H01C   1/00		細部	Details	677
H01C   1/01	・	取り付け；支持［２］	Mounting; Supporting	4532
H01C   1/012	・・	抵抗素子に沿って延び抵抗素子の固定または補強を行なう基板（Ｈ０１Ｃ１／０１６が優先；２つまたはそれ以上のコイルまたはループで１個のうず巻き状，ら旋状または環状の巻線を形成する抵抗素子Ｈ０１Ｃ３／１８，Ｈ０１Ｃ３／２０；基板上に１以上の層または被覆状に形成された抵抗素子Ｈ０１Ｃ７／００）［２］	the base extending along, and imparting rigidity or reinforcement to, the resistive element(<b>H01C1/016</b> takes precedence; the resistive element being formed in two or more coils or loops as a spiral, helical, or toroidal winding <b>H01C3/18</b>, <b>H01C3/20</b>; the resistive element being formed as one or more layers or coatings on a base <b>H01C7/00</b>)	800
H01C   1/014	・・	２個の支持部分の間につるされ，支持されている抵抗器（Ｈ０１Ｃ１／０１６が優先）［２］	the resistor being suspended between, and being supported by, two supporting sections(<b>H01C1/016</b> takes precedence)	623
H01C   1/016	・・	抵抗器の膨張または収縮の補償を有するもの［２］	with compensation for resistor expansion or contraction	100
H01C   1/02	・	容器；囲い；埋設；容器または囲いの充てん［２］	Housing; Enclosing; Embedding; Filling the housing or enclosure	4732
H01C   1/022	・・	抵抗素子を開放または取り外しできる容器［２］	the housing or enclosure being openable or separable from the resistive element	715
H01C   1/024	・・	気密密閉された容器または囲い（Ｈ０１Ｃ１／０２８，Ｈ０１Ｃ１／０３２と１Ｈ０１Ｃ／０３４が優先）［２］	the housing or enclosure being hermetically sealed(<b>H01C1/028</b>, <b>H01C1/032</b>, <b>H01C1/034</b> take precedence)	1390
H01C   1/026	・・・	抵抗素子と容器またはケースとの空間にガス体または真空を有するもの［２］	with gaseous or vacuum spacing between the resistive element and the housing or casing	204
H01C   1/028	・・	外部外装と共に絶縁体に埋設された抵抗素子［２］	the resistive element being embedded in insulation with outer enclosing sheath	819
H01C   1/03	・・・	粉末絶縁体を有するもの［２］	with powdered insulation	153
H01C   1/032	・・	抵抗素子を複数の層で包囲するもの（Ｈ０１Ｃ１／０２８が優先）［２］	plural layers surrounding the resistive element(<b>H01C1/028</b> takes precedence)	580
H01C   1/034	・・	外部外装をもたないで被覆またはモールドして形成された容器または囲い（Ｈ０１Ｃ１／０３２が優先）［２］	the housing or enclosure being formed as coating or mould without outer sheath(<b>H01C1/032</b> takes precedence)	862
H01C   1/036	・・・	巻線抵抗素子上にあるもの［２］	on wound resistive element	119
H01C   1/04	・	分類マークの配列，例．カラーコード	Arrangements of distinguishing marks, e.g. colour coding	629
H01C   1/06	・	静電または電磁遮へい装置	Electrostatic or electromagnetic shielding arrangements	274
H01C   1/08	・	冷却，加熱または通風装置	Cooling, heating or ventilating arrangements 	1777
H01C   1/082	・・	流体の強制流通を用いるもの［２］	using forced fluid flow	1313
H01C   1/084	・・	自然冷却を用いるもの，例．フィン，ヒートシンク［２］	using self-cooling, e.g. fins, heat sinks	1771
H01C   1/12	・	集電装置	Arrangements of current collectors	1003
H01C   1/125	・・	流体接点のもの［２］	of fluid contacts	42
H01C   1/14	・	抵抗器のために特に適用される端子またはタップポイント；抵抗器上の端子またはタップポイントの配列	Terminals or tapping points specially adapted for resistors; Arrangements of terminals or tapping points on resistors	7893
H01C   1/142	・・	抵抗素子上に被覆された端子またはタップポイント［２］	the terminals or tapping points being coated on the resistive element	1150
H01C   1/144	・・	溶接またはろう接された端子またはタップポイント［２］	the terminals or tapping points being welded or soldered	1163
H01C   1/146	・・	端子を取り囲む抵抗素子［２］	the resistive element surrounding the terminal	299
H01C   1/148	・・	抵抗素子を包含または取り囲む端子（Ｈ０１Ｃ１／１４２が優先）［２］	the terminals embracing or surrounding the resistive element(<b>H01C1/142</b> takes precedence)	1201
H01C   1/16	・	他に項目のない抵抗回路網	Resistor networks not otherwise provided for	1281
H01C   3/00		線またはリボンで形成された非可調整金属抵抗器，例．コイル状，編組み状またはグリッド状に形成されたもの	Non-adjustable metal resistors made of wire or ribbon, e.g. coiled, woven, or formed as grids	1516
H01C   3/02	・	自己誘導，キャパシタンスまたは周波数による変化を減少させるために配置されまたは構成されたもの	arranged or constructed for reducing self-induction, capacitance, or variation with frequency	315
H01C   3/04	・	鉄線条安定抵抗器；可変温度係数を有する他の抵抗器	Iron-filament ballast resistors; Other resistors having variable temperature coefficient	180
H01C   3/06	・	柔軟性または折りたたみ状の抵抗器，そのため抵抗体自体を締め付けまたは折りたたみできるもの［２］	Flexible or folding resistors, whereby such a resistor can be looped or collapsed upon itself	129
H01C   3/08	・	１つの端子から他方まで抵抗素子の大きさまたは特性が漸次にまたは段階的に変化しているもの［２］	Dimension or characteristic of resistive element changing gradually or in discrete steps from one terminal to another	40
H01C   3/10	・	ジグザグまたは折曲状に構成された抵抗素子［２］	the resistive element having zig-zag or sinusoidal configuration	568
H01C   3/12	・・	１平面に設けられているもの［２］	lying in one plane	275
H01C   3/14	・	２以上のコイルまたはループで連続的に巻かれ１個のうず巻き状，ら旋状または環状の巻線を形成する抵抗素子（Ｈ０１Ｃ３／０２〜Ｈ０１Ｃ３／１２が優先）［２］	the resistive element being formed in two or more coils or loops continuously wound as a spiral, helical, or toroidal winding(<b>H01C3/02 to H01C3/12</b>  take precedence)	498
H01C   3/16	・・	２以上の異なった巻線素子または２以上の巻き型を含むもの［２］	including two or more distinct wound elements, or two or more winding patterns	130
H01C   3/18	・・	平坦なまたはリボン状の基板上に巻かれたもの（Ｈ０１Ｃ３／１６が優先）［２］	wound on a flat or ribbon base(<b>H01C3/16</b> takes precedence)	113
H01C   3/20	・・	円筒状または角柱状の基板に巻かれたもの（Ｈ０１Ｃ３／１６が優先）［２］	wound on cylindrical or prismatic base(<b>H01C3/16</b> takes precedence)	708
H01C   7/00		１以上の層または被覆状に形成された非可調整抵抗器；粉末絶縁材料を含むかまたは含まない粉末導電材料または粉末半導体材料で形成された非可調整抵抗器（ルーズな粉末状または顆粒状の物質より成るものＨ０１Ｃ８／００；電位障壁を有する抵抗器，例．電界効果による抵抗器，Ｈ１０Ｄ１／４０−Ｈ１０Ｄ１／４３，Ｈ１０Ｋ１０／１０；電磁波または粒子線輻射に感応する半導体装置，例．光抵抗器Ｈ１０Ｆ３０／００；磁界制御抵抗Ｈ１０ＮＬ５０／１０；バルク負性抵抗効果装置Ｈ１０Ｎ８０／００）［２００６．０１］	Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material  (consisting of loose powdered or granular material <b>H01C8/00</b>;   resistors having potential barriers, e.g. field-effect resistors, <b>H10D1/40 to H10D1/43</b> , <b>H10K10/10</b>;   semiconductor devices sensitive to electromagnetic or corpuscular radiation, e.g. photoresistors, <b>H10F30/00</b>;   magnetic field controlled resistors <b>H10N50/10</b>;   bulk negative resistance effect devices <b>H10N80/00</b>)	13290
H01C   7/02	・	正温度係数をもつもの	having positive temperature coefficient	8477
H01C   7/04	・	負温度係数をもつもの	having negative temperature coefficient	6359
H01C   7/06	・	温度変化による抵抗値変化を最小にするための手段を含むもの	including means to minimise changes in resistance with changes in temperature	569
H01C   7/10	・	電圧に応答するもの，すなわち，バリスター［６］	voltage responsive, i.e. varistors	7553
H01C   7/102	・・	バリスター境界，例．表面層（Ｈ０１Ｃ７／１２が優先）［６］	Varistor boundary, e.g. surface layers(<b>H01C7/12</b> takes precedence)	398
H01C   7/105	・・	バリスターコア（Ｈ０１Ｃ７／１２が優先）［６］	Varistor cores(<b>H01C7/12</b> takes precedence)	258
H01C   7/108	・・・	金属の酸化物［６］	Metal oxide	328
H01C   7/112	・・・・	酸化亜鉛タイプ［６］	ZnO type	1294
H01C   7/115	・・・・	二酸化チタンタイプまたはチタン酸塩タイプ［６］	Titanium dioxide- or titanate type	118
H01C   7/118	・・・	炭化物，例．炭化珪素タイプ［６］	Carbide, e.g. SiC type	130
H01C   7/12	・・	過電圧保護抵抗器；避雷器［３］	Overvoltage protection resistors; Arresters	8558
H01C   7/13	・	電流に応答するもの［２］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ７／０２から７／１３はグループ７／１８から７／２２に優先する。［２］	current-responsive	1128
H01C   7/18	・	端子間に積み重ねられた複数の層よりなるもの［２］	comprising a plurality of layers stacked between terminals	765
H01C   7/20	・	抵抗層または抵抗被覆が先細り状のもの［２］	the resistive layer or coating being tapered	49
H01C   7/22	・	屈曲または湾曲して延びる，例．折曲状または螺旋状の，抵抗素子［２］	Elongated resistive element being bent or curved, e.g. sinusoidal, helical	385
H01C   8/00		ルーズな粉末状または顆粒状の導体，または粉末状または顆粒状の半導体物質より成る非可調整抵抗器［２］	Non-adjustable resistors consisting of loose powdered or granular conducting, or powdered or granular semi-conducting material	88
H01C   8/02	・	電磁波を検出するためのコヒーラまたは同様の不完全抵抗器［２］	Coherers or like imperfect resistors for detecting electromagnetic waves	40
H01C   8/04	・	過電圧保護抵抗器；避雷器［２，３］	Overvoltage protection resistors; Arresters	459
H01C  10/00		可調整抵抗器［２］	Adjustable resistors	4812
H01C  10/02	・	液体抵抗器［２］	Liquid resistors	902
H01C  10/04	・	直線比例関係ではなく抵抗駆動手段の動作と抵抗値との間に特殊な数学的関係があるもの［２］	with specified mathematical relationship between movement of resistor actuating means and value of resistance, other than direct proportional relationship	321
H01C  10/06	・	抵抗素子の値の違ったものを短絡することにより調整できるもの［２］	adjustable by short-circuiting different amounts of the resistive element	285
H01C  10/08	・・	抵抗素子と短絡手段との間に導電構造を介在させるもの，例．タップ［２］	with intervening conducting structure between the resistive element and the short-circuiting means, e.g. taps	364
H01C  10/10	・	機械的圧力または力により調整できるもの［２］	adjustable by mechanical pressure or force	1194
H01C  10/12	・・	抵抗塊間または抵抗と導体塊間の表面圧力の変化によるもの，例．パイル型［２］	by changing surface pressure between resistive masses or resistive and conductive masses, e.g. pile type	376
H01C  10/14	・	補助駆動手段により調整できるもの［２］	adjustable by auxiliary driving means	1303
H01C  10/16	・	複数の抵抗素子を含むもの［２］	including plural resistive elements	1168
H01C  10/18	・・	粗または微細抵抗素子を含むもの［２］	including coarse and fine resistive elements	105
H01C  10/20	・・	接点構造または可動抵抗素子が集合しているもの［２］	Contact structure or movable resistive elements being ganged	1362
H01C  10/22	・	１方向に大きさが漸次に変化する抵抗素子，例．テーパ状抵抗素子（Ｈ０１Ｃ１０／０４が優先）［２］	resistive-element dimensions changing gradually in one direction, e.g. tapered resistive element(<b>H01C10/04</b> takes precedence)	80
H01C  10/23	・	不連続的，歩進的に大きさの変化する抵抗素子［２］	resistive-element dimensions changing in a series of discrete, progressive steps	175
H01C  10/24	・	１つのら旋抵抗素子の曲線に沿って接点が移動するもの，またはその逆のもの［２］	the contact moving along turns of a helical resistive element, or <u>vice versa</u>	430
H01C  10/26	・	抵抗素子が移動するもの（Ｈ０１Ｃ１０／１６，Ｈ０１Ｃ１０／２４が優先）［２］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１０／０２から１０／２６はグループ１０／２８から１０／５０に優先する。［２］	resistive element moving(<b>H01C10/16</b>, <b>H01C10/24</b> take precedence)	166
H01C  10/28	・	抵抗素子またはタップに沿って振動または回転する接点［２］	the contact rocking or rolling along resistive element or taps	412
H01C  10/30	・	抵抗素子に沿って滑動する接点［２］	the contact sliding along resistive element	1649
H01C  10/32	・・	アーチ形の通路を移動する接点［２］	the contact moving in an arcuate path	4124
H01C  10/34	・・・	１つの輪状またはその一部として形成された集電体上に乗って移動する接点または関連した導電構造［２］	the contact or the associated conducting structure riding on collector formed as a ring or portion thereof	1613
H01C  10/36	・・・	構造的にスイッチ装置と結合されたもの［２］	structurally combined with switching arrangements	1123
H01C  10/38	・・	直線状の通路を移動する接点［２］	the contact moving along a straight path	2073
H01C  10/40	・・・	ねじ駆動するもの［２］	screw-operated	466
H01C  10/42	・・・・	抵抗素子と平行の導体棒または集電体に沿って橋絡または滑動する接点［２］	the contact bridging and sliding along resistive element and parallel conducting bar or collector	252
H01C  10/44	・・・	抵抗素子と平行の導体棒または集電体に沿って橋絡または滑動する接点（Ｈ０１Ｃ１０／４２が優先）［２］	the contact bridging and sliding along resistive element and parallel conducting bar or collector(<b>H01C10/42</b> takes precedence)	568
H01C  10/46	・	接続子，例．タップ，を中間にもつ固定抵抗器の配列（Ｈ０１Ｃ１０／２８，Ｈ０１Ｃ１０／３０が優先）［２］	Arrangements of fixed resistors with intervening connectors, e.g. taps(<b>H01C10/28</b>, <b>H01C10/30</b> take precedence)	287
H01C  10/48	・・	アーチ形の通路を移動できる接点を含むもの［２］	including contact movable in an arcuate path	240
H01C  10/50	・	構造的にスイッチ装置と結合されたもの（Ｈ０１Ｃ１０／３６が優先）［２］	structurally combined with switching arrangement(<b>H01C10/36</b> takes precedence)	760
H01C  11/00		非可調整液体抵抗器［２］	Non-adjustable liquid resistors	171
H01C  13/00		他に属さない抵抗器	Resistors not provided for elsewhere	3476
H01C  13/02	・	抵抗器の構造的組合せ［２］	Structural combinations of resistors	2540
H01C  17/00		抵抗器を製造するために特に適用される装置または方法（容器または囲いに充てん物を供給するものＨ０１Ｃ１／０２；抵抗体を取り囲む絶縁物を粉末に変えるものＨ０１Ｃ１／０３；熱可変抵抗器の製造Ｈ０１Ｃ７／０２，Ｈ０１Ｃ７／０４）［２］	Apparatus or processes specially adapted for manufacturing resistors(providing fillings for housings or enclosures <b>H01C1/02</b>; reducing insulation surrounding a resistor to powder <b>H01C1/03</b>; manufacture of thermally variable resistors <b>H01C7/02</b>, <b>H01C7/04</b>)	6016
H01C  17/02	・	外被または容器のある抵抗器の製造に適用されるもの（加熱要素管の中に絶縁物質を充てんもしくは圧縮する装置または方法Ｈ０５Ｂ３／５２）［２］	adapted for manufacturing resistors with envelope or housing(apparatus or processes for filling or compressing insulating material in heating element tubes <b>H05B3/52</b>)	2144
H01C  17/04	・	抵抗素子の巻き付けに適用されるもの［２］	adapted for winding the resistive element	879
H01C  17/06	・	基板上に抵抗物質を被覆するために適用されるもの［２］	adapted for coating resistive material on a base	3756
H01C  17/065	・・	厚膜技術によるもの，例．シルクスクリーン彩色画印刷法［６］	by thick-film techniques, e.g. serigraphy	1771
H01C  17/07	・・	抵抗薄片の接合によるもの，例．クラッド法［６］	by resistor foil bonding, e.g. cladding	135
H01C  17/075	・・	薄膜技術によるもの［６］	by thin-film techniques	317
H01C  17/08	・・・	蒸着によるもの［２］	by vapour deposition	414
H01C  17/10	・・・	焔熔射によるもの［２］	by flame spraying	67
H01C  17/12	・・・	スパッタリングによるもの［２］	by sputtering	818
H01C  17/14	・・・	化学的析出によるもの［２］	by chemical deposition	151
H01C  17/16	・・・・	電流を用いるもの［２］	using electric current	111
H01C  17/18	・・・・	電流を用いないもの［２］	without using electric current	114
H01C  17/20	・・	熱分解方法によるもの［２］	by pyrolytic processes	201
H01C  17/22	・	トリミングに適用されるもの［２］	adapted for trimming	1293
H01C  17/23	・・	あらかじめ決めた抵抗値の抵抗器の溝の開放または閉鎖によるもの［６］	by opening or closing resistor tracks of predetermined resistive values	137
H01C  17/232	・・	温度係数を調整するもの；温度係数の調整により抵抗値を調整するもの［６］	Adjusting the temperature coefficient; Adjusting value of resistance by adjusting temperature coefficient	113
H01C  17/235	・・	較正のための電位差計部分の初期調整［６］	Initial adjustment of potentiometer parts for calibration	47
H01C  17/24	・・	抵抗物質の除去または付加によるもの（Ｈ０１Ｃ１７／２３，Ｈ０１Ｃ１７／２３２，Ｈ０１Ｃ１７／２３５が優先）［２，６］	by removing or adding resistive material(<b>H01C17/23</b>, <b>H01C17/232</b>, <b>H01C17/235</b> take precedence)	1869
H01C  17/242	・・・	レーザーによるもの［６］	by laser	1305
H01C  17/245	・・・	機械的手段によるもの，例．砂吹き，切断，超音波処理［２００６．０１］	by mechanical means, e.g. sand-blasting, cutting or ultrasonic treatment	336
H01C  17/26	・・	抵抗物質の変化によるもの［２］	by converting resistive material	362
H01C  17/28	・	端子付けに適用されるもの［２］	adapted for applying terminals	2976
H01C  17/30	・	焼き付けに適用されるもの［２］	adapted for baking	922
