F02B   1/00		燃料―空気の混合気の圧縮に特徴のある機関（燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１／００）	Engines characterised by fuel-air mixture compression (characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition <b>F02B11/00</b>)	2127
F02B   1/02	・	外部式点火方式をもつもの（時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６）	with positive ignition(with non-timed positive ignition <b>F02B9/06</b>)	429
F02B   1/04	・・	シリンダに燃料―空気の混合気を吸入するもの	with fuel-air mixture admission into cylinder	7925
F02B   1/06	・・・	その作動方法	Methods of operating	196
F02B   1/08	・・	シリンダへの空気および燃料の吸入が別々であるもの	with separate admission of air and fuel into cylinder	189
F02B   1/10	・・・	その作動方法	Methods of operating	105
F02B   1/12	・	圧縮点火方式をもつもの（付加された燃料の圧縮点火により燃料―空気の給気を点火するものＦ０２Ｂ７／００）	with compression ignition(with fuel-air charge ignited by compression ignition of an additional fuel <b>F02B7/00</b>)	1723
F02B   1/14	・・	その作動方法	Methods of operating	263
F02B   3/00		空気圧縮後に燃料を供給することに特徴のある機関（燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１／００）	Engines characterised by air compression and subsequent fuel addition (characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition <b>F02B11/00</b>)	1462
F02B   3/02	・	外部式点火方式をもつもの（時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６）	with positive ignition(with non-timed positive ignition <b>F02B9/06</b>)	325
F02B   3/04	・・	その作動方法	Methods of operating	163
F02B   3/06	・	圧縮点火方式をもつもの（シリンダ内の圧縮空気に燃料を吹き込むために空気または気体を利用する圧縮点火機関Ｆ０２Ｂ１３／０２）	with compression ignition(compression ignition engines using air or gas for blowing fuel into compressed air in cylinder <b>F02B13/02</b>)	21598
F02B   3/08	・・	その作動方法（Ｆ０２Ｂ３／１２が優先）	Methods of operating(<b>F02B3/12</b> takes precedence)	161
F02B   3/10	・・	間欠的な燃料供給をもつもの	with intermittent fuel introduction	139
F02B   3/12	・・・	その作動方法	Methods of operating	150
F02B   5/00		外部式点火に特徴のある機関（燃料―空気の混合気の圧縮に特徴のある機関Ｆ０２Ｂ１／０２；空気圧縮後に燃料を供給することに特徴のある機関Ｆ０２Ｂ３／０２；時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６；燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１／００）	Engines characterised by positive ignition  (engines characterised by fuel-air mixture compression with positive ignition <b>F02B1/02</b>; engines characterised by air compression and subsequent fuel addition with positive ignition <b>F02B3/02</b>;  with non-timed positive ignition <b>F02B9/06</b>;   characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition <b>F02B11/00</b>)	432
F02B   5/02	・	その作動方法	Methods of operating	188
F02B   7/00		付加された燃料の圧縮点火によって燃料―空気の給気を点火することに特徴のある機関（燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１／００）	Engines characterised by the fuel-air charge being ignited by compression ignition of an additional fuel (characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition <b>F02B11/00</b>)	296
F02B   7/02	・	その給気内の燃料が液体であるもの	the fuel in the charge being liquid	173
F02B   7/04	・・	その作動方法	Methods of operating	78
F02B   7/06	・	その給気内の燃料が気体であるもの	the fuel in the charge being gaseous	175
F02B   7/08	・・	その作動方法	Methods of operating	86
F02B   9/00		その他の点火形式に特徴のある機関（燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１／００）	Engines characterised by other types of ignition (characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition <b>F02B11/00</b>)	358
F02B   9/02	・	圧縮点火させるもの（燃料―空気の混合気の圧縮に特徴のある機関Ｆ０２Ｂ１／１２；空気圧縮後に燃料を供給することに特徴のある機関Ｆ０２Ｂ３／０６）	with compression ignition (engines characterised by fuel-air mixture compression with compression ignition <b>F02B1/12</b>; engines characterised by air compression and subsequent fuel addition with compression ignition <b>F02B3/06</b>)	123
F02B   9/04	・・	その作動方法	Methods of operating	84
F02B   9/06	・	時期調整されない外部式点火をするもの，例．焼き玉をもつもの	with non-timed positive ignition, e.g. with hot-spots	171
F02B   9/08	・・	熱源室をもつもの	with incandescent chambers	64
F02B   9/10	・・・	その室の形状または構造	Chamber shapes or constructions	146
F02B  11/00		燃料−空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方に特徴のある機関、あるいは外部式点火および圧縮点火の両方に特徴のある機関，例．別々のシリンダ内におけるもの	Engines characterised by both fuel-air mixture compression and air compression, or characterised by both positive ignition and compression ignition, e.g. in different cylinders	1104
F02B  11/02	・	燃料−空気の混合気の圧縮から空気圧縮にまたはその逆に変換し得るもの	convertible from fuel-air mixture compression to air compression or <u>vice versa</u>	201
F02B  13/00		補助流体の利用によりシリンダ内へ液体燃料を供給することに特徴のある機関	Engines characterised by the introduction of liquid fuel into cylinders by use of auxiliary fluid	307
F02B  13/02	・	シリンダ内の圧縮空気に燃料を吹き込むために空気または気体を利用する圧縮点火機関	Compression ignition engines using air or gas for blowing fuel into compressed air in cylinder	78
F02B  13/04	・・	そのポンプの装置または応用	Arrangements or adaptations of pumps	17
F02B  13/06	・	ポンプ内で補助的空気および燃料が混合され，その中で点火されずに圧縮され，そしてその燃料−空気の混合気がシリンダ内の空気中へ噴射される機関	Engines having secondary air mixed with fuel in pump, compressed therein without ignition, and fuel-air mixture being injected into air in cylinder	56
F02B  13/08	・・	そのポンプの装置または応用	Arrangements or adaptations of pumps	18
F02B  13/10	・	特別な補助流体，例．蒸気，燃焼ガス，を利用するもの	Use of specific auxiliary fluids, e.g. steam, combustion gas	97
F02B  15/00		シリンダへの液体燃料供給方法に特徴のあるもので，その他に分類されない機関	Engines characterised by the method of introducing liquid fuel into cylinders and not otherwise provided for	913
F02B  15/02	・	シリンダに燃料を直接吸入するための手段をもつもの	having means for sucking fuel directly into cylinder	52
F02B  17/00		シリンダ内の給気の層状化を効果的にするための手段に特徴がある機関	Engines characterised by means for effecting stratification of charge in cylinders	3451
F02B  19/00		予燃焼室を有することに特徴がある機関	Engines characterised by precombustion chambers	1124
F02B  19/02	・	予燃焼室がシリンダから周期的にしゃ断されるもの	the chamber being periodically isolated from its cylinder	713
F02B  19/04	・・	そのしゃ断がピストン上またはシリンダヘッドの突起より生ずるもの	the isolation being effected by a protuberance on piston or cylinder head	682
F02B  19/06	・	シリンダ空間に点火された給気を移動させるためにその室内に補助的なピストンをもつもの	with auxiliary piston in chamber for transferring ignited charge to cylinder space	308
F02B  19/08	・	空気旋回形の予燃焼室であるもの	the chamber being of air-swirl type	2014
F02B  19/10	・	予燃焼室に幾分かの燃料を，そしてシリンダ内にも幾分かの燃料を供給するもの	with fuel introduced partly into pre-combustion chamber, and partly into cylinder	2935
F02B  19/12	・	外部式点火方式をもつもの（時期調整されない外部式点火をするもののうち熱源室をもつものＦ０２Ｂ９／０８）	with positive ignition(engines with non-timed positive ignition, and with incandescent chambers <b>F02B9/08</b>)	2783
F02B  19/14	・	圧縮点火方式をもつもの	with compression ignition	2531
F02B  19/16	・	サブクラスＦ０２Ｂ１９／０２〜Ｆ０２Ｂ１９／１０に特有でない予燃焼室の形状または構造	Chamber shapes or constructions not specific to groups <b>F02B19/02 to F02B19/10</b> 	2238
F02B  19/18	・・	その室とシリンダ間の移送通路	Transfer passages between chamber and cylinder	1213
F02B  21/00		空気室を有することに特徴がある機関	Engines characterised by air-storage chambers	865
F02B  21/02	・	その室の形状または構造	Chamber shapes or constructions	249
F02B  23/00		作動改善のための燃焼室の特殊な形状または構造に特徴があるその他の機関（熱源室をもつ機関Ｆ０２Ｂ９／０８）	Other engines characterised by special shape or construction of combustion chambers to improve operation(engines with incandescent chambers <b>F02B9/08</b>)	3285
F02B  23/02	・	圧縮点火によるもの	with compression ignition	1006
F02B  23/04	・・	燃焼空間が２つまたはそれ以上の室に小分けにされているもの（予燃焼室をもつものＦ０２Ｂ１９／００）	the combustion space being subdivided into two or more chambers(with pre-combustion chambers <b>F02B19/00</b>)	750
F02B  23/06	・・	燃焼空間が動作ピストン内にあるもの（Ｆ０２Ｂ２３／０４が優先）	the combustion space being arranged in working piston(<b>F02B23/04</b> takes precedence)	4814
F02B  23/08	・	外部点火方式をもつもの	with positive ignition	4628
F02B  23/10	・・	シリンダ内に空気および燃料が別々に吸入されるもの	with separate admission of air and fuel into cylinder	4598
F02B  25/00		シリンダ掃気のために新気を利用することに特徴のある機関	Engines characterised by using fresh charge for scavenging cylinders	3974
F02B  25/02	・	単一方向掃気を利用するもの	using unidirectional scavenging	411
F02B  25/04	・・	シリンダヘッド内およびピストン行程の底部近くのシリンダ壁内の両方にその開口部をもっている機関	Engines having ports both in cylinder head and in cylinder wall near bottom of piston stroke	916
F02B  25/06	・・・	そのシリンダヘッド側の開口部が動作ピストンにより制御されるもの，例．動作ピストンのスリーブ形状をした延長部分によるもの	the cylinder-head ports being controlled by working pistons, e.g. by sleeve-shaped extensions thereof	472
F02B  25/08	・・	対向往復動作ピストンをもつ機関	Engines with oppositely-moving reciprocating working pistons	397
F02B  25/10	・・・	他のものより小さい直径かまたは短行程の１つのピストンをもつもの	with one piston having a smaller diameter or shorter stroke than the other	81
F02B  25/12	・・	Ｕ形のシリンダをもつ機関で，その各腕にその開口部をもつもの	Engines with U-shaped cylinders, having ports in each arm	249
F02B  25/14	・	反転形掃撓気法を利用するもの，例．吸入口および排気口の両方がピストン行程の底部近くにあるもの	using reverse-flow scavenging, e.g. with both inlet and outlet ports arranged near bottom of piston stroke	1373
F02B  25/16	・・	その給気が実質的に吸入口の反対側のシリンダ壁にそって上方へ流れるもの	the charge flowing upward essentially along cylinder wall opposite the inlet ports	1085
F02B  25/18	・・	その給気が実質的に吸入口側のシリンダ壁にそって流れるもの，例．ピストン上の偏向リブによるもの	the charge flowing upward essentially along cylinder wall adjacent the inlet ports, e.g. by means of deflection rib on piston	226
F02B  25/20	・	その給気および燃焼残留物との混合を減少させまたは排気口を通じて新気の逃げを防止するための手段で，サブグループＦ０２Ｂ２５／０２〜Ｆ０２Ｂ２５／１８に分類されないもの	Means for reducing the mixing of charge and combustion residues or for preventing escape of fresh charge through outlet ports, not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F02B25/02 to F02B25/18</b> 	1868
F02B  25/22	・・	給気と燃焼残留物との間に空気クッションを形成して行うもの	by forming air cushion between charge and combustion residues	503
F02B  25/24	・・	吸入口または排気口の開きが下死点に関して非対称な関係で時期調整されたもの	Inlet or outlet openings being timed asymmetrically relative to bottom dead-centre	163
F02B  25/26	・	サブグループＦ０２Ｂ２５／０２〜Ｆ０２Ｂ２５／２４に分類されないまたはそれ以外に特徴のある多シリンダ機関（回転式機関の内部燃焼に関するものＦ０２Ｂ５７／００）	Multi-cylinder engines other than those provided for in, or of interest apart from, groups <b>F02B25/02 to F02B25/24</b>  (internal-combustion aspects of rotary engines <b>F02B57/00</b>)	234
F02B  25/28	・・	Ｖ形，扇形または星形配列のシリンダをもつもの	with V-, fan-, or star-arrangement of cylinders	117
F02B  27/00		給気量を改善し，または燃焼残留物の排出量を増大させるために，吸入系統の給気の，または排気系統における燃焼残留物の運動または波動エネルギの利用	Use of kinetic or wave energy of charge in induction systems, or of combustion residues in exhaust systems, for improving quantity of charge or for increasing removal of combustion residues	2247
F02B  27/02	・	可変の，すなわち調整可能な横断面積，可変の容積の室，またはその様な可変手段を有する系統（排気系統内だけのものＦ０２Ｂ２７／０６）	the systems having variable, i.e. adjustable, cross-sectional areas, chambers of variable volume, or like variable means(in exhaust systems only <b>F02B27/06</b>)	3886
F02B  27/04	・	排気系統だけにあるもの，例．燃焼ガスを吸い出すためのもの	in exhaust systems only, e.g. for sucking-off combustion gases	1080
F02B  27/06	・・	可変の，すなわち調整可能な横断面積，可変の容積の室，またはその様な可変手段を有する系統	the systems having variable, i.e. adjustable, cross-sectional areas, chambers of variable volume, or like variable means	1094
F02B  29/00		給気または掃気のための装備に特徴のある機関でグループＦ０２Ｂ２５／００，Ｆ０２Ｂ２７／００またはＦ０２Ｂ３３／００〜Ｆ０２Ｂ３９／００に分類されないもの；その細部	Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups <b>F02B25/00</b>, <b>F02B27/00</b> or <b>F02B33/00 to F02B39/00</b> ; Details thereof	2157
F02B  29/02	・	給気量を改善するために吸入系統に他の流体力学的な特徴を有するもの（同様にシリンダ内の給気に回転を与えるものＦ０２Ｂ３１／００）	Other fluid-dynamic features of induction systems for improving quantity of charge (for also imparting a rotation to the charge in the cylinder <b>F02B31/00</b>)	1342
F02B  29/04	・	供給する吸入空気の冷却	Cooling of air intake supply	11102
F02B  29/06	・	後給気するもの，すなわち掃気の後補助の給気をするもの	After-charging, i.e. supplementary charging after scavenging	635
F02B  29/08	・	給気の目的のために分配弁の開閉時期の改良を行うもの（Ｆ０２Ｂ２９／０６が優先）	Modifying distribution valve timing for charging purposes(<b>F02B29/06</b> takes precedence)	1811
F02B  31/00		シリンダ内の給気に回転を与えるために改良された吸入系統（内燃機関に適用される空気の取入や吸入系統Ｆ０２Ｍ３５／１０）	Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder  (air intakes or induction systems for internal-combustion engines <b>F02M35/10</b>)	6236
F02B  31/02	・	機関内にシリンダ軸に偏心して配置された吸入弁をもつもの（Ｆ０２Ｂ３１／０８が優先）［６］	in engines having inlet valves arranged eccentrically to cylinder axis(<b>F02B31/08</b> takes precedence)	2410
F02B  31/04	・	吸入経路内の手段によるもの，例．デフレクタ［６］	by means within the induction channel, e.g. deflectors	1046
F02B  31/06	・・	可動手段によるもの，例．バタフライ弁［６］	Movable means, e.g. butterfly valves	895
F02B  31/08	・	多数の空気取入口をもつもの［６］	having multiple air inlets	1168
F02B  33/00		給気用または掃気用のポンプの装備に特徴のある機関	Engines characterised by provision of pumps for charging or scavenging	4482
F02B  33/02	・	往復動ピストン式ポンプをもつ機関；クランクケースのポンプをもつ機関	Engines with reciprocating-piston pumps; Engines with crankcase pumps	465
F02B  33/04	・・	単純なクランクケースのポンプをもつもの，すなわちそのクランクケースと協動して唯一のポンプ部材として働く段の付かない動作ピストンの背面をもつもの	with simple crankcase pumps, i.e. with the rear face of a non-stepped working piston acting as sole pumping member in co-operation with the crankcase	1140
F02B  33/06	・・	単純なクランクケースのポンプ以外の往復動ピストン式ポンプをもつもの	with reciprocating-piston pumps other than simple crankcase pumps	352
F02B  33/08	・・・	動作用シリンダとポンプ用シリンダの間に配置された動作シリンダヘッドをもつもの	with the working-cylinder head arranged between working and pumping cylinders	98
F02B  33/10	・・・	動作用シリンダとクランクケースとの間に配置されたポンプ用シリンダをもつもの，または動作用シリンダの周囲にポンプ用シリンダをもつもの	with the pumping cylinder situated between working cylinder and crankcase, or with the pumping cylinder surrounding working cylinder	151
F02B  33/12	・・・・	動作ピストンの背面がポンプ部材として働き，クランクケースから分離されたポンプ室と協動するもので，連接棒がその室を貫通し，可動の分離部材と協働するもの	the rear face of working piston acting as pumping member and co-operating with a pumping chamber isolated from crankcase, the connecting-rod passing through the chamber and co-operating with movable isolating member	195
F02B  33/14	・・・・	段付きピストンの形状をした動作用ピストンおよびポンプ用ピストンを有するもの	working and pumping pistons forming stepped piston	315
F02B  33/16	・・・・	異なった運動をする動作用ピストンおよびポンプ用ピストンを有するもの	working and pumping pistons having differing movements	55
F02B  33/18	・・・	動作用シリンダとポンプ用シリンダの間に配置されたクランク軸をもつもの	with crankshaft being arranged between working and pumping cylinders	68
F02B  33/20	・・・	動作用シリンダ軸にある角度をもって配置されたポンプ用シリンダ軸をもつもの，例．９０度の角度のもの	with pumping-cylinder axis arranged at an angle to working-cylinder axis, e.g. at an angle of 90&deg	168
F02B  33/22	・・・	動作用シリンダの側面に配置されたポンプ用シリンダをもつもの，例．並行になっているシリンダ	with pumping cylinder situated at side of working cylinder, e.g. the cylinders being parallel	671
F02B  33/24	・・	往復動式ピストンだけをもつポンプとは異ったクランクケースのポンプをもつもの	with crankcase pumps other than with reciprocating pistons only	94
F02B  33/26	・・	クランクケースのポンプを有することに特徴のある４サイクル機関	Four-stroke engines characterised by having crankcase pumps	317
F02B  33/28	・・	クランクケースのポンプの構成部分，細部または付属品で，サブグループＦ０２Ｂ３３／０２〜Ｆ０２Ｂ３３／２６に分類されないまたはそれ以外に特徴のあるもの	Component parts, details, or accessories of crankcase pumps not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F02B33/02 to F02B33/26</b> 	139
F02B  33/30	・・・	吸入口または排気口の制御	Control of inlet or outlet ports	896
F02B  33/32	・	往復動式ピストン形以外のポンプのある機関（クランクケースのポンプをもつものＦ０２Ｂ３３／０２）	Engines with pumps other than of reciprocating-piston type(with crankcase pumps <b>F02B33/02</b>)	256
F02B  33/34	・・	回転式ポンプをもつもの（セル形圧力変換器またはそれに類するものＦ０２Ｂ３３／４２）	with rotary pumps(with cell-type pressure exchangers or the like <b>F02B33/42</b>)	612
F02B  33/36	・・・	容積形のもの	of positive-displacement type	793
F02B  33/38	・・・・	ルーツ形のもの	of Roots type	468
F02B  33/40	・・・	容積形でないもの	of non-positive-displacement type	1441
F02B  33/42	・・	燃焼ガス圧力を新気の圧力に直接変換するための駆動装置をもつもの，例．セル形圧力交換器をもつもの	with driven apparatus for immediate conversion of combustion gas pressure into pressure of fresh charge, e.g. with cell-type pressure exchangers	438
F02B  33/44	・	ポンプから機関吸入口に給気を導入する通路，例．空気だめ	Passages conducting the charge from the pump to the engine inlet, e.g. reservoirs	4592
F02B  35/00		シリンダから燃焼残留物を吸い出すためのポンプの装備に特徴のある機関	Engines characterised by provision of pumps for sucking combustion residues from cylinders	143
F02B  35/02	・	回転式ポンプを利用するもの	using rotary pumps	141
F02B  37/00		排気により少くなくとも一時期駆動されるポンプの装備に特徴のある機関	Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust	13488
F02B  37/007	・	並列に配列した排気駆動ポンプをもつもの［６］	with exhaust-driven pumps arranged in parallel	2100
F02B  37/013	・	直列に配列した排気駆動ポンプをもつもの［６］	with exhaust-driven pumps arranged in series	1879
F02B  37/02	・	機関排気口とポンプ駆動との間のガス通路を有するもの，例．ガスだめ	Gas passages between engine outlet and pump drive, e.g. reservoirs	2827
F02B  37/04	・	排気によるポンプの駆動およびその他の駆動をもつ機関，例．排気による駆動ポンプおよび機械駆動の補助ポンプをもつもの	Engines with exhaust drive and other drive of pumps, e.g. with exhaust-driven pump and mechanically-driven second pump	2483
F02B  37/10	・・	少くとも１個のポンプが排気とその他の駆動手段とにより交代的に駆動されるもの［３］	at least one pump being alternately driven by exhaust and other drive	2435
F02B  37/11	・・・	始動時のみ他の駆動手段により駆動するもの［６］	driven by other drive at starting only	150
F02B  37/12	・	ポンプの制御［３］	Control of the pumps	7324
F02B  37/14	・・	排気によるポンプの駆動とその他の駆動手段との切り換えに関するもの，例．速度によるもの［３］	of the alternation between exhaust drive and other drive of a pump, e.g. dependent on speed	862
F02B  37/16	・・	吸気のバイパスによるもの［６］	by bypassing charging air	3379
F02B  37/18	・・	排気のバイパスによるもの［６］	by bypassing exhaust	7716
F02B  37/20	・・	排気エネルギーの増加によるもの，例．燃焼室を用いるもの［６］	by increasing exhaust energy, e.g. using combustion chambers	390
F02B  37/22	・・	排気通路または空気通路の断面積の変化によるもの［６］（Ｆ０２Ｂ３７／２４優先）	by varying the cross-section of exhaust passages or air passages (<b>F02B37/24</b> takes precedence)	2755
F02B  37/24	・・	調節可能なガイドベーンをもつポンプまたはタービンの使用によるもの［６］	by using pumps or turbines with adjustable guide vanes	3924
F02B  39/00		駆動される給気または掃気ポンプに関連する構成部品，細部または付属品で、グループＦ０２Ｂ３３／００〜Ｆ０２Ｂ３７／００に分類されないもの	Component parts, details, or accessories relating to driven charging or scavenging pumps, not provided for in groups <b>F02B33/00 to F02B37/00</b> 	9207
F02B  39/02	・	ポンプの駆動（排気駆動または排気と他の駆動するものとの組み合わせＦ０２Ｂ３７／００）；ポンプ駆動歯車比を変化しうるもの	Drives of pumps (exhaust drives or combined exhaust and other drives <b>F02B37/00</b>);Varying pump drive gear ratio	308
F02B  39/04	・・	機械的駆動；歯車比可変の駆動装置（可変歯車比を有する非機械駆動ポンプＦ０２Ｂ３９／０８）	Mechanical drives; Variable-gear-ratio drives(non-mechanical pump drives having variable gear ratio <b>F02B39/08</b>)	1185
F02B  39/06	・・・	機関のトルクがポンプおよびその機関の出力軸を駆動するために差動歯車により分配されるもの	the engine torque being divided by a differential gear for driving a pump and the engine output shaft	126
F02B  39/08	・・	非機械的駆動，例．可変歯車比を有する流体駆動	Non-mechanical drives, e.g. fluid drives having variable gear ratio	383
F02B  39/10	・・・	電気的なもの	electric	2425
F02B  39/12	・・	継手またはクラッチの利用に特徴のある駆動装置（歯車比を変えるため流体摩擦継手を利用するものＦ０２Ｂ３９／０８）	Drives characterised by use of couplings or clutches therein(using fluid slip couplings for varying gear ratio <b>F02B39/08</b>)	897
F02B  39/14	・	ポンプの潤滑；それらのための保護方法	Lubrication of pumps; Safety measures therefor	3024
F02B  39/16	・	ポンプの他の保護方法または他の制御	Other safety measures for, or other control of, pumps	2778
F02B  41/00		熱または圧力エネルギの機械力への変換を改善するための特殊な手段に特徴のある機関	Engines characterised by special means for improving conversion of heat or pressure energy into mechanical power	1338
F02B  41/02	・	膨張を長びかせるもの	Engines with prolonged expansion	366
F02B  41/04	・・	主シリンダ内にあるもの	in main cylinders	878
F02B  41/06	・・	複合シリンダ内にあるもの	in compound cylinders	692
F02B  41/08	・・・	２サイクル複合機関	Two-stroke compound engines	164
F02B  41/10	・・	排気タービンを用いるもの（給気用に排気タービンを利用するものＦ０２Ｂ３７／００）	using exhaust turbines(use of exhaust turbines for charging <b>F02B37/00</b>)	1516
F02B  43/00		ガス状の燃料で作動することに特徴のある機関；そのような機関を含む設備（付加された燃料の圧縮点火により点火されるガス―空気の給気に特徴のある機関Ｆ０２Ｂ７／０６；ガスから他の燃料消費に転換可能な機関Ｆ０２Ｂ６９／０４）	Engines characterised by operating on gaseous fuels; Plants including such engines(engines characterised by the gas-air charge being ignited by compression ignition of an additional fuel <b>F02B7/06</b>; engines convertible from gas to other fuel consumption <b>F02B69/04</b>)	4285
F02B  43/02	・	作動効率向上のための手段に特徴のある機関	Engines characterised by means for increasing operating efficiency	248
F02B  43/04	・・	燃焼効率改善のためのもの	for improving efficiency of combustion	360
F02B  43/06	・・	給気量を増大させるためのもの	for enlarging charge	81
F02B  43/08	・	機関がその設備内で固体燃料，例．まき，から発生させた気体燃料を利用することに特徴のある設備	Plants characterised by the engines using gaseous fuel generated in the plant from solid fuel, e.g. wood	702
F02B  43/10	・	他の特殊な気体，例．アセチレンガス，酸水素ガス，の利用に特徴のある機関または設備	Engines or plants characterised by use of other specific gases, e.g. acetylene, oxyhydrogen	3851
F02B  43/12	・・	その作動方法	Methods of operating	502
F02B  45/00		ガス以外の非液体燃料で作動することに特徴がある機関；そのような機関を含む設備（固体燃料から気体燃料の発生装置を含む設備Ｆ０２Ｂ４３／０８；ガスから他の燃料消費へ転換可能な機関Ｆ０２Ｂ６９／０４）	Engines characterised by operating on non-liquid fuels other than gas; Plants including such engines(plants involving generation of gaseous fuel from solid fuel <b>F02B43/08</b>; engines convertible from gas to other fuel consumption <b>F02B69/04</b>)	134
F02B  45/02	・	粉末燃料，例．微粉炭，で作動するもの，（酸化剤を含む燃料で作動するものＦ０２Ｂ４５／０６）	operating on powdered fuel, e.g. powdered coal(operating on fuel containing oxidant <b>F02B45/06</b>)	424
F02B  45/04	・・	その設備，例．石炭粉砕装置を有するもの	Plants, e.g. having coal-grinding apparatus	19
F02B  45/06	・	酸化剤を含む燃料で作動するもの	operating on fuel containing oxidant	64
F02B  45/08	・	その他の固体燃料で作動するもの	operating on other solid fuels	96
F02B  45/10	・	液体燃料および非液体燃料との混合物，例．のり状または発泡状の混合物，で作動するもの	operating on mixtures of liquid and non-liquid fuels, e.g. in pasty or foamed state	98
F02B  47/00		機関の燃焼すべき空気，燃料または燃料−空気の混合気に非燃料物質またはアンチノック剤を添加させる機関の作動方法	Methods of operating engines involving adding non-fuel substances or anti-knock agents to combustion air, fuel, or fuel-air mixtures of engines	522
F02B  47/02	・	その物質が水または水蒸気であるもの	the substances being water or steam	2113
F02B  47/04	・	その物質が水または水蒸気だけでないもの	the substances being other than water or steam only	382
F02B  47/06	・・	その物質が空気中の酸素以外の酸素を含むもの（Ｆ０２Ｂ４７／１０が優先）	the substances including non-airborne oxygen(<b>F02B47/10</b> takes precedence)	250
F02B  47/08	・・	排気ガスを含む物質	the substances including exhaust gas	1956
F02B  47/10	・・・	密閉または半密閉回路における排気ガスの循環，例．同時に酸素を添加するもの	Circulation of exhaust gas in closed or semi-closed circuits, e.g. with simultaneous addition of oxygen	430
F02B  49/00		機関の吸入口に微細な霧状の少量の燃料を供給する空気圧縮点火機関の作動方法	Methods of operating air-compressing compression-ignition engines involving introduction of small quantities of fuel in the form of a fine mist into the air in the engine's intake	100
F02B  51/00		機関の燃焼すべき空気，燃料または燃料−空気の混合気を前処理する，またはそれらに添加剤を与える機関の他の作動方法	Other methods of operating engines involving pre-treating of, or adding substances to, combustion air, fuel, or fuel-air mixture of the engines	479
F02B  51/02	・	触媒を含むもの	involving catalysts	501
F02B  51/04	・	電気または励磁を与えるもの	involving electricity or magnetism	454
F02B  51/06	・	光線または音波を与えるもの	involving rays or sound waves	145
F02B  53/00		回転ピストン式または揺動ピストン式機関の内部燃焼（回転ピストンまたはそれと共に協働する外側部材Ｆ０２Ｂ５５／００）に関するもの	Internal-combustion aspects of rotary-piston or oscillating-piston engines(internal-combustion aspects of rotary pistons or outer members for co-operation therewith <b>F02B55/00</b>)	9743
F02B  53/02	・	その作動方法	Methods of operating	1762
F02B  53/04	・	給気の吸入または燃焼ガスの排気	Charge admission or combustion-gas discharge	1930
F02B  53/06	・・	それらのための弁制御	Valve control therefor	678
F02B  53/08	・・	給気（ｃｈａｒｇｉｎｇ），例．回転ピストンのポンプ作用によるもの	Charging, e.g. by means of rotary-piston pump	1108
F02B  53/10	・	燃料供給；燃焼空間に燃料を供給するもの	Fuel supply; Introducing fuel to combustion space	1121
F02B  53/12	・	点火	Ignition	879
F02B  53/14	・	他の装置を駆動するための機関の応用，または機関と他の装置との組み合わせ	Adaptations of engines for driving, or engine combinations with, other devices	423
F02B  55/00		回転ピストンの内部燃焼；回転ピストンと協働する外側部材に関するもの	Internal-combustion aspects of rotary pistons; Outer members for co-operation with rotary pistons	637
F02B  55/02	・	ピストン	Pistons	1997
F02B  55/04	・・	それらの冷却	Cooling thereof	292
F02B  55/06	・・・	空気またはその他の気体によるもの	by air or other gas	112
F02B  55/08	・	回転ピストンと協動する外側部材；ケーシング	Outer members for co-operation with rotary pistons; Casings	1629
F02B  55/10	・・	それらの冷却	Cooling thereof	382
F02B  55/12	・・・	空気またはその他の気体によるもの	by air or other gas	110
F02B  55/14	・	燃焼室の形状または構造	Shapes or constructions of combustion chambers	1240
F02B  55/16	・	ピストン内または外側部材内の給気または排気通路	Admission or exhaust passages in pistons or outer members	672
F02B  57/00		燃焼ガスが１個またはそれ以上の往復動ピストンを作動する回転式機関の内部燃焼に関するもの	Internal-combustion aspects of rotary engines in which the combusted gases displace one or more reciprocating pistons	808
F02B  57/02	・	燃料または燃焼空気の供給（シリンダの給気吸入または排気を制御するものＦ０２Ｂ５７／０４）	Fuel or combustion-air supply(cylinder-charge admission or exhaust control <b>F02B57/04</b>)	82
F02B  57/04	・	シリンダの給気吸入または排気の制御（動作ピストンで制御された給気吸入または排気を有する２サイクル機関またはその他の機関に特有なものＦ０２Ｂ５７／０６）	Control of cylinder-charge admission or exhaust(peculiar to two-stroke engines or to other engines with working-piston-controlled charge admission or exhaust <b>F02B57/06</b>)	135
F02B  57/06	・	作動ピストンで制御されたシリンダへの給気吸入または排気を有する２サイクル機関またはその他の機関（星形の中心に燃焼空間をもつものＦ０２Ｂ５７／１０）	Two-stroke engines or other engines with working-piston-controlled cylinder-charge admission or exhaust(with combustion space in centre of star <b>F02B57/10</b>)	146
F02B  57/08	・	星形のシリンダ配列をもつ機関	Engines with star-shaped cylinder arrangements	1312
F02B  57/10	・・	星形の中心に燃焼空間をもつもの	with combustion space in centre of star	261
F02B  59/00		可動シリンダ，例．揺動シリンダ，を有するその他の往復動ピストン式機関の内部燃焼に関するもの（壁がたわむものＦ０２Ｂ７５／３８）	Internal-combustion aspects of other reciprocating-piston engines with movable, e.g. oscillating, cylinders(with yieldable walls <b>F02B75/38</b>)	412
F02B  61/00		車両の駆動またはプロペラの駆動のための機関の応用；機関と伝動装置との組合せ（機関のトルクが掃気または給気ポンプおよびその機関の出力軸を駆動するために差動歯車により分配されるものＦ０２Ｂ３９／０６；回転式ピストンまたは揺動式ピストン機関の応用または組み合わせＦ０２Ｂ５３／１４）	Adaptations of engines for driving vehicles or for driving propellers; Combinations of engines with gearing (the engine torque being divided by a differential gear for driving a scavenging or charging pump and the engine output shaft <b>F02B39/06</b>;  adaptations or combinations of rotary-piston or oscillating-piston engines <b>F02B53/14</b>)	1159
F02B  61/02	・	２輪または３輪車を駆動するためのもの	for driving cycles	3552
F02B  61/04	・	プロペラを駆動するためのもの	for driving propellers	6526
F02B  61/06	・	機関と機械的伝動装置との組み合わせ（Ｆ０２Ｂ６１／０２，Ｆ０２Ｂ６１／０４が優先）	Combinations of engines with mechanical gearing(<b>F02B61/02</b>, <b>F02B61/04</b> take precedence)	2620
F02B  63/00		ポンプ，手持ち工具，または発電機を駆動するための機関の応用；機関と機関により駆動される装置との携帯可能な組み合わせ（回転ピストン式または揺動ピストン式機関のものＦ０２Ｂ５３／１４）	Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices(of rotary-piston or oscillating-piston engines <b>F02B53/14</b>)	1642
F02B  63/02	・	手持ち工具のためのもの	for hand-held tools	1780
F02B  63/04	・	発電機のためのもの	for electric generators	15523
F02B  63/06	・	ポンプのためのもの	for pumps	2574
F02B  65/00		グループＦ０２Ｂ６１／００またはＦ０２Ｂ６３／００に分類されない特殊な用途のための機関の応用；機関と他の装置，例．駆動されない装置，との組み合わせ（回転ピストン式または揺動ピストン式機関のものＦ０２Ｂ５３／１４；相互または共同の推進のための電動機と内燃機関からなる原動力の組み合わせＢ６０Ｋ６／２０）	Adaptations of engines for special uses not provided for in groups <b>F02B61/00</b> or <b>F02B63/00</b>; Combinations of engines with other devices, e.g. with non-driven apparatus(of rotary-piston or oscillating-piston engines <b>F02B53/14</b>; combinations of prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines for mutual or common propulsion <b>B60K6/20</b>)	992
F02B  67/00		他に分類されない補助装置の配置に特徴のある機関，例．異なった機能を有する装置；機関から補助装置を駆動するもので，他に分類されないもの	Engines characterised by the arrangement of auxiliary apparatus not being otherwise provided for, e.g. the apparatus having different functions; Driving auxiliary apparatus from engines, not otherwise provided for	5220
F02B  67/04	・	機械駆動の補助装置	of mechanically-driven auxiliary apparatus	3181
F02B  67/06	・・	チェーン，ベルトまたはそのような無端可撓部材によって駆動されるもの	driven by means of chains, belts, or like endless members	7863
F02B  67/08	・	非機械駆動の補助装置	of non-mechanically driven auxiliary apparatus	285
F02B  67/10	・	給気もしくは掃気装置［５］	of charging or scavenging apparatus	571
F02B  69/00		１１／００に分類されないもので，他の燃焼機関形式に変換可能な内燃機関；異なる形式で同一の主要機関部品を容易に利用し得る構造に特徴のある内燃機関	Internal-combustion engines convertible into other combustion-engine type, not provided for in group <b>F02B11/00</b>; Internal-combustion engines of different types characterised by constructions facilitating use of same main engine-parts in different types	332
F02B  69/02	・	消費される燃料に無関係の機関を除いた異なった燃料形式のためのもの，例．軽質燃料から重質燃料に転換し得るもの	for different fuel types, other than engines indifferent to fuel consumed, e.g. convertible from light to heavy fuel	426
F02B  69/04	・・	気体状燃料およびそうでない燃料のためのもの	for gaseous and non-gaseous fuels	682
F02B  69/06	・	異なったサイクルのためのもの，例．２サイクルから４サイクルに変換し得るもの	for different cycles, e.g. convertible from two-stroke to four-stroke	439
F02B  71/00		自由ピストン機関；回転する主軸のない機関	Free-piston engines; Engines without rotary main shaft	1415
F02B  71/02	・	その始動	Starting	241
F02B  71/04	・	特殊な用途のためのそのような機関の応用；それにより駆動される装置とそのような機関との組み合わせ	Adaptations of such engines for special use; Combinations of such engines with apparatus driven thereby	1585
F02B  71/06	・・	自由ピストン燃焼ガス発生装置	Free-piston combustion gas generators	495
F02B  73/00		２つまたはそれ以上の機関の組み合わせで，他に分類されないもの	Combinations of two or more engines, not otherwise provided for	1190
F02B  75/00		その他の機関，例．単シリンダ機関	Other engines, e.g. single-cylinder engines	2467
F02B  75/02	・	サイクルに特徴のある機関，例．６サイクルのもの	Engines characterised by their cycles, e.g. six-stroke	22167
F02B  75/04	・	上死点位置におけるピストンとシリンダヘッドの間の距離を変化し得る機関	Engines with variable distances between pistons at top dead-centre positions and cylinder heads	4992
F02B  75/06	・	トルクを一定にするための手段を有する機関	Engines with means for equalising torque	1474
F02B  75/08	・	ガスにさらされる空間における腐食防止のための手段を有する機関	Engines with means for preventing corrosion in gas-swept spaces	77
F02B  75/10	・	排気を無害にするための手段を有する機関（装置それ自体Ｆ０１Ｎ３／００）	Engines with means for rendering exhaust gases innocuous (apparatus <u>per se</u> <b>F01N3/00</b>)	799
F02B  75/12	・	その他の作動方法	Other methods of operation	3130
F02B  75/16	・	シリンダ数に特徴のある機関，例．単シリンダ機関（Ｆ０２Ｂ７５／２６が優先）	Engines characterised by number of cylinders, e.g. single-cylinder engines(<b>F02B75/26</b> takes precedence)	1685
F02B  75/18	・・	多シリンダ機関（掃気装置に着目する場合Ｆ０２Ｂ２５／００）	Multi-cylinder engines(scavenging aspects <b>F02B25/00</b>)	7447
F02B  75/20	・・・	すべてのシリンダが１列にならんだもの	with cylinders all in one line	2207
F02B  75/22	・・・	Ｖ形，扇形，または星形配列のシリンダをもつもの	with cylinders in V-, fan-, or star-arrangement	7022
F02B  75/24	・・・	主軸に対し向いあって配列されたシリンダで“平形”のもの	with cylinders arranged oppositely relative to main shaft and of "flat" type	2319
F02B  75/26	・	シリンダ軸心が主軸軸心と同軸，または平行あるいは傾斜している機関；実質的に主軸軸心に中心を置く円の接線方向に配列されたシリンダ軸心をもつ機関	Engines with cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main-shaft axis; Engines with cylinder axes arranged substantially tangentially to a circle centred on main-shaft axis	1734
F02B  75/28	・	同一シリンダ内または本質的に同軸のシリンダ内で往復動する２つまたはそれ以上のピストンをもつ機関（主軸に対し向いあって配列してあるものＦ０２Ｂ７５／２４）	Engines with two or more pistons reciprocating within same cylinder or within essentially coaxial cylinders(arranged oppositely relative to main shaft <b>F02B75/24</b>)	3428
F02B  75/30	・・	他のピストン内部でしゅう動する動作ピストンをもつもの	with one working piston sliding inside another	338
F02B  75/32	・	ピストンと主軸との間の連結に特徴のある機関で前記メイングループに属しないもの	Engines characterised by connections between pistons and main shafts and not specific to preceding main groups	6588
F02B  75/34	・	極端に小さい機関，例．模型を駆動するもの	Ultra-small engines, e.g. for driving models	830
F02B  75/36	・	圧力下で弾性変形する燃焼室または作動室の壁の部分をもつ機関	Engines with parts of combustion- or working-chamber walls resiliently yielding under pressure	191
F02B  75/38	・・	往復動ピストン式機関（Ｆ０２Ｂ７５／０４が優先；予燃焼室の中に弾性的に押される補助ピストンをもつものＦ０２Ｂ１９／０６）	Reciprocating-piston engines(<b>F02B75/04</b> takes precedence; with resiliently-urged auxiliary piston in pre-combustion chamber <b>F02B19/06</b>)	139
F02B  75/40	・	その他の往復動ピストン式機関	Other reciprocating-piston engines	1002
F02B  77/00		構成部品，細部または付属品で他に分類されないもの	Component parts, details, or accessories, not otherwise provided for	12840
F02B  77/02	・	燃焼ガスにさらされる部分の表面をカバーするもの（ピストンＦ０２Ｆ３／１０；シリンダまたはシリンダヘッドＦ０２Ｆ１／００）	Surface coverings of combustion-gas-swept parts (of pistons <b>F02F3/10</b>;  of cylinders and cylinder heads <b>F02F1/00</b>)	812
F02B  77/04	・	燃焼機関の清掃，その内部の腐食または侵食防止または内部の望ましからざる付着物の付着防止	Cleaning of, preventing corrosion or erosion in, or preventing unwanted deposits in, combustion engines	4135
F02B  77/08	・	安全装置，指示装置または管理装置（断熱材についてＦ０２Ｂ７７／１１；排気ガスの処理装置を監視または診断する装置Ｆ０１Ｎ１１／００）	Safety, indicating, or supervising devices(thermal insulation <b>F02B77/11</b>; monitoring or diagnostic devices for exhaust-gas treatment apparatus <b>F01N11/00</b>)	11297
F02B  77/10	・・	クランクケースの破裂に関する安全装置	Safety means relating to crankcase explosions	232
F02B  77/11	・	断熱または遮音［３］	Thermal or acoustic insulation	3027
F02B  77/13	・・	遮音［３］	Acoustic insulation	8019
F02B  77/14	・	ユニットとして組み合わされた機関駆動補助装置	Engine-driven auxiliary devices combined into units	382
F02B  79/00		内燃機関のなじみ運転（それらの潤滑Ｆ０１Ｍ７／００）	Running-in of internal-combustion engines (lubrication thereof <b>F01M7/00</b>)	321
