A43B1/00	材料に特徴のある履物
A43B1/0009	｛少なくとも部分的に肺胞状またはハニカム状の材料で作られたもの｝
A43B1/0018	｛少なくとも部分的に可撓性で，蛇腹状の形状の材料で作られたもの｝
A43B1/0027	｛少なくとも部分的に特別な色の材料で作られたもの｝
A43B1/0036	｛蛍光性または燐光性の部材のあるもの｝
A43B1/0045	｛少なくとも部分的に脱臭手段で作られたもの｝
A43B1/0054	｛磁石，磁気部品または磁性体を備えたもの｝
A43B1/0063	｛少なくとも部分的に再利用可能な材料で作られたもの｝
A43B1/0072	｛少なくとも部分的に透明または半透明の材料で作られたもの｝
A43B1/0081	｛少なくとも部分的にホックおよびループ型の材料で作られたもの（緊締目的のホックおよびループ型のストラップＡ４３Ｃ１１／１４９３）｝
A43B1/009	｛少なくとも部分的に洗濯が可能な材料で作られたもの｝
A43B1/02	繊維または繊維からできた織物でつくられたもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０２はグループＡ４３Ｂ１／０２３，Ａ４３Ｂ１／０２５，Ａ４３Ｂ１／０２８およびＡ４３Ｂ１／０５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B1/023	動物繊維<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０２３はグループＡ４３Ｂ１／０２およびＡ４３Ｂ１／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ１／０２，Ａ４３Ｂ１／０４およびＡ４３Ｂ１／０２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B1/025	植物繊維<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０２５はグループＡ４３Ｂ１／０２およびＡ４３Ｂ１／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ１／０２，Ａ４３Ｂ１／０４およびＡ４３Ｂ１／０２５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B1/028	合成または人工繊維<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０２８はグループＡ４３Ｂ１／０２，Ａ４３Ｂ１／０４およびＡ４３Ｂ１／１４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B1/04	紐編みしたもの，結びつけたもの，メリヤス編みしたもの，またはかぎ編みしたもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０４はグループＡ４３Ｂ１／０２３，Ａ４３Ｂ１／０２５，Ａ４３Ｂ１／０２８およびＡ４３Ｂ１／０５への再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである
A43B1/05	織られたもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／０５はグループＡ４３Ｂ１／０２およびＡ４３Ｂ１／０４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ１／０２，Ａ４３Ｂ１／０４およびＡ４３Ｂ１／０５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B1/06	木，コルク，厚紙，紙または類似の繊維質材料でつくられたもの
A43B1/08	金属でつくられたもの
A43B1/10	ゴムでつくられたもの
A43B1/12	屑ゴムでつくられたもの
A43B1/14	合成樹脂で作られたもの（Ａ４３Ｂ１／０２８が優先）<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１／１４はグループＡ４３Ｂ１／０２８への再分類の影響を受ける。<br>グループＡ４３Ｂ１／１４およびＡ４３Ｂ１／０２８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/00	形状または用途に特徴のある履物
A43B3/0026	｛地雷原で使用するもの；地雷の破裂から防護するもの；地雷の起動を防ぐもの｝
A43B3/0031	｛ポケット，例．鍵用またはカード用，を備えるもの｝
A43B3/0036	｛特別な形状またはデザインに特徴のあるもの｝
A43B3/0042	｛環状または円形状の部品のあるもの｝
A43B3/0047	｛オス型と対応するメス型の外形が互いに合致する，例．形状が合致する，部品｝
A43B3/0052	｛Ｘ字形または交差形｝
A43B3/0057	｛Ｓ字形｝
A43B3/0063	｛Ｕ字形｝
A43B3/0068	｛Ｖ字形｝
A43B3/0073	｛Ｙ字形｝
A43B3/0078	｛ロゴ，文字，署名または類似の装飾を備えるもの（Ａ４３Ｂ２３／２４が優先）｝
A43B3/0084	｛靴上の装飾の集まりの配置｝
A43B3/0089	｛靴のサイズを識別する手段のあるもの｝
A43B3/0094	｛右の靴と左の靴とを異ならせるもの｝
A43B3/02	下腿を覆うブーツ
A43B3/04	ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
A43B3/06	折返えし片のついたくつ；一枚ものでない甲被を有する履物
A43B3/08	ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
A43B3/10	短靴，｛例．前ひものみからなるもの｝；スリッパ
A43B3/101	｛スリッパ，例．フリップフロップまたは鼻緒付きサンダル｝
A43B3/102	｛足のかかとが露出するもの（Ａ４３Ｂ３／１０６が優先）｝
A43B3/103	｛つま先用ストラップの取付けに特徴のあるもの｝
A43B3/105	｛つま先用ストラップの形状または配置に特徴のあるもの｝
A43B3/106	｛使い捨てスリッパ；単一部材からなるスリッパ｝
A43B3/107	｛材料に特徴のあるもの｝
A43B3/108	｛底に特徴のあるもの｝
A43B3/12	サンダル；ひもがその上につくもの
A43B3/122	｛ストラップの取り付けに特徴のあるもの｝
A43B3/124	｛使い捨てサンダル；単一部材からなるサンダル｝
A43B3/126	｛ストラップの形状または配置に特徴のあるもの｝
A43B3/128	｛底に特徴のあるもの｝
A43B3/14	モカシン，オパンケ，または類似のくつ
A43B3/16	オーバーシューズ
A43B3/163	｛健康または衛生目的に特に適合されたもの，例．静電気の放電を可能にする導電性材料からなるもの｝
A43B3/166	｛泥よけ｝
A43B3/18	オーバーシューズを定位置に固定するもの
A43B3/20	かかとなしオーバーシューズ
A43B3/24	折りたたみまたは転換できるもの
A43B3/242	｛甲被に特徴のあるもの｝
A43B3/244	｛甲被と底との間の取り付けに特徴のあるもの｝
A43B3/246	｛底に特徴のあるもの｝
A43B3/248	｛折りたたみできるもの，例．旅行用に折り曲げできるもの｝
A43B3/26	長さまたはサイズを調節できるもの
A43B3/30	特に幼児または小児用のもの
A43B3/34	電気または電子装置を有するもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／３４はグループＡ４３Ｂ７／００５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ３／３４もまたグループＡ４３Ｂ３／３８，Ａ４３Ｂ３／４０，Ａ４３Ｂ３／４２，Ａ４３Ｂ３／４４，Ａ４３Ｂ３／４６，およびＡ４３Ｂ３／４８への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/35	電気加熱装置を有するもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／３５はグループＡ４３Ｂ７／０２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ３／３５もまたグループＡ４３Ｂ３／３８，Ａ４３Ｂ３／４０，およびＡ４３Ｂ３／４２への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/355	｛外部電源，例．自動車の電池，からの電流により加熱されるもの｝
A43B3/36	光源を有するもの
A43B3/38	電源を有するもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／３８はグループＡ４３Ｂ３／３４およびＡ４３Ｂ３／３５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ３／３８もまたグループＡ４３Ｂ３／４０およびＡ４３Ｂ３／４２への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/40	電池<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／４０はグループＡ４３Ｂ３／３４，Ａ４３Ｂ３／３５およびＡ４３Ｂ３／３８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/42	機械的動作を電気に変換することで電力が発生するもの，例．圧電手段によるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／４２はグループＡ４３Ｂ３／３４，Ａ４３Ｂ３／３５およびＡ４３Ｂ３／３８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/44	センサーを有するもの，例．接触の有無または位置を検出するためのもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／４４およびＡ４３Ｂ３／４６はグループＡ４３Ｂ３／３４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ３／３４，Ａ４３Ｂ３／４４およびＡ４３Ｂ３／４６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/46	ＧＰＳ
A43B3/48	送信装置を有するもの，例．ＧＳＭまたはＷｉＦｉ<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ３／４８はＡ４３Ｂ３／３４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ３／３４およびＡ４３Ｂ３／４８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B3/50	音または音楽発生装置を有するもの
A43B5/00	スポーツ用の履物（すべり止め具，例．氷上用アイゼンまたはフットボール靴用の鋲，Ａ４３Ｃ１５／００）<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ５／００はグループＡ４３Ｂ５／０６への再分類の影響を受ける。<br>グループＡ４３Ｂ５／００およびＡ４３Ｂ５／０６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B5/001	｛ゴルフシューズ｝
A43B5/002	｛登山ブーツまたは登山靴｝
A43B5/003	｛フリークライミング用のもの｝
A43B5/004	｛アフタースキー用のブーツ｝
A43B5/005	｛グラインディング，すなわち底またはその一部で滑る，ためのもの｝
A43B5/006	｛乗馬用｝
A43B5/007	｛自動車の運転あるいはレース用のもの｝
A43B5/008	｛ボウリングシューズ｝
A43B5/02	フットボールぐつ｛またはシューズ，すなわち，サッカー，フットボールまたはラグビー用のもの｝
A43B5/025	｛ボールと履物との間の接触を改善するための要素に特徴のあるもの｝
A43B5/04	スキー靴またはそれに類似したブーツ
A43B5/0401	｛スノーボード靴｝
A43B5/0403	｛スノーボードの締め具に適応した底または底の付属品｝
A43B5/0405	｛裏張り，詰め物，そう入物；インナーブーツ｝
A43B5/0407	｛膨らませるもの｝
A43B5/0409	｛インナーブーツまたはその部品をスキー靴の外皮に取り付けるための手段のあるもの｝
A43B5/0411	｛クロスカントリー用のもの｝
A43B5/0413	｛クロスカントリーの締め具に適応した靴底または靴底に用いられる付属品｝
A43B5/0415	｛付属品（Ａ４３Ｂ５／０４０３，Ａ４３Ｂ５／０４１３，Ａ４３Ｂ５／０４９４が優先）｝
A43B5/0417	｛スキー靴の靴底または靴底に用いられるもの用のもの；スキーの締め具用のもの（Ａ４３Ｂ５／０４１１が優先）｝
A43B5/0419	｛歩行補助具用のもの｝
A43B5/0421	｛底部の真下に位置するもの｝
A43B5/0423	｛底部の横に位置するもの｝
A43B5/0425	｛スキー靴または類似した靴を運ぶための装置｝
A43B5/0427	｛細部の種類または構造に特徴のあるもの｝
A43B5/0429	｛靴のふくらはぎまたはすね，すなわち腓骨，脛骨，に対する調節｝
A43B5/0431	｛ふくらはぎまたはすね，すなわち腓骨，脛骨，の長さに対するもの｝
A43B5/0433	｛ふくらはぎまたはすね，すなわち腓骨，脛骨，の幅に対するもの｝
A43B5/0435	｛靴の足に対する調節｝
A43B5/0437	｛足の土ふまずに対するもの（Ａ４３Ｂ５／０４４１が優先）｝
A43B5/0439	｛かかとに対するもの；かかとの締め具装置；かかと受け｝
A43B5/0441	｛中底を持ち上げることによるもの｝
A43B5/0443	｛足の甲，例．中足骨，に対するもの；中足骨締め具装置｝
A43B5/0445	｛非可撓性手段，例．ねじ，レバー，により直接作動されるもの｝
A43B5/0447	｛可撓性手段，例．ケーブル，ストラップ，により作動されるもの｝
A43B5/0449	｛靴の後部に配置される作動装置を有するもの｝
A43B5/045	｛足の幅に対するもの｝
A43B5/0452	｛靴の筒部の前方への傾きの調節｝
A43B5/0454	｛曲げの制御を含むもの；緩衝手段｝
A43B5/0456	｛靴の後部に配置された作動装置を有するもの（Ａ４３Ｂ５／０４６４が優先）｝
A43B5/0458	｛靴の前部に配置された作動装置を有するもの（Ａ４３Ｂ５／０４６４が優先）｝
A43B5/046	｛靴の外側または内側部に配置された作動装置を有するもの（Ａ４３Ｂ５／０４６４が優先）｝
A43B5/0462	｛靴の下側に配置された作動装置を有するもの（Ａ４３Ｂ５／０４６４が優先）｝
A43B5/0464	｛交換可能な部品を有するもの｝
A43B5/0466	｛靴の筒部の側方への傾きの調節；左右の傾斜｝
A43B5/0468	｛スキーに対する靴の角度の調節｝
A43B5/047	｛スキー靴での歩行を改善する手段を備えるもの｝
A43B5/0472	｛可撓性の爪先部分を有するもの；足の母指球の部分に蝶番を備えるもの｝
A43B5/0474	｛歩行／スキーの位置を有するもの（Ａ４３Ｂ５／０４７２が優先）｝
A43B5/0476	｛フロントエントリー式のスキー靴｝
A43B5/0478	｛中央エントリー式のスキー靴，ハイブリッドスキー靴｝
A43B5/048	｛リアエントリー式のスキー靴｝
A43B5/0482	｛剛性の異なる材料で作られたもの｝
A43B5/0484	｛部品の交換を容易にするもの｝
A43B5/0486	｛材料に特徴のあるもの｝
A43B5/0488	｛甲被が可撓性材料，例．皮革，からなるもの（Ａ４３Ｂ５／０４０１，Ａ４３Ｂ５／００２が優先）｝
A43B5/049	｛甲被が複合材料，例．繊維またはコアが母材に埋め込まれたもの，からなるもの｝
A43B5/0492	｛テレマーク靴｝
A43B5/0494	｛テレマークの締め具に適応した靴底または靴底に関連した付属品｝
A43B5/0496	｛ツーリングまたはハイキングスキー用の靴｝
A43B5/0498	｛スキージャンプ用｝
A43B5/06	ランニング用の靴；陸上競技用の靴<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ５／０６はグループＡ４３Ｂ５／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ５／００およびＡ４３Ｂ５／０６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B5/08	海水浴用ぐつ；｛水中スポーツ用ぐつ｝
A43B5/10	テニスぐつ
A43B5/12	ダンスぐつ
A43B5/14	自転車用のくつ
A43B5/145	｛オートバイ用のくつ｝
A43B5/16	スケートぐつ
A43B5/1608	｛サイズを調節できるもの（足の大きさに調節できるように２つの部分に分けられたくつ用の特殊な踏み板を有するスケートＡ６３Ｃ１／２６）｝
A43B5/1616	｛インナーブーツ｝
A43B5/1625	｛異なる剛性の材料で作られたもの｝
A43B5/1633	｛多目的スケートぐつ（アイススケートに変換できるローラースケートＡ６３Ｃ１７／１８，歩行用に車輪を固定できるものＡ６３Ｃ１７／２０）｝
A43B5/1641	｛くつ底に特徴があるもの（特殊な踏み板を有するスケートＡ６３Ｃ１／２２）；スケートの取り付けに特徴があるもの（Ａ４３Ｂ５／１６３３が優先；くつ底に固定されたスケートＡ６３Ｃ１／０２）｝
A43B5/165	｛くつ底に換気手段を有するもの｝
A43B5/1658	｛くつ底または筐体とくつ底の間に弾性手段を備えたもの｝
A43B5/1666	｛甲被に特徴のあるもの｝
A43B5/1675	｛甲被に換気手段を有するもの｝
A43B5/1683	｛甲被の下部または外皮に特徴のあるもの｝
A43B5/1691	｛甲被の上部に特徴があるもの，例．足首を取り巻くもの，腰革またはカフスによるもの｝
A43B5/18	取付け可能なスポーツ用のオーバーシューズ
A43B5/185	｛スパイクまたはクリートを覆う底を有するもの｝
A43B7/00	保健または衛生用付属具を有する履物
A43B7/005	｛冷却手段を有するもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／００５はグループＡ４３Ｂ３／３４への再分類の影響を受ける。<br>グループＡ４３Ｂ７／００５およびＡ４３Ｂ３／３４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/02	加温装置付きのもの（電気加熱装置付きのものＡ４３Ｂ３／３５）<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／０２はグループＡ４３Ｂ３／３５への再分類の影響を受ける。<br>グループＡ４３Ｂ７／０２およびＡ４３Ｂ３／３５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/06	換気できるもの
A43B7/08	空気孔，ふたつきまたはふたなしのもの，を有するもの
A43B7/081	｛空気が外部から吹き込まれるもの｝
A43B7/082	｛空気が外部に放出されるもの｝
A43B7/083	ポンプ手段または弁を有するもの
A43B7/084	｛孔の位置に特徴のあるもの｝
A43B7/085	｛甲被｝
A43B7/087	｛くつ底の底部｝
A43B7/088	｛くつ底の側部｝
A43B7/10	閉鎖可能な空気孔を有するもの
A43B7/12	特に水密性の履物（オーバーシューズＡ４３Ｂ３／１６）
A43B7/125	｛水蒸気を透過する部材，例．膜，を備えるもの（Ａ４３Ｂ２３／０２２が優先）｝
A43B7/14	足を支持する部品を有するもの
A43B7/1405	パッドまたは孔を１つまたはそれ以上の数の位置に有するもの，または解剖学的または曲線状の形状をもつもの
A43B7/141	｛解剖学的または曲線状の形状をもつもの｝
A43B7/1415	足の下に位置することに特徴のあるもの
A43B7/142	内側のアーチ部，すなわち，舟状骨または楔状骨の下に位置するもの
A43B7/1425	母指球，すなわち，第一中足骨と第一基節骨との間の関節，の下に位置するもの
A43B7/143	外側のアーチ部，すなわち，立方骨，の下に位置するもの
A43B7/1435	第五基節骨と第五中足骨との間の関節の下に位置するもの
A43B7/144	かかと，すなわち踵骨，の下に位置するもの
A43B7/1445	足の中央，すなわち二番目，三番目または四番目の中足骨，の下に位置するもの
A43B7/145	つま先，すなわち指趾骨，の下に位置するもの
A43B7/1455	特殊な性質を持つもの
A43B7/146	｛足のマッサージのために指圧する地点または手段を備えるもの｝
A43B7/1463	足に合うように改造することを可能にする取り外し可能なパッドのあるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６３はグループＡ４３Ｂ７／１４６４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４およびＡ４３Ｂ７／１４６３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/1464	足に合うように改造することを可能にする調整可能なパッドのあるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４はグループＡ４３Ｂ７／１４６３，Ａ４３Ｂ７／１４６６，Ａ４３Ｂ７／１４６７，Ａ４３Ｂ７／１４６８およびＡ４３Ｂ７／１４６９への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/1466	ねじまたはねじ筋により調整可能なもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６６はグループＡ４３Ｂ７／１４６４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４および４３Ｂ７／１４６６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/1467	弾性部材により調整可能なもの，例．スプリング<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６７はグループＡ４３Ｂ７／１４６４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４およびＡ４３Ｂ７／１４６７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/1468	シムにより調整可能なもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６８はグループＡ４３Ｂ７／１４６４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４およびＡ４３Ｂ７／１４６８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/1469	複数の利用可能な位置の中から選択して締め付けまたは固定することにより調整可能なもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ７／１４６９はグループＡ４３Ｂ７／１４６４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ７／１４６４およびＡ４３Ｂ７／１４６９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B7/147	｛患者または身体障害者，例．骨関節炎または糖尿病の患者，のためのもの｝
A43B7/1475	支持体の種類に特徴のあるもの
A43B7/148	支持体またはパッドで充填された凹部または孔
A43B7/1485	パッドの厚みを部分的にまたは完全にせん孔する凹部または孔
A43B7/149	パッド，例．足対向面が突出しているもの
A43B7/1495	｛輪形のふまず支持体のあるもの｝
A43B7/16	内部に上げ底したかかと部を有するもの
A43B7/18	関節支持具，例．甲部支持具
A43B7/19	直接土面に接するもの
A43B7/20	くるぶしの関節支持具または保持具
A43B7/22	固定されたへん平足用そう入物，中足骨支持具，くるぶしあてまたは類似のものを有するもの
A43B7/223	｛構造的形状に特徴のあるもの｝
A43B7/226	｛材料に特徴のあるもの｝
A43B7/24	足が一方へ傾くのを防ぐ，｛回外または回内を防ぐ｝そう入物または他の支持具
A43B7/26	足指を定間隔に保持するための部材または足指を広げるための部材を有するもの
A43B7/28	靴の内底｛または甲被の側面｝を足の裏に合せるもの
A43B7/30	ふみつけ部を立っている圧力から保護するもの
A43B7/32	衝撃吸収手段を有するもの（弾性底Ａ４３Ｂ１３／１８）
A43B7/34	防熱具または防寒具を有するもの
A43B7/36	電気的接地手段を有するもの
A43B7/38	上げ底，すなわち高さをさらに高くしたもの（内部に上げ底したかかと部を有するものＡ４３Ｂ７／１６；生来の足の長さを長くするためのつなぎ合わせ具Ａ６１Ｆ３／００）
A43B9/00	個々の部分の組合せに特徴のある履物
A43B9/02	縫着または釘打ちされた履物
A43B9/04	細革を取付けた履物（細革Ａ４３Ｂ１５／００）
A43B9/06	縫着または釘打ちした履物
A43B9/08	ターンシュー式の履物
A43B9/10	外方へ折曲げられた甲被を有する履物
A43B9/12	糊着または接着した履物
A43B9/125	｛一時的な保護用の中底または内底を用いるもの｝
A43B9/14	プラットフォームをもつ靴
A43B9/16	甲被にモールド成形底をつけた履物または接着剤を用いずに甲被に底を溶着した履物
A43B9/18	成形したもの
A43B9/20	溶着したもの
A43B11/00	着脱を容易にする装置を有するもの，例．つまみを有するもの
A43B11/02	くつべらを取付けたもの
A43B13/00	底；底およびかかとが一体になったもの
A43B13/02	材料に特徴のあるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１３／０２はグループＡ４３Ｂ１３／０６への再分類の影響を受ける。<br>グループＡ４３Ｂ１３／０２およびＡ４３Ｂ１３／０６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B13/023	｛同質材を積層した底｝
A43B13/026	｛複合材，例．炭素繊維またはアラミド繊維；１つ以上の底の層または底の部品が複合材で作られた底｝
A43B13/04	合成樹脂，ゴムまたはバルカンファイバー
A43B13/06	皮革<br><br><u>警告</u><br>グループＡ４３Ｂ１３／０６はグループＡ４３Ｂ１３／０２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＡ４３Ｂ１３／０２およびＡ４３Ｂ１３／０６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
A43B13/08	木
A43B13/10	金属
A43B13/12	異質材を積層した底
A43B13/122	｛外底または外層に特徴のあるもの｝
A43B13/125	｛中底または中間層に特徴のあるもの｝
A43B13/127	｛中底が多層であるもの｝
A43B13/14	構造に特徴のあるもの
A43B13/141	｛底の一部が可撓性であるもの，例．折り曲げまたはねじりを可能にするもの｝
A43B13/143	｛くさび形，凹状または凸状の部分を備えるもの，例．足の抜けを改善するためのもの｝
A43B13/145	｛凸状の部分，例．隆起または突起を有するもの，例．マサイ型のくつ｝
A43B13/146	｛凹状の部分，例．空洞または切り欠き部，を有するもの｝
A43B13/148	｛くさび形端部｝
A43B13/16	接合された底（異質材を積層した底Ａ４３Ｂ１３／１２）
A43B13/18	弾性底｛（弾性手段を備えたスケートぐつＡ４３Ｂ５／１６５８）｝
A43B13/181	｛弾性が底の構造によって達成されるもの｝
A43B13/182	｛螺旋状ばね｝
A43B13/183	｛板ばね｝
A43B13/184	｛構造が外底から突出するもの｝
A43B13/185	｛連結された２つの構成要素の間に挟まれて弾性化された板のあるもの，例．押圧体｝
A43B13/186	｛緩衝性が領域により異なるもの，例．緩衝体が足の母指球の下に位置するもの（底に含まれない弾性かかとＡ４３Ｂ２１／２６；足のかかと用の弾性支持具Ａ４３Ｂ２１／３２）｝
A43B13/187	｛弾性が材料，例．発泡材，非液体材，の特性により達成されるもの｝
A43B13/188	｛緩衝性が領域により異なるもの｝
A43B13/189	｛非圧縮性流体，例．ゲル，水，が充填されたもの｝
A43B13/20	｛圧縮性流体，例．空気，ガス，が充填された｝空気底｛（スキーぐつ用の膨らませる裏張りＡ４３Ｂ５／０４０７）｝
A43B13/203	｛ポンプまたは弁を備えるもの｝
A43B13/206	｛チューブまたは管またはチューブ状の形状をした緩衝部材を備えるもの｝
A43B13/22	滑り止め底または耐摩耗の底，例．充てんによるものまたは耐摩耗層の塗着によるもの
A43B13/223	｛歯形の底｝
A43B13/226	｛歯形が足に面する表面に作られたもの｝
A43B13/24	そう入物を用いているもの
A43B13/26	底の表面より突出しているもの
A43B13/28	底の取付具に，また結合された底およびかかとの取付具に特徴のあるもの
A43B13/30	ねじによるもの
A43B13/32	接着剤によるもの
A43B13/34	かかとの内側にも取付けられる底
A43B13/36	簡単に取替えができる靴底（靴底保護具Ａ４３Ｃ１３／１２）
A43B13/37	底とかかと底とが結合されたもの
A43B13/38	備え付けの中底で製造工程中にアッパーに接合されるもの，例．構造的中底；製造工程中に靴に接着される中底
A43B13/383	｛接合されたもの｝
A43B13/386	｛多層構成のもの｝
A43B13/39	下面に縫い付けみぞを有するもの
A43B13/40	クッションを有するもの
A43B13/41	かかと補強体，つま先補強体またはシャンク補強体を組合わせたもの
A43B13/42	中底と外底の間の充てん材；補強材
A43B15/00	履物用細革
A43B17/00	甲被が接合された後で靴に取り付けるための，挿入する中敷き，例．フットベットまたはインレー
A43B17/003	｛材料に特徴があるもの（木製のものＡ４３Ｂ１７／１２，スポンジ，ゴムまたは合成樹脂材で作られたものＡ４３Ｂ１７／１４）｝
A43B17/006	｛多層のもの｝
A43B17/02	くさび状または弾性のもの
A43B17/023	｛くさび状のもの（Ａ４３Ｂ１７／０３が優先）｝
A43B17/026	｛非圧縮性流体，例．ゲル，水，を充填したもの｝
A43B17/03	気体，例．空気，が詰められたもの
A43B17/035	｛ポンプまたは弁を備えるもの｝
A43B17/04	金属そう入物またはおおいを有するもの
A43B17/06	金属スプリングを有するもの
A43B17/08	換気孔のあるもの
A43B17/10	あぶら足に特に適合したもの；防水のもの
A43B17/102	｛湿気吸収中敷；湿気消散中敷｝
A43B17/105	｛使い捨てのもの｝
A43B17/107	｛防水のもの｝
A43B17/12	木製のもの
A43B17/14	スポンジ，ゴムまたは合成樹脂材で作られたもの
A43B17/16	かかとまたはつま先キャップを有するもの
A43B17/18	履物に取り外し可能の中底を取付けるためのもの
A43B19/00	靴の形状をしたそう入物；足の甲をおおうそう入物
A43B19/005	｛靴用の重みのあるそう入物，すなわち，付加的なおもりのあるそう入物｝
A43B21/00	かかと；トップ・ピースまたはトップ・リフト
A43B21/02	材料により特徴づけられるもの
A43B21/025	｛金属｝
A43B21/03	木
A43B21/04	皮革
A43B21/06	ゴム
A43B21/08	硬質ゴムと軟質ゴムが組合されたもの
A43B21/18	ゴムと皮革を組合せたもの
A43B21/20	合成樹脂
A43B21/22	特にはねを飛ばさないように形成されたかかとまたはかかと装着物
A43B21/24	構成に特徴のあるもの
A43B21/26	弾性かかと
A43B21/265	｛非圧縮性流体，例．ゲル，水，を充填したもの｝
A43B21/28	｛圧縮性流体，例．空気，ガス，を充填した｝空気かかと
A43B21/285	｛ポンプまたは弁を備えるもの｝
A43B21/30	金属スプリングを有するかかと
A43B21/32	足のかかと用の弾性支持具
A43B21/36	取付具に特徴のあるもの；取付具を固着する装置（底とかかとの結合したものＡ４３Ｂ１３／２８）
A43B21/37	ホックまたはステイプルによるもの
A43B21/38	ねじのみによるもの
A43B21/39	リブ溝によるもの
A43B21/40	ありつぎによるもの
A43B21/42	代替えできるまたは調節できる部分｛例．底層｝を有するかかと
A43B21/433	回動できるように取付けられたもの
A43B21/437	前後方向に調節できるロッド状の化粧を有するもの
A43B21/44	かぎづめ状機構によるもの
A43B21/45	特に張り機構を有するもの
A43B21/46	ボルトによるもの
A43B21/47	弾性機構によるもの
A43B21/48	押しボタンによるもの
A43B21/50	バヨネット式取付具または類似の取付けによるもの
A43B21/51	鍵状の孔とピンを有するもの
A43B21/52	特別な取付具なしに取替えできるかかと部品
A43B21/54	接着，またはその類似のものによるもの
A43B23/00	甲被；長靴の筒部；補強具；履物のその他の単一部品
A43B23/02	甲被；長靴の筒部
A43B23/0205	｛材料に特徴のあるもの（裏の材料Ａ４３Ｂ２３／０７，つま先補強具またはかかと補強具の材料Ａ４３Ｂ２３／０８）｝
A43B23/021	｛皮革｝
A43B23/0215	｛合成樹脂または合成皮革｝
A43B23/022	｛防水通気膜をもつもの｝
A43B23/0225	｛複合材料，例．母材のある材料｝
A43B23/023	｛金属｝
A43B23/0235	｛異なる材料からなる異なる層｝
A43B23/024	｛同じ材料からなる異なる層｝
A43B23/0245	｛構造的形状に特徴のあるもの｝
A43B23/025	｛縫製により組み立てられたもの｝
A43B23/0255	｛接着または熱接着により組み立てられたもの｝
A43B23/026	｛積層｝
A43B23/0265	｛異なる方向に異なる特性をもつもの｝
A43B23/027	｛甲被の一部が特に可撓性であるもの，例．折り曲げまたはねじりを可能にするもの｝
A43B23/0275	｛甲被の一部が特に剛体であるもの，例．折り曲げまたはねじりに抵抗するもの｝
A43B23/028	｛弾性甲被，例．衝撃吸収｝
A43B23/0285	｛非圧縮性流体，例．ゲル，水，で充填されたもの｝
A43B23/029	｛空気甲被，例．ガスが充填されたもの｝
A43B23/0295	｛接合された甲被｝
A43B23/04	一枚で作られた甲被；そう入された補強物を有する甲被
A43B23/042	｛一枚で作られた甲被（単一部材からなるスリッパＡ４３Ｂ３／１０６；単一部材からなるサンダルＡ４３Ｂ３／１２４）｝
A43B23/045	｛そう入された補強物を有する甲被｝
A43B23/047	｛補強物が弾性体であるもの｝
A43B23/06	防水筒部
A43B23/07	裏
A43B23/08	かかと補強芯；つま先補強芯
A43B23/081	｛つま先補強具｝
A43B23/082	｛金属で作られたもの｝
A43B23/083	｛軽合金｝
A43B23/085	｛皮革で作られたもの｝
A43B23/086	｛含浸布，合成樹脂または類似のもので作られたもの｝
A43B23/087	｛合成樹脂で作られたもの｝
A43B23/088	｛かかと補強具（Ａ４３Ｂ２３／１０，Ａ４３Ｂ２３／１４，Ａ４３Ｂ２３／１６，Ａ４３Ｂ２３／１７が優先）｝
A43B23/10	金属で作られたもの｛（Ａ４３Ｂ２３／０８２が優先）｝
A43B23/105	｛軽合金｝
A43B23/14	皮革で作られたもの｛（Ａ４３Ｂ２３／０８５が優先）｝
A43B23/16	織物，合成樹脂またはその類似物を含有したもので作られたもの｛（Ａ４３Ｂ２３／０８６が優先）｝
A43B23/17	合成樹脂で作られたもの
A43B23/20	履物用の釘，木釘，ピン，クランプ，タックス
A43B23/22	甲被のふまず部またはアーチ状の部分の支持具
A43B23/222	｛底への取り付けに特徴のあるもの｝
A43B23/225	｛一体化された歯によるもの｝
A43B23/227	｛くつの外側に固定されたもの｝
A43B23/24	装飾用のバックル；緊締機能をもたないその他の靴用装飾具
A43B23/25	履物につけるリボンの飾
A43B23/26	舌革
A43B23/28	靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具
A43B23/30	自動車運転者用かかと保護具
