G10H   1/00  \	0	0	5D478	G10H   1/00	100	電気楽器の細部［２００６．０１］	Details of electrophonic musical instruments [1, 5, 2006.01]
G10H   1/00  A	0	0	5D478	G10H   1/00	2182	電子弦楽器，気鳴楽器，打楽器	electronic, stringed, wind-actuated, or percussive musical instruments
G10H   1/00  B	0	0	5D478	G10H   1/00	997	音声変換〔例．音声入力による楽器制御，ピツチ抽出〕	Voice conversion, e.g. instrument control through voice input or extraction of pitches
G10H   1/00  C	0	0	5D478	G10H   1/00	1186	混合分配効果〔例．残響（リバ−ブ）一般，Ｇ１０Ｋ１５／０８，音像定位〕	Mixture distribution effects, e.g. a reverberation, in general, G10K15/08, image at normal position
G10H   1/00  Z	0	0	5D478	G10H   1/00	5535	その他のもの〔例．通信，電源，体の動き検出〕	Others, e.g. communications, power sources, and detection of body movement
G10H   1/00 101 \	1	1	5D478	G10H   1/00	108	楽曲の全部または一部を自動的に奏するもの	playing automatically all or part of a musical piece
G10H   1/00 101 A	1	0	5D478	G10H   1/00	147	記録シ−ト等の移送による自動演奏	Automatic performance through transferring record sheets or the like
G10H   1/00 101 B	1	0	5D478	G10H   1/00	243	プランジヤ等によるピアノ等の自動演奏	Automatic performance with piano and the like through a plunger or the like
G10H   1/00 101 C	1	0	5D478	G10H   1/00	473	動的記録再生装置との関連	In relation to dynamic record playback device
G10H   1/00 101 Z	1	0	5D478	G10H   1/00	865	その他のもの	Others
G10H   1/00 102 \	2	2	5D478	G10H   1/00	152	自動演奏デ−タの作成，記憶または取出し	creating, storing, or retrieving automatic performance data
G10H   1/00 102 A	2	0	5D478	G10H   1/00	411	音色形成機構を含むもの	Including timbre forming mechanism
G10H   1/00 102 B	2	0	5D478	G10H   1/00	903	伴奏装置等との組み合わせ	Combinations with accompaniment devices or the like
G10H   1/00 102 Z	2	0	5D478	G10H   1/00	6236	その他のもの	Others
G10H   1/02  \	1	1	5D478	G10H   1/02	660	音の周波数，例．アタックまたはディケイ，を制御するための手段；特殊な音楽的効果，例．ビブラートまたはグリサンド，を作り出すための手段	Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos
G10H   1/04  \	2	2	5D478	G10H   1/04	62	付加的変調によるもの	by additional modulation
G10H   1/043  \	3	3	5D478	G10H   1/043	39	連続的変調［３］	Continuous modulation [3]
G10H   1/043  A	3	0	5D478	G10H   1/043	637	音程の連続的変調〔例．ビブラ−ト，グライド，ポルタメント，１／０５３〕	Continuous modulation for musical intervals, e.g. vibrato, gride, and portamento, 1/053
G10H   1/043  B	3	0	5D478	G10H   1/043	160	音色の連続的変調	Continuous modulation for timbre
G10H   1/043  Z	3	0	5D478	G10H   1/043	561	その他のもの〔例．トレモロ〕	Others, e.g. tremolo
G10H   1/045  \	4	4	5D478	G10H   1/045	21	電気機械的手段によるもの［３］	by electromechanical means [3]
G10H   1/047  \	4	4	5D478	G10H   1/047	129	音響機械的手段，例．回転スピーカまたは音響反射板，によるもの［３］	by acousto-mechanical means, e.g. rotating speakers or sound deflectors [3]
G10H   1/053  \	3	3	5D478	G10H   1/053	240	演奏中のみのもの［３］	during execution only [3]
G10H   1/053  A	3	0	5D478	G10H   1/053	841	音色の変調	Modulation for timbre
G10H   1/053  B	3	0	5D478	G10H   1/053	747	音程の変調	Modulation for musical intervals
G10H   1/053  C	3	0	5D478	G10H   1/053	1760	操作子による変調	Modulated by operator
G10H   1/053  D	3	0	5D478	G10H   1/053	1170	鍵盤による変調〔例．キ−タツチ，アフタタツチ，鍵盤による変調〕	Modulated by keyboard, e.g. modulation through key-touch, after-touch, and keyboard
G10H   1/053  Z	3	0	5D478	G10H   1/053	185	その他	Others
G10H   1/055  \	4	4	5D478	G10H   1/055	36	可変インピーダンス素子を有するスイッチによるもの［３］	by switches with variable impedance elements [3]
G10H   1/057  \	4	4	5D478	G10H   1/057	167	エンベロープ形成回路によるもの［３］	by envelope-forming circuits [3]
G10H   1/057  A	4	0	5D478	G10H   1/057	504	鍵速度検出によりエンベロ−プ形成回路を制御するもの	Controlling envelope forming circuits by detecting the speed of keyboard
G10H   1/057  Z	4	0	5D478	G10H   1/057	1516	その他のもの	Others
G10H   1/06  \	2	2	5D478	G10H   1/06	260	音の倍音構造を定めるための回路	Circuits for establishing the harmonic content of tones
G10H   1/08  \	3	3	5D478	G10H   1/08	323	音を組み合わせることによるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４，Ｇ１０Ｈ１／１６が優先；和音Ｇ１０Ｈ１／３８）［２００６．０１］	by combining tones (G10H 1/14, G10H 1/16 take precedence; chord G10H 1/38) [3, 2006.01]
G10H   1/10  \	4	4	5D478	G10H   1/10	35	コーラス，セレスタまたはアンサンブル効果を得るためのもの（連続的変調Ｇ１０Ｈ１／０４３）［３］	for obtaining chorus, celeste or ensemble effects (continuous modulation G10H 1/043) [3]
G10H   1/10  A	4	0	5D478	G10H   1/10	186	コ−ラス効果	Chorus effects
G10H   1/10  Z	4	0	5D478	G10H   1/10	236	その他のもの	Others
G10H   1/12  \	3	3	5D478	G10H   1/12	515	複合波形をろ波することによるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４，Ｇ１０Ｈ１／１６が優先）［３］	by filtering complex waveforms (G10H 1/14, G10H 1/16&nbsp;take precedence) [3]
G10H   1/14  \	3	3	5D478	G10H   1/14	284	演奏中のもの［２００６．０１］	during execution [3, 2006.01]
G10H   1/16  \	3	3	5D478	G10H   1/16	247	非線形素子によるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４が優先）［２００６．０１］	by non-linear elements (G10H 1/14 takes precedence) [3, 2006.01]
G10H   1/18  \	1	1	5D478	G10H   1/18	112	選択回路［３］	Selecting circuits [3]
G10H   1/18  A	1	0	5D478	G10H   1/18	178	キ−カプラ〔例．カウンタメロデイ−，そのための調決定〕	Key couplers, e.g. counter melody and modulation therefor
G10H   1/18  B	1	0	5D478	G10H   1/18	159	信号通過制御〔例．ノイズ低減装置〕	Controlling passing signals, e.g. noise decreasing devices
G10H   1/18  Z	1	0	5D478	G10H   1/18	2710	その他のもの〔例．鍵情報送信禁止手段，キ−スプリツト表示装置〕	Others, e.g. means to block key information transmission and key split display device
G10H   1/18 101 \	2	2	5D478	G10H   1/18	1253	鍵情報発生処理のためのもの〔例．押鍵検出，キ−アサイナ〕	for processing generated key information, e.g. pressed key detection and key assignor
G10H   1/20  \	2	2	5D478	G10H   1/20	296	移調のためのもの［３］	for transposition [3]
G10H   1/22  \	2	2	5D478	G10H   1/22	283	音を抑制するためのもの；優先回路網［３］	for suppressing tones; Preference networks [3]
G10H   1/24  \	2	2	5D478	G10H   1/24	1336	複数のプリセット音栓を選択するためのもの［３］	for selecting plural preset register stops [3]
G10H   1/26  \	2	2	5D478	G10H   1/26	436	一連の音を自動的に作り出すためのもの［３］	for automatically producing a series of tones [3]
G10H   1/28  \	3	3	5D478	G10H   1/28	198	アルペジオを作り出すためのもの［３］	to produce arpeggios [3]
G10H   1/30  \	3	3	5D478	G10H   1/30	32	２つの音を繰り返し発音するためのもの［３］	to reiteratively sound two tones [3]
G10H   1/32  \	1	1	5D478	G10H   1/32	210	構造上の細部［３］	Constructional details [3]
G10H   1/32  A	1	0	5D478	G10H   1/32	541	ペダル・レバ−	Pedal levers
G10H   1/32  Z	1	0	5D478	G10H   1/32	2381	その他〔例．スピ−カ配置，電子楽器の筐体構造〕	Other, e.g. speaker placement and structure of the chassis of an electronic musical instrument
G10H   1/34  \	2	2	5D478	G10H   1/34	4409	スイッチ装置，例．電気楽器に特に適合する鍵盤または機械的スイッチ［２００６．０１］	Switch arrangements, e.g. keyboards or mechanical switches specially adapted for electrophonic musical instruments [3, 2006.01]
G10H   1/36  \	1	1	5D478	G10H   1/36	1345	伴奏装置［３］	Accompaniment arrangements [3]
G10H   1/38  \	2	2	5D478	G10H   1/38	86	和音［３］	Chord [3]
G10H   1/38  A	2	0	5D478	G10H   1/38	197	従音形成を特徴とするもの〔例．和音転回〕	Characterised by forming following tones, e.g. chord revolution
G10H   1/38  Z	2	0	5D478	G10H   1/38	922	その他のもの〔例．根音検出，和音タイプ検出〕	Others, e.g. detection of a root or chord type
G10H   1/40  \	2	2	5D478	G10H   1/40	1742	リズム［２００６．０１］	Rhythm [3, 2006.01]
G10H   1/42  \	3	3	5D478	G10H   1/42	55	音色形成回路を含むもの［３］	comprising tone forming circuits [3]
G10H   1/44  \	1	1	5D478	G10H   1/44	333	調律手段［３］	Tuning means [3]
G10H   1/46  \	1	1	5D478	G10H   1/46	985	音量制御［３］	Volume control [3]
G10H   3/00  \	0	0	5D478	G10H   3/00	17	音を電気機械的手段によって発生する楽器	Instruments in which the tones are generated by electromechanical means
G10H   3/00  A	0	0	5D478	G10H   3/00	38	防振機構	Vibration proofing mechanism
G10H   3/00  Z	0	0	5D478	G10H   3/00	85	その他のもの	Others
G10H   3/02  \	1	1	5D478	G10H   3/02	1	機械的断続器を用いるもの	using mechanical interrupters
G10H   3/03  \	1	1	5D478	G10H   3/03	31	記録された波形，例．回転ディスク上に記録された波形，を読み取るためのピックアップ手段を用いるもの［３］	using pick-up means for reading recorded waves, e.g. on rotating discs [3]
G10H   3/06  \	2	2	5D478	G10H   3/06	30	光電ピックアップ手段を用いるもの	using photoelectric pick-up means
G10H   3/08  \	2	2	5D478	G10H   3/08	21	誘導ピックアップ手段を用いるもの	using inductive pick-up means
G10H   3/09  \	3	3	5D478	G10H   3/09	9	テープまたはワイヤを用いるもの［３］	using tapes or wires [3]
G10H   3/10  \	2	2	5D478	G10H   3/10	5	容量ピックアップ手段を用いるもの	using capacitive pick-up means
G10H   3/12  \	1	1	5D478	G10H   3/12	184	機械的共振発生器，例．弦または打撃装置，を用い，それらの音を電気機械変換器によってピックアップし，その電気信号を更に処理または増幅しそしてその後スピーカまたはそれと同等の装置によって音へ変換するもの［３］	using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussion instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent device [3]
G10H   3/14  \	2	2	5D478	G10H   3/14	52	ピックアップ手段を有し機械的に駆動される振動体を用いるもの（Ｇ１０Ｈ３／２４が優先）［３］	using mechanically actuated vibrators with pick-up means (G10H 3/24 takes precedence) [3]
G10H   3/14  A	2	0	5D478	G10H   3/14	205	膜の振動のピツクアツプ	Picking up vibrations of a membrane
G10H   3/14  Z	2	0	5D478	G10H   3/14	171	その他のもの	Others
G10H   3/16  \	3	3	5D478	G10H   3/16	229	リードを用いるもの［３］	using a reed [3]
G10H   3/18  \	3	3	5D478	G10H   3/18	103	弦を用いるもの，例．電気ギター［３］	using strings, e.g. electric guitars [3]
G10H   3/18  A	3	0	5D478	G10H   3/18	204	誘導ピツクアツプ手段を用いるもの	using inductive pick-up means
G10H   3/18  J	3	1	5D478	G10H   3/18	139	楽器と誘導ピツクアツプとの結合	combinations of musical instruments and inductive pick-ups
G10H   3/18  K	3	2	5D478	G10H   3/18	39	取外し可能なもの	removables
G10H   3/18  L	3	2	5D478	G10H   3/18	60	一本の弦に対して複数のピツクアツプを用いるもの	using a plurality of pick-ups for one string
G10H   3/18  B	3	0	5D478	G10H   3/18	88	圧電ピツクアツプ手段を用いるもの	piezoelectric pick-up means
G10H   3/18  C	3	1	5D478	G10H   3/18	237	駒，弦受部材の振動の検知	detection of vibrations of a bridge or string holding materials
G10H   3/18  D	3	2	5D478	G10H   3/18	111	長尺圧電ピツクアツプを用いるもの	using long, piezoelectric pick-ups
G10H   3/18  E	3	1	5D478	G10H   3/18	106	振動伝達部材の振動の検知	detection of vibration transmission materials
G10H   3/18  Z	3	0	5D478	G10H   3/18	477	その他のもの	Others
G10H   3/20  \	3	3	5D478	G10H   3/20	29	音叉，ロッドまたは管を用いるもの［３］	using a tuning fork, rod or tube [3]
G10H   3/22  \	2	2	5D478	G10H   3/22	60	ピックアップ手段を有し電気機械的に駆動される振動体を用いるもの（Ｇ１０Ｈ３／２４が優先）［３］	using electromechanically actuated vibrators with pick-up means (G10H 3/24 takes precedence) [3]
G10H   3/24  \	2	2	5D478	G10H   3/24	14	帰還手段，例．音響的帰還，を組み入れるもの［３］	incorporating feedback means, e.g. acoustic [3]
G10H   3/26  \	3	3	5D478	G10H   3/26	24	電気的帰還を用いるもの［３］	using electric feedback [3]
G10H   5/00  \	0	0	5D478	G10H   5/00	1045	音を電子的発生器によって発生する楽器（Ｇ１０Ｈ７／００が優先）［３］	Instruments in which the tones are generated by means of electronic generators (G10H 7/00 takes precedence) [3]
G10H   5/02  \	1	1	5D478	G10H   5/02	12	基本の音の発生を利用するもの	using generation of basic tones
G10H   5/04  \	2	2	5D478	G10H   5/04	8	能動素子として半導体装置をもつもの（Ｇ１０Ｈ５／１０，Ｇ１０Ｈ５／１２が優先）	with semiconductor devices as active elements (G10H 5/10, G10H 5/12 take precedence)
G10H   5/06  \	2	2	5D478	G10H   5/06	12	音を基本の音の周波数逓倍または分周によって発生するもの	tones generated by frequency multiplication or division of a basic tone
G10H   5/07  \	3	3	5D478	G10H   5/07	8	複合波形となるもの［３］	resulting in complex waveforms [3]
G10H   5/08  \	2	2	5D478	G10H   5/08	5	音をヘテロダインによって発生するもの	tones generated by heterodyning
G10H   5/10  \	1	1	5D478	G10H   5/10	14	非正弦波の基本の音，例．のこぎり波，の発生を利用するもの	using generation of non-sinusoidal basic tones, e.g. sawtooth
G10H   5/12  \	2	2	5D478	G10H   5/12	10	能動素子として半導体装置を用いるもの	using semiconductor devices as active elements
G10H   5/14  \	1	1	5D478	G10H   5/14	2	周波数決定素子として電気機械的共振器，例．水晶振動子，を用いるもの［３］	using electromechanical resonators, e.g. quartz crystals, as frequency-determining elements [3]
G10H   5/16  \	1	1	5D478	G10H   5/16	0	陰極線管を用いるもの［３］	using cathode ray tubes [3]
G10H   7/00  \	0	0	5D478	G10H   7/00	4731	音をデータ蓄積装置から合成する楽器，例．電子オルガン［２００６．０１］	Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs [3, 5, 2006.01]
G10H   7/00 608 \	1	1	5D478	G10H   7/00	238	ある波形から別の波形への遷移を制御するための手段（グリッサンドまたはレガートそれ自体Ｇ１０Ｈ１／０２）	Means for controlling the transition from one tone waveform to another (glissando or legato per se G10H1/02)
G10H   7/02  \	1	1	5D478	G10H   7/02	1106	音の波形の連続するサンプル点における振幅値が１つ以上のメモリに蓄積されているもの［５］	in which amplitudes at successive sample points of a tone waveform are stored in one or more memories [5]
G10H   7/04  \	2	2	5D478	G10H   7/04	290	振幅値が可変レートで読み出されるもの，例．ピッチに従うもの［５］	in which amplitudes are read at varying rates, e.g. according to pitch [5]
G10H   7/06  \	2	2	5D478	G10H   7/06	983	振幅値が固定レートで読み出され，読出アドレスが所定値ずつ変化するもの，例．ピッチに従うもの［５］	in which amplitudes are read at a fixed rate, the read-out address varying stepwise by a given value, e.g. according to pitch [5]
G10H   7/08  \	1	1	5D478	G10H   7/08	549	音の波形の連続するサンプル点における振幅値を関数または多項式近似の計算により求めるもの［５］	by calculating functions or polynomial approximations to evaluate amplitudes at successive sample points of a tone waveform [5]
G10H   7/10  \	2	2	5D478	G10H   7/10	864	メモリに蓄積された係数またはパラメータを用いるもの，例．フーリエ係数（Ｇ１０Ｈ７／１２が優先）［５］	using coefficients or parameters stored in memories, e.g. Fourier coefficients (G10H7/12 takes precedence) [5]
G10H   7/12  \	2	2	5D478	G10H   7/12	369	メモリに蓄積されている１つ以上のパラメータのセットおよび１つ以上の先行するサンプル点について計算された振幅値を用いる再帰アルゴリズムによるもの［５］	by means of a recursive algorithm using one or more sets of parameters stored in a memory and the calculated amplitudes of one preceding sample point or more [5]
