F16F   1/00  \	0	0	3J059	F16F   1/00	18	ばね（流体を用いたものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００）	Springs (working with fluid F16F 5/00, F16F 9/00)
F16F   1/02  \	1	1	3J059	F16F   1/02	28	低内部摩擦の鋼鉄またはその他の材料よりなるもの（Ｆ１６Ｆ１／３６が優先）；つる巻きばね，ねじりばね，板ばね，皿ばね，輪ばねまたは類似のばねで，ばねの材料に関連しないもの［６］	made of steel or other material having low internal friction
F16F   1/02  A	1	0	3J059	F16F   1/02	418	金属ばねの材質	Materials of metal springs
F16F   1/02  B	1	0	3J059	F16F   1/02	508	金属ばねの製造	Manufacturing of metal springs
F16F   1/02  C	1	0	3J059	F16F   1/02	72	金属ばねの分離，供給または組立	Separation, supply and assembly of metal springs
F16F   1/02  Z	1	0	3J059	F16F   1/02	230	その他のもの	Others
F16F   1/04  \	2	2	3J059	F16F   1/04	160	つる巻きばね	Wound springs
F16F   1/06  \	3	3	3J059	F16F   1/06	108	円筒表面状に巻いたもの	with turns lying in cylindrical surfaces
F16F   1/06  A	3	0	3J059	F16F   1/06	402	ばねの素材または製法に特徴のあるもの	Characterized by materials and manufacturing methods of springs
F16F   1/06  B	3	1	3J059	F16F   1/06	80	ＦＲＰ製のもの	Made of FRP
F16F   1/06  C	3	1	3J059	F16F   1/06	191	素材断面が非円形のもの	Non-circular material cross section
F16F   1/06  D	3	1	3J059	F16F   1/06	35	素材断面が中空のもの	Hollow material cross section
F16F   1/06  E	3	1	3J059	F16F   1/06	50	素材断面が変化するもの	Changeable material cross section
F16F   1/06  J	3	0	3J059	F16F   1/06	169	巻き形状に特徴のあるもの	Characterized by winding forms
F16F   1/06  K	3	1	3J059	F16F   1/06	226	巻き径が変化するもの	Changeable winding diameter
F16F   1/06  L	3	1	3J059	F16F   1/06	134	巻きピッチが変化するもの	Changeable winding pitch
F16F   1/06  M	3	1	3J059	F16F   1/06	33	巻き方向が変化するもの	Changeable winding direction
F16F   1/06  N	3	1	3J059	F16F   1/06	295	端部形状に特徴のあるもの	Characterized by edge forms (including hooks)
F16F   1/06  Z	3	0	3J059	F16F   1/06	267	その他のもの	Others
F16F   1/08  \	3	3	3J059	F16F   1/08	121	おもに円すい表面状に巻いたもの	with turns lying in mainly conical surfaces
F16F   1/10  \	3	3	3J059	F16F   1/10	538	実質的に平面状に巻いたうず巻きばね	Spiral springs with turns lying substantially in plane surfaces
F16F   1/12  \	3	3	3J059	F16F   1/12	107	付属品，装着部品	Attachments or mountings
F16F   1/12  A	3	0	3J059	F16F   1/12	346	ねじりばねに関するもの	Related to torsion springs
F16F   1/12  B	3	0	3J059	F16F   1/12	167	ばね圧調整	Adjustment of spring pressure
F16F   1/12  C	3	0	3J059	F16F   1/12	93	表面処理	Surface treatment
F16F   1/12  D	3	0	3J059	F16F   1/12	50	管による被覆	Covered by pipes
F16F   1/12  E	3	0	3J059	F16F   1/12	37	スプリングカバ−	Spring covers
F16F   1/12  F	3	0	3J059	F16F   1/12	49	防振手段または振動減衰手段をもつもの	with means of controlling and reducing vibration
F16F   1/12  G	3	1	3J059	F16F   1/12	70	コイル外周部材	Coil outer radius members
F16F   1/12  H	3	1	3J059	F16F   1/12	62	コイル内周部材	Coil inner radius members
F16F   1/12  J	3	1	3J059	F16F   1/12	15	コイル内外周挟持部材	Coil radius retaining members
F16F   1/12  K	3	0	3J059	F16F   1/12	421	端部の固定・支持手段に特徴のあるもの	Characterized by means of fixing supporting edges
F16F   1/12  L	3	1	3J059	F16F   1/12	168	フックの引掛部材をもつもの	with  hook members of hooks
F16F   1/12  M	3	1	3J059	F16F   1/12	144	コイルに螺合する取付部材をもつもの	with mounting members screwed with coils
F16F   1/12  N	3	1	3J059	F16F   1/12	584	ばね受けをもつもの	with spring bearings
F16F   1/12  P	3	1	3J059	F16F   1/12	36	コイルを環状に連結するもの	Connecting coils in the ring shape
F16F   1/12  Q	3	0	3J059	F16F   1/12	100	ばね摺動用のガイド部材をもつもの	with guide members for sliding springs
F16F   1/12  Z	3	0	3J059	F16F   1/12	495	その他のもの	Others
F16F   1/13  \	4	4	3J059	F16F   1/13	28	ばねの機械的または物理的特性を変えるために，巻きの間に挿入物またはスペーサーを入れてあるもの［６］	comprising inserts or spacers between the windings for changing the mechanical or physical characteristics of the spring
F16F   1/14  \	2	2	3J059	F16F   1/14	418	棒，管よりなるねじりばね	Torsion springs consisting of bars or tubes
F16F   1/16  \	3	3	3J059	F16F   1/16	455	付属品，装着部品	Attachments or mountings
F16F   1/18  \	2	2	3J059	F16F   1/18	106	板ばね	Leaf springs
F16F   1/18  G	2	0	3J059	F16F   1/18	421	車両懸架用板ばね	blade springs (A to F take precedence)
F16F   1/18  Z	2	0	3J059	F16F   1/18	961	その他のもの	Others
F16F   1/20  \	3	3	3J059	F16F   1/20	148	板ばね間に層，例．減摩材層，またはローラを持つもの	with layers, e.g. anti-friction layers, or with rollers between the leaves
F16F   1/22  \	3	3	3J059	F16F   1/22	199	ばね特性を調節する方法をもつもの	with means for modifying the spring characteristic
F16F   1/24  \	3	3	3J059	F16F   1/24	37	潤滑；カバー，例．潤滑材を保留するための覆い	Lubrication; Covers, e.g. for retaining lubricant
F16F   1/26  \	3	3	3J059	F16F   1/26	426	付属品または装着部品（Ｂ６０Ｇ１１／１０が優先）［５］	Attachments or mountings (B60G 11/10 takes precedence) [5]
F16F   1/28  \	4	4	3J059	F16F   1/28	135	密着したスリーブ内に枢軸する円筒形金属ピンからなるもの	comprising cylindrical metal pins pivoted in close-fitting sleeves
F16F   1/30  \	4	4	3J059	F16F   1/30	92	ゴム，又は，類似の弾性部材よりなる中間部品をもつもの	comprising intermediate pieces made of rubber or similar elastic material
F16F   1/32  \	2	2	3J059	F16F   1/32	647	カップ状ばね；皿ばね（ダイアフラムＦ１６Ｊ３／００）	Cup springs; Dished disc springs (diaphragms F16J 3/00)
F16F   1/34  \	2	2	3J059	F16F   1/34	46	輪ばね，すなわち複数の環状体が軸方向荷重を受けるべく半径を異ならせたばね	Ring springs, i.e. annular bodies deformed radially due to axial load
F16F   1/36  \	1	1	3J059	F16F   1/36	43	樹脂材料からなるもの，例．プラスチック，ゴム；高内部摩擦をもつ材料よりなるもの	made of plastics, e.g. rubber; made of material having high internal friction
F16F   1/36  B	1	0	3J059	F16F   1/36	314	製造方法に特徴があるもの	Characterized by manufacturing methods
F16F   1/36  C	1	0	3J059	F16F   1/36	716	材質に特徴があるもの	Characterized by materials
F16F   1/36  E	1	1	3J059	F16F   1/36	164	異質の材料よりなるもの	Made from different materials
F16F   1/36  G	1	0	3J059	F16F   1/36	210	補助部材を有するもの（Ｆ１６Ｆ１／３７１が優先）	with supplemental members
F16F   1/36  K	1	0	3J059	F16F   1/36	576	取り付け部に特徴があるもの	Characterized by attaching sections
F16F   1/36  M	1	1	3J059	F16F   1/36	91	調節可能なもの，例．ねじで調節するもの	Adjustable, e.g. adjustment by using screws
F16F   1/36  N	1	1	3J059	F16F   1/36	202	板の穴にゴムを挿入することによる取り付け	Attachment by filling rubber in holes of boards
F16F   1/36  Y	1	0	3J059	F16F   1/36	211	取り付けたものに特徴を有するもの	Characterized by attached things
F16F   1/36  Z	1	0	3J059	F16F   1/36	167	その他のもの	Others
F16F   1/362  \	2	2	3J059	F16F   1/362	55	スチールウールまたは圧縮された毛からなるもの［６］	made of steel wool or compressed hair
F16F   1/364  \	2	2	3J059	F16F   1/364	2	コルク，木材または類似の材料からなるもの［６］	made of cork, wood or the like material
F16F   1/366  \	2	2	3J059	F16F   1/366	19	繊維強化樹脂からなるもの［６］	made of fibre reinforced plastics
F16F   1/368  \	3	3	3J059	F16F   1/368	1	板ばね［６］	Leaf springs
F16F   1/368  A	3	0	3J059	F16F   1/368	109	板材自体に特徴のあるもの	characterized by board per se
F16F   1/368  B	3	0	3J059	F16F   1/368	68	目玉部分に特徴のあるもの	characterized by eye part
F16F   1/368  C	3	0	3J059	F16F   1/368	22	摩耗防止に特徴のあるもの	characterized by wear prevention
F16F   1/368  D	3	0	3J059	F16F   1/368	127	固定部材または取付部材に特徴のあるもの	characterized by fixed member or mounting member
F16F   1/368  E	3	0	3J059	F16F   1/368	58	ＦＲＰ製板ばねと鋼製板ばねとの組合せ	combination of glass fiber reinforced plastic leaf spring and steel leaf spring
F16F   1/368  Z	3	0	3J059	F16F   1/368	182	その他のもの	others
F16F   1/37  \	2	2	3J059	F16F   1/37	42	気泡材料よりなるもの，例．スポンジゴム	of foam-like material, e.g. sponge rubber
F16F   1/37  A	2	0	3J059	F16F   1/37	180	板と板の接続部または板と軸の接続部に取り付けるもの，例．スペーサ	Attaching between plates or bonding sections of shafts, e.g. spacers
F16F   1/37  B	2	0	3J059	F16F   1/37	64	転動するもの，例．リングゴムが回転するもの	Rolling, e.g. rotating ring rubber
F16F   1/37  C	2	0	3J059	F16F   1/37	81	円すい面を有するもの，例．ベロ−ズ型のもの	with cone faces, e.g. bellow type
F16F   1/37  D	2	0	3J059	F16F   1/37	91	空所または肉抜き部を有するもの	with hollow or lightening sections
F16F   1/37  E	2	1	3J059	F16F   1/37	133	表面形状に特徴があるもの，例．溝や凹凸	Characterized by surface forms, e.g. slots or irregularity
F16F   1/37  F	2	1	3J059	F16F   1/37	34	空洞部を有するもの，例．立方晶型の空洞配置を有するもの	with hollow sections, e.g., with cubic crystal type hollow arrangement
F16F   1/37  Z	2	0	3J059	F16F   1/37	34	その他のもの	Others
F16F   1/371  \	2	2	3J059	F16F   1/371	51	挿入物または補助伸長部材によって特徴づけられるもの，例．硬くするもの（Ｆ１６Ｆ１／３６６，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	characterised by inserts or auxiliary extension elements, e.g. for rigidification (F16F  1/366, F16F  1/387 take precedence);;
F16F   1/373  \	2	2	3J059	F16F   1/373	463	特殊な形状をもつことに特徴のあるもの［６］	characterised by having a particular shape
F16F   1/374  \	3	3	3J059	F16F   1/374	17	球形または類似の形状を有するもの［６］	having a spherical or the like shape
F16F   1/376  \	3	3	3J059	F16F   1/376	12	すくなくとも一面に突起，スタッド，セレ−ションまたは類似のものを有するもの（Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	having projections, studs, serrations or the like on at least one surface (F16F  1/387 takes precedence);;
F16F   1/377  \	3	3	3J059	F16F   1/377	151	穴または開口部を有するもの（Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）［６］	having holes or openings (F16F  1/387 takes precedence);;
F16F   1/379  \	2	2	3J059	F16F   1/379	7	ばねの温度を調節する装置によって特徴づけられるもの，例．冷却によるもの［６］	characterised by arrangements for regulating the spring temperature, e.g. by cooling
F16F   1/38  \	2	2	3J059	F16F   1/38	24	堅い外側スリーブと堅い内側スリーブまたはピンとの間に弾性材料よりなるスリーブをもつもの	with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin
F16F   1/38  F	2	0	3J059	F16F   1/38	621	製造方法に特徴があるもの	Characterized by manufacturing methods
F16F   1/38  G	2	0	3J059	F16F   1/38	235	ねじり荷重をうけるもの	Getting twisting loads
F16F   1/38  H	2	0	3J059	F16F   1/38	213	ヨ−イングをうけるもの，例．ピロ−ボ−ルブッシュ	Receiving yawing, e.g. pillow ball bushes
F16F   1/38  S	2	0	3J059	F16F   1/38	758	取り付け部の特徴，例．ブラケットの特徴	Characteristics of attaching sections, e.g. characteristics of blackets
F16F   1/38  T	2	0	3J059	F16F   1/38	79	可変の周期特性を得るための部材をもつもの	with members for receiving variable period characteristics
F16F   1/38  U	2	0	3J059	F16F   1/38	375	弾性体に予圧縮を与えたもの	Imposing pre-load contraction to elastic bodies
F16F   1/38  W	2	0	3J059	F16F   1/38	223	摩擦抵抗を減少する部材，部品を有するもの	with members and parts reducing the friction drag
F16F   1/38  X	2	0	3J059	F16F   1/38	110	保護に関するもの，例．シ−ル	Related to protection, e.g. seals
F16F   1/38  Y	2	0	3J059	F16F   1/38	56	取り付けたものに特徴を有するもの	Characterized by attached things
F16F   1/38  Z	2	0	3J059	F16F   1/38	203	その他のもの	Others
F16F   1/387  \	3	3	3J059	F16F   1/387	7	特定方向の剛性を修正する手段を含むもの［６］	comprising means for modifying the rigidity in particular directions
F16F   1/387  A	3	0	3J059	F16F   1/387	607	軸方向の荷重のうけるもの，例．軸方向移動に対するストッパをもつもの	load applied to axial direction, e.g. having stopper against movement in axial direction
F16F   1/387  B	3	1	3J059	F16F   1/387	118	弾性スリ−ブの抜け止めを堅いスリ−ブに有するもの	rigid sleeve having retainer for elastic sleeve
F16F   1/387  C	3	0	3J059	F16F   1/387	429	半径方向の荷重をうけるもの，例．肉抜で半径方向にやわらかくしたもの	load applied to radial direction, e.g. thinning structure made soft in radial direction
F16F   1/387  D	3	1	3J059	F16F   1/387	218	ゴム内に堅い中間スリ−ブを有するもの	having rigid intermediate sleeve inside rubber
F16F   1/387  E	3	1	3J059	F16F   1/387	349	特定の半径方向荷重をうけるもの，例．特定方向に柔らかくしたもの	load applied to specific radial direction, e.g. structure made soft in specific direction
F16F   1/387  F	3	2	3J059	F16F   1/387	384	弾性の異なるもの；ストッパをもつもの	elasticity being different; having stopper
F16F   1/387  Z	3	0	3J059	F16F   1/387	8	その他のもの	others
F16F   1/393  \	3	3	3J059	F16F   1/393	42	球形または円錐形のスリーブを有するもの［６］	with spherical or conical sleeves
F16F   1/40  \	2	2	3J059	F16F   1/40	1090	非弾性中間層で分離された同質要素の層よりなるもの	consisting of a stack of similar elements separated by non-elastic intermediate layers
F16F   1/41  \	3	3	3J059	F16F   1/41	80	一般に円錐状に配置した部材からなるもの［６］	the spring consisting of generally conically arranged elements
F16F   1/42  \	2	2	3J059	F16F   1/42	430	応力状態によって特徴付けられるもの	characterised by the mode of stressing
F16F   1/44  \	3	3	3J059	F16F   1/44	329	おもに圧縮により荷重されるもの	loaded mainly in compression
F16F   1/46  \	3	3	3J059	F16F   1/46	40	おもに引張りにより荷重されるもの	loaded mainly in tension
F16F   1/48  \	3	3	3J059	F16F   1/48	127	おもにねじりにより荷重されるもの	loaded mainly in torsion
F16F   1/50  \	3	3	3J059	F16F   1/50	77	おもにせん断により荷重されるもの	loaded mainly in shear
F16F   1/52  \	3	3	3J059	F16F   1/52	31	組み合わされた応力により荷重されるもの	loaded in combined stresses
F16F   1/54  \	4	4	3J059	F16F   1/54	91	圧縮およびせん断により荷重されるもの	loaded in compression and shear
F16F   3/00  \	0	0	3J059	F16F   3/00	43	数個のばねよりなるばね装置，例．所要のばね特性をもたせるためのばね装置（流体ばねを含むものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ１３／００）	Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic (including fluid springs F16F 5/00, F16F 13/00)
F16F   3/02  \	1	1	3J059	F16F   3/02	285	鋼または低内部摩擦をもつ他の材料よりなるばねをもつもの	with springs made of steel or of other material having low internal friction
F16F   3/04  \	2	2	3J059	F16F   3/04	58	つる巻きばねのみよりなるもの	composed only of wound springs
F16F   3/04  A	2	0	3J059	F16F   3/04	139	内筒と外筒を組合せたもの	Combining inner cylinders and outer cylinders
F16F   3/04  B	2	0	3J059	F16F   3/04	42	多条式に組合せたもの	Combining in the multiple thread method
F16F   3/04  C	2	0	3J059	F16F   3/04	16	螺合させたもの（Ｆ１６Ｆ３／０４Ｂ優先）	Screwed (B takes precedence)
F16F   3/04  D	2	0	3J059	F16F   3/04	31	形状記憶合金製ばねと組合せたもの	Combining with shape memory alloy springs
F16F   3/04  Z	2	0	3J059	F16F   3/04	272	その他のもの	Others
F16F   3/06  \	3	3	3J059	F16F   3/06	23	互いの摩擦により減衰しあうように一方のばねが他のばねの外周に配置されたもの	of which some are placed around others in such a way that they damp each other by mutual friction
F16F   3/07  \	2	2	3J059	F16F   3/07	51	ガスまたは液体を満たした室と組み合わされたもの	combined with chambers filled with gas or liquid
F16F   3/08  \	1	1	3J059	F16F   3/08	207	高内部摩擦をもつ材料からなるばねをもつもの，例．ゴム	with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber
F16F   3/087  \	2	2	3J059	F16F   3/087	132	樹脂または類似の材料で作った数個のばねからなる構成単位（Ｆ１６Ｆ１／４０が優先）［６］	Units comprising several springs made of plastics or the like material (F16F  1/40 takes precedence);;
F16F   3/093  \	3	3	3J059	F16F   3/093	53	ばねが異なる材料からなるもの，例．異なる種類のゴムを有するもの［６］	the springs being of different materials, e.g. having different types of rubber
F16F   3/10  \	2	2	3J059	F16F   3/10	14	低内部摩擦をもつ鋼鉄またはその他の材料で作られたばねと組み合わされたもの	combined with springs made of steel or other material having low internal friction
F16F   3/10  A	2	0	3J059	F16F   3/10	216	つる巻きばねを有するもの	with helical springs
F16F   3/10  D	2	1	3J059	F16F   3/10	7	ばね定数が不連続に変化するもの	Spring constant changing discontinuously
F16F   3/10  H	2	0	3J059	F16F   3/10	90	板ばねを有するもの	with plate springs
F16F   3/10  K	2	0	3J059	F16F   3/10	8	ばね定数が不連続に変化するもの〔Ｄ優先〕	Spring constant changing discontinuously (D takes precedence)
F16F   3/10  M	2	0	3J059	F16F   3/10	2	座屈作用によつて非線形特性を得るもの	Getting the non-linear property by the buckling action
F16F   3/10  Z	2	0	3J059	F16F   3/10	95	その他のもの	Others
F16F   3/12  \	3	3	3J059	F16F   3/12	3	鋼鉄ばねがゴムばねと接触しているもの，例．それに埋め込まれているもの［６］	the steel spring being in contact with the rubber spring, e.g. being embedded in it
F16F   3/12  A	3	0	3J059	F16F   3/12	160	つる巻きばねが高内部摩擦材に接触しているもの	helical spring contacting high internal friction material
F16F   3/12  B	3	0	3J059	F16F   3/12	124	つる巻きばねが高内部摩擦材にうめ込まれているもの	helical spring embedded in high internal friction material
F16F   3/12  Z	3	0	3J059	F16F   3/12	84	その他のもの	others
F16F   5/00  \	0	0	3J059	F16F   5/00	118	液体が圧縮，例．絞り作用と結合した，によりばねのような作用をする液体ばね；液体ばねを含む装置の組み合わせ	Liquid springs in which the liquid works as a spring by compression, e.g. combined with throttling action; Combinations of devices including liquid springs
F16F   6/00  \	0	0	3J059	F16F   6/00	348	磁石ばね；流体磁石ばね	Magnetic springs; Fluid magnetic springs
F16F   7/00  \	0	0	3J066	F16F   7/00	45	振動減衰装置；緩衝装置（流体を用いるものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００；回転機構に特有のものＦ１６Ｆ１５／１０）	Vibration-dampers; Shock-absorbers (using fluid F16F 5/00, F16F 9/00; specific for rotary systems F16F 15/10)
F16F   7/00  A	0	0	3J066	F16F   7/00	345	緩衝器に関するもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Related to buffers (J to N take precedence)
F16F   7/00  B	0	1	3J066	F16F   7/00	1742	緩衝要素がゴムまたは合成樹脂であるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer elements made of rubber or synthetic resin (J to N take precedence)
F16F   7/00  C	0	1	3J066	F16F   7/00	424	緩衝要素が金属ばねであるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer elements made from metal springs (J to N take precedence)
F16F   7/00  D	0	1	3J066	F16F   7/00	197	緩衝要素が異種のばねの組合せであるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer elements made from different springs (J to N take precedence)
F16F   7/00  E	0	0	3J066	F16F   7/00	304	機構の緩衝に関するもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Related to buffer of the mechanism (J to N take precedence)
F16F   7/00  F	0	1	3J066	F16F   7/00	1049	ゴムまたは合成樹脂の緩衝体によるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer made of buffer or synthetic resin (J to N take precedence)
F16F   7/00  G	0	1	3J066	F16F   7/00	363	金属ばねの緩衝体によるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer made from metal springs (J to N take precedence)
F16F   7/00  H	0	1	3J066	F16F   7/00	116	異種のばねを組合せた緩衝体によるもの（Ｆ１６Ｆ７／００Ｊ〜Ｆ１６Ｆ７／００Ｎ優先）	Buffer made from different springs (J to N take precedence)
F16F   7/00  J	0	0	3J066	F16F   7/00	616	自動車に装備された乗員保護用の緩衝装置に関するもの	Related to buffer devices for protecting passengers which are provided with automobiles
F16F   7/00  K	0	1	3J066	F16F   7/00	513	バンパ−装置に関するもの	Related to bumpers
F16F   7/00  L	0	1	3J066	F16F   7/00	270	ステアリング装置に関するもの	Related to steerings
F16F   7/00  M	0	0	3J066	F16F   7/00	32	杭打用緩衝体に関するもの	Related to buffer for driving stakes
F16F   7/00  N	0	0	3J066	F16F   7/00	63	防舷材に関するもの	Related to fenders
F16F   7/00  Z	0	0	3J066	F16F   7/00	98	その他のもの	Others
F16F   7/01  \	1	1	3J066	F16F   7/01	199	遊離粒子間の摩擦を用いるもの，例．砂［６］	using friction between loose particles, e.g. sand
F16F   7/02  \	1	1	3J066	F16F   7/02	95	共に押しつけあう相対的に回転可能な摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先；部品の１つがばねであればＦ１６Ｆ１３／０２）［６］	with relatively-rotatable friction surfaces that are pressed together (one of the members being a spring F16F 13/02)
F16F   7/04  \	2	2	3J066	F16F   7/04	249	回転軸の方向にもつもの	in the direction of the axis of rotation
F16F   7/06  \	2	2	3J066	F16F   7/06	215	回転軸に垂直または傾いた方向にもつもの	in a direction perpendicular or inclined to the axis of rotation
F16F   7/08  \	1	1	3J066	F16F   7/08	915	互いに直線的に動き得る摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先）［６］	with friction surfaces rectilinearly movable along each other
F16F   7/09  \	2	2	3J066	F16F   7/09	81	シリンダ・ピストン型であるもの［６］	in dampers of the cylinder-and-piston type
F16F   7/10  \	1	1	3J066	F16F   7/10	422	慣性効果を用いるもの	using inertia effect
F16F   7/104  \	2	2	3J066	F16F   7/104	77	慣性部材が弾性的に取付けられるもの［６］	the inertia member being resiliently mounted
F16F   7/108  \	3	3	3J066	F16F   7/108	71	合成樹脂ばね上に取付けられるもの［６］	on plastics springs
F16F   7/112  \	3	3	3J066	F16F   7/112	2	流体ばね上に取付けられるもの［６］	on fluid springs
F16F   7/116  \	3	3	3J066	F16F   7/116	131	金属ばね上に取付けられるもの［６］	on metal springs
F16F   7/12  \	1	1	3J066	F16F   7/12	3295	部品の可塑的変形を用いるもの	using plastic deformation of members
F16F   7/14  \	1	1	3J066	F16F   7/14	78	ケーブル支持形のもの，すなわち摩擦により取り付けられたループを形成するケーブルを用いるもの	of cable-support type, i.e. frictionally-engaged loop-forming cables
F16F   9/00  \	0	0	3J069	F16F   9/00	32	減衰媒体として流体またはその均等物を用いるばね，振動減衰装置，緩衝装置，またはこれらと同様の機能を持つ組み立てられた運動減衰装置（Ｆ１６Ｆ５／００が優先；膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；流体制動機構をもつドア開閉装置Ｅ０５Ｆ）	Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium (F16F 5/00 takes precedence; connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00; door-operating appliances with fluid braking systems E05F)
F16F   9/00  A	0	0	3J069	F16F   9/00	859	ガススプリング	Gas springs
F16F   9/00  B	0	1	3J069	F16F   9/00	329	流路開閉によって長さを調整するもの	Adjusting the length by opening and closing the passage
F16F   9/00  C	0	0	3J069	F16F   9/00	178	シリンダクッション	Cylinder cushions
F16F   9/00  Z	0	0	3J069	F16F   9/00	629	その他	Others
F16F   9/02  \	1	1	3J069	F16F   9/02	1426	ガスのみを用いるもの	using gas only
F16F   9/04  \	2	2	3J069	F16F   9/04	1491	可撓壁をもつ室の中にあるもの	in a chamber with a flexible wall
F16F   9/05  \	3	3	3J069	F16F   9/05	533	可撓壁がローリングダイヤフラム型であるもの［５］	the flexible wall being of the rolling diaphragm type [5]
F16F   9/06  \	1	1	3J069	F16F   9/06	940	ガスおよび液体の両方を用いるもの	using both gas and liquid
F16F   9/08  \	2	2	3J069	F16F   9/08	381	可撓壁をもつ室の中にあるもの	in a chamber with a flexible wall
F16F   9/084  \	3	3	3J069	F16F   9/084	436	可撓壁内に封じ込められたガスばねからなるもので，その壁が減衰流体と接触していないもの，すなわち，減衰シリンダに外側から取り付けたもの［６］	comprising a gas spring contained within a flexible wall, the wall not being in contact with the damping fluid, i.e. mounted externally on the damper cylinder
F16F   9/088  \	3	3	3J069	F16F   9/088	2	シリンダ内の単筒型制振器のピストン棒上または複筒型制振器の内筒に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの［６］	comprising a gas spring with a flexible wall provided within the cylinder on the piston rod of a monotubular damper or within the inner tube of a bitubular damper
F16F   9/092  \	3	3	3J069	F16F   9/092	1	複筒型制振器の筒の間に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの［６］	comprising a gas spring with a flexible wall provided between the tubes of a bitubular damper
F16F   9/096  \	3	3	3J069	F16F   9/096	1	制振器の上端または下端に，または制振器とは別に，または制振器の側面に備えられた薄膜型の水と空気の作用による緩衝器からなるもの［６］	comprising a hydropneumatic accumulator of the membrane type provided on the upper or the lower end of a damper or separately from or laterally on the damper
F16F   9/10  \	1	1	3J069	F16F   9/10	809	液体のみを用いるもの；その性質に重要性のない流体を用いるもの	using liquid only; using a fluid of which the nature is immaterial
F16F   9/12  \	2	2	3J069	F16F   9/12	917	流体中で回転する１つ以上の回転翼をもつ装置で，絞り効果が重要でないもの	Devices with one or more rotary vanes turning in the fluid, any throttling effect being immaterial
F16F   9/14  \	2	2	3J069	F16F   9/14	43	室の中で自由に動く１つ以上の部材，例．ピストン，翼，を持つ装置で絞り効果を用いるもの	Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect
F16F   9/14  A	2	0	3J069	F16F   9/14	1045	回転型	Rotary type
F16F   9/14  Z	2	0	3J069	F16F   9/14	119	その他	Others
F16F   9/16  \	3	3	3J069	F16F   9/16	699	有効部分の直線運動のみを含んでいるもの	involving only straight-line movement of the effective parts
F16F   9/18  \	4	4	3J069	F16F   9/18	337	２つ以上の作用空間に分けられている密閉されたシリンダおよびピストンをもつもの	with a closed cylinder and a piston separating two or more working spaces therein
F16F   9/19  \	5	5	3J069	F16F   9/19	621	１つのシリンダをもつもの	with a single cylinder
F16F   9/20  \	5	5	3J069	F16F   9/20	467	シリンダの両端を通って伸びているピストン棒をもつもの	with the piston-rod extending through both ends of the cylinder
F16F   9/22  \	4	4	3J069	F16F   9/22	39	ピストンまたはプランジャにより密閉され，ただ１つの作用空間をそれぞれ有する１つ以上のシリンダをもつもの	with one or more cylinders, each having a single working space closed by a piston or plunger
F16F   9/24  \	5	5	3J069	F16F   9/24	122	１つのシリンダと，１つのピストンまたはプランジャをもつもの	with a single cylinder and a single piston or plunger
F16F   9/26  \	5	5	3J069	F16F   9/26	97	直列に並んだ２つのシリンダと，共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの	with two cylinders in line and with the two pistons or plungers connected together
F16F   9/28  \	5	5	3J069	F16F   9/28	83	並列に並んだ２つのシリンダと，共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの	with two parallel cylinders and with the two pistons or plungers connected together
F16F   9/30  \	1	1	3J069	F16F   9/30	551	減衰媒体として固体または半固体状物，例．糊状物，をもつもの	with solid or semi-solid material, e.g. pasty masses, as damping medium
F16F   9/32  \	1	1	3J069	F16F   9/32	55	細部	Details
F16F   9/32  A	1	0	3J069	F16F   9/32	335	懸架コイルバネ装置	Sprung coil spring devices
F16F   9/32  B	1	1	3J069	F16F   9/32	908	バネ受（Ｆ１６Ｆ９／３２Ｃ優先）	Spring bearings
F16F   9/32  C	1	1	3J069	F16F   9/32	465	緩衝室内に配置されるもの，例．フロントフォーク内に配置されるもの	Placed within buffer rooms, e.g. in front forks, B takes precedence
F16F   9/32  H	1	0	3J069	F16F   9/32	670	シリンダ構造	Cylinder structures
F16F   9/32  J	1	1	3J069	F16F   9/32	908	シリンダ筒体	Cylinder tubes
F16F   9/32  K	1	1	3J069	F16F   9/32	479	端部閉塞（Ｆ１６Ｆ９／３２Ｑ，Ｆ１６Ｆ９／３６優先）	Closing end sections (guide R Q and sealing R 9/36)
F16F   9/32  L	1	0	3J069	F16F   9/32	1123	ピストン構造（Ｆ１６Ｆ９／３４優先）	Piston structures (valves, squeezing section R 9/34)
F16F   9/32  M	1	1	3J069	F16F   9/32	243	ピストンリング	Piston rings
F16F   9/32  N	1	1	3J069	F16F   9/32	698	ピストンロッド	Piston rods
F16F   9/32  P	1	1	3J069	F16F   9/32	417	フリ−ピストン	Free pistons
F16F   9/32  Q	1	0	3J069	F16F   9/32	564	案内，振れ防止	Guide and vibration prevention
F16F   9/32  R	1	0	3J069	F16F   9/32	186	潤滑	Lubrication
F16F   9/32  S	1	0	3J069	F16F   9/32	373	検出，表示	Detection and display
F16F   9/32  T	1	0	3J069	F16F   9/32	352	サブタンク	Sub tanks (separately arranged)
F16F   9/32  U	1	0	3J069	F16F   9/32	111	安全装置	Safety devices
F16F   9/32  V	1	0	3J069	F16F   9/32	380	空気ばね細部，例．制御弁，可撓膜	Details of air springs (control valves, flexible coatings or the like)
F16F   9/32  Z	1	0	3J069	F16F   9/32	478	その他	Others
F16F   9/34  \	2	2	3J069	F16F   9/34	3024	特殊な弁構造（一般的な弁Ｆ１６Ｋ）；絞り口の形，構造	Special valve constructions (valves in general F16K); Shape or construction of throttling passages
F16F   9/342  \	3	3	3J069	F16F   9/342	224	計量ピンにより作用する絞り口	Throttling passages operating with metering pins
F16F   9/344  \	3	3	3J069	F16F   9/344	57	渦巻流体通路［６］	Vortex flow passages
F16F   9/346  \	3	3	3J069	F16F   9/346	157	シリンダ壁に配置されたスロットの形をした絞り口	Throttling passages in the form of slots arranged in cylinder walls
F16F   9/348  \	3	3	3J069	F16F   9/348	1277	互いに反対方向に作動する環状円盤形絞り口	Throttling passages in the form of annular discs operating in opposite directions
F16F   9/36  \	2	2	3J069	F16F   9/36	1220	ピストン棒の密封装置，案内を含む特殊な密封装置	Special sealings, including sealings or guides for piston-rods
F16F   9/38  \	2	2	3J069	F16F   9/38	741	保護，美観のためのカバー	Covers for protection or appearance
F16F   9/40  \	2	2	3J069	F16F   9/40	30	あわ立ち防止装置	Arrangements for preventing froth
F16F   9/40  A	2	0	3J069	F16F   9/40	192	リザ−バ室からシリンダ室へのガスの流入防止	Preventing gas from flowing from the reservoir room to the cylinder room
F16F   9/40  B	2	0	3J069	F16F   9/40	139	流速，流れ方向制御	Controlling the flow speed and flow direction
F16F   9/40  Z	2	0	3J069	F16F   9/40	167	その他	Others
F16F   9/42  \	2	2	3J069	F16F   9/42	127	冷却装置	Cooling arrangements
F16F   9/43  \	2	2	3J069	F16F   9/43	335	充てん装置，例．ガス供給用	Filling arrangements, e.g. for supply of gas
F16F   9/44  \	2	2	3J069	F16F   9/44	2339	制振器の手動調節方法；温度修正と組み合わせた方法（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先；温度修正のみＦ１６Ｆ９／５２）［５，６］	Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction (F16F 9/53 takes precedence; temperature correction only F16F 9/52) [5]
F16F   9/46  \	3	3	3J069	F16F   9/46	2729	遠隔制御するもの	allowing control from a distance
F16F   9/48  \	2	2	3J069	F16F   9/48	1063	行程の異なる部分で異なった減衰効果を備えるための調整装置（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先）［５，６］	Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke (F16F 9/53 takes precedence) [5]
F16F   9/49  \	3	3	3J069	F16F   9/49	502	流体通路の制限閉塞，例．水圧閉塞	Stops limiting fluid passage, e.g. hydraulic stops
F16F   9/50  \	2	2	3J069	F16F   9/50	3502	自動減衰調整装置を備える特殊な方法（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ９／５６が優先）［５，６］	Special means providing automatic damping adjustment (F16F 9/53 takes precedence) [5]
F16F   9/504  \	3	3	3J069	F16F   9/504	1255	慣性感知手段［６］	Inertia-sensitive means
F16F   9/508  \	3	3	3J069	F16F   9/508	1466	ピストンの運動速度に感応する手段をもつもの［６］	Means responsive to the velocity of movement of the piston
F16F   9/512  \	3	3	3J069	F16F   9/512	144	制振器への荷重作用または制振器の流体圧力に感応する手段をもつもの［６］	Means responsive to load action on the damper or fluid pressure in the damper
F16F   9/516  \	3	3	3J069	F16F   9/516	1679	結果として収縮中の減衰効果が伸長中の減衰効果と異なるもの［６］	resulting in the damping effects during contraction being different from the damping effects during extension
F16F   9/52  \	3	3	3J069	F16F   9/52	459	温度変化がある場合（外部調整と結合されたものＦ１６Ｆ９／４４）	in case of change of temperature (combined with external adjustment F16F 9/44)
F16F   9/53  \	2	2	3J069	F16F   9/53	917	流体の粘度を変化させることにより減衰特性を調整する方法，例．電磁気的に［５］	Means for adjusting damping characteristics by varying fluid viscosity, e.g. electromagnetically [5]
F16F   9/54  \	2	2	3J069	F16F   9/54	2341	取付部の装置	Arrangements for attachment
F16F   9/56  \	2	2	3J069	F16F   9/56	19	ばねまたは制振器の長さを調節または固定するための手段，例．行程の終点における［６］	Means for adjusting the length of, or for locking, the spring or damper, e.g. at the end of the stroke
F16F   9/56  A	2	0	3J069	F16F   9/56	256	シリンダとピストンの相対位置保持装置	device to maintain relative position of cylinder and piston
F16F   9/56  B	2	1	3J069	F16F   9/56	91	伸切時ロック装置	locking device to activate at extension time
F16F   9/56  Z	2	0	3J069	F16F   9/56	40	その他	Others
F16F   9/58  \	2	2	3J069	F16F   9/58	4	行程制限止め，例．シリンダの外側でピストン棒上に配置されるもの（Ｆ１６Ｆ９／４９が優先）［６］	Stroke limiting stops, e.g. arranged on the piston rod outside the cylinder (F16F  9/49 takes precedence);;
F16F   9/58  A	2	0	3J069	F16F   9/58	446	切り時緩衝緩和装置，例．リバウンドストップ機能を有する装置	cutting shock relaxing and absorbing device, e.g. device having rebound stopping function
F16F   9/58  B	2	0	3J069	F16F   9/58	742	最圧縮時緩衝緩和装置，例．バウンドストップ機能を有する装置	maximum compressing shock relaxing and absorbing device, e.g. device having bound stopping function
F16F   9/58  Z	2	0	3J069	F16F   9/58	4	その他	Others
F16F  11/00  \	0	0	3J047	F16F  11/00	78	流体の摩擦，減衰両作用を用いる振動減衰装置または緩衝装置	Vibration-dampers or shock-absorbers working with both friction and a damping fluid
F16F  13/00  \	0	0	3J047	F16F  13/00	2457	振動減衰装置，緩衝装置，または流体ばねとともに非流体形のばねを含んだばね装置（Ｆ１６Ｆ５／００が優先）	Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs (F16F 5/00 takes precedence)
F16F  13/02  \	1	1	3J047	F16F  13/02	310	ばねと制動手段との摩擦接触により減衰するもの（摩擦作用のつる巻きばねＦ１６Ｆ３／０６）	damping by frictional contact between the spring and braking means (frictionally coacting wound springs F16F 3/06)
F16F  13/02  A	1	0	3J047	F16F  13/02	92	ばね作用を受ける摩擦部材と摺動面との摩擦によるもの	by friction between the frictional member and the sliding face which receive spring actions
F16F  13/02  B	1	1	3J047	F16F  13/02	150	摺動面が円筒内面と球面支承部であるもの，例．洗濯槽の支持部	Sliding face being the bearing of the cylinder internal surface and the spherical surface
F16F  13/02  C	1	0	3J047	F16F  13/02	57	ばねが摺動面と直接摺動接触するもの	Springs directly contacting the sliding face
F16F  13/02  D	1	1	3J047	F16F  13/02	45	摺動面がばねとばね被覆材の被覆面であるもの	Sliding faces being the covered face of springs and spring covering materials
F16F  13/02  Z	1	0	3J047	F16F  13/02	8	その他のもの	Others
F16F  13/04  \	1	1	3J047	F16F  13/04	582	合成樹脂ばねと制振器の両方からなるもの，例．摩擦制振器［６］	comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
F16F  13/06  \	2	2	3J047	F16F  13/06	6	制振器が流体制振器であるもの，例．制振器の流体室の壁部分を形成しない合成樹脂ばね（Ｆ１６Ｆ１３／２６が優先）［６］	the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper (F16F 13/26 takes precedence);;
F16F  13/08  \	3	3	3J047	F16F  13/08	3	制振器の流体室の壁の少なくとも一部分が合成樹脂ばねで形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／２０〜Ｆ１６Ｆ１３／２４が優先）［６］	the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper (F16F 13/20-F16F 13/24;  take precedence);;
F16F  13/10  \	4	4	3J047	F16F  13/10	2	壁のすくなくとも一部が可撓膜または類似のもので形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／１２〜Ｆ１６Ｆ１３／１８が優先）［６］	the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like (F16F 13/12-F16F 13/18;  take precedence);;
F16F  13/10  A	4	0	3J047	F16F  13/10	299	流体入りゴム防振支持装置，例．エンジンマウント	fluid containing rubber flexible mounting device, e.g. engine mount
F16F  13/10  B	4	1	3J047	F16F  13/10	377	制振，防振のための制御，調整	control or adjustment for vibration control or vibration isolation
F16F  13/10  C	4	2	3J047	F16F  13/10	279	流体室内に設けられた異径の複数固定オリフィスによるもの	by multiple fixed orfice of different diameter mounted inside fluid chamber
F16F  13/10  D	4	2	3J047	F16F  13/10	732	流体室内可動部又は変形部による室内圧力の調整によるもの	by adjustment of room pressure caused by movable portion or deforming portion inside fluid chamber
F16F  13/10  E	4	2	3J047	F16F  13/10	581	変位規制手段，すなわちストッパ，によるもの	by displacement regulation means, i.e. stopper
F16F  13/10  F	4	1	3J047	F16F  13/10	217	構造的特徴	structural character
F16F  13/10  G	4	2	3J047	F16F  13/10	483	流体容器及びその流体室の構造と配置	fluid container, and structure and arrangement of its fluid chamber
F16F  13/10  H	4	3	3J047	F16F  13/10	477	容器壁部の構造	structure of wall part of container
F16F  13/10  J	4	2	3J047	F16F  13/10	1389	仕切板及びダイヤフラムの構造とその取付け	structure and mounting of partition plate and diaphragm
F16F  13/10  K	4	2	3J047	F16F  13/10	866	オリフィスの構造	structure of orifice
F16F  13/10  L	4	1	3J047	F16F  13/10	683	製造；組立；支持；取付け	manufacture; assembly; support; installment
F16F  13/10  Z	4	0	3J047	F16F  13/10	85	その他のもの	Others
F16F  13/12  \	4	4	3J047	F16F  13/12	316	単一室制振器（Ｆ１６Ｆ１３／１４が優先）［６］	Single chamber dampers (F16F 13/14 takes precedence);;
F16F  13/14  \	4	4	3J047	F16F  13/14	5	ブッシュ型式の構成単位［６］	Units of the bushing type
F16F  13/14  A	4	0	3J047	F16F  13/14	505	オリフィスの構造	structure of orifice
F16F  13/14  B	4	0	3J047	F16F  13/14	415	製造；組立；支持；取付け	manufacture; assembly; support; installment
F16F  13/14  Z	4	0	3J047	F16F  13/14	1099	その他のもの	Others
F16F  13/16  \	5	5	3J047	F16F  13/16	320	特に軸荷重を受けるのに適合したもの［６］	specially adapted for receiving axial loads
F16F  13/18  \	4	4	3J047	F16F  13/18	3	平衡室の位置または形状に特徴のあるもの，例．平衡室が合成樹脂ばねを包囲するかまたは環状であるもの（Ｆ１６Ｆ１３／１４が優先）［６］	characterised by the location or the shape of the equilibration chamber, e.g. the equilibration chamber surrounding the plastics spring or being annular (F16F 13/14 takes precedence);;
F16F  13/20  \	3	3	3J047	F16F  13/20	295	空気ばねからなることに特徴のあるもの（Ｆ１６Ｆ１３／２２が優先）［６］	characterised by comprising also a pneumatic spring (F16F 13/22 takes precedence);;
F16F  13/22  \	3	3	3J047	F16F  13/22	167	動的制振器からなることに特徴のあるもの（慣性効果を用いる制振器それ自体Ｆ１６Ｆ７／１０）［６］	characterised by comprising also a dynamic damper (dampers using inertia effect per se F16F  7/10)
F16F  13/24  \	3	3	3J047	F16F  13/24	2	構成単位の中央部が一つの部材で支持され，構成単位の両端が単一の他の部材で支持されているもの，すなわち，ダブルアクティングマウント［６］	the central part of the unit being supported by one element and both extremities of the unit being supported by a single other element, i.e. double acting mounting
F16F  13/26  \	2	2	3J047	F16F  13/26	2	外部状態に感応する調節または調整装置に特徴のあるもの［６］	characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions
F16F  13/26  A	2	0	3J047	F16F  13/26	665	外部加圧手段による流体室内圧力の調整によるもの	by adjusment of presure inside fluid chamber using external pressurization means
F16F  13/26  B	2	1	3J047	F16F  13/26	420	外部圧力制御流体によるもの	by external pressure control fluid
F16F  13/26  C	2	0	3J047	F16F  13/26	82	複数容器の流体室の相互連通によるもの	by mutual communication among fluid chambers of multiple containers
F16F  13/26  D	2	0	3J047	F16F  13/26	545	流体室内に設けられた流体通路の開閉制御によるもの	by open-close control of fluid channel established inside fluid container
F16F  13/26  E	2	0	3J047	F16F  13/26	230	流体室内に設けられたオリフィスの絞り制御によるもの	by controlling squeezing of orifice established inside fluid dhamber
F16F  13/26  Z	2	0	3J047	F16F  13/26	68	その他のもの	Others
F16F  13/28  \	3	3	3J047	F16F  13/28	102	とくにブッシュ形式の構成単位に適合するもの（Ｆ１６Ｆ１３／３０が優先）［６］	specially adapted for units of the bushing type (F16F 13/30 takes precedence);;
F16F  13/30  \	3	3	3J047	F16F  13/30	231	流体の粘性を変える手段からなるもの，例．磁性流体または電気粘性流体［６］	comprising means for varying fluid viscosity, e.g. of magnetic or electrorheological fluids
F16F  15/00  \	0	0	3J048	F16F  15/00	5	機構の振動防止（乗物座席懸架装置Ｂ６０Ｎ２／５０）；不釣合力，例．運動の結果として生ずる力，を回避または減少させる方法または装置（機械または構造物の静的または動的つり合い試験Ｇ０１Ｍ１／００）	Suppression of vibrations in systems (vehicle seat suspension devices B60N 2/50); Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion (testing static or dynamic balance of machines or structures G01M 1/00)
F16F  15/02  \	1	1	3J048	F16F  15/02	3098	非回転機構，例．往復運動機構，の振動防止；回転機構と共に運動しない部材を用いる回転機構の振動防止（積層体Ｂ３２Ｂ；船の振動防止Ｂ６３）	Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating, systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating system (layered products B32B; suppression of vibration in ships B63)
F16F  15/02  A	1	0	3J048	F16F  15/02	3101	振動制御による防振，例．能動制振	Vibration control by  the vibratio control, e.g. active damping
F16F  15/02  B	1	1	3J048	F16F  15/02	1582	車両におけるもの	in vehicles
F16F  15/02  C	1	0	3J048	F16F  15/02	4790	質量体を用いる防振（Ａ優先）	Vibration prevention using mass bodies (A takes precedence)
F16F  15/02  D	1	0	3J048	F16F  15/02	301	振れ止めによる防振	Vibration control by bracing
F16F  15/02  E	1	0	3J048	F16F  15/02	1161	摩擦力を利用した防振	Vibration control using the frictional force
F16F  15/02  H	1	0	3J048	F16F  15/02	202	防振材を被覆することによる防振（ゴム被覆　Ｆ１６Ｆ１５／０８）　（Ｑ優先）	Vibration control by covering damping materials
F16F  15/02  J	1	0	3J048	F16F  15/02	301	防振材を充填することによる防振（ゴム充填　Ｆ１６Ｆ１５／０８）　（Ｑ優先）	Vibration control by filling damping materials (rubber filling 15/08)
F16F  15/02  K	1	0	3J048	F16F  15/02	934	防振体の形状や構造的な特徴による防振	Vibration preventionv by using characteristics in shapes and structures of anti-vibration bodies
F16F  15/02  L	1	0	3J048	F16F  15/02	2846	防振支持（弾性体による防振支持Ｆ１６Ｆ１５／０４）	Flexible mounting (flexible mounting by using elastic bodies) (N takes precedence)
F16F  15/02  M	1	1	3J048	F16F  15/02	365	防振台	Vibration control stands
F16F  15/02  N	1	1	3J048	F16F  15/02	236	吊り下げ支持	Suspended supports
F16F  15/02  P	1	1	3J048	F16F  15/02	286	回転機構の防振（Ｄ優先）	Vibration control of the rotating mechanism
F16F  15/02  Q	1	0	3J048	F16F  15/02	2265	制振材；制振板	Damping materials; damping boards
F16F  15/02  R	1	1	3J048	F16F  15/02	312	制振板の形状に特徴のあるもの	Characterized by shapes of damping boards
F16F  15/02  S	1	1	3J048	F16F  15/02	304	制振板の取付け構造に特徴のあるもの	Characterized by mounting structures of damping boards
F16F  15/02  Z	1	0	3J048	F16F  15/02	1316	その他	Others
F16F  15/023  \	2	2	3J048	F16F  15/023	106	流体手段を用いるもの［６］	using fluid means [6]
F16F  15/023  A	2	0	3J048	F16F  15/023	1637	流動抵抗によるもの	using fluid flow resistance
F16F  15/023  B	2	0	3J048	F16F  15/023	8	流体の整流作用を利用するもの［例：カルマン渦発生防止］	using fluid flow straightening [example: carman vortex prevention]
F16F  15/023  Z	2	0	3J048	F16F  15/023	647	その他	Others
F16F  15/027  \	3	3	3J048	F16F  15/027	310	制御装置を含むもの［６］	comprising control arrangements [6]
F16F  15/03  \	2	2	3J048	F16F  15/03	473	電磁石による方法を用いるもの（Ｆ１６Ｆ９／５３が優先）［５］	using electromagnetic means (F16F 9/53 takes precedence) [5]
F16F  15/03  A	2	0	3J048	F16F  15/03	167	磁力で振動体を直接支持して防振するもの（Ｊ優先）	Vibration prevention by directly supporting vibrating bodies by using magnetic repulsion force (J takes precedence)
F16F  15/03  B	2	1	3J048	F16F  15/03	187	磁力のみで支持するもの	Supported by only resiliency of magnets
F16F  15/03  C	2	1	3J048	F16F  15/03	123	磁力と金属ばねにより支持するもの	Supported by resiliency of magnets and metal springs
F16F  15/03  D	2	1	3J048	F16F  15/03	110	磁力とゴムばねにより支持するもの	Supported by resiliency of magnets and rubber springs
F16F  15/03  E	2	1	3J048	F16F  15/03	111	磁力と流体ばねにより支持するもの	Supported by resiliency of magnets and fluid springs
F16F  15/03  F	2	1	3J048	F16F  15/03	89	磁力と磁気流体により支持するもの	Supported by resiliency of magnets and magnetic fluids
F16F  15/03  G	2	0	3J048	F16F  15/03	663	磁石による制動力で振動体の振動を抑制して防振するもの〔Ｊ優先〕	Vibration prevention by restricting vibration of vibrating bodies by using dampering force by magnets (J takes precedence)
F16F  15/03  H	2	1	3J048	F16F  15/03	131	流体の粘性抵抗を併用するもの	Viscosity resistance of fluids being concurrently used
F16F  15/03  J	2	0	3J048	F16F  15/03	180	回転体の防振	Vibration control of rotators
F16F  15/03  Z	2	0	3J048	F16F  15/03	366	その他	Others
F16F  15/04  \	2	2	3J048	F16F  15/04	1574	弾性手段を用いるもの（単一の原理を使用した装置またはその取付けＦ１６Ｆ１／００〜Ｆ１６Ｆ１３／００）［２］	using elastic means (single elements or their attachment F16F 1/00-F16F 13/00) [2]
F16F  15/04  A	2	0	3J048	F16F  15/04	3429	弾性体による防振支持、取付	Flexible mounting by elastic bodies (H takes precedence)
F16F  15/04  B	2	1	3J048	F16F  15/04	553	ゴムばねと金属ばねで支持するもの	Supporting by rubber springs and metal springs
F16F  15/04  C	2	2	3J048	F16F  15/04	165	圧縮機の支持	Supports of compressors
F16F  15/04  D	2	1	3J048	F16F  15/04	382	摩擦減衰手段を併用するもの	Means of reducing friction being concurrently used
F16F  15/04  E	2	1	3J048	F16F  15/04	1398	ころがり支承やすべり支承を併用するもの	by means of reducing friction of rolling bearings and sliding bearings
F16F  15/04  F	2	1	3J048	F16F  15/04	406	防振台	Vibration control stands
F16F  15/04  G	2	2	3J048	F16F  15/04	96	高さ調整が可能なもの	Possible to adjust the height
F16F  15/04  H	2	1	3J048	F16F  15/04	168	弾性体による吊り下げ支持	Suspended supports by using elastic bodies
F16F  15/04  K	2	1	3J048	F16F  15/04	189	防振ハンドルの取付け	Attachment of vibration control handles
F16F  15/04  L	2	1	3J048	F16F  15/04	217	弾性体による展張力や押圧力の付与による防振	Vibration prevention by applying spreading or pushing force by using elastic bodies
F16F  15/04  M	2	1	3J048	F16F  15/04	184	弾性体を用いた振れ止めによる防振	Vibration control by the bracing using elastic bodies
F16F  15/04  N	2	1	3J048	F16F  15/04	273	回転機構の防振（Ｍ優先）	Vibration control of the rotating mechanism (M takes precedence)
F16F  15/04  P	2	1	3J048	F16F  15/04	2165	積層型弾性体によるもの	using laminated type elastic body
F16F  15/04  Z	2	0	3J048	F16F  15/04	188	その他	Others
F16F  15/06  \	3	3	3J048	F16F  15/06	908	金属ばねをもつもの（ゴムばねをもつものＦ１６Ｆ１５／０８）	with metal springs (with rubber springs also F16F 15/08)
F16F  15/06  A	3	0	3J048	F16F  15/06	741	金属ばねによる防振支持、取付	Flexible mounting  by using metal springs (D takes precedence)
F16F  15/06  C	3	1	3J048	F16F  15/06	231	圧縮機の支持	Supports of compressors
F16F  15/06  D	3	1	3J048	F16F  15/06	136	防振台	Vibration control stands
F16F  15/06  F	3	1	3J048	F16F  15/06	44	ばね継手	Spring couples
F16F  15/06  G	3	1	3J048	F16F  15/06	199	金属ばねによる展張力や押圧力の付与による防振	Vibration prevention by applying spreading force or pushing force by using metal springs
F16F  15/06  Z	3	0	3J048	F16F  15/06	109	その他（金属ばね自体Ｆ１６Ｆ１／００）	Others (metal springs themselves 1/00)
F16F  15/067  \	4	4	3J048	F16F  15/067	744	つる巻きばねのみを用いるもの［６］	using only wound springs [6]
F16F  15/073  \	4	4	3J048	F16F  15/073	161	板ばねのみを用いるもの［６］	using only leaf springs [6]
F16F  15/08  \	3	3	3J048	F16F  15/08	4497	ゴムばねをもつもの	with rubber springs
F16F  15/08  A	3	0	3J048	F16F  15/08	186	防振ゴムに特徴のあるもの	Vibration control rubber itself
F16F  15/08  B	3	1	3J048	F16F  15/08	564	特殊な機能や材質的な特徴をもつ防振ゴム	Vibration control rubber characterized by special functions or materials
F16F  15/08  C	3	2	3J048	F16F  15/08	818	変位規制手段をもつもの	with means of restricting displacement
F16F  15/08  D	3	2	3J048	F16F  15/08	989	材質的な特徴をもつもの	Characterized by materials
F16F  15/08  E	3	0	3J048	F16F  15/08	4009	防振ゴムによる支持、取付；ゴムを用いた防振	Vibration control rubber used mainly for vibration control attachment (B to D take precedence)
F16F  15/08  F	3	1	3J048	F16F  15/08	235	カバ−類取付用のもの	for attaching covers or the like
F16F  15/08  G	3	1	3J048	F16F  15/08	541	管類、棒類の取付用又は接続用のもの（Ｍ優先）	for attaching or connecting pipes, rods or similar things (M takes precedence)
F16F  15/08  K	3	1	3J048	F16F  15/08	2094	ゴムブッシュによるもの	Rubber bushes
F16F  15/08  L	3	1	3J048	F16F  15/08	279	ゴム脚によるもの	Rubber legs
F16F  15/08  M	3	1	3J048	F16F  15/08	350	吊り下げ支持用のもの	for suspended supports
F16F  15/08  P	3	1	3J048	F16F  15/08	272	ゴムを被覆又は充填することによるもの	by covering or filling rubber
F16F  15/08  R	3	1	3J048	F16F  15/08	123	ラジエタ−の取付け	Mounting of radiators
F16F  15/08  S	3	1	3J048	F16F  15/08	48	エレベ−タにおけるもの	in elevators
F16F  15/08  T	3	1	3J048	F16F  15/08	376	トルクロッドにおけるもの	Torque rods
F16F  15/08  V	3	1	3J048	F16F  15/08	577	圧縮機の支持	Supports of compressors
F16F  15/08  W	3	1	3J048	F16F  15/08	1494	エンジンの支持	Supports of engines
F16F  15/08  X	3	1	3J048	F16F  15/08	214	防振台	Vibration control stands
F16F  15/08  Y	3	1	3J048	F16F  15/08	345	ゴムを用いた回転機構の防振	Vibration control of the rotation mechanism by using rubber
F16F  15/08  Z	3	0	3J048	F16F  15/08	87	その他	Others
F16F  15/10  \	1	1	3J048	F16F  15/10	11	機構とともに運動する部材を用いることによる回転機構の振動防止（釣合いによるものＦ１６Ｆ１５／２２；変動してまたは間欠的に動くはずみ車をもつものＦ１６Ｈ）	Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system (by balancing F16F 15/22; with flywheels acting variably or intermittently F16H)
F16F  15/10  A	1	0	3J048	F16F  15/10	280	他に分類されない回転機構の振動防止	Vibration control of the rotation mechanism which is not categorized as other titles
F16F  15/10  B	1	0	3J048	F16F  15/10	404	軸自体，例．プロペラシャフト（ばね・摩擦を用いるものＦ１６Ｆ１５／１２）「図」	Shafts themselves, e.g. propeller shafts: using springs and friction 15/12
F16F  15/10  C	1	0	3J048	F16F  15/10	109	材料・製造手段に特徴のあるもの	Characterized by materials and means of manufacturing
F16F  15/10  D	1	0	3J048	F16F  15/10	60	モーメント等数値限定に特徴のあるもの	Characterized by limiting such values as moments
F16F  15/10  E	1	0	3J048	F16F  15/10	164	可動範囲の規制に特徴のあるもの（例、ストッパ）	Characterized by limits of movable range, e.g. stoppers
F16F  15/10  X	1	0	3J048	F16F  15/10	17	軸と相対回転可能な質量を直列に配するもの	Arranging mass which can relatively rotate with shafts linearly
F16F  15/10  Y	1	0	3J048	F16F  15/10	47	軸と相対回転可能な質量を並列に配するもの	Arranging mass which can relatively rotate with shafts in parallel
F16F  15/10  Z	1	0	3J048	F16F  15/10	49	その他，付属装置	Others and accessories
F16F  15/12  \	2	2	3J048	F16F  15/12	110	弾性部材または摩擦制動部材を用いるもの，例．回転軸とその上に取付けた軸と相対回転可能な質量の間に用いるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１６が優先）［６］	using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon (F16F 15/16 takes precedence) [6]
F16F  15/12  J	2	0	3J048	F16F  15/12	199	冷却手段を備えたもの	with means of cooling
F16F  15/12  L	2	0	3J048	F16F  15/12	386	回転軸，軸継手用（軸自体の吸振構造Ｆ１６Ｆ１５／１０）	for rotating shafts and shaft couplings (damping mechanism of shafts themselves 15/10)
F16F  15/12  M	2	1	3J048	F16F  15/12	65	ソケットを持つもの「図」	with sockets
F16F  15/12  Q	2	1	3J048	F16F  15/12	168	軸の外周面に取り付けるもの	Attaching on the peripheral face of shafts
F16F  15/12  R	2	1	3J048	F16F  15/12	109	軸継手部に取り付けるもの	Attaching to shaft damping sections
F16F  15/12  S	2	1	3J048	F16F  15/12	840	動力伝達部材（プーリー、歯車）用	for power transmission members (pulleys and gears)
F16F  15/12  Z	2	0	3J048	F16F  15/12	147	その他	Others
F16F  15/121  \	3	3	3J048	F16F  15/121	10	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね（Ｆ１６Ｆ１５／１３１が優先）［６］	using springs as elastic members, e.g. metallic springs (F16F 15/131 takes precedence) [6]
F16F  15/121  A	3	0	3J048	F16F  15/121	212	板ばね	Blade springs
F16F  15/121  B	3	0	3J048	F16F  15/121	256	振動減衰力を変化させる手段を有するもの（例、遊び、段階作動）	with means of changing the vibration damping, e.g. play and step operations
F16F  15/121  Z	3	0	3J048	F16F  15/121	72	その他	Others
F16F  15/123  \	4	4	3J048	F16F  15/123	5	つる巻きばね［６］	Wound springs [6]
F16F  15/123  A	4	0	3J048	F16F  15/123	385	円周上に配置の複数のつる巻ばね	Multiple helical springs placed on the circumference
F16F  15/123  B	4	0	3J048	F16F  15/123	315	二重、二段式つる巻ばね	Double or two-stage type helical springs
F16F  15/123  C	4	1	3J048	F16F  15/123	42	窓部内の配置に特徴のあるもの（例、入れ子式）	Characterized by displacement inside window sections, e.g. telescopic)
F16F  15/123  D	4	0	3J048	F16F  15/123	217	支持具に特徴のあるもの（例、シート、枠）	Characterized by supports, e.g. sheets and frames
F16F  15/123  Z	4	0	3J048	F16F  15/123	119	その他	Others
F16F  15/124  \	4	4	3J048	F16F  15/124	10	合成樹脂ばね，例．ゴムでできたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１２３が優先）［６］	Plastics springs, e.g. made of rubber (F16F 15/123 takes precedence) [6]
F16F  15/124  A	4	0	3J048	F16F  15/124	35	製造手段に特徴のあるもの	Characterized by means of manufacturing
F16F  15/124  Z	4	0	3J048	F16F  15/124	247	その他	Others
F16F  15/126  \	5	5	3J048	F16F  15/126	4	回転軸を取囲む少なくとも一個の環状部材からなるもの［６］	consisting of at least one annular element surrounding the axis of rotation [6]
F16F  15/126  A	5	0	3J048	F16F  15/126	345	ディスク形ゴム「図」	Disc-shaped rubber
F16F  15/126  B	5	0	3J048	F16F  15/126	1354	円筒形ゴム「図」	Cylindrical rubber
F16F  15/126  C	5	0	3J048	F16F  15/126	796	複合型	Complex type
F16F  15/126  D	5	0	3J048	F16F  15/126	166	細部に特徴のあるもの	Characterized by details
F16F  15/126  Z	5	0	3J048	F16F  15/126	80	その他（係合形）	Others (engagement type)
F16F  15/127  \	4	4	3J048	F16F  15/127	0	他の形式のばねと組合せた合成樹脂ばねを用いるもの［６］	using plastics springs combined with other types of springs [6]
F16F  15/127  A	4	0	3J048	F16F  15/127	62	円周上に配置の複数のばね	Multiple springs placed on the circumference
F16F  15/127  B	4	0	3J048	F16F  15/127	10	二重、二段式ばね	Double or two-stage springs
F16F  15/127  C	4	1	3J048	F16F  15/127	5	窓部内の配置に特徴のあるもの（例、入れ子式）	Characterized by displacement inside window sections, e.g. telescopic
F16F  15/127  D	4	0	3J048	F16F  15/127	25	支持具に特徴のあるもの（例、シート、枠）	Characterized by supports, e.g. sheets and frames
F16F  15/127  Z	4	0	3J048	F16F  15/127	29	その他	Others
F16F  15/129  \	3	3	3J048	F16F  15/129	11	摩擦減衰手段に特徴のあるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３１が優先）［６］	characterised by friction-damping means (F16F 15/131 takes precedence) [6]
F16F  15/129  A	3	0	3J048	F16F  15/129	133	振動減衰力を変化させる手段を有するもの（例、遊び、段階作動）	with means of changing the vibration damping, e.g. play and step operations
F16F  15/129  B	3	1	3J048	F16F  15/129	227	ばねとの組合せによるもの	Combined with springs
F16F  15/129  C	3	2	3J048	F16F  15/129	162	ヒステリシスに特徴があるもの（例、ヒステリシスグラフ）	Characterized by hysteresis, e.g. hysteresis graph
F16F  15/129  D	3	0	3J048	F16F  15/129	105	細部に特徴のあるもの	Characterized by details
F16F  15/129  Z	3	0	3J048	F16F  15/129	60	その他	Others
F16F  15/131  \	3	3	3J048	F16F  15/131	47	回転系が二個以上の軸と相対回転可能な質量からなるもの［６］	the rotating system comprising two or more gyratory masses [6]
F16F  15/133  \	4	4	3J048	F16F  15/133	6	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね［６］	using springs as elastic members, e.g. metallic springs [6]
F16F  15/133  A	4	0	3J048	F16F  15/133	138	板ばね	Blade springs
F16F  15/133  B	4	0	3J048	F16F  15/133	270	振動減衰力を変化させる手段を有するもの（例、遊び、段階作動）	with means of changing the vibration damping, e.g. play and step operations
F16F  15/133  Z	4	0	3J048	F16F  15/133	247	その他	Others
F16F  15/134  \	5	5	3J048	F16F  15/134	9	つる巻きばね［６］	Wound springs [6]
F16F  15/134  A	5	0	3J048	F16F  15/134	1758	円周上に配置の複数のつる巻ばね	Multiple helical springs placed on the circumference
F16F  15/134  B	5	0	3J048	F16F  15/134	749	二重、二段式つる巻ばね	Double or two-stage helical springs
F16F  15/134  C	5	1	3J048	F16F  15/134	60	窓部内の配置に特徴のあるもの（例、入れ子式）	Characterized by displacement inside window sections, e.g. telescopic
F16F  15/134  D	5	0	3J048	F16F  15/134	551	支持具に特徴のあるもの（例、シート、枠）	Characterized by supports, e.g. sheets and frames
F16F  15/134  Z	5	0	3J048	F16F  15/134	142	その他	Others
F16F  15/136  \	5	5	3J048	F16F  15/136	3	合成樹脂ばね，例．ゴムでできたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３４が優先）［６］	Plastics springs, e.g. made of rubber (F16F 15/134 takes precedence) [6]
F16F  15/136  A	5	0	3J048	F16F  15/136	168	半径方向突起と係合するもの「図」	Engaging with protrusion in the radial direction
F16F  15/136  B	5	0	3J048	F16F  15/136	200	軸方向突起と係合するもの「図」	Engaging with protrusion in the axial direction
F16F  15/136  Z	5	0	3J048	F16F  15/136	111	その他	Others
F16F  15/137  \	5	5	3J048	F16F  15/137	1	弾性部材が異なる形式の二個以上のばねからなるもの［６］	the elastic members consisting of two or more springs of different types [6]
F16F  15/137  A	5	0	3J048	F16F  15/137	92	円周上に配置の複数のつる巻ばね	Multiple helical springs placed on the circumference
F16F  15/137  B	5	0	3J048	F16F  15/137	22	二重、二段式つる巻ばね	Double or two-stage helical springs
F16F  15/137  C	5	1	3J048	F16F  15/137	10	窓部内の配置に特徴のあるもの（例、入れ子式）	Characterized by displacement inside window sections, e.g. telescopic
F16F  15/137  D	5	0	3J048	F16F  15/137	22	支持具に特徴のあるもの（例、シート、枠）	Characterized by supports, e.g. sheets and frames
F16F  15/137  Z	5	0	3J048	F16F  15/137	20	その他	Others
F16F  15/139  \	4	4	3J048	F16F  15/139	9	摩擦減衰手段に特徴のあるもの［６］	characterised by friction-damping means [6]
F16F  15/139  A	4	0	3J048	F16F  15/139	164	振動減衰力を変化させる手段を有するもの（例、遊び、段階作動）	with means of changing the vibration damping, e.g. play and step operations
F16F  15/139  B	4	1	3J048	F16F  15/139	441	ばねとの組合せによるもの	Combined with springs
F16F  15/139  C	4	2	3J048	F16F  15/139	715	ヒステリシスに特徴があるもの（例、ヒステリシスグラフ）	Characterized by hysteresis, e.g. hysteresis graph
F16F  15/139  D	4	0	3J048	F16F  15/139	148	細部に特徴のあるもの	Characterized by details
F16F  15/139  Z	4	0	3J048	F16F  15/139	39	その他	Others
F16F  15/14  \	2	2	3J048	F16F  15/14	23	機構とともに回転し自由振動する部材を用いるもの	using freely-swinging masses rotating with the system
F16F  15/14  A	2	0	3J048	F16F  15/14	90	外部拡張〔ガバナ型〕「図」	External expansion (governor type) [figure]
F16F  15/14  B	2	0	3J048	F16F  15/14	150	内部拡張「図」	Internal expansion [figure]
F16F  15/14  Z	2	0	3J048	F16F  15/14	588	その他「図」	Others [figure]
F16F  15/16  \	2	2	3J048	F16F  15/16	27	流体を用いるもの（入力，出力部分が連結されている装置Ｆ１６Ｄ）	using a fluid (devices connecting input and output members F16D)
F16F  15/16  A	2	0	3J048	F16F  15/16	135	流体式慣性体「図」	Hydrodynamic inertia bodies [figure]
F16F  15/16  E	2	0	3J048	F16F  15/16	334	流体制動型「図」	Fluid control type [figure]
F16F  15/16  F	2	0	3J048	F16F  15/16	298	継手用〔Ａ〜Ｅが優先〕「図」	for couplings (A to E take precedence) [figure]
F16F  15/16  G	2	0	3J048	F16F  15/16	86	振動減衰力を変化させる手段を有するもの（例、遊び、段階作動）	with means of changing the vibration damping, e.g. play and step operations
F16F  15/16  H	2	1	3J048	F16F  15/16	47	ばねを有するもの	with springs
F16F  15/16  J	2	1	3J048	F16F  15/16	123	オリフィスを有するもの	with orifices
F16F  15/16  K	2	1	3J048	F16F  15/16	33	摩擦部材を有するもの	with friction members
F16F  15/16  L	2	1	3J048	F16F  15/16	15	ヒステリシスに特徴があるもの（例、ヒステリシスグラフ）	Characterized by hysteresis, e.g. hysteresis graph
F16F  15/16  M	2	0	3J048	F16F  15/16	48	細部に特徴のあるもの	Characterized by details
F16F  15/16  Z	2	0	3J048	F16F  15/16	101	その他	Others
F16F  15/167  \	3	3	3J048	F16F  15/167	1	慣性部材を有するもの，例．環［６］	having an inertia member, e.g. ring [6]
F16F  15/167  A	3	0	3J048	F16F  15/167	117	流体＋ゴム支持剛性慣性体「図」	Fluid and rubber supported rigid inertia bodies
F16F  15/167  B	3	0	3J048	F16F  15/167	129	軸方向両面ゴム支持「図」	Axial direction both face rubber supports
F16F  15/167  Z	3	0	3J048	F16F  15/167	23	その他	Others
F16F  15/173  \	4	4	3J048	F16F  15/173	4	閉じたハウジング内に備えたもの［６］	provided within a closed housing [6]
F16F  15/173  A	4	0	3J048	F16F  15/173	248	摩擦軽減手段を有するもの（例、ベアリング、コーティング）	with means of reducing friction, e.g. bearings and coatings
F16F  15/173  Z	4	0	3J048	F16F  15/173	46	その他	Others
F16F  15/18  \	2	2	3J048	F16F  15/18	14	電気的方法を用いるもの（発電装置はＨ０２Ｋ）	using electric means (dynamo-electric devices H02K)
F16F  15/18  A	2	0	3J048	F16F  15/18	130	磁気的手段を用いるもの，〔例．磁気ダンパ−〕	Using magnetic means, e.g. magnetic dampers
F16F  15/18  Z	2	0	3J048	F16F  15/18	176	その他，例．電気的制御	Others, e.g. electric control
F16F  15/20  \	1	1	3J048	F16F  15/20	60	機構の適当な組み合わせまたは運動部分の相関的調整による回転機構の振動防止	Suppression of vibrations of rotating systems by favourable grouping or relative arrangement of the moving members of the system or systems
F16F  15/22  \	1	1	3J048	F16F  15/22	8	慣性力の補正	Compensation of inertia forces
F16F  15/22  A	1	0	3J048	F16F  15/22	150	回転体用	for rotators
F16F  15/22  B	1	1	3J048	F16F  15/22	136	クランク機構体用	for the crank mechanisms
F16F  15/22  C	1	0	3J048	F16F  15/22	12	揺動体用	for vibrating bodies
F16F  15/22  Z	1	0	3J048	F16F  15/22	24	その他〔非回転体用〕	Others (for non-rotators)
F16F  15/24  \	2	2	3J048	F16F  15/24	7	クランク軸機構において，クランク，ピストン，または類似のものの特殊な配置によるもの	of crankshaft systems by particular disposition of cranks, pistons, or the like
F16F  15/24  A	2	0	3J048	F16F  15/24	84	クランク，ピストンまたは類似のものの特殊な配置	Special displacement of cranks, pistons or similar things
F16F  15/24  B	2	0	3J048	F16F  15/24	70	エンジン気筒数と関係するもの〔Ａが優先〕	Related to the number of engine cylinders (A takes precedence)
F16F  15/24  Z	2	0	3J048	F16F  15/24	25	その他〔例．クランクケ−ス〕	Others, e.g. crank cases
F16F  15/26  \	2	2	3J048	F16F  15/26	26	クランク軸機構において，その機構と共に運動する，通常のピストン以外の剛体質量を用いるもの	of crankshaft systems using solid masses, other than the ordinary pistons, moving with the system
F16F  15/26  A	2	0	3J048	F16F  15/26	236	クランク軸部における剛体質量によるもの〔その他〕	by rigid mass in crank shafts (others)
F16F  15/26  B	2	1	3J048	F16F  15/26	265	バランサウエイト，カウンタウエイト	Balancer weights and counter weights
F16F  15/26  C	2	2	3J048	F16F  15/26	94	直線運動をするバランサ装置	Balancer devices moving linearly
F16F  15/26  D	2	1	3J048	F16F  15/26	130	クランク軸	Crankshafts
F16F  15/26  E	2	1	3J048	F16F  15/26	97	エンジン気筒数と関係するもの	Related to the number of engine cylinders
F16F  15/26  F	2	0	3J048	F16F  15/26	313	バランサ軸によるもの	by balancer shafts themselves, e.g. drives
F16F  15/26  G	2	1	3J048	F16F  15/26	170	バランサ軸自体に特徴のあるもの	Balancer shafts themselves
F16F  15/26  H	2	1	3J048	F16F  15/26	800	細部〔ハウジング，管路，軸受，潤滑〕	Details (housings, pipe lines, bearings and lubrication)
F16F  15/26  J	2	1	3J048	F16F  15/26	105	エンジン気筒数と関連するもの	Related to the number of engine cylinders
F16F  15/26  K	2	0	3J048	F16F  15/26	371	２本のバランサ軸によるもの	by two balancer shafts
F16F  15/26  L	2	1	3J048	F16F  15/26	443	細部〔ハウジング，管路，軸受，潤滑〕	Details (housings, pipe lines, bearings and lubrication)
F16F  15/26  M	2	1	3J048	F16F  15/26	63	エンジン気筒数と関連するもの	Related to the number of engine cylinders
F16F  15/26  N	2	0	3J048	F16F  15/26	106	バランサ軸の取付構造、配置に特徴のあるもの	Characterized by the attaching structure and displacement of balancer shafts
F16F  15/26  P	2	1	3J048	F16F  15/26	74	２本のバランサ軸に特徴のあるもの	Characterized by two balancer shafts
F16F  15/26  Q	2	0	3J048	F16F  15/26	43	回転、位相の関連付けに特徴のあるもの	Characterized by linking of rotation and phase
F16F  15/26  R	2	1	3J048	F16F  15/26	27	２本のバランサ軸に特徴のあるもの	Characterized by two balancer shafts
F16F  15/26  Z	2	0	3J048	F16F  15/26	78	その他	Others
F16F  15/28  \	1	1	3J048	F16F  15/28	3	釣合いおもり；その取付け装置（ローラ式閉鎖部材Ｅ０６Ｂ９／６２）	Counterweights; Attaching or mounting same (for roll-type closures E06B 9/62)
F16F  15/28  A	1	0	3J048	F16F  15/28	72	不釣合い回避〔平衡ばね式〕	Avoidance of unbalance (balancing spring type)
F16F  15/28  B	1	0	3J048	F16F  15/28	50	ワイヤ懸垂型平衡おもり	Wire suspension type balancing weights
F16F  15/28  C	1	0	3J048	F16F  15/28	85	平衡おもりの取付け	Mounting of balance weights
F16F  15/28  D	1	0	3J048	F16F  15/28	40	平衡おもり自体；重畳可能な調整おもり	Balance weights themselves; superimposable adjustment weights
F16F  15/28  E	1	0	3J048	F16F  15/28	59	液圧操作装置用	for liquid pressure operation devices
F16F  15/28  Z	1	0	3J048	F16F  15/28	81	その他〔例．リンク機構体用〕	Others, e.g. for link mechanisms
F16F  15/30  \	1	1	3J048	F16F  15/30	18	はずみ車（Ｆ１６Ｆ１５／１６が優先；系とともに動く弾性部材または摩擦減衰部材を用いる回転機構の振動防止Ｆ１６Ｆ１５／１２；一般的な回転体Ｆ１６Ｃ１３／００，Ｆ１６Ｃ１５／００）［６］	Flywheels (F16F 15/16 takes precedence; suppression of vibrations in rotating systems using elastic members or friction-damping members moving with the system F16F 15/12; rotary-body aspects in general F16C 13/00, F16C 15/00) [6]
F16F  15/30  A	1	0	3J048	F16F  15/30	213	材料に特徴のあるもの	Characterized by materials
F16F  15/30  B	1	1	3J048	F16F  15/30	220	薄板材料からなるもの	Made form sheet materials
F16F  15/30  E	1	0	3J048	F16F  15/30	574	摩擦制動部を備えるもの	with frictional damping sections
F16F  15/30  P	1	1	3J048	F16F  15/30	138	周設コイルばねによるもの	by coil springs provided at the circumference
F16F  15/30  Q	1	1	3J048	F16F  15/30	111	弾性ゴムを介在するもの	by way of elastic rubber
F16F  15/30  R	1	0	3J048	F16F  15/30	78	ガバナ、内拡部材を備えるもの	with governors and internal expanding members
F16F  15/30  S	1	0	3J048	F16F  15/30	162	軸受部	Bearing sections
F16F  15/30  T	1	1	3J048	F16F  15/30	98	軸受	Bearings
F16F  15/30  U	1	0	3J048	F16F  15/30	740	分割型フライホイ−ル	Divided type flywheels
F16F  15/30  V	1	0	3J048	F16F  15/30	183	歯車付	with gears
F16F  15/30  W	1	0	3J048	F16F  15/30	202	付属〔例．冷却・表示〕	Attachment, e.g. cooling and display
F16F  15/30  Z	1	0	3J048	F16F  15/30	631	その他	Others
F16F  15/305  \	2	2	3J048	F16F  15/305	4	合成樹脂材料からなるもの，例．繊維強化プラスティック［ＦＲＰ］［２００６．０１］	made of plastics, e.g. fibre reinforced plastics [FRP] [2006.01]
F16F  15/305  A	2	0	3J048	F16F  15/305	104	繊維材料からなるもの	Made of fiber materials
F16F  15/305  Z	2	0	3J048	F16F  15/305	4	その他	Others
F16F  15/31  \	2	2	3J048	F16F  15/31	3	慣性モーメントを変える手段に特徴のあるもの［６］	characterised by means for varying the moment of inertia [6]
F16F  15/31  A	2	0	3J048	F16F  15/31	119	回転慣性力が調整可能なもの	Adjustable rotating inertia force
F16F  15/31  B	2	1	3J048	F16F  15/31	206	フライホイールが複数枚からなるもの	Made from multiple flywheels
F16F  15/31  C	2	1	3J048	F16F  15/31	225	半径方向移動質量体を備えるもの	with mass bodies moving in the radial direction
F16F  15/31  D	2	2	3J048	F16F  15/31	114	ガバナ体	Governor bodies
F16F  15/31  E	2	2	3J048	F16F  15/31	47	球体	Spheres
F16F  15/31  F	2	2	3J048	F16F  15/31	64	流体	Fluids
F16F  15/31  G	2	1	3J048	F16F  15/31	174	外部制御可能なもの	Controllable externally
F16F  15/31  H	2	2	3J048	F16F  15/31	191	磁力制御によるもの	by the magnetic control
F16F  15/31  Z	2	0	3J048	F16F  15/31	27	その他	Others
F16F  15/315  \	2	2	3J048	F16F  15/315	11	支持方法に特徴があるもの，例．マウンティング，ケース，質量部材の脱落防止（Ｆ１６Ｆ１５／３１が優先）［６］	characterised by their supporting arrangement, e.g. mountings, cages, securing inertia member to shaft (F16F 15/31 takes precedence) [6]
F16F  15/315  A	2	0	3J048	F16F  15/315	385	回転軸への取付け	Mounting to rotary shafts
F16F  15/315  Z	2	0	3J048	F16F  15/315	37	その他	Others
F16F  15/32  \	1	1	3J048	F16F  15/32	28	回転体平衡用調節おもりまたは釣合いおもりまたはそれに類するもの，例．車両用車輪［２，５］	Correcting- or balancing-weights or equivalent means for balancing rotating bodies, e.g. vehicle wheels [2,5]
F16F  15/32  A	1	0	3J048	F16F  15/32	316	調節おもりの取付け、回転円盤端面「図」	Mounting of adjustment weights; rotating disc end face
F16F  15/32  B	1	0	3J048	F16F  15/32	132	調節おもりの取付け、回転円盤周面「図」	Mounting of adjustment weights; circumferential face of rotating disc
F16F  15/32  D	1	0	3J048	F16F  15/32	188	調節おもりの取付け、回転軸外周面「図」	Mounting of adjustment weights; outer circumferential face of rotating shaft
F16F  15/32  E	1	0	3J048	F16F  15/32	147	調節おもりの取付け、その他「図」	Mounting of adjustment weights; others
F16F  15/32  F	1	0	3J048	F16F  15/32	47	流体式おもり〔たて型回転装置用はＬへ〕	Fluid type weight (see L for those for vertically rotating devices)
F16F  15/32  G	1	0	3J048	F16F  15/32	15	切り欠き、ボーリングによる調節	Adjustment by notches and boring
F16F  15/32  H	1	0	3J048	F16F  15/32	29	たて型回転装置用〔例．脱水機〕「図」	for vertically rotating devices, e.g. dehydrators, [figure]
F16F  15/32  J	1	1	3J048	F16F  15/32	57	剛体おもり〔例．輪体：振子ｅｔｃ．〕	Rigid weights, e.g. wheels: pendulums, etc.
F16F  15/32  K	1	2	3J048	F16F  15/32	82	球体	Spheres
F16F  15/32  L	1	1	3J048	F16F  15/32	66	流体式おもり〔流体バランサ〕	Fluid weights (fluid balancer)
F16F  15/32  M	1	2	3J048	F16F  15/32	16	環状室２室分割型	Toroidal room of two-room dividing type
F16F  15/32  N	1	2	3J048	F16F  15/32	48	流動抵抗体（例．邪魔板〕付	with flow resistors, e.g. baffleplates
F16F  15/32  P	1	1	3J048	F16F  15/32	21	流体式おもり＋剛体おもり〔組合わせ〕	Fluid weights + rigid body weights (combination)
F16F  15/32  C	1	0	3J048	F16F  15/32	301	車両用のバランシングウェイト；その配置（車輪の回転バランスを見る試験機，測定器等はＧ０１Ｍ１／００〜１／３８に分類）	Balancing-weights for vehicles;  Arrangement thereof (testing machine, measuring instrument, etc.  for testing, measuring, etc. balancing of wheels are classified in G01M1/00 - 1/38)
F16F  15/32  R	1	1	3J048	F16F  15/32	49	固定式の重錘	Fastened type weight
F16F  15/32  S	1	2	3J048	F16F  15/32	20	ネジによる取付	Installation by a screw
F16F  15/32  T	1	2	3J048	F16F  15/32	183	クリップによる取付	Installation by a clip
F16F  15/32  U	1	1	3J048	F16F  15/32	154	接着による取付	Installation by bonding
F16F  15/32  V	1	1	3J048	F16F  15/32	29	移動式の重錘	Movable weight
F16F  15/32  W	1	1	3J048	F16F  15/32	24	設置個所に特徴があるもの	characterized by the installed position
F16F  15/32  X	1	2	3J048	F16F  15/32	228	車輪に設置するもの	installed on the wheel
F16F  15/32  Y	1	3	3J048	F16F  15/32	25	ホイールキャップ又はスポークに設置するもの	installed on the wheel cap
F16F  15/32  Z	1	0	3J048	F16F  15/32	159	その他	Others
F16F  15/34  \	2	2	3J048	F16F  15/34	6	そのために装置を締付けるもの［５］	Fastening arrangements therefor [5]
F16F  15/36  \	2	2	3J048	F16F  15/36	5	自動的に作動するもの［５］	operating automatically [5]
F16F  15/36  A	2	0	3J048	F16F  15/36	213	バランス修正制御	Balance adjustment control
F16F  15/36  Z	2	0	3J048	F16F  15/36	25	その他	Others
