F16C1/00	たわみ軸（穿孔または切削用歯科機械のたわみ軸Ａ６１Ｃ１／１８）；たわみ被覆の中で運動を伝達するための機械的な手段
F16C1/02	回転運動伝達用
F16C1/04	関節軸
F16C1/06	案内用の被覆，管，または箱をもつもの（Ｆ１６Ｃ１／０４が優先；案内用の被覆Ｆ１６Ｃ１／２６）
F16C1/08	端連結
F16C1/10	たわみ被覆の中で直線運動を伝達するための手段，例．ボーデン機構（案内用の被覆Ｆ１６Ｃ１／２６）
F16C1/101	｛分離したたわみ軸および／または被覆の一部を結合するための中間コネクタ｝
F16C1/102	｛壁またはブラケットを支持するための被覆の端部取付具を取り付けるための配置｝
F16C1/103	｛壁またはブラケットの穴に｝
F16C1/105	｛ブラケットの溝に｝
F16C1/106	｛複数の伝達手段をもつもの，例．２つ以上の平行なボーデンケーブル｝
F16C1/107	｛密封装置の細部｝
F16C1/108	｛振動の低減または制御，例．騒音の弾性減衰｝
F16C1/12	たわみ部材へ，またはたわみ部材から運動を伝達するための配列
F16C1/14	たわみ部材の端部の構造；たわみ部材への付属品
F16C1/145	｛たわみ部材への端部部材の取付｝
F16C1/16	端部が直線で案内されているもの
F16C1/18	たわみ部材の端部が枢着部材の曲った表面に沿っているもの
F16C1/20	被覆の中であちこちへ運動するたわみ部材の構造
F16C1/205	｛たわみ部材の外表面の細部，例．被膜｝
F16C1/22	調節；長さの補充
F16C1/223	｛たわみ部材の有効長さを調節することによるもの｝
F16C1/226	｛被覆の有効長さを調節することによるもの｝
F16C1/24	潤滑；潤滑装置
F16C1/26	案内用の被覆または案内用の管の構造
F16C1/262	｛端部取付具；それの被覆または管への取付｝
F16C1/265	｛被覆の端部取付具に連結されたスイベル管をもつもの，例．球面接合部をもつもの｝
F16C1/267	｛被覆または管の内面の細部，例．被膜｝
F16C1/28	作りつけの軸受をもつもの｛，例．被覆と芯要素との間の転動体をもつ被覆｝
F16C3/00	軸（たわみ軸Ｆ１６Ｃ１／００；船舶のプロペラ軸，外車軸Ｂ６３Ｈ２３／３４）；車軸；クランク，偏心輪
F16C3/02	軸；車軸
F16C3/023	｛数個の部品から作られたもの，例．溶接によるもの｝
F16C3/026	｛繊維強化樹脂製の軸｝
F16C3/03	入れ子式のもの（軸方向に変位可能な継ぎ手Ｆ１６Ｄ３／０６）
F16C3/035	作りつけの軸受をもつもの
F16C3/04	クランク軸，偏心軸；クランク，偏心輪
F16C3/06	クランク軸
F16C3/08	１部品で作られたもの（潤滑に関する特徴Ｆ１６Ｃ３／１４，冷却に関する特徴Ｆ１６Ｃ３／１６）
F16C3/10	数個の部品で組み立てられたもの，例．溶接によるもの　｛圧縮によるもの｝
F16C3/12	はずせるように連結されたもの
F16C3/14	潤滑に関する特徴
F16C3/16	冷却に関する特徴
F16C3/18	偏心軸
F16C3/20	平衡に関するクランク軸または偏心軸の形
F16C3/22	クランク；偏心輪（クランクピンの構造上の特徴Ｆ１６Ｃ１１／０２）
F16C3/24	帰りクランク，すなわちクランクピンでささえられ第２のクランクをもつもの
F16C3/26	弾性的クランクウェブ；弾性的に取り付けられたクランクピン（弾性の連接棒Ｆ１６Ｃ７／０４）
F16C3/28	調節できるクランクまたは偏心輪
F16C3/30	死点に打ち勝つ配列をもつもの
F16C5/00	クロスヘッド；クロスヘッドに堅くついた連接棒ヘッドまたはピストン棒連結の構造（ピストン棒，Ｆ１６Ｊ７／００）
F16C7/00	両端で枢着された連接棒または類似のリンク（機関車の駆動輪用の連結棒Ｂ６１Ｃ１７／１０）；連接棒ヘッドの構造（クロスヘッドに堅くついたヘッドＦ１６Ｃ５／００）
F16C7/02	一定長をもつ連接棒の構造
F16C7/023	｛ピストン機関，ポンプまたは類似のもののためのもの｝
F16C7/026	｛繊維強化樹脂製のもの｝
F16C7/04	弾力ある中間部分または流体クッションをもつもの
F16C7/06	調節できる連接棒
F16C7/08	薄板金から作られたもの
F16C9/00	クランク軸受または連接棒軸受；連接棒の付属品（クロスヘッドへの連結Ｆ１６Ｃ５／００，ピストンへの連結Ｆ１６Ｊ１／１４；クランク軸に関連した連接棒の潤滑Ｆ１６Ｃ３／１４）
F16C9/02	クランク軸受
F16C9/03	遊びを調節するための配列
F16C9/04	連接棒軸受；それの付属品
F16C9/045	｛破砕によって分離した連接棒に連結する軸受キャップ｝
F16C9/06	軸受の遊びを自動的にまたは非自動的に調節する装置
F16C11/00	ピボット；枢着（操向リンク機構の配置Ｂ６２Ｄ７／１６）
F16C11/02	トラニオン；クランクピン（ウェブにクランクピンを，クランクに必要なクランクピンを，固着するものＦ１６Ｃ３／０６，Ｆ１６Ｃ３／２２）
F16C11/04	枢着（窓用，扉用またはウイング用ヒンジＥ０５Ｄ）
F16C11/045	｛少なくとも１本の別のアームに対し相対回転する少なくとも１対のアームをもつもの，全てのアームが１本のピンに取り付けられているもの（クランクピンＦ１６Ｃ１１／０２）｝
F16C11/06	玉継手；１°以上の角自由度をもつ他の継手，すなわち自在継手（屈曲性が枢着またはすべりまたはころがり連結部材により生じる自在継ぎ手Ｆ１６Ｄ３／１６）
F16C11/0604	｛雄部分の構造｝
F16C11/0609	｛２つ以上の部品からなるもの｝
F16C11/0614	｛２つの側面が開かれている継手の雌部分｝
F16C11/0619	｛雄部分を受けるブラインドソケットからなる雌部分｝
F16C11/0623	｛ソケット部材の構造、細部｝
F16C11/0628	｛ライニングをもつもの｝
F16C11/0633	｛樹脂製ライニング｝
F16C11/0638	｛幾何学的細部を特徴とするもの｝
F16C11/0642	｛ソケットの盲端のプラグ、カバーの特別な特徴｝
F16C11/0647	｛摩耗、遊びの調節に関する特別な特徴；摩耗表示器｝
F16C11/0652	｛弾性ライニング以外のダンパーと組み合わされたもの｝
F16C11/0657	｛おもに樹脂で作られたソケット部材｝
F16C11/0661	｛｛凸状および凹状の接触面をそれぞれもつ２つの協動部品｝
F16C11/0666	｛ソケットと内側部材軸との間の密封手段｝
F16C11/0671	｛密封手段の曲げにより継手部品の作動上の相対運動を可能にするもの｝
F16C11/0676	｛密封手段の部品間のすべりにより継手部品の作動上の相対運動を可能にするもの｝
F16C11/068	｛潤滑に関する特別な特徴｝
F16C11/0685	｛玉継手およびその部品の製造，例．玉継手のアセンブリ｝
F16C11/069	｛ソケット内の玉部材を保持する少なくとも１つの分離した部品をもつもの：クイックリリースシステム｝
F16C11/0695	｛玉継手の取付，例．コンロッドへのそれらの固定｝
F16C11/08	弾性軸受をもつもの
F16C11/083	｛ゴム類部品によるもの｝
F16C11/086	｛ソケットの盲端内の弾性部材をもつもの｝
F16C11/10	ゆるみ止め用の配列
F16C11/103	｛摩擦により固定されるもの｝
F16C11/106	｛玉継手用｝
F16C11/12	一体的なたわみ連結，例．板ばね
F16C13/00	ロール，ドラム，円板等（ウエブ送給の案内ローラＢ６５Ｈ２７／００；カレンダ用ロール，軸受Ｄ２１Ｇ１／０２；熱交換または熱伝達装置の回転ドラムまたはローラＦ２８Ｆ５／０２；特別な適応は関係クラスを参照）；そのための軸受けはまた取り付け具
F16C13/003	｛弓状に曲がったまたは湾曲したロール（ウェブの引っ張り，平滑化または案内用の幅出し装置として弧形の軸をもつローラＢ６５Ｈ２３／０２５８）｝
F16C13/006	｛単一軸受，または軸受ユニット，例．２つの隣接する軸受で直径との長さ比が一般に１未満のもの，の外部要素によって，または外部要素上に形成される案内ローラ，車輪または類似のもの｝
F16C13/02	軸受
F16C13/022	｛ヨークまたは軸に対して回転する中空ロールの外筒を支持するもの｝
F16C13/024	｛位置調節のできるもの，例．ロール外筒の長さに沿ってたわみを制御するためのラジアル可動軸受｝
F16C13/026	｛流体圧によるもの｝
F16C13/028	｛ロール外筒の長さに沿った複数の支持部材をもつもの，例．流体圧ジャッキ｝
F16C13/04	ささえられる部材が部分的に取り囲まれている軸受；２点またはそれ以上で支持された軸受
F16C13/06	自己調節のできるもの
F16C15/00	遠心力に対抗する回転体の構造（はずみ車，重量修正Ｆ１６Ｆ１５／３０，Ｆ１６Ｆ１５／３２）
F16C17/00	専ら回転運動のためのすべり軸受（Ｆ１６Ｃ３２／０６が優先；調節できる軸受Ｆ１６Ｃ２３／００，Ｆ１６Ｃ２５／００）
F16C17/02	ラジアル荷重のみ用
F16C17/022	｛実質的に半円の軸受スリーブの組をもつもの｝
F16C17/024	｛流体力学的くさびを生ずる可撓性ばね板をもつもの，例．ラジアルフォイル軸受｝
F16C17/026	｛軸受面に動圧を発生させるらせん溝をもつもの，例．ヘリングボーン溝｝
F16C17/028	｛動圧を発生させる固定くさびをもつもの，例．マルチローブ軸受｝
F16C17/03	傾斜支持された分割片をもつもの，例．ミッチェル軸受　｛傾斜支持された軸受パッドをもつ静圧軸受Ｆ１６Ｃ３２／０６６６；複数のロッドより構成されたものＦ１６Ｃ３３／２６；可撓性ばね板Ｆ１６Ｃ１７／１２Ｂ；チャンバをもつ流体軸受Ｆ１６Ｃ３３／１０７５）
F16C17/035	｛分割片が支持要素と一体形成または支持要素にしっかりと固定されたもの｝
F16C17/04	アキシァル荷重のみ用
F16C17/042	｛流体力学的くさびを生ずる可撓性ばね板をもつもの，例．アキシャルフォイル軸受｝
F16C17/045	｛軸受面に動圧を発生させる溝をもつもの，例．らせん溝スラスト軸受｝
F16C17/047	｛動圧を発生させる固定くさびをもつもの｝
F16C17/06	傾斜支持された分割片をもつもの，例．ミッチェル軸受　｛可撓性ばね板をもつものＦ１６Ｃ１７／１２Ｂ；静圧のものＦ１６Ｃ３２／０６６６｝
F16C17/065	｛分割片が支持要素と一体形成または支持部材にしっかりと固定されたもの｝
F16C17/08	軸または他の部材の端部を支持するもの，例．ピボット軸受
F16C17/10	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用
F16C17/102	｛軸受面に動圧を発生させる溝をもつもの｝
F16C17/105	｛少なくとも１つのアンギュラ接触する軸受面をもつもの，例．円すい状または球状の軸受面｝
F16C17/107	｛少なくとも１つのラジアル荷重用の面と，少なくとも１つのアキシャル荷重用の面をもつもの｝
F16C17/12	荷重方向に関係しないで特徴づけられるもの
F16C17/14	特に水中作動用として採用されるもの
F16C17/18	低速で回転できる浮動軸受金または浮動ブッシュをもつもの　｛Ｆ１６Ｃ１７／０３，Ｆ１６Ｃ１７／０６が優先｝
F16C17/20	非常時の支持または軸受をもつもの
F16C17/22	熱膨張を補充する配列をもつもの
F16C17/24	異常なまたは望ましくない位置に影響される装置をもつもの，例．過熱防止用，安全用
F16C17/243	｛温度及び熱に関するもの，例．過熱防止用｝
F16C17/246	｛摩損に関するもの，例．摩損測定用センサ｝
F16C17/26	複数のすべり軸受からなる方式
F16C19/00	ころがり軸受（調節できる軸受Ｆ１６Ｃ２３／００，Ｆ１６Ｃ２５／００；　｛電気的に絶縁している軸受Ｈ０２Ｋ５／１７３｝）
F16C19/02	１列またはそれ以上の列の中に実質的に同じ大きさの玉をもつもの
F16C19/04	おもにラジアル荷重用
F16C19/06	単列の玉をもつもの
F16C19/08	２列または多列の玉をもつもの
F16C19/10	おもにアキシァル荷重用
F16C19/12	軸または他の部材の端面を支持するもの，例．ピボット軸受
F16C19/14	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用
F16C19/16	単列の玉をもつもの
F16C19/163	｛アンギュラコンタクトをなすもの｝
F16C19/166	｛４点接触玉軸受｝
F16C19/18	複列または多列の玉をもつもの
F16C19/181	｛アンギュラコンタクトをなすもの｝
F16C19/182	｛タンデム（並列）配置のもの｝
F16C19/183	｛対の角をなす２列のもの｝
F16C19/184	｛Ｏ配置のもの｝
F16C19/185	｛軌道輪以外の位置に一体的に設けられた２つの軌道をもつもの，例．軸，ハウジング｝
F16C19/186	｛軌道輪以外の位置に一体的に設けられた３つの軌道をもつもの，例．第３世代ハブ｝
F16C19/187	｛軌道輪以外の位置に一体的に設けられた全４つの軌道をもつもの，例．第４世代ハブ｝
F16C19/188	｛アキシャル荷重用に少なくとも１列とラジアル荷重用に少なくとも１列をもつもの｝
F16C19/20	軸受の玉の間に間隔体，例．玉をもつもの
F16C19/22	１列またはそれ以上の列の中に実質的に同じ大きさのころをもつもの，例．針状ころ軸受
F16C19/225	｛ころの端部を支持するリブの細部｝
F16C19/24	おもにラジアル荷重用
F16C19/26	単列のころをもつもの
F16C19/28	複列または多列のころをもつもの
F16C19/30	おもにアキシァル荷重用
F16C19/305	｛保持器に保持されたころからなるもの｝
F16C19/32	軸または他の部材の端面を支持するもの，例．ピボット軸受
F16C19/34	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用
F16C19/36	単列のころをもつもの
F16C19/361	｛円筒ころをもつもの｝
F16C19/362	｛列内で交差したころ｝
F16C19/364	｛テーパころをもつもの，例．実質的に円すい台状のころ｝
F16C19/38	複列または多列のころをもつもの
F16C19/381	｛アキシャル荷重用に少なくとも１列とラジアル荷重用に少なくとも１列をもつもの｝
F16C19/383	｛テーパころをもつもの，例．実質的に円すい台状のころ｝
F16C19/385	｛｛２列のもの，すなわち，複列テーパころ軸受｝
F16C19/386	｛Ｏ配置のもの｝
F16C19/388	｛｛４列のもの，すなわち，４列テーパころ軸受｝
F16C19/40	ころの間に間隔体をもつもの
F16C19/44	針状ころ軸受
F16C19/46	単列の針状ころをもつもの
F16C19/463	｛保持器に保持された針状ころからなるもの，すなわち，軌道輪のないサブユニット｝
F16C19/466	｛外輪と針状ころからなるもの，すなわち，内輪のないサブユニット｝
F16C19/48	複列または多列の針状ころをもつもの
F16C19/49	玉およびころをもつ軸受
F16C19/492	｛アンギュラコンタクトをなす複列または多列のもの｝
F16C19/495	｛２列のもの｝
F16C19/497	｛Ｏ配置のもの｝
F16C19/50	他の形の玉軸受またはころ軸受
F16C19/502	｛完全な円を形成しない列の転動体をもつもの｝
F16C19/505	｛他の列の転動体の径とは異なる転動体の径の１列をもつもの｝
F16C19/507	｛可動体の１つに支持される転動体をもつもの，例．回転体に支持する静止ころ｝
F16C19/52	異常なまたは望ましくない条件によって影響される装置をもつもの
F16C19/522	｛軸受の負荷に関するもの，例．過負荷から軸受を保護する荷重センサ・負荷手段をもつ軸受｝
F16C19/525	｛温度および熱に関するもの，例.．断熱｝
F16C19/527	｛振動および騒音に関するもの｝
F16C19/54	ころがり摩擦をもつ複数の軸受からなる方式（スピンドル軸受Ｆ１６Ｃ３５／０８）
F16C19/541	｛少なくとも１つのアンギュラコンタクト軸受を含む並列転がり軸受からなるシステム｝
F16C19/542	｛｛アンギュラコンタクトをなす２つの転がり軸受をもつもの」｝
F16C19/543	｛Ｏ配置のもの｝
F16C19/545	｛ころまたは針状ころをもつ少なくとも１つのアキシャル軸受に関連したころまたは針状ころをもつラジアル軸受からなる方式｝
F16C19/546	｛少なくとも１つのアンギュラコンタクト軸受を含む離間した転がり軸受をもつ方式｝
F16C19/547	｛２つのアンギュラコンタクト軸受をもつもの｝
F16C19/548	｛Ｏ配置のもの｝
F16C19/55	中間浮動輪をもつもの　｛または独自に駆動されるもの｝低速で回転するリング　｛または他の差動玉軸受またはころ軸受をもつもの｝
F16C19/56	軸受の転動体が他の軸受のそれとは異なった直径であるもの
F16C21/00	玉軸受またはころ軸受とすべり軸受との組み合わせ（Ｆ１６Ｃ１７／２４，Ｆ１６Ｃ１９／５２が優先）
F16C21/005	｛転動部材，例．針状ころ，をもつ軸受の外帯で，カップ型で，個別のスラスト軸受ディスクあるいはリング，例．自在継手用，をもった，もしくはもたないもの（シール材　Ｆ１６Ｃ３３／７２，Ｆ１６Ｄ３／３８）｝
F16C23/00	調心または位置調節のできる軸受（Ｆ１６Ｃ２７／００が優先）　｛静圧軸受Ｆ１６Ｃ３２／０６７｝
F16C23/02	すべり軸受
F16C23/04	自己調節のできるもの
F16C23/041	｛エッジリリーフをもつもの｝
F16C23/043	｛球面をもつもの，例．球面すべり軸受｝
F16C23/045	｛おもにラジアル荷重用，例．ラジアル球面すべり軸受｝
F16C23/046	｛分離した外輪をもつもの｝
F16C23/048	｛おもにアキシャル荷重用｝
F16C23/06	玉軸受またはころ軸受
F16C23/08	自己調節のできるもの
F16C23/082	｛少なくとも１つの実質的な球状面によるもの｝
F16C23/084	｛相補的な球状面上をすべるもの｝
F16C23/086	｛転動体用の軌道を形成するもの｝
F16C23/088	｛クラウニングによるもの｝
F16C23/10	軸受，互いに関して偏心して調節できる部品
F16C25/00	摩損または遊びに対して調節のできる軸受（Ｆ１６Ｃ２７／００が優先）
F16C25/02	すべり軸受
F16C25/04	自己調節のできるもの
F16C25/045	｛軸受に予圧を付与する磁気的手段をもつもの｝
F16C25/06	玉軸受またはころ軸受
F16C25/08	自己調節のできるもの
F16C25/083	｛軸受に予圧を付与する軌道輪に軸方向に作用する弾性手段をもつもの｝
F16C25/086	｛軸受に予圧を付与する磁気的手段をもつもの｝
F16C27/00	専ら回転運動のための弾性または変形できる軸受または軸受支持（携帯時計または時計の耐震軸受Ｇ０４Ｂ３１／０２）
F16C27/02	すべり軸受
F16C27/04	玉軸受またはころ軸受，例．弾性の転動体をもつもの
F16C27/045	｛流体膜をもつもの，例．スクイーズ膜減衰｝
F16C27/06	ゴムまたは同様な材料の部品によるもの（Ｆ１６Ｃ２７／０８が優先；ゴムまたは合成ゴムのすべり面をもつものＦ１６Ｃ３３／２２）
F16C27/063	｛すべり軸受｝
F16C27/066	｛玉軸受またはころ軸受｝
F16C27/08	おもにアキシァル荷重用，例．垂直に配置された軸用
F16C29/00	直線運動だけをする部品用の軸受（Ｆ１６Ｃ３２／０６が優先；たわみ軸の中に入れられたものＦ１６Ｃ１／２８）｛軸受一般の部品および軸受またはその部品一般の特別な製造方法F１６C３３／００｝
F16C29/001	｛調心または位置調節のできるもの｝
F16C29/002	｛弾性または変形できる直動軸受または軸受支持｝
F16C29/004	｛キャリッジまたはレールの固定，例．構造や可動部品を支持する固定台｝
F16C29/005	｛直動軸受のガイドレールまたは軌道，すなわち，キャリッジまたは軸受体の動きに適したもの｝
F16C29/007	｛ハイブリッド直動軸受，すなわち，１つ以上の軸受タイプを含むもの，例．すべり軸受ところがり軸受｝
F16C29/008	｛複数の軸受のシステム(例：２つの平行レール上のスライダを支持する４つのキャリッジ)｝
F16C29/02	すべり軸受
F16C29/025	｛静水学的あるいは気体静力学的なもの（このタイプの回転部分用軸受Ｆ１６Ｃ３２／０６）｝
F16C29/04	玉軸受またはころ軸受
F16C29/041	｛列内で交差するころをもつもの｝
F16C29/043	｛溝に面した２つの大型長方形レールをもつもの｝
F16C29/045	｛可動部品の１つに支持される転動体をもつもの｝
F16C29/046	｛ポケットに支持される玉をもつもの｝
F16C29/048	｛薄い保持器をもつもの，例．シートメタルの軌道｝
F16C29/06	部分的に荷重をささえないで転動体が循環するもの
F16C29/0602	｛軸受体またはキャリッジまたはそれらの部品の細部，例．製造方法，組立方法｝
F16C29/0604	｛負荷軸受部の細部｝
F16C29/0607	｛転動体を保持する部品または部材の細部，すなわち，軸受体またはキャリッジからの転動体の脱落を防止する部材｝
F16C29/0609	｛転動体の方向を変える軸受体またはキャリッジの端部の細部，例．エンドキャップ｝
F16C29/0611	｛戻り通路の細部，すなわち，転動体が荷重を支持しない通路｝
F16C29/0614	｛シュータイプ軸受体，例．ガイドレールまたは軌道の１つの側面に面するもの｝
F16C29/0616	｛実質的に単一の方向の荷重を支持するもの｝
F16C29/0619	｛ころまたは針状ころをもつもの｝
F16C29/0621	｛実質的に２方向の荷重を支持するもの，例．複数点で接触するものまたは２列の転動体｝
F16C29/0623	｛玉をもつもの｝
F16C29/0626	｛ころをもつもの｝
F16C29/0628	｛列内で交差するもの｝
F16C29/063	｛Ｕ形のガイドレールまたは軌道の脚部間に設けられる軸受体，例．キャリッジまたはそれの部品，をもつもの｝
F16C29/0633	｛Ｕ形キャリッジに特徴付けられる軸受体をもつもの，すなわち，３面でガイドレールまたは軌道を囲むもの｝
F16C29/0635	｛戻り路がU形キャリッジ本体に穴として設けられていることによるもの，例．Ｕ形キャリッジ本体が両端に設けられるエンドキャップをもつ単体であるもの｝
F16C29/0638	｛玉をもつもの｝
F16C29/064	｛レールの両側面に２列の玉をもつもの｝
F16C29/0642	｛４列の玉をもつもの｝
F16C29/0645	｛荷重方向がＯ配置のもの｝
F16C29/0647	｛荷重方向がＸ配置のもの｝
F16C29/065	｛ころをもつもの｝
F16C29/0652	｛戻り路が分離した部品によって少なくとも部分的に特徴付けられることによるもの，例．U形キャリッジの本体の脚部に取り付けられるカバー｝
F16C29/0654	｛玉をもつもの｝
F16C29/0657	｛レールの両側面に２列の玉をもつもの｝
F16C29/0659	｛４列の玉をもつもの｝
F16C29/0661	｛荷重方向がＯ配置のもの｝
F16C29/0664	｛荷重方向がＸ配置のもの｝
F16C29/0666	｛ころをもつもの｝
F16C29/0669	｛Ｕ形キャリッジの本体が少なくとも主たる３つの部品の組立体であることによるもの，例．軸受シューの形で取り付けられた天板と２つの別の脚部の組立体（軸受種それ自体F１６C２９／０６１４）｝
F16C29/0671	｛玉をもつもの｝
F16C29/0673	｛ころをもつもの｝
F16C29/0676	｛ガイドレールまたは軌道をほぼ完全に囲む軸受体またはキャリッジをもつもの，例．レール支持のための長手方向の孔をもつ円筒スリーブ｝
F16C29/0678	｛対向する軌道を規定するスリーブ状ガイド部材の内部に設けられるもの軸受体，すなわち，循環する転動体を支持するもの，をもつもの，例．テレスコピック軸内のもの（内蔵軸受をもつテレスコピック軸F１６C３／０３５）；転動体によって軸方向に移動できるたわみ継手F１６D３／０６５）｝
F16C29/068	｛ガイドレールまたは軌道を完全に囲む軸受体をもつもの｝
F16C29/0683	｛円形断面のレールまたは棒を囲む軸受体｝
F16C29/0685	｛玉をもつもの｝
F16C29/0688	｛循環する玉を囲むスリーブ及び負荷軸受軌道を形成するスリーブの厚い部品によるもの｝
F16C29/069	｛保持器に設けられ，負荷軸受軌道を形成する離散的な負荷軸受要素，例．離散的な負荷軸受プレートまたは棒，によるもの｝
F16C29/0692	｛｛非円形断面のガイドレールまたは軌道を囲む軸受体，例．溝または突起，すなわち，トルクの伝達に適した直動軸受（内蔵軸受をもつテレスコピック軸F１６C３／０３５）；転動体によって軸方向に移動できるたわみ継手F１６D３／０６５））｝
F16C29/0695	｛玉をもつもの｝
F16C29/0697	｛多角形のガイドレールまたは軌道をもつもの｝
F16C29/08	軌道をおおったりまたは保護するための配列　｛（工作機械部品の保護被覆Ｂ２３Ｑ１１／０８）｝
F16C29/082	｛軌道に固定されるもの｝
F16C29/084	｛ガイドレールまたは軌道に沿って可動なキャリッジまたは軸受体に固定されるもの｝
F16C29/086	｛実質的にＵ形のシール，例．Ｕ型キャリッジ｝
F16C29/088	｛キャリッジまたは軸受体の長手方向に延びるシール｝
F16C29/10	軸受のゆるみ止め用の配列
F16C29/12	遊びを調節するための配列
F16C29/123	｛弾性手段を使用するもの｝
F16C29/126	｛テーパ面またはくさびを使用するもの｝
F16C31/00	回転運動および直線運動をする部品用の軸受
F16C31/02	すべり軸受
F16C31/04	玉軸受またはころ軸受
F16C31/06	部分的に荷重をささえないで転動体が循環するもの
F16C32/00	その他の軸受
F16C32/02	ナイフエッジ軸受
F16C32/04	磁気的または電気的な支持手段を用いるもの
F16C32/0402	｛他の支持手段と結合したもの，例．磁気支持手段と流体支持手段の双方をもつハイブリッド軸受｝
F16C32/0404	｛静電軸受｝
F16C32/0406	｛磁気軸受｝
F16C32/0408	｛受動磁気軸受｝
F16C32/041	｛他の部品を吸引する1つの部品に永久磁石をもつもの｝
F16C32/0412	｛おもにラジアル荷重用｝
F16C32/0414	｛軸方向突起に面しているもの｝
F16C32/0417	｛おもにアキシャル荷重用｝
F16C32/0419	｛径方向方向突起に面しているもの｝
F16C32/0421	｛ラジアル荷重およびアキシァル荷重用｝
F16C32/0423	｛互いに反発する両部材に永久磁石をもつもの｝
F16C32/0425	｛おもにラジアル荷重用｝
F16C32/0427	｛おもにアキシャル荷重用｝
F16C32/0429	｛ラジアル荷重およびアキシァル荷重用，例．円錐磁石｝
F16C32/0431	｛ラジアル荷重用軸受と結合したアキシャル荷重用軸受をもつもの｝
F16C32/0434	｛直線運動部品用｝
F16C32/0436	｛磁場に対して可動な部品に導体をもつもの，例．１つの部品に銅の物体，他の部品に永久磁石｝
F16C32/0438	｛超伝導体をもつもの，例．ＹＢａＣｕＯのような高温超伝導材料から作られたもの｝
F16C32/044	｛能動磁気軸受｝
F16C32/0442	｛衝撃負荷，停電，起動またはタッチダウンのような異常な，望ましくないまたは非定常な条件によって影響される装置をもつもの｝
F16C32/0444	｛電磁石の動作を制御する装置の細部｝
F16C32/0446	｛移動部材の実際の位置の決定，例．センサの細部｝
F16C32/0448	｛電磁石それ自体をセンサとして使用するもの，例．センサレス磁気軸受｝
F16C32/0451	｛制御装置の細部，すなわち，供給する電力を決定するユニット，例．比較器，Ｐ．Ｉ．Ｄ．制御用フィードバック装置｝
F16C32/0453	｛２軸制御用，すなわち，Ｘ軸の制御とＹ軸の制御を結合するもの｝
F16C32/0455	｛デジタル信号処理（ＤＳＰ）およびアナログ／デジタル変換（Ａ／Ｄ，Ｄ／Ａ）を含むもの｝
F16C32/0457	｛電磁石の電力供給の細部｝
F16C32/0459	｛磁気回路の細部｝
F16C32/0461	｛磁気回路の固定部品の細部｝
F16C32/0463	｛電磁バイアスをもつもの，例．追加のバイアス巻線｝
F16C32/0465	｛電磁石の磁気回路に設けられた永久磁石をもつもの｝
F16C32/0468	｛磁気回路の移動部品の細部，例．ロータの細部｝
F16C32/047	｛ハウジングの細部；能動磁気軸受の取付｝
F16C32/0472	｛直線運動用｝
F16C32/0474	｛回転運動用｝
F16C32/0476	｛１つの自由度の能動的な支持をもつもの，例．アキシャル磁気軸受｝
F16C32/0478	｛ラジアル荷重を支持する永久磁石をもつもの｝
F16C32/048	｛２つの自由度の能動的な支持をもつもの，例．ラジアル磁気軸受｝
F16C32/0482	｛２つの自由度を制御する３つの電磁石をもつもの｝
F16C32/0485	｛３つの自由度の能動的な支持をもつもの｝
F16C32/0487	｛４つの自由度の能動的な支持をもつもの｝
F16C32/0489	｛５つの自由度の能動的な支持をもつもの，例．アキシャル磁気軸受と結合した２つのラジアル磁気軸受｝
F16C32/0491	｛アキシャルおよびラジアル方向に作用する電磁石をもつもの，例．円錐磁石｝
F16C32/0493	｛電気力学的機械と一体のもの，例．自己軸受モータ｝
F16C32/0495	｛トルクおよびアキシャル力を発生するもの｝
F16C32/0497	｛トルクおよびラジアル力を発生するもの｝
F16C32/06	軸の運動以外に，少なくとも広区域にわたって形成された流体クッションにより支持された運動部材をもつもの，例．静圧空気軸受
F16C32/0603	｛気体クッションにより支持されるもの，例．空気クッション｝
F16C32/0607	｛隙間に保持される気体，例．スクイーズ膜軸受｝
F16C32/0611	｛振動によるもの｝
F16C32/0614	｛加圧供給される気体，例．静圧気体軸受｝
F16C32/0618	｛多孔質材料を通るもの｝
F16C32/0622	｛ノズル，流量制限器を通るもの｝
F16C32/0625	｛供給溝を通るもの｝
F16C32/0629	｛液体クッションにより支持されるもの，例．オイルクッション｝
F16C32/0633	｛隙間に保持される液体｝
F16C32/0637	｛磁場によるもの，例．磁性流体軸受｝
F16C32/064	｛加圧供給される液体｝
F16C32/0644	｛軸受への液体の供給を制御する装置の細部｝
F16C32/0648	｛軸受内部または軸受近傍のセンサまたは圧力応答性制御装置によるもの｝
F16C32/0651	｛軸受範囲それ自体の細部｝
F16C32/0655	｛供給開口の細部｝
F16C32/0659	｛ポケットまたは溝の細部｝
F16C32/0662	｛流体の供給または荷重の方向に依存しない静圧軸受の細部｝
F16C32/0666	｛軸受パッドの細部｝
F16C32/067	｛調心，位置調節，磨損または遊びの調節のできる軸受の細部｝
F16C32/0674	｛流体軸受の予圧手段によるもの｝
F16C32/0677	｛弾性または変形できる軸受または軸受支持の細部｝
F16C32/0681	｛荷重の方向に関連した，専ら回転運動用，静圧軸受の構造または取付面｝
F16C32/0685	｛ラジアル荷重のみ用｝
F16C32/0688	｛浮動軸受要素をもつもの｝
F16C32/0692	｛アキシャル荷重のみ用｝
F16C32/0696	｛ラジアル荷重およびアキシァル荷重用｝
F16C33/00	軸受部品；軸受または軸受部品の特別な製造方法（金属加工または類似の操作は関係クラスを参照）
F16C33/02	すべり軸受の部品
F16C33/04	軸受金；ブッシュ；ライニング
F16C33/043	｛おもにセラミックで作られたすべり面｝
F16C33/046	｛分割または分離したもの，例．半割軸受または圧延スリーブ｝
F16C33/06	おもに金属で作られたすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２４からＦ１６Ｃ３３／２８が優先）；｛鋳造金属製の軸受表面Ｆ１６Ｃ３１Ｃ２４Ｂ，Ｂ２２Ｄ１５／０２，Ｂ２２Ｄ１９／０８｝
F16C33/08	軸受ハウジングへ軸受金，ブッシユ，ライニングを取り付け
F16C33/10	潤滑に関する構造｛潤滑一般Ｆ１６Ｎ｝
F16C33/1005	｛気体によるもの，例．潤滑剤としての空気｝
F16C33/101	｛軸受面の細部，例．ローブやくさびのような圧力を発生させる手段｝
F16C33/1015	｛圧力発生溝｝
F16C33/102	｛潤滑剤としてのグリースをもつもの｝
F16C33/1025	｛液体によるもの，例．潤滑剤としてのオイル｝
F16C33/103	｛軸受内部または軸受近傍に保持されるもの｝
F16C33/1035	｛磁性流体に作用する磁場をもつもの｝
F16C33/104	｛多孔質体内に保持されるもの，例．含油焼結スリーブ｝
F16C33/1045	｛軸受への液体の供給の細部｝
F16C33/105	｛調整，例．計測，冷却，濾過｝
F16C33/1055	｛径方向内部からのもの，例．軸および／またはインナスリーブを通る通路を通るもの｝
F16C33/106	｛｛軸受内部の分配または循環の細部，例．液体の流れまたは圧力に影響する軸受面の細部）｝
F16C33/1065	｛液体の分配用または収集用の軸受面の溝｝
F16C33/107	｛圧力を発生させる溝｝
F16C33/1075	｛くさび，例．圧力を発生させる斜面又はローブ｝
F16C33/108	｛軸受面を形成する複数の要素をもつもの，例．軸受パッド｝
F16C33/1085	｛軸受内の液体を再循環する溝または通路｝
F16C33/109	｛潤滑剤の組成または特性，例．粘度｝
F16C33/1095	｛潤滑剤としての固体をもつもの，例．ドライコーティング，粉体｝
F16C33/12	構造上の組成；特別な材料または表面処理の使用，例．さび止め用
F16C33/121	｛特別な材料の使用｝
F16C33/122	｛スリーブ，ワッシャ，ライナの多層構造｝
F16C33/124	｛オーバレイの細部｝
F16C33/125	｛軸受層の細部，すなわち，ライニング｝
F16C33/127	｛中間層の細部，例．ニッケルダム｝
F16C33/128	｛多孔質軸受，例．焼結合金ブッシュ｝
F16C33/14	特別な製造方法；なじみ運転
F16C33/145	｛焼結多孔質軸受の製造方法｝
F16C33/16	おもに黒鉛からなるすべり面
F16C33/18	おもに木または繊維状材料からなるすべり面
F16C33/20	おもにプラスチックからなるすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２２〜Ｆ１６Ｃ３３／２８が優先）
F16C33/201	｛樹脂の組成｝
F16C33/203	｛多層構造，例．樹脂ライニングからなるスリーブ｝
F16C33/205	｛２層もつもの｝
F16C33/206	｛３層もつもの｝
F16C33/208	｛製造方法，例．成形，被膜の適用｝
F16C33/22	おもにゴムまたは合成ゴムからなるすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２４〜Ｆ１６Ｃ３３／２８が優先）
F16C33/24	種々の材料からなる種々の範囲のすべり面をもつもの
F16C33/26	針金コイルから作られたもの；いくつかの円板，輪，棒または他の部品から作られたもの
F16C33/28	フレームとして形成された，または材料を網の目にした補強材を埋め込んだもの
F16C33/30	玉軸受またはころ軸受の部品
F16C33/303	｛ハイブリッド軸受の部品，例．鋼の軌道輪とセラミックの転動体をもつころがり軸受｝
F16C33/306	｛動きを同期させる手段｝
F16C33/32	玉
F16C33/34	ころ；針状ころ
F16C33/36	円筒状以外の転動面をもつもの，例．円すい状；転動面にみぞをもつもの
F16C33/363	｛軸受表面に溝をもつもの｝
F16C33/366	｛テーパころ，すなわち，実質的に円すい台状のころ｝
F16C33/37	間隔体
F16C33/3706	｛転動体の形状に一致した凹面をもつもの，例．転動体とすべり接触する間隔体｝
F16C33/3713	｛間隔体としての他の転動体，例．負荷伝達転動体と転がり接触する間隔体｝
F16C33/372	中実のもの
F16C33/374	弾性のあるもの
F16C33/38	玉保持器
F16C33/3806	｛保持器と軌道輪の相互作用の細部，例．保持，センタリング｝
F16C33/3812	｛相互連結された部分から形成されたもの，例．鎖｝
F16C33/3818	｛分離した部分から形成されたもの｝
F16C33/3825	｛可撓ベルトとして形成されたもの，例．薄膜で接続された間隔体｝
F16C33/3831	｛ハイブリッド構造をもつもの，すなわち，異なる素材から作られた部品をもつもの｝
F16C33/3837	｛玉を囲む保持器ポケットをもつ大型保持器または成形保持器，例．機械加工窓型保持器｝
F16C33/3843	｛１ピース保持器として形成されたもの，すなわち，モノブロック保持器｝
F16C33/385	｛金属製，例．鋳造または機械加工された窓型保持器｝
F16C33/3856	｛樹脂製，例．射出成形された窓型保持器｝
F16C33/3862	｛結合された２つの環状部品からなるもの｝
F16C33/3868	｛金属製，例．リベット留めされた２つの鋳造部品｝
F16C33/3875	｛樹脂製，例．スナップフィットで結合した２つの射出成形部品｝
F16C33/3881	｛３つ以上の部品をもつもの，例．独立したステーで接続された２つの端部リング｝
F16C33/3887	｛個々のポケットの細部，例．形状または玉保持手段｝
F16C33/3893	｛負荷伝達玉より小径の転動体をもつもの，例．反転する間隔体をもつ保持器｝
F16C33/40	多列玉用
F16C33/405	｛結合または相互作用する２つ以上の並列された保持器をもつもの｝
F16C33/41	くし状のもの
F16C33/412	｛大型くし状保持器または成形くし状保持器，例．スナップ玉保持器｝｝
F16C33/414	｛１ピース保持器として形成されたもの，すなわち，モノブロックくし状保持器｝
F16C33/416	｛樹脂製，例．射出成形されたくし状保持器｝
F16C33/418	｛個々のポケットの細部，例．形状または玉保持手段｝
F16C33/42	針金または薄板金片から作られたもの（Ｆ１６Ｃ３３／４０，Ｆ１６Ｃ３３／４１が優先）
F16C33/422	｛シート状メタル製｝
F16C33/425	｛１つの部品からなるもの，例．１つの波型環状部品からなるリボン保持器｝
F16C33/427	｛２つの部品からなるもの，例．２つの波型環状部品からなるリボン保持器｝
F16C33/44	材料の選択（Ｆ１６Ｃ３３／４０，Ｆ１６Ｃ３３／４１が優先）
F16C33/445	｛被膜｝
F16C33/46	｛ころ用または針状ころ用保持器｝
F16C33/4605	｛保持器と軌道輪の相互作用の細部，例．保持またはセンタリング｝
F16C33/4611	｛ハイブリッド構造をもつもの，すなわち，異なる素材から作られた部品をもつもの｝
F16C33/4617	｛ころを囲む保持器ポケットをもつ大型保持器または成形保持器，例．機械加工窓型保持器｝
F16C33/4623	｛１ピース保持器として形成されたもの，例．モノブロック保持器｝
F16C33/4629	｛金属製，例．鋳造または機械加工された窓型保持器｝
F16C33/4635	｛樹脂製，例．射出成形された窓型保持器｝
F16C33/4641	｛結合された２つの環状部品からなるもの｝
F16C33/4647	｛金属製，例．リベット留めされた２つの鋳造部品｝
F16C33/4652	｛樹脂製，例．スナップフィットで結合した２つの射出成形部品｝
F16C33/4658	｛３つ以上の部品をもつもの，例．独立したステーで接続された２つの端部リング｝
F16C33/4664	｛個々のポケットの細部，例．形状または玉保持手段｝
F16C33/467	｛個々のポケットの細部，例．形状またはころ保持手段｝
F16C33/4676	｛隣接した保持器ポケットを分離するステーの細部，例．ころの軸受面用の案内手段｝
F16C33/4682	｛｛端部壁の細部（例：ころの端面との相互作用）｝
F16C33/4688	｛｛負荷伝達ころより小径の転動体をもつもの（例：反転する間隔体をもつ保持器）｝
F16C33/4694	｛１か所割りのころ保持器・針状ころ保持器｝
F16C33/48	多列のころまたは針状ころ用
F16C33/485	｛結合または相互作用する２つ以上の並列された保持器をもつもの｝
F16C33/49	くし状のもの
F16C33/491	｛ころまたは針状ころの両端を保持するための組として適用したもの｝
F16C33/492	｛棒で結合したもの｝
F16C33/494	｛大型くし状保持器または成形くし状保持器｝
F16C33/495	｛１ピース保持器として形成されたもの，例．モノブロックくし状保持器｝
F16C33/497	｛金属製，例．鋳造または機械加工された窓型保持器｝
F16C33/498	｛樹脂製，例．射出成形されたくし状保持器｝
F16C33/50	中間連結部材，例．鎖，で形成されたもの
F16C33/502	｛１つ以上のころまたは針状ころを保持する弓形部分から形成されたもの｝
F16C33/504	｛２つの部分をもつもの，例．２つの半円保持器部品｝
F16C33/506	｛可撓ベルトとして形成されたもの｝
F16C33/508	｛H形をもつリンクから形成されたもの，すなわち，２つのころの間に位置する１つのステーで２つのころの端面まで延びる２つの端部をもつリンク｝
F16C33/51	非連結部材で形成されたもの
F16C33/513	｛１つ以上のころを支持する弓形部分から形成されたもの｝
F16C33/516	｛２つの部分をもつもの，例．２つの半円状部品をもつ２か所割りの保持器｝
F16C33/52	ころ転動面の間に入り込んだ部分またはころ転動面に接触する部分をもたないもの（Ｆ１６Ｃ３５／５０が優先）
F16C33/523	｛ころの軸方向の穴または窪みに延びるピンをもつもの｝
F16C33/526	｛ころを貫通し２つの横方向保持器部品を結合するもの｝
F16C33/54	針金，ストリップ，または薄板金で作られたもの（Ｆ１６Ｃ３３／４８，Ｆ１６Ｃ３３／４９が優先）
F16C33/541	｛個々のポケットの細部，例．形状またはころ保持手段｝
F16C33/542	｛シート状メタル製｝
F16C33/543	｛１つの部品からなるもの｝
F16C33/545	｛帯を曲げたもの｝
F16C33/546	｛M形またはW形の断面をもつもの｝
F16C33/547	｛２つの部品からなるもの，例．２つのディスクまたはリングを結合したもの｝
F16C33/548	｛３つ以上の部品をもつもの，例．複数のステーまたはピンで接続された２つの端部リング｝
F16C33/56	材料の選択（Ｆ１６Ｃ３３／４８，Ｆ１６Ｃ３３／４９が優先）
F16C33/565	｛被膜｝
F16C33/58	軌道；軌道輪
F16C33/581	｛他の部品との一体化，例．ハウジングまたは軸やギア輪等の機械要素をもつもの｝
F16C33/583	｛軌道輪の特定の部品の細部｝
F16C33/585	｛軌道のもの，例．ころを案内するリブ｝
F16C33/586	｛軌道輪間の空間の外部，例．内輪の端面または窪み｝
F16C33/588	｛シートメタルの軌道輪｝
F16C33/60	分割されたもの　｛あるいは分離されたもの，例．２つの並置されたリング｝
F16C33/605	｛転動要素，例．ころまたは保持器，の端部に隣接するように，軌道輪表面に隣接し，軌道輪に固定された，分割された保持部材，例．フランジ，肩部，案内輪，をもつもの｝
F16C33/61	針金で形成されたもの
F16C33/62	材料の選択
F16C33/64	特別な製造方法
F16C33/66	潤滑からみた特別な部品または細部
F16C33/6603	｛潤滑剤としてグリースを用いるもの｝
F16C33/6607	｛軸受内部または軸受近傍にグリースを保持するもの｝
F16C33/6611	｛多孔質体または樹脂性体の内部，例．グリースを含浸した保持器｝
F16C33/6614	｛保持器，軌道輪または転動体の凹部または空洞の内部｝
F16C33/6618	｛密封手段内の貯留室の内部｝
F16C33/6622	｛グリースの供給および／または排出の細部，例．グリースの浄化｝
F16C33/6625	｛グリース供給の制御または調整｝
F16C33/6629	｛軸受内部の分配または循環の細部，例．保持器の孔または転動体の通路｝
F16C33/6633	｛グリースの特性または組成，例．レオロジー（流動）特性｝
F16C33/6637	｛液体潤滑剤をもつもの｝
F16C33/664	｛軸受内部または軸受近傍に液体を保持するもの｝
F16C33/6644	｛磁性流体に作用する磁場によるもの｝
F16C33/6648	｛多孔質体または樹脂性体の内部，例．液体を含浸した保持器｝
F16C33/6651	｛保持器，軌道輪または転動体の凹部または空洞の内部｝
F16C33/6655	｛密封手段内の貯留室の内部｝
F16C33/6659	｛軸受への液体の供給の細部，例．通路またはノズル｝
F16C33/6662	｛空気または他の気体に運ばれる液体，例．噴霧潤滑｝
F16C33/6666	｛軸受ハウジング内の油浴からのもの，例．オイルリングまたは遠心ディスクによるもの｝
F16C33/667	｛調整に関するもの，例．冷却，濾過｝
F16C33/6674	｛供給量に関するもの，例．液体の流れを制限する間隙｝
F16C33/6677	｛径方向内側からのもの，例．軸および／または内輪の通路からのもの｝
F16C33/6681	｛軸受内部の分配または循環の細部，例．保持器の孔または転動体の通路｝
F16C33/6685	｛収集または排出の細部，例．サンプへ流体を戻すもの｝
F16C33/6688	｛潤滑剤の組成または特性，例．粘度｝
F16C33/6692	｛油以外の液体，例．水，冷媒，液体金属｝
F16C33/6696	｛潤滑剤として固体を用いるもの，例．ドライコーティング，粉体｝
F16C33/72	密封装置
F16C33/723	｛軸端密封手段，例．カップ形のキャップまたはカバー｝
F16C33/726	｛軸受内部の通気手段をもつもの｝
F16C33/74	すべり軸受の密封装置
F16C33/741	｛流体によるもの｝
F16C33/743	｛シールすきまに保持されるもの｝
F16C33/745	｛毛細管作用によるもの｝
F16C33/746	｛磁性流体によるもの｝
F16C33/748	｛シールすきまへ，またはシールすきまから流れるもの，例．差動排気による真空シール｝
F16C33/76	玉軸受またはころ軸受の密封装置
F16C33/761	｛特に純粋にアキシァル荷重をもつ軸受用のもの｝
F16C33/762	｛流体によるもの｝
F16C33/763	｛シールすきまに保持されるもの｝
F16C33/765	｛磁性流体によるもの｝
F16C33/766	｛ポンプ作用によるもの｝
F16C33/767	｛軌道輪と一体のもの｝
F16C33/768	｛相対的に静止する部品間にあるもの，すなわち，静止シール｝
F16C33/78	ダイヤフラム，円板または輪をもつもの，弾性部材をもつもの，または弾性部材をもたないもの　｛Ｆ１６Ｃ３３／７６１が優先｝
F16C33/7803	｛特定のころがり軸受に適したもの｝
F16C33/7806	｛球面ころ軸受用｝
F16C33/7809	｛針状ころ軸受用｝
F16C33/7813	｛テーパころ軸受用｝
F16C33/7816	｛密封装置または密封装置の部品の細部，例．形状，材料｝
F16C33/782	｛密封部｝
F16C33/7823	｛シールリップ｝
F16C33/7826	｛シールと協働する対向面，例．軸受輪の肩部に表面｝
F16C33/783	｛取付部｝
F16C33/7833	｛特別な製造方法｝
F16C33/7836	｛両軌道輪に対して浮動しているもの｝
F16C33/784	｛外輪の内周面の溝に取り付けられ，内輪へ延びているもの｝
F16C33/7843	｛１つの環状のシールディスクをもつもの｝
F16C33/7846	｛環状ディスクと内輪との間にすきまをもつもの｝
F16C33/785	｛シートメタルで作られた軸受シールド｝
F16C33/7853	｛内輪に接触する１つ以上のシールリップをもつもの｝
F16C33/7856	｛１つのシールリップをもつもの｝
F16C33/7859	｛さらに密封要素をもつもの｝
F16C33/7863	｛内輪に取り付けられているもの，例．遠心効果を利用するフリンガ｝
F16C33/7866	｛シールリップをもつもの｝
F16C33/7869	｛外輪の内周面に円筒部が取り付けられ，内方に延びるラジアル部をもつもの｝
F16C33/7873	｛一般的にＬ形断面の１つのシールリングをもつもの｝
F16C33/7876	｛シールリップをもつもの｝
F16C33/7879	｛さらにシールリングをもつもの｝
F16C33/7883	｛内輪および一般的にＬ形のものに取り付けられたもの，矩形断面をもつ密封装置を定義する一般的にＬ形の２つのシールリング｝
F16C33/7886	｛内外輪間のすきまの外に取り付けられるもの，例．軌道輪の端面あたは外周面に取り付けられたシールリング｝
F16C33/7889	｛内輪に取り付けられ，外輪へ延びているもの｝
F16C33/7893	｛保持器または保持器と一体のものに取り付けられているもの｝
F16C33/7896	｛直列に配置された２つ以上の別個の密封装置をもつもの｝
F16C33/80	ラビリンスシール　｛Ｆ１６Ｃ３３／７６１が優先｝
F16C33/805	｛さらに他の密封手段をもつもの，例．シールリップをもつ密封手段を保護する防汚手段｝
F16C33/82	ちりまたは他の粒子を防ぐ静電気作用，または磁気作用のための装置
F16C35/00	軸受ユニットの固定的支持；　ハウジング，例．キャップ，カバー（Ｆ１６Ｃ２３／００が優先）
F16C35/02	すべり軸受の場合
F16C35/04	玉軸受またはころ軸受の場合
F16C35/042	｛回転運動する転動体軸受のハウジング｝
F16C35/045	｛｛ハウジングに取り付けるための径方向フランジをもつもの｝」｝
F16C35/047	｛回転軸に実質的に平行な基板をもつもの，例．軸受台に垂直に取り付けられるもの｝
F16C35/06	玉軸受またはころ軸受のすえ付け；軸またはハウジングへのそれらの固定
F16C35/061	｛軸受の隣に並列して取り付けられるもの｝
F16C35/062	｛玉軸受またはころ軸受の取外し｝
F16C35/063	それらの軸への固定（一つの要素の介在によるＦ１６Ｃ３５／０７）
F16C35/0635	｛軸の相補的形状と協働する非円筒形状の内輪のボア，例．歯，多角形部分｝
F16C35/067	それらのハウジングへの固定（一つの要素の介在によるＦ１６Ｃ３５／０７）
F16C35/07	一つの要素の介在によるそれらの軸またはハウジングへの固定
F16C35/073	軸と軌道輪内側の間
F16C35/077	ハウジングと軌道輪外側の間
F16C35/078	すえ付け補助のための流体圧の使用
F16C35/08	スピンドル用
F16C35/10	すべり軸受をもつもの
F16C35/12	玉軸受またはころ軸受をもつもの　｛調整軸受Ｆ１６Ｃ２３／００，Ｆ１６Ｃ２５／００；弾性軸受Ｆ１６Ｃ２７／００｝
F16C37/00	軸受の冷却
F16C37/002	｛流体軸受の冷却｝
F16C37/005	｛磁気軸受の冷却｝
F16C37/007	｛ころがり軸受の冷却｝
F16C39/00	軸受の荷重軽減
F16C39/02	機械的手段を使用するもの
F16C39/04	水力または空気手段を使用するもの
F16C39/06	磁気手段を使用するもの
F16C39/063	｛永久磁石｝
F16C39/066	｛互いに反発するに対向するもの｝
F16C41/00	軸受の他の付属品｛例，軸受の機能それ自体に関係しない軸受と一体の装置｝
F16C41/001	｛関連する可動部品を止めるブレーキまたは関連する可動部品と係合するクラッチと一体化したもの｝
F16C41/002	｛導電要素，例．静電気から保護するもの｝
F16C41/004	｛電気力学的機械，例．モータ，発電機，アクチュエータ｝
F16C41/005	｛潤滑または冷却に関連しない流体路｝
F16C41/007	｛エンコーダ，例．磁極を交互に複数もつ部品｝
F16C41/008	｛識別手段，例．印，RFIDタグ；データ送信手段｝
F16C41/02	複数の軸受または軸受要素上の荷重を平等にするための装置
F16C41/04	貯蔵中もしくは輸送中または不使用時における軸受の損傷防止
F16C41/045	｛軸に軸受を取り付ける前に軸受軌道輪で針またはころを一時的に保持するための装置｝
F16C43/00	軸受の組み立て
F16C43/02	すべり軸受の組み立て
F16C43/04	ころがり軸受の組み立て
F16C43/045	｛シールの取付または取外し｝
F16C43/06	保持器または軸受に対する転動体のはめこみ
F16C43/065	｛保持器へのはめこみ｝
F16C43/08	保持器または軌道輪を変形することによるもの
F16C43/083	｛保持器の塑性変形によるもの｝
F16C43/086	｛軌道輪の塑性変形によるもの｝
F16C2202/00	特性により定義される固体
F16C2202/02	物理特性
F16C2202/04	硬さ
F16C2202/06	強度または剛性
F16C2202/08	復元力，弾性，超弾性
F16C2202/10	空孔率
F16C2202/20	熱特性
F16C2202/22	膨張係数
F16C2202/24	断熱
F16C2202/28	形状記憶材料
F16C2202/30	電気特性，磁気特性
F16C2202/32	電導性
F16C2202/34	超電導性
F16C2202/36	圧電性
F16C2202/40	磁性（磁性材料一般Ｈ０１Ｆ１／００）
F16C2202/42	軟磁性，強磁性
F16C2202/44	硬磁性，永久磁性，例．サマリウム-コバルト
F16C2202/50	潤滑特性
F16C2202/52	黒鉛
F16C2202/54	二硫化モリブデン
F16C2202/60	撥油性
F16C2202/64	吸水性
F16C2202/66	撥水性
F16C2202/70	抗菌性
F16C2204/00	金属材料；　合金（合金一般Ｃ２２Ｃ；Ｆ１６Ｃ２２０６／００が優先）
F16C2204/02	貴金属
F16C2204/04	銀合金
F16C2204/10	銅合金
F16C2204/12	次主成分として錫を含むもの
F16C2204/14	次主成分として亜鉛を含むもの
F16C2204/16	次主成分として鉛を含むもの
F16C2204/18	次主成分としてビスマスを含むもの
F16C2204/20	アルミニウム合金
F16C2204/22	次主成分として錫を含むもの
F16C2204/24	次主成分として鉛を含むもの
F16C2204/26	マグネシウム合金
F16C2204/30	錫合金、鉛合金、アンチモン合金、ビスマス合金、インジウム合金，例．摺動面用材料
F16C2204/32	鉛合金
F16C2204/34	錫合金
F16C2204/36	ビスマス合金
F16C2204/40	難加工合金
F16C2204/42	チタン合金
F16C2204/44	クロム合金
F16C2204/46	モリブデン合金
F16C2204/50	亜鉛合金
F16C2204/52	ニッケル合金，例．インコネル）
F16C2204/60	鉄合金，例．鋼合金
F16C2204/62	低炭素鋼，すなわち，炭素含有量0.4wt%以下の鋼
F16C2204/64	中炭素鋼，すなわち，炭素含有量0.4から0.8wt%の鋼
F16C2204/66	高炭素鋼，すなわち，炭素含有量0.8wt%以上の鋼，例．通し焼入鋼
F16C2204/70	次主成分としてクロムを含むもの
F16C2204/72	次主成分としてニッケルを含むもの，例．ステンレス鋼
F16C2204/74	次主成分としてマンガンを含むもの
F16C2204/80	非晶質合金
F16C2206/00	主成分としてのセラミック，サーメット，硬質炭素，非金属硬質材料
F16C2206/02	炭素材料
F16C2206/04	ダイヤモンドライクカーボン（DLC）
F16C2206/06	複合炭素材，例．CFRP
F16C2206/40	セラミック，例．炭化物，窒化物，酸化物，硼化物
F16C2206/42	酸化物セラミック
F16C2206/44	アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）
F16C2206/48	ジルコニア（ＺｒＯ２）
F16C2206/56	炭化物セラミック，例．炭化珪素（ＳｉＣ）
F16C2206/58	窒化物セラミック
F16C2206/60	窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）
F16C2206/80	サーメット，すなわち，セラミック金属複合材料（一般Ｃ２２Ｃ２９／００）
F16C2206/82	タングステンカーバイド（ＷＣ）
F16C2208/00	プラスチック；　合成樹脂，例．ゴム
F16C2208/02	フィラー，繊維添加からなるもの
F16C2208/04	ガラス繊維
F16C2208/10	エラストマー；　ゴム
F16C2208/12	ポリウレタン（ＰＵ）
F16C2208/14	シリコーンゴム
F16C2208/20	熱可塑性樹脂
F16C2208/22	複数の熱可塑性樹脂からなるもの
F16C2208/30	フルオロポリマー（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/32	ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/34	ポリビニリデンフルオロイド（ＰＶＤＦ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/36	ポリアリルエーテルケトン（PAEK），例．ＰＥＫ，ＰＥＥＫ（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/40	イミド，例．ポリイミド（ＰＩ），ポリエチルイミド（ＰＥＩ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/42	ポリアミドイミド（ＰＡＩ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/44	ポリベンゾイミダール（ＰＢＩ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/48	液晶ポリマー（ＬＣＰ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/52	ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/54	ポリサルフォン，例．ポリサルフォン（ＰＳＵ），ポリエーテルサルフォン（ＰＳＵ），ポリエーテルサルフォンブロック共重合体（ＰＰＳＵ）（Ｆ１６Ｃ２２０８／５８が優先）
F16C2208/58	選択肢としてＦ１６Ｃ２２０８／３０からＦ１６Ｃ２２０８／５４に定める複数の材料
F16C2208/60	ポリアミド（ＰＡ）
F16C2208/62	高性能ポリアミド，例．ＰＡ１２，ＰＡ４６）
F16C2208/66	アセタール，例．ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）
F16C2208/70	ポリエステル，例．ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ），ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）
F16C2208/72	アクリル，例．ポリメチレンメタクリレート（ＰＭＭＡ）
F16C2208/76	ポリオレフィン，例．ポリプロピレン（ＰＰ）
F16C2208/78	ポリエチレン（ＰＥ），例．超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）
F16C2208/80	熱硬化性樹脂
F16C2208/82	複合材料，すなわち，繊維強化熱硬化性樹脂
F16C2208/86	エポキシ樹脂
F16C2208/90	フェノール樹脂
F16C2210/00	液体
F16C2210/02	特性によって定義される液体
F16C2210/04	粘度
F16C2210/06	磁性流体
F16C2210/08	溶融材料
F16C2210/10	水溶液
F16C2212/00	天然材料，すなわち，皮革，木材，綿，改質材料からの抽出物のような動植物由来材料，例．リグニン）
F16C2212/04	木材
F16C2212/08	織布，不織布，例．フェルト
F16C2220/00	成形
F16C2220/02	鋳造によるもの（一般Ｂ２２Ｄ，樹脂用Ｂ２９Ｃ３９／００）
F16C2220/04	射出成形によるもの（樹脂用一般Ｂ２９Ｃ４５／００）
F16C2220/06	インサイチュ鋳造またはインサイチュ成形
F16C2220/08	圧縮成形によるもの
F16C2220/20	粉体材料の焼結によるもの，例．粉末冶金（一般Ｂ２２Ｆ）
F16C2220/24	積層溶接によるもの（一般Ｂ２３Ｋ９／０４）
F16C2220/28	浸漬巻線によるもの（一般Ｂ２９Ｃ７０／００）
F16C2220/40	物質を取り除かない変形によるもの
F16C2220/42	シート，チューブのような薄い材料の加工によるもの（一般Ｂ２１Ｄ）
F16C2220/44	圧延によるもの（一般Ｂ２１Ｈ）
F16C2220/46	鍛造によるもの（一般Ｂ２１Ｊ）
F16C2220/48	押出によるもの，例．金属特性（一般Ｂ２１Ｃ２３／００）
F16C2220/60	物質を取り除く変形によるもの，例．機械加工
F16C2220/62	旋削，中ぐり，穿孔によるもの（一般Ｂ２３Ｂ）
F16C2220/66	粉砕によるもの（一般Ｂ２３Ｃ）
F16C2220/68	放電加工，電気化学加工によるもの（一般Ｂ２３Ｈ）
F16C2220/70	研磨によるもの（一般Ｂ２４Ｂ）
F16C2220/80	部品の分離によるもの，例．切断，破断
F16C2220/82	切断によるもの（一般Ｂ２６Ｄ）
F16C2220/84	穿孔；　パンチ；　打ち抜き（一般Ｂ２６Ｆ）
F16C2223/00	表面処理；　硬化，被覆
F16C2223/02	機械処理，例．仕上げ
F16C2223/04	サイジングによるもの，微小塑性変形による最終成形によるもの，例．較正またはコイニング（一般Ｂ２３Ｐ９／００）
F16C2223/06	研磨（一般Ｂ２４Ｂ２９／００，Ｂ２４Ｂ３１／００）
F16C2223/08	ショットピーニング，ブラスト（一般Ｂ２４Ｃ）
F16C2223/10	硬化，例．浸炭，浸炭窒化（一般Ｃ２１Ｄ，Ｃ２３Ｃ８／００）
F16C2223/12	浸炭するもの
F16C2223/14	窒化するもの
F16C2223/16	浸炭窒化するもの
F16C2223/18	高周波焼入するもの
F16C2223/30	表面被覆（一般Ｂ０５Ｃ，Ｃ２３Ｃ）
F16C2223/32	既存層を貼付するもの，例．基材に貼付する樹脂シートまたはフォイル；　ラミネート（一般Ｂ３２Ｂ）
F16C2223/40	溶融材料への浸漬によるもの（一般Ｃ２３Ｃ２／００）
F16C2223/42	被覆材料の噴射によるもの，例．プラズマ噴射（一般Ｃ２３Ｃ４／００）
F16C2223/44	基材上への溶融材料の鋳造によるもの（一般Ｃ２３Ｃ６／００）
F16C2223/46	溶接によるもの，例．レーザによる積層（Ｂ２３Ｋ９／０４）
F16C2223/60	蒸着によるもの，例．PVD，CVD（一般Ｃ２３Ｃ１４／００）
F16C2223/70	電気めっきまたは電着によるもの，例．アルマイト，亜鉛めっき（一般Ｃ２５Ｄ）
F16C2223/80	粉体被覆によるもの（一般Ｂ２２Ｆ７／００）
F16C2226/00	部品の接合；　締結；＃品の組み立てまたは取り付け（締結具，固定具，接続具一般Ｆ１６Ｂ）
F16C2226/10	物理的結合，例．クランピング（収縮結合，圧力ばめ，摩擦グリップ一般Ｆ１６Ｂ４／００，同軸部品の強固な固定Ｆ１６Ｄ１／００）
F16C2226/12	圧入によるもの，例．差込
F16C2226/14	収縮ばめによるもの，すなわち，組み立てられるように部品を加熱し収縮するもの（一般Ｂ２３Ｐ１１／０２）
F16C2226/16	くさび作用によるもの，例．テーパ状または円すい形部品
F16C2226/18	磁石によるもの，すなわち，部品を固定する磁気引力
F16C2226/30	化学結合（一般Ｂ２３Ｋ）
F16C2226/32	はんだ付けによるもの
F16C2226/34	ろう付けによるもの
F16C2226/36	溶接によるもの
F16C2226/38	超音波溶接するもの
F16C2226/40	接着するもの
F16C2226/50	固着
F16C2226/52	塑性変形するもの，例．コーキングまたはステーキング
F16C2226/54	リベットによるもの（一般Ｆ１６Ｂ１９／００）
F16C2226/60	ねじ部品によるもの，例．ボルトナット結合（一般Ｆ１６Ｂ２３／００からＦ１６Ｂ４３／００）
F16C2226/62	ピン，ボルト，ダボによるもの
F16C2226/70	補完連結部品によるもの
F16C2226/72	バヨネット結合によるもの，すなわち，部品が回転して固着するもの
F16C2226/74	スナップフィットによるもの，例．クリップによるもの
F16C2226/76	凹凸またはキー及びキー穴によるもの
F16C2226/78	ジグソーパズル型のもの
F16C2226/80	スプライン，セレーションまたは相対運動を不能とする類似の構造
F16C2229/00	予荷重
F16C2231/00	なじみ；　初期稼働
F16C2233/00	状態監視，例．温度，荷重，振動
F16C2235/00	クリーニング
F16C2237/00	補修または交換
F16C2240/00	特定の物理量またはパラメータの数値範囲；　これらの関係（物質の特性Ｆ１６Ｃ２２０２／００）
F16C2240/02	流量，例．体積流量または質量流量
F16C2240/06	温度
F16C2240/08	時間
F16C2240/12	力，荷重，応力，圧力
F16C2240/14	予荷重
F16C2240/18	応力
F16C2240/22	流体圧
F16C2240/26	速度，例．回転速度
F16C2240/30	角度，例．傾き
F16C2240/34	接触角
F16C2240/40	線寸法，例．長さ，径，厚さ，溝
F16C2240/42	溝寸法
F16C2240/44	孔またはポケットの寸法
F16C2240/46	幅寸法またはクリアランス
F16C2240/48	粒子径
F16C2240/50	クラウニング，例．クラウニング高さまたはクラウニング径
F16C2240/54	表面粗さ
F16C2240/56	誤差，例．線寸法精度
F16C2240/60	厚さ，例．被覆の厚さ
F16C2240/64	ｎｍオーダーのもの
F16C2240/70	直径，半径
F16C2240/76	接触，すなわち，玉と溝の半径の関係
F16C2240/80	ピッチ塩半径（ＰＣＤ）
F16C2240/82	充填度，すなわち，ＰＣＤに関係する転動体径の和
F16C2240/84	玉またはころの最密充填をもつもの，すなわち，転動体の半径よりも小さいクリアランスの和
F16C2240/90	面積
F16C2240/94	体積
F16C2300/00	特定の装置に依存しない適用
F16C2300/02	一般的な使用または目的，すなわち，示されたものを使用しないもの，目的としないもの，特別に適用しないもの，改良しないもの，または言及された使用のさまざまな実施例
F16C2300/10	寸法に関するもの
F16C2300/12	小さいものへの適用，例．ミニチュアベアリング
F16C2300/14	大きいものへの適用，例．内径500ｍｍ超の軸受
F16C2300/20	動きに関するもの
F16C2300/22	高速回転
F16C2300/28	往復運動
F16C2300/30	重力に関する方向
F16C2300/32	水平，例．水平軸支持軸受
F16C2300/34	鉛直，例．縦軸支持軸受
F16C2300/40	環境に関するもの，すなわち，使用環境
F16C2300/42	腐食，すなわち，攻撃的媒体または過酷な状態によるもの
F16C2300/52	低温，例．極低温
F16C2300/54	高温
F16C2300/62	低圧，例．真空下で稼動する要素
F16C2300/64	高圧，例．高圧の気体または流体にさらされる要素
F16C2310/00	農作業機（一般Ａ０１）
F16C2314/00	個人・家庭用機器，例．洗濯機、ドライヤ等家電（一般Ａ４１からＡ４７）
F16C2314/70	家具
F16C2314/72	箪笥
F16C2314/73	椅子
F16C2316/00	健康機器または遊技機（一般Ａ６１からＡ６３）
F16C2316/10	医療用装置，例．診断機器，歯科機器，医療機器，補綴機器，医療映像装置
F16C2316/13	歯科機器
F16C2316/18	血液用ポンプ
F16C2316/30	スポーツ器具，ゲーム機，遊技機，例．ローラスケート，玩具
F16C2320/00	分離混合装置（一般Ｂ０１からＢ０９）
F16C2320/16	混合装置
F16C2320/23	製粉装置（一般Ｂ０２Ｃ）
F16C2320/42	遠心分離機（一般Ｂ０４Ｂ）
F16C2322/00	機器成形に使用される装置（一般Ｂ２１からＢ３２）
F16C2322/12	圧延装置，例．圧延台，ローラ
F16C2322/14	打抜装置，深絞り装置またはパンチ装置，例．ダイスセット
F16C2322/34	切断機器（一般Ｂ２３Ｄ）
F16C2322/39	マシンツールの一般的な組み立て，例．スピンドル，スライダ，アクチュエータ（一般Ｂ２３Ｑ）
F16C2322/50	手工具，作業器具，マニピュレータ（一般Ｂ２３Ｑ）
F16C2322/59	マニピュレータ，例．ロボットアーム（一般Ｂ２５）
F16C2324/00	印刷にしようされる装置（一般Ｂ４１からＢ４４）
F16C2324/16	印刷機（一般Ｂ４１Ｆ）
F16C2326/00	輸送に関する機器（一般Ｂ６０からＢ６８）
F16C2326/01	一般的な車両部品（原動機Ｆ１６Ｃ２３６０／００）
F16C2326/02	ホイールハブまたはキャスタ（一般Ｂ６０Ｂ）
F16C2326/05	車両用サスペンション，例．それに使用される軸受，ピボット，コネクティングロッド（一般Ｂ６０Ｇ）
F16C2326/06	ドライブシャフト（一般Ｂ６０Ｋ）
F16C2326/08	車両用座席，例．直動座席（一般Ｂ６０Ｎ）
F16C2326/09	フロント窓ワイパー，例．それのピボット（一般Ｂ６０Ｓ）
F16C2326/10	鉄道車両（一般Ｂ６１）
F16C2326/20	陸上車両（一般Ｂ６２）
F16C2326/24	ステアリングシステム，例．ステアリングロッドまたはステアリングコラム（一般Ｂ６２Ｄ）
F16C2326/26	二輪用ステアリングまたはサスペンション（一般Ｂ６２Ｋ）
F16C2326/28	二輪用推進装置，例．クランクシャフト，それの支持（一般Ｂ６２Ｍ）
F16C2326/30	船舶，例．プロペラシャフトおよびそれの軸受（一般Ｂ６３Ｈ）
F16C2326/43	航空機；　ヘリコプタ（一般Ｂ６４Ｇ）
F16C2326/47	宇宙船，すなわち，宇宙での使用に適した軸受（一般Ｂ６４Ｇ）
F16C2326/58	コンベアシステム，例．ローラまたはそれの軸受（一般Ｂ６５Ｇ）
F16C2340/00	繊維処理装置（一般Ｄ０１からＤ０７）
F16C2340/18	紡績または合撚装置（一般Ｄ０１Ｈ）
F16C2340/24	まちロール（一般Ｄ０２）
F16C2350/00	建設に関する機器または装置（一般Ｅ０１からＥ０６）
F16C2350/26	掘削機（一般Ｅ０２Ｆ）
F16C2350/52	錠，例．ドアロックケーブル（一般Ｅ０５Ｂ）
F16C2350/54	ヒンジ，例．ヒンジ用すべり軸受（一般Ｅ０５Ｄ）
F16C2352/00	ドリル用装置（一般Ｅ２１）
F16C2360/00	原動機またはポンプ（一般Ｆ０１からＦ０４）
F16C2360/18	カムシャフト（一般Ｆ０１Ｌ）
F16C2360/22	内燃機関（一般Ｆ０２Ｂ）
F16C2360/23	ガスタービンエンジン（一般Ｆ０２Ｃ）
F16C2360/24	ターボチャージャ（一般Ｆ０２Ｃ６／１２）
F16C2360/31	風力原動機（一般Ｆ０３Ｄ）
F16C2360/42	シリンダまたはピストンをもつポンプ（一般Ｆ０４Ｂ）
F16C2360/43	スクリュー圧縮機（一般Ｆ０４Ｃ）
F16C2360/44	遠心分離ポンプ（一般Ｆ０４Ｄ）
F16C2360/45	ターボ分子ポンプ（一般Ｆ０４Ｄ１９／０４）
F16C2360/46	・ファン，例．換気扇
F16C2361/00	工業装置一般（Ｆ１５からＦ１７）
F16C2361/31	車軸
F16C2361/41	継手（一般Ｆ１６Ｄ３）
F16C2361/43	クラッチ，例．脱着軸受（一般Ｆ１６Ｄ１１／００からＦ１６Ｄ４７／００）
F16C2361/45	ブレーキ（一般Ｂ６０Ｔ，Ｆ１６Ｄ４９／００からＦ１６Ｄ６５／００）
F16C2361/53	ばねダンパ，例．ガススプリング（一般Ｆ１６Ｆ９）
F16C2361/55	フライホイールシステム（一般Ｆ１６Ｆ１５）
F16C2361/61	歯車機構，例．ピニオンシャフトの支持（一般Ｆ１６Ｈ５７／０２）
F16C2361/63	ベルトおよびプーリのギア
F16C2361/65	ギアシフト，変速ギア，ギアボックス
F16C2361/71	チェーン（一般Ｆ１６Ｇ）
F16C2361/91	弁
F16C2362/00	光熱装置（一般Ｆ２１からＦ２８）
F16C2362/40	オーブンまたは他の加熱機（一般Ｆ２４）
F16C2362/52	冷蔵機の圧縮機，例．空調（一般Ｆ２５）
F16C2370/00	物理学に関する装置，例．機器（一般Ｇ０１からＧ１２）
F16C2370/12	ハードディスクドライブまたはそれに類するもの
F16C2370/20	光学，例．可動のレンズまたは鏡；　眼鏡（一般Ｇ０２）
F16C2370/22	ポリゴンミラー
F16C2370/38	電子写真装置（一般Ｇ０３Ｇ）
F16C2380/00	電気装置（一般Ｈ０１からＨ０５）
F16C2380/16	X線管（一般Ｈ０１Ｊ３５／００）
F16C2380/18	半導体用操作ツール
F16C2380/26	発電装置またはその組み合せ，例．電気モータおよび発電機
F16C2380/27	ギアによるモータ連結，例．ウォームギア
F16C2380/28	フライホイールで連結するモータ，発電機
