H01R   3/00		他に属しない導電接続［２００６．０１］	Electrically-conductive connections not otherwise provided for	1817
H01R   3/08	・	液体へ接続を形成するためのもの［２００６．０１］	for making connection to a liquid	391
H01R   4/00		２個以上の導電部材間の，直接の接触，すなわち互いの接触による導電接続；そのような接触を行い，または保持する手段；導体のための間隔をあけた二つ以上の接続箇所があり，絶縁体を突き刺す接触子を用いる導電接続［２００６．０１］	Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation	4004
H01R   4/01	・	形状記憶材料，例．形状記憶金属，を用いる接続［２００６．０１］	Connections using shape memory materials, e.g. shape memory metal	347
H01R   4/02	・	はんだ付け，または溶接による接続（Ｈ０１Ｒ４／６２，Ｈ０１Ｒ１２／５９，Ｈ０１Ｒ１２／６５が優先）［２００６．０１］	Soldered or welded connections(<b>H01R4/62</b>, <b>H01R12/59</b>, <b>H01R12/65</b> take precedence)	12903
H01R   4/04	・	導電性の接着剤を使用するもの［２００６．０１］	using electrically conductive adhesives	1844
H01R   4/06	・	リベット接続（爆発によるものＨ０１Ｒ４／０８）［２００６．０１］	Riveted connections(by explosion <b>H01R4/08</b>)	1249
H01R   4/08	・	爆発によって達成されるもの［２００６．０１］	effected by an explosion	164
H01R   4/10	・	より，巻き付け，屈曲，圧縮またはその他の永久的変形のみにより達成されるもの［２００６．０１］	effected solely by twisting, wrapping, bending, crimping, or other permanent deformation	1506
H01R   4/12	・・	よりによるもの［２００６．０１］	by twisting	403
H01R   4/14	・・	巻きつけによるもの［２００６．０１］	by wrapping	1244
H01R   4/16	・・	屈曲によるもの［２００６．０１］	by bending	486
H01R   4/18	・・	圧縮によるもの（Ｈ０１Ｒ４／０１，Ｈ０１Ｒ４／２４が優先）［２００６．０１］	by crimping(<b>H01R4/01</b>, <b>H01R4/24</b> take precedence)	10020
H01R   4/20	・・・	圧縮スリーブを使用するもの［２００６．０１］	using a crimping sleeve	3725
H01R   4/22	・	端末キャップ，すなわち同一端から挿入される電線間の接続を覆いまたは保持するための絶縁または導電材料製のキャップ［２００６．０１］	End caps, i.e. caps of insulating or conductive material for covering or maintaining connections between wires entering the cap from the same end	2219
H01R   4/24	・	絶縁体やケーブルより線を貫通または切断する接触部材を用いる接続［２０１８．０１］	Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands	13753
H01R   4/2404	・・	接触部材が絶縁体を貫通する歯，プロング，ピンまたは針を有するもの［２０１８．０１］	the contact members having teeth, prongs, pins or needles penetrating the insulation	502
H01R   4/2406	・・・	針またはピンを有するもの［２０１８．０１］	having needles or pins	704
H01R   4/2407	・・・	鋸歯状の突出部を有するもの［２０１８．０１］	having saw-tooth projections	414
H01R   4/2408	・・・	ねじの締め付けにより作動されるもの［２０１８．０１］	actuated by clamping screws	297
H01R   4/2412	・・・	絶縁されたカムまたは楔により作動されるもの［２０１８．０１］	actuated by insulated cams or wedges	33
H01R   4/2416	・・	接触部材が絶縁体切断刃を有するもの，例．音叉型［２０１８．０１］	the contact members having insulation-cutting edges, e.g. of tuning fork type	259
H01R   4/242	・・・	接触部材が単一のスロットを有する板であるもの［２０１８．０１］	the contact members being plates having a single slot	90
H01R   4/2425	・・・・	平板，例．多層平板［２０１８．０１］	Flat plates, e.g. multi-layered flat plates	149
H01R   4/2429	・・・・・	絶縁基盤に取付けたもの［２０１８．０１］	mounted in an insulating base	274
H01R   4/2433	・・・・・・	ケーブルをスロットに押し込むための移動可能な基盤の一部［２０１８．０１］	one part of the base being movable to push the cable into the slot	403
H01R   4/2437	・・・・	曲板［２０１８．０１］	Curved plates	31
H01R   4/2441	・・・・・	管形状［２０１８．０１］	tube-shaped	9
H01R   4/2445	・・・	接触部材が絶縁体または電線に作用する付加的手段を有するもの，例．絶縁体を貫通する付加的手段，歪を緩和する手段，または電線切断ナイフ［２０１８．０１］	the contact members having additional means acting on the insulation or the wire, e.g. additional insulation-penetrating means, strain relief means or wire cutting knives	167
H01R   4/245	・・・・	付加的手段がスロットの形成された２以上の平形部分を有するもの［２０１８．０１］	the additional means having two or more slotted flat portions	26
H01R   4/2452	・・・・・	直列的な配列，例．対向するスロット［２０１８．０１］	in serial configuration, e.g. opposing folded slots	57
H01R   4/2454	・・・・・	スロットが形成された分岐でＵ字を構成するもの［２０１８．０１］	forming a U shape with slotted branches	109
H01R   4/2455	・・・・・・	スロットが形成された湾曲部［２０１８．０１］	forming a slotted bight	29
H01R   4/2456	・・・・・	並列的な配列［２０１８．０１］	in parallel configuration	81
H01R   4/2458	・・・・	接触部材がスロットの形成された円筒形状であるもの，例．スロットが形成されたチューブ端［２０１８．０１］	the contact members being in a slotted tubular configuration, e.g. a slotted tube-end	14
H01R   4/2462	・・・・	接触部材がスロットの形成された曲がり形状であるもの，例．スロットが形成された湾曲部［２０１８．０１］	the contact members being in a slotted bent configuration, e.g. a slotted bight	15
H01R   4/2466	・・・・	接触部材が溝形状部分を有し，その対向する側壁に絶縁体切断手段を有するもの［２０１８．０１］	the contact members having a channel-shaped part, the opposing sidewalls of which comprise insulation-cutting means	95
H01R   4/247	・・	接触部材がばねにより作動され絶縁体を貫通するもの［２０１８．０１］	the contact members penetrating the insulation being actuated by springs	42
H01R   4/2475	・・	接触部材がねじ，ナットまたはボルトにより作動され絶縁体を貫通するもの［２０１８．０１］	the contact members penetrating the insulation being actuated by screws, nuts or bolts	104
H01R   4/2479	・・・	ねじの頭部下で貫通するもの［２０１８．０１］	penetrating the area under the screw head	7
H01R   4/2483	・・・	ねじ先端部の下で貫通するもの［２０１８．０１］	penetrating the area under the screw tip	61
H01R   4/2487	・・・	ねじ山で貫通するもの［２０１８．０１］	penetrating by means of the screw thread	14
H01R   4/2491	・・	接触部材が導電カムまたは楔により作動され絶縁体を貫通するもの［２０１８．０１］	the contact members penetrating the insulation being actuated by conductive cams or wedges	27
H01R   4/2495	・・	接触部材の永久変形と組み合わされた絶縁体の貫通，例．かしめ［２０１８．０１］	Insulation penetration combined with permanent deformation of the contact member, e.g. crimping	98
H01R   4/26	・	接触を良くするために，少なくとも一方の接触部分が他方の接触部分に食い込む，またはかみ合うような，突出部を有する接続（形状記憶材料を用いるものＨ０１Ｒ４／０１）［２００６．０１］	Connections in which at least one of the connecting parts has projections which bite into or engage the other connecting part in order to improve the contact(using shape memory materials <b>H01R4/01</b>)	2452
H01R   4/28	・	締め付け接続；ばね接続（印刷回路との接触または印刷回路への挿入に特に適した端子を使うものＨ０１Ｒ１２／００）［２００６．０１］	Clamped connections; Spring connections(made by means of terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits <b>H01R12/00</b>)	5096
H01R   4/30	・・	ねじまたはナットの締付部材を使用するもの（Ｈ０１Ｒ４／５０が優先；ねじまたはナットにより作用する締付部材を利用するものＨ０１Ｒ４／３８）［２００６．０１］	using a screw or nut clamping member(<b>H01R4/50</b> takes precedence; using a clamping member acted on by screw or nut <b>H01R4/38</b>)	6733
H01R   4/32	・・・	導電部材がねじのみぞまたは孔に配置されるもの［２００６．０１］	Conductive members located in slot or hole in screw	1626
H01R   4/34	・・・	導電部材がねじの頭部の下に配置されるもの［２００６．０１］	Conductive members located under head of screw	3012
H01R   4/36	・・・	導電部材がねじの先端の下に配置されるもの［２００６．０１］	Conductive members located under tip of screw	4929
H01R   4/38	・・	ねじまたはナットにより作用する締付部材を使用するもの（Ｈ０１Ｒ４／５０が優先）［２００６．０１］	using a clamping member acted on by screw or nut(<b>H01R4/50</b> takes precedence)	6627
H01R   4/40	・・・	枢軸で回転可能な締付部材［２００６．０１］	Pivotable clamping member	1021
H01R   4/42	・・・	ねじの一面だけで締め付けるもの［２００６．０１］	Clamping area to one side of screw only	1556
H01R   4/44	・・・	ねじの両面で締め付けるもの［２００６．０１］	Clamping areas on both sides of screw	1568
H01R   4/46	・・・	並んで配置された２つのねじの間で締め付けるもの［２００６．０１］	Clamping area between two screws placed side by side	1004
H01R   4/48	・・	ばね，クリップまたは他の弾性部材を使用するもの（Ｈ０１Ｒ４／５２が優先）［２００６．０１］	using a spring, clip or other resilient member(<b>H01R4/52</b> takes precedence)	21269
H01R   4/50	・・	カム，楔，コーンまたはボールを使用するもの［２００６．０１］	using a cam, wedge, cone or ball	4773
H01R   4/52	・・・	ばねに取り付けたもの［２００６．０１］	which is spring loaded	841
H01R   4/56	・	一方の導体を他方の導体へねじ込むもの［２００６．０１］	one conductor screwing into another	1147
H01R   4/58	・	接触する部材の形状または材質に特徴のあるもの（Ｈ０１Ｒ４／０１が優先）［２００６．０１］	characterised by the form or material of the contacting members(<b>H01R4/01</b> takes precedence)	4155
H01R   4/60	・・	管状の導体との接続または管状の導体間の接続（Ｈ０１Ｒ４／５６が優先）［２００６．０１］	Connections between or with tubular conductors(<b>H01R4/56</b> takes precedence)	2321
H01R   4/62	・・	異なる材質の導体間の接続；アルミニウム導体もしくは鋼心アルミニウム導体との接続またはアルミニウム導体もしくは鋼芯アルミニウム導体間の接続（Ｈ０１Ｒ４／６８が優先）［２００６．０１］	Connections between conductors of different materials; Connections between or with aluminium or steel-core aluminium conductors(<b>H01R4/68</b> takes precedence)	3689
H01R   4/64	・・	本質的に非電気的機能をもつ導電部分，例．フレーム，ケーシングまたはレール，との接続または本質的に非電気的機能をもつ導電部分間の接続［２００６．０１］	Connections between or with conductive parts having primarily a non-electric function, e.g. frame, casing, rail	10935
H01R   4/66	・・	大地との接続，例．接地板，接地ピン［２００６．０１］	Connections with the terrestrial mass, e.g. earth plate, earth pin	17378
H01R   4/68	・・	超電導体へのまたは間の接続［２００６．０１］	Connections to or between superconductive conductors	1367
H01R   4/70	・	接続の絶縁（端末キャップＨ０１Ｒ４／２２）［２００６．０１］	Insulation of connections(end caps <b>H01R4/22</b>)	8810
H01R   4/72	・・	熱収縮絶縁スリーブを用いるもの［２００６．０１］	using a heat shrinking insulating sleeve	2678
H01R   9/00		相互絶縁されている多数の電気接続部材（例，端子片，端子ブロック）の構造的な集合体；基台上またはケース内に取り付けられた端子または締め付け端子柱；そのための基台［２００６．０１］	Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor	8683
H01R   9/03	・	多導体ケーブルの多数の導体と接続する接続器［２００６．０１］	Connectors arranged to contact a plurality of the conductors of a multiconductor cable	4154
H01R   9/05	・・	同軸ケーブルに対するもの［２００６．０１］	for coaxial cables	8730
H01R   9/053	・・・	絶縁体を突き刺す接触子を用いるもの［２００６．０１］	using contact members penetrating insulation	444
H01R   9/11	・	ケーブルにより支持されかつ他の導電部材への接続を容易にするための多導体ケーブルの端子片［２００６．０１］	End pieces for multiconductor cables supported by the cable and for facilitating connections to other conductive members	825
H01R   9/15	・	電線巻付のための接続器［２００６．０１］	Connectors for wire wrapping	154
H01R   9/16	・	基台またはケースへの接続部品の固着；基台またはケースとの接続部品の絶縁［２００６．０１］	Fastening of connecting parts to base or case; Insulating connecting parts from base or case 	6232
H01R   9/18	・・	ねじまたはナットによる固着［２００６．０１］	Fastening by means of screw or nut	1472
H01R   9/20	・・	リベットまたははとめによる固着［２００６．０１］	Fastening by means of rivet or eyelet	281
H01R   9/22	・	基台（例，片，ブロック，パネル）［２００６．０１］	Bases, e.g. strip, block, panel	6893
H01R   9/24	・・	端子ブロック［２００６．０１］	Terminal blocks	9406
H01R   9/26	・・・	並行してレールまたは片に取り付けるためのクリップ型端子ブロック［２００６．０１］	Clip-on terminal blocks for side-by-side rail or strip-mounting	4290
H01R   9/28	・・	端子板［２００６．０１］	Terminal boards	1807
H01R  11/00		互いに接続される導電部材用の，間隔をあけた２つ以上の接続箇所を有する個々の接続部材，例．電線またはケーブルによって支持され，かつ，他の電線，端子，導電部材への電気接続を容易にするための手段を備えた，電線またはケーブルのための端子片，締付け端子柱ブロック［２００６．０１］	Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts	2637
H01R  11/01	・	接続位置間の導電相互接続の形状または配列に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by the form or arrangement of the conductive interconnection between their connecting locations	12524
H01R  11/03	・	個々の部材の接続位置の種類，または接続位置と導電部材の間の接続の種類に特徴があるもの（Ｈ０１Ｒ１１／１１が優先）［２００６．０１］	characterised by the type of the connecting locations on the individual element or by the type of the connections between the connecting locations and the conductive members(<b>H01R11/11</b> takes precedence)	1537
H01R  11/05	・・	接続位置が異なる型の直接接続を有するもの［２００６．０１］	the connecting locations having different types of direct connections	1645
H01R  11/07	・・	接続位置が同一の型で異なる大きさであるもの［２００６．０１］	the connecting locations being of the same type but different sizes	362
H01R  11/09	・・	接続位置が同一であるもの［２００６．０１］	the connecting locations being identical	4622
H01R  11/11	・	電線またはケーブルで支持され，かつ，他の電線，端子，導電部材への電気接続を容易にするための手段を備えた，電線またはケーブルのための端子片または接続片（Ｈ０１Ｒ１１／０１が優先）［２００６．０１］	End pieces or tapping pieces for wires or cables, supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member(<b>H01R11/01</b> takes precedence)	9583
H01R  11/12	・・	先端が環形，フック形またはフォーク形になっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in an eye, hook, or fork	4208
H01R  11/14	・・・	架空または他の懸垂線に引掛けられるフック，例．活線クランプ［２００６．０１］	the hook being adapted for hanging on overhead or other suspended lines, e.g. hot line clamp	4805
H01R  11/15	・・・・	ねじクランプの形のフック［２００６．０１］	Hook in the form of a screw clamp	804
H01R  11/16	・・	先端がはんだ付チップまたはソケットになっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in a soldering tip or socket	288
H01R  11/18	・・	先端が探針になっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in a probe	726
H01R  11/20	・・	先端が絶縁体またはケーブル撚線をつきさす針状または類似の接触子となっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in a needle point or analogous contact for penetrating insulation or cable strands	904
H01R  11/22	・・	先端がスプリングクリップになっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in a spring clip	2173
H01R  11/24	・・・	把持顎をもつもの，例．わにぐちクリップ［２００６．０１］	with gripping jaws, e.g. crocodile clip	1209
H01R  11/26	・・	先端がねじクランプ，ねじまたはナットになっている端子片［２００６．０１］	End pieces terminating in a screw clamp, screw or nut	1436
H01R  11/28	・・	口輪またはスリーブからなる端子片［２００６．０１］	End pieces consisting of a ferrule or sleeve	3283
H01R  11/30	・・	磁石により接触が保たれる端子片［２００６．０１］	End pieces held in contact by a magnet	997
H01R  11/32	・・	２個またはそれ以上の端末をもつ端子片［２００６．０１］	End pieces with two or more terminations	963
H01R  12/00		印刷回路，例．印刷回路基板［ＰＣＢ］，フラットケーブルもしくはリボンケーブル，または通常は平面構造になっている類似のもの，例．端子片，端子ブロック，に特に適した，複数の相互絶縁された電気接続部材の構造的な集合体；印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブル，または通常は平面構造になっている類似のものに特に適した嵌合装置；印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブル，または通常は平面構造になっている類似のものとの接触，またはそれらへの挿入に特に適した端子（印刷回路への，または印刷回路間の印刷接続Ｈ０５Ｋ１／１１）［２００６．０１］	Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures(printed connections to, or between, printed circuits <b>H05K1/11</b>)	6691
H01R  12/50	・	固定接続［２０１１．０１］	Fixed connections	3268
H01R  12/51	・・	剛性の印刷回路または類似の構造物のためのもの［２０１１．０１］	for rigid printed circuits or like structures	5463
H01R  12/52	・・・	他の剛性の印刷回路または類似の構造物への接続［２０１１．０１］	connecting to other rigid printed circuits or like structures	2420
H01R  12/53	・・・	フラットケーブルまたはリボンケーブルを除くケーブルへの接続［２０１１．０１］	connecting to cables except for flat or ribbon cables	1148
H01R  12/55	・・・	端子に特徴があるもの［２０１１．０１］	characterised by the terminals	5011
H01R  12/57	・・・・	表面実装端子［２０１１．０１］	surface mounting terminals	4386
H01R  12/58	・・・・	穴へ挿入するための端子［２０１１．０１］	terminals for insertion into holes	5018
H01R  12/59	・・	可撓性の印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブルまたは類似の構造物のためのもの［２０１１．０１］	for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures	1593
H01R  12/61	・・・	可撓性の印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブルまたは類似の構造物への接続［２０１１．０１］	connecting to flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures	984
H01R  12/62	・・・	剛性の印刷回路または類似の構造物への接続［２０１１．０１］	connecting to rigid printed circuits or like structures	1266
H01R  12/63	・・・	他の形状のケーブルへの接続［２０１１．０１］	connecting to another shape cable	160
H01R  12/65	・・・	端子に特徴があるもの［２０１１．０１］	characterised by the terminal	754
H01R  12/67	・・・・	絶縁体を貫通する端子［２０１１．０１］	insulation penetrating terminals	770
H01R  12/68	・・・・・	変形可能な部分を含むもの［２０１１．０１］	comprising deformable portions	156
H01R  12/69	・・・・	変形可能な端子，例．圧着端子［２０１１．０１］	deformable terminals e.g. crimping terminals	168
H01R  12/70	・	嵌合装置［２０１１．０１］	Coupling devices	10126
H01R  12/71	・・	剛性の印刷回路または類似の構造物のためのもの［２０１１．０１］	for rigid printing circuits or like structures	27643
H01R  12/72	・・・	剛性の印刷回路または類似の構造物の端部との結合［２０１１．０１］	coupling with the edge of the rigid printed circuits or like structures	7765
H01R  12/73	・・・・	他の剛性の印刷回路または類似の構造物への接続［２０１１．０１］	connecting to other rigid printed circuits or like structures	3841
H01R  12/75	・・・	フラットケーブルまたはリボンケーブルを除くケーブルへの接続［２０１１．０１］	connecting to cables except for flat or ribbon cables	1316
H01R  12/77	・・	可撓性の印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブルまたは類似の構造物のためのもの［２０１１．０１］	for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures	5830
H01R  12/78	・・・	他の可撓性のある印刷回路，フラットケーブルもしくはリボンケーブルまたは類似の構造物への接続［２０１１．０１］	connecting to other flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures	1399
H01R  12/79	・・・	剛性の印刷回路または類似の構造物への接続　［２０１１．０１］	connecting to rigid printed circuits or like structures	4285
H01R  12/81	・・・	フラットケーブルまたはリボンケーブルを除く他のケーブルへの接続［２０１１．０１］	connecting to another cable except for flat or ribbon cable	205
H01R  12/82	・・	低挿入力またはゼロ挿入力により接続したもの［２０１１．０１］	connected with low or zero insertion force	372
H01R  12/83	・・・	挿入後に印刷回路または類似の構造物の回動により接続したもの［２０１１．０１］	connected with pivoting of printed circuits or like after insertion	304
H01R  12/85	・・・	印刷回路または類似の構造物の挿入後に作動される端子が接触圧力を生ずる手段　［２０１１．０１］	contact pressure producing means, contacts activated after insertion of printed circuits or like structures	276
H01R  12/87	・・・・	剛性の印刷回路または類似の構造物の挿入によって自動的に作動されるもの［２０１１．０１］	acting automatically by insertion of rigid printed or like structures	200
H01R  12/88	・・・・	コネクタのケース部分を手動で回転または回動させて作動させるもの［２０１１．０１］	acting manually by rotating or pivoting connector housing parts	1147
H01R  12/89	・・・・	コネクタのケース部分を手動で直線的に動かして作動させるもの，例．スライダ［２０１１．０１］	acting manually by moving connector housing parts linearly e.g. slider	397
H01R  12/91	・・	嵌合部分の間で相対的な運動を許容するもの，例．フローティングまたは自己整合［２０１１．０１］	allowing relative movement between coupling parts e.g. floating or self aligning	1556
H01R  13/00		グループＨ０１Ｒ１２／７０またはＨ０１Ｒ２４／００〜Ｈ０１Ｒ３３／００に分類される種類の嵌合装置の細部［１，７］	Details of coupling devices of the kinds covered by groups <b>H01R12/70</b> or <b>H01R24/00 to H01R33/00</b> 	6896
H01R  13/02	・	接触部材	Contact members	45863
H01R  13/03	・・	材質により特徴づけられるもの（例，メッキ材料または被覆材料）［４］	characterised by the material, e.g. plating or coating materials	8437
H01R  13/04	・・	ソケットと共働するピンまたは刃	Pins or blades for co-operation with sockets	13715
H01R  13/05	・・・	弾性ピンまたは刃（別体の弾性部分を備えているものＨ０１Ｒ１３／１５）［３］	Resilient pins or blades(carrying separate resilient parts <b>H01R13/15</b>)	3182
H01R  13/08	・・・	弾性的に取り付けられた剛性ピンまたは刃	Resiliently-mounted rigid pins or blades	716
H01R  13/10	・・	ピンまたは刃と共働するソケット	Sockets for co-operation with pins or blades	11174
H01R  13/11	・・・	弾性ソケット（別体の弾性部分を備えているものＨ０１Ｒ１３／１５）［３］	Resilient sockets(carrying separate resilient parts <b>H01R13/15</b>)	14356
H01R  13/115	・・・・	内側に曲げられた脚部を有するＵ字形状のソケット［３］	U-shaped sockets having inwardly-bent legs	4119
H01R  13/14	・・・	弾性的に取り付けられた剛性ソケット	Resiliently-mounted rigid sockets	365
H01R  13/15	・・	接触圧力を生じまたは増大させるために別体のばね部材を有するピン，刃またはソケット［３］	Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure	3313
H01R  13/17	・・・	ばね部材がピンの上にあるもの［３］	the spring member being on the pin	1477
H01R  13/18	・・・	ソケットを取り囲むばね部材をもつもの	with the spring member surrounding the socket	1665
H01R  13/187	・・・	ばね部材がソケットの中にあるもの［３］	the spring member being in the socket	4390
H01R  13/193	・・	接続部品の接続の終了時に接触圧力を増大するための手段［３］	Means for increasing contact pressure at the end of engagement of coupling part	3452
H01R  13/20	・・	共働部品を一体に保持するように形成され，または別体の部材が設けられたピン，刃またはソケット	Pins, blades, or sockets shaped, or provided with separate member, to retain co-operating parts together	4042
H01R  13/207	・・・	ねじ込み接続によるもの［３］	by screw-in connection	278
H01R  13/213	・・・	バヨネット接続によるもの［３］	by bayonet connection	1083
H01R  13/22	・・	接合接触により共働するための接触子	Contacts for co-operating by abutting	2181
H01R  13/24	・・・	弾性的なもの；弾性的に取り付けられたもの	resilient; resiliently mounted	17970
H01R  13/26	・・	１側面においてのみ摺動的に共働するピンまたは刃形接触子	Pin or blade contacts for sliding co-operation on one side only	1387
H01R  13/28	・・	同一形状の接触子と摺動的に共働する接触子（例，雌雄同体の接続装置のためのもの）	Contacts for sliding co-operation with identically-shaped contact, e.g. for hermaphroditic coupling devices	1332
H01R  13/33	・・	弾性線で作られた接触部材［３］	Contact members made of resilient wire	1717
H01R  13/35	・・	異なる型の接触部材と非同時に共働するためのもの（例，丸ピンとも平ピンとも共働するソケット）［３］	for non-simultaneous co-operation with different types of contact member, e.g. socket co-operating with either round or flat pin	891
H01R  13/40	・	接触部材の基台，ケース内でのまたは基台，ケースへの固着；接触部材の絶縁	Securing contact members in or to a base or case; Insulating of contact members	36348
H01R  13/405	・・	取り出しできない固着（例，モールド，リベット）［３］	Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting	8698
H01R  13/41	・・・	はとめ，パネルまたは基台内での摩擦把持によるもの［３］	by frictional grip in grommet, panel or base	1648
H01R  13/415	・・・	接触部材の永久的変形によるもの［３］	by permanent deformation of contact member	535
H01R  13/42	・・	取り外し可能な固着	Securing in a demountable manner	12945
H01R  13/422	・・・	弾性的な単一の基台またはケース内でのもの；弾性的な鎖錠部材を伴って形成された単一の基台またはケース［３］	in resilient one-piece base or case; One-piece base or case formed with resilient locking means	2276
H01R  13/424	・・・	少くとも１個の弾性絶縁部分を有する多数の絶縁部分からなる基台またはケース内でのもの［３］	in base or case composed of a plurality of insulating parts having at least one resilient insulating part	1136
H01R  13/426	・・・	基台またはケースに支持される別体の弾性保持部片によるもの（例，カラー）［３］	by separate resilient retaining piece supported by base or case, e.g. collar	1222
H01R  13/428	・・・	接触部材上の弾性鎖錠部材によるもの；弾性接触部材上の鎖錠部材によるもの［３］	by resilient locking means on the contact members; by locking means on resilient contact members	2459
H01R  13/432	・・・・	基台またはケースの肩部にはまる型打ちされた弾性舌片によるもの［３］	by stamped-out resilient tongue snapping behind shoulder in base or case	1528
H01R  13/434	・・・・	接触部材上への別体の弾性鎖錠部材によるもの（例，保持カラーまたは接触部材の回りの環）［３］	by separate resilient locking means on contact member, e.g. retainer collar or ring around contact member	604
H01R  13/436	・・・	１個の鎖錠部片により多数の接触部材を固着するもの［３］	Securing a plurality of contact members by one locking piece	3243
H01R  13/44	・	通電中の接触子へ近づくのを防ぐ装置	Means for preventing access to live contacts	10200
H01R  13/443	・・	ダミープラグ［７］	Dummy plugs	735
H01R  13/447	・・	シャッターまたはカバー［３］	Shutter or cover plate	7782
H01R  13/453	・・・	相手方部品の係合により開くシャッターまたはカバー［３］	Shutter or cover plate opened by engagement of counterpart	4373
H01R  13/46	・	基台；ケース	Bases; Cases	41980
H01R  13/50	・・	一体に形成されたもの（Ｈ０１Ｒ１３／５１４が優先）［３］	formed as an integral body(<b>H01R13/514</b> takes precedence)	3766
H01R  13/502	・・	異なる部片からなるもの（Ｈ０１Ｒ１３／５１４が優先）［３］	composed of different pieces(<b>H01R13/514</b> takes precedence)	72477
H01R  13/504	・・・	異なる部片が互いに，モールド，充填，溶接，例．超音波溶接，または成形加工されるもの［２００６．０１］	different pieces being moulded, cemented, welded, e.g. ultrasonic welding, or swaged together	3745
H01R  13/506	・・・	部材のスナップ作用により組立てられるもの［３］	assembled by snap action of the parts	8582
H01R  13/508	・・・	クリップまたはばねにより組立てられるもの［３］	assembled by clip or spring	5174
H01R  13/512	・・・	単一ねじまたは複数ねじにより組立てられるもの［３］	assembled by screw or screws	5083
H01R  13/514	・・	モジュールブロックまたはその集合体として形成されたもの，すなわち接触部材を備えているかそれらによって接触部材を保持する部品を構成するもの［３］	formed as a modular block or assembly, i.e. composed of co-operating parts provided with contact members or holding contact members between them	14281
H01R  13/516	・・	絶縁体を保持しまたは取り囲むための部材（例，ケーシング）［３］	Means for holding or embracing insulating body, e.g. casing	11477
H01R  13/518	・・・	いくつかの接続部品を保持しまたは取り囲むためのもの（例，フレーム）［３］	for holding or embracing several coupling parts, e.g. frames	3657
H01R  13/52	・・	防塵，防まつ，防滴，防水または防火のケース	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof cases	79758
H01R  13/523	・・・	水中で使用するためのもの［３］	for use under water	2241
H01R  13/527	・・・	耐炎性ケース（Ｈ０１Ｒ１３／７０が優先）［３］	Flameproof cases(<b>H01R13/70</b> takes precedence)	1107
H01R  13/53	・・	過酷な用途に対する基台またはケース；コロナまたはアークを防止する手段をもつ基台またはケース［３］	Bases or cases for heavy duty; Bases or cases with means for preventing corona or arcing	3210
H01R  13/533	・・	極端な条件（例，高温，輻射，振動，腐食性の環境，圧力）のもとで使用されるように作られた基台またはケース（Ｈ０１Ｒ１３／５２が優先）［３］	Bases or cases made for use in extreme conditions, e.g. high temperature, radiation, vibration, corrosive environment, pressure(<b>H01R13/52</b> takes precedence)	8413
H01R  13/56	・	接続部品からの出口における可撓リード線の摩耗または破壊を防ぐ装置	Means for preventing chafing or fracture of flexible leads at outlet from coupling part	9462
H01R  13/58	・	電線接続部のひずみを緩和する装置，例．コードグリップ	Means for relieving strain on wire connection, e.g. cord grip	15559
H01R  13/585	・・	張力とともに増大するグリップ［３］	Grip increasing with strain force	316
H01R  13/59	・・	ケーブルまたは電線と平行な方向に作用するねじを切った口輪またはボルト［３］	Threaded ferrule or bolt operating in a direction parallel to the cable or wire	1178
H01R  13/595	・・	ケーブルまたは電線を横切る方向に作用するボルト［３］	Bolts operating in a direction transverse to the cable or wire	1090
H01R  13/60	・	係合されない時接続部品を支持する装置	Means for supporting coupling part when not engaged	7225
H01R  13/62	・	接続部品の係合または解放を容易にしまたは係合を保持するための部材［３］	Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement	23205
H01R  13/621	・・	ボルト，とめねじまたはねじクランプ［３，５］	Bolt, set screw or screw clamp	5258
H01R  13/622	・・	ねじ輪またはねじ付ケーシング（Ｈ０１Ｒ１３／６２３が優先）［５］	Screw-ring or screw-casing(<b>H01R13/623</b> takes precedence)	4092
H01R  13/623	・・	らせん状の溝をもつケーシングまたは輪［３，５］	Casing or ring with helicoidal groove	1655
H01R  13/625	・・	バイオネット係合をもつケーシングまたは輪［３，５］	Casing or ring with bayonet engagement	2438
H01R  13/627	・・	スナップ作用による固着［３］	Snap-action fastening	27871
H01R  13/629	・・	接続部品の係合または解放を容易にする付加的部材，例．整列させまたは案内する部材，レバー，ガス圧力［３］	Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure	42758
H01R  13/631	・・・	係合のためのみのもの［３］	for engagement only	19385
H01R  13/633	・・・	解放のためのみのもの［３］	for disengagement only	9564
H01R  13/635	・・・・	機械的圧力，例．スプリング力によるもの［３］	by mechanical pressure, e.g. spring force	3995
H01R  13/637	・・・・	流体圧力，例．爆発によるもの［３］	by fluid pressure, e.g. explosion	239
H01R  13/639	・・	係合した後，接続部品を一体に保持しまたは鎖錠する付加的部材［３］	Additional means for holding or locking coupling parts together after engagement	73486
H01R  13/64	・	不正確な接続を防ぎ，禁止し，または回避する手段	Means for preventing, inhibiting or avoiding incorrect coupling	17502
H01R  13/641	・・	不正確な接続を表示することによるもの；正確な，または完全な接続を表示することによるもの［７］	by indicating incorrect coupling; by indicating correct or full engagement	4865
H01R  13/642	・・	接触部材の位置または形状によるもの［３］	by position or shape of contact members	3377
H01R  13/645	・・	ケースまたは基台上への交換可能な要素によるもの［３］	by exchangeable elements on case or base	1712
H01R  13/646	・	高周波に特に適合するもの，例．インピーダンスの一致，位相の一致を行う構造（非同軸の保護接地またはシールドの配列Ｈ０１Ｒ１３／６４８；高周波に特に適合する同軸コネクタＨ０１Ｒ２４／４０［２０１１．０１］）	specially adapted for high-frequency, e.g. structures providing an impedance match or phase match(non-coaxed protective earth or shield arrangements <b>H01R13/648</b>; coaxed connectors specially adapted for high frequency <b>H01R24/40</b>)	4145
H01R  13/6461	・・	クロストークを予防する手段　［２０１１．０１］	Means for preventing cross-talk	2348
H01R  13/6463	・・・	ツイストペア電線を用いるもの［２０１１．０１］	using twisted pairs of wires	322
H01R  13/6464	・・・	コンデンサを付加することによるもの［２０１１．０１］	by adding capacitive elements	183
H01R  13/6466	・・・・	基板，例．印刷回路基板［ＰＣＢ］，の上のもの［２０１１．０１］	on substrates, e.g. printed circuit boards [PCB]	278
H01R  13/6467	・・・	信号導体のクロスオーバーによるもの［２０１１．０１］	by cross-over of signal conductors	144
H01R  13/6469	・・・・	基板上　［２０１１．０１］	on substrates	85
H01R  13/6471	・・・	グランド導体と信号導体の特別な配置によるもの，例．ＧＳＧＳ［グランド−信号−グランド−信号］［２０１１．０１］	by special arrangement of ground and signal conductors, e.g. GSGS [Ground-Signal-Ground-Signal]	1592
H01R  13/6473	・・	インピーダンス整合　［２０１１．０１］	Impedance matching	1076
H01R  13/6474	・・・	導電特性の変量によるもの，例．大きさの変量によるもの［２０１１．０１］	by variation of conductive properties, e.g. by variation of dimensions	843
H01R  13/6476	・・・・	開口部，例．穴，を作ることによるもの［２０１１．０１］	by making an aperture, e.g. a hole	153
H01R  13/6477	・・・	電気特性の変量によるもの［２０１１．０１］	by variation of dielectric properties	461
H01R  13/648	・	接続装置上での保護接地またはシールドの配列（同軸用のシールドＨ０１Ｒ２４／３８）［３］	Protective earth or shield arrangements on coupling devices(coaxially arranged shields <b>H01R24/38</b>)	21185
H01R  13/652	・・	接地ピン，刃またはソケットをもつもの［３］	with earth pin, blade or socket	5856
H01R  13/655	・・	接地締め金をもつもの［３］	with earth brace	878
H01R  13/658	・・	高周波シールドの配列，例．ＥＭＩ［電磁障害］またはＥＭＰ［電磁パルス］に対するもの［３，２０１１．０１］	High frequency shielding arrangements, e.g. against EMI [Electro-Magnetic Interference] or EMP [Electro-Magnetic Pulse] 	5852
H01R  13/6581	・・・	シールドの構造［２０１１．０１］	Shield structure	9463
H01R  13/6582	・・・・	嵌合相手コネクタと接続するための弾性手段を持つもの［２０１１．０１］	with resilient means for engaging mating connector	1426
H01R  13/6583	・・・・・	互いに嵌合するシールド部材間に別個の導電弾性体を持つもの［２０１１．０１］	with separate conductive resilient members between mating shield members	395
H01R  13/6584	・・・・・・	導電性エラストマーの部材で形成されるもの，例．平面ガスケットまたはＯリング［２０１１．０１］	formed by conductive elastomeric members, e.g. flat gaskets or O-rings	200
H01R  13/6585	・・・・	相互に間隔をおいた接触子を個々に囲み，あるいはそれらの間に置かれているシールド部材［２０１１．０１］	Shielding material individually surrounding or interposed between mutually spaced contacts	1864
H01R  13/6586	・・・・・	複数のコネクタモジュール間のもの［２０１１．０１］	for separating multiple connector modules	335
H01R  13/6587	・・・・・・	印刷回路基板上に取り付けるためのもの［２０１１．０１］	for mounting on PCBs	631
H01R  13/6588	・・・・・	個々の接触子が挿通する開口部を持つもの［２０１１．０１］	with through openings for individual contacts	325
H01R  13/6589	・・・・・	導電性のハウジングによって分離されたワイヤを持つもの［２０１１．０１］	with wires separated by conductive housing parts 	110
H01R  13/659	・・・・	別々のコネクタのための複数のポートを持つもの［２０１１．０１］	with plural ports for distinct connectors	239
H01R  13/6591	・・・	シールドが導電性部材に接続する特定の機構または配置［２０１１．０１］	Specific features or arrangements of connection of shield to conductive members	2135
H01R  13/6592	・・・・	導電性部材がシールドされたケーブルであるもの［２０１１．０１］	the conductive member being a shielded cable	1478
H01R  13/6593	・・・・・	シールドが別部材から構成されるもの　［２０１１．０１］	the shield being composed of different pieces	791
H01R  13/6594	・・・・	シールドは印刷回路基板上に取り付けられ，導電部材に接続されるもの［２０１１．０１］	the shield being mounted on a PCB and connected to conductive members	1131
H01R  13/6595	・・・・・	別部材によってシールドを印刷回路基板に取り付けるもの［２０１１．０１］	with separate members fixing the shield to the PCB	183
H01R  13/6596	・・・・	導電部材が金属接地パネルであるもの［２０１１．０１］	the conductive member being a metal grounding panel	497
H01R  13/6597	・・・・	導電部材がコネクタの接触子であるもの［２０１１．０１］	the conductive member being a contact of the connector	557
H01R  13/6598	・・・	シールドの材料［２０１１．０１］	Shield material	323
H01R  13/6599	・・・・	誘電性の材料で導電体とされたもの，例．金属で被覆されたプラスチック材料［２０１１．０１］	Dielectric material made conductive, e.g. plastic material coated with metal	345
H01R  13/66	・	組込電気素子との機構的関連（同心円または同軸用の接触子を持つ接続装置Ｈ０１Ｒ２４／３８）［２００６．０１］	Structural association with built-in electrical component(coupling devices having concentrically or coaxially-arranged contacts <b>H01R24/38</b>)	45476
H01R  13/68	・・	組込ヒューズとの関連［１，２０１１．０１］	with built-in fuse	3521
H01R  13/684	・・・	取り外し可能なヒューズ［２０１１．０１］	the fuse being removable	509
H01R  13/688	・・・・	ヒューズへのアクセスを可能にしたハウジングを持つもの［２０１１．０１］	with housing part adapted for accessing the fuse	526
H01R  13/692	・・・・・	回転可能なハウジング［２０１１．０１］	Turnable housing part	69
H01R  13/696	・・・	ヒューズが端子，例．ピンまたはソケット，と一体化したもの［２０１１．０１］	the fuse being integral with the terminal, e.g. pin or socket	172
H01R  13/70	・・	組込開閉器との関連	with built-in switch	20000
H01R  13/703	・・・	接続部品の係合または解放により作動するもの（Ｈ０１Ｒ１３／７１が優先）［３］	operated by engagement or disengagement of coupling parts(<b>H01R13/71</b> takes precedence)	9607
H01R  13/707	・・・	接触部材または相手方部品とかみあわされるもの［３］	interlocked with contact members or counterpart	1038
H01R  13/71	・・・	開閉器として作動する接続部品の接触部材［３］	Contact members of coupling parts operating as switch	2484
H01R  13/713	・・・	開閉器が安全スイッチであるもの［３］	the switch being a safety switch	5890
H01R  13/717	・・	組込光源を持つもの［３］	with built-in light source	13254
H01R  13/719	・・	特に高周波に適合するもの，例．フィルターを持つもの［４，２０１１．０１］	specially adapted for high frequency, e.g. with filters	3268
H01R  13/7193	・・・	フェライトフィルターを持つもの［２０１１．０１］	with ferrite filters	489
H01R  13/7195	・・・	接触子のための開口部を備えた平面フィルターを持つもの［２０１１．０１］	with planar filters with openings for contacts	188
H01R  13/7197	・・・	接触子と一体化した，あるいは接触子に取り付けられたフィルター，例．管状フィルター，を持つもの［２０１１．０１］	with filters integral with or fitted onto contacts, e.g. tubular filters	621
H01R  13/72	・	ホルダ内で可撓リードを適応させるための装置	Means for accommodating flexible lead within the holder	16200
H01R  13/73	・	装置または構体，例．壁，に接続部品を取り付けるための部材［４］	Means for mounting coupling parts to apparatus or structures, e.g. to a wall	20141
H01R  13/74	・・	パネルの開口部に接続部品を取り付けるためのもの［３］	for mounting coupling parts in openings of a panel	7372
H01R  24/00		２個の接続部品を持つ嵌合装置，またはそれらと共働する部品のいずれかの全体の構造に特徴があるもの（接触部材Ｈ０１Ｒ１３／０２；接触部材の基台，ケース内でのまたは基台，ケースへの固着または接触部材の絶縁Ｈ０１Ｒ１３／４０；基台またはケースＨ０１Ｒ１３／４６；係合されない時接続部品を支持する装置Ｈ０１Ｒ１３／６０；接続部品の係合または解放を容易にしまたは係合を保持するための部材Ｈ０１Ｒ１３／６２；不正確な接続を防ぎ，禁止しまたは回避する手段Ｈ０１Ｒ１３／６４）［２０１１．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては，グループＨ０１Ｒ１０１／００〜Ｈ０１Ｒ１０７／００のインデキシングコードを付加することが望ましい。	Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure(contact members <b>H01R13/02</b>;  securing contact members in or to a base or case or insulating of contact members <b>H01R13/40</b>; bases or cases <b>H01R13/46</b>; means for supporting coupling part when not engaged <b>H01R13/60</b>; means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement <b>H01R13/62</b>; means for preventing, inhibiting or avoiding incorrect coupling <b>H01R13/64</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, it is desirable to add the indexing codes of groups <b>H01R101/00 to H01R107/00</b> .</li></ul>	36785
H01R  24/20	・	ソケット，クリップ，または同様の接触子を備え，かつワイヤーまたはケーブルのみに取り付けられる接続部品［２０１１．０１］	Coupling parts carrying sockets, clips or analogous contacts and secured only to wire or cable	4474
H01R  24/22	・・	接地接触子またはシールド接触子を備えたもの［２０１１．０１］	with additional earth or shield contacts	395
H01R  24/28	・	ピン，刃，または同様の接触子を備え，かつワイヤーまたはケーブルのみに取り付けられる接続部品［２０１１．０１］	Coupling parts carrying pins, blades or analogous contacts and secured only to wire or cable	4749
H01R  24/30	・・	接地接触子またはシールド接触子を備えたもの［２０１１．０１］	with additional earth or shield contacts	776
H01R  24/38	・	同心状または同軸状に配置された接触子をもつもの［２０１１．０１］	having concentrically or coaxially arranged contacts	6118
H01R  24/40	・・	特に高周波に適合するもの［２０１１．０１］	specially adapted for high frequency	5142
H01R  24/42	・・・	インピーダンス整合の手段または電気部品を構成するもの，例．フィルターまたはスイッチ［２０１１．０１］	comprising impedance matching means or electrical components, e.g. filters or switches	267
H01R  24/44	・・・・	インピーダンス整合の手段を構成するもの［２０１１．０１］	comprising impedance matching means	611
H01R  24/46	・・・・	スイッチを構成するもの［２０１１．０１］	comprising switches	208
H01R  24/48	・・・・	保護装置を構成するもの，例．過電圧からの保護［２０１１．０１］	comprising protection devices, e.g. overvoltage protection	112
H01R  24/50	・・・	ＰＣＢ［印刷回路基板］に取り付けるもの［２０１１．０１］	mounted on a PCB [Printed Circuit Board]	1294
H01R  24/52	・・・	パネルまたは構造物に取り付けるもの［２０１１．０１］	mounted in or to a panel or structure	484
H01R  24/54	・・・	中間部品，例．アダプター，スプリッターまたはエルボー［２０１１．０１］	Intermediate parts, e.g. adapters, splitters or elbows	861
H01R  24/56	・・・	特定の形状のケーブルに特に適合するもの，例．波形ケーブル，ツイストペアケーブル，２重シールド（スクリーン）ケーブル，中空ケーブル［２０１１．０１］	specially adapted for specific shapes of cables, e.g. corrugated cables, twisted pair cables, cables with two screens or hollow cables	327
H01R  24/58	・	連結する軸に沿って配置される接触子［２０１１．０１］	Contacts spaced along longitudinal axis of engagement	3816
H01R  24/60	・	連結する軸と交差する平坦な側壁に沿って配置される接触子［２０１１．０１］	Contacts spaced along planar side wall transverse to longitudinal axis of engagement	3522
H01R  24/62	・・	片面のみのスライド連結，例．モジュラージャックの嵌合装置［２０１１．０１］	Sliding engagements with one side only, e.g. modular jack coupling devices	1144
H01R  24/64	・・・	高周波のためのもの，例．ＲＪ４５［２０１１．０１］	for high frequency, e.g. RJ 45	2115
H01R  24/66	・	ピン，刃，または同様の接触子を備え，かつ装置または構造物，例．壁，に取り付けられる接続部品　［２０１１．０１］	with pins, blades or analogous contacts and secured to apparatus or structure, e.g. to a wall	1064
H01R  24/68	・・	直接差し込める装置に取り付けるもの［２０１１．０１］	mounted on directly pluggable apparatus	348
H01R  24/70	・・	接地接触子またはシールド接触子を備えたもの［２０１１．０１］	with additional earth or shield contacts	176
H01R  24/76	・	ソケット，クリップ，または同様の接触子を備え，かつ装置または構造体，例．壁，に取り付けられる接続部品　［２０１１．０１］	with sockets, clips or analogous contacts and secured to apparatus or structure, e.g. to a wall	3128
H01R  24/78	・・	接地接触子またはシールド接触子を備えたもの［２０１１．０１］	with additional earth or shield contacts	622
H01R  24/84	・	雌雄同体の嵌合装置［２０１１．０１］	Hermaphroditic coupling devices	529
H01R  24/86	・	共通の軸に沿って配置した平行接触子［２０１１．０１］	Parallel contacts arranged about a common axis	615
H01R  25/00		２個またはそれ以上の同一相手方部品と同時共働するに適した接続部品，例．２またはそれ以上の回路へエネルギを分配するためのもの（相手方部品との共働によってのみ支持されるものＨ０１Ｒ３１／００；相手方部品が取り付けられている装置を支持するに適したホルダをもつものＨ０１Ｒ３３／８８）［２００６．０１］	Coupling parts adapted for simultaneous co-operation with two or more identical counterparts, e.g. for distributing energy to two or more circuits(supported only by co-operation with a counterpart <b>H01R31/00</b>; with a holder adapted for supporting apparatus to which its counterpart is attached <b>H01R33/88</b>)	10795
H01R  25/14	・	相手側部品が長手方向のどの点でも接続できるように組み立てられたレールまたはバスバー（案内体に沿って移動可能であり，かつ，案内体に沿って走る導体と電気的接触をする，照明装置の支持要素Ｆ２１Ｖ２１／３５）［２００６．０１］	Rails or bus-bars constructed so that the counterparts can be connected thereto at any point along their length (supporting elements for lighting devices, displaceable along guiding elements and making electrical contact with conductors running along the guiding elements <b>F21V21/35</b>)	6544
H01R  25/16	・	相手方部品のための多数の不連続な接続位置を備えたレールまたはバスバー［２００６．０１］	Rails or bus-bars provided with a plurality of discrete connecting locations for counterparts 	4879
H01R  27/00		２個またはそれ以上の異なる相手方部品と共働するに適した接続部品（相手方部品との共働によってのみ支持されるものＨ０１Ｒ３１／００；相手方部品が取り付けられる装置を支持するに適したホルダをもつものＨ０１Ｒ３３／９０）	Coupling parts adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts(supported only by co-operation with a counterpart <b>H01R31/00</b>; with a holder adapted for supporting apparatus to which its counterpart is attached <b>H01R33/90</b>)	20840
H01R  27/02	・	２個以上の相手方部品と同時に共働するためのもの	for simultaneous co-operation with two or more counterparts	5634
H01R  29/00		異なる回路を形成するように異なる方法で相手方部品と選択的に共働する接続部品，例．電圧選択，直並列選択	Coupling parts for selective co-operation with a counterpart in different ways to establish different circuits, e.g. for voltage selection, for series/parallel selection	3871
H01R  31/00		相手方部品と共働によってのみ支持される接続部品［２００６．０１］	Coupling parts supported only by co-operation with counterpart	2791
H01R  31/02	・	並列の２個またはそれ以上の回路にエネルギを分配するための中間部品，例．スプリッタ（相手方部品が取り付けられている装置を支持するに適したホルダをもつものＨ０１Ｒ３３／９２）［２００６．０１］	Intermediate parts for distributing energy to two or more circuits in parallel, e.g. splitter (with a holder adapted for supporting apparatus to which its counterpart is attached <b>H01R33/92</b>)	5333
H01R  31/06	・	２つの接続部品を連接するための中間部品，例．アダプタ（相手方部品が取り付けられている装置を支持するのに適合するホルダをもつものＨ０１Ｒ３３／９４）［２００６．０１］	Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter(with a holder adapted for supporting apparatus to which its counterpart is attached <b>H01R33/94</b>)	40556
H01R  31/08	・	相手方部品内の接触子を橋絡する短絡回路部材［２００６．０１］	Short-circuiting members for bridging contacts in a counterpart 	3463
H01R  33/00		装置を保持する役目と，その装置と構造的に組合わされている相手方部品を通じて電気的接続をする役目を果たしている，ホルダ部分を持つ，特にその装置を支持するために適合した嵌合装置，例．ランプ・ホルダ；その個々の部品［２００６．０１］	Coupling devices specially adapted for supporting apparatus and having one part acting as a holder providing support and electrical connection via a counterpart which is structurally associated with the apparatus, e.g. lamp holders; Separate parts thereof	3534
H01R  33/02	・	単極装置，例．筒状白熱灯またはネオンランプの一端を支持するためのホルダ［２００６．０１］	Single-pole devices, e.g. holder for supporting one end of a tubular incandescent or neon lamp	1950
H01R  33/05	・	２極装置［２００６．０１］	Two-pole devices	2042
H01R  33/06	・・	互いに平行な軸をもつ２個の導電ピン，刃または同様な接触子をもつもの［２００６．０１］	with two current-carrying pins, blades, or analogous contacts, having their axes parallel to each other	1671
H01R  33/08	・・・	筒状螢光灯を支持するためのもの［２００６．０１］	for supporting tubular fluorescent lamp	4418
H01R  33/09	・・・	ベースレスランプ管のためのもの［２００６．０１］	for baseless lamp bulb	1793
H01R  33/18	・・	接合接触子のみをもつもの［２００６．０１］	having only abutting contacts	574
H01R  33/20	・・	同心状または同軸状に配置された接触子をもつもの［２００６．０１］	having concentrically or coaxially arranged contacts	302
H01R  33/22	・・	ねじ込み型基台（例，ランプ用）のためのもの［２００６．０１］	for screw type base, e.g. for lamp	2878
H01R  33/46	・・	バヨネット型基台のためのもの［２００６．０１］	for bayonet type base	2191
H01R  33/72	・	３極装置［２００６．０１］	Three-pole devices	268
H01R  33/74	・	４個以上の極をもつ装置［２００６．０１］	Devices having four or more poles	2262
H01R  33/76	・・	ソケット，クリップまたは同様な接触子をもち，この接触子が相手方部品上の並行配置のピン，刃または同様な接触子との軸方向の摺動係合に適合するホルダ，例．電子管ソケット［２００６．０１］	Holders with sockets, clips or analogous contacts, adapted for axially-sliding engagement with parallely-arranged pins, blades, or analogous contacts on counterpart, e.g. electronic tube socket	10507
H01R  33/88	・	２個以上の同一の相手方部品と同時に共働するために用いられるもの［２００６．０１］	adapted for simultaneous co-operation with two or more identical counterparts	704
H01R  33/90	・	２個以上の異なる相手方部品と共働するために用いられるもの［２００６．０１］	adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts	578
H01R  33/92	・	２個以上の相手方部品を介して並列にエネルギを分配するための中間部品として作られ，そして少なくとも１つの相手方部品が保持される装置に取り付けられるホルダ［２００６．０１］	Holders formed as intermediate parts for distributing energy in parallel through two or more counterparts at least one of which is attached to apparatus to be held	509
H01R  33/94	・	相手方部品を接続部品に連接するための中間部品として形成されたホルダ［２００６．０１］	Holders formed as intermediate parts for linking a counter-part to a coupling part	2476
H01R  33/945	・	電気部品を組み込んでいるホルダ［２００６．０１］	Holders with built-in electrical component	2158
H01R  33/95	・・	ヒューズをもつもの；熱応動開閉器をもつもの［２００６．０１］	with fuse; with thermal switch	304
H01R  33/955	・・	接続の係合または解放に関係なく手動で動作する開閉器をもつもの［２００６．０１］	with switch operated manually and independent of engagement or disengagement of coupling	970
H01R  33/96	・・	接続の係合または解放により動作する開閉器をもつもの［２００６．０１］	with switch operated by engagement or disengagement of coupling	1683
H01R  33/965	・	防塵，防まつ，防滴，防水，または防炎型ホルダ［２００６．０１］	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof holders	1517
H01R  33/97	・	接続のゆるみまたは保持された装置の偶発的離脱を防ぐための別の装置をもつホルダ［２００６．０１］	Holders with separate means to prevent loosening of the coupling or unauthorised removal of apparatus held	2300
H01R  33/975	・	振動または衝撃に対して装置を保護するための弾性装置をもつホルダ［２００６．０１］	Holders with resilient means for protecting apparatus against vibrations or shocks	622
H01R  35/00		可撓性または屈曲可能な電線接続器（回転形集電装置，配電器Ｈ０１Ｒ３９／００）	Flexible or turnable line connectors(rotary current collectors, distributors <b>H01R39/00</b>)	5384
H01R  35/02	・	可撓性電線接続器［４］	Flexible line connectors	2208
H01R  35/04	・	回転角度が制限された回転可能な電線接続器［４］	Turnable line connectors with limited rotation angle	5561
H01R  39/00		回転形集電装置，配電器または断続器［２００６．０１］	Rotary current collectors, distributors or interrupters	3126
H01R  39/02	・	細部［２００６．０１］	Details	952
H01R  39/04	・・	整流子（その内，セグメントが回転電気機械の巻線延長部で作られたものＨ０２Ｋ）［２００６．０１］	Commutators(wherein the segments are formed by extensions of dynamo-electric machine winding <b>H02K</b>)	4548
H01R  39/06	・・・	外部円筒形接触面をもつもの以外のもの，例．平坦な整流子［２００６．０１］	other than with external cylindrical contact surface, e.g. flat commutators	745
H01R  39/08	・・	集電環［２００６．０１］	Slip-rings	3767
H01R  39/10	・・・	外部円筒形接触面をもつもの以外のもの，例．平坦な集電環［２００６．０１］	other than with external cylindrical contact surface, e.g. flat slip-rings	314
H01R  39/12	・・・	接触面としてボールまたは軸表面を用いるもの［２００６．０１］	using bearing or shaft surface as contact surface	270
H01R  39/14	・・	整流子または集電環の軸への固着［２００６．０１］	Fastenings of commutators or slip-rings to shafts	701
H01R  39/16	・・・	組み立て中または後に供給された成型または，鋳込材料によるもの［２００６．０１］	by means of moulded or cast material applied during or after assembly	78
H01R  39/18	・・	整流子または集電環と共働する接触子，例．接触刷子［２００６．０１］	Contacts for co-operation with commutator or slip-ring, e.g. contact brush	992
H01R  39/20	・・・	その材料に特徴のあるもの［２００６．０１］	characterised by the material thereof	1572
H01R  39/22	・・・・	潤滑材または光沢材成分をもつもの［２００６．０１］	incorporating lubricating or polishing ingredient	377
H01R  39/24	・・・	積層接触子；針金接触子，例．金属刷子，炭素繊維［２００６．０１］	Laminated contacts; Wire contacts, e.g. metallic brush, carbon fibres	1964
H01R  39/26	・・・	固体摺動接触子，例．炭素刷子［２００６．０１］	Solid sliding contacts, e.g. carbon brush	2632
H01R  39/27	・・・・	カーボン刷子上にスプリング圧を伝達する端末キャップ［２００６．０１］	End caps on carbon brushes to transmit spring pressure	213
H01R  39/28	・・・	ローラ接触子；ボール接触子［２００６．０１］	Roller contacts; Ball contacts	358
H01R  39/30	・・・	液体接触子［２００６．０１］	Liquid contacts	291
H01R  39/32	・・	導体の整流子セグメントへの接続［２００６．０１］	Connections of conductor to commutator segment	931
H01R  39/34	・・	導体の集電環への接続［２００６．０１］	Connections of conductor to slip-ring	579
H01R  39/36	・・	ケーブルまたは電線の刷子への接続［２００６．０１］	Connections of cable or wire to brush	1269
H01R  39/38	・・	刷子保持器［２００６．０１］	Brush holders	5097
H01R  39/39	・・・	その内で，刷子のホルダ内に固定されるもの［２００６．０１］	wherein the brush is fixedly mounted in the holder	984
H01R  39/40	・・・	集電接続中に保持器内で刷子を移動できるもの［２００６．０１］	enabling brush movement within holder during current collection	1466
H01R  39/41	・・・	カートリッヂタイプ［２００６．０１］	cartridge type	393
H01R  39/415	・・・・	自己巻戻しスプリングをもつもの［２００６．０１］	with self-recoiling spring	406
H01R  39/42	・・	刷子を持上げる装置［２００６．０１］	Devices for lifting brushes	541
H01R  39/44	・・	刷子を移動させる装置［２００６．０１］	Devices for shifting brushes	228
H01R  39/46	・・	電流伝送を改良しまたはスパークまたはアークを減少または防ぐ補助装置［２００６．０１］	Auxiliary means for improving current transfer, or for reducing or preventing sparking or arcing	553
H01R  39/48	・・・	空気吹き付けによるもの；非導電液体または気体で集電装置を囲むことによるもの［２００６．０１］	by air blast; by surrounding collector with non-conducting liquid or gas	92
H01R  39/50	・・・	刷子間に置かれたバリヤ［２００６．０１］	Barriers placed between brushes	27
H01R  39/52	・・・	磁石の使用によるもの［２００６．０１］	by use of magnets	23
H01R  39/54	・・・	刷子またはセグメント間のインピーダンスの使用によるもの［２００６．０１］	by use of impedance between brushes or segments	448
H01R  39/56	・・	集電子作動中集電環または整流子を滑らかにしまたはみがくための装置［２００６．０１］	Devices for lubricating or polishing slip-rings or commutators during operation of the collector	187
H01R  39/58	・・	集電装置と機構的に関連してその状態を表示する装置，例．刷子の摩耗を表示するもの［２００６．０１］	Means structurally associated with the current collector for indicating condition thereof, e.g. for indicating brush wear	1024
H01R  39/59	・・	刷子に関連して機械的に電流を遮断するための装置（Ｈ０１Ｒ３９／５８が優先）［２００６．０１］	Means structurally associated with the brushes for interrupting current(<b>H01R39/58</b> takes precedence)	102
H01R  39/60	・	断続電流集電装置，例．整流装置，配電器，断続器（自己断続器Ｈ０１Ｈ，例．Ｈ０１Ｈ５１／３４）［２００６．０１］	Devices for interrupted current collection, e.g. commutating device, distributor, interrupter(self-interrupters <b>H01H</b>, e.g. <b>H01H51/34</b>)	316
H01R  39/62	・・	同一セグメント組に対して共働する２個以上の刷子をもつもの［２００６．０１］	with more than one brush co-operating with the same set of segments	29
H01R  39/64	・	連続電流集電装置［２００６．０１］	Devices for uninterrupted current collection	2678
H01R  41/00		電気回路の移動部分と固定部分間の接触を保持するための非回転形集電装置（先端がフックまたは類似の形になっているものＨ０１Ｒ１１／１２；電気的に推進される車の給電線に対する集電装置Ｂ６０Ｌ５／００）	Non-rotary current collectors for maintaining contact between moving and stationary parts of an electric circuit(end pieces terminating in a hook or the like <b>H01R11/12</b>; current collectors for power supply lines of electrically-propelled vehicles <b>B60L5/00</b>)	3671
H01R  41/02	・	断続電流集電装置，例．配電器（電動選択スイッチＨ０１Ｈ６７／００）	Devices for interrupted current collection, e.g. distributor(electrically-operated selector switches <b>H01H67/00</b>)	54
H01R  43/00		電線接続器または集電装置の製造，組立，保守または修理のためまたは導体接続のために特に採用される装置または方法（トロリー線のものＢ６０Ｍ１／２８）［２００６．０１］	Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors(of trolley lines <b>B60M1/28</b>)	27720
H01R  43/01	・	絶縁部を切断する刃を有する接触部材に未剥離導体を接続するためのもの［２００６．０１］	for connecting unstripped conductors to contact members having insulation cutting edges	2466
H01R  43/02	・	はんだまたは溶接接続のためのもの［２００６．０１］	for soldered or welded connections	11380
H01R  43/027	・	クリップによって導体を接続するためのもの［２００６．０１］	for connecting conductors by clips	1452
H01R  43/033	・	電線の接続部を巻きまたはほどくためのもの［２００６．０１］	for wrapping or unwrapping wire connections	1515
H01R  43/04	・	変形による接続を形成するためのもの，例．圧縮工具［２００６．０１］	for forming connections by deformation, e.g. crimping tool	3133
H01R  43/042	・・	圧縮するための手工具［２００６．０１］	Hand tools for crimping	3528
H01R  43/045	・・・	接触部材供給機構をもつもの［２００６．０１］	with contact member feeding mechanism	251
H01R  43/048	・・	圧縮装置または圧縮方法（Ｈ０１Ｒ４３／０４２が優先）［２００６．０１］	Crimping apparatus or processes(<b>H01R43/042</b> takes precedence)	11048
H01R  43/05	・・・	電線の絶縁剥離を行うもの［２００６．０１］	with wire-insulation stripping	2490
H01R  43/052	・・・	電線供給機構を有するもの［２００６．０１］	with wire-feeding mechanism	3182
H01R  43/055	・・・	接触部材供給機構を有するもの［２００６．０１］	with contact member feeding mechanism	2429
H01R  43/058	・・	圧縮マンドレル［２００６．０１］	Crimping mandrels	746
H01R  43/06	・	整流子の製造［２００６．０１］	Manufacture of commutators	2135
H01R  43/08	・・	その内でセグメントが組み立てられた後まで分離されないもの［２００６．０１］	in which segments are not separated until after assembly	586
H01R  43/10	・	集電環の製造［２００６．０１］	Manufacture of slip-rings	457
H01R  43/12	・	刷子の製造［２００６．０１］	Manufacture of brushes	1660
H01R  43/14	・	集電装置の保守（例，刷子の整形，集電子の掃除）［２００６．０１］	Maintenance of current collectors, e.g. reshaping of brushes, cleaning of commutators	596
H01R  43/16	・	接触部材を製造するためのもの（例，型押しによるものまたは曲げによるもの）［２００６．０１］	for manufacturing contact members, e.g. by punching and by bending	12064
H01R  43/18	・	接触部材のための基台またはケースを製造するためのもの［２００６．０１］	for manufacturing bases or cases for contact members	2955
H01R  43/20	・	接触部材と絶縁性の基台，ケースまたはスリーブとを組み立てまたは解体するためのもの［２００６．０１］	for assembling or disassembling contact members with insulating base, case or sleeve	15467
H01R  43/22	・・	手工具［２００６．０１］	Hand tools	937
H01R  43/24	・・	接触部材への注型によりつくりあげるもの［２００６．０１］	Assembling by moulding on contact members	3673
H01R  43/26	・	嵌合装置の２個の部品を係合させる，または解放させるためのもの（嵌合装置との構造的な組み合わせＨ０１Ｒ１３／６２９）［２００６．０１］	for engaging or disengaging the two parts of a coupling device(structural association with coupling device <b>H01R13/629</b>)	6584
H01R  43/28	・	Ｈ０１Ｒ４３／０２〜Ｈ０１Ｒ４３／２６のグループに分類されない接触部材を接続する前に電線を処理するためのもの［２００６．０１］	for wire processing before connecting to contact members, not provided for in groups <b>H01R43/02 to H01R43/26</b> 	10820
H01R 101/00		１極［７］	One pole	513
H01R 103/00		２極［７］	Two poles	3283
H01R 105/00		３極［７］	Three poles	464
H01R 107/00		４極以上［７］	Four or more poles	3790
