E06C1/00	はしご一般（台車や車上に取り付けられたものＥ０６Ｃ５／００；固定構造物に永久的に取り付けられたものＥ０６Ｃ９／００）
E06C1/005	｛家具として使用されるはしご，または家具に関連するはしご，例．食器棚のもの（踏み板またははしごに変換できる，または踏み板またははしごとして使用できる椅子，スツールまたはベンチＡ４７Ｃ１３／００Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
E06C1/02	剛性縦部材を有するもの
E06C1/04	対象物，例．壁，柱，木，へ立て掛けるはしご（はしご頭部の支持Ｅ０６Ｃ７／４８）
E06C1/06	単体のもの
E06C1/08	複合体のもの　｛（Ｅ０６Ｃ１／３２が優先）｝
E06C1/10	端と端を止める部分をもつもの
E06C1/12	伸張性のもの，例．入れ子式のもの
E06C1/125	
E06C1/14	それ自体で立ちうるはしご
E06C1/16	地上に置く｛蝶番式に動く｝支柱をもつもの（はしごに固定した支柱を有するものＥ０６Ｃ１／２４；台をもつものＥ０６Ｃ１／３９）
E06C1/18	はしごとして構成された支持支柱を有するもの　｛（Ｅ０６Ｃ１／３２が優先）｝
E06C1/20	柱として構成された支持支柱を有するもの　｛（安定支柱０６Ｃ７／４２Ａ）｝
E06C1/22	伸張性，例．入れ子式，のはしご部材または支柱を有するもの
E06C1/24	｛蝶番のない｝自立構造で立つはしご
E06C1/26	単体のもの
E06C1/28	複合体のもの（はしごとして構成された可動性支持支柱を有するものＥ０６Ｃ１／１８）
E06C1/30	伸張性のあるもの，例．入れ子式のもの
E06C1/32	はしごとして構成され，かつはしごと一直線に留めることができる支柱を有するはしご
E06C1/34	窓，軒蛇腹，柱またはその類似のもののような構造物に取り付けられるはしご　（｛Ｅ０６Ｃ９／１２が優先｝；建造物に永久的に固着されたはしごＥ０６Ｃ９／００，　｛例．アイゼンＥ０６Ｃ９／０４｝）
E06C1/345	
E06C1/36	フックまたはその類似のもので吊るされるはしご　｛（はしごフックＥ０６Ｃ７／５０）｝
E06C1/38	はしごの特殊構造，例．二本より多いか二本より少ない縦部材を有するはしご，可動の横木または他の踏み段を有するはしご，縦に折りたたむことができるはしご
E06C1/381	｛一つの堅い縦部材のみに取り付けた横木または踏み段を有するはしご｝
E06C1/382	
E06C1/383	縦部材が折りたたんだ際に一緒になる折りたたみはしご　｛（Ｅ０６Ｃ９／０８５が優先）｝
E06C1/3835	
E06C1/387	上げ起こし踏み段をもったもの
E06C1/39	台をもったはしご；台に変えることができるはしご（はしご上で使用するための台Ｅ０６Ｃ７／１６）
E06C1/393	はしごとともに折りたたむことができる台をもつはしご
E06C1/397	車，ローラ，転子をもつことを特徴とするもの
E06C1/52	非剛性縦部材を有するもの
E06C1/525	
E06C1/54	レージトング式のもの
E06C1/56	綱または鎖はしご
E06C1/58	剛性および非剛性の両縦部材を有するもの
E06C5/00	台車や車上に取り付けたことを特徴とするはしご；車へのはしごの固定（車，ローラ，転子をもつはしごＥ０６Ｃ１／３９７）　｛ボート上のはしごＢ６３Ｂ２７／１４｝
E06C5/02	剛性縦部材を有するもの
E06C5/04	昇揚または伸張されうるもの　｛輸送中の固定手段，例．機械的，油圧式｝
E06C5/06	圧力媒体によって作動する，ピストンおよびシリンダ，または同等の装置によるもの
E06C5/08	蓄圧器から直接えられるもの
E06C5/10	車のモータまたは車に取り付けた他のモータにより駆動されるポンプまたは圧縮機により負荷されるもの
E06C5/12	ポンプまたは圧縮機から直接えられるもの
E06C5/14	車のモータまたは車に取り付けられた他のモータにより駆動されるもの
E06C5/16	流体またはその他非機械的な継ぎ手もしくはクラッチを用いまたは用いることなく，機械的伝導のみを用いるもの
E06C5/18	車のモータまたはその他のモータからの力を用いるもの
E06C5/20	手動によるもの（はしごに支持されている手動式引き伸ばし手段Ｅ０６Ｃ７／０４）
E06C5/22	ばねによるものまたはばねの補助によるもの（Ｅ０６Ｃ５／０６，Ｅ０６Ｃ５／１６が優先）
E06C5/24	車からのはしごの取り外し　｛または支持手段｝
E06C5/26	非剛性縦部材を有するもの
E06C5/28	レージトング式のもの
E06C5/30	互いに補強の役目をしているリンクから構成されているもの
E06C5/32	付属品　｛例．はしごの上の制動器｝
E06C5/34	表示装置
E06C5/36	はしごの滑りまたは転倒に対する安全装置；はしごへの過荷重に対する安全装置
E06C5/38	車の弾みをおさえる装置；地面から直接台車を支持する装置
E06C5/40	はしごを横に傾ける装置
E06C5/42	傾斜を変える装置；そのための掛け金装置　｛バランス装置｝
E06C5/44	はしごのその他の付属装置，例．音響的信号装置，取りはずしが可能なスイッチ盤
E06C7/00	構成部品，支持部材または付属具
E06C7/003	｛指示装置，例．使用者への警告またはインクリネーター｝
E06C7/006	｛接近防止用装置｝
E06C7/02	引き伸ばし手段（台車や車上に取り付けたはしご用のものＥ０６Ｃ５／００）
E06C7/04	はしごに支持されている手動式引き伸ばし手段
E06C7/06	伸縮ばしご用の安全装置または留め金
E06C7/08	縦部材，横木または他の踏み段の特殊構造
E06C7/081	
E06C7/082	
E06C7/083	
E06C7/084	
E06C7/085	
E06C7/086	
E06C7/087	
E06C7/088	
E06C7/10	はしごの補強材
E06C7/12	はしごに取り付けられた昇降装置または巻き上げ装置
E06C7/14	はしご上のまたははしごのためのバケツまたは他の備品の保持具
E06C7/143	
E06C7/146	
E06C7/16	はしご上のまたははしご上で使用するための台，例．昇降台（昇降に関する事項Ｂ６６Ｆ）
E06C7/165	
E06C7/18	人の落下防止装置（安全ベルトＡ６２Ｂ１／１６）　｛窓清掃者用の安全装置Ａ４７Ｌ３／００｝
E06C7/181	｛付加的把持装置，例．手すり｝
E06C7/182	｛はしごの頂部に位置するもの｝
E06C7/183	｛はしごに沿って位置するもの｝
E06C7/185	｛はしご上の人の背を支持する装置，例．かご｝
E06C7/186	｛安全装具を誘導するためのレールまたはロープ，例．転落阻止システム｝
E06C7/187	｛ガイドレール｝
E06C7/188	｛はしごを一時的に支持するための付属品，例．一時的取り付け装置（はしご脚または支柱Ｅ０６Ｃ７／４２，はしご頭部Ｅ０６Ｃ７／４８）｝
E06C7/42	はしご脚；そのための支持体（足場部材用Ｅ０４Ｇ５／０２）
E06C7/423	｛はしご安定支柱｝
E06C7/426	
E06C7/44	でこぼこな地面にはしごをすえるための手段
E06C7/46	滑べり止め装置
E06C7/48	はしご頭部；対象物にもたせかけるためのはしご頭部の支持体　｛柱などの構造物に取り付け可能なはしごＥ０６Ｃ１／３４｝
E06C7/482	
E06C7/484	
E06C7/486	
E06C7/488	
E06C7/50	ジョイントまたは他の結合部材
E06C7/505	
E06C9/00	固定構造物に永久的に取り付けられたことを特徴とするはしご，例．火災避難用（可動階段Ｅ０４Ｆ１１／０４；　｛水泳プールへのアクセスを容易にするための手段Ｅ０４Ｈ４／１４４｝）
E06C9/02	固定的にすえつけられたもの
E06C9/04	アイゼンまたはその類似物の形をしたもの　｛（棒に内蔵されたアイゼンＡ６３Ｂ２７／００；建築要素として内蔵された登はんデバイスＥ０４Ｆ１１／００）｝
E06C9/06	可動的に取り付けられたもの
E06C9/08	剛性縦部材を有するもの
E06C9/085	｛縦部材方向に開かれたはしご｝
E06C9/10	バルコニー格子，窓格子またはその他の窓部分のような建造物の部分を構成するもの　｛非剛性縦部材をもつものＥ０６Ｃ９／１４｝
E06C9/12	横に置き換えることができるもの
E06C9/14	非剛性縦部材を有するもの，例．綱または鎖はしご，レージトング式のはしご
