C10H   1/00  \	0	0	4H100	C10H   1/00	84	滴下式，重力式，非自動式の給水器をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with dropwise, gravity, non-automatic water feed
C10H   1/02  \	1	1	4H100	C10H   1/02	0	弁	Valves
C10H   1/04  \	2	2	4H100	C10H   1/04	0	スクリュー弁	Screw valves
C10H   1/06  \	2	2	4H100	C10H   1/06	0	コック	Cocks
C10H   1/08  \	1	1	4H100	C10H   1/08	0	給水を調節する他の方法	Other means for controlling the water feed
C10H   1/10  \	1	1	4H100	C10H   1/10	0	中央のまたは側部のパイプを通して上から給水するもの	Water feed from above through a central or lateral pipe
C10H   1/12  \	1	1	4H100	C10H   1/12	0	多孔性材質を通して上から給水するもの	Water feed from above through porous materials
C10H   3/00  \	0	0	4H100	C10H   3/00	13	ガス容器とは無関係の方法で自動的な給水調節装置をもつアチレンガス発生器	Acetylene gas generators with automatic water feed regulation by means independent of the gas-holder
C10H   3/02  \	1	1	4H100	C10H   3/02	0	膜をもつもの	with membranes
C10H   3/04  \	1	1	4H100	C10H   3/04	0	浮子をもつもの	with floats
C10H   3/06  \	1	1	4H100	C10H   3/06	0	ピストンをもつもの	with pistons
C10H   5/00  \	0	0	4H100	C10H   5/00	42	ガス容器による自動的な給水調節装置をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with automatic water feed regulation by the gas-holder
C10H   5/02  \	1	1	4H100	C10H   5/02	0	水の溢（いつ）流口をもつもの	with overflow for the water
C10H   5/04  \	1	1	4H100	C10H   5/04	0	ガス容器に連結した滴下水弁によるもの	by drop-by-drop water valves connected with the gas-holder
C10H   5/06  \	2	2	4H100	C10H   5/06	0	ガス容器に連結した滴下水コックによるもの	by drop-by-drop water cocks connected with the gas-holder
C10H   5/08  \	1	1	4H100	C10H   5/08	0	浸液法にしたがったガス容器連結の給水弁またはコックをもつもの	with gas-holder-connected water valves or cocks according to the submersion system
C10H   7/00  \	0	0	4H100	C10H   7/00	148	キップの原理による給水器をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with water feed by Kipp's principle
C10H   7/02  \	1	1	4H100	C10H   7/02	0	下から給水するもの	with water feed from below
C10H   7/04  \	1	1	4H100	C10H   7/04	0	上から給水するもの	with water feed from above
C10H   9/00  \	0	0	4H100	C10H   9/00	13	ドベライナーの原理による固定炭化カルシウムかごをもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators according to Dobereiner's principle with fixed carbide bell
C10H   9/02  \	1	1	4H100	C10H   9/02	0	多孔性材質を通じ下から給水するもの（毛管給水による）	with water feed from below through porous materials (by capillary feed)
C10H   9/04  \	1	1	4H100	C10H   9/04	0	ガス容器により作用するガスコックをもつもの	with gas cock actuated by the gas-holder
C10H   9/06  \	1	1	4H100	C10H   9/06	0	ガス洩（えい）出パイプの深さをガス容器により調節されたもの	with the depth of the gas outlet pipe regulated by the gas-holder
C10H   9/08  \	1	1	4H100	C10H   9/08	0	可動なガス容器をもつもの	with movable gas-holder
C10H   9/10  \	1	1	4H100	C10H   9/10	0	底部でのみ炭化カルシウムを湿らせることによるもの	by wetting the carbide only at the bottom
C10H  11/00  \	0	0	4H100	C10H  11/00	86	炭化カルシウムを水中に浸すことによるアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with submersion of the carbide in water
C10H  11/02  \	1	1	4H100	C10H  11/02	0	ガス容器の内部で行なうもの	inside the gas-holder
C10H  11/04  \	1	1	4H100	C10H  11/04	0	シール水および反応水を別々に分離したもの	with sealing and reaction water separated from each other
C10H  13/00  \	0	0	4H100	C10H  13/00	39	浸液および滴下装置を結合したアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with combined dipping and drop-by-drop system
C10H  15/00  \	0	0	4H100	C10H  15/00	81	炭化カルシウム供給器をもちガス圧により調節されるかまたは調節されない方式のアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with carbide feed, with or without regulation by the gas pressure
C10H  15/02  \	1	1	4H100	C10H  15/02	0	非自動式に炭化カルシウムを供給するもの	with non-automatic carbide feed
C10H  15/04  \	2	2	4H100	C10H  15/04	0	充てんホッパの部分で閉鎖する方法	Closure means at the filling-hopper
C10H  15/06  \	1	1	4H100	C10H  15/06	0	弁により自動的に炭化カルシウムを供給するもの	with automatic carbide feed by valves
C10H  15/08  \	2	2	4H100	C10H  15/08	0	フラップまたはスライド弁によるもの	by flap or slide valves
C10H  15/10  \	2	2	4H100	C10H  15/10	0	浮子弁によるもの	by float valves
C10H  15/12  \	2	2	4H100	C10H  15/12	0	ポケットフィールをも含めた計量弁によるもの	by measuring valves, including pocket-wheels
C10H  15/14  \	1	1	4H100	C10H  15/14	0	供給ウォームまたは供給コンベヤをもつもの	with feed worm or feed conveyors
C10H  15/16  \	1	1	4H100	C10H  15/16	0	供給ドラムをもつもの	with feed drums
C10H  15/18  \	1	1	4H100	C10H  15/18	0	可動供給円盤および固定炭化カルシウム容器をもつもの	with movable feed disc and fixed carbide-receptacle
C10H  15/20  \	1	1	4H100	C10H  15/20	0	薬筒または他の包装により炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed by cartridges or other packets
C10H  15/22  \	1	1	4H100	C10H  15/22	0	容器からまたはガス容器を通して粉状の炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed of pulverous carbide from receptacles or through the gas-holder
C10H  15/24  \	1	1	4H100	C10H  15/24	0	ピストンにより炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed by pistons
C10H  17/00  \	0	0	4H100	C10H  17/00	14	高圧アセチレンガス発生器	High-pressure acetylene gas generators
C10H  19/00  \	0	0	4H100	C10H  19/00	25	他のアセチレンガス発生器	Other acetylene gas generators
C10H  19/02  \	1	1	4H100	C10H  19/02	0	回転式炭化カルシウム容器	Rotary carbide receptacles
C10H  21/00  \	0	0	4H100	C10H  21/00	126	アセチレン発生器の細部；アセチレンの湿式製造法のための付属設備または湿式製造法の特徴	Details of acetylene generators; Accessory equipment for, or features of, the wet production of acetylene
C10H  21/02  \	1	1	4H100	C10H  21/02	0	発生器において使用する炭化カルシウムの包装，例．薬筒	Packages of carbide for use in generators, e.g. cartridges
C10H  21/04  \	2	2	4H100	C10H  21/04	0	発生器内に包装を置くことによるもの	Placing packages in the generator
C10H  21/06  \	3	3	4H100	C10H  21/06	0	発生器内で包装を開く装置によるもの	Opening devices for packages in the generator
C10H  21/08  \	1	1	4H100	C10H  21/08	40	アセチレン発生器の安全装置	Safety devices for acetylene generators
C10H  21/10  \	1	1	4H100	C10H  21/10	0	炭化カルシウム組成物	Carbide compositions
C10H  21/12  \	1	1	4H100	C10H  21/12	0	ガスの漏れない密閉方法，例．発生器内での液体密閉	Gas-tight sealing means, e.g. liquid seals in generators
C10H  21/14  \	1	1	4H100	C10H  21/14	0	換気方法；冷却装置	Ventilation means; Cooling devices
C10H  21/16  \	1	1	4H100	C10H  21/16	0	発生器よりスラッジを除くこと	Removing sludge from generators
