E05B   1/00		ウィング用のノブまたはハンドル；ウィングに取り付けた錠またはラッチ用のノブ，ハンドルまたは押しボタン（Ｅ０５Ｂ５／００，Ｅ０５Ｂ７／００が優先）	Knobs or handles for wings; Knobs, handles, or press buttons for locks or latches on wings(<b>E05B5/00</b>, <b>E05B7/00</b> take precedence)	24655
E05B   1/02	・	中実材料製のもの	of solid material	414
E05B   1/04	・	内部剛体部材と外おおいまたはおおいをもつもの	with inner rigid member and outer cover or covers	771
E05B   1/06	・	薄板材料製のもの	of sheet material	1236
E05B   3/00		錠またはラッチ部分へのハンドルの固定	Fastening handles to lock or latch parts	13631
E05B   3/02	・	ピン止めまたは鋲（びょう）止めによってスピンドルに取り付けるもの	Fastening handles to the spindle by pinning or riveting	273
E05B   3/04	・	ハンドル軸をねじ，ばねまたはスナップボルトによってスピンドルに取り付けるもの	Fastening the handle shank to the spindle by screws, springs, or snap bolts	1155
E05B   3/06	・	装飾円板の内または外に付設された手段によって取り付けるもの	by means arranged in or on the rose	1559
E05B   3/08	・	カムへのスピンドルの取り付け	Fastening the spindle to the follower	353
E05B   3/10	・	カムまたはハンドル軸内の二分式または割れ目式のスピンドルによって取り付けるもの	by a bipartite or cleft spindle in the follower or in the handle shank	236
E05B   5/00		ウィング表面に完全に入るハンドル	Handles completely let into the surface of the wing	2745
E05B   5/02	・	操作前に外側に回転できるもの	able to be turned outwards before operation	1362
E05B   5/04	・	引き出し後ウィングと平行に移動するもの	able to be shifted parallel to the wing after being pulled out	259
E05B   7/00		ウィングと平行な軸に枢着されるハンドル（Ｅ０５Ｂ５／００が優先）	Handles pivoted about an axis parallel to the wing(<b>E05B5/00</b> takes precedence)	929
E05B   9/00		錠またはラッチ機構のケーシング（南京錠のケーシングＥ０５Ｂ６７／０２；車両用のものＥ０５Ｂ７９／０４，Ｅ０５Ｂ８５／０２）	Lock casings or latch-mechanism casings(padlock casings <b>E05B67/02</b>; for vehicles <b>E05B79/04</b>, <b>E05B85/02</b>)	7704
E05B   9/02	・	ラッチ・ボルト式錠のもの	of latch-bolt locks	838
E05B   9/04	・	シリンダ錠のもの	of cylinder locks	1343
E05B   9/06	・	ケーシング部品の相互取り付け	Fastening together the parts of casings	934
E05B   9/08	・	ラッチ・ボルト式錠またはシリンダ錠のケーシングのウィングへの取り付け	Fastening the casings of latch-bolt locks or cylinder locks to the wing	4601
E05B   9/10	・	二重シリンダ錠の二半部分の連結装置	Coupling devices for the two halves of double cylinder locks	629
E05B  11/00		錠から鍵が外れるのを防ぐ装置	Devices preventing keys from being removed from the lock	422
E05B  11/02	・	ウィングが鎖錠される以前に防ぐもの	before the wing is locked	157
E05B  11/04	・	ウィングが閉じる以前に防ぐもの	before the wing is closed	43
E05B  11/06	・	合い鍵または不正鍵を見付けるためのもの	for catching skeleton or incorrect keys	45
E05B  13/00		鍵またはハンドルまたはその両者が使用されるのを防ぐ装置	Devices preventing the key or the handle or both from being used	4709
E05B  13/02	・	鍵穴内に設けられ，扇形の穴かくし具として形成されるもの	shaped as sectors of escutcheons, arranged in the keyhole	94
E05B  13/04	・	鍵をつかみ固定するフォーク状の部材として形成されるもの	shaped as fork-like implements grasping and fixing the key	182
E05B  13/06	・	鍵先の通路内に設けられる止め金として形成されるもの	shaped as bolt detents arranged in the path of motion of the key bit	228
E05B  13/08	・	ハンドルが造りつけ錠の部分または固定具に連結する貫通ボルトまたは横棒により形成されるもの	formed by longitudinal bolt or cross-bar connecting the handle with a stationary lock part or fitting	722
E05B  13/10	・	ハンドル内に設けられる錠により形成されるもの	formed by a lock arranged in the handle	2044
E05B  15/00		錠のその他の細部；固定装置のボルトに係止する部品	Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices	42024
E05B  15/02	・	受金具；保持具；ボルト状つぼ釘；防護板	Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons	8184
E05B  15/04	・	錠内のばね装置	Spring arrangements in locks	4157
E05B  15/06	・	錠内部の鍵に対する固定障害	Lock wards	282
E05B  15/08	・	鍵案内；鍵止めピン	Key guides; Key pins	851
E05B  15/10	・	錠のボルトまたはナイトラッチ	Bolts of locks or night latches	13944
E05B  15/12	・	鎖錠ボルトのためのピンまたはデテント	Pins or detents for locking bolts	1336
E05B  15/14	・	タンブラ	Tumblers	2603
E05B  15/16	・	錠部品への特殊材料の使用	Use of special materials for parts of locks	3864
E05B  17/00		錠に関係ある付属具（指示装置または時限装置をもつ錠はＥ０５Ｂ３９／００〜Ｅ０５Ｂ４５／００が優先）［４］	Accessories in connection with locks(locks with indicating or timing devices <b>E05B39/00 to E05B45/00</b> )	15324
E05B  17/02	・	二重戸の連結装置，すなわち二枚の戸の一方が他方の後にあって，同じ側で蝶（ちょう）着されるもの	Coupling devices for double doors, i.e. two doors one behind the other and hinged on the same side	70
E05B  17/04	・	単一または二重のシリンダ錠の回転シリンダをボルト操作部材に連結する装置	Devices for coupling the turning cylinder of a single or double cylinder lock with the bolt-operating member	1228
E05B  17/06	・	ウィング上に固定具の取り付け孔の位置を決める型取り具	Templates for marking the position of apertures in fittings of wings	329
E05B  17/08	・	潤滑装置	Lubricating devices	635
E05B  17/10	・	錠または鍵用の照明装置	Illuminating devices on, or for, locks or keys	3792
E05B  17/12	・	錠から外れなくなった鍵を取り外す装置	Devices for removing keys stuck in the lock	56
E05B  17/14	・	鍵穴の閉じ具または保護具	Closures or guards for keyholes	1926
E05B  17/16	・・	ピンまたは鍵先の形状に作られるもの	shaped as pins or key bits	268
E05B  17/18	・・	蓋または滑り板のように作られるもの	shaped as lids or slides	5500
E05B  17/20	・	無断開錠を防止するための鎖錠機構とは独立した手段，例．ボルトを固着位置に固定するためのもの（ピンまたはデテントＥ０５Ｂ１５／１２）［４］	Means independent of the locking mechanism for preventing unauthorised opening, e.g. for securing the bolt in the fastening position(pins or detents <b>E05B15/12</b>)	8316
E05B  17/22	・	錠または固着装置の付属具，すなわち．固着部材以外のもの，例．スイッチ，指示器，を操作または制御する手段［４］	Means for operating or controlling lock or fastening device accessories, i.e. other than the fastening members, e.g. switches, indicators	7951
E05B  19/00		鍵；その付属品（鍵の製造，関係箇所参照，例．Ｂ２１Ｄ５３／４２；鍵溝のフライス削りＢ２３Ｃ３／３５）	Keys; Accessories therefor(making keys, <u>see</u> the relevant places, e.g. <b>B21D53/42</b>; milling grooves in keys <b>B23C3/35</b>)	10794
E05B  19/02	・	鍵棒の構造	Construction of the shank of the key	1801
E05B  19/04	・	鍵のつかみ構造；平鍵の構造	Construction of the bow of the key; Construction of flat keys	1368
E05B  19/06	・	鍵先；平鍵の鍵先	Key bits; Flat key bits	1278
E05B  19/08	・・	特殊形状の鍵先，例．二重鍵の鍵先，折り畳み鍵の鍵先	Special forms of key bits, e.g. double key bits, folding key bits	2357
E05B  19/10	・	鍵棒への鍵先およびつかみの取り付け	Fastening the key bit and bow on the shank of the key	372
E05B  19/12	・	使用中に複数の鍵先が相互に動くようにした鍵	Keys with several bits moving relatively to each other when in use	81
E05B  19/14	・	二重鍵	Double keys	246
E05B  19/16	・	回転させずに使用する極薄の鍵	Extremely thin keys acting without rotation	103
E05B  19/18	・	使用前に調節できる鍵	Keys adjustable before use	382
E05B  19/20	・	合い鍵；錠のピッキング用具；その他の類似物	Skeleton keys; Devices for picking locks; Other devices for similar purposes	958
E05B  19/22	・	最終の使用が鎖錠か解錠を指示する装置をもつ鍵	Keys with devices for indicating whether the last operation was locking or unlocking	417
E05B  19/24	・	鍵の識別表示	Key-distinguishing marks	514
E05B  19/26	・	鍵への特殊材料の使用	Use of special materials for keys	939
E05B  21/00		薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラはボルトの動きに追従しないもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, in which the tumblers do not follow the movement of the bolt	687
E05B  21/02	・	同一のタンブラをもつもの	with identical tumblers	60
E05B  21/04	・	タンブラ上に止めピンをもつもの（Ｅ０５Ｂ２１／０２が優先）	with stop pins on the tumbler(<b>E05B21/02</b> takes precedence)	39
E05B  21/06	・	シリンダ錠，例．保護錠	Cylinder locks, e.g. protector locks	629
E05B  23/00		薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラはボルトの動きに追従するもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, in which the tumblers follow the movement of the bolt	407
E05B  25/00		薄板状のタンブラを鍵に対し垂直に動かす，回転鍵をもつ錠で、タンブラに特徴のあるもの	Locks with rotary keys moving lamelliform tumblers perpendicular to the key, characterised by the tumblers	564
E05B  25/02	・	鍵先の動きを切り換えるタンブラをもつもの	with tumblers in the cut-out of which the key bit is moved	123
E05B  25/04	・	止めピンが一鎖錠位置から他の鎖錠位置に傾斜状態で案内されるタンブラをもつもの	with tumblers in which the stop pin is guided from one locked position to the other in an inclined direction	27
E05B  25/06	・	止めピンが一鎖錠位置から他の鎖錠位置に湾曲した通路に沿って案内されるタンブラをもつもの	with tumblers in which the stop pin is guided from one locked position to the other along a curved path	34
E05B  25/08	・	鍵に係止する爪があるタンブラをもつもの	with tumblers with movable pawls engaging the key	41
E05B  25/10	・	開錠位置を示すため互いに係合するように作られたタンブラをもつもの	with tumblers formed to engage one another to determine their unlocked position	19
E05B  27/00		鍵を挿入することによりセットされるタンブラピンまたはタンブラボールをもつシリンダ錠	Cylinder locks with tumbler pins or balls that are set by pushing the key in	5785
E05B  27/02	・	鍵縁で操作されるもの	operated by the edge of the key	809
E05B  27/04	・・	半径方向に一列に配置されるもの	arranged radially in one row	1509
E05B  27/06	・・	二列以上の列に配置されるもの	arranged radially in more than one row	1198
E05B  27/08	・・	軸方向に配置されるもの	arranged axially	1718
E05B  27/10	・	鍵の他の面で操作されるもの，例．タンブラ上の突起を受入れる開口	operated by other surfaces of the key, e.g. openings receiving projections on the tumblers	1920
E05B  29/00		鍵を挿入することによりセットされる板タンブラをもつシリンダ錠	Cylinder locks with plate tumblers that are set by pushing the key in	2779
E05B  29/02	・	鍵縁で操作されるもの	operated by the edge of the key	518
E05B  29/04	・・	単一配置のもの	arranged singly	1017
E05B  29/06	・・	組配置のもの	arranged in pairs	426
E05B  29/08	・	鍵の他の面で操作されるもの	operated by other surfaces of the key	279
E05B  29/10	・・	湾曲したみぞまたは長孔により操作されるもの	operated by a curved groove or slot	559
E05B  29/12	・・	湾曲したリブにより操作されるもの	operated by a curved rib	42
E05B  29/14	・	軸方向と半径方向とに配置され板タンブラをもつもの	with both axially and radially arranged plate tumblers	35
E05B  31/00		鍵を挿入することによりセットされるタンブラピンまたはタンブラボールと，板タンブラの両方をもつシリンダ錠	Cylinder locks with both tumbler pins or balls and plate tumblers that are set by pushing the key in	482
E05B  33/00		鍵を挿入することによりセットされるタンブラをもつシリンダ錠で、ボルトは鍵以外の手段によって動かされるもの	Cylinder locks with tumblers that are set by pushing the key in, in which the bolt is moved by means other than the key	126
E05B  35/00		特殊な鍵または複数個の鍵を用いる錠	Locks for use with special keys or a plurality of keys	3670
E05B  35/02	・	鍵を横方向に移動できるもの	which can be shifted laterally	80
E05B  35/04	・	引っ張り鍵を用いるもの	for pull keys	382
E05B  35/06	・	ねじ込み鍵を用いるもの	for screw keys	215
E05B  35/08	・	複数個の鍵により操作されるもの	operable by a plurality of keys	795
E05B  35/10	・・	親鍵をもつもの	with master and pass keys	402
E05B  35/12	・・	二個の鍵の使用を要するもの，例．貸し金庫の錠	requiring the use of two keys, e.g. safe-deposit locks	995
E05B  35/14	・	異なる部分が別々の機構を操作する鍵をもつもの	with keys of which different parts operate separate mechanisms	301
E05B  37/00		符号錠（電気符号錠Ｅ０５Ｂ４９／００）；パズル錠	Permutation locks(electric permutation locks <b>E05B49/00</b>);Puzzle locks	3616
E05B  37/02	・	単一の軸に設けられ，各々が他に対して個別に調節できる回転円板または回転環をもつもの	with tumbler discs or rings arranged on a single axis, each disc being adjustable independently of the others	4103
E05B  37/04	・	単一の軸に設けられ，すべてが移動可能の握りの回転によって調節できる回転円板または回転環をもつもの	with tumbler discs on a single axis, all the discs being adjustable by rotating a shiftable knob	252
E05B  37/06	・・	南京錠にあるもの	in padlocks	187
E05B  37/08	・	単一の軸に設けられ，すべてが移動不能の握りの回転によって調節できる回転円板をもつもの	with tumbler discs on a single axis, all the discs being adjustable by a rotary knob which is not shifted	716
E05B  37/10	・・	南京錠にあるもの	in padlocks	196
E05B  37/12	・	数個の軸に回転円板をもつもの	with tumbler discs on several axes	1026
E05B  37/14	・・	南京錠にあるもの	in padlocks	136
E05B  37/16	・	二個またはそれ以上の押しまたは引きするノブ，スライダー，またはその類似物をもつもの	with two or more push or pull knobs, slides, or the like	965
E05B  37/18	・・	南京錠にあるもの	in padlocks	102
E05B  37/20	・	パズル錠	Puzzle locks	3520
E05B  37/22	・・	南京錠にあるもの	in padlocks	559
E05B  39/00		無断解錠の指示を与える錠	Locks giving indication of unauthorised unlocking	1258
E05B  39/02	・	破壊可能の封かんシールまたは封かん紙をもつもの［４］	with destructible seal closures or paper closures	1165
E05B  39/04	・	計数または登録装置をもつもの	with counting or registering devices	447
E05B  41/00		鎖錠されているか否かについての可視的表示をもつ錠	Locks with visible indication as to whether the lock is locked or unlocked	3551
E05B  43/00		時限錠	Time locks	1024
E05B  45/00		警報錠	Alarm locks	1032
E05B  45/02	・	機械的操作のベルをもつもの	with mechanically-operated bells	221
E05B  45/04	・	爆鳴装置をもつもの	with detonating alarm devices	76
E05B  45/06	・	電気警報錠	Electric alarm locks	7774
E05B  45/08	・・	錠の内部または受板に接点をもつもの	with contact making inside the lock or in the striking plate	1840
E05B  45/10	・・・	鍵の差し込みによるもの	by introducing the key	580
E05B  45/12	・・・	ボルトの移動によるもの	by movement of the bolt	352
E05B  45/14	・・	錠の外側に接点をもつもの	with contact making outside the lock	783
E05B  47/00		電気または磁気手段による錠またはその他の固定装置の操作または制御（電気符号錠Ｅ０５Ｂ４９／００）［２］	Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means(electric permutation locks <b>E05B49/00</b>)	47205
E05B  47/02	・	電磁手段によってボルトが操作されるようにした錠，ラッチまたはその部品	Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means	6658
E05B  47/04	・・	解錠の場合のみに使用するもの	for unlocking only	1874
E05B  47/06	・	電磁的操作の止め金によって機械的操作のボルトを制御するもの	Controlling mechanically-operated bolts by electromagnetically-operated detents	7909
E05B  47/08	・・	ウィングを閉じることによって圧縮されるばねにより引き戻されるボルト	the bolt being withdrawn by a spring which is stressed by closing the wing	126
E05B  49/00		電気符号錠；その回路	Electric permutation locks; Circuits therefor	35219
E05B  49/02	・	錠の内部に電気装置をもつもの	with electrical arrangements inside the lock	890
E05B  49/04	・	錠の外部に電気装置をもつもの	with electrical arrangements outside the lock	286
E05B  51/00		他の非機械的手段によって操作または制御される錠またはその他の鎖錠装置	Operating or controlling locks or other fastening devices by other non-mechanical means	1198
E05B  51/02	・	空気圧または液圧手段によるもの	by pneumatic or hydraulic means	2175
E05B  53/00		機械的伝動，例．遠隔操作，による錠の操作または制御	Operation or control of locks by mechanical transmissions, e.g. from a distance	3544
E05B  55/00		滑動ラッチが鎖錠ボルトとしても使用される錠	Locks in which a sliding latch is used also as a locking bolt	2780
E05B  55/02	・	タンブラによって止められるボルト	the bolt being secured by the tumbler	296
E05B  55/04	・	横棒またはターンバックル，および鎖錠ハンドルによって止められるボルト	the bolt being secured by the cross-bar or the turnbuckle and the handle being locked	377
E05B  55/06	・	分離されたハンドル	the handle being disconnected	226
E05B  55/08	・・	直交するボルトによって止められるボルト	the bolt being secured by transverse bolts	60
E05B  55/10	・・	止め手段のないボルト	without securing the bolt	23
E05B  55/12	・	かくし平行部材の操作によって止められるボルト	the bolt being secured by the operation of a hidden parallel member	433
E05B  55/14	・	ウィングハンドルの操作またはウィングハンドルまたはノブ内部の手段によって止められるボルト	the bolt being secured by the operation of a wing handle, or by means in the wing handle or knob	435
E05B  55/16	・・	単にウィング一側面上のハンドルの通常の操作によるもの	merely by normal use of the handle on one side of the wing	40
E05B  57/00		枢軸上で回動するラッチが鎖錠手段としても使用される錠	Locks in which a pivoted latch is used also as locking means	584
E05B  59/00		鎖錠ボルトと分離したラッチをもつ錠または複数個のラッチまたは鎖錠ボルトをもつ錠	Locks with latches separate from the lock-bolts, or with a plurality of latches or lock-bolts	2069
E05B  59/02	・	鎖錠ボルトを掛けるときラッチを止める装置をもつもの	with arrangements for securing the latch while shooting the lock-bolt	237
E05B  59/04	・	ラッチが鎖錠ボルトにより動かされる錠，鎖錠ボルトがラッチにより動かされる錠，または一つのラッチが他のものにより動かされる錠，または類似のもの	Locks in which the latch is moved by a lock-bolt, or the lock-bolt by a latch, or one latch by another, or the like	462
E05B  59/06	・	ラッチ内を滑る鎖錠ボルトをもつもの	with a lock-bolt slidable in the latch	40
E05B  61/00		ラッチ操作の装置をもつその他の錠	Other locks with provision for latching	780
E05B  63/00		特殊な構造的特徴をもつ錠	Locks with special structural characteristics	9025
E05B  63/02	・	ばねのないもの	without springs	220
E05B  63/04	・	ウィングの右側または左側に択一的に使用されるもの	for alternative use on the right-hand or left-hand side of wings	2527
E05B  63/06	・	長さ調節可能のボルトを持つもの	with lengthwise-adjustable bolts	805
E05B  63/08	・	掘込み錠	Mortise locks	1455
E05B  63/10	・・	ウィングに二個だけ円孔を要するもの	requiring only two cylindrical holes in the wing	202
E05B  63/12	・	保持具との係止を行うためにボルトで移送される手段をもつもの	with means carried by the bolt for interlocking with the keeper	1050
E05B  63/14	・	数個の錠が配列されたものまたは数個のボルトをもつ錠，例．一方の後に他方が配列されるもの（ラッチ操作手段をもつものＥ０５Ｂ５９／００，Ｅ０５Ｂ６１／００）［４］	Arrangement of several locks or locks with several bolts, e.g. arranged one behind the other(with provision for latching <b>E05B59/00</b>, <b>E05B61/00</b>)	13665
E05B  63/16	・	各側のハンドルが別個に動くもの	with the handles on opposite sides moving independently	638
E05B  63/18	・	ボルトを引き込み位置に保持するため鎖錠機構とは独立した装置をもつもの	with arrangements independent of the locking mechanism for retaining the bolt in the retracted position	1011
E05B  63/20	・・	ウィングが閉じるとき自動的に外れるもの	released automatically when the wing is closed	1476
E05B  63/22	・	面板に垂直な押し引き作用によって操作されるもの（Ｅ０５Ｂ３５／０４が優先）	operated by a pulling or pushing action perpendicular to the front plate(<b>E05B35/04</b> takes precedence)	1108
E05B  63/24	・	互いに係合する固着部材がそれぞれウィングとフレームとに装着されていて，かつ共に移動できる装置，例．これら固着部材の一方を動かすことで解錠するためのもの（掛け金錠Ｅ０５Ｂ６５／４８）［４］	Arrangements in which the fastening members which engage one another are mounted respectively on the wing and the frame and are both movable, e.g. for release by moving either of them (hasp locks <b>E05B65/48</b>)	1088
E05B  65/00		特殊用途の錠	Locks for special use	21344
E05B  65/02	・	薄肉，中空または金属薄板製ウィング用	for thin, hollow, or thin-metal wings	4188
E05B  65/04	・	一つの後に他が重なって，同じ側で枢着されたウィング用［４］	for wings, one behind the other, hinged on the same side	187
E05B  65/06	・	開き戸用	for swing doors	3347
E05B  65/08	・	引き戸用	for sliding wings	7953
E05B  65/10	・	非常とびら用	for panic or emergency doors	4503
E05B  65/44	・	家具用（ひき出し用Ｅ０５Ｂ６５／４６）	for furniture(for drawers <b>E05B65/46</b>)	3531
E05B  65/46	・	ひき出し用［２０１７．０１］	for drawers	3937
E05B  65/462	・・	２個以上のひき出し用［２０１７．０１］	for two or more drawers	704
E05B  65/463	・・・	インターロック機構または転倒防止機構，すなわち，一つのひき出しが開くと残りのひき出しのうち少なくとも一つが鎖錠されるもの［２０１７．０１］	Drawer interlock or anti-tilt mechanisms, i.e. when one drawer is open, at least one of the remaining drawers is locked	372
E05B  65/464	・・・・	隣接した端部同士をそろえる２個以上の鎖錠部材を一列に有したもの［２０１７．０１］	comprising two or more lock elements aligned in end-to-end abutting relation	176
E05B  65/465	・・・・	回転鎖錠バーをもつもの［２０１７．０１］	with rotary locking bars	58
E05B  65/466	・・・・	伸張性または可撓性部材をもつもの，例．ケーブル，バンド，チェーンまたはロープ［２０１７．０１］	with tensionable or flexible elements, e.g. cables, bands, chains or ropes	32
E05B  65/467	・・・	ひき出しの前方に固定された鎖錠バー［２０１７．０１］	Locking bars secured in front of the drawers	92
E05B  65/468	・・・	回転鎖錠バーを用いるもの（Ｅ０５Ｂ６５／４６５，Ｅ０５Ｂ６５／４６７が優先）［２０１７．０１］	using rotary locking bars(<b>E05B65/465</b>, <b>E05B65/467</b> take precedence)	98
E05B  65/48	・	掛け金錠（錠以外の掛け金固定具Ｅ０５Ｃ１９／０８）	Hasp locks(hasp fastenings other than locks <b>E05C19/08</b>)	839
E05B  65/50	・・	書類ケース用	for briefcases	550
E05B  65/52	・	衣服箱，箱，トランク，バスケット，旅行かばん，または類似のもの用の他の錠	Other locks for chests, boxes, trunks, baskets, travelling bags, or the like	18754
E05B  67/00		南京錠（符号錠Ｅ０５Ｂ３７／００）；その細部	Padlocks(permutation locks <b>E05B37/00</b>);Details thereof	4240
E05B  67/02	・	ケース	Cases	1042
E05B  67/04	・・	装甲ケース	Armoured cases	112
E05B  67/06	・	掛け金；掛け金の取り付け	Shackles; Arrangement of the shackle	1112
E05B  67/08	・・	ケース上に蝶着された掛け金をもつ南京錠	Padlocks with shackles hinged on the case	73
E05B  67/10	・・・	掛け金の自由端を止めるための装置をもつもの	with devices for securing the free end of the shackle	370
E05B  67/12	・・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	55
E05B  67/14	・・・	掛け金の蝶着端を止める装置をもつもの	with devices for securing the hinged end of the shackle	84
E05B  67/16	・・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	27
E05B  67/18	・・・	掛け金の両端を止める装置をもつもの	with devices for securing both ends of the shackle	187
E05B  67/20	・・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	47
E05B  67/22	・・	回転またはせん回運動をともない，またはともなわずに滑動する掛け金をもつ南京錠	Padlocks with sliding shackles, with or without rotary or pivotal movement	2094
E05B  67/24	・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	879
E05B  67/26	・・・	鍵を回動することによって，動かされる掛け金をもちまたはもたないもので，ねじ込み作用をもつもの	with screw action, with or without the shackle being moved by turning the key	45
E05B  67/28	・・	円形の掛け金をもつ南京錠	Padlocks with shackles forming a circle	281
E05B  67/30	・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	40
E05B  67/32	・・	はさみ状の掛け金をもつ南京錠	Padlocks with pincer-like shackles	84
E05B  67/34	・・・	シリンダ錠を組み込んだもの	with built-in cylinder locks	8
E05B  67/36	・	掛け金以外の閉鎖手段をもつ南京錠	Padlocks with closing means other than shackles	887
E05B  67/38	・	補助装置または保護装置	Auxiliary or protective devices	3657
E05B  69/00		衣類の鎖錠装置；鎖錠可能の衣類保持具またはハンガ	Devices for locking clothing; Lockable clothing holders or hangers	588
E05B  69/02	・	鎖錠可能の衣類掛け具（硬貨制御の鎖錠掛け具Ｇ０７Ｆ１７／１０）	Lockable clothing hooks (coin-controlled locking hooks <b>G07F17/10</b>)	122
E05B  71/00		南京錠以外の特に自転車用の錠（自転車と不可分の錠Ｂ６２Ｈ５／００）	Locks specially adapted for bicycles, other than padlocks(locks integral with cycles <b>B62H5/00</b>)	5777
E05B  71/02	・	符号錠装置をもつもの	with permutation locking devices	717
E05B  73/00		勝手な持運びに対して携帯用品を鎖錠する装置；このサブクラスの他のグループに分類されない鎖錠装置	Devices for locking portable objects against unauthorised removal; Locking devices not provided for in other groups of this subclass	7100
E05B  73/02	・	歩行者用ステッキまたはかさ用	for walking-sticks or umbrellas	346
E05B  75/00		手錠	Handcuffs	1406
E05B  77/00		特別な機能や目的を有する車両用の錠（特に自転車用の錠Ｅ０５Ｂ７１／００；非固定式の車両用屋根のためのロック装置Ｂ６０Ｊ７／１８５）［２０１４．０１］	Vehicle locks characterised by special functions or purposes(locks specially adapted for bicycles <b>E05B71/00</b>; locking arrangements for non-fixed vehicle roofs <b>B60J7/185</b>)	1111
E05B  77/02	・	事故のためもの［２０１４．０１］	for accident situations	723
E05B  77/04	・・	意図しない錠の作動を防止するもの，例．衝突時のアンラッチ動作を防止する［２０１４．０１］	Preventing unwanted lock actuation, e.g. unlatching, at the moment of collision	865
E05B  77/06	・・・	慣性力を用いる手段によるもの［２０１４．０１］	by means of inertial forces	621
E05B  77/08	・・	歩行者を保護するためのもの［２０１４．０１］	Arrangements for protection of pedestrians	209
E05B  77/10	・・	車体の変形時においても開放を可能とするもの，例．錠部材の変形を防止するもの［２０１４．０１］	Allowing opening in case of deformed bodywork, e.g. by preventing deformation of lock parts	174
E05B  77/12	・・	衝突時に自動的に施錠または解錠するもの［２０１４．０１］	Automatic locking or unlocking at the moment of collision	530
E05B  77/14	・	開扉時，または扉の開位置から閉位置への移動時の特別に制御された錠操作，例．ロックアウト（締め出し）防止，セルフキャンセル［２０１４．０１］	Specially controlled locking actions in case of open doors or in case of doors moved from an open to a closed position, e.g. lock-out prevention or self-cancelling	249
E05B  77/16	・・	アンラッチ時，すなわち開扉時の施錠動作を防止するもの［２０１４．０１］	Preventing locking with the bolt in the unlatched position, i.e. when the door is open	100
E05B  77/18	・・	セルフキャンセル機能を備えたキーレスロック，例．閉扉時に解錠されるもの［２０１４．０１］	Keyless locking with self-cancellation, e.g. resulting in an unlocking action when the door is being closed	79
E05B  77/20	・・・	セルフキャンセル機能を作動させないようにするもの，例．閉扉時のハンドル操作によるもの［２０１４．０１］	Override of self-cancellation, e.g. by actuation of the handle while the door is being closed	50
E05B  77/22	・	荷物室を除く車室内からの錠操作に関する機能［２０１４．０１］	Functions related to actuation of locks from the passenger compartment of the vehicle	423
E05B  77/24	・・	インサイドドアハンドル，シルボタン，ロックノブまたはそれに類似するものの使用を防止するもの［２０１４．０１］	preventing use of an inner door handle, sill button, lock knob or the like	273
E05B  77/26	・・・	特にチャイルドセーフ用［２０１４．０１］	specially adapted for child safety	849
E05B  77/28	・・・	盗難防止用，例．ダブルロック，スーパーロック［２０１４．０１］	for anti-theft purposes, e.g. double-locking or super-locking	590
E05B  77/30	・・	施錠されている扉をインサイドドアハンドルのみの操作により解錠，開扉可能とするもの，例，ワンモーション［２０１４．０１］	allowing opening by means of an inner door handle, even if the door is locked	305
E05B  77/32	・	施解錠部材とハンドルの同時操作を可能とするもの，例．解錠動作とアンラッチ動作との干渉を防ぐもの，アンチパニック［２０１４．０１］	allowing simultaneous actuation of locking or unlocking elements and a handle, e.g. preventing interference between an unlocking and an unlatching action	172
E05B  77/34	・	天候または塵埃に対する防護，例．浸水に対するもの（鍵穴の閉じ具または保護具Ｅ０５Ｂ１７／１４）［２０１４．０１］	Protection against weather or dirt, e.g. against water ingress(closures or guards for keyholes <b>E05B17/14</b>)	1361
E05B  77/36	・	防音；ガタツキ防止［２０１４．０１］	Noise prevention; Anti-rattling means	1014
E05B  77/38	・・	緩衝部材，弾性を有する案内部材または保持部材，例．ウイングを閉じる際のラッチとストライカの衝撃を緩衝するもの［２０１４．０１］	Cushion elements, elastic guiding elements or holding elements, e.g. for cushioning or damping the impact of the bolt against the striker during closing of the wing	1203
E05B  77/40	・・	防音層，例．コーティング，で覆われた錠部材［２０１４．０１］	Lock elements covered by silencing layers, e.g. coatings	166
E05B  77/42	・	錠部品の動きを緩衝するための手段，例．ハンドルの戻り動作を減速するもの（Ｅ０５Ｂ７７／３８が優先）［２０１４．０１］	Means for damping the movement of lock parts, e.g. slowing down the return movement of a handle(<b>E05B77/38</b> takes precedence)	315
E05B  77/44	・	盗難防止，例．不正工具による開放の防止（Ｅ０５Ｂ７７／２８が優先）［２０１４．０１］	Burglar prevention, e.g. protecting against opening by unauthorised tools(<b>E05B77/28</b> takes precedence)	1287
E05B  77/46	・	複数のウイングを同時に施錠するもの［２０１４．０１］	Locking several wings simultaneously	297
E05B  77/48	・・	電気的手段によるもの［２０１４．０１］	by electrical means	560
E05B  77/50	・・	空気圧または液圧手段によるもの［２０１４．０１］	by pneumatic or hydraulic means	68
E05B  77/52	・	他のウイングの閉鎖によりウイングが施錠されるもの［２０１４．０１］	Locking one wing by shutting another	53
E05B  77/54	・	車両の状態に応じて，自動的に施錠，あるいは解錠するもの，例．一定の速度を超えることによるもの（車両の衝突によるものＥ０５Ｂ７７／１２）［２０１４．０１］	Automatic securing or unlocking of bolts triggered by certain vehicle parameters, e.g. exceeding a speed threshold(triggered by vehicle collision <b>E05B77/12</b>)	672
E05B  79/00		車両用の錠やその部品の取り付けまたは連結［２０１４．０１］	Mounting or connecting vehicle locks or parts thereof	90
E05B  79/02	・	車両用の錠やその部品の取り付け［２０１４．０１］	Mounting of vehicle locks or parts thereof	1332
E05B  79/04	・・	車両へのケーシングの取り付け，例．ウイングへの取り付け［２０１４．０１］	Mounting of lock casings to the vehicle, e.g. to the wing	669
E05B  79/06	・・	ハンドルの取り付け，例．ウイングまたは錠装置への取り付け［２０１４．０１］	Mounting of handles, e.g. to the wing or to the lock	2087
E05B  79/08	・・	錠装置への個々の錠部材の取り付け，例．レバー部材［２０１４．０１］	Mounting of individual lock elements in the lock, e.g. levers	1878
E05B  79/10	・	可動の錠部品間の連結［２０１４．０１］	Connections between movable lock parts	902
E05B  79/12	・・	連結ロッドを用いるもの［２０１４．０１］	using connecting rods	677
E05B  79/14	・・・	互いに連結されたロッド［２０１４．０１］	the rods being linked to each other	140
E05B  79/16	・・・	ロッドを錠部品，例．レバー部材，に連結することに特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by means for linking the rods to other lock parts, e.g. to levers	344
E05B  79/18	・・・	ロッドの案内［２０１４．０１］	Rod guides	53
E05B  79/20	・・	可撓性の連結部材を用いるもの，例．ボーデンケーブル［２０１４．０１］	using flexible connections, e.g. Bowden cables	2539
E05B  79/22	・・	ハンドル，シルボタンまたはロックノブと，錠ユニット間の連結（ハンドルベースの錠装置への取り付けＥ０５Ｂ７９／０６）［２０１４．０１］	Operative connections between handles, sill buttons or lock knobs and the lock unit(mounting of non-movable base elements of a handle to a lock <b>E05B79/06</b>)	2853
E05B  81/00		駆動手段を備える車両用の錠［２０１４．０１］	Power-actuated vehicle locks	261
E05B  81/02	・	駆動手段の種類に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by the type of actuators used	119
E05B  81/04	・・	電気によるもの（電気回路Ｅ０５Ｂ８１／５４）［２０１４．０１］	Electrical(electrical circuits <b>E05B81/54</b>)	1378
E05B  81/06	・・・	ロータリーモーターを用いるもの［２０１４．０１］	using rotary motors	3578
E05B  81/08	・・・	電磁石またはソレノイドを用いるもの［２０１４．０１］	using electromagnets or solenoids	825
E05B  81/10	・・	液圧または空気圧によるもの（液圧または空気圧回路Ｅ０５Ｂ８１／５２）［２０１４．０１］	Hydraulic or pneumatic(hydraulic or pneumatic circuits <b>E05B81/52</b>)	391
E05B  81/12	・	駆動手段の機能，目的に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by the function or purpose of the powered actuators	247
E05B  81/14	・・	ラチェットを操作するもの，例．ラッチをアンラッチ動作させるため［２０１４．０１］	operating on bolt detents, e.g. for unlatching the bolt	1134
E05B  81/16	・・	施解錠動作のために錠部材を操作するもの［２０１４．０１］	operating on locking elements for locking or unlocking action	1039
E05B  81/18	・・	ボルトまたはラッチを移動させるもの（Ｅ０５Ｂ８１／２０が優先）［２０１４．０１］	to effect movement of bolts(<b>E05B81/20</b> takes precedence)	461
E05B  81/20	・・	ウイングの開き始めまたは閉じ終わりの補助を行うもの［２０１４．０１］	for assisting final closing or for initiating opening	1604
E05B  81/22	・・・	ストライカの移動によるもの［２０１４．０１］	by movement of the striker	158
E05B  81/24	・	駆動手段や駆動力伝動機構の構成に特徴を有するもの［２０１４．０１］	characterised by constructional features of the actuator or the power transmission	519
E05B  81/26	・・	出力部材［２０１４．０１］	Output elements	46
E05B  81/28	・・・	直線往復運動するもの［２０１４．０１］	Linearly reciprocating elements	309
E05B  81/30	・・・	回転運動するもの［２０１４．０１］	Rotary elements	348
E05B  81/32	・・	駆動手段における伝動機構の細部［２０１４．０１］	Details of the actuator transmission	660
E05B  81/34	・・・	ギア式伝動機構［２０１４．０１］	of geared transmissions	1346
E05B  81/36	・・・・	セクタギア，例．扇形歯車［２０１４．０１］	Geared sectors, e.g. fan-shaped gears	365
E05B  81/38	・・・・	遊星歯車［２０１４．０１］	Planetary gears	106
E05B  81/40	・・・	ねじ軸に沿って移動するナットまたはナット状の部材［２０１４．０１］	Nuts or nut-like elements moving along a driven threaded axle	245
E05B  81/42	・・・	カム［２０１４．０１］	Cams	410
E05B  81/44	・・・・	溝形状のカム［２０１４．０１］	in the form of grooves	92
E05B  81/46	・・・	クラッチ［２０１４．０１］	Clutches	308
E05B  81/48	・・	一方向のみに駆動される駆動手段［２０１４．０１］	Actuators being driven in a single direction	28
E05B  81/50	・・	駆動後に中立位置へ自動復帰する駆動手段，例．ばねによる［２０１４．０１］	Powered actuators with automatic return to the neutral position by non-powered means, e.g. by springs	186
E05B  81/52	・	空気圧または液圧回路（複数のウイングを同時に施錠するものＥ０５Ｂ７７／５０）［２０１４．０１］	Pneumatic or hydraulic circuits(for locking several wings simultaneously <b>E05B77/50</b>)	55
E05B  81/54	・	電気回路（複数のウイングを同時に施錠するものＥ０５Ｂ７７／４８）［２０１４．０１］	Electrical circuits(for locking several wings simultaneously <b>E05B77/48</b>)	896
E05B  81/56	・・	駆動手段の制御［２０１４．０１］	Control of actuators	1328
E05B  81/58	・・・	時間制御を含むもの，例．モータの駆動時間を制御するもの［２０１４．０１］	involving time control, e.g. for controlling run-time of electric motors	356
E05B  81/60	・・・	パルス制御を用いるもの，例．ＰＷＭ制御［２０１４．０１］	using pulse control, e.g. pulse-width modulation	99
E05B  81/62	・・・	電気的パラメータ，例．モータ電流の増加，により回路の開閉を行うもの［２０１４．０１］	for opening or closing of a circuit depending on electrical parameters, e.g. increase of motor current	132
E05B  81/64	・・	監視または検知，例．スイッチやセンサーを用いるもの［２０１４．０１］	Monitoring or sensing, e.g. by using switches or sensors	2029
E05B  81/66	・・・	ボルトまたはラッチの位置，状態［２０１４．０１］	the bolt position, i.e. the latching status	673
E05B  81/68	・・・・	ラチェットの位置を検知することによるもの［２０１４．０１］	by sensing the position of the detent	185
E05B  81/70	・・・	ウィングの位置［２０１４．０１］	the wing position	491
E05B  81/72	・・・	錠の状態，すなわち施解錠状態［２０１４．０１］	the lock status, i.e. locked or unlocked condition	713
E05B  81/74	・・・・	駆動手段の状態を検知することによるもの［２０１４．０１］	by sensing the state of the actuator	142
E05B  81/76	・・・	ハンドル操作の検知；使用者のハンドルへの接近の検知：ハンドルを用いて電気的にスイッチング動作を検出するもの［２０１４．０１］	Detection of handle operation; Detection of a user approaching a handle; Electrical switching actions performed by handles	1463
E05B  81/78	・・・・	ハンズフリーで施解錠するためのもの［２０１４．０１］	as part of a hands-free locking or unlocking operation	705
E05B  81/80	・・	電力供給に特徴を有するもの：非常用電力を適用するもの［２０１４．０１］	characterised by the power supply; Emergency power operation	263
E05B  81/82	・・・	車両本体のメインバッテリー以外のバッテリーを用いるもの［２０１４．０１］	using batteries other than the vehicle main battery	175
E05B  81/84	・・・	手動発電装置を用いるもの［２０１４．０１］	using manually operated generator means	22
E05B  81/86	・・・	コンデンサーを用いるもの［２０１４．０１］	using capacitors	148
E05B  81/88	・・・	誘導エネルギーを用いるもの［２０１４．０１］	using inductive energy transmission	38
E05B  81/90	・	電源異常時に手動で操作できるもの［２０１４．０１］	Manual override in case of power failure	1456
E05B  83/00		特定のウイングや車両に特に適した車両用の錠（自転車に特に適したものＥ０５Ｂ７１／００；非固定式の車両用屋根のためのロック装置Ｂ６０Ｊ７／１８５；無蓋の荷物収容室の側板またはテールゲートの掛け金手段Ｂ６２Ｄ３３／０３７）［２０１４．０１］	Vehicle locks specially adapted for particular types of wing or vehicle(locks specially adapted for bicycles <b>E05B71/00</b>; locking arrangements for non-fixed vehicle roofs <b>B60J7/185</b>; latching means for sideboards or tailgates of open load compartments <b>B62D33/037</b>)	3367
E05B  83/02	・	鉄道貨車，貨物コンテナまたはそれに類似するもののための錠；各種運搬用トラックの積載部のための錠［２０１４．０１］	Locks for railway freight-cars, freight containers or the like; Locks for the cargo compartments of commercial lorries, trucks or vans	1294
E05B  83/04	・・	スライドするウイングのためのもの［２０１４．０１］	for sliding wings	137
E05B  83/06	・・・	鉄道貨車［２０１４．０１］	of railway freight-cars	67
E05B  83/08	・・	固定手段を作動させるための長い棒を持つもの［２０１４．０１］	with elongated bars for actuating the fastening means	132
E05B  83/10	・・・	棒が回転するもの［２０１４．０１］	Rotary bars	305
E05B  83/12	・・	小型トラックの運転室と積載部との間の後部扉のためのもの（Ｅ０５Ｂ８３／０４，Ｅ０５Ｂ８３／０８が優先）［２０１４．０１］	for back doors of vans(<b>E05B83/04</b>, <b>E05B83/08</b> take precedence)	120
E05B  83/14	・・	封かん手段を有するもの［２０１４．０１］	with provisions for sealing	60
E05B  83/16	・	荷物室，トランク，ボンネットのための錠［２０１４．０１］	Locks for luggage compartments, car boot lids or car bonnets	1859
E05B  83/18	・・	トランク，後部の荷物室のためのもの［２０１４．０１］	for car boot lids or rear luggage compartments	2705
E05B  83/20	・・・	一つの開口部を閉じる複数のドアのためのもの［２０１４．０１］	with two or more wings, which together close a single compartment	118
E05B  83/22	・・	車両側部に設けられた荷物室のためのもの，例．バス，キャンピングカー［２０１４．０１］	for luggage compartments at the side of the vehicle, e.g. of buses or camper vans	115
E05B  83/24	・・	ボンネットのためのもの［２０１４．０１］	for car bonnets	2154
E05B  83/26	・・	荷物室に閉じ込められた人のための緊急開放手段［２０１４．０１］	Emergency opening means for persons trapped in the luggage compartment	156
E05B  83/28	・	グローブボックス，コンソールボックス，フューエルリッドまたはそれに類似するものの錠［２０１４．０１］	Locks for glove compartments, console boxes, fuel inlet covers or the like	774
E05B  83/30	・・	グローブボックス用［２０１４．０１］	for glove compartments	1351
E05B  83/32	・・	コンソールボックス用，例．座席の間に設けられるもの［２０１４．０１］	for console boxes, e.g. between passenger seats	419
E05B  83/34	・・	基本的に車体表面と面一のフューエルリッド用［２０１４．０１］	for fuel inlet covers essentially flush with the vehicle surface	967
E05B  83/36	・	乗降用扉またはそれに類似する扉用の錠［２０１４．０１］	Locks for passenger or like doors	7909
E05B  83/38	・・	ピラーレス車両用，すなわち閉扉位置において前方扉と後方扉とが接する車両［２０１４．０１］	for pillar-less vehicles, i.e.vehicles where a front and a back door engage each other in the closed position	144
E05B  83/40	・・	スライド扉用［２０１４．０１］	for sliding doors	991
E05B  83/42	・・	運搬用大型車両用，例．トラック，建設車両，大量輸送用の車両［２０１４．０１］	for large commercial vehicles, e.g. trucks, construction vehicles or vehicles for mass transport	336
E05B  83/44	・・	レジャー向け車両用，例．トレーラーハウスまたはキャンピングカー用［２０１４．０１］	for recreational vehicles, e.g. caravans or camper vans	215
E05B  85/00		Ｅ０５Ｂ７７／００〜Ｅ０５Ｂ８３／００までのグループに含まれない車両用の錠の細部［２０１４．０１］	Details of vehicle locks not provided for in groups <b>E05B77/00 to E05B83/00</b> 	5460
E05B  85/02	・	ケーシング［２０１４．０１］	Lock casings	1720
E05B  85/04	・	ストライカ［２０１４．０１］	Strikers	889
E05B  85/06	・	シリンダ錠の配置［２０１４．０１］	Lock cylinder arrangements	542
E05B  85/08	・	シルボタン，ガーニッシュボタン，インサイドドアロックノブ［２０１４．０１］	Sill-buttons, garnish buttons or inner door lock knobs	338
E05B  85/10	・	ハンドル［２０１４．０１］	Handles	4263
E05B  85/12	・・	インサイドドアハンドル［２０１４．０１］	Inner door handles	1242
E05B  85/14	・・	ウイングと平行な軸に枢着されるハンドル［２０１４．０１］	Handles pivoted about an axis parallel to the wing	338
E05B  85/16	・・・	ハンドルの長軸に直角な軸を回転軸とするハンドル［２０１４．０１］	a longitudinal grip part being pivoted at one end about an axis perpendicular to the longitudinal axis of the grip part	1219
E05B  85/18	・・・	ハンドルの長軸と平行な軸を回転軸とするハンドル［２０１４．０１］	a longitudinal grip part being pivoted about an axis parallel to the longitudinal axis of the grip part	540
E05B  85/20	・	ボルトまたはラッチ，ラチェット［２０１４．０１］	Bolts or detents	626
E05B  85/22	・・	直線的に移動するボルトまたはラッチ［２０１４．０１］	Rectilinearly moving bolts	729
E05B  85/24	・・	軸周りに回動するボルトまたはラッチ［２０１４．０１］	Bolts rotating about an axis	3254
E05B  85/26	・・・	ボルトまたはラッチとラチェットとの協働［２０１４．０１］	Cooperation between bolts and detents	1227
E05B  85/28	・・・	止め金に係止する部材が歯車状またはそれに類似する形状のもの［２０１４．０１］	in which the member engaging the keeper is shaped as a toothed wheel or the like	62
