D02J1/00	特殊構造にもとづく構造または特性の改良；物理的形状または断面形状の改良，維持または回復，例．ダイスまたは圧搾ローラの使用によるもの（表面のみの改良Ｄ０２Ｊ３／００）
D02J1/02	かさ高化，例．ループの形成（巻縮によるものＤ０２Ｇ）
D02J1/04	緻密化
D02J1/06	不規則性，例．節または他の不均一な特性，例．収縮の大小または強弱部分，の付与
D02J1/08	構成フィラメントの破壊を伴わない交錯化，例．乱気流の使用によるもの
D02J1/12	後処理により加工糸またはそれに類する糸のストレッチーバルク特性（伸縮／かさ高特性）の改良
D02J1/14	均一性の付与または不均一な特性の均一化
D02J1/16	摩擦またはこれに類似の作用によるもの，例．繊維の除去または再配列を目的とするもの
D02J1/18	分離または拡開によるもの
D02J1/20	応力付与または応力の緩和，例．振動または静電応力または放電によるもの
D02J1/22	伸長または緊張，収縮または弛緩によるもの，例．オーバーフィード装置，アンダーフィード装置を使用するもの，または伸長を防止することによるもの（緊張紡糸Ｄ０１Ｄ５／１２）
D02J1/221	｛前処理｝
D02J1/222	｛ガス雰囲気または流動層内における伸長｝
D02J1/223	｛液浴中の伸長｝
D02J1/224	｛伸長中の温度の選択または制御｝
D02J1/225	｛伸長装置の機械的特性｝
D02J1/226	｛ガイド器または伸長器の表面特性｝
D02J1/227	｛伸長張力の制御；伸長ネックの局所化；延伸ピン｝
D02J1/228	｛中間工程を含むまたは含まない２段階以上の伸長｝
D02J1/229	｛弛緩（巻縮と組み合わされたものＤ０２Ｇ１／２０）｝
D02J3/00	表面の改良
D02J3/02	研摩，擦過，切断，ひっかき切り込みによるもの（繊維をあらかじめ粗面化するもの，例．紡績用，Ｄ０１Ｇ３／００）
D02J3/04	刷毛によるもの
D02J3/06	みがき作用によるもの，例．つや出し
D02J3/08	押圧作用によるもの，例．カレンダがけまたはアイロンがけによるもの
D02J3/10	刻み目を付けることによるもの
D02J3/12	繊維の突出端を除去するもの
D02J3/14	剪断によるもの
D02J3/16	毛焼きによるもの
D02J3/18	特殊な物質，半固形または固形物で処理するもの，例．ワックスによる処理を行うもの（パッケージの形成に付随する事項Ｂ６５Ｈ７１／００；紡績，ねん糸工程に付随する手段として糸またはその類似物にワキシングをするものＤ０１Ｈ１３／３０）
D02J7/00	清浄，例．じんあい，浮遊繊維，毛焼きくずの除去（剪毛，毛焼きまたは他の方法で繊維突出端を除去するものと組み合わされたものＤ０２Ｊ３／１２，Ｄ０２Ｊ３／１４，Ｄ０２Ｊ３／１６）
D02J11/00	上記のいずれのグループにも包含されないが上記各グループに分類される工程の組み合わせ，前記工程の組み合わせを実施するための装置
D02J13/00	糸，より糸，ひも，ロープまたはこれらの類似物の加熱または冷却であって，このサブクラスに分類される工程のいずれにも特定されない事項（紡績またはより糸工程中の加熱，冷却または乾燥Ｄ０１Ｈ；糸またはその類似のものの乾燥一般Ｆ２６Ｂ）
D02J13/001	｛管または容器で行うもの｝
D02J13/003	｛少なくとも１つの静止表面，例．平板，との接触によるもの｝
D02J13/005	｛少なくとも１つの回転ロールとの接触によるもの｝
D02J13/006	｛流動層内で行うもの（流動層内における伸長Ｄ０２Ｊ１／２２２）｝
D02J13/008	｛蒸気を除去するもの｝
