G05F   1/00  \	0	0	5H410	G05F   1/00	24	電気量の単一または複数の所望値からの偏差を系の出力部で検出し，系内の装置へフィードバックし，これにより検出量を単一または複数の所望値へ復元する自動制御系，すなわち反作用系	Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
G05F   1/00  A	0	0	5H410	G05F   1/00	132	周波数の調整	Adjustment of frequency
G05F   1/00  B	0	1	5H410	G05F   1/00	29	周波数の検出	Detection of frequency
G05F   1/00  C	0	0	5H410	G05F   1/00	47	位相の調整	Adjustment of phase
G05F   1/00  D	0	0	5H410	G05F   1/00	50	インピ−ダンス，抵抗の調整	Adjustment of impedance and resistance
G05F   1/00  E	0	0	5H410	G05F   1/00	206	複数電源〔入力〕，複数負荷〔出力〕	Multiple power sources (inputs) and loads (outputs)
G05F   1/00  F	0	1	5H410	G05F   1/00	592	複数電源，並列運転	Multiple power sources and  parallel operation
G05F   1/00  G	0	1	5H410	G05F   1/00	529	複数負荷，複数出力	Multiple loads and outputs
G05F   1/00  H	0	2	5H410	G05F   1/00	52	正負出力	Positive/negative outputs
G05F   1/00  J	0	0	5H410	G05F   1/00	251	電源の切替え	Power switching
G05F   1/00  K	0	1	5H410	G05F   1/00	35	交流と直流	Direct and alternating currents
G05F   1/00  L	0	1	5H410	G05F   1/00	56	定電圧と定電流	Constant voltages and currents
G05F   1/00  M	0	0	5H410	G05F   1/00	129	構造	Structures
G05F   1/00  Z	0	0	5H410	G05F   1/00	141	その他のもの	Others
G05F   1/02  \	1	1	5H410	G05F   1/02	117	アークの電気的特性の調整［２００６．０１］	Regulating electric characteristics of arcs
G05F   1/04  \	2	2	5H410	G05F   1/04	2	可飽和磁気装置によるもの	by means of saturable magnetic devices
G05F   1/06  \	2	2	5H410	G05F   1/06	1	電子管装置によるもの	by means of discharge tubes
G05F   1/08  \	2	2	5H410	G05F   1/08	25	半導体装置によるもの	by means of semiconductor devices
G05F   1/10  \	1	1	5H410	G05F   1/10	71	電圧または電流の調整（Ｇ０５Ｆ１／０２が優先）［２００６．０１］	Regulating voltage or current (G05F 1/02 takes precedence)
G05F   1/10  A	1	0	5H410	G05F   1/10	419	プログラム制御，マイコンによるもの	by means of programme control and  microcomputers
G05F   1/10  B	1	0	5H410	G05F   1/10	362	ＯＰアンプによるもの	by means of OP amplifiers
G05F   1/10  C	1	0	5H410	G05F   1/10	69	ゲ−ト制御	Gate control
G05F   1/10  D	1	1	5H410	G05F   1/10	182	デイジタル方式	Digital system
G05F   1/10  E	1	1	5H410	G05F   1/10	77	ＰＵＴ	PUT
G05F   1/10  F	1	1	5H410	G05F   1/10	191	光	Light
G05F   1/10  G	1	1	5H410	G05F   1/10	167	温度，熱	Temperature and heat
G05F   1/10  H	1	1	5H410	G05F   1/10	57	磁気	Magnetism
G05F   1/10  J	1	0	5H410	G05F   1/10	128	線路電圧降下補償	Compensation for line voltage drop
G05F   1/10  K	1	0	5H410	G05F   1/10	28	電圧調整継電器	Voltage regulating relays
G05F   1/10  L	1	0	5H410	G05F   1/10	79	自動電圧調整器	Automatic voltage regulator
G05F   1/10  M	1	0	5H410	G05F   1/10	249	機械的操作によるもの	by means of mechanical operation
G05F   1/10  N	1	0	5H410	G05F   1/10	169	分圧器	Voltage divider
G05F   1/10  P	1	0	5H410	G05F   1/10	120	ダミ−負荷	Dummy load
G05F   1/10  Q	1	0	5H410	G05F   1/10	50	ダミ−抵抗	Dummy resistance
G05F   1/10  R	1	0	5H410	G05F   1/10	562	電流の調整	Current regulation
G05F   1/10  S	1	1	5H410	G05F   1/10	293	サイリスタによるもの	by means of thyristers
G05F   1/10  T	1	1	5H410	G05F   1/10	26	電子管によるもの	by means of electron tubes
G05F   1/10  U	1	1	5H410	G05F   1/10	60	リアクトルによるもの	by means of reactors
G05F   1/10  V	1	1	5H410	G05F   1/10	19	ダツプ付トランスによるもの	Tapped transformers
G05F   1/10  W	1	1	5H410	G05F   1/10	25	可変抵抗によるもの	by means of variable resistors
G05F   1/10  X	1	1	5H410	G05F   1/10	33	感温素子によるもの	by means of thermo-sensitive elements
G05F   1/10  Y	1	1	5H410	G05F   1/10	12	機械的操作によるもの	by means of mechanical operation
G05F   1/10  Z	1	0	5H410	G05F   1/10	482	その他のもの	Others
G05F   1/10 301 \	2	2	5H410	G05F   1/10	5	検出	Detection
G05F   1/10 301 A	2	0	5H410	G05F   1/10	489	電圧の検出	Voltage detection
G05F   1/10 301 B	2	0	5H410	G05F   1/10	409	電流の検出〔例，直流電流監視装置〕	Current detection, e.g. direct current monitor
G05F   1/10 301 C	2	0	5H410	G05F   1/10	24	インピ−ダンス，抵抗の検出	Detection of impedance and resistance
G05F   1/10 301 D	2	0	5H410	G05F   1/10	54	位相〔角〕の検出	Detection of phase (angle)
G05F   1/10 301 E	2	1	5H410	G05F   1/10	78	同期信号	Synchronous signals
G05F   1/10 301 F	2	0	5H410	G05F   1/10	76	表示	Display
G05F   1/10 301 G	2	0	5H410	G05F   1/10	66	試験，検査〔電源素子の電圧マ−ジン試験→Ｇ０１Ｒ〕	Test and inspection (voltage margin test of power source elements R GOIR)
G05F   1/10 301 Z	2	0	5H410	G05F   1/10	31	その他のもの	Others
G05F   1/10 302 \	2	2	5H410	G05F   1/10	2	フイ−ドバツク系	Feefback system
G05F   1/10 302 A	2	0	5H410	G05F   1/10	117	比較〔信号〕	Comparison (signal)
G05F   1/10 302 B	2	0	5H410	G05F   1/10	123	基準〔設定〕値	Reference value (setting value)
G05F   1/10 302 C	2	0	5H410	G05F   1/10	100	ゲインの調整	Gain adjustment
G05F   1/10 302 D	2	0	5H410	G05F   1/10	168	フイ−ドバツク信号の伝達	Transmission of feedback signals
G05F   1/10 302 Z	2	0	5H410	G05F   1/10	252	その他のもの	Others
G05F   1/10 303 \	2	2	5H410	G05F   1/10	5	起動・停止	Start and stop
G05F   1/10 303 A	2	0	5H410	G05F   1/10	248	起動	Start
G05F   1/10 303 B	2	1	5H410	G05F   1/10	280	ソフトスタ−ト	Soft start
G05F   1/10 303 C	2	0	5H410	G05F   1/10	64	停止	Stop
G05F   1/10 303 Z	2	0	5H410	G05F   1/10	90	その他のもの	Others
G05F   1/10 304 \	2	2	5H410	G05F   1/10	5	保護	Protection
G05F   1/10 304 A	2	0	5H410	G05F   1/10	232	異常検出	Error detection
G05F   1/10 304 B	2	1	5H410	G05F   1/10	167	監視	Monitor
G05F   1/10 304 C	2	1	5H410	G05F   1/10	149	表示，警報	Display and alarm
G05F   1/10 304 D	2	0	5H410	G05F   1/10	295	保護	Protection
G05F   1/10 304 E	2	0	5H410	G05F   1/10	143	異常電圧の検出	Detection of abnormal voltage
G05F   1/10 304 F	2	0	5H410	G05F   1/10	160	電圧に関する保護	Voltage protection
G05F   1/10 304 G	2	1	5H410	G05F   1/10	391	過電圧，サ−ジ電圧	Overvoltage and surge voltage
G05F   1/10 304 H	2	1	5H410	G05F   1/10	159	不足電圧	Undervoltage
G05F   1/10 304 J	2	0	5H410	G05F   1/10	73	異常電流の検出	Detection of abnormal current
G05F   1/10 304 K	2	1	5H410	G05F   1/10	6	非対称電流の検出	Detection of asymmetric current
G05F   1/10 304 L	2	0	5H410	G05F   1/10	116	電流に関する保護	Current protection
G05F   1/10 304 M	2	1	5H410	G05F   1/10	1010	過電流，突入電流	Overcurrent and inrush current
G05F   1/10 304 N	2	1	5H410	G05F   1/10	24	転流失敗に関するもの	Related to commutation failure
G05F   1/10 304 P	2	0	5H410	G05F   1/10	35	周波数変動の補償	Compensation for frequency variations
G05F   1/10 304 Q	2	0	5H410	G05F   1/10	222	温度補償，熱に関する保護，冷却	Temperature compensation, heat protection and cooling
G05F   1/10 304 Z	2	0	5H410	G05F   1/10	10	その他のもの	Others
G05F   1/12  \	2	2	5H420	G05F   1/12	236	最終制御装置により実際に調整される変量が交流であるもの（Ｇ０５Ｆ１／６２５が優先）［４］	wherein the variable is actually regulated by the final control device is ac (G05F 1/625 takes precedence) [4]
G05F   1/13  \	3	3	5H420	G05F   1/13	218	最終制御装置として鉄共振変成器を使用するもの［４］	using ferroresonant transformers as final control devices [4]
G05F   1/14  \	3	3	5H420	G05F   1/14	42	最終制御装置としてタップ付変圧器またはタップ切換インダクタを使用するもの［４］	using tap transformers or tap changing inductors as final control devices [4]
G05F   1/14  A	3	0	5H420	G05F   1/14	106	摺動変圧器を用いるもの	Using sliding transformers
G05F   1/14  B	3	0	5H420	G05F   1/14	95	誘導電圧調整器を用いるもの	Using induction voltage regulators
G05F   1/14  Z	3	0	5H420	G05F   1/14	707	その他のもの	Others
G05F   1/147  \	4	4	5H420	G05F   1/147	14	電動機駆動タップスイッチを有するもの［４］	with motor driven tap switch [4]
G05F   1/153  \	5	5	5H420	G05F   1/153	3	放電管または半導体装置によって制御されるもの［４］	controlled by discharge tubes or semiconductor devices [4]
G05F   1/16  \	4	4	5H420	G05F   1/16	6	電子管または半導体装置と組み合わされたもの	combined with discharge tubes or semiconductor devices
G05F   1/20  \	5	5	5H420	G05F   1/20	16	半導体装置のみ	semiconductor devices only
G05F   1/20  A	5	0	5H420	G05F   1/20	49	部分電圧制御	Partial voltage control
G05F   1/20  B	5	0	5H420	G05F   1/20	29	リアクトルの直並列制御	Serial and parallel control of reactors
G05F   1/20  Z	5	0	5H420	G05F   1/20	192	その他のもの	Others
G05F   1/22  \	4	4	5H420	G05F   1/22	6	飽和度の制御可能な磁気制御装置と組み合わされたもの	combined with separate magnetic control devices having a controllable degree of saturation
G05F   1/24  \	3	3	5H420	G05F   1/24	14	最終制御装置として降圧または昇圧変圧器を用いるもの	using bucking or boosting transformers as final control devices
G05F   1/24  A	3	0	5H420	G05F   1/24	356	直列トランスによるもの	by means of serial transformers
G05F   1/24  Z	3	0	5H420	G05F   1/24	100	その他のもの	Others
G05F   1/247  \	4	4	5H420	G05F   1/247	5	制御回路において電動機を有するもの［４］	with motor in control circuit [4]
G05F   1/253  \	4	4	5H420	G05F   1/253	7	電源と負荷との間に直列の複数の巻線を含む変圧器（Ｇ０５Ｆ１／２４７が優先）［４］	the transformers including plural windings in series between source and load (G05F 1/247 takes precedence) [4]
G05F   1/26  \	4	4	5H420	G05F   1/26	4	電子管または半導体装置と組み合わされたもの	combined with discharge tubes or semiconductor devices
G05F   1/30  \	5	5	5H420	G05F   1/30	7	半導体装置のみ	semiconductor devices only
G05F   1/32  \	3	3	5H420	G05F   1/32	589	最終制御装置として飽和度の制御可能な磁気装置をもつもの	using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices
G05F   1/325  \	4	4	5H420	G05F   1/325	2	特定コア構造を有するもの，例．ギャップ，開口，スロット，永久磁石［４］	with specific core structure, e.g. gap, aperture, slot, permanent magnet [4]
G05F   1/33  \	4	4	5H420	G05F   1/33	1	制御電流が通過する複線の巻線を有するもの［４］	with plural windings through which current to be controlled is conducted [4]
G05F   1/335  \	5	5	5H420	G05F   1/335	1	異なるコアにおけるもの［４］	on different cores [4]
G05F   1/34  \	4	4	5H420	G05F   1/34	0	電子管または半導体装置と組み合わされたもの	combined with discharge tubes or semiconductor devices
G05F   1/38  \	5	5	5H420	G05F   1/38	8	半導体装置のみ	semiconductor devices only
G05F   1/40  \	3	3	5H420	G05F   1/40	4	最終装置として電子管または半導体装置を用いたもの	using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices
G05F   1/42  \	4	4	5H420	G05F   1/42	197	電子管のみ	discharge tubes only
G05F   1/44  \	4	4	5H420	G05F   1/44	9	半導体装置のみ	semiconductor devices only
G05F   1/44  A	4	0	5H420	G05F   1/44	22	正負割合の制御	Control of positive-to-negative ratio
G05F   1/44  B	4	1	5H420	G05F   1/44	44	正負の対称化，ヒステリシスの除去	Symmetrical positive/negative arrangement, and elimination of hysteresis
G05F   1/44  C	4	2	5H420	G05F   1/44	77	偏磁防止	Prevention of field distortion
G05F   1/44  Z	4	0	5H420	G05F   1/44	29	その他のもの	Others
G05F   1/445  \	5	5	5H430	G05F   1/445	155	負荷と直列にトランジスタのあるもの［３］	being transistors in series with the load [3]
G05F   1/45  \	5	5	5H420	G05F   1/45	18	負荷と直列に制御整流器のあるもの［３］	being controlled rectifiers in series with the load [3]
G05F   1/45  A	5	0	5H420	G05F   1/45	318	ＡＣオンオフ制御	Alternating current on/off control
G05F   1/45  B	5	1	5H420	G05F   1/45	274	サイクル制御	Cycle control
G05F   1/45  C	5	1	5H420	G05F   1/45	116	ＡＣチヨツパ	Alternating current chopper
G05F   1/45  D	5	2	5H420	G05F   1/45	10	部分電圧を重畳するもの	wherein partial voltage is superimposed
G05F   1/45  E	5	0	5H420	G05F   1/45	43	多相交流	Multi-phase alternating current
G05F   1/45  F	5	0	5H420	G05F   1/45	78	オンオフ制御と位相制御の併用	Combined use of on/off control and phase control
G05F   1/45  Z	5	0	5H420	G05F   1/45	25	その他のもの	Others
G05F   1/455  \	6	6	5H420	G05F   1/455	38	位相制御をもつもの［３］	with phase control [3]
G05F   1/455  A	6	0	5H420	G05F   1/455	292	逆並列接続サイリスタによるもの	by means of anti-parallel connected thyristers
G05F   1/455  B	6	0	5H420	G05F   1/455	46	ブリツジ接続回路によるもの	by means of bridge-connected circuits
G05F   1/455  C	6	0	5H420	G05F   1/455	55	２端子素子によるもの	by means of two-terminal elements
G05F   1/455  D	6	0	5H420	G05F   1/455	137	多相交流	Multi-phase alternating current
G05F   1/455  Z	6	0	5H420	G05F   1/455	794	その他のもの	Others
G05F   1/46  \	2	2	5H420	G05F   1/46	771	最終制御装置により実際に調整される変量が直流であるもの（Ｇ０５Ｆ１／６２５が優先）［４］	wherein the variable actually regulated by the final control device is dc (G05F 1/625 takes precedence) [4]
G05F   1/52  \	3	3	5H420	G05F   1/52	2	最終制御装置として負荷と直列の放電管を使用するもの	using discharge tubes in series with the load as final control devices
G05F   1/54  \	4	4	5H420	G05F   1/54	2	非調整電源によって付加的に制御されるもの	additionally controlled by the unregulated supply
G05F   1/56  \	3	3	5H420	G05F   1/56	119	最終制御装置として負荷と直列の半導体装置を使用するもの	using semiconductor devices in series with the load as final control devices
G05F   1/56 310 \	4	4	5H430	G05F   1/56	20	負荷と直列にトランジスタのあるもの	with transistors arranged in series with loads
G05F   1/56 310 G	4	0	5H430	G05F   1/56	283	直列制御型安定化回路	Series-controlled stabilizer circuits
G05F   1/56 310 M	4	1	5H430	G05F   1/56	173	入力回路に特徴のあるもの	Characterized by input circuits
G05F   1/56 310 A	4	1	5H430	G05F   1/56	682	起動・停止に関するもの	Related to start and stop
G05F   1/56 310 B	4	2	5H430	G05F   1/56	241	タイミングに特徴を有するもの	Characterized by timing
G05F   1/56 310 J	4	2	5H430	G05F   1/56	219	起動回路	Starting circuit
G05F   1/56 310 L	4	1	5H430	G05F   1/56	458	帰還回路に特徴を有するもの	Characterized by feedback circuits
G05F   1/56 310 C	4	2	5H430	G05F   1/56	726	制御部に特徴を有するもの	Characterized by controller
G05F   1/56 310 D	4	2	5H430	G05F   1/56	669	検出部に特徴を有するもの	Characterized by detectors
G05F   1/56 310 E	4	2	5H430	G05F   1/56	748	基準電圧部に特徴を有するもの	Characterized by reference voltage units
G05F   1/56 310 F	4	2	5H430	G05F   1/56	489	比較増幅部に特徴を有するもの〔パルスの電圧比較回路→Ｈ０３Ｋ〕	Characterized by comparators (pulse voltage comparator circuit R H03K)
G05F   1/56 310 N	4	1	5H430	G05F   1/56	151	出力回路に特徴のあるもの	Characterized by output circuits
G05F   1/56 310 X	4	2	5H430	G05F   1/56	331	複数の出力を有するもの	with multiple outputs
G05F   1/56 310 Y	4	3	5H430	G05F   1/56	142	正負の出力を有するもの	with positive/negative outputs
G05F   1/56 310 H	4	1	5H430	G05F   1/56	378	リツプル軽減または定電圧範囲の拡大に関するもの	Related to ripple alleviation or expansion of constant voltage range
G05F   1/56 310 U	4	1	5H430	G05F   1/56	315	安定化回路が多段であるもの	wherein stabilizer circuits are designed in multiple stages
G05F   1/56 310 V	4	1	5H430	G05F   1/56	394	安定化回路が並列接続されているもの	wherein stabilizer circuits are connected in parallel
G05F   1/56 310 W	4	1	5H430	G05F   1/56	173	出力が可変であるもの	wherein outputs are variable
G05F   1/56 310 R	4	1	5H430	G05F   1/56	109	表示	Display
G05F   1/56 310 K	4	1	5H430	G05F   1/56	608	切換回路を有するもの	with switching circuits
G05F   1/56 310 P	4	1	5H430	G05F   1/56	259	ＦＥＴを用いたもの	Using FET
G05F   1/56 310 Q	4	1	5H430	G05F   1/56	266	ＩＣ化	Using IC configuration
G05F   1/56 310 S	4	0	5H430	G05F   1/56	491	トランジスタによる電流調整	Current adjustment by transistors
G05F   1/56 310 T	4	1	5H430	G05F   1/56	505	直列制御型定電流回路	Series-controlled constant voltage circuits
G05F   1/56 310 Z	4	0	5H430	G05F   1/56	1130	その他	Others
G05F   1/56 320 \	5	5	5H430	G05F   1/56	17	保護動作に特徴のあるもの	Characterized by protective actions
G05F   1/56 320 C	5	0	5H430	G05F   1/56	924	電圧または電流の異常時の保護に関するもの	Related to protection when voltage or current is faulty
G05F   1/56 320 S	5	1	5H430	G05F   1/56	348	負荷短絡時の保護	Protection against load short-circuiting
G05F   1/56 320 A	5	1	5H430	G05F   1/56	371	回路を遮断するもの	wherein circuits are shut out
G05F   1/56 320 B	5	1	5H430	G05F   1/56	157	出力特性に特徴を有するもの	Characterized by output characteristics
G05F   1/56 320 E	5	2	5H430	G05F   1/56	260	ホ−ルドバツク保護〔フの字特性を有するもの〕	Holdback protection (with greater-than-symbol-shaped characteristics)
G05F   1/56 320 R	5	1	5H430	G05F   1/56	84	自動復帰保護回路	Automatic recovery protection circuits
G05F   1/56 320 F	5	1	5H430	G05F   1/56	85	入力時の保護	Protection against input
G05F   1/56 320 G	5	1	5H430	G05F   1/56	106	逆極性・逆接続保護	Protection against reversed polarity and connection
G05F   1/56 320 H	5	0	5H430	G05F   1/56	159	過熱保護	Protection against overheating
G05F   1/56 320 U	5	0	5H430	G05F   1/56	220	温度補償	Compensation for temperature
G05F   1/56 320 T	5	1	5H430	G05F   1/56	174	直列制御型安定化回路の温度補償	Compensation for temperature in series-controlled stabilizer circuits
G05F   1/56 320 Z	5	0	5H430	G05F   1/56	39	その他のもの	Others
G05F   1/56 330 \	4	4	5H420	G05F   1/56	1	負荷と直列に制御整流器のあるもの	with control rectifiers in series with loads
G05F   1/56 330 A	4	0	5H420	G05F   1/56	469	ＤＣオンオフ制御	Direct current on/off control
G05F   1/56 330 B	4	1	5H420	G05F   1/56	43	半波制御	Half-wave control
G05F   1/56 330 C	4	1	5H420	G05F   1/56	489	ＤＣチヨツパ	Direct control chopper
G05F   1/56 330 D	4	2	5H420	G05F   1/56	8	部分電圧を重畳するもの	wherein partial voltage is superimposed
G05F   1/56 330 E	4	0	5H420	G05F   1/56	422	ＤＣ位相制御	Direct current phase control
G05F   1/56 330 F	4	1	5H420	G05F   1/56	65	継続接続回路	Continuously connected circuits
G05F   1/56 330 G	4	1	5H420	G05F   1/56	115	ブリツジ整流回路	Bridge rectifier circuits
G05F   1/56 330 H	4	0	5H420	G05F   1/56	7	オンオフ制御と位相制御の併用	Combined use of on/off control and phase control
G05F   1/56 330 Z	4	0	5H420	G05F   1/56	23	その他のもの	Others
G05F   1/563  \	4	4	5H420	G05F   1/563	71	２段の調整を含むもので，２段のうち少なくとも１段は出力レベルに応答するもの，例．粗および微調整［４］	including two stages of regulation, at least one of which is output level responsive, e.g. coarse and fine regulation [4]
G05F   1/565  \	4	4	5H420	G05F   1/565	33	出力，例．電流，電圧，力率，の偏差に応答する手段に加えて，制御装置または負荷の状態の検知を行うもの（Ｇ０５Ｆ１／５６３が優先）［４］	sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor (G05F 1/563 takes precedence) [4]
G05F   1/567  \	5	5	5H420	G05F   1/567	19	温度補償のためのもの［４］	for temperature compensation [4]
G05F   1/569  \	5	5	5H420	G05F   1/569	21	保護のためのもの［４］	for protection [4]
G05F   1/571  \	6	6	5H420	G05F   1/571	4	過電圧検出器を持つもの［４］	with overvoltage detector [4]
G05F   1/573  \	6	6	5H420	G05F   1/573	21	過電流検出器を持つもの［４］	with overcurrent detector [4]
G05F   1/575  \	4	4	5H420	G05F   1/575	18	フイードバック回路によって特徴づけられたもの［４］	characterised by the feedback circuit [4]
G05F   1/577  \	4	4	5H420	G05F   1/577	11	複数の負荷のためのもの［４］	for plural loads [4]
G05F   1/585  \	5	5	5H420	G05F   1/585	172	反対極性の電圧を与えるもの［４］	providing voltages of opposite polarities [4]
G05F   1/59  \	4	4	5H420	G05F   1/59	11	単一負荷のための最終制御装置として複数の半導体装置を含むもの［４］	including plural semiconductor devices as final control devices for a single load [4]
G05F   1/595  \	5	5	5H420	G05F   1/595	1	半導体装置が直列に結合されたもの［４］	semiconductor devices connected in series [4]
G05F   1/607  \	3	3	5H420	G05F   1/607	1	最終制御装置として負荷と並列の放電管を使用するもの［３］	using discharge tubes in parallel with the load as final control devices [3]
G05F   1/61  \	4	4	5H420	G05F   1/61	1	２段の調整を含むもので，２段のうち少なくとも１段は出力レベルに応答するもの［４］	including two stages of regulation, at least one of which is output level responsive [4]
G05F   1/613  \	3	3	5H420	G05F   1/613	62	最終制御装置として負荷と並列の半導体装置を使用するもの［３］	using semiconductor devices in parallel with the load as final control devices [3]
G05F   1/613 310 \	4	4	5H430	G05F   1/613	295	負荷と並列にトランジスタのあるもの	with transistors in parallel to loads
G05F   1/613 320 \	4	4	5H420	G05F   1/613	21	負荷と並列に制御整流器のあるもの	with control rectifiers in  parallel with loads
G05F   1/614  \	4	4	5H420	G05F   1/614	1	２段の調整を含むもので，２段のうち少なくとも１段は出力レベルに応答するもの［４］	including two stages of regulation, at least one of which is output level responsive [4]
G05F   1/618  \	3	3	5H420	G05F   1/618	9	最終制御装置として負荷と直列および並列の半導体装置を使用するもの［４］	using semiconductor devices in series and in parallel with the load as final control devices [4]
G05F   1/618 310 \	4	4	5H430	G05F   1/618	183	負荷と直列および並列にトランジスタのあるもの	with transistors in series and parallel to loads
G05F   1/618 320 \	4	4	5H420	G05F   1/618	7	負荷と直列および並列に制御整流器のあるもの	with control rectifiers in series and parallel to loads
G05F   1/62  \	3	3	5H420	G05F   1/62	9	降圧または昇圧直流電源を用いるもの	using bucking or boosting dc sources
G05F   1/625  \	2	2	5H420	G05F   1/625	0	実際に調整される変量が交流または直流に無関係なもの［４］	wherein it is irrelevant whether the variable actually regulated is ac or dc [4]
G05F   1/63  \	3	3	5H420	G05F   1/63	8	最終制御装置として負荷と直列の可変インピーダンスを使用するもの［４］	using variable impedances in series with the load as final control devices [4]
G05F   1/635  \	4	4	5H420	G05F   1/635	3	ホール効果素子，磁気抵抗またはサーミスタを使うもの［４］	being Hall effect devices, magnetoresistors or thermistors [4]
G05F   1/644  \	4	4	5H420	G05F   1/644	0	圧力感知抵抗器を使用するもの［４］	being pressure-sensitive resistors [4]
G05F   1/648  \	4	4	5H420	G05F   1/648	4	選択可能な複数の抵抗器を使用するもの［４］	being plural resistors among which a selection is made [4]
G05F   1/652  \	3	3	5H420	G05F   1/652	10	最終制御装置として負荷と並列の可変インピーダンスを使用するもの［４］	using variable impedances in parallel with the load as final control devices [4]
G05F   1/656  \	3	3	5H420	G05F   1/656	1	最終制御装置として負荷と直列および並列の可変インピーダンスを使用するもの［４］	using variable impedances in series and in parallel with the load as final control devices [4]
G05F   1/66  \	1	1	5H420	G05F   1/66	12	電力の調整	Regulating electric power
G05F   1/66  A	1	0	5H420	G05F   1/66	217	デマンド制御	Demand control
G05F   1/66  B	1	0	5H420	G05F   1/66	204	フリツカ抑制	Flicker control
G05F   1/66  Z	1	0	5H420	G05F   1/66	297	その他のもの	Others
G05F   1/67  \	2	2	5H420	G05F   1/67	130	発電機から，例．太陽電池から，電力を最大利用するもの［４］	to the maximum power available from a generator, e.g. from solar cell [4]
G05F   1/67  A	2	0	5H420	G05F   1/67	2145	太陽電池からのもの〔太陽電池と蓄電池の両方を使うもの→Ｈ０２Ｊ〕	from solar batteries (using both solar batteries and storage batteries R H02J)
G05F   1/67  B	2	0	5H420	G05F   1/67	177	燃料電池からのもの〔例．燃料電池用電力変換装置〕	from fuel batteries, e.g. power converter for fuel cells
G05F   1/67  Z	2	0	5H420	G05F   1/67	126	その他のもの	Others
G05F   1/70  \	1	1	5H420	G05F   1/70	56	力率の調整；無効電流または無効電力の調整［３］	Regulating power factor; Regulating reactive current or power [3]
G05F   1/70  A	1	0	5H420	G05F   1/70	122	力率，無効電力の検出	Detection of power factors and reactive power
G05F   1/70  B	1	0	5H420	G05F   1/70	102	Ｖ−Ｑ制御	V-Q control
G05F   1/70  C	1	0	5H420	G05F   1/70	49	回転形調相機	Rotary condensers
G05F   1/70  D	1	1	5H420	G05F   1/70	91	同期形	Synchronous condensers
G05F   1/70  E	1	0	5H420	G05F   1/70	57	静止形調相機	Static condensers
G05F   1/70  F	1	1	5H420	G05F   1/70	271	コンデンサによるもの	by means of capacitors
G05F   1/70  G	1	2	5H420	G05F   1/70	81	直列コンデンサによるもの	by means of series capacitors
G05F   1/70  H	1	2	5H420	G05F   1/70	332	並列コンデンサによるもの	by means of parallel capacitors
G05F   1/70  J	1	1	5H420	G05F   1/70	432	リアクトルによるもの	by means of reactors
G05F   1/70  K	1	1	5H420	G05F   1/70	319	コンデンサとリアクトルの組合せによるもの	by a combination of capacitors and rectors
G05F   1/70  L	1	1	5H420	G05F   1/70	610	変換器によるもの	by means of converters
G05F   1/70  M	1	2	5H420	G05F   1/70	74	サイクロコンバ−タによるもの	by means of cycle-converters
G05F   1/70  N	1	2	5H420	G05F   1/70	133	瞬時無効電力制御	Instantaneous reactive power control
G05F   1/70  P	1	2	5H420	G05F   1/70	34	直流送電におけるもの	for d.c. power transmission
G05F   1/70  Q	1	0	5H420	G05F   1/70	32	回転形と静止形の組合せによるもの	by a combination of static and rotary devices
G05F   1/70  R	1	0	5H420	G05F   1/70	55	異常検出	Error detection
G05F   1/70  S	1	0	5H420	G05F   1/70	120	保護	Protection
G05F   1/70  Z	1	0	5H420	G05F   1/70	400	その他のもの〔回路網の力率改善→Ｈ０２Ｊ〕	Others (improvement circuit network power factor R H02J)
G05F   3/00  \	0	0	5H420	G05F   3/00	29	自己調整特性を有する一つの非制御素子，または複数の素子から成る組合せであって自己調整特性を有するものによって，電気的変量を調整する非反作用系	Non-retroactive systems for regulating electric variables by using an uncontrolled element, or an uncontrolled combination of elements, such element or such combination having self-regulating properties
G05F   3/02  \	1	1	5H420	G05F   3/02	16	電流または電圧の調整	Regulating voltage or current
G05F   3/02  A	1	0	5H420	G05F   3/02	31	感光	Sensitive to light
G05F   3/02  B	1	0	5H420	G05F   3/02	85	感温，感熱	Sensitive to temperature and heat
G05F   3/02  C	1	0	5H420	G05F   3/02	13	感磁	Sensitive to magnetism
G05F   3/02  D	1	0	5H420	G05F   3/02	10	感圧	Sensitive to pressure
G05F   3/02  Z	1	0	5H420	G05F   3/02	19	その他のもの	Others
G05F   3/04  \	2	2	5H420	G05F   3/04	35	交流のもの	wherein the variable is ac
G05F   3/06  \	3	3	5H420	G05F   3/06	110	飽和および非飽和のインダクタ装置を組み合わせて使用するもの，例．共振回路と組み合わされているもの	using combinations of saturated and unsaturated inductive devices, e g. combined with resonant circuit
G05F   3/08  \	2	2	5H420	G05F   3/08	68	直流のもの	wherein the variable is dc
G05F   3/10  \	3	3	5H420	G05F   3/10	33	非線形特性を有する非制御素子を使用するもの［４］	using uncontrolled devices with non-linear characteristics [4]
G05F   3/12  \	4	4	5H420	G05F   3/12	33	グロー放電管のあるもの	being glow discharge tubes
G05F   3/16  \	4	4	5H420	G05F   3/16	315	半導体装置であるもの［３］	being semiconductor devices [3]
G05F   3/18  \	5	5	5H420	G05F   3/18	391	ツエナダイオードを用いるもの［３］	using Zener diodes [3]
G05F   3/20  \	5	5	5H420	G05F   3/20	101	ダイオードトランジスタの組合せを用いるもの（Ｇ０５Ｆ３／１８が優先）［３］	using diode-transistor combinations (G05F 3/18 takes precedence) [3]
G05F   3/22  \	6	6	5H420	G05F   3/22	47	トランジスタはバイポーラ型のみであるもの（Ｇ０５Ｆ３／２６，Ｇ０５Ｆ３／３０が優先）［４］	wherein the transistors are of the bipolar type only (G05F 3/26, G05F 3/30 take precedence) [4]
G05F   3/22  A	6	0	5H420	G05F   3/22	151	電流制限	Current limiting
G05F   3/22  Z	6	0	5H420	G05F   3/22	199	その他のもの	Others
G05F   3/24  \	6	6	5H420	G05F   3/24	84	トランジスタは電界効果型のみであるもの（Ｇ０５Ｆ３／２６，Ｇ０５Ｆ３／３０が優先）［４］	wherein the transistors are of the field-effect type only (G05F 3/26, G05F 3/30 take precedence) [4]
G05F   3/24  A	6	0	5H420	G05F   3/24	445	電流調整	Current adjustment
G05F   3/24  B	6	0	5H420	G05F   3/24	552	電源間を分圧するもの	Voltage division between power sources
G05F   3/24  Z	6	0	5H420	G05F   3/24	977	その他のもの	Others
G05F   3/26  \	6	6	5H420	G05F   3/26	1585	カレントミラー［４］	Current mirrors [4]
G05F   3/28  \	7	7	5H420	G05F   3/28	17	非線形電流増幅器と組み合わされたもの［４］	combined with a non-linear current amplifier [4]
G05F   3/30  \	6	6	5H420	G05F   3/30	988	異なる電流密度で働く２つのバイポーラトランジスタのベース・エミッタ電圧間の差を用いる調整器（Ｇ０５Ｆ３／２６が優先）［４］	Regulators using the difference between the base-emitter voltages of two bipolar transistors operating at different current densities (G05F 3/26 takes precedence) [4]
G05F   5/00  \	0	0	5H420	G05F   5/00	37	系の電気入力部において偏差検出を行ない，そして調整出力を得るように系内の装置を制御する電気的変量の調整系	Systems for regulating electric variables by detecting deviations in the electric input to the system and thereby controlling a device within the system to obtain a regulated output
G05F   5/00  A	0	0	5H420	G05F   5/00	64	フイ−ドバツクとの併用	Combined use with feedback
G05F   5/00  B	0	1	5H420	G05F   5/00	67	電源電圧と負荷電圧を直接比較するもの	wherein power voltage and load voltage are compared directly
G05F   5/00  Z	0	0	5H420	G05F   5/00	461	その他のもの	Others
G05F   5/02  \	1	1	5H420	G05F   5/02	9	電子管または３端子以上の半導体素子を使用する位相制御型スイッチング方式［４］	Phase controlled switching using electronic tubes or three or more terminal semiconductive devices [4]
G05F   5/04  \	1	1	5H420	G05F   5/04	4	最終制御装置として変圧器またはインダクタを使用するもの［４］	using a transformer or inductor as the final control device [4]
G05F   5/06  \	2	2	5H420	G05F   5/06	1	可飽和であるもの［４］	saturable [4]
G05F   5/08  \	1	1	5H420	G05F   5/08	0	線形作動最終制御装置を使用するもの［４］	using a linearly acting final control device [4]
G05F   7/00  \	0	0	5H420	G05F   7/00	90	磁気的変量の調整［２００６．０１］	Regulating magnetic variables
