B60J1/00	窓；風防ガラス；そのための付属装置（Ｂ６０Ｊ１０／００が優先；窓に代えるエアーカーテンＢ６０Ｊ９／０４；｛フロントガラス用防水線条Ｂ６０Ｊ１０／０２；摺動窓ガラス用封止サッシガイドＢ６０Ｊ１０／０４；人体攻撃に対して搭乗者を保護するための車両内部のガラスの仕切り壁Ｂ６０Ｒ２１／１２｝)
B60J1/001	｛車両用二重ガラス｝
B60J1/002	｛クリアな視界用手段をもつもの，例．防霜または曇り止めガラス，雨よけ（Ｈ０５Ｂ３／８４，Ｈ０５Ｂ３／８６における窓の加熱）｝
B60J1/003	｛リヤシートの風防ガラス｝
B60J1/004	｛窓の取り付け｝
B60J1/005	｛取り付け中に位置決め手段を使用するもの｝
B60J1/006	｛クリップ，接着剤，等のような固定手段に特徴があるもの（シールに一体化されているものＢ６０Ｊ１０／０２）｝
B60J1/007	｛車両に取り付けられるフレームに受けられるもの｝
B60J1/008	｛特殊な形状のもの，例．傾斜端，取付穴，曲がった窓，屋根，ドア，等と一体形成される時のような独特な湾曲｝
B60J1/02	車両前部に配置したもの｛例．ガラスの構造，ガラスの取付（風防ガラス取り付けアンテナ線上へのものＨ０１Ｑ１／１２７１）｝
B60J1/025	｛仮の風防ガラス｝
B60J1/04	調整できるもの
B60J1/06	２枚以上の窓ガラスから成るもの
B60J1/08	車両側部に配置したもの
B60J1/085	｛取り外し可能に取り付けられたもの｝
B60J1/10	固定したもの｛（Ｂ６０Ｊ１／０８５が優先）｝
B60J1/12	調整できるもの
B60J1/14	軸支または回転運動をするもの
B60J1/16	しゅう動するもの
B60J1/17	垂直にしゅう動するもの
B60J1/18	車両後部に配置したもの｛（リアウインドウに統合された光学的視認装置，例．フレネルレンズＢ６０Ｒ１／００１）｝
B60J1/1807	｛コンバーティブル車用の可動なもの｝
B60J1/1815	｛調整不可能に取り付けられていてソフトトップカバーとともに動くもの｝
B60J1/1823	｛ハードトップまたはソフトトップに対して調整可能，例．回転可能｝
B60J1/183	｛しゅう動するもの｝
B60J1/1838	｛コンバーティブルでない車用の可動なもの｝
B60J1/1846	｛窓がしゅう動可能なもの｝
B60J1/1853	｛車両長手方向に対して横方向に水平にしゅう動｝
B60J1/1861	｛垂直にしゅう動，例．後部ドアの開放前に後部ドアの下部へしゅう動｝
B60J1/1869	｛屋根に平行な終端位置までしゅう動｝
B60J1/1876	｛固定軸に対して窓が回転可能なもの｝
B60J1/1884	｛水平軸のまわりを回動可能なもの｝
B60J1/1892	｛窓がリンクシステムにより動かされるもの｝
B60J1/20	付属装置，例．風防具，ブラインド（防眩具Ｂ６０Ｊ３／００；屋根開口部に関連する風偏向器Ｂ６０Ｊ７／２２；窓または風防ガラス用の取り外し可能な外部保護カバーＢ６０Ｊ１１／０８；｛車両用空力スポイラＢ６２Ｄ３５／００；｝透明または反射する部分に特に適合した加熱装置Ｈ０５Ｂ３／８４）
B60J1/2002	｛特に汚れ防止に適合する風防具，例．サイドウインドウ用（シール装置と統合されているものＢ６０Ｊ１０／０２５）｝
B60J1/2005	｛風防ガラス用｝
B60J1/2008	｛リアウインドウ用｝
B60J1/2011	｛ブラインド；熱または光の強度を減少させるカーテンまたはスクリーン（運転者または乗員の目をくらます強い光に対する手段Ｂ６０Ｊ３）｝
B60J1/2013	｛ローラブラインド（屋根用Ｂ６０Ｊ７／００１５；荷物カバー用Ｂ６０Ｒ５／０４７；ビルの開口部用Ｅ０６Ｂ９／４０）｝
B60J1/2016	｛ローラーブラインドを動作するための制御手段，例．電子制御を用いるもの｝
B60J1/2019	｛動力駆動されるもの，例．電気，液体または空気アクチュエータにより駆動されるもの｝
B60J1/2022	｛押すためのまたは押し引きするためのバーに作動するスクリューロッドまたは延長可能なロッドを有するもの（回転アームＢ６０Ｊ１／２０５５）｝
B60J1/2025	｛引張り専用の引き込みバーに結合された可撓性駆動要素，例．コード，ワイヤーまたはケーブル｝
B60J1/2027	｛押すためのまたは押し引きするための引き込みバーに作動する，曲げ防止ガイドされた可撓性駆動要素，例.．ボウデンケーブル｝
B60J1/203	｛手動駆動のためのメカニズム，例．クランクまたはカーテンコード｝
B60J1/2033	｛スプリングモーターに特徴のあるもの｝
B60J1/2036	｛構造要素に特徴のあるもの｝
B60J1/2038	｛収納ボックス｝
B60J1/2041	｛結合されたシート，例．シートの形状，シート内の補強，そのための材料｝
B60J1/2044	｛引き込みバー，それに結合された要素を含む，例．スライディングシュー，把持要素またはプルコード｝
B60J1/2047	｛終端位置保持部材，例．吸引カップ，車両のフック，ガイドのぎざぎざ｝
B60J1/205	｛巻き取りチューブ，例．テレスコピックチューブまたは円錐形上のチューブ｝
B60J1/2052	｛ガイド｝
B60J1/2055	｛回動アーム｝
B60J1/2058	｛巻き取りチューブおよび引き込みバーが共に駆動される場合に，チューブ状のブラインドの巻き取りの数を補償するためのスプリング｝
B60J1/2061	｛使用時にブラインドが張られた状態を維持するためのねじれシステム，スプリングモータ以外｝
B60J1/2063	｛ローラーブラインドまたはそのための収納ボックスのためのマウント装置，例．ベルトラインまたは窓フレームへの結合｝
B60J1/2066	｛車両におけるブラインドの配置｝
B60J1/2069	｛多数のブラインドの配置，例．窓または駆動システムごとに一つより多いブラインド｝
B60J1/2072	｛巻き取り軸が傾斜したまたは垂直であるブラインド｝
B60J1/2075	｛固定窓に特に適合したもの｝
B60J1/2077	｛フロントガラス用｝
B60J1/208	｛後部窓用｝
B60J1/2083	｛サイドウインドウ用，例．四分割窓｝
B60J1/2086	｛開放可能な窓用，例．サイドウインドウ｝
B60J1/2088	｛薄板状のものまたはブラインドのようなもの｝
B60J1/2091	｛折りたたみ可能なサンスクリーン（Ｂ６０Ｊ１／２０８８が優先）｝
B60J1/2094	｛手荒な取扱い，塵，磨耗，粉々になったガラスなどに対する窓用保護装置，例．付加的なパネルまたはホイル｝
B60J1/2097	｛車両の窓のがたつきを防止するための手段（車両ドアのためのがたつき防止手段Ｅ０５Ｆ７／０２）｝
B60J3/00	窓または風防ガラスに関連する防眩具（車両用の光学的視認装置Ｂ６０Ｒ１／００）；車両用日よけ（個人の所有物を格納または保持するための器具を有する日よけＢ６０Ｒ７／０５）
B60J3/002	｛外部太陽光遮蔽具，例．天幕またはバイザ｝
B60J3/005	｛サイドウインドウ用｝
B60J3/007	｛被覆，薄層状窓内部に挿入された箔，または永久的なスクリーンによる太陽光のまぶしさを減少するもの（層状ガラス製品Ｂ３２Ｂ１７；窓の被覆処理Ｃ０３Ｃ１７）｝
B60J3/02	位置を調整できるもの｛Ｂ６０Ｊ３／００２，Ｂ６０Ｊ３／００５が優先｝
B60J3/0204	｛サンバイザ｝
B60J3/0208	｛補助バイザと組み合わされたもの｝
B60J3/0213	｛取付手段に特徴があるもの（Ｂ６０Ｊ３／０２０８が優先）｝
B60J3/0217	｛サンバイザー支持アームを車両に取り付けるためのブラケット｝
B60J3/0221	｛自己取付，すなわち，ツールまたはねじを必要としないもの｝
B60J3/0226	｛ボールジョイントまたは少なくとも回転可能な２軸をからなるもの｝
B60J3/023	｛サンバイザーを開放可能に保持する追加的な支持ブラケット｝
B60J3/0234	｛しゅう動可能な取付｝
B60J3/0239	｛支持アーム上でしゅう動可能かつ回動可能（支持アーム上で回転摩擦力を制御するベアリング部材Ｂ６０Ｊ３／０２６５｝
B60J3/0243	｛天井からしゅう動可能｝
B60J3/0247	｛吸引カップを使用するもの｝
B60J3/0252	｛支持アームの構造｝
B60J3/0256	｛テレスコピック｝
B60J3/026	｛関節接合，例．回転ジョイントまたはレイジータング構造からなるもの｝
B60J3/0265	｛支持アーム上で回転摩擦力を制御するベアリング部材の細部を含む部材取付手段へのサンバイザーの結合｝
B60J3/0269	｛サンバイザーの中間部分への結合｝
B60J3/0273	｛サンバイザーの両端への結合｝
B60J3/0278	｛ボディの構造（Ｂ６０Ｊ３／０２０８，Ｂ６０Ｊ３／０２１３が優先）｝
B60J3/0282	｛特に車内ミラーに適合するもの｝
B60J3/0286	｛取り外し可能に窓に取り付けられた透過スクリーンまたはフォイルによる太陽のまぶしさを減少するもの｝
B60J3/0291	｛暗闇での運転中のまぶしさを防止するもの｝
B60J3/0295	｛サイドミラーまたはリアミラーでの反射によるもの｝
B60J3/04	透明度を調整できるもの
B60J3/06	偏光効果を利用するもの
B60J5/00	ドア（Ｂ６０Ｊ１０／００が優先；窓の形状Ｂ６０Ｊ１／００；｛開放された荷台部分のための側板またはテールゲートの構造Ｂ６２Ｄ３３／０２３｝）
B60J5/02	車両前部に配置したもの｛（リッドまたはボンネットＢ６２Ｄ２５／１０）｝
B60J5/04	車両側部に配置したもの｛（パネル取付されたアームレストＢ６０Ｎ２／４６６；ウォールライナＢ６０Ｒ１３／０２；ドア端部の防護具Ｂ６０Ｒ１３／０４３；サイドドアに関連する詰め物をされたライニングＢ６０Ｒ２１／０４２８）｝
B60J5/0401	｛上部ドア構造｝
B60J5/0402	｛窓フレームの細部，サッシュガイドおよびガラス走路含む｝
B60J5/0404	｛外部後視鏡支持部材｝
B60J5/0405	｛下部ドア構造に一体的に形成された窓フレームの車内または車外側｝
B60J5/0406	｛モジュールとして個別に形成された窓フレーム｝
B60J5/0408	｛窓フレームまたは窓フレームの一部の下部ドア構造への固定｝
B60J5/0409	｛高速時の窓フレームの外側への変位を防止するメカニズム（換気バルブＢ６０Ｈ｝
B60J5/0411	｛ユーティリテイ車または公共交通機関用のもの｝
B60J5/0412	｛下部ドア構造｝
B60J5/0413	｛インナーパネル，例．部材を保持していることに特徴があるもの｝
B60J5/0415	｛アウターパネル｝
B60J5/0416	｛構成要素，例．ドアに取り付けられる旋錠装置または窓の昇降装置，付きのモジュールとしてドア内に設けられるアセンブリパネル｝
B60J5/0418	｛水または音バリヤー，例．ドライ／ウェット空間間のウォーターシールドまたはシール，音または振動ダンパー｝
B60J5/0419	｛下部ドア構造内の窓｝
B60J5/042	｛補強要素｝
B60J5/0422	｛延長されたタイプの要素，例．梁，ケーブル，ベルトまたはワイヤー｝
B60J5/0423	｛下部ドア構造における位置に特徴があるもの｝
B60J5/0425	｛要素が下部ドア構造の中央に実質的に水平に配置されているもの｝
B60J5/0426	｛その要素がベルトラインに配置されているもの｝
B60J5/0427	｛その要素がドアの下端に沿って配置されているもの｝
B60J5/0429	｛その要素が対角線に沿って配置されているもの｝
B60J5/043	｛その要素が垂直に配置されているもの｝
B60J5/0431	｛その要素がヒンジエリアに配置されているもの｝
B60J5/0433	｛その要素が鍵エリアに配置されているもの｝
B60J5/0434	｛その要素がハンドルエリアに配置されているもの｝
B60J5/0436	｛その要素が鏡エリアに配置されているもの｝
B60J5/0437	｛ドアへの取付手段に特徴があるもの，例．着脱可能な取付手段｝
B60J5/0438	｛延長されたタイプの要素のタイプに特徴があるもの｝
B60J5/044	｛その要素が可撓性であるもの，例．ベルト，ケーブルまたはワイヤー｝
B60J5/0441	｛その要素が格子状の構造を持つもの，すなわち，相互連結されているまたは相互に編まれた要素｝
B60J5/0443	｛梁｝
B60J5/0444	｛特別な断面形状に特徴があるもの｝
B60J5/0445	｛直列に配置された複数の要素により形成されているもの｝
B60J5/0447	｛並列に配置された複数の要素により形成されているもの｝
B60J5/0448	｛枝分かれ構造のもの｝
B60J5/045	｛パネルタイプの要素（Ｂ６０Ｊ５／０４５５が優先）｝
B60J5/0451	｛ブロック状または短いストリップタイプの要素（梁Ｂ６０Ｊ５／０４４３，その位置Ｂ６０Ｊ５／０４２３）｝
B60J5/0452	｛発泡材料または拡張可能な材料を含むもの｝
B60J5/0454	｛ドアパネル上に拡張しドアパネル，例．リブ，に対し積層構造を形成するもの｝
B60J5/0455	｛ドア構造または他のドアの要素に結合されているもの，例．梁状の形状がインナードアパネルに転写されているもの｝
B60J5/0456	｛衝撃時の挙動｝
B60J5/0458	｛補強要素のドアまたは車両ボディへの受動的な結合｝
B60J5/0459	｛補強要素のドアまたは車両ボディへの能動的な結合，例．高圧ガスをリリースすることによるもの｝
B60J5/0461	｛衝撃を吸収するために予め設定された変形モードまたは変位モードに特徴があるもの｝
B60J5/0462	｛衝撃が前面衝撃であるもの｝
B60J5/0463	｛概念的なドアの組立，すなわち，ドアフレームの部分がドアを形成するためにどのように相互に結合するか｝
B60J5/0465	｛テイラードブランクを使用するもの｝
B60J5/0466	｛鋳造部品を使用するもの｝
B60J5/0468	｛ドアの要素に特化した固定または取付手段（固定一般Ｆ１６Ｂ２１）｝
B60J5/0469	｛ドアパネル用，例．縁曲げ（縁曲げ装置Ｂ２１Ｄ３９）｝
B60J5/047	｛開動作または閉動作に特徴があるもの｝
B60J5/0472	｛ドアが車両長手方向を横切る水平方向のヒンジ軸を有しているもの｝
B60J5/0473	｛ドアが車両長手方向のヒンジ軸を有しているもの｝
B60J2005/0475	Ｂピラーが存在しないことに起因したもの
B60J5/0476	｛コンバーチブルなドア，例．窓フレームが下部ドア構造に収納されている｝
B60J5/0477	｛二つのドアが反対方向に開放するもの｝
B60J5/0479	｛Ｂピラーがないものまたは着脱可能なＢピラー，すなわち，ピラーがドアに対して動くもの｝
B60J5/048	｛材料に特徴があるもの｝
B60J5/0481	｛プラスチック｝
B60J5/0483	｛軽重量材料，例．アルミニウム，マグネシウム｝
B60J5/0484	｛ハイブリッド，すなわち，金属部品にプラスチックがモウルドされているもの｝
B60J5/0486	｛特別なタイプ｝
B60J5/0487	｛キャビンに関連して簡素化されたドア，例．ゴルフカート，トラクター，ジープ，クレーン，フォークリフトなど｝
B60J5/0488	｛形状が長方形，例．古い車や馬車のもの｝
B60J5/049	｛キャラバン車のドア｝
B60J5/0491	｛リッド，例．車両サイドからアクセスできる荷台スペース用のリッド（Ｂ６０Ｊ５／０４９８優先）｝
B60J5/0493	｛付属品｝
B60J5/0494	｛ドアの開放時に用いられる雨カバー｝
B60J5/0495	｛指ガード（ドア一般用Ｅ０６Ｂ７／３６，センサーを有するものＥ０５Ｆ１５／００２１｝
B60J5/0497	｛荷物運搬車両用または公共交通機関用のもの，例．トラック，バス｝
B60J5/0498	｛水平軸周りに回転する剛パネルを有するもの｝
B60J5/06	しゅう動するもの；折りたためるもの
B60J5/062	｛ユーティリティ車または公共交通機関用のもの（Ｂ６０Ｊ５／０８が優先）｝
B60J5/065	｛非剛性部材をもつもの，例．サイドカーテン（Ｂ６０Ｊ７／０６２，Ｂ６０Ｊ７／０６８が優先）｝
B60J5/067	｛垂直に移動可能なもの｝
B60J5/08	巻取りブラインド形式のもの｛剛性部材からなるもの｝
B60J5/10	車両後部に配置したもの（Ｂ６０Ｊ５／０４が優先｛ボンネットまたはリッドＢ６２Ｄ２５／１０；オープンカーゴ路上走行車両用テールゲートＢ６２Ｄ３３／０２３；カウンタバランスＥ０５Ｆ；バネ，例．空気力式Ｆ１６Ｆ｝）
B60J5/101	｛非荷物運搬車両用，すなわち，バンを含むファミリーカー｝
B60J5/102	｛開位置へ水平軸から下方へ回転可能なドアまたはドアの一部からなるもの｝
B60J5/103	｛ドアの下部が，例．車両ボディにヒンジ構造となっていることにより，他のドア構造から，独立して動くもの｝
B60J5/104	｛付加的にドアの下部が独立して動くもの，または，要素としてドアの全体構造の動きに追随するもの，例．ドアフレームにヒンジ構造となっていることによりまたはドアの上部に脱着可能に結合されていることにより｝
B60J5/105	｛垂直軸周りに回転可能なドアまたはドアの一部からなるもの｝
B60J5/106	｛開／閉位置に対してリンクシステムによって可動なドアまたはドアの一部からなるもの｝
B60J5/107	｛構造的細部，例．ドアのフレーム，パネル，使用されている材料，補強部に関するもの｝
B60J5/108	｛荷物運搬車両または公共交通機関用のもの，例．トラック，バス｝
B60J5/12	しゅう動するもの；折りたためるもの
B60J5/125	｛ユーティリテイ車または公共交通機関用のもの（Ｂ６０Ｊ５／１４が優先）｝
B60J5/14	巻取りブラインド形式のもの｛剛性部材からなるもの｝
B60J7/00	非固定式屋根；可動パネルを有する屋根｛例．回転式サンルーフ｝（Ｂ６０Ｊ１０／００が優先；窓の形状Ｂ６０Ｊ１／００；固定屋根Ｂ６２Ｄ２５／０６；ウイングの作動機構Ｅ０５Ｆ１１／００，Ｅ０５Ｆ１５／００）
B60J7/0007	｛移動可能なヘッドライナ，スクリーン，カーテンまたはブラインド｝
B60J7/0015	｛ローラーブラインド｝
B60J7/0023	｛可撓性があり折り畳み可能｝
B60J7/003	｛一つ以上のしゅう動する剛板または層板｝
B60J7/0038	｛集合形式で収納されたもの｝
B60J7/0046	｛通気モード時の屋根とパネルとの間の再度ブラインド｝
B60J7/0053	｛折り畳み可能な横方向屋根側部梁｝
B60J7/0061	｛梁が屋根の折り畳み時に，例．旋回，しゅう動または変換動作をすることにより，フロントガラスヘッダーから梁を非連結するために内部に向かって動くもの｝
B60J7/0069	｛梁それ自体が折れたたまれ内部に向かって動くもの，例．同心タイプ｝
B60J7/0076	｛個々に折り畳み可能なＣピラー，例．内部に向かって折りたたまれるものまたはしゅう動するもの（Ｂ６０Ｊ７／１２６が優先｝
B60J7/0084	｛非固定屋根または屋根パネルのための排水（屋根構造に結合されていない固定屋根のためのものＢ６０Ｒ１３／０６，屋根構造に結合された固定屋根のためのものＢ６２Ｄ２５／０７｝
B60J7/0092	｛屋根を膨張させることによるもの（膨張可能なソフトトップＢ６０Ｊ７／１２５６｝
B60J7/02	しゅう動形式のもの｛例．ガイドシューを含むもの｝
B60J7/022	｛スライディングルーフトレーまたは組立体｝
B60J7/024	｛スライディングパネルの高さ調整機構に特徴があるもの（Ｂ６０Ｊ７／０４３からＢ６０Ｊ７／０５３が優先）
B60J7/026	｛剛性の非板状部材部材をもつもの，例．コンバーティブル車用｝
B60J7/028	｛枢動運動と結合しているしゅう動運動｝
B60J7/04	固定式の板状部材または部材構造をもつもの｛例．ハーモニカ形の折りたたみ式剛性パネルをもつ開放屋根（Ｂ６０Ｊ７／０６１が優先）｝
B60J7/041	｛ユーティリティ車用，例．しゅう動可能または折りたたみ式剛性パネルを有するもの｝
B60J7/042	｛垂直上昇または折りたたみ動作をするもの:（Ｂ６０Ｊ７／１６が優先）｝
B60J7/043	サンルーフ（Ｂ６０Ｊ７／０４７〜Ｂ６０Ｊ７／０５３が優先）｛例．屋根上をしゅう動するもの｝
B60J7/0435	｛通気モードには上方に枢動し完全開放モードには屋根の外で移動するもの｝
B60J7/047	重ね合せまたは収納関係に可動のもの｛（Ｂ６０Ｊ７／０４１が優先）｝
B60J7/05	完全開放のために摺動する前に，通風のために上方へ施回し下方へ移動するもの
B60J7/053	閉鎖およびシール状態を得るために垂直成分をもって最終閉鎖運動で摺動するもの｛例．ルーフの下でしゅう動するもの｝
B60J7/057	駆動または作動装置（Ｂ６０Ｊ７／０４７〜Ｂ６０Ｊ７／０５３が優先）｛例．手動操作レバーまたはノブ｝
B60J7/0573	｛電力駆動される装置，例．電気的｝
B60J7/0576	｛流体｝
B60J7/06	非固定式の部材または部材構造をもつもの
B60J7/061	｛しゅう動するものおよび折りたたむもの｝
B60J7/062	｛ユーティリティ車用（Ｂ６０Ｊ７／０６５が優先）｝
B60J7/063	｛公共交通機関用（Ｂ６０Ｊ７／０６６が優先）｝
B60J7/064	｛柔らかい屋根支持用の縦の軌道をしゅう動する折りたたみ用アームを使用するもの｝
B60J7/065	｛ユーティリティ車用｝
B60J7/066	｛公共交通機関用｝
B60J7/067	｛しゅう動するものおよび巻き上げるもの｝
B60J7/068	｛ユーティリティ車用，例．ターポリンまたは巻き取りブラインド形式のもの｝
B60J7/08	非摺動形式のもの，すなわち，可動または取はずし自在な屋根またはパネル，例．容易に取はずすことができ，または折りたたみまたは非作動位置を取ることができるレットダウン頂部または屋根
B60J7/085	｛巻き上げるもの，例．ユーティリティ車用｝
B60J7/10	取り外しが容易にできるもの，例．フレーム付きターポリン，ターポリン用固定具（ターポリンによる車両積荷の被覆Ｂ６０Ｐ７／０４）
B60J7/102	｛容易に取り外しができるターポリン，例．ユーティリティ車用；そのためのフレーム｝
B60J7/104	｛ターポリン用固定装置｝
B60J7/106	｛容易に取り外しができるハードトップ（折りたたみ可能なフレキシブルトップ用格納部Ｂ６０Ｊ７／２０）｝
B60J7/108	｛そのための折りたたみ自在のリヤフード｝
B60J7/11	取はずし自在なパネル，例．サンルーフ｛（Ｂ６０Ｊ７／１６０７が優先）｝
B60J7/12	折りたためるもの；その伸張機構，例．支柱（Ｂ６０Ｊ７／１０，｛Ｂ６０Ｊ７／２０｝が優先）
B60J7/1204	｛平行なサイドレール上を滑動する単一または複数のアーチを含むフレームで伸張されるトップ｝
B60J7/1226	｛コンバーティブル車のソフトトップ｝
B60J7/123	｛ソフトトップの布をアーチまたは車両ボディに固定する手段に特徴があるもの｝
B60J7/1234	｛アーチに特徴があるもの，例．形状または材料｝
B60J7/1239	｛フロントボウ｝
B60J7/1243	｛中間ボウ｝
B60J7/1247	｛ソフトトップの後部に位置するテンションボウ｝
B60J7/1252	｛横方向アーチに特徴があるもの（折り畳み可能な側部屋根梁Ｂ６０Ｊ７／００５３；リンクアームＢ６０Ｊ７／１２６５｝
B60J7/1256	｛膨張可能なソフトトップ｝
B60J7/126	｛ランドレタイプ車両，すなわち車両ボディの折りたたみ可能な上部構造を使用するもの｝
B60J7/1265	｛幾何学的動作に特徴があるもの，例．平行四辺形リンク機構を使用するもの（Ｂ６０Ｊ７／１２６が優先）｝
B60J7/1269	｛遠隔動力制御装置をもつもの｝
B60J7/1273	｛液圧手段を使用するもの｝
B60J7/1278	｛車両ボディ上の単一の主軸のまわりを回転するトップ全体（Ｂ６０Ｊ７／１２８２が優先）｝
B60J7/1282	｛完全開放モード獲得前のメインアーチに対して折りたたみ可能なもの｝
B60J7/1286	｛クォータウインドウの折りたたみを含むもの｝
B60J7/1291	｛閉じられた車両用ソフトトップ｝
B60J7/1295	｛客室外の座席，例．折りたたみ式補助席，運転席，用の仮のソフトトップ｝
B60J7/14	複数の｛剛性の｝板状の要素｛または剛性非板状要素，例．非摺動だが回転可能かつ折り畳み可能な動作をするもの，｝を有するもの
B60J7/141	｛荷台エリアをカバーするためのもの，例．ピックアップトラックのためのもの｝
B60J7/143	｛乗員空間をカバーするためのもの｝
B60J7/145	｛少なくとも二つの要素がクランプシェル形状で折りたたまれるもの｝
B60J7/146	｛すべての要素が同じ方向に折りたたまれ集合形式になるもの｝
B60J7/148	｛少なくつも一つの要素が垂直方向に収納されるもの｝
B60J7/16	折りたためない｛かつ剛性，例．一体形成のハードトップまたは単一の剛性ルーフパネル，｝のもの（Ｂ６０Ｊ７／１０が優先）
B60J7/1607	｛荷台エリアをカバーするためのもの，例．ピックアップトラックのための剛性パネル｝
B60J7/1614	｛屋根またはパネルの傾きを維持しながら垂直動作を行うもの｝
B60J7/1621	｛位置側面にヒンジ結合されているもの｝
B60J7/1628	｛乗員空間をカバーするためのもの｝
B60J7/1635	｛非コンバーチブル車両のもの｝
B60J7/1642	｛主な屋根構造に対して，例．昇動または回転により，相対移動可能なルーフパネル，例．サンルーフまたはハッチ｝
B60J7/165	｛少なくとも屋根の大部分がすべての角上に昇るもの｝
B60J7/1657	｛少なくとも屋根の大部分が固定軸の周りに回転するもの｝
B60J7/1664	｛コンバーチブル車両のもの（簡単に着脱可能なハードトップのための折り畳み可能なリアフードＢ６０Ｊ７／１０８）｝
B60J7/1671	｛屋根が固定軸の周りを回動するもの｝
B60J7/1678	｛その軸が水平方向であるもの｝
B60J7/1685	｛その軸が鉛直方向であるもの｝
B60J7/1692	｛屋根がリンクシステムによって可動なもの｝
B60J7/185	ロック装置（ロック一般Ｅ０５Ｂ）
B60J7/1851	｛折り畳み可能なソフトトップまたはハードトップをフロントガラスヘッダーにロックするためのもの｝
B60J7/1853	｛フロントガラスヘッダー内に配置されたロックメカニズム｝
B60J7/1855	｛収納した際に屋根要素をロックまたは不動化するためのもの｝
B60J7/1856	｛展開された際に屋根リンクシステムを連結するためのもの｝
B60J7/1858	｛ソフトトップを周囲の剛屋根構造，例．閉車両ボディ，に固定するためのもの（Ｂ６０Ｊ１２Ｄが優先｝
B60J7/19	剛性パネルのためのもの｛例．手動操作および旋錠装置をもつもの（Ｂ６０Ｊ７／１８５１〜Ｂ６０Ｊ７／１８５６が優先）｝
B60J7/192	｛サンルーフパネルを屋根にロックするためのもの｝
B60J7/194	｛着脱可能なハードトップまたは取り外し可能なルーフパネルを車両ボディにロックするためのもの｝
B60J7/196	｛剛性ルーフパネルを個々にロックまたは相互連結するためのもの｝
B60J7/198	｛荷室空間の屋根のカバーまたはピックアップトラックベッドのためのカバーなどのトノウカバーをロックするためのもの｝
B60J7/20	屋根部｛または折りたたみ可能なフレキシブルトップ｝を収納するための車両の区画
B60J7/201	｛車両外であるもの，例．ブートリッドの上または屋根パネルの一つそれ自体に閉じられる荷室空間内｝
B60J7/202	｛ブートリッドと最後部の座席の間隔をカバーするための可動カバー部材に特徴があるもの｝
B60J7/203	｛カバーの一部がカバー側部フラップからなるもの｝
B60J7/205	｛ブートリッドが屋根を受け入れるために後方に向けて開放し荷物を受け入れるために前方に開放するもの｝
B60J7/206	｛車両前方に配置されているもの｝
B60J7/207	｛容量が調整可能なもの，すなわち，屋根が収納されていない時にトランク内の荷室空間を増加させるため折り畳み可能なもの｝
B60J7/208	｛荷物を積むまたは降ろすためにトランクリッドを開放した際に折りたたまれた屋根パッケージを動かすことにより改良されたトランクへのアクセスを有するもの｝
B60J7/22	開放屋根用の風防具
B60J7/223	｛特にコンバーティブルカーに適合するもの｝
B60J7/226	｛車両の屋根部に移動不能に取り付けられているもの｝
B60J9/00	メイングループＢ６０Ｊ１／００〜Ｂ６０Ｊ７／００の１つに分類されない装置（Ｂ６０Ｊ１０／００が優先）
B60J9/02	窓，ドア，または屋根以外の部分で出入口を閉じるもの，例．車両床面の緊急避難仕切り｛（軌道車両用非常脱出口Ｂ６１Ｄ１９／０２３）｝
B60J9/04	エヤーカーテン（一般Ｆ２４Ｆ）
B60J10/00	シール装置
B60J10/15	材料に特徴のあるもの
B60J10/16	異なる物理的または化学的性質を有する２以上のプラスチック材料から成るもの（Ｂ６０Ｊ１０／１７が優先）
B60J10/17	表面に低摩擦性の材料を備えるもの
B60J10/18	補強材またはインサートを備えるもの
B60J10/20	形状に特徴のあるもの
B60J10/21	コーナ部または屈曲部をもつもの
B60J10/22	長手方向に断面形状が変化するもの
B60J10/23	２以上の部品から組み立てられるもの（Ｂ６０Ｊ１０／２１が優先）
B60J10/233	｛モジュール式シール装置，例．多数の部品を連結して組み立てられた装置｝
B60J10/2335	｛結合端部をもつもの，例．突合せ端｝
B60J10/235	長手方向に部品が結合するもの
B60J10/24	管状の部品を持つもの
B60J10/242	通気口があるもの
B60J10/244	膨張可能または縮小可能なもの
B60J10/246	管状部品内に突起，例．リブ，をもつもの
B60J10/248	２以上の管状のキャビティがあるもの，例．仕切り壁により形成されるもの
B60J10/25	排水手段に特徴のあるもの
B60J10/26	表面形状に特徴のあるもの
B60J10/265	表面が主に装飾的なもの
B60J10/27	突起，溝または通路が長手方向にあるもの（個別に挿入された固定手段，例．ビードまたはストリップ，Ｂ６０Ｊ１０／３６）
B60J10/273	シール以外の目的で取り囲むまたは収納するもの，例．ケーブルを収納するもの
B60J10/277	シール部分の特定の変形を促進するもの，例．適切な折りたたみを保証するもの
B60J10/30	固定手段に特徴のあるもの
B60J10/32	全体がＵ字形なリテーナを使用するもの
B60J10/33	保持リップの形状に特徴のあるもの
B60J10/34	接着剤を使用するもの
B60J10/345	｛非定形で粘着性をもつもの，例．ホットメルト｝
B60J10/35	接着テープ，例．両面テープ，を使用するもの
B60J10/36	個別に挿入された固定手段を使用するもの，例．クリップ，ビードまたはストリップを使用するもの
B60J10/365	｛ビードからなるもの｝
B60J10/38	磁気的手段を使用するもの
B60J10/40	２以上の協働するシール装置の接触に特徴のあるもの
B60J10/45	｛シール装置と車両部品との組立て｝
B60J10/50	騒音，例．窓のカタカタ鳴る音や振動，を防止または減少する手段に特徴のあるもの
B60J10/60	解凍，霜取りのための装置に特徴のあるもの
B60J10/70	窓または風防ガラスに特に適合したもの
B60J10/72	一体式の導風手段を備えるもの，例．汚れ防止
B60J10/74	摺動窓ガラス用，例．サッシュガイド
B60J10/75	ガラスの下部をシールするもの
B60J10/76	窓サッシュ用；ガラスランチャンネル用
B60J10/763	高速における窓の外方への移動を防ぐもの
B60J10/767	ガラスがサッシュガイドまたはガラスランチャンネルと同一平面上にないことによる空気抵抗を減少させるもの
B60J10/77	サッシュのない窓用，すなわち，車体との間で直接密封を形成する枠なし窓用
B60J10/773	高速における窓の外方への移動を防ぐもの
B60J10/777	隣り合ったガラスの端と端の間を密封するシール装置
B60J10/7775	｛ピラーに取り付けられたもの｝
B60J10/78	コーナーピース，ミラーサポートまたは三角窓と隣接するもの
B60J10/79	フラッシュガラス窓用，すなわち．車体または窓枠と同一平面上にある窓用
B60J10/80	開くパネル，例．ドア，に特に適合するもの（非固定式屋根Ｂ６０Ｊ１０／９０）
B60J10/82	屋根の可動パネル用
B60J10/84	車両本体上に配置されるもの
B60J10/85	｛車両本体上に追加シールをもつもの｝
B60J10/86	開くパネルに配置されるもの
B60J10/87	｛開くパネルに追加シールをもつもの｝
B60J10/88	ガラスランシールの上に，またはそれと一体のもの
B60J10/90	非固定式屋根，例．折りたたみ式屋根または取り外し可能ハードトップ，に特に適合するもの
B60J11/00	車両に特に適した，取外し可能な外部保護カバー，例．駐車用カバー（車両上の荷物のカバーＢ６０Ｐ７／００；車体の仕上，標識，装飾のための危険防止Ｂ６０Ｒ１３／０４；ガレージとして使われるテントＥ０４Ｈ１５／００
B60J11/02	ローラーの上に巻かれたカバー
B60J11/025	｛車両部分，例．ドア，窓または風防ガラス，をカバーすることに特に適合したもの｝
B60J11/04	少なくとも車両の屋根を覆うためのもの，例．車両全体を覆うためのもの
B60J11/06	車両の特定箇所のみを覆うためのもの，例．ドア用のもの（けん引連結器；ヒッチ；けん引装置；引張り装置用カバーまたはガードＢ６０Ｄ１／６０；ホイール，ラジエターまたはバンパー用ガードＢ６０Ｒ１９／００）
B60J11/08	窓または風防ガラス用のもの（防眩具Ｂ６０Ｊ３／００）
B60J11/10	車輪用のもの（ハブキャップまたはそれに類似したものＢ６０Ｂ７／００；予備タイヤ収容具，支持具，取付装置Ｂ６２Ｄ４３／０２）
