B60Y2200/00	車種
B60Y2200/10	道路走行用車両
B60Y2200/11	乗用車；自動車
B60Y2200/112	都市型車両，小型都市モーター車
B60Y2200/114	レーシング車両，例．フォーミュラワン，カート
B60Y2200/116	救急車
B60Y2200/12	オートバイ，トライク；四輪バギー；スクーター
B60Y2200/122	トライク
B60Y2200/124	バギー，四輪バギー
B60Y2200/126	スクーター
B60Y2200/13	自転車；三輪車
B60Y2200/132	不整地走行車
B60Y2200/134	レーシングバイク
B60Y2200/14	トラック；貨物車両，バス
B60Y2200/141	軽トラック
B60Y2200/142	重量トラック
B60Y2200/1422	多軸トラック
B60Y2200/143	バス
B60Y2200/1432	低床バス
B60Y2200/144	ゴミ収集車
B60Y2200/145	運搬車両，トレーラー
B60Y2200/146	サイロまたは流体運搬車両
B60Y2200/147	トレーラー，例．フルトレーラーまたはキャラバン
B60Y2200/148	セミトレーラー，関節付られた車両
B60Y2200/15	フォークリフトトラック，工業車両
B60Y2200/16	床またはシャシーを，例．荷積みを容易化するために，低下できる車両
B60Y2200/20	オフロード車両
B60Y2200/22	農業車両
B60Y2200/221	トラクター
B60Y2200/222	刈り取り機
B60Y2200/223	搭乗可能な芝刈り機
B60Y2200/224	ブーム保持車両，例．灌水用
B60Y2200/225	歩行型車両，例．動力手押し車両
B60Y2200/23	搭乗可能なゴルフカー
B60Y2200/24	軍用車（軌陸車Ｌ６０Ｙ２２０／５０，戦車Ｌ６０Ｙ２２０／５４）
B60Y2200/25	軌陸車
B60Y2200/252	スノーモービル
B60Y2200/254	戦車
B60Y2200/30	レールを走行する車両
B60Y2200/31	機関車
B60Y2200/33	レールカー；貨車
B60Y2200/34	モノレール
B60Y2200/37	ローラーコースター
B60Y2200/39	横方向安定性のための軌跡追従メカニズムを有するもの
B60Y2200/40	特別な車両
B60Y2200/41	建設車両，例．地ならし機，掘削機
B60Y2200/411	ブルドーザー，地ならし機
B60Y2200/412	掘削機
B60Y2200/413	圧縮機
B60Y2200/414	舗装機
B60Y2200/415	ホイールローダー
B60Y2200/416	クレーン
B60Y2200/417	関節フレームを有する車両
B60Y2200/42	水陸両用車両
B60Y2200/43	可変トラックまたはホイールベース車両
B60Y2200/44	独立して駆動または操向可能な車輪を持つ，多軸を有する長い車両
B60Y2200/45	垂直に運動するコラムにマウントされた操向可能な車輪を有する車両
B60Y2200/46	北極／地球圏外探検車
B60Y2200/47	登山車両，例．正面登山デバイス
B60Y2200/48	階段を登る車両
B60Y2200/49	可動プラットフォーム，荷物ランプ，例．作業プラットフォーム
B60Y2200/50	飛行機，ヘリコプター
B60Y2200/51	飛行機
B60Y2200/52	ヘリコプター
B60Y2200/60	産業上の利用，パイプ検査車両
B60Y2200/62	コンベヤ，フロアコンベヤ
B60Y2200/64	ホイストビーム
B60Y2200/66	容器；パレット；スキッド
B60Y2200/80	グループＢ６０Ｙ２２１０／１０〜Ｂ６０Ｙ２２００／６０に分類されないその他の車両
B60Y2200/81	おもちゃ
B60Y2200/83	ベビーカー
B60Y2200/84	車椅子
B60Y2200/86	カート；ゴルフカート
B60Y2200/90	電気原動機を有する車両
B60Y2200/91	電気自動車
B60Y2200/912	外部電力源から車両に給電される電気自動車，例．トローリーバスまたはトラム
B60Y2200/92	ハイブリッド自動車
B60Y2300/00	道路走行用車両の運動制御システムの目的または特別な特徴（複数の車両サブユニットの関連制御を用いるシステムのためのものＢ６０Ｗ３０／００）
B60Y2300/02	車両運動安定性の制御
B60Y2300/022	旋回時またはコーナーリング中の安定性
B60Y2300/0223	オーバーステアリングに関連するもの
B60Y2300/0227	アンダーステアリングに関連するもの
B60Y2300/045	旋回性能の向上，例．カーブ中の車両のアジリティ
B60Y2300/0453	ピッチ軸周り
B60Y2300/0457	ロール軸周り
B60Y2300/06	駐車時の自動運転
B60Y2300/08	起こり得るまたは差し迫った衝突の，予知または回避
B60Y2300/085	衝突に備えた姿勢制御を自動的に行うもの，例．バンパーまたは車輪の調整またはノーズドロップのための制動
B60Y2300/09	衝突回避行動を自動的に行うもの，例．制動と操向
B60Y2300/095	走行軌跡または衝突可能性の予測を伴うもの
B60Y2300/0952	車両の運動パラメータに対応して予測するもの
B60Y2300/0954	交通または環境パラメータに対応して予測するもの
B60Y2300/097	衝突後の車両の動作
B60Y2300/10	走行軌跡維持制御
B60Y2300/12	レーンキープ
B60Y2300/14	クルーズコントロール
B60Y2300/143	速度制御
B60Y2300/146	速度制限
B60Y2300/16	車間距離制御，例．先行する車両との距離を維持するもの
B60Y2300/162	そのための速度制限
B60Y2300/165	先行車の走行軌跡に自動追従するもの，例．いわゆる「電子的牽引」
B60Y2300/17	先行車の停車に対応するもの，例．ストップ＆ゴー制御
B60Y2300/18	車両の推進に関するもの
B60Y2300/18008	特定の運転状況に関連するもの
B60Y2300/18016	発進−停止運転，例．渋滞におけるもの
B60Y2300/18025	走り去り，停止からの加速
B60Y2300/18033	後進
B60Y2300/18041	揺動，すなわち前進および後進の急速な変化
B60Y2300/1805	停止状態におけるもの，例．エンジンがアイドリング状態
B60Y2300/18058	クリープ
B60Y2300/18066	惰行
B60Y2300/18075	ドライブシャフトからエンジンへのトルクの流れがあるもの，すなわちエンジンが車両によって駆動されるもの
B60Y2300/18083	ドライブシャフトからエンジンへのトルクの流れがないもの，すなわちクラッチが非係合またはトランスミッションがニュートラルであるもの
B60Y2300/18091	停止のための準備
B60Y2300/181	坂を登るものまたは下るもの
B60Y2300/18108	制動
B60Y2300/18116	ヒルホールド
B60Y2300/18125	回生ブレーキ
B60Y2300/18133	エンジンブレーキ
B60Y2300/18141	駐車のためのブレーキ
B60Y2300/1815	旋回
B60Y2300/18158	交差点への進入
B60Y2300/18166	車線変更；追越し
B60Y2300/18175	車輪の滑りの防止または滑りへの反応
B60Y2300/18183	共通の制御部材を異なる機能のために用いる推進制御
B60Y2300/18191	アナログ回路，リレーまたは機械的なリンクを使用する制御手段を用いた推進制御
B60Y2300/182	運転モードを選択するもの，例．快適モードおよびパフォーマンスモード
B60Y2300/184	ドライブライン上の過負荷または摩耗を抑制するもの
B60Y2300/1845	ドライブライン構成要素，例．ギアの部材，の破壊の防止
B60Y2300/186	摩擦要素の摩耗を抑制するもの，例．クラッチ
B60Y2300/1865	ドライブライン構成要素のオーバーヒート
B60Y2300/188	ドライブライン上の駆動力パラメータの制御，例．要求駆動力の決定
B60Y2300/1882	エンジンの動作点に特徴があるもの，例．エンジン出力図を使用するもの
B60Y2300/1884	エンジンのストールまたは過速度の回避
B60Y2300/1886	補器への動力供給の制御
B60Y2300/1888	動力取り出し装置（ＰＴＯ）の制御
B60Y2300/19	変速性の向上，例．同期またはなめらかな変速
B60Y2300/192	ドライブライン出力アップまたは出力ダウン，例．冷却したエンジンの始動
B60Y2300/194	低温状態，例．オイルの粘性が高くなる状態，に関係するもの
B60Y2300/20	動力伝達経路上の振動を低減させるもの
B60Y2300/202	クラッチに関連するもの
B60Y2300/205	エンジンに関連するもの
B60Y2300/207	ドライブシャフトのねじれに関連するもの，例．動力伝達経路の振動
B60Y2300/22	路面に起因した振動の減少，ロードノイズの抑制
B60Y2300/24	外部状況への適応，例．道路表面状況
B60Y2300/244	交通状況への適応
B60Y2300/26	危険な状況
B60Y2300/28	牽引しているまたは牽引された状況に関連するもの
B60Y2300/30	静的な車両の状況に関連するもの，例．駐車車両
B60Y2300/301	ニーリング，例．乗客を乗降させるためのもの
B60Y2300/303	荷積みまたは荷下ろしのために床を低下または調整するもの
B60Y2300/305	荷積み用ランプの高さに床の高さを合わせるもの
B60Y2300/306	高さを固定するためのメカニズム
B60Y2300/308	タイヤ交換または車両検査のためのジャッキアップ
B60Y2300/42	クラッチの制御
B60Y2300/421	ロックアップタイプのクラッチの制御，例．トルクコンバータのクラッチ
B60Y2300/423	動力取り出しクラッチの制御
B60Y2300/424	フリーホイールクラッチの制御
B60Y2300/425	エンジン速度またはトルク制御用のクラッチの制御
B60Y2300/426	メインクラッチにおける係合ショックの軽減
B60Y2300/427	クラッチ接触点，例．キスポイント，の制御
B60Y2300/428	クラッチ摩耗の低減
B60Y2300/429	動力伝達経路における二次的なクラッチの制御
B60Y2300/43	エンジンの制御
B60Y2300/431	空燃比の制御
B60Y2300/432	エンジンへの燃料注入の制御
B60Y2300/433	エンジンスロットルの制御
B60Y2300/434	二次的手段によるエンジンエアダクトの注入口の制御
B60Y2300/435	エンジンシリンダーのカットオフの制御
B60Y2300/436	エンジンイグニッションの制御
B60Y2300/437	エンジンバルブの制御
B60Y2300/44	アイドルスピード時のエンジンの制御
B60Y2300/45	停車時にエンジン停止
B60Y2300/46	惰行時のエンジン燃料カット
B60Y2300/47	エンジン排気
B60Y2300/472	触媒の再活性化
B60Y2300/474	触媒の高温化
B60Y2300/476	粒子フィルターの再生
B60Y2300/48	燃料および火を注入することによるエンジンの直接始動
B60Y2300/49	車両運動エネルギーを使用したエンジンプッシュスタートまたは再スタート
B60Y2300/50	フライホイール運動エネルギーを使用したエンジンスタート
B60Y2300/51	エンジンアクセサリーの駆動または動力化
B60Y2300/52	エンジン燃料消費
B60Y2300/525	抵抗トルクの低減によるもの，例．ポンピングを低減するためバルブを閉じることによるもの
B60Y2300/53	エンジンオーバースピード
B60Y2300/54	エンジン過負荷，エンジンへの高い負荷
B60Y2300/55	エンジンの低負荷モード
B60Y2300/56	エンスト防止
B60Y2300/57	シフトチェンジ後のエンジントルク再開
B60Y2300/58	エンジントルク振動減衰器，例．フライホイール，デュアルマススプリング
B60Y2300/60	電動機械の制御，例．電気モーターまたは発電機に関連した問題
B60Y2300/61	誘導ロックアップ
B60Y2300/62	機械的なロックアップ，例．ローターを不動化するためにブレーキを使用するもの
B60Y2300/63	スターターモーターモード
B60Y2300/64	抵抗力または抵抗トルク補償，例．エンジンを抵抗トルクに応じて駆動するモーターまたは注入または点火の前に始動速度までエンジン速度を上げるもの
B60Y2300/65	モード変化のショックの低減，例．エンジン停止中
B60Y2300/66	ギアシフト同期化のための制御
B60Y2300/67	電動機械の高い負荷，例．オーバーヒート
B60Y2300/68	電動機械の過速度
B60Y2300/69	モーターブースト，例．短時間の過出力
B60Y2300/70	ギアの制御
B60Y2300/71	トランスミッション入力トルクの制限
B60Y2300/72	ギアの非係合の容易化，例．トルク逆転を誘起することによるもの
B60Y2300/73	軸速度の同期化
B60Y2300/74	シフトショックの低減
B60Y2300/75	トルクのディザリング，例．歯のバッティングを除去するため
B60Y2300/77	トルクの逆転，例．駆動時と惰行時の間の変化時の旧変化を避けるもの
B60Y2300/78	出力分割
B60Y2300/785	ニュートラルギア
B60Y2300/80	デフの制御
B60Y2300/82	トルクベクタリング
B60Y2300/84	デフロック
B60Y2300/88	ブレーキ摩耗の低減
B60Y2300/89	ブレーキ力の分配，例．摩擦ブレーキ対再生ブレーキ
B60Y2300/90	始動時の駐車ブレーキの解放
B60Y2300/91	バッテリー充電
B60Y2300/92	過負荷または過充電からのバッテリーの保護
B60Y2302/00	運転手の状況に関連した反応または計測（推進ユニットのためのものＢ６０Ｋ２８／０２，運転スタイルに関連したものＬ６０Ｗ４０／０８Ｂ）
B60Y2302/01	車両の始動の防止
B60Y2302/03	信号または警報デバイスの起動
B60Y2302/05	車両を自動停止に導くもの
B60Y2302/07	特定の車両機能の不能化，例．運転スタイルに影響
B60Y2302/09	運転者の負荷の低減
B60Y2304/00	デザインの最適化；製造；テスト
B60Y2304/01	よりコンパクトなデザインまたは配置のためにスペースを最小化するもの
B60Y2304/03	重量の軽減
B60Y2304/05	製造コストの低減，例．再デザインによるもの
B60Y2304/07	組立または取付の容易化
B60Y2304/072	予め組み立てられたサブユニットによるもの
B60Y2304/074	改善されたアクセス性によるもの
B60Y2304/076	追加部材によるもの，例．レトロフィット
B60Y2304/078	交換可能な部品によるもの，例．新部品の旧デザインへの適応
B60Y2304/09	製造中のテストまたはキャリブレーション
B60Y2306/00	車両のサブユニットのその他の特徴
B60Y2306/01	衝突の場合のダメージ低減，例．バッテリー保護の改良によるもの
B60Y2306/03	潤滑
B60Y2306/05	冷却
B60Y2306/07	乗客空間の加熱
B60Y2306/09	ノイズの低減
B60Y2306/11	ノイズの発生，例．電気自動車が近づいていることを歩行者に警報するためにノイズを起こするもの
B60Y2306/13	フェイルセーフ手段
B60Y2306/15	故障診断
B60Y2400/00	車両ユニットの特別な特徴
B60Y2400/10	エネルギー保存デバイス
B60Y2400/102	水素燃料のためのもの
B60Y2400/104	液化石油ガスのためのもの
B60Y2400/106	ガスオイルのためのもの
B60Y2400/11	電気エネルギー保存
B60Y2400/112	バッテリー充電
B60Y2400/114	スーパーキャパシター
B60Y2400/14	水圧エネルギーの保存，例．水アキュムレータ
B60Y2400/15	圧力エネルギーの保存，例．圧力エアタンク
B60Y2400/16	機械エネルギー保存
B60Y2400/162	フライホイール
B60Y2400/164	ばね
B60Y2400/20	エネルギー変換器
B60Y2400/202	燃料セル
B60Y2400/204	発電セット，エンジンおよび発電機が一つのユニット
B60Y2400/206	熱電気発生器
B60Y2400/208	冷却または加熱のためのペルチェまたはトムソン素子
B60Y2400/209	圧電素子
B60Y2400/21	外部パワー源
B60Y2400/212	頭上のケーブルからのパワー
B60Y2400/214	内部的な供給源からのパワー，例．プラグ
B60Y2400/216	ソーラーパネルからのパワー
B60Y2400/30	センサー
B60Y2400/301	位置または変位のためのもの
B60Y2400/3012	ホール効果を使用したもの
B60Y2400/3015	光学カメラ
B60Y2400/3017	レーダー
B60Y2400/3018	流れセンサ
B60Y2400/3019	流体レベルセンサ
B60Y2400/302	温度センサ
B60Y2400/303	速度センサ
B60Y2400/3032	車輪速度センサ
B60Y2400/304	加速度センサ
B60Y2400/3042	衝突センサ
B60Y2400/3044	振動センサ
B60Y2400/305	力センサ
B60Y2400/306	圧力センサ
B60Y2400/307	トルクセンサ
B60Y2400/308	電気センサ
B60Y2400/3084	電流センサ
B60Y2400/3086	電圧センサ
B60Y2400/40	制御メンバーを動かすためのアクチュエータ
B60Y2400/402	手動アクチュエータ，すなわちそのための入力レバーまたは動力リンク
B60Y2400/4024	位置を調整可能なもの
B60Y2400/4026	感覚を提供するもの，例．フィードバック力があるもの
B60Y2400/404	電磁アクチュエータ，例．クラッチメンバーを動かすために回転しない電磁石
B60Y2400/4045	電磁バルブ，すなわちソレノイド
B60Y2400/405	電気モーターアクチュエータ
B60Y2400/406	水圧アクチュエータ
B60Y2400/408	気体アクチュエータ
B60Y2400/41	アクチュエータのための機械的な動力伝達部材
B60Y2400/411	ボーデンケーブルまたはリンク
B60Y2400/4115	ロストモーションリンク
B60Y2400/4117	たるみの調整
B60Y2400/412	スクリューナットメカニズム
B60Y2400/414	傾斜またはカムメカニズム
B60Y2400/416	遠心アクチュエータ
B60Y2400/418	動力補助，例．サーボモータ
B60Y2400/4185	機械的な補助，すなわちフィードバック制御なしにばねまたはアキュムレータを使用するもの
B60Y2400/4187	サーボモータ，例．フィードバック制御による電気または流体サーボモータ
B60Y2400/42	クラッチまたはブレーキ
B60Y2400/421	ドッグタイプクラッチまたはブレーキ
B60Y2400/422	シンクロメッシュタイプクラッチまたはブレーキ
B60Y2400/423	電磁クラッチ，例．パウダータイプクラッチ
B60Y2400/424	摩擦クラッチ
B60Y2400/4242	ドライタイプ
B60Y2400/4244	ウェットタイプ，例．多板を使用するもの
B60Y2400/425	粘性カップリング
B60Y2400/426	水圧カップリング，例．トルクコンバータ
B60Y2400/427	ワンウェイクラッチ
B60Y2400/428	ダブルクラッチ；デュアルクラッチ
B60Y2400/43	エンジン
B60Y2400/431	ガスタービンエンジン
B60Y2400/432	ディーゼルエンジン
B60Y2400/433	ガスエンジン，例．ＬＰＧ，天然ガスまたはガス化装置を使用するもの
B60Y2400/434	水素燃料エンジン
B60Y2400/435	スーパーチャージャーまたはターボチャージャー
B60Y2400/436	電磁エンジンバルブ
B60Y2400/44	排気タービン駆動発電機
B60Y2400/442	排気ガス再循環（ＥＧＲ）
B60Y2400/446	排気ガスリフォーマー，例．燃料セルで処理されるもの
B60Y2400/46	エンジン始動水圧または電動モーター
B60Y2400/47	スターター発電機駆動システム
B60Y2400/48	振動ダンパー，例．デュアルマスフライホイール
B60Y2400/60	電動機械，例．モーターまたは発電機
B60Y2400/602	直流機械
B60Y2400/604	交流機械，例．非同期モーター
B60Y2400/607	軸フラックス機械
B60Y2400/608	クラッチモーター，すなわちステーターを回転させるもの
B60Y2400/61	電動機械のコントローラーの配置，例．インバーター
B60Y2400/70	ギア
B60Y2400/702	ウォームギア
B60Y2400/71	マニュアルまたは半オートマチック，例．自動マニュアルトランスミッション
B60Y2400/72	無段変速機（ＣＶＴ）
B60Y2400/73	プラネタリーギア
B60Y2400/732	十分にかみ合ったプラネタリーギア，例．ラヴィグノー
B60Y2400/74	軸ブレーキ，例．入力軸ブレーキ
B60Y2400/75	動力シフト，例．駆動トルクの中断がないもの
B60Y2400/76	ニュートラルへの自動ギアシフト
B60Y2400/77	ギアシフト位置の決定，例．ニュートラル位置のチェック
B60Y2400/78	ポンプ，例．ジェットタイプ
B60Y2400/785	ポンプ駆動
B60Y2400/79	ドライブシャフト，出力シャフトまたはプロペラシャフト
B60Y2400/795	動力取出し装置
B60Y2400/80	デフ
B60Y2400/802	デフロックシステム
B60Y2400/804	トルクベクタリング手段
B60Y2400/81	ブレーキシステム
B60Y2400/82	四輪駆動システム
B60Y2400/83	ステアリング入力メンバー
B60Y2400/84	後輪操舵；全輪操舵
B60Y2400/85	スキッドステアリングシステム，例．軌陸車のためのもの
B60Y2400/86	懸架システム
B60Y2400/87	補機の駆動
B60Y2400/88	エアーコンディショナー，例．コンプレッサの駆動
B60Y2400/89	冷却システム，例．ファンの駆動
B60Y2400/90	運転者への警報
B60Y2400/902	触覚信号を与えるもの
B60Y2400/92	運転手用ディスプレイ
B60Y2410/00	車両サブユニットの構造上の特徴
B60Y2410/10	ハウジング
B60Y2410/102	軸配置；軸支持，例．ベアリング
B60Y2410/1022	同心軸配置
B60Y2410/104	液体用バルブ
B60Y2410/105	バルブボディー；液体コントローラの取付
B60Y2410/111	ＩＤまたは仕様の収集，例．ＲＦＩＤの使用
B60Y2410/113	マウントクリップ，スナップフィット，例．弾性部材によるクイックフィット
B60Y2410/114	遮蔽，例．熱保護
B60Y2410/115	電気配線；電気コネクター
B60Y2410/12	車両部品の生産または製造
B60Y2410/121	モールドによって製造された金属部材
B60Y2410/122	モールドによって製造されたプラスチック部材
B60Y2410/123	一体的にモールド部材
B60Y2410/124	溶接部材
B60Y2410/125	境界のある部材
B60Y2410/13	特別の特性を有する材料または流体
B60Y2410/132	磁石，例．永久磁石
B60Y2410/134	磁気粘性流体または電気粘性流体
B60Y2410/136	記憶合金
