B67B1/00	栓によるびん，広口びんまたは類似の容器の閉鎖（栓それ自体Ｂ６５Ｄ３９／００）
B67B1/005	｛栓の供給（一般Ｂ６５Ｇ）｝
B67B1/03	栓の前処理，例．洗浄，蒸し，加熱，浸み込みまたはコーティング；栓に弾性リングを装着するもの（コルクの機械的加工Ｂ２７Ｊ５／００）
B67B1/04	ねじのない栓，例．コルク，を押込むことによるもの
B67B1/045	｛手で操作する装置を用いるもの｝
B67B1/06	ねじ栓を押込み回転することによるもの
B67B1/08	びんの首部分と協働する押圧手段によって適当な位置に保持されている栓，例．揺動栓，の固定
B67B1/10	円板状閉鎖具の挿入によるもの
B67B3/00	キャップの装着によるびん，広口または類似の容器の閉鎖（キャップそれ自体Ｂ６５Ｄ４１／００）
B67B3/003	｛キャップの前処理，例．洗浄，蒸し，加熱または殺菌｝
B67B3/006	｛キャップの取付け中におけるラベルへの日付印，コード印または類似するものの取付け（ラベルへの取付けＢ６５Ｃ９／４６）｝
B67B3/02	フランジの付いているキャップ，例．王冠，を用いそしてフランジを変形させることにより固定するもの
B67B3/023	｛キャップを固定するため追加的手段，例．接着剤，を用いるもの｝
B67B3/026	｛キャップが熱可塑性材料からなるもの（Ｂ６７Ｂ３／０２３が優先）｝
B67B3/04	キャッピングマシンにおいて帯材から蓋を切り出すもの（帯材の動きを整合するための装置Ｂ６５Ｈ２３／００）
B67B3/06	キャッピングヘッドのキャップの送り
B67B3/061	｛キャップが非対称な底面を持つもの，例．把持リップを有するもの｝
B67B3/062	マガジンからの送り｛（Ｂ６７Ｂ３／０６１が優先）｝
B67B3/064	ホッパーからの送り｛（Ｂ６７Ｂ３／０６１が優先）｝
B67B3/0645	｛容器に適用する準備ができた位置にキャップを位置決めする手段を有するもの｝
B67B3/10	キャップを装着するためのキャッピングヘッド｛（Ｂ６７Ｂ３／０２３が優先）｝
B67B3/12	キャップのフランジを変形させるため，例．突き出たフランジの縁を内側に加圧するために，キャップと軸方向に対し相対的に可動できることに特徴があるもの
B67B3/14	キャップのフランジに半径方向の圧力を加えるために可動部材，例．ヒンジ爪，を有することに特徴があるもの（Ｂ６７Ｂ３／１６，Ｂ６７Ｂ３／１８が優先）
B67B3/16	弾性変形部材，例．弾性スリーブまたはカラー，を有することに特徴があるもの（Ｂ６７Ｂ３／１８が優先）
B67B3/18	回転自在であることに特徴があるもの，例．所定の箇所にねじ山を形成するためのもの
B67B3/20	あらかじめ形式されたねじキャップを適用し回転することによるもの（弾性変形部材によりねじ山を所定の位置に形成するものＢ６７Ｂ３／１６，回転キャッピングヘッドによるものＢ６７Ｂ３／１８）
B67B3/2006	｛手動で制御されるまたは手動で操作される装置を用いるもの｝
B67B3/2013	｛回転コンベヤ式キャッピング装置によるもの｝
B67B3/202	｛キャップのねじ回しに摩擦手段，例．ベルトまたはガイド，を用いるもの（Ｂ６７Ｂ３／２０２６，Ｂ６７Ｂ３／２０３３が優先）｝
B67B3/2026	｛静止キャッピングヘッドからなるもの｝
B67B3/2033	｛回転共回りキャッピングヘッドからなるもの｝
B67B3/204	｛直線形キャッピング装置｝
B67B3/2046	｛キャップのねじ回しに摩擦手段，例．ベルトまたはガイド，を用いるもの（Ｂ６７Ｂ３／２０５３が優先）｝
B67B3/2053	｛キャッピングヘッドからなるもの｝
B67B3/206	｛容器またはキャップの回転を防ぐための手段｝
B67B3/2066	｛キャッピングヘッドの細部（Ｂ６７Ｂ３／２０７３が優先）｝
B67B3/2073	｛トルク制限手段からなるもの（レンチまたはドライバにおけるトルク規制装置Ｂ２５Ｂ２３／１４；継手またはクラッチそれ自体Ｆ１６Ｄ）｝
B67B3/208	｛トルクに反応しモータ制御手段に適用され作動する電気的手段，例．歪みゲージまたは動力測定手段（Ｂ６７Ｂ３／２０９３が優先）｝
B67B3/2086	｛磁気クラッチまたは電磁クラッチ｝
B67B3/2093	｛適用されるトルク制限が可変であるもの｝
B67B3/22	スナップ―オンキャップを用いることによるもの
B67B3/24	真空のもとでキャップをするための特殊な手段
B67B3/26	キャッピング装置における制御，警告，安全装置の適用
B67B3/261	｛ねじキャップの締結を制御する装置，例．解除トルクの試験（トルク試験器一般Ｇ０１Ｌ５／００）｝
B67B3/262	｛キャップを制御するための装置｝
B67B3/264	｛キャップの位置決め｝
B67B3/265	｛キャップの存在｝
B67B3/267	｛キャップラベルの位置決め｝
B67B3/268	｛閉鎖機の破損を防ぐための装置｝
B67B3/28	びんまたは広口びんとキャップイングヘッドとの間に相対運動を起こさせる機構
B67B5/00	閉鎖具への保護または装飾カバーの適用；針金によりびんの閉鎖具を固定するための装置（びんに定着させる手段をもつ幼児への哺乳用乳首Ａ６１Ｊ１１／０４）
B67B5/03	閉鎖具に対する保護または装飾カバーの適用，例．所定の位置に形成することによるもの
B67B5/032	｛オーバーキャップを固定するための型｝
B67B5/034	｛カバーが弾性を有するもの｝
B67B5/036	｛カバーが熱収縮性であるもの｝
B67B5/038	｛カバーが湿潤状態で適用され，乾燥時に収縮を起こすもの｝
B67B5/05	液体を適用することによるもの，例．浸すことによるもの
B67B5/06	針金によりびんの閉鎖具を固定するための装置（Ｂ６７Ｂ１／０８が優先）
B67B6/00	閉鎖部材によるびん、広口びんまたは類似の容器の閉鎖で、グループＢ６７Ｂ１／００〜Ｂ６７Ｂ５／００に分類されないもの
B67B7/00	閉鎖容器をあけるための手動または動力装置（釘の引抜具または引出具Ｂ２５Ｃ１１／００；容器または容器閉鎖具に取り付けられたまたは組み込まれたもの｛Ｂ６５Ｄ７５／５８，Ｂ６５Ｄ７７／３０｝）
B67B7/02	栓を取り外すためのもの
B67B7/04	コルクスクリュー
B67B7/0405	｛動力作動式コルクスクリュー，例．電動モーターで作動するもの｝
B67B7/0411	｛引き抜き動作を補助する支持手段のないもの｝
B67B7/0417	｛引き抜き動作を補助する支持手段のあるもの｝
B67B7/0423	｛ワインの給仕に用いるもの，すなわち，ソムリエタイプのもの｝
B67B7/0429	｛有効レバーアーム長を可変にする手段をもつもの｝
B67B7/0435	｛パンタグラフ型引出し機構のあるもの｝
B67B7/0441	｛容器首部の全周にわたり支持手段を当接するもの｝
B67B7/0447	｛容器首部の周面の一部に支持手段を当接するもの｝
B67B7/0452	｛壁に取り付けるよう適合されたもの｝
B67B2007/0458	｛封印カプセルを切るための手段｝
B67B2007/0464	｛計数するための手段｝
B67B2007/047	｛摩擦を低減するための手段｝
B67B2007/0476	｛ねじのコーティングによるもの｝
B67B2007/0482	｛転がり軸受の使用によるもの｝
B67B2007/0488	｛温度を測定するための手段｝
B67B2007/0494	｛レバーアームを変じるための手段｝
B67B7/06	他のコルク栓取り外し具
B67B7/063	｛コルクとびんの首部の内面との間に挿入する１枚以上の刃を用いるもの｝
B67B7/066	｛加圧びん，例．シャンパンまたはスパークリングワインのびん，を開けるのに特に適合されたもの｝
B67B7/08	空気又はガス圧を用いるもの
B67B7/10	容器内から栓を取り出すための手段をもつもの
B67B7/12	円盤状閉鎖具を取り外すためのもの
B67B7/14	ぴったり閉まった蓋またはカバー，例．くつ磨き用缶の，をつかんでまわすことによって取り外すためのもの 
B67B7/15	フィンガ部でつかむタイプのもの 
B67B7/16	フランジ付きキャップ，例．王冠，を取り外すためのもの 
B67B7/162	｛取り外し装置が少なくとも２つの関節連結された部品から形成されているもの，例．プライヤ（Ｂ６７Ｂ７／１６４が優先）｝
B67B7/164	｛動力操作式装置｝
B67B2007/166	｛指に開け具を取り付けるための手段｝
B67B2007/168	｛計数するための手段｝
B67B7/18	ねじキャップを取り外すためのもの（Ｂ６７Ｂ７／１４が優先，レンチＢ２５Ｂ１３／００）
B67B7/182	｛動力操作式｝
B67B7/184	｛キャップのスカートまたは容器本体を摩擦力によって把持するたわみ輪を用いるもの｝
B67B7/186	｛輪が長さを調整できるもの｝
B67B2007/188	｛指に開け具を取り付けるための手段｝
B67B7/20	保存用広口びんの本体と蓋またはカバーとの間の真空シールを破るためのもの，例．くさび作用によるもの 
B67B7/22	シールのまわりに締め付けられるループ，例．金属線の，を組み込んだもの 
B67B7/24	｛穿孔装置｝
B67B7/26	｛スパウトと組み合わせたもの｝
B67B7/28	｛リセプタクルホールダーと結合したもの｝
B67B7/30	｛手動切断装置｝
B67B2007/303	｛缶切り｝
B67B2007/306	｛計数するための手段｝
B67B7/32	｛容器周面上の回転ギアまたはホイールにより進むもの｝
B67B7/34	｛回転自在のカッターを有するもの｝
B67B7/36	｛壁面上に装着できるよう調整したもの｝
B67B7/38	｛動力操作式切断装置（複数の交換可能なユニットを備えた家庭用の機械Ａ４７Ｊ４３／０６，Ａ４７Ｊ４４／００）｝
B67B7/385	｛手で持てるように特に適合されたもの｝
B67B7/40	引き剥がすことによって開けるために，タグ，ストリップまたはつまみに係合させる装置，例．サーディン缶を開けるための穴あきキー 
B67B7/403	｛開口用プルタブの環状部の係合のために適合されたもの｝
B67B7/406	｛続いて缶頂部を引き裂くもの｝
B67B7/42	たる栓の取り外し装置 
B67B7/44	組合せ工具，例．コルクスクリュー，缶穴あけ具，王冠栓抜きを有するもの（切断工具と開口装置の組合せＢ２６，他の目的に役立つ装置をもつもの，適切な箇所を参照，例．Ｂ２５Ｆ，Ｂ４３Ｋ２９／００） 
B67B7/92	破断によるもの，例．アンプル用
B67B2201/00	閉鎖機械の構造的特徴に関するインデキシングコード
B67B2201/01	閉鎖手段を方向付けるもの
B67B2201/012	栓
B67B2201/015	筒状栓
B67B2201/017	キャップ
B67B2201/03	２個の閉鎖具を容器上に適用するもの
B67B2201/06	キャップを供給する装置の細部
B67B2201/065	磁石の使用
B67B2201/08	無菌機能
B67B2201/10	スピンドルにキャップイングヘッドを接続するための迅速または容易な連結手段
B67B2201/12	スプレーキャップ，すなわち，容器から内容物を取り出すためのポンプおよびチューブからなるキャップ，に関する細部
