H02H   1/00		非常保護回路装置の細部	Details of emergency protective circuit arrangements	15928
H02H   1/04	・	過度的な異常状態，例．雷，に応答することを防止するための装置	Arrangements for preventing response to transient abnormal conditions, e.g. to lightning	1976
H02H   1/06	・	操作用電力を供給するための装置［３］	Arrangements for supplying operative power	1658
H02H   3/00		電気的に正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（電気機械装置の特殊型式のものあるいはケーブル，線路系統の区間保護に適用されているものＨ０２Ｈ７／００；予備電源への切換方式Ｈ０２Ｊ９／００）	Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition, with or without subsequent reconnection(specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems <b>H02H7/00</b>; systems for change-over to standby supply <b>H02J9/00</b>)	11015
H02H   3/02	・	細部	Details	7472
H02H   3/027	・・	設定時限後に自動開放するもの（Ｈ０２Ｈ３／０３３，Ｈ０２Ｈ３／０６が優先）［３］	with automatic disconnection after a predetermined time(<b>H02H3/033</b>, <b>H02H3/06</b> take precedence)	1050
H02H   3/033	・・	優先順に順次開放するもの（Ｈ０２Ｈ３／０６が優先）［３］	with several disconnections in a preferential order(<b>H02H3/06</b> takes precedence)	337
H02H   3/04	・・	開放に伴って警報または監視を行なうもの，例．保護装置が作動したことを指示するもの	with warning or supervision in addition to disconnection, e.g. for indicating that protective apparatus has functioned	8090
H02H   3/05	・・	信頼性を向上するための手段をもつもの，例．冗長装置［３］	with means for increasing reliability, e.g. redundancy arrangements	5605
H02H   3/06	・・	自動再閉路をもつもの	with automatic reconnection	6272
H02H   3/07	・・・	再閉路を設定回数繰り返した後，永続的に開放するもの［３］	and with permanent disconnection after a predetermined number of reconnection cycles	468
H02H   3/08	・	過電流に対する応答（過電流に原因する異常温度に応答するものＨ０２Ｈ５／０４）	responsive to excess current(responsive to abnormal temperature caused by excess current <b>H02H5/04</b>)	20753
H02H   3/087	・・	直流用のもの［３］	for DC applications	6159
H02H   3/093	・・	時限要素をもつもの［３］	with timing means	2709
H02H   3/10	・・	その他の異常な電気的状態にも応答するもの	additionally responsive to some other abnormal electrical conditions	2485
H02H   3/12	・	軽負荷あるいは無負荷に応答するもの	responsive to underload or no-load	818
H02H   3/13	・・	多相交流用のもの，例．欠相［３］	for multiphase applications, e.g. phase interruption	361
H02H   3/14	・	普通大地電位の部分の電位発生に応答するもの	responsive to occurrence of voltage on parts normally at earth potential	1426
H02H   3/16	・	大地，フレームまたは物体への故障電流に応答するもの（平衡装置あるいは差動装置をもつものＨ０２Ｈ３／２６）	responsive to fault current to earth, frame or mass(with balanced or differential arrangement <b>H02H3/26</b>)	6506
H02H   3/17	・・	被保護装置に印加される補助電圧手段によるもの［３］	by means of an auxiliary voltage injected into the installation to be protected	663
H02H   3/18	・	直流電流の反転に応答するもの	responsive to reversal of direct current	637
H02H   3/20	・	過電圧に応答するもの	responsive to excess voltage	11961
H02H   3/22	・・	短期間のもの，例．雷	of short duration, e.g. lightning	2177
H02H   3/24	・	不足電圧あるいは無電圧に応答するもの	responsive to undervoltage or no-voltage	6866
H02H   3/247	・・	時限要素をもつもの［３］	having timing means	566
H02H   3/253	・・	多相交流用のもの，例．欠相［３］	for multiphase applications, e.g. phase interruption	1357
H02H   3/26	・	電圧間または電流間の差に応答するもの；電圧間または電流間の位相角に応答するもの	responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents	3218
H02H   3/28	・・	１系統の２つの離れた部分の電圧または電流値の比較を含むもの，例．１線路の両端におけるもの，装置の入出力におけるもの	involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus	3112
H02H   3/30	・・・	パイロット線または他の信号路を使用するもの	using pilot wires or other signalling channel	1059
H02H   3/32	・・	１系統の異なった導体の対応部における電圧または電流値の比較を含むもの，例．往復導体内の電流の比較	involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors	4973
H02H   3/33	・・・	零相変流器を用いるもの（Ｈ０２Ｈ３／３４７が優先）［３］	using summation current transformers(<b>H02H3/347</b> takes precedence)	2810
H02H   3/34	・・・	三相系統のもの	of a three-phase system	2299
H02H   3/347	・・・・	零相変流器を用いるもの［３］	using summation current transformers	1065
H02H   3/353	・・・・	相電圧の比較を含むもの［３］	involving comparison of phase voltages	507
H02H   3/36	・・	異なった系統の対応部分における電圧または電流値の比較を含むもの，例．並行回線系統の場合	involving comparison of the voltage or current values at corresponding points of different systems, e.g. of parallel feeder systems	459
H02H   3/38	・	電圧，電流の両方に応答するもの；電圧電流間の位相角に応答するもの	responsive to both voltage and current; responsive to phase angle between voltage and current	2417
H02H   3/40	・	電圧，電流の比に応答するもの	responsive to ratio of voltage and current	2033
H02H   3/42	・	電圧，電流の積に応答するもの	responsive to product of voltage and current	772
H02H   3/44	・	電気量の変化率に応答するもの［３］	responsive to the rate of change of electrical quantities	1003
H02H   3/46	・	周波数偏差に応答するもの［３］	responsive to frequency deviations	513
H02H   3/48	・	脱調に応答するもの［３］	responsive to loss of synchronism	313
H02H   3/50	・	異常波形の発生に応答するもの，例．直流装置における交流の発生［３］	responsive to the appearance of abnormal wave forms, e.g. AC in DC installations	489
H02H   3/52	・・	高調波の発生に応答するもの［３］	responsive to the appearance of harmonics	380
H02H   5/00		電気的でない正常な動作状態からの異常変化に直接応答し，自動開放のための非常保護回路装置，その後において，再閉路する場合あるいはしない場合も含む（被保護装置の模擬装置を用いるものＨ０２Ｈ６／００；特殊型式の電気機械または装置に，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用されているものＨ０２Ｈ７／００）［３］	Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection(using simulators of the apparatus being protected <b>H02H6/00</b>; specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems <b>H02H7/00</b>)	3125
H02H   5/04	・	異常温度に応答するもの	responsive to abnormal temperature	11073
H02H   5/06	・・	油入電気装置におけるもの	in oil-filled electric apparatus	182
H02H   5/08	・	異常な流体圧力，液位，液体変位に応答するもの，例．ブッフホルツ継電器	responsive to abnormal fluid pressure, liquid level or liquid displacement, e.g. Buchholz relays	1643
H02H   5/10	・	機械的損傷に対して応答するもの，例．線路の断線，接地の破損	responsive to mechanical injury, e.g. rupture of line, breakage of earth connection	1235
H02H   5/12	・	生物による電気的導電部への接近，あるいは接触に対して応答するもの	responsive to undesired approach to, or touching of, live parts by living beings	1140
H02H   6/00		被保護装置の模擬装置を用いて，正常な非電気的動作状態からの異常変化に応答する非常保護回路装置，例．サーマルイメージを用いるもの［３］	Emergency protective circuit arrangements responsive to undesired changes from normal non-electric working conditions using simulators of the apparatus being protected, e.g. using thermal images	938
H02H   7/00		特定の電気機械または装置，またはケーブルあるいは線路系統の区間保護に特に適用され，正常な動作状態からの異常変化の場合に自動スイッチングを行なわせる非常保護回路装置［２００６．０１］	Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions	8352
H02H   7/04	・	変成器のためのもの	for transformers	4798
H02H   7/045	・・	変成器の差動保護［３］	Differential protection of transformers	1749
H02H   7/05	・・	コンデンサ型変圧器のためのもの，例．共振状態に対するもの［３］	for capacitive voltage transformers, e.g. against resonant conditions	308
H02H   7/055	・・	タップ付変成器またはそのタップ切換装置のためのもの［３］	for tapped transformers or tap-changing means thereof	379
H02H   7/06	・	発電機のためのもの；同期調相機のためのもの	for dynamo-electric generators; for synchronous capacitors	4789
H02H   7/08	・	電動機のためのもの	for dynamo-electric motors	11662
H02H   7/085	・・	過負荷に対するもの	against excessive load	9107
H02H   7/09	・・	過電圧に対するもの；不足電圧に対するもの；位相障害に対するもの	against over-voltage; against reduction of voltage; against phase interruption	4368
H02H   7/093	・・	回転速度があらかじめ定めたレベル以上に増大するものまたは以下に減少するもの（遠心力スイッチＨ０１Ｈ３５／１０）	against increase beyond, or decrease below, a predetermined level of rotational speed(centrifugal switches <b>H01H35/10</b>)	1207
H02H   7/097	・・	逆回転に対するもの	against wrong direction of rotation	383
H02H   7/10	・	変換機器のためのもの；整流機器のためのもの	for converters; for rectifiers	3979
H02H   7/12	・・	静止型変換器あるいは静止型整流器のためのもの	for static converters or rectifiers	11161
H02H   7/122	・・・	逆変換器のためのもの，すなわち直流／交流変換器［２］	for inverters, i.e. DC/AC converters	6107
H02H   7/125	・・・	整流器のためのもの［２］	for rectifiers	2950
H02H   7/127	・・・・	非常の場合にブロッキング制御電圧または電流を与えるための補助的な制御電極を有するもの［２］	having auxiliary control electrode to which blocking control voltages or currents are applied in case of emergency	573
H02H   7/16	・	コンデンサのためのもの（同期調相機のためのものＨ０２Ｈ７／０６）	for capacitors(for synchronous capacitors <b>H02H7/06</b>)	1931
H02H   7/18	・	バッテリーのためのもの；蓄電池のためのもの	for batteries; for accumulators	13402
H02H   7/20	・	電子装置のためのもの（変換器のためのものＨ０２Ｈ７／１０；電気的測定機器のためのものＧ０１Ｒ１／３６；半導体直流電圧または直流電流調整器のためのものＧ０５Ｆ１／５６９；増幅器のためのものＨ０３Ｆ１／５２；電子的スイッチング回路のためのものＨ０３Ｋ１７／０８）	for electronic equipment(for converters <b>H02H7/10</b>; for electric measuring instruments <b>G01R1/36</b>; for DC voltage or current semiconductor regulators <b>G05F1/569</b>; for amplifiers <b>H03F1/52</b>; for electronic switching circuits <b>H03K17/08</b>)	9134
H02H   7/22	・	配電装置のためのもの，例．母線系統；開閉装置のためのもの	for distribution gear, e.g. bus-bar systems; for switching devices	9332
H02H   7/24	・	火花間隙避雷器のためのもの	for spark-gap arresters	330
H02H   7/26	・	ケーブル，線路系統の区分保護，例．短絡，地絡あるいはアーク放電が生じた区分を開放するためのもの（ケーブルの故障個所の検出Ｇ０１Ｒ３１／０８）	Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occurred(locating faults in cables <b>G01R31/08</b>)	18798
H02H   7/28	・・	メッシュ系統のためのもの	for meshed systems	1626
H02H   7/30	・・	時間差をつけた開放［３］	Staggered disconnection	524
H02H   9/00		断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置［２００６．０１］	Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection	9260
H02H   9/02	・	過電流に応答するもの	responsive to excess current	18088
H02H   9/04	・	過電圧に応答するもの（避雷器Ｈ０１Ｃ７／１２，Ｈ０１Ｃ８／０４，Ｈ０１Ｇ９／１８，Ｈ０１Ｔ）	responsive to excess voltage(lightning arrestors <b>H01C7/12</b>, <b>H01C8/04</b>, <b>H01G9/18</b>, <b>H01T</b>)	28446
H02H   9/06	・・	火花間隙避雷器を用いるもの	using spark-gap arresters	4973
H02H   9/08	・	地絡故障電流の制限または抑制，例．ペテルゼンコイル［３］	Limitation or suppression of earth fault currents, e.g. Petersen coil	3724
H02H  11/00		電気的異常状態が生じるおそれのある場合に通電開始を防止するための非常保護回路装置	Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result	8173
H02H  99/00		このサブクラスの他のグループには分類されない主題事項　［２００９．０１］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	27
