G04G   3/00  \	0	0	2F002	G04G   3/00	1290	タイミングパルスの発生（ステップモーターの駆動回路Ｇ０４Ｃ３／１４；時間標準として使用されるあらかじめ選定された時間間隔の発生Ｇ０４Ｆ５／００；パルス技術一般Ｈ０３Ｋ；発生器の制御，同期または安定化一般Ｈ０３Ｌ）［３］	Producing timing pulses (driving circuits for stepping motors G04C 3/14; producing preselected time intervals for use as timing standards G04F 5/00; pulse technique in general H03K; control, synchronisation, or stabilisation of generators in general H03L) [3]
G04G   3/00  A	0	0	2F002	G04G   3/00	160	構造	Structure
G04G   3/00  B	0	1	2F002	G04G   3/00	210	振動子，振動子支持	Oscillators  and supports thereof
G04G   3/00  C	0	2	2F002	G04G   3/00	272	振動子ケ−ス，配置	Oscillator cases and layout thereof
G04G   3/00  D	0	1	2F002	G04G   3/00	107	コンデンサ	Capacitors
G04G   3/00  E	0	1	2F002	G04G   3/00	103	緩急	Tempo
G04G   3/00  F	0	0	2F002	G04G   3/00	133	回路	Circuits
G04G   3/00  G	0	1	2F002	G04G   3/00	132	電源回路	Power supply circuit
G04G   3/00  H	0	1	2F002	G04G   3/00	183	商用周波利用	Using commercial frequency
G04G   3/00  J	0	1	2F002	G04G   3/00	198	複数発振	Multiple oscillations
G04G   3/00  K	0	1	2F002	G04G   3/00	172	発振回路	Oscillator circuit
G04G   3/00  M	0	2	2F002	G04G   3/00	162	緩急	Tempo
G04G   3/00  N	0	2	2F002	G04G   3/00	42	水晶振動子を用いない発振回路	Oscillator circuit without using crystal oscillator
G04G   3/00  Z	0	0	2F002	G04G   3/00	46	その他のもの	Others
G04G   3/02  \	1	1	2F002	G04G   3/02	441	高周波パルスから低周波タイミングパルスを導出する回路（パルス周波数分割器一般Ｈ０３Ｋ２３／００〜Ｈ０３Ｋ２９／００）［３］	Circuits for deriving low frequency timing pulses from pulses of higher frequency (pulse frequency dividers in general H03K 23/00-H03K 29/00) [3]
G04G   3/02  A	1	0	2F002	G04G   3/02	126	分周比を可変するもの	wherein frequency dividing ratio is variable
G04G   3/02  B	1	0	2F002	G04G   3/02	112	分周比を記憶するもの	wherein frequency dividing ratio is stored
G04G   3/02  C	1	0	2F002	G04G   3/02	199	分周比を設定するもの	wherein frequency dividing ratio is set
G04G   3/02  D	1	0	2F002	G04G   3/02	119	温度補償	Temperature compensation
G04G   3/02  E	1	0	2F002	G04G   3/02	145	外部信号を利用するもの	Using external signals
G04G   3/02  F	1	0	2F002	G04G   3/02	46	付加機能をもつもの	With additional functions
G04G   3/02  Z	1	0	2F002	G04G   3/02	163	その他のもの	Others
G04G   3/04  \	1	1	2F002	G04G   3/04	197	温度補正装置［７］	Temperature-compensating arrangements
G04G   5/00  \	0	0	2F002	G04G   5/00	1308	表示時刻の設定，すなわち修正または変更（電波時計Ｇ０４Ｒ）［３，２０１３．０１］	Setting, i.e. correcting or changing, the time-indication (radio-controlled time-pieces G04R) [3,2013.01]
G04G   5/00  A	0	0	2F002	G04G   5/00	33	循環レジスタを有する時計の時刻設定	Setting the time for time-pieces with circulating register
G04G   5/00  B	0	0	2F002	G04G   5/00	33	エレクトロクロミツク表示を有する時計の時刻設定	Setting the time for time-pieces with E.C.D.
G04G   5/00  C	0	0	2F002	G04G   5/00	29	針状表示を有する時計の時刻設定	Setting the time for time-pieces with hand state
G04G   5/00  D	0	0	2F002	G04G   5/00	113	日付の時刻設定	Setting the time for date
G04G   5/00  F	0	0	2F002	G04G   5/00	199	表示手段を用いて修正状態を指示するもの	Indicating the corrected state using the indicating means
G04G   5/00  G	0	1	2F002	G04G   5/00	73	音によるもの	By sound
G04G   5/00  H	0	1	2F002	G04G   5/00	75	修正桁が指示されるもの	wherein corrected digits are indicated
G04G   5/00  J	0	0	2F002	G04G   5/00	3149	他の標準時計の時刻を転送するもの	wherein the time of other standard clock is transferred
G04G   5/00  K	0	0	2F002	G04G   5/00	19	上位桁への桁上げ信号を禁止させる手段を有するもの	With means for disabling signals of carrying over to higher digits
G04G   5/00  L	0	0	2F002	G04G   5/00	124	カウンタのリセツトによるもの	By counter resetting
G04G   5/00  M	0	1	2F002	G04G   5/00	82	カウンタの内容に応じて上位桁へ桁上げ信号を送るもの	wherein signals to carry over to higher digits are sent according to the counter reading
G04G   5/00  N	0	0	2F002	G04G   5/00	166	誤動作防止手段を有するもの	With means for preventing operation errors
G04G   5/00  Q	0	0	2F002	G04G   5/00	183	ラジオ放送により作動状態に入るもの	brought into action by radio transmission
G04G   5/00  R	0	0	2F002	G04G   5/00	121	進みと遅れが修正できるもの	wherein gain and loss can be corrected
G04G   5/00  S	0	1	2F002	G04G   5/00	99	アツプダウンカウンタを用いるもの	Using up-down counters
G04G   5/00  T	0	1	2F002	G04G   5/00	112	入力手段の操作方向によるもの	By input means operating direction
G04G   5/00  Z	0	0	2F002	G04G   5/00	582	その他	Others
G04G   5/02  \	1	1	2F002	G04G   5/02	603	単位時間当りのパルス数の一時的変更によるもの，例．早送り方法［３］	by temporarily changing the number of pulses per unit time, e.g. quick-feed method [3]
G04G   5/04  \	1	1	2F002	G04G   5/04	762	各表示値，例．日付，時刻，を独立して設定することによるもの［３］	by setting each of the displayed values, e.g. date, hour, independently [3]
G04G   7/00  \	0	0	2F002	G04G   7/00	507	同期化（電波時計Ｇ０４Ｒ）［３］	Synchronisation (radio-controlled time-pieces G04R) [3]
G04G   7/00 301 \	1	1	2F002	G04G   7/00	410	無線によるもの	by radio
G04G   9/00  \	0	0	2F002	G04G   9/00	4278	時刻または日付の視覚的表示手段［３］	Visual time or date indication means [3]
G04G   9/00 301 \	1	1	2F002	G04G   9/00	3	構造	Structure
G04G   9/00 301 A	1	0	2F002	G04G   9/00	115	複数表示素子部	Multiple indicating element units
G04G   9/00 301 B	1	0	2F002	G04G   9/00	157	複数表示素子の平面的配置	Plane layout of multiple indicating elements
G04G   9/00 301 C	1	0	2F002	G04G   9/00	193	複数表示素子の垂直的配置	Vertical layout of multiple indicating elements
G04G   9/00 301 D	1	0	2F002	G04G   9/00	105	表示部の配線	Wiring fo indicators
G04G   9/00 301 E	1	0	2F002	G04G   9/00	97	表示内容の平面的配置	plane layout of  indications
G04G   9/00 301 F	1	1	2F002	G04G   9/00	79	表示桁〔デジツト〕の配置	Layout of indicated digits
G04G   9/00 301 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	792	その他	Others
G04G   9/00 302 \	1	1	2F002	G04G   9/00	2	表示素子	Indicating elements
G04G   9/00 302 A	1	0	2F002	G04G   9/00	205	エレクトロクロミツク	EC
G04G   9/00 302 B	1	0	2F002	G04G   9/00	189	発光ダイオ−ド	Light emitting diode
G04G   9/00 302 C	1	0	2F002	G04G   9/00	43	ＰＬＺＴ，ＰＬＨＴ，強誘電セラミツク	PLZT, PLHT and highly dielectric ceramics
G04G   9/00 302 D	1	0	2F002	G04G   9/00	122	ＥＬ	EL
G04G   9/00 302 E	1	0	2F002	G04G   9/00	70	蛍光表示管	Fluorescent indication tube
G04G   9/00 302 F	1	0	2F002	G04G   9/00	50	表示用放電管，例．ネオン管	Discharge tube for indications, e.g. neon
G04G   9/00 302 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	129	その他	Others
G04G   9/00 303 \	1	1	2F002	G04G   9/00	6	表示形態	Forms of indications
G04G   9/00 303 A	1	0	2F002	G04G   9/00	103	デジタル表示	Digital indication
G04G   9/00 303 B	1	0	2F002	G04G   9/00	178	ドツトマトリツクス表示	Dot-matrix indication
G04G   9/00 303 C	1	0	2F002	G04G   9/00	608	デイジタル表示とアナログ表示の複合	Composite forms of digital and analog indications
G04G   9/00 303 D	1	0	2F002	G04G   9/00	241	模様〔アニメ〕，図柄	Pattern (animated), design
G04G   9/00 303 E	1	0	2F002	G04G   9/00	286	カラ−による表示	Indication by colors
G04G   9/00 303 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	222	その他	Others
G04G   9/00 304 \	1	1	2F002	G04G   9/00	6	表示内容	Indications
G04G   9/00 304 A	1	0	2F002	G04G   9/00	199	秒	Second
G04G   9/00 304 B	1	0	2F002	G04G   9/00	210	午前，午後，２４時間制	Morning, afternoon and 24-hour system
G04G   9/00 304 C	1	0	2F002	G04G   9/00	149	カレンダ	Calendar
G04G   9/00 304 D	1	1	2F002	G04G   9/00	195	月，日	Month and date
G04G   9/00 304 E	1	1	2F002	G04G   9/00	238	曜	Day of the week
G04G   9/00 304 F	1	1	2F002	G04G   9/00	194	カレンダ表	Calendar table
G04G   9/00 304 G	1	0	2F002	G04G   9/00	129	単位表示	Unit  indication
G04G   9/00 304 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	293	その他	Others
G04G   9/00 305 \	1	1	2F002	G04G   9/00	1159	表示切換	Indication switching
G04G   9/00 306 \	1	1	2F002	G04G   9/00	1	表示駆動	Indication drive
G04G   9/00 306 A	1	0	2F002	G04G   9/00	276	時分割駆動	Time division drive
G04G   9/00 306 B	1	0	2F002	G04G   9/00	169	輝度制御	Luminance control
G04G   9/00 306 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	510	その他	Others
G04G   9/00 307 \	1	1	2F002	G04G   9/00	255	表示点灯	Lighting of indication lamp
G04G   9/00 308 \	1	1	2F002	G04G   9/00	4	表示部照明	Indication illumination
G04G   9/00 308 A	1	0	2F002	G04G   9/00	221	照明回路	Illumination circuit
G04G   9/00 308 B	1	0	2F002	G04G   9/00	139	板状光源〔ＥＬ〕によるもの	By plate-formed light source (EL)
G04G   9/00 308 C	1	0	2F002	G04G   9/00	69	夜光塗料，蓄光物質によるもの	By luminous paint sand luminous materials
G04G   9/00 308 Z	1	0	2F002	G04G   9/00	433	その他	Others
G04G   9/02  \	1	1	2F002	G04G   9/02	8	多数の文字から所望の文字を選択することによるものまたは位置により時刻を表す表示素子を選択することによるもの，例．マルチプレックス技術の使用によるもの［３］	by selecting desired characters out of a number of characters or by selecting indicating elements the position of which represent the time, e.g. by using multiplexing techniques [3]
G04G   9/02  A	1	0	2F002	G04G   9/02	648	アナログ表示	Analog display
G04G   9/02  Z	1	0	2F002	G04G   9/02	5	その他	Others
G04G   9/04  \	2	2	2F002	G04G   9/04	37	光源，例．発光ダイオード，を制御することによるもの［３］	by controlling light sources, e.g. electroluminescent diodes [3]
G04G   9/06  \	2	2	2F002	G04G   9/06	38	光弁，例．液晶，を使用するもの［３］	using light valves, e.g. liquid crystals [3]
G04G   9/08  \	1	1	2F002	G04G   9/08	293	表示素子の組合せを使用して文字を構成することによるもの，例．マルチプレックス技術を使用することによるもの［３］	by building-up characters using a combination of indicating elements, e.g. by using multiplexing techniques [3]
G04G   9/10  \	2	2	2F002	G04G   9/10	3	光源，例．発光ダイオード，を制御することによるもの［３］	by controlling light sources, e.g. electroluminescent diodes [3]
G04G   9/12  \	2	2	2F002	G04G   9/12	28	光弁，例．液晶，を使用するもの［３］	using light valves, e.g. liquid crystals [3]
G04G  11/00  \	0	0	2F002	G04G  11/00	272	あらかじめ選定された時刻に光学的信号を発生するもの［３］	Producing optical signals at preselected times [3]
G04G  13/00  \	0	0	2F002	G04G  13/00	776	音響的時刻信号を発生するもの［３］	Producing acoustic time signals [3]
G04G  13/00  A	0	0	2F002	G04G  13/00	326	時打	Clock watch
G04G  13/00  E	0	0	2F002	G04G  13/00	348	音声によるもの	By sound
G04G  13/00  F	0	0	2F002	G04G  13/00	43	符号音によるもの	By symbolic sound
G04G  13/00  S	0	0	2F002	G04G  13/00	76	予め選定された時間々隔を発生する手段を有するもの	With means for generating the preselected time intervals
G04G  13/00  Z	0	0	2F002	G04G  13/00	135	その他	Others
G04G  13/02  \	1	1	2F002	G04G  13/02	1095	あらかじめ選定された時刻に音響的時刻信号を発生するもの，例．アラームクロック［３］	at preselected times, e.g. alarm clocks [3]
G04G  13/02  A	1	0	2F002	G04G  13/02	456	アラ−ムの設定	Alarm setting
G04G  13/02  D	1	0	2F002	G04G  13/02	271	視覚的表示手段によるアラ−ムに関する表示	Alarm indication by visual indicating means
G04G  13/02  Y	1	1	2F002	G04G  13/02	154	アラ−ムの用件を表示するもの	wherein alarm contents are indicated
G04G  13/02  E	1	0	2F002	G04G  13/02	94	音響的表示手段によるアラ−ムに関する表示	Alarm indication by acoustic indicating means
G04G  13/02  V	1	1	2F002	G04G  13/02	385	音声によるもの	By sound
G04G  13/02  S	1	0	2F002	G04G  13/02	277	スヌ−ズ〔リピ−ト〕	Snooze (repeat)
G04G  13/02  N	1	0	2F002	G04G  13/02	549	鳴り止め	Stop of sounding
G04G  13/02  L	1	0	2F002	G04G  13/02	339	アラ−ム音に関するもの	Related to alarm sound
G04G  13/02  M	1	1	2F002	G04G  13/02	219	メロデイ	Melody
G04G  13/02  Z	1	0	2F002	G04G  13/02	815	その他	Others
G04G  15/00  \	0	0	2F002	G04G  15/00	1741	あらかじめ選定された時刻に，またはあらかじめ選定された時間間隔の後に操作される手段からなる時計（Ｇ０４Ｇ１１／００，Ｇ０４Ｇ１３／００が優先；パルス遅延回路Ｈ０３Ｋ５／１３；電子的時間遅延スイッチＨ０３Ｋ１７／２８；プログラム完了後に自動的にその操作を終了する電子的時限プログラム・スイッチＨ０３Ｋ１７／２９６；テレビ信号を記録するための時間プログラミングＨ０４Ｎ５／７６１）［３］	Time-pieces comprising means to be operated at preselected times or after preselected time intervals (G04G 11/00, G04G 13/00 take precedence; pulse delay circuits H03K 5/13; electronic time-delay switches H03K 17/28; electronic time-programme switches which automatically terminate their operation after the programme is completed H03K 17/296; time programming for television signal recording H04N 5/761) [3]
G04G  15/00  A	0	0	2F002	G04G  15/00	405	タイマの設定	Timer setting
G04G  15/00  B	0	1	2F002	G04G  15/00	793	タイマ時刻の設定	Setting of time on timers
G04G  15/00  C	0	2	2F002	G04G  15/00	367	１日を越えて設定するもの	wherein setting extends in excess of one day
G04G  15/00  D	0	0	2F002	G04G  15/00	334	タイマの表示	Timer indication
G04G  15/00  E	0	1	2F002	G04G  15/00	459	タイマ時刻〔月日，曜を含む〕を表示するもの	Indicating the time on timers (including month, day and day of the week)
G04G  15/00  F	0	1	2F002	G04G  15/00	172	経過時間・残時間を表示するもの	Indicating the passage of time and remaining time
G04G  15/00  H	0	0	2F002	G04G  15/00	138	選定された時刻・時間々隔の検知	Detection of selected time and time intervals
G04G  15/00  S	0	0	2F002	G04G  15/00	295	スタ−トする時刻に無関係に選択された時間々隔を測定するもの	Measuring the time interval selected independently of startup time
G04G  15/00  T	0	0	2F002	G04G  15/00	95	予め選定された時刻から選択された時間々隔を測定するもの	Measuring the time interval from the preselected time
G04G  15/00  P	0	0	2F002	G04G  15/00	452	プログラムタイマ	Programme timer
G04G  15/00  K	0	0	2F002	G04G  15/00	707	関連装置を操作し，又は関連装置の操作を開始する任意要素を作動させるもの	Operating the related equipment or activate an arbitrary element for starting the related equipment
G04G  15/00  Z	0	0	2F002	G04G  15/00	468	その他	Others
G04G  17/00  \	0	0	2F002	G04G  17/00	0	構造上の細部；ハウジング（電波時計の構造上の細部，例．アンテナＧ０４Ｒ６０／００）［７，２０１３．０１］	Structural details; Housings(constructional details of radio-controlled time-pieces, e.g. antennas G04R60/00) [7,2013.01]
G04G  17/00  A	0	0	2F002	G04G  17/00	135	カバーガラスと表示素子等が密着したもの	wherein cover glass and indicating elements are placed in close contact
G04G  17/00  B	0	0	2F002	G04G  17/00	176	見切に特徴	Characterized by parting surface
G04G  17/00  C	0	0	2F002	G04G  17/00	37	複数に分離されるもの	Separated into multiple parts
G04G  17/00  D	0	1	2F002	G04G  17/00	42	コードで結ぶもの	Connected by cords
G04G  17/00  E	0	1	2F002	G04G  17/00	259	バンド内に配置したもの	Laid out in a band
G04G  17/00  F	0	1	2F002	G04G  17/00	111	接合自在	Free bonding
G04G  17/00  G	0	0	2F002	G04G  17/00	125	保護	Protection
G04G  17/00  H	0	1	2F002	G04G  17/00	143	静電シールド，電磁シールド	Electrostatic and magnetic shields
G04G  17/00  J	0	0	2F002	G04G  17/00	900	回路基板	Circuit board
G04G  17/00  Z	0	0	2F002	G04G  17/00	1620	その他	Others
G04G  17/02  \	1	1	2F002	G04G  17/02	2627	構成部品の組立［７］	Component assemblies [7]
G04G  17/04  \	2	2	2F002	G04G  17/04	4164	電子部品の搭載［７］	Mounting of electronic components [7]
G04G  17/06  \	2	2	2F002	G04G  17/06	1055	電気接続要素，例．電導性エラストマー［７］	Electric connectors, e.g. conductive elastomers [7]
G04G  17/08  \	1	1	2F002	G04G  17/08	4366	ハウジング［７］	Housings [7]
G04G  19/00  \	0	0	2F002	G04G  19/00	0	電子時計に使うために，特に適合させた電力供給回路［７］	Electric power supply circuits specially adapted for use in electronic time-pieces [7]
G04G  19/00  A	0	0	2F002	G04G  19/00	287	太陽電池を有するもの	With solar battery
G04G  19/00  B	0	1	2F002	G04G  19/00	523	構造に関するもの	Related to structure
G04G  19/00  C	0	0	2F002	G04G  19/00	74	電源状態を表示するもの	Indicating power source state
G04G  19/00  D	0	1	2F002	G04G  19/00	84	停電表示	Indication of power interruption
G04G  19/00  E	0	1	2F002	G04G  19/00	86	充電状態の表示	Indication of charged state
G04G  19/00  F	0	1	2F002	G04G  19/00	45	電池寿命表示	Indication of battery life
G04G  19/00  G	0	2	2F002	G04G  19/00	21	音によるもの	By sound
G04G  19/00  H	0	2	2F002	G04G  19/00	34	付加機能を停止することによるもの	By stopping the additional functions
G04G  19/00  J	0	2	2F002	G04G  19/00	52	残存容量の表示	Indication of remaining capacity
G04G  19/00  K	0	2	2F002	G04G  19/00	143	光学的表示のもの	By optical indication
G04G  19/00  L	0	3	2F002	G04G  19/00	53	付加的表示体によるもの	By additional indicator
G04G  19/00  M	0	0	2F002	G04G  19/00	257	電池の保持	Holding the battery
G04G  19/00  V	0	0	2F002	G04G  19/00	29	複数の電池で時計を駆動するもの	Using multiple batteries to drive the time-piece
G04G  19/00  W	0	1	2F002	G04G  19/00	50	電池毎に異なる時計構成手段を駆動するもの	Driving time-piece component means different for each battery
G04G  19/00  X	0	0	2F002	G04G  19/00	167	充電に関するもの〔太陽電池のものは除く〕	Related to battery charging (except for solar batteries)
G04G  19/00  Y	0	0	2F002	G04G  19/00	275	発電に関するもの	Related to power generation
G04G  19/00  Z	0	0	2F002	G04G  19/00	136	その他	Others
G04G  19/02  \	1	1	2F002	G04G  19/02	0	電流または電圧の，変換あるいは調整［７］	Conversion or regulation of current or voltage [7]
G04G  19/02  P	1	0	2F002	G04G  19/02	66	降圧手段を有するもの	With step-down means
G04G  19/02  Q	1	0	2F002	G04G  19/02	150	昇圧手段を有するもの	With boosting means
G04G  19/02  T	1	0	2F002	G04G  19/02	36	交流電源回路	AC power circuit
G04G  19/02  Z	1	0	2F002	G04G  19/02	219	その他	Others
G04G  19/04  \	2	2	2F002	G04G  19/04	32	コンデンサによる電圧の分割または増幅［７］	Capacitive voltage division or multiplication [7]
G04G  19/06  \	2	2	2F002	G04G  19/06	86	調整［７］	Regulation [7]
G04G  19/08  \	1	1	2F002	G04G  19/08	75	電源への過負荷による電圧の低下を防止するための装置［７］	Arrangements for preventing voltage drop due to overloading the power supply [7]
G04G  19/10  \	1	1	2F002	G04G  19/10	120	バックアップ電力を供給する装置［７］	Arrangements for supplying back-up power [7]
G04G  19/12  \	1	1	2F002	G04G  19/12	57	蓄電状態で電力の消費を軽減する装置［７］	Arrangements for reducing power consumption during storage [7]
G04G  21/00  \	0	0	2F002	G04G  21/00	5	時計に統合された入出力装置［２０１０．０１］	Input or output devices integrated in time-pieces [2010.01]
G04G  21/00  A	0	0	2F002	G04G  21/00	59	バイオリズム表示	Biorhythm indication
G04G  21/00  B	0	0	2F002	G04G  21/00	118	占い，星座，陰陽道，潮汐	Divination, constellation, cosmic dual forces and tides
G04G  21/00  C	0	0	2F002	G04G  21/00	33	忘れ物防止，防犯	Prevention of things from being left behind, and crime prevention
G04G  21/00  D	0	0	2F002	G04G  21/00	1149	通信機	communications equipment
G04G  21/00  E	0	0	2F002	G04G  21/00	595	計算器	Calculators
G04G  21/00  F	0	0	2F002	G04G  21/00	768	メモ機能	Memorandum function
G04G  21/00  G	0	0	2F002	G04G  21/00	55	ペースメーカ機能（心臓ペースメーカそれ自体Ａ６１Ｎ１／３６）	Pace making function (heart pace maker per se A61N1/36)
G04G  21/00  H	0	0	2F002	G04G  21/00	132	ゲーム	Game
G04G  21/00  J	0	0	2F002	G04G  21/00	103	音楽	Music
G04G  21/00  K	0	0	2F002	G04G  21/00	258	カークロック	Car clock
G04G  21/00  L	0	0	2F002	G04G  21/00	124	親子時計	Master clock
G04G  21/00  M	0	0	2F002	G04G  21/00	367	音の発生手段	Sound producing means
G04G  21/00  Z	0	0	2F002	G04G  21/00	574	その他	Others
G04G  21/00 301 \	1	1	2F002	G04G  21/00	2	世界時計，デュオタイム	Universal time-pieces, duotime
G04G  21/00 301 A	1	0	2F002	G04G  21/00	151	地図表示をもつもの	With map indication
G04G  21/00 301 B	1	0	2F002	G04G  21/00	153	夏時間に関するもの	related to summer time
G04G  21/00 301 Z	1	0	2F002	G04G  21/00	576	その他	Others
G04G  21/00 302 \	1	1	2F002	G04G  21/00	0	視覚，聴覚以外の手段による表示	Indication by other than visual, aural means
G04G  21/00 302 A	1	0	2F002	G04G  21/00	181	触覚的表示手段	Tactile indicating means
G04G  21/00 302 Z	1	0	2F002	G04G  21/00	8	その他	Others
G04G  21/00 303 \	1	1	2F002	G04G  21/00	4295	入出力手段	Input/output means
G04G  21/00 304 \	2	2	2F002	G04G  21/00	1	スイッチ	switch
G04G  21/00 304 A	2	0	2F002	G04G  21/00	240	キーボード	Keyboard
G04G  21/00 304 B	2	0	2F002	G04G  21/00	1027	プッシュ式	Bushing type
G04G  21/00 304 C	2	0	2F002	G04G  21/00	70	スライド式	Slide type
G04G  21/00 304 D	2	0	2F002	G04G  21/00	246	回転式	Rotary type
G04G  21/00 304 E	2	1	2F002	G04G  21/00	140	ベゼル型	Bezel type
G04G  21/00 304 F	2	0	2F002	G04G  21/00	107	押し引き型	Push/pull type
G04G  21/00 304 G	2	0	2F002	G04G  21/00	228	押し引き回転型	Push/pull rotary type
G04G  21/00 304 K	2	0	2F002	G04G  21/00	107	光スイッチ	Optical switches
G04G  21/00 304 L	2	0	2F002	G04G  21/00	67	磁気スイッチ	Magnetic switches
G04G  21/00 304 N	2	0	2F002	G04G  21/00	159	姿勢スイッチ	Attitude switches
G04G  21/00 304 P	2	0	2F002	G04G  21/00	448	その他のスイッチ	Other switches
G04G  21/00 304 Q	2	0	2F002	G04G  21/00	131	スイッチ入力回路（Ｇ０４Ｇ２１／００　３０４Ｓ〜Ｖが優先）	Switch input circuit (G04G21/00 304S to V take precedence)
G04G  21/00 304 R	2	1	2F002	G04G  21/00	131	誤入力防止回路	Error input preventing circuit
G04G  21/00 304 S	2	0	2F002	G04G  21/00	142	スイッチの操作方法	Switch operating method
G04G  21/00 304 T	2	1	2F002	G04G  21/00	129	操作時間	Operation time
G04G  21/00 304 U	2	1	2F002	G04G  21/00	18	操作方向〔構造のみは除く〕	Direction of operation (except for the structure alone)
G04G  21/00 304 V	2	1	2F002	G04G  21/00	51	複数スイッチの同時操作	Simultaneous operation of multiple switches
G04G  21/00 304 Z	2	0	2F002	G04G  21/00	133	その他	Others
G04G  21/00 305 \	2	2	2F002	G04G  21/00	60	入出力端子	Input/output terminals
G04G  21/02  \	1	1	2F002	G04G  21/02	9	外部の物理的数値，例．温度，の検出器［２０１０．０１］	Detectors of external physical values, e.g. temperature [2010.01]
G04G  21/02  A	1	0	2F002	G04G  21/02	315	温度計測	Temperature measurement
G04G  21/02  D	1	0	2F002	G04G  21/02	122	計数	Counting
G04G  21/02  E	1	0	2F002	G04G  21/02	132	圧力	Pressure
G04G  21/02  F	1	1	2F002	G04G  21/02	81	高度測定	Altitude measurefment
G04G  21/02  G	1	1	2F002	G04G  21/02	204	深度測定	Depth measurement
G04G  21/02  H	1	1	2F002	G04G  21/02	185	血圧，心拍数測定	Blood pressure and heart rate measurement
G04G  21/02  J	1	0	2F002	G04G  21/02	132	方位	Bearing
G04G  21/02  K	1	0	2F002	G04G  21/02	666	ストップウォッチ，クロノグラフ	Stop watches and chronographs
G04G  21/02  Z	1	0	2F002	G04G  21/02	835	その他	Others
G04G  21/04  \	1	1	2F002	G04G  21/04	1001	無線を用いるもの（電波時計Ｇ０４Ｒ）［２０１０．０１，２０１３．０１］	using radio waves(radio-controlled time-pieces G04R) [2010.01,2013.01]
G04G  21/06  \	1	1	2F002	G04G  21/06	120	声を使うもの［２０１０．０１］	using voice [2010.01]
G04G  21/08  \	1	1	2F002	G04G  21/08	6	時計に特に適合させたタッチ・スイッチ［２０１０．０１］	Touch switches specially adapted for time-pieces [2010.01]
G04G  21/08  J	1	0	2F002	G04G  21/08	81	静電型	Electrostatic type
G04G  21/08  Z	1	0	2F002	G04G  21/08	246	その他	Others
G04G  99/00  \	0	0	2F002	G04G  99/00	2	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［２０１０．０１］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [2010.01]
G04G  99/00  A	0	0	2F002	G04G  99/00	145	内部テスト手段に特徴	Characterized in internal test means
G04G  99/00  B	0	0	2F002	G04G  99/00	158	装置内での転送手段	Transfer means inside the device
G04G  99/00  C	0	0	2F002	G04G  99/00	130	月，日，曜日の計時	Time measurement in terms of month, day and day of the week
G04G  99/00  Z	0	0	2F002	G04G  99/00	6944	その他	Others
G04G  99/00 301 \	1	1	2F002	G04G  99/00	0	日用品	Daily necessities
G04G  99/00 301 A	1	0	2F002	G04G  99/00	101	置物	Ornaments
G04G  99/00 301 B	1	0	2F002	G04G  99/00	100	音響機器	Acoustic equipment
G04G  99/00 301 C	1	0	2F002	G04G  99/00	134	光学機器，例．カメラ，メガネ，鏡	Optical equipment, e.g. cameras, spectacles, mirrors
G04G  99/00 301 D	1	0	2F002	G04G  99/00	45	照明機器	Lighting fixtures
G04G  99/00 301 E	1	0	2F002	G04G  99/00	131	身につける物	What are put on human bodies
G04G  99/00 301 F	1	0	2F002	G04G  99/00	68	プリンタ装置	Printers
G04G  99/00 301 G	1	0	2F002	G04G  99/00	54	筆記具	Writing implements
G04G  99/00 301 H	1	0	2F002	G04G  99/00	32	カミソリ	Rasers
G04G  99/00 301 J	1	0	2F002	G04G  99/00	53	ライター	Lighters
G04G  99/00 301 Z	1	0	2F002	G04G  99/00	199	その他	Others
G04G  99/00 302 \	1	1	2F002	G04G  99/00	0	計時回路，時刻計数	Clock circuit and time-of-day counting
G04G  99/00 302 A	1	0	2F002	G04G  99/00	154	カウンタを使用したもの	Using the counter
G04G  99/00 302 B	1	0	2F002	G04G  99/00	80	シフトレジスタを使用したもの	Using the shift register
G04G  99/00 302 C	1	0	2F002	G04G  99/00	253	ＣＰＵ〔ＲＯＭ，ＲＡＭ〕を使用するもの	Using the CPU (ROM and RAM)
G04G  99/00 302 Z	1	0	2F002	G04G  99/00	113	その他	Others
G04G  99/00 303 \	1	1	2F002	G04G  99/00	288	回路一般，ＩＣ	Circuits in general and ICs
