G08B   1/00		信号の伝送形態のみを特徴とする信号装置	Systems for signalling characterised solely by the form of transmission of the signal	1577
G08B   1/02	・	機械的伝送手段のみを用いるもの	using only mechanical transmission	106
G08B   1/04	・	液圧式伝送手段を用いるもの；空気式伝送手段を用いるもの	using hydraulic transmission; using pneumatic transmission	96
G08B   1/06	・・	液圧式	hydraulic only	26
G08B   1/08	・	電気的伝送手段を用いるもの	using electric transmission	7383
G08B   3/00		可聴信号装置，例．可聴個人呼出し装置［２００６．０１］	Audible signalling systems, e.g. audible personal calling systems	2537
G08B   3/02	・	機械的伝送手段のみを用いるもの	using only mechanical transmission	923
G08B   3/06	・	液圧式伝送手段を用いるもの；空気式伝送手段を用いるもの	using hydraulic transmission; using pneumatic transmission	640
G08B   3/10	・	電気的伝送手段を用いるもの；電磁的伝送手段を用いるもの	using electric transmission; using electromagnetic transmission	31002
G08B   3/14	・	爆薬を用いるもの	using explosives	107
G08B   5/00		可視信号装置，例．可視個人呼出し装置，または座席占有状態の遠隔表示［２００６．０１］	Visible signalling systems, e.g. visible personal calling systems or remote indication of seats occupied	10083
G08B   5/02	・	機械的伝送手段のみを用いるもの	using only mechanical transmission	639
G08B   5/06	・	液圧式伝送手段を用いるもの；空気式伝送手段を用いるもの	using hydraulic transmission; using pneumatic transmission	86
G08B   5/14	・・	軸の周りに移動する表示要素，例．蝶番で止められた板または回転板，をもつもの	with indicator element moving about a pivot, e.g. hinged flap or rotating vane	57
G08B   5/16	・・・	表示要素を復帰させるために独立の動作を必要とするリセット手段をもつもの	with reset means necessitating a separate operation to return the indicator element	6
G08B   5/18	・・	直線的に移動する表示要素をもつもの	with indicator element moving rectilinearly	41
G08B   5/20	・・・	表示要素を復帰させるために独立の動作を必要とするリセット手段をもつもの	with reset means necessitating a separate operation to return the indicator element	5
G08B   5/22	・	電気的伝送手段を用いるもの；電磁的伝送手段を用いるもの	using electric transmission; using electromagnetic transmission	7891
G08B   5/24	・・	軸の周りに移動する表示要素，例．蝶番で止められた板または回転板，をもつもの	with indicator element moving about a pivot, e.g. hinged flap or rotating vane	396
G08B   5/26	・・・	表示要素を復帰させるために独立した動作を必要とするリセット手段をもつもの	with reset means necessitating a separate operation to return the indicator element	36
G08B   5/28	・・・	蝶番で止められた板または腕木を有するもの	with hinged flap or arm	190
G08B   5/30	・・・	回転または振動部材，例．翼板，を有するもの	with rotating or oscillating members, e.g. vanes	213
G08B   5/32	・・	直線的に移動する表示要素をもつもの	with indicator element moving rectilinearly	121
G08B   5/34	・・・	表示要素を復帰するために独立した動作を必要とするリセット手段をもつもの	with reset means necessitating a separate operation to return the indicator element	18
G08B   5/36	・・	可視光源を用いるもの	using visible light sources	22350
G08B   5/38	・・・	閃光する光を用いるもの	using flashing light	5467
G08B   5/40	・	煙，火または着色ガスを用いるもの	using smoke, fire or coloured gases	678
G08B   6/00		可触信号装置，例．可触個人呼出し装置［２００６．０１］	Tactile signalling systems, e.g. tactile personal calling systems	3927
G08B   7/00		グループＧ０８Ｂ３／００〜Ｇ０８Ｂ６／００のうちの２つ以上に従った信号装置［２００６．０１］	Signalling systems according to two or more of groups <b>G08B3/00 to G08B6/00</b> 	2481
G08B   7/02	・	機械的伝送手段を用いるもの	using mechanical transmission	179
G08B   7/04	・	液圧式伝送手段を用いるもの；空気式伝送手段を用いるもの	using hydraulic transmission; using pneumatic transmission	64
G08B   7/06	・	電気的伝送手段を用いるもの	using electric transmission	37045
G08B   7/08	・	爆薬を用いるもの	using explosives	44
G08B   9/00		指令発信装置，すなわち使用者の判断で，内容のちがう有限数の指令のうちの１つを伝達するための手段，例．船のブリッジからエンジン室への指令	Order telegraph apparatus, i.e. means for transmitting one of a finite number of different orders at the discretion of the user, e.g. bridge to engine room orders in ships	590
G08B   9/02	・	細部	Details	49
G08B   9/04	・・	装置の動作を記録するための装置	Means for recording operation of the apparatus	57
G08B   9/06	・・	あたえられた指令と遂行された動作の間の不一致を表示するための手段	Means for indicating disagreement between orders given and those carried out	65
G08B   9/08	・	機械的なもの	mechanical	47
G08B   9/10	・・	ラチェットを用いるもの	using ratchet	1
G08B   9/12	・・	回転軸を用いるもの	using rotary shaft	3
G08B   9/14	・	液圧式のもの；空気式のもの	hydraulic; pneumatic	12
G08B   9/16	・・	ラチェットを用いるもの	using ratchet	
G08B   9/18	・・	流体の押出量を変化させることによるもの	by varying displacement of the fluid	2
G08B   9/20	・・	流体圧を変化させることによるもの	by varying pressure of the fluid	8
G08B  13/00		夜盗，泥棒または潜入者に対する警報	Burglar, theft or intruder alarms	12415
G08B  13/02	・	機械的に動作するもの	Mechanical actuation	5972
G08B  13/04	・・	ガラス破壊によるもの	by breaking of glass	1284
G08B  13/06	・・	施錠装置に対する不当な扱いによるもの	by tampering with fastening	1652
G08B  13/08	・・	扉，窓，引出し，シャッタ，カーテン，ブラインドなどの開放によるもの	by opening, e.g. of door, of window, of drawer, of shutter, of curtain, of blind	8575
G08B  13/10	・・	床，床カバー，階段踏板，カウンター，または金銭入れなどに加えられる外力によるもの	by pressure on floors, floor coverings, stair treads, counters, or tills	1430
G08B  13/12	・・	引張った線の切断または障害によるもの	by the breaking or disturbance of stretched cords or wires	5486
G08B  13/14	・・	手で持運び可能な物品を持上げまたは移動することによるもの	by lifting or attempted removal of hand-portable articles	12663
G08B  13/16	・	空気または他の流体中の物理的振動との干渉によって動作するもの	Actuation by interference with mechanical vibrations in air or other fluid	3767
G08B  13/18	・	熱，光または短波長の輻射線との干渉によって作動するもの；熱源，光源または短波長の輻射線源への侵入によって動作するもの	Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength	4431
G08B  13/181	・・	能動型輻射線検出装置を用いるもの［５］	using active radiation detection systems	2069
G08B  13/183	・・・	輻射線の遮断または障壁によるもの［５］	by interruption of a radiation beam or barrier	2514
G08B  13/184	・・・・	輻射線反射器を用いるもの［５］	using radiation reflectors	590
G08B  13/186	・・・・	ライトガイドを用いるもの，例．光ファイバ［５］	using light guides, e.g. optical fibres	734
G08B  13/187	・・・	輻射線領域の干渉に用いるもの［５］	by interference of a radiation field	390
G08B  13/189	・・	受動型輻射線検出装置を用いるもの［５］	using passive radiation detection systems	936
G08B  13/19	・・・	赤外線検出装置を用いるもの［５］	using infrared-radiation detection systems	5221
G08B  13/191	・・・・	焦電型検知手段を用いるもの［５］	using pyroelectric sensor means	1923
G08B  13/193	・・・・	焦点調節手段を用いるもの［５］	using focusing means	655
G08B  13/194	・・・	画像比較装置を用いるもの［５］	using image scanning and comparing systems	1341
G08B  13/196	・・・・	テレビジョンカメラを用いるもの［５］	using television cameras	17788
G08B  13/20	・	流体圧の変化により動作するもの	Actuation by change of fluid pressure	408
G08B  13/22	・	電気的に動作するもの	Electrical actuation	7509
G08B  13/24	・・	電磁場の分布を妨害することにより動作するもの	by interference with electromagnetic field distribution	8692
G08B  13/26	・・	潜入者の接近によって生じる回路のキャパシタンスまたはインダクタンスの変化を利用するもの	by proximity of an intruder causing variation in capacitance or inductance of a circuit	1314
G08B  15/00		夜盗，泥棒または潜入者を検知するもの，威嚇するものまたはその行為をできなくするもの，例．爆薬などによるもの	Identifying, scaring or incapacitating burglars, thieves or intruders, e.g. by explosives	6314
G08B  15/02	・	煙，ガス，または着色あるいはにおいのついた粉末または液体を用いるもの	with smoke, gas, or coloured or odorous powder or liquid	1521
G08B  17/00		火災警報；爆発に応答する警報	Fire alarms; Alarms responsive to explosion	24950
G08B  17/02	・	警報を機械的に動作するもの，例．線を切断することによるもの	Mechanical actuation of the alarm, e.g. by the breaking of a wire	868
G08B  17/04	・	警報を液圧または空気でもって動作するもの，例．流体圧の変化によるもの	Hydraulic or pneumatic actuation of the alarm, e.g. by change of fluid pressure	984
G08B  17/06	・	警報を電気的に動作するもの，例．熱応動開閉器を用いるもの	Electric actuation of the alarm, e.g. using a thermally-operated switch	16599
G08B  17/08	・	爆発的手段の使用を伴って動作するもの	Actuation involving the use of explosive means	247
G08B  17/10	・	煙またはガスの存在によって動作するもの	Actuation by presence of smoke or gases	28166
G08B  17/103	・・	光の発光受光装置を用いるもの［５］	using a light emitting and receiving device	2342
G08B  17/107	・・・	煙による光の散乱を検出するためのもの［５］	for detecting light-scattering due to smoke	3186
G08B  17/11	・・	煙またはガスを検出するための電離箱を使用するもの［５］	using an ionisation chamber for detecting smoke or gas	912
G08B  17/113	・・・	構造細部［５］	Constructional details	1127
G08B  17/117	・・	火災により生成する特定のガス，例．燃焼生成物，の検出装置を用いるもの（Ｇ０８Ｂ１７／１０３，Ｇ０８Ｂ１７／１１が優先）［５］	by using a detection device for specific gases, e.g. combustion products, produced by the fire(<b>G08B17/103</b>, <b>G08B17/11</b> take precedence)	1616
G08B  17/12	・	輻射線または粒子，例．赤外線またはイオンの存在によって動作するもの	Actuation by presence of radiation or particles, e.g. of infrared radiation or of ions	10770
G08B  19/00		２つ以上の異なる好ましくないまたは異常な状態，例．盗難と火災，異常温度および流量の異常変化，に応答する警報	Alarms responsive to two or more different undesired or abnormal conditions, e.g. burglary and fire, abnormal temperature and abnormal rate of flow	11771
G08B  19/02	・	氷の形成または予想される氷の形成に応答する警報	Alarm responsive to formation or anticipated formation of ice	655
G08B  21/00		単一の特定された好ましくない，または異常な状態に応答する警報であって，他に分類されないもの	Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for	34914
G08B  21/02	・	人の安全確認のための警報［７］	Alarms for ensuring the safety of persons	35450
G08B  21/04	・・	動きの無いことによるもの，例．老人（Ｇ０８Ｂ２１／０６が優先）［７］	responsive to non-activity, e.g. of elderly persons(<b>G08B21/06</b> takes precedence)	11238
G08B  21/06	・・	睡眠状態を示すもの，例．居眠りに対する警報［７］	indicating a condition of sleep, e.g. anti-dozing alarms	5220
G08B  21/08	・・	水中における人の存在によるもの，例．スイミングプール；池，海などの異常状態を検知するもの［７］	responsive to the presence of persons in a body of water, e.g. a swimming pool; responsive to an abnormal condition of a body of water	2962
G08B  21/10	・・	災害の発生によるもの，例．竜巻または地震［７］	responsive to calamitous events, e.g. tornados or earthquakes	13666
G08B  21/12	・・	物質の望ましくない拡散によるもの，例．汚染警報［７］	responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms	5427
G08B  21/14	・・・	有毒ガス警報（Ｇ０８Ｂ２１／１６が優先）［７］	Toxic gas alarms(<b>G08B21/16</b> takes precedence)	3971
G08B  21/16	・・・	可燃性ガス警報［７］	Combustible gas alarms	11273
G08B  21/18	・	状態警報（Ｇ０８Ｂ２１／０２が優先）［７］	Status alarms(<b>G08B21/02</b> takes precedence)	53377
G08B  21/20	・・	湿気によるもの［７］	responsive to moisture	3683
G08B  21/22	・・	人の在不在によるもの［７］	responsive to presence or absence of persons	4500
G08B  21/24	・・	注意喚起する警報，例．遺失注意警報（鞄遺失防止装置もしくはそれに類するものＡ４５Ｃ１３／２４）［７］	Reminder alarms, e.g. anti-loss alarms	43541
G08B  23/00		不特定の好ましくないまたは異常状態に応答する警報	Alarms responsive to unspecified undesired or abnormal conditions	21749
G08B  25/00		警報状態の所在を中央局に通報する警報システム，例．火災または警察通信システム	Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems	29451
G08B  25/01	・	伝達媒体によって特徴づけられるもの［５］	characterised by the transmission medium	7758
G08B  25/04	・・	専用の信号回線を用いるもの，例．閉ループ状のもの［５］	using a single signalling line, e.g. in a closed loop	14895
G08B  25/06	・・	送電線を用いるもの［５］	using power transmission lines	588
G08B  25/08	・・	通信回線を用いるもの［５］	using communication transmission lines	18309
G08B  25/10	・・	無線伝送システムを使用するもの［５］	using wireless transmission systems	30174
G08B  25/12	・	災害警報伝送装置が人的に作動されるもの［５］	Manually actuated calamity alarm transmitting arrangements	2659
G08B  25/14	・	中央警報受信装置または報知装置［５］	Central alarm receiver or annunciator arrangements	5607
G08B  26/00		複数の子局が中央局によって順次質問されていく警報システム	Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station	2256
G08B  27/00		警報状態を中央局から複数の子局に通報する警報システム	Alarm systems in which the alarm condition is signalled from a central station to a plurality of substations	7068
G08B  29/00		信号または警報システムの点検または監視；動作中の誤りの防止または修正，例．誤動作の防止	Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation	5855
G08B  29/02	・	信号または警報システムを連続的に監視するもの［５］	Monitoring continuously signalling or alarm systems	1527
G08B  29/04	・・	検出回路を監視するもの［５］	Monitoring of the detection circuits	1838
G08B  29/06	・・	回線回路を監視するもの，例．回線の故障の通報［５］	Monitoring of the line circuits, e.g. signalling of line faults	1511
G08B  29/08	・・・	回線回路への妨害を通報するもの［５］	Signalling of tampering with the line circuit	214
G08B  29/10	・・	報知回路を監視するもの［５］	Monitoring of the annunciator circuits	418
G08B  29/12	・	信号または警報システムを間欠的に点検するもの［５］	Checking intermittently signalling or alarm systems	1389
G08B  29/14	・・	検出回路を点検するもの［５］	checking the detection circuits	1532
G08B  29/16	・	信号または警報システムの保障，例．冗長システム［５］	Security signalling or alarm systems, e.g. redundant systems	958
G08B  29/18	・	動作の誤りの防止または修正（Ｇ０８Ｂ２９／０２，Ｇ０８Ｂ２９／１２が優先）［５］	Prevention or correction of operating errors(<b>G08B29/02</b>, <b>G08B29/12</b> take precedence)	5550
G08B  29/20	・・	較正，自動修正装置を含む［５］	Calibration, including self-calibrating arrangements	329
G08B  29/22	・・・	手動較正のための設備，例．試験のための入力または出力設備；測定を可能とするために間欠的な値を保持するもの［５］	Provisions facilitating manual calibration, e.g. input or output provisions for testing; Holding of intermittent values to permit measurement	127
G08B  29/24	・・・	自動較正，例．環境の影響または構成部品の老化を補償するもの［５］	Self-calibration, e.g. compensating for environmental drift or ageing of components	295
G08B  29/26	・・・・	参照する基準値を更新することによるもの［５］	by updating and storing reference thresholds	484
G08B  29/28	・・・・	増幅器の利得を変えることによるもの［５］	by changing the gain of an amplifier	45
G08B  31/00		最新のデータを使用した推測または他の計算による予報警報システム［５］	Predictive alarm systems characterised by extrapolation or other computation using updated historic data	12623
