F01D   1/00		非容積形機械または機関，例．蒸気タービン（軸推力を平衡させるために作動流体を軸方向の互に反対側から導入するようにしたものＦ０１Ｄ３／０２；純粋な回転とは異なった方式をもつものＦ０１Ｄ２３／００；特殊な蒸気系統，サイクル，作動，調速装置をもつタービンＦ０１Ｋ）	Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines(with working-fluid flows in opposite axial directions for balancing axial thrust <b>F01D3/02</b>; with other than pure rotation <b>F01D23/00</b>; turbines characterised by their use in special steam systems, cycles, or processes, regulating devices therefor <b>F01K</b>)	1084
F01D   1/02	・	定置状の作動流体案内手段とブレードまたは同様のロータをもつもの（Ｆ０１Ｄ１／２４が優先；作動流体案内手段をもたないものＦ０１Ｄ１／１８）［５］	with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor(<b>F01D1/24</b> takes precedence; without working-fluid guiding means <b>F01D1/18</b>)	2101
F01D   1/04	・・	実質的に軸方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially axially	907
F01D   1/06	・・	実質的に半径方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially radially	722
F01D   1/08	・・・	内方向への流れをもつもの	having inward flow	378
F01D   1/10	・・	中間における実質的な圧力変動なしに作動流体が流れる２つ以上の段をもつもの，すなわち速度段をもつもの（Ｆ０１Ｄ１／１２が優先）	having two or more stages subjected to working-fluid flow without essential intermediate pressure change, i.e. with velocity stages(<b>F01D1/12</b> takes precedence)	140
F01D   1/12	・・	同一ブレード環上に繰り返し作用させるもの	with repeated action on same blade ring	197
F01D   1/14	・・・	実質的に半径方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially radially	127
F01D   1/16	・・	反動段と衝動段の両方をもつことを特徴とするもの	characterised by having both reaction stages and impulse stages	161
F01D   1/18	・	作動流体案内手段をもたないもの（Ｆ０１Ｄ１／２４，Ｆ０１Ｄ１／３２，Ｆ０１Ｄ１／３４が優先）［５］	without working-fluid guiding means(<b>F01D1/24</b>, <b>F01D1/32</b>, <b>F01D1/34</b> take precedence)	180
F01D   1/20	・・	実質的に軸方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially axially	181
F01D   1/22	・・	実質的に半径方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially radially	295
F01D   1/24	・	中間に静止羽根等を用いることなく同一蒸気流を受ける逆回転ロータを特徴とするもの	characterised by counter-rotating rotors subjected to same working-fluid stream without intermediate stator blades or the like	319
F01D   1/26	・・	実質的に軸方向に作動流体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially axially	268
F01D   1/28	・・	実質的に半径方向に作動作体が流れるもの	traversed by the working-fluid substantially radially	323
F01D   1/30	・	両方向回転作動用単一ロータを特徴とするもの，例．ブレードの逆転によるもの（機械または機関の組み合わせＦ０１Ｄ１３／００）	characterised by having a single rotor operable in either direction of rotation, e.g. by reversing of blades(combinations of machines or engines <b>F01D13/00</b>)	366
F01D   1/32	・	もっぱらロータ内での圧力―速度変換手段をもつもの，例．ロータがロータから流出するジェットの作用により回転するもの	with pressure/velocity transformation exclusively in rotor, e.g. the rotor rotating under the influence of jets issuing from the rotor	706
F01D   1/34	・	ブレード無しロータを特徴とするもの，例．穿設された穴をもつもの（Ｆ０１Ｄ１／３２が優先；サイレンＧ１０Ｋ７／００）［５］	characterised by non-bladed rotor, e.g. with drilled holes(<b>F01D1/32</b> takes precedence; sirens <b>G10K7/00</b>)	634
F01D   1/36	・・	流体摩擦を用いるもの	using fluid friction	414
F01D   1/38	・・	スクリュー形［５］	of the screw type	129
F01D   3/00		作動流体による軸推力が平衡する機械または機関	Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working fluid	369
F01D   3/02	・	１軸方向の１流体と反対方向の他の流体とをもつことを特徴とするもの	characterised by having one fluid flow in one axial direction and another fluid flow in the opposite direction	334
F01D   3/04	・	軸推力が推力平衡用ダミーピストン等により補整されるもの	axial thrust being compensated by thrust-balancing dummy piston or the like	406
F01D   5/00		ブレード；ブレード支持部材（ノズル箱Ｆ０１Ｄ９／０２）；ブレード等に装着した加熱，断熱，冷却または振動防止手段	Blades; Blade-carrying members(nozzle boxes <b>F01D9/02</b>);Heating, heat-insulating, cooling, or antivibration means on the blades or the members	3466
F01D   5/02	・	ブレード支持部材，例．ロータ（無ブレード形ロータＦ０１Ｄ１／３４；ステータＦ０１Ｄ９／００）	Blade-carrying members, e.g. rotors(rotors of non-bladed type <b>F01D1/34</b>; stators <b>F01D9/00</b>)	6698
F01D   5/03	・・	環の内周にブレードをもち，内方半径方向に伸びる環状ブレード支持部材，すなわち，逆さロータ［６］	Annular blade-carrying members having blades on the inner periphery of the annulus and extending inwardly radially, i.e. inverted rotors	173
F01D   5/04	・・	半径流機械または機関用	for radial-flow machines or engines	2663
F01D   5/06	・・	２軸段以上のロータ，例．ドラムまたは多重ディスク形；それらの細部，例．軸，軸継手	Rotors for more than one axial stage, e.g. of drum or multiple-disc type; Details thereof, e.g. shafts, shaft connections	3220
F01D   5/08	・・	加熱，断熱または冷却手段	Heating, heat-insulating, or cooling means	4124
F01D   5/10	・・	振動防止手段	Antivibration means	1110
F01D   5/12	・	ブレード（ブレードの根部分Ｆ０１Ｄ５／３０；作動時の調整可能なブレードをもつロータＦ０１Ｄ７／００；静止羽根Ｆ０１Ｄ９／０２）	Blades(blade roots <b>F01D5/30</b>; rotors with blades adjustable in operation <b>F01D7/00</b>; stator blades <b>F01D9/02</b>)	1603
F01D   5/14	・・	形状または構造（特定の材料の選択，腐食または侵食への対策Ｆ０１Ｄ５／２８）	Form or construction(selecting particular materials, measures against erosion or corrosion <b>F01D5/28</b>)	11613
F01D   5/16	・・・	ブレードの防振対策用	for counteracting blade vibration	1471
F01D   5/18	・・・	中空ブレード；ブレードの加熱，断熱または冷却手段	Hollow blades; Heating, heat-insulating, or cooling means on blades	10255
F01D   5/20	・・・	チップとステータ間の間隙をシールするための特殊形状のブレードチップ	Specially-shaped blade tips to seal space between tips and stator	1897
F01D   5/22	・・	ブレード間の連結片，例．被覆片によるもの	Blade-to-blade connections, e.g. by shrouding	3031
F01D   5/24	・・・	ワイヤまたはその類似物を用いるもの	using wire or the like	335
F01D   5/26	・・	ブレードの形状または構造またはブレード間の連結片に限定されない振動防止手段	Antivibration means not restricted to blade form or construction or to blade-to-blade connections	1080
F01D   5/28	・・	特定の材料の選択；腐食または侵食への対策	Selecting particular materials; Measures against erosion or corrosion	10629
F01D   5/30	・	ブレードのロータへの固着；ブレードの根部分	Fixing blades to rotors; Blade roots	6892
F01D   5/32	・・	鎖錠，例．最終の鎖錠ブレードまたはかぎによるもの	Locking, e.g. by final locking-blades or keys	1239
F01D   5/34	・	１個の構造体のロータブレードの集成	Rotor-blade aggregates of unitary construction	1035
F01D   7/00		作動中に調整可能なブレードをもつロータ；その制御（逆転Ｆ０１Ｄ１／３０）	Rotors with blades adjustable in operation; Control thereof(for reversing <b>F01D1/30</b>)	1172
F01D   7/02	・	速度に対応した調整手段をもつもの	having adjustment responsive to speed	177
F01D   9/00		固定子［２００６．０１］	Stators	1494
F01D   9/02	・	ノズル；ノズル箱；静止羽根；案内管	Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits	10904
F01D   9/04	・・	環状体または扇形体の形成	forming ring or sector	9555
F01D   9/06	・	ノズル等への流体供給管	Fluid supply conduits to nozzles or the like	2668
F01D  11/00		作動流体の内部漏えいを防止または減少するための装置，例．各段間の漏えい防止（シーリング一般Ｆ１６Ｊ）	Preventing or minimising internal leakage of working fluid, e.g. between stages(sealings in general <b>F16J</b>)	8545
F01D  11/02	・	非接触式のシーリングによるもの，例．ラビリンス形（ロータブレードチップと固定子との間の空間の密閉Ｆ０１Ｄ１１／０８）	by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type(for sealing space between rotor blade tips and stator <b>F01D11/08</b>)	3579
F01D  11/04	・・	密閉流体を用いるもの，例．蒸気	using sealing fluid, e.g. steam	2058
F01D  11/06	・・・	その制御	Control thereof	725
F01D  11/08	・	ロータブレードチップと固定子との間の空間の密閉（特殊形状のブレードチップＦ０１Ｄ５／２０）	for sealing space between rotor blade tips and stator(specially-shaped blade tips therefor <b>F01D5/20</b>)	3740
F01D  11/10	・・	密閉流体，例．蒸気，を用いるもの	using sealing fluid, e.g. steam	528
F01D  11/12	・・	摩擦細片，例．浸食可能，変形可能または弾力的に傾きのある部分，を用いるもの［６］	using a rubstrip, e.g. erodible, deformable or resiliently biased part	1863
F01D  11/14	・・	チップ間隙，すなわち，ロータブレードチップと固定子ケーシング間の距離，を調整または制御するもの（作動中に調整可能なブレードをもつロータＦ０１Ｄ７／００）［６］	Adjusting or regulating tip-clearance, i.e. distance between rotor-blade tips and stator casing(rotors with blades adjustable in operation <b>F01D7/00</b>)	404
F01D  11/16	・・・	自己調整手段によるもの（Ｆ０１Ｄ１１／１２が優先）［６］	by self-adjusting means(<b>F01D11/12</b> takes precedence)	247
F01D  11/18	・・・・	予め設定された熱応答性，例．選択断熱，熱慣性，差別的膨張，をもつ固定子またはロータ構成部材を用いるもの［６］	using stator or rotor components with predetermined thermal response, e.g. selective insulation, thermal inertia, differential expansion	424
F01D  11/20	・・・	積極的にチップ間隙を調整するもの［６］	Actively adjusting tip-clearance	312
F01D  11/22	・・・・	機械的に固定子またはロータ構成部材を作動させることにるもの，例．シュラウド部材をロータに対応して動かすもの［６］	by mechanically actuating the stator or rotor components, e.g. moving shroud sections relative to the rotor	380
F01D  11/24	・・・・	固定子またはロータ構成部材を選択的に冷却または加熱することによるもの［６］	by selectively cooling or heating stator or rotor components	926
F01D  13/00		２以上の機械または機関の組み合わせ（Ｆ０１Ｄ１５／００が優先；２台以上のポンプの組み合わせＦ０４；流体伝動装置Ｆ１６Ｈ）［２００６．０１］	Combinations of two or more machines or engines(<b>F01D15/00</b> takes precedence; combinations of two or more pumps <b>F04</b>; fluid gearing <b>F16H</b>)	687
F01D  13/02	・	作動流体が機械間または機関間で連係しているもの	Working-fluid interconnection of machines or engines	771
F01D  15/00		特定用途への機械または機関の適用；機関によって駆動される装置と機関との組み合わせ［２００６．０１］	Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby	982
F01D  15/02	・	駆動する乗物，例．機関車，への適用［２００６．０１］	Adaptations for driving vehicles, e.g. locomotives	709
F01D  15/04	・・	乗物が水上浮揚構造物であるもの	the vehicles being waterborne vessels	220
F01D  15/06	・	手持工具等の駆動に対する適用または手持工具等との組み合わせ	Adaptations for driving, or combinations with, hand-held tools or the like	436
F01D  15/08	・	ポンプの駆動に対する適用またはポンプとの組み合わせ	Adaptations for driving, or combinations with, pumps	2914
F01D  15/10	・	発電機の駆動に対する適用，または発電機との組み合わせ	Adaptations for driving, or combinations with, electric generators	17845
F01D  15/12	・	機械的伝動装置との組み合わせ（多連機関による駆動Ｆ０１Ｄ１３／００）	Combinations with mechanical gearing(driven by multiple engines <b>F01D13/00</b>)	1136
F01D  17/00		流れを変えることによる調速または制御（逆転用Ｆ０１Ｄ１／３０；ロータブレード位置の変更によるものＦ０１Ｄ７／００；始動用Ｆ０１Ｄ１９／００；停止用Ｆ０１Ｄ２１／００；調速制御一般Ｇ０５）	Regulating or controlling by varying flow(for reversing <b>F01D1/30</b>; by varying rotor blade position <b>F01D7/00</b>; specially for starting <b>F01D19/00</b>; shutting-down <b>F01D21/00</b>; regulating or controlling in general <b>G05</b>)	2703
F01D  17/02	・	検出要素の配列［２００６．０１］	Arrangement of sensing elements	660
F01D  17/04	・・	負荷に応動するもの	responsive to load	292
F01D  17/06	・・	速度に応動するもの	responsive to speed	555
F01D  17/08	・・	作動流体の状態に応動するもの，例．圧力に応動するもの	responsive to condition of working fluid, e.g. pressure	1280
F01D  17/10	・	最終的アクチュエータ（弁一般Ｆ１６Ｋ）	Final actuators(valves in general <b>F16K</b>)	5131
F01D  17/12	・・	固定子部分に装備されているもの	arranged in stator parts	635
F01D  17/14	・・・	ノズルまたは導管の有効断面積を変化するもの	varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits	3529
F01D  17/16	・・・・	ノズルベーンによるもの	by means of nozzle vanes	4372
F01D  17/18	・・・	ノズルまたは導管の数を変化するもの	varying effective number of nozzles or guide conduits	451
F01D  17/20	・	検出要素または最終的作動部材と関連する装置または両者の間の伝達手段，例．補助動力（検出要素自体Ｆ０１Ｄ１７／０２；最終的作動部材Ｆ０１Ｄ１７／１０）	Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted(sensing elements alone <b>F01D17/02</b>; final actuators alone <b>F01D17/10</b>)	1411
F01D  17/22	・・	作動または動力の補助が主に非機械的であるもの	the operation or power assistance being predominantly non-mechanical	189
F01D  17/24	・・・	電気的	electrical	1402
F01D  17/26	・・・	流体，例．液圧式	fluid, e.g. hydraulic	1385
F01D  19/00		機械または機関の始動；それに装着される調速，制御または安全装置（始動前の暖機Ｆ０１Ｄ２５／１０；回転または微動装置Ｆ０１Ｄ２５／３４）	Starting of machines or engines; Regulating, controlling, or safety means in connection therewith(warming-up before starting <b>F01D25/10</b>; turning or inching gear <b>F01D25/34</b>)	2265
F01D  19/02	・	構成部材，例．タービンケーシングの，の温度に依存するもの	dependent on temperature of component parts, e.g. of turbine casing	472
F01D  21/00		機械または機関の停止装置，例．緊急停止；他に分類されない調速，制御，安全装置	Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for	7104
F01D  21/02	・	過速に応動する停止装置	Shutting-down responsive to overspeed	994
F01D  21/04	・	ステータに対するロータの不適正位置に応動するもの，例．この位置を表示するもの	responsive to undesired position of rotor relative to stator, e.g. indicating such position	1598
F01D  21/06	・・	停止	Shutting-down	173
F01D  21/08	・・	位置復元	Restoring position	100
F01D  21/10	・	ブレード上のまたは作動流体通路等における好ましくない堆積物に応動するもの	responsive to unwanted deposits on blades, in working-fluid conduits, or the like	139
F01D  21/12	・	温度に応動するもの	responsive to temperature	503
F01D  21/14	・	他の特別な状態に応動するもの	responsive to other specific conditions	1225
F01D  21/16	・	トリップ装置	Trip gear	406
F01D  21/18	・・	液圧手段に連係するもの	involving hydraulic means	243
F01D  21/20	・	停止装置の作動検査	Checking operation of shut-down devices	338
F01D  23/00		純粋な回転とは異なる方式をもつ非容積形機械または機関，例．エンドレスチェーン式のもの	Non-positive-displacement machines or engines with movement other than pure rotation, e.g. of endless-chain type	89
F01D  25/00		他のグループに分類されない構成部品，細部または付属品	Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups	15116
F01D  25/02	・	氷結現象をもつ機関用解氷手段	De-icing means for engines having icing phenomena	538
F01D  25/04	・	防振装置	Antivibration arrangements	1692
F01D  25/06	・・	ブレードの振動防止（ブレードまたはブレード支持部材上に設けたものＦ０１Ｄ５／００）	for preventing blade vibration(means on blade-carrying members or blades <b>F01D5/00</b>)	568
F01D  25/08	・	冷却（機械または機関の冷却一般Ｆ０１Ｐ）；加熱；断熱（ブレードまたはブレード支持部材の断熱Ｆ０１Ｄ５／００）	Cooling(of machines or engines in general <b>F01P</b>);Heating; Heat insulation(of blade-carrying members, of blades <b>F01D5/00</b>)	1614
F01D  25/10	・・	加熱，例．始動前の暖機	Heating, e.g. warming-up before starting	1366
F01D  25/12	・・	冷却	Cooling	8939
F01D  25/14	・・	ケーシングの改良（２重ケーシングＦ０１Ｄ２５／２６）	Casings modified therefor(double casings <b>F01D25/26</b>)	2296
F01D  25/16	・	軸受の配列；ケーシング内での軸受の支持または取り付け（軸受それ自体Ｆ１６Ｃ）	Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings(bearings <u>per se</u><b>F16C</b>)	7603
F01D  25/18	・	潤滑装置（機械または機関の潤滑一般Ｆ０１Ｍ）	Lubricating arrangements(of machines or engines in general <b>F01M</b>)	4959
F01D  25/20	・・	潤滑ポンプを用いるもの	using lubrication pumps	1350
F01D  25/22	・・	潤滑剤として作動流体または他の気体状流体を用いるもの	using working fluid or other gaseous fluid as lubricant	459
F01D  25/24	・	ケーシング（加熱または冷却のための改良Ｆ０１Ｄ２５／１４）；ケーシングの部分品，例．ダイヤフラム，ケーシング固着具（回転式機関または機械用ケーシング一般Ｆ１６Ｍ）	Casings(modified for heating or cooling <b>F01D25/14</b>);Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings(casings for rotary machines or engines in general <b>F16M</b>)	12309
F01D  25/26	・・	２重ケーシング；ケーシングの熱応力に対処するための手段	Double casings; Measures against temperature strain in casings	2363
F01D  25/28	・	部分品の保持または装着，例．タービンケーシングのためのもの	Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing	6016
F01D  25/30	・	排気ヘッド，室，または同様なもの	Exhaust heads, chambers, or the like	3725
F01D  25/32	・	凝縮水の集収；排水	Collecting of condensation water; Drainage	2380
F01D  25/34	・	回転または微動装置	Turning or inching gear	709
F01D  25/36	・・	電動機を用いるもの	using electric motors	543
