F16B   1/00		構造部材または機械部品を相互に固定または相体的に動くのを防止するための装置<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ２／００〜４７／００は，グループ１／００に優先する。［２］	Devices for securing together, or preventing relative movement between, constructional elements or machine parts; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Groups <b>F16B2/00 to F16B47/00</b>  take precedence over group <b>F16B1/00</b>. </li></ul>	10597
F16B   1/02	・	操作後に機械の要素を固定するための手段（部材に静止をもたらすための手段Ｆ１６Ｄ）	Means for securing elements of mechanisms after operation(means for bringing members to rest <b>F16D</b>)	10803
F16B   1/04	・・	要素の作用部材の動きによる掛けはずし（アクチュエータ用のゆるみ止めＧ０５Ｇ，例．Ｇ０５Ｇ５／００）	disengaged by movement of the actuating member of the element(locking of actuators <b>G05G</b>, e.g. <b>G05G5/00</b>)	2302
F16B   2/00		摩擦握りによるはめはずしできる締め付け（索条またはロープ用のもの，例．止め索栓，Ｆ１６Ｇ１１／００）	Friction-grip releasable fastenings(for cables or ropes, e.g. cleats, <b>F16G11/00</b>; supports for pipes, cables or protective tubing <b>F16L3/00</b>)	2905
F16B   2/02	・	クランプ，すなわち締め付け部材の形状の固有の抵抗とは異なった強制的な手段によって生じる握り締め動作をもつもの	Clamps, i.e. with gripping action effected by positive means other than the inherent resistance to deformation of the material of the fastening	3112
F16B   2/04	・・	内部の，すなわち拡張動作をもつもの（Ｆ１６Ｂ２／１４〜Ｆ１６Ｂ２／１８が優先）	internal, i.e. with spreading action(<b>F16B2/14 to F16B2/18</b>  take precedence)	1585
F16B   2/06	・・	外部の，すなわち緊縮動作をもつもの（Ｆ１６Ｂ２／１４〜Ｆ１６Ｂ２／１８が優先）	external, i.e. with contracting action(<b>F16B2/14 to F16B2/18</b>  take precedence)	9318
F16B   2/08	・・・	バンドを用いるもの	using bands(clips for connecting hoses to rigid members <b>F16L33/02</b>)	7212
F16B   2/10	・・・	旋回するあご部を用いるもの	using pivoting jaws	3939
F16B   2/12	・・・	摺動するあご部を用いるもの	using sliding jaws	2942
F16B   2/14	・・	くさびを用いるもの	using wedges	2380
F16B   2/16	・・	ローラまたはボールを用いるもの	using rollers or balls	808
F16B   2/18	・・	カム・レバー，偏心円またはひじ金を用いるもの	using cams, levers, eccentrics, or toggles	2807
F16B   2/20	・	クリップ，すなわち単に締め付け部材の変形に対する固有の抵抗によって生じる握り締め作用をもつもの	Clips, i.e. with gripping action effected solely by the inherent resistance to deformation of the material of the fastening	5138
F16B   2/22	・・	弾性物質，例．ゴム状物質，からなるもの	of resilient material, e.g. rubbery material	4212
F16B   2/24	・・・	金属からなるもの	of metal	4269
F16B   2/26	・・	可とう性，弾性のない物質，例．植物性ひも，からなるもの	of pliable non-resilient material, e.g. plant tie	242
F16B   3/00		キー形結合；キー（Ｆ１６Ｂ２／００が優先；管相互Ｆ１６Ｂ７／００）	Key-type connections; Keys(<b>F16B2/00</b> takes precedence; for rods or tubes mutually <b>F16B7/00</b>)	2271
F16B   3/04	・	接続する部品の隣接した表面の溝に開口そう入口を通してそう入するワイヤまたは可とう性物質で作られたキーを用いるもの	using keys formed of wire or other flexible material, to be inserted through an opening giving access to grooves in the adjacent surfaces of the parts to be connected	361
F16B   3/06	・	テーパスリーブを用いるもの	using taper sleeves	507
F16B   4/00		収縮による結合，例．異なる温度での部品の組み立て；圧力ばめ（金属部品または目的物に限定されたものＢ２３Ｐ１１／０２）；取りはずし不能な摩擦握りによる締め付け（Ｆ１６Ｂ２／００が優先）	Shrinkage connection, e.g. assembled with the parts at different temperature; Force fits(restricted to metal parts or objects <b>B23P11/02</b>);Non-releasable friction-grip fastenings(<b>F16B2/00</b> takes precedence)	4816
F16B   5/00		薄板または厚板相互のまたはそれらに平行な条片または棒への接続（相互のはり付けによるものＦ１６Ｂ１１／００；ジベル結合Ｆ１６Ｂ１３／００；変形できる要素を含むピンＦ１６Ｂ１９／００；壁の被覆Ｅ０４Ｆ１３／００；支持構造物用の接続記号，板，パネルまたは盤，接続用の簡単に分離できる要素，例．記号用文字，板，パネルまたは盤Ｇ０９Ｆ７／００）	Joining sheets or plates to one another or to strips or bars parallel to them(by sticking together <b>F16B11/00</b>; dowel connections <b>F16B13/00</b>; pins, including deformable elements <b>F16B19/00</b>; covering of walls <b>E04F13/00</b>; fastening signs, plates, panels, or boards to a supporting structure, fastening readily-detachable elements, e.g. letters, to signs, plates, panels, or boards, <b>G09F7/00</b>)	15242
F16B   5/01	・	はちの巣形パネル用に特別に適合する締め付け要素によるもの	by means of fastening elements specially adapted for honeycomb panels	890
F16B   5/02	・	ねじ山を用いた締め付け部材によるもの（ねじ山結合の構造Ｆ１６Ｂ２５／００〜Ｆ１６Ｂ３９／００）	by means of fastening members using screw-thread(construction of screw-threaded connections <b>F16B25/00 to F16B39/00</b> )	26020
F16B   5/04	・	リベット締めによるもの（リベットＦ１６Ｂ１９／０４）	by means of riveting(rivets <b>F16B19/04</b>)	2931
F16B   5/06	・	クランプまたはクリップによるもの（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）	by means of clamps or clips(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>)	16032
F16B   5/07	・	表面上の多数の内部かみあい突出部によるもの，例．フック，コイル	by means of multiple interengaging protrusions on the surfaces, e.g. hooks, coils	4320
F16B   5/08	・	溶接または同様な手段によるもの（溶接Ｂ２３Ｋ）	by means of welds or the like(welding <b>B23K</b>)	1874
F16B   5/10	・	差し込み結合によるもの（回転による締め付け装置のゆるみ止めＦ１６Ｂ２１／０２）	by means of bayonet connections(fastening devices locking by rotation <b>F16B21/02</b>)	6423
F16B   5/12	・	シートまたはプレート，例．ゴム条片，車両用の装飾条片，にクリップによって条片または棒材を締め付けるもの（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００；平らな面にある角度をもって棒または管状部材を取り付けるものＦ１６Ｂ９／００	Fastening strips or bars to sheets or plates, e.g. rubber strips, decorative strips for motor vehicles, by means of clips(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>; fastening rods or tubular parts to flat surfaces at an angle <b>F16B9/00</b>; clips for connecting hoses to rigid members <b>F16L33/02</b>)	6938
F16B   7/00		棒または管体，例．非円形断面，の相互結合，弾性による結合も含む（かさのフレームＡ４５Ｂ２５／０２；溶接またははんだ付けによる結合Ｂ２３Ｋ；車輪用連結一般Ｂ６０Ｄ；軌道の継ぎ手Ｂ６１Ｇ；自転車のフレームＢ６２Ｋ；回転伝達用継ぎ手Ｆ１６Ｄ；流体移送用の管の継ぎ手Ｆ１６Ｌ）	Connections of rods or tubes, e.g. of non-circular section, mutually, including resilient connections(umbrella frames <b>A45B25/02</b>; welding or soldering of connections <b>B23K</b>; vehicle connections in general <b>B60D</b>; railway couplings <b>B61G</b>; bicycle frames <b>B62K</b>; couplings for transmitting rotation <b>F16D</b>; couplings for tubes conveying fluid <b>F16L</b>)	9311
F16B   7/02	・	円すい形部分をもつもの	with conical parts	1265
F16B   7/04	・	クランプまたはクリップ結合（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）	Clamping or clipping connections(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>)	18528
F16B   7/06	・	ターンバックル（ケーブル，ロープまたはワイヤ用のものＦ１６Ｇ１１／１２）	Turnbuckles(for cables, ropes, or wire <b>F16G11/12</b>)	1407
F16B   7/08	・	管受台（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）	Pipe saddles(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>)	3794
F16B   7/10	・	抜き差し自在な機構（その上に器具または物品をのせるための保持具としてのスタンドまたはきゃたつＦ１６Ｍ１１／００；足場用のものＥ０４Ｇ２５／０４；鉱山用の支柱Ｅ２１Ｄ１５／１４〜Ｅ２１Ｄ１５／４６）	Telescoping systems(for scaffolding <b>E04G25/04</b>; telescope props for mining <b>E21D15/14 to E21D15/46</b> ; stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon <b>F16M11/00</b>)	4674
F16B   7/12	・・	端部の伸張位置にのみロックするもの	locking only in extreme extended position	622
F16B   7/14	・・	中間位置にロックするもの	locking in intermediate positions	5112
F16B   7/16	・・・	１方向の動きにのみロックするもの	locking only against movement in one direction	248
F16B   7/18	・	ねじ山をもつ要素を用いるもの	using screw-thread elements	12193
F16B   7/20	・	差し込み結合を用いるもの	using bayonet connections	4007
F16B   7/22	・	フックまたは同様な要素を用いるもの	using hooks or like elements	1777
F16B   9/00		平らな面に角度をもつ棒または管状部材の結合（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００；ブレスばめによる結合Ｂ２３Ｐ１１／００，Ｂ２３Ｐ１９／００；水槽，シートまたは同様なもののためのパイプの流体の漏れ止め結合Ｆ１６Ｌ，例．壁に管を連結するものＦ１６Ｌ４１／００）	Connections of rods or tubular parts to flat surfaces at an angle(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>; making press-fit connections <b>B23P11/00</b>, <b>B23P19/00</b>; fluid-tight connecting of pipes to reservoirs, sheets, or the like <b>F16L</b>, e.g. joining pipes to walls <b>F16L41/00</b>; supports for pipes, cables or protective tubing <b>F16L3/00</b>)	1740
F16B   9/02	・	分解できる結合	Detachable connections	4962
F16B  11/00		相互にはり付けまたは圧縮することによる構造部材または機械部品の結合，例．冷間圧接（非電気的溶接一般Ｂ２３Ｋ；表面の接続の形状に関係なく粘着性物質を使用する方法Ｃ０９Ｊ５／００）	Connecting constructional elements or machine parts by sticking or pressing them together, e.g. cold pressure welding(non-electric welding in general <b>B23K</b>; methods of using adhesives independently of the form of the surfaces joined <b>C09J5/00</b>)	18399
F16B  12/00		家具または同様なものの接続，例．外面からかくれたもの（Ｆ１６Ｂ２／００〜Ｆ１６Ｂ１１／００が優先；締め付けそれ自体Ｆ１６Ｂ１３／００〜Ｆ１６Ｂ４７／００；木工Ｂ２７）	Jointing of furniture or the like, e.g. hidden from exterior(<b>F16B2/00 to F16B11/00</b>  take precedence; fastening means <u>per se</u><b>F16B13/00 to F16B47/00</b> ; wood-working <b>B27</b>)	3422
F16B  12/02	・	パネルとコーナーポストとの接続	Joints between panels and corner posts	2084
F16B  12/04	・	非金属製家具用部品のための一体的な接続，例．接着剤によるもの	Non-loosenable joints for non-metal furniture parts, e.g. glued	704
F16B  12/06	・	金属製家具用部品のための一体的な接続	Non-loosenable joints for metal furniture parts	183
F16B  12/08	・・	分離する結合要素を用いないもの	without use of separate connecting elements	121
F16B  12/10	・	合くぎ，ボルト，ほぞ，クランプまたは同様なものを用いるもの（接着剤によるものＦ１６Ｂ１２／０４；締め付け手段それ自体Ｆ１６Ｂ１５／００〜Ｆ１６Ｂ４７／００）	using pegs, bolts, tenons, clamps, clips, or the like(glued <b>F16B12/04</b>; fastening means <u>per se</u><b>F16B15/00 to F16B47/00</b> )	4792
F16B  12/12	・・	非金属製家具用部品，例．木または合成樹脂製，のためのもの	for non-metal furniture parts, e.g. made of wood, of plastics	2003
F16B  12/14	・・・	ねじつきボルトまたはねじを用いるもの	using threaded bolts or screws	1828
F16B  12/16	・・・・	タッピンねじを用いるもの	using self-tapping screws	185
F16B  12/18	・・・・	引張り棒を用いるもの	using drawing bars	323
F16B  12/20	・・・	クランプ，クリップ，くさび，すべりボルトまたは同様なものを用いるもの	using clamps, clips, wedges, sliding bolts, or the like	2627
F16B  12/22	・・・	キーみぞ形みぞとピンを用いるもの	using keyhole-shaped slots and pins	522
F16B  12/24	・・・	割りピン，ジベルまたは同様なものを用いるもの	using separate pins, dowels, or the like	1318
F16B  12/26	・・・	スナップ作用をする要素を用いるもの	using snap-action elements	783
F16B  12/28	・・	金属製家具部品のためのもの	for metal furniture parts	551
F16B  12/30	・・・	ねじつきボルトを用いるもの	using threaded bolts	926
F16B  12/32	・・・	クランプ，クリップ，くさび，すべりボルトまたは同様なものを用いるもの	using clamps, clips, wedges, sliding bolts, or the like	1087
F16B  12/34	・・・	キーみぞ形みぞおよびピンを用いるもの	using keyhole-shaped slots and pins	265
F16B  12/36	・・・	割りピン，ジベルまたは同様なものを用いるもの	using separate pins, dowels, or the like	210
F16B  12/38	・・・	スナップ作用をする要素を用いるもの	using snap-action elements	304
F16B  12/40	・	家具用管の接続	Joints for furniture tubing	2643
F16B  12/42	・・	家具用管の非管状部材への結合	connecting furniture tubing to non-tubular parts	787
F16B  12/44	・	脚の接続；かどの接続	Leg joints; Corner joints	2841
F16B  12/46	・・	非金属製かど部材の結合	Non-metal corner connections	1960
F16B  12/48	・・	非金属製脚の結合（Ｆ１６Ｂ１２／４６が優先）	Non-metal leg connections(<b>F16B12/46</b> takes precedence)	675
F16B  12/50	・・	金属製かど部材の結合	Metal corner connections	1606
F16B  12/52	・・	金属製脚の結合（Ｆ１６Ｂ１２／５０が優先）	Metal leg connections(<b>F16B12/50</b> takes precedence)	870
F16B  12/54	・	ベッドの骨組みまたは同様なもののはめ合わせ	Fittings for bedsteads or the like	968
F16B  12/56	・・	ベッドの骨組み用のブラケット；ボルトあるいはそれに類するものからなる継ぎ手；それらのための掛け金	Brackets for bedsteads; Coupling joints consisting of bolts or the like; Latches therefor	526
F16B  12/58	・・	ベッドの横木用のテーパ結合	Tapered connectors for bed rails	315
F16B  12/60	・・	分解できる側板用のはめ合わせ	Fittings for detachable side panels	470
F16B  13/00		ジベル，または固着のため壁またはその類似のものに設けられた穴にそう入されてそれらに取り付けられるその他の装置（くぎＦ１６Ｂ１５／００；もどり止ピンまたはボルト一般，植え込みボルトと受口による分解できる締め付けＦ１６Ｂ２１／００；軌条用まくら木用のジベル，ねじピンまたはボルトＥ０１Ｂ９／００；基礎工事に特に適合した構造要素または隔壁を定着させるための手段Ｅ０２Ｄ５／７４；れんが積みまたはコンクリート注入と同時に使用するボルトまたはジベルＥ０４Ｂ１／３８；立て坑，トンネルまたは坑道用アンカーボルトのすえ付けＥ２１Ｄ２０／００；立て坑，トンネルまたは坑道用アンカーボルトＥ２１Ｄ２１／００）［５］	Dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose(nails <b>F16B15/00</b>; self-locking pins or bolts in general, stud-and-socket releasable fastenings <b>F16B21/00</b>; dowels or bolts for railroad sleepers <b>E01B9/00</b>; means for anchoring structural elements or bulkheads specially adapted to foundation engineering <b>E02D5/74</b>; bolts or dowels used while laying bricks or casting concrete <b>E04B1/38</b>; setting anchoring bolts in shafts, tunnels or galleries <b>E21D20/00</b>; anchoring bolts for shafts, tunnels or galleries <b>E21D21/00</b>)	3580
F16B  13/02	・	軸に突出部または隆起部をもつ部分をもつもの	in one piece with protrusions or ridges on the shaft	1361
F16B  13/04	・	前方からそう入した壁の裏側後方または穴に握り締め部をもつもの（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）	with parts gripping in the hole or behind the reverse side of the wall after inserting from the front(friction-grip releasable fastenings in general <b>F16B2/00</b>)	3866
F16B  13/06	・・	拡張スリーブをもつ接続	combined with expanding sleeve	8992
F16B  13/08	・・	後続の手作業を要しない装置の本体に関してそれらの端部方向に動く分割した握り締め部品をもつもの	with separate gripping parts moved into their final position in relation to the body of the device without further manual operation	3042
F16B  13/10	・・	分割操作による装置の本体に関してそれらの端部方向に動く分割した握り締め部品をもつもの（Ｆ１６Ｂ１３／０６が優先）	with separate gripping parts moved into their final position in relation to the body of the device by a separate operation(<b>F16B13/06</b> takes precedence)	2152
F16B  13/12	・	ねじ，くぎまたは類似のものをそう入することにより締め付けられる分割した金属のジベルスリーブ	Separate metal dowel sleeves fastened by inserting the screw, nail, or the like	2597
F16B  13/13	・・	自動切断［２］	self-cutting	352
F16B  13/14	・	非金属製プラグまたはスリーブ；そのための液体素材，やわらかな素材またはこねることができる素材を用いるもの［５］	Non-metallic plugs or sleeves; Use of liquid, loose solid or kneadable material therefor	3137
F16B  15/00		くぎ；かすがい（手術用ステーブルＡ６１Ｂ１７／０６４；くぎ，かすがいの製造Ｂ２１Ｇ；軌道用スパイクＥ０１Ｂ９／０６）	Nails; Staples(surgical staples <b>A61B17/064</b>; manufacture of nails or staples <b>B21G</b>; railway spikes <b>E01B9/06</b>)	5580
F16B  15/02	・	特殊な形のヘッドをもつもの，例．拡大した面をもつもの（家具装飾用Ａ４７Ｂ９５／０４；くぎ用の移動し得る装飾用ヘッドＡ４７Ｇ３／００）	with specially shaped heads, e.g. with enlarged surfaces(ornaments for furniture <b>A47B95/04</b>; removable ornamental heads for nails <b>A47G3/00</b>)	1859
F16B  15/04	・	拡張する軸をもつもの	with spreading shaft	670
F16B  15/06	・	倒鉤（かぎ）をもつもの，例．金属製部品用のもの；打ち込み用ねじ	with barbs, e.g. for metal parts; Drive screws	1704
F16B  15/08	・	集積して一体に形づくられているが，簡単に分解できるもの	formed in integral series but easily separable	1903
F16B  17/00		部材の一部または一部材を他の部材の穴にそう入することによる構造部材または機械部材の結合のためのねじ山を用いない締め付け手段（ボルト、ピンまたはリベットの構造Ｆ１６Ｂ１９／００；リベット締めＦ１６Ｂ１９／０４；ピン，差し込みまたは同様なもののそれらの操作位置からの抜け出し防止のための手段，差し込みとソケットによるはめはずしできる固着Ｆ１６Ｂ２１／００）	Fastening means without screw-thread for connecting constructional elements or machine parts by a part of or on one member entering a hole in the other(construction of bolts, pins, or rivets <b>F16B19/00</b>; riveting <b>F16B19/04</b>; means for preventing withdrawal of a pin, spigot, or the like from its operative position, stud-and-socket releasable fastenings <b>F16B21/00</b>)	5126
F16B  19/00		ねじ山をもたないボルト；変形できる要素を含むピン（ねじ結合Ｆ１６Ｂ２９／００）；リベット（抜け出し防止のための手段Ｆ１６Ｂ２１／００）	Bolts without screw-thread; Pins, including deformable elements(in screwed connections <b>F16B29/00</b>);Rivets(means for preventing withdrawal <b>F16B21/00</b>)	6507
F16B  19/02	・	機械部品の位置決め用のボルトまたはスリーブ，例．切り欠き付きテーパピン，はめ合わせピン，スリーブ，偏心リング	Bolts or sleeves for positioning of machine parts, e.g. notched taper pins, fitting pins, sleeves, eccentric positioning rings	6645
F16B  19/04	・	リベット；差し込みまたはリベット締めによる同様な締め付け（鉛シールＧ０９Ｆ３／００）	Rivets; Spigots or the like fastened by riveting(lead seals <b>G09F3/00</b>)	1975
F16B  19/05	・・	すえ込まれる鍔によって締め付けるボルト（Ｆ１６Ｂ１９／０８が優先）	Bolts fastening by swaged-on collars(<b>F16B19/08</b> takes precedence)	502
F16B  19/06	・・	一部材からなる中実リベット	Solid rivets made in one piece	1133
F16B  19/08	・・	中空リベット；多部材からなるリベット	Hollow rivets; Multi-part rivets	2776
F16B  19/10	・・・	拡張機構をもつ締め付け	fastened by expanding mechanically	5740
F16B  19/12	・・・	流体圧による締め付け，爆発によるものを含む（コンクリート構造物，金属壁または同様なものに爆発操作によるくぎ打ち具により打ち込むボルトＦ１６Ｂ１９／１４）	fastened by fluid pressure, including by explosion(bolts shot by means of detonation-operated nailing tools into concrete constructions, metal walls, or the like <b>F16B19/14</b>)	192
F16B  19/14	・	コンクリート構造物，金属壁または同様なものに爆発操作による釘打ち工具により打ち込むボルトまたは同様なもの（それらのための工具Ｂ２５Ｃ，例．薬包と釘ユニットＢ２５Ｃ１／１６）	Bolts or the like for shooting into concrete constructions, metal walls, or the like by means of detonation-operated nailing tools(tools therefor <b>B25C</b>, <b>B27F</b>)	663
F16B  21/00		ピン，差し込み，軸または同様なものとその周囲の部材の軸方向の相対的な動きを防止する手段で、ねじ山を用いない手段（リベット締めまたは変形できる差し込みＦ１６Ｂ１９／０４；ピストンピン用のものＦ１６Ｊ１／１８）；植え込みボルトおよびソケットとによるはめはずしできるねじ山を用いない締め付け	Means without screw-thread for preventing relative axial movement of a pin, spigot, shaft, or the like and a member surrounding it(riveted or deformable spigots <b>F16B19/04</b>; for gudgeon pins <b>F16J1/18</b>);Stud-and-socket releasable fastenings without screw-thread	2958
F16B  21/02	・	回転によりはめはずしできる締め付けの施錠装置（スナップ動作をもつものＦ１６Ｂ２１／０６；植え込みまたは連結ピンで弾性突出部を有するものＦ１６Ｂ２１／０８）	Releasable fastening devices locking by rotation(with snap action <b>F16B21/06</b>; studs or coupling-pins with resilient protrusions <b>F16B21/08</b>)	2791
F16B  21/04	・・	差し込み受けをもつもの	with bayonet catch	2283
F16B  21/06	・	スナップ動作をもつはめはずしできる締め付け	Releasable fastening devices with snap action	3162
F16B  21/07	・・	ソケットが弾性部材をもつ	in which the socket has a resilient part	2880
F16B  21/08	・・	植え込みピンまたは差し込みが弾性をもつもの（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００）	in which the stud, pin, or spigot has a resilient part(wall-dowels <b>F16B13/00</b>)	4423
F16B  21/09	・	錠穴状みぞに係合する植え込みボルトをもつはめはずしできる締め付け	Releasable fastening devices with a stud engaging a keyhole slot	1554
F16B  21/10	・	分離した部品によるもの（キー形接続Ｆ１６Ｂ３／００；そのような手段によるねじまたはナットの回転に対するゆるみ止めＦ１６Ｂ３９／０４）	by separate parts(key-type connection <b>F16B3/00</b>; locking screws or nuts against rotation by such means <b>F16B39/04</b>)	2592
F16B  21/12	・・	穴にそう入する止めピンまたは割りピンをもつもの	with locking-pins or split-pins thrust into holes	2781
F16B  21/14	・・・	止めピンまたは割りピンの細部	Details of locking-pins or split-pins	597
F16B  21/16	・・	ピンまたは軸にみぞまたは切り欠きをもつもの	with grooves or notches in the pin or shaft	2893
F16B  21/18	・・・	サークリップまたは弾性保持装置をもつもの；細部（締め付けナット用ばね座金Ｆ１６Ｂ３９／２４；調整リングＦ１６Ｂ４３／００）	with circlips or like resilient retaining devices; Details(spring-washers for locking nuts <b>F16B39/24</b>; adjusting-rings <b>F16B43/00</b>)	4640
F16B  21/20	・・	施錠部材用の穴，みぞまたは切り欠きをもたないボルトまたは軸用のもの	for bolts or shafts without holes, grooves, or notches for locking members	1132
F16B  23/00		工具による回転のためのボルトまたはねじの特殊な形のヘッド	Specially-shaped heads of bolts or screws for rotations by a tool	9091
F16B  25/00		ねじ込まれる本体にねじ山を形成するねじ，例．木ねじ，タッピンねじ［４］	Screws that form threads in the body into which they are screwed, e.g. wood screws, self-tapping screws	4919
F16B  25/02	・	切削および材料除去作用によるもの，例．縦溝付きタッピンねじ［４］	by a cutting and material removing action, e.g. fluted self-tapping screws	1086
F16B  25/04	・	そぎ取りおよび材料移動作用によるもの，例．鋭いねじ山をもつ木ねじ［４］	by a slicing and material displacing action, e.g. wood screws with sharp thread crests	1178
F16B  25/06	・	すえ込み，すなわち材料変形作用によるもの［４］	by swaging, i.e. material deforming action	292
F16B  25/08	・	グループＦ１６Ｂ２５／０２〜Ｆ１６Ｂ２５／０６に分類される作用のうちの２つまたは全部の組合わせによるもの［４］	by a combination of any two or all of the actions provided for in groups <b>F16B25/02 to F16B25/06</b> 	199
F16B  25/10	・	ねじ山形成に付加的な機能を行うねじ，例．ドリルねじ［４］	Screws performing an additional function to thread-forming, e.g. drill screws	3087
F16B  27/00		特に自動機械に使用するため，連続して一体に形成され，しかも簡単に分解できるように作られたボルト，ねじまたはナット	Bolts, screws, or nuts formed in integral series but easily separable, particularly for use in automatic machines	937
F16B  29/00		締め付ける間にナットまたは補助部材の変形をもつねじ結合（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００；ねじ，ボルト，あるいはナットを接合するために変形された部材Ｆ１６Ｂ３９／２２）	Screwed connection with deformation of nut or auxiliary member while fastening(wall-dowels <b>F16B13/00</b>; members deformed for locking screws, bolts or nuts <b>F16B39/22</b>)	1059
F16B  31/00		引張り荷重を考慮して特に修正したねじ結合；安全ボルト（ねじの形状Ｆ１６Ｂ３３／０４）	Screwed connections specially modified in view of tensile load; Break-bolts(shape of thread <b>F16B33/04</b>)	1297
F16B  31/02	・	引張り荷重を指示または制限するもの	for indicating or limiting tensile load	3798
F16B  31/04	・	一定の引張り荷重を維持するもの	for maintaining constant tensile load	993
F16B  31/06	・	疲労破壊を考慮したもの	having regard to possibility of fatigue rupture	492
F16B  33/00		ボルトとナットの共通な特徴（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００）	Features common to bolt and nut(wall-dowels <b>F16B13/00</b>)	6570
F16B  33/02	・	ねじ山の形状；特殊なねじ山の形状（ねじ施錠装置に使用するものＦ１６Ｂ３９／３０）	Shape of thread; Special thread-forms(used as screw-locking device <b>F16B39/30</b>)	3178
F16B  33/04	・・	引張り荷重を考慮したもの	in view of tensile load	333
F16B  33/06	・	ねじ山を備えた部品の表面処理，例．焼け付き防止のためのもの	Surface treatment of parts furnished with screw-thread, e.g. for preventing seizure	2725
F16B  35/00		ボルト；控えボルト；植え込みボルト；ねじ；止めねじ（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００；ねじ切りねじＦ１６Ｂ２５／００）	Screw-bolts; Stay bolts; Screw-threaded studs; Screws; Set screws(wall-dowels <b>F16B13/00</b>; thread-cutting screws <b>F16B25/00</b>)	17819
F16B  35/02	・	縦に分割したもの	divided longitudinally	1486
F16B  35/04	・	対象物の上または中にボルトを固定する特殊な形のヘッドまたは軸をもつもの（装飾部品を用いることによって対象物内の回転に対するボルトのゆるみ止めＦ１６Ｂ３９／００）	with specially-shaped head or shaft in order to fix the bolt on or in an object(locking the bolt against turning in the object by the use of accessory parts <b>F16B39/00</b>)	15790
F16B  35/06	・・	特殊な形をしたヘッド（ボルトを回すための特殊な形Ｆ１６Ｂ２３／００）	Specially-shaped heads(special shape in order to rotate the bolt <b>F16B23/00</b>)	8770
F16B  37/00		ナットまたは類似のねじ螺合部材（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００）	Nuts or like thread-engaging members(wall-dowels <b>F16B13/00</b>)	16320
F16B  37/02	・	薄いシート状材料で作ったもの（表面への締め付けＦ１６Ｂ３７／０４）	made of thin sheet material(fastening to surfaces <b>F16B37/04</b>)	1824
F16B  37/04	・	表面，例．薄板，厚板，にナットを締め付けるための装置	Devices for fastening nuts to surfaces, e.g. sheets, plates	9761
F16B  37/06	・・	溶接またはリベット締めによるもの	by means of welding or riveting	3802
F16B  37/08	・	急速離脱ナット，例．２個以上の部材から成るもの；ナットを曲げた後にナットがボルトに沿って動き得るもの	Quickly-detachable nuts, e.g. consisting of two or more parts; Nuts movable along the bolt after tilting the nut	2964
F16B  37/10	・・	ボルト軸に平行かまたはほぼ平行に分割したもの	divided parallel or about parallel to the bolt axis	844
F16B  37/12	・	コイルばね，円板または同様なものをそう入することによって形成されたねじ螺合面をもつもの；巻回したワイヤの独立した１巻をナットとして使用したもの；穴用のねじ切りしたインサート	with thread-engaging surfaces formed by inserted coil-springs, discs, or the like; Independent pieces of wound wire used as nuts; Threaded inserts for holes	2558
F16B  37/14	・	袋ナット；ナットキャップまたはボルトキャップ	Cap nuts; Nut caps or bolt caps	5035
F16B  37/16	・	ちょうナット（Ｆ１６Ｂ３７／１４が優先）	Wing nuts(<b>F16B37/14</b> takes precedence)	555
F16B  39/00		ねじ，ボルトまたはナットのゆるみ止め（壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００；瓶用閉蓋のゆるみ止めＢ６５Ｄ；軌道用レール固定ボルトのゆるみ止めＥ０１Ｂ９／１２；レールの継ぎ目板固定装置のゆるみ止めＥ０１Ｂ１１／３８；バルブまたはコック用の締め付け装置Ｆ１６Ｋ）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては，ねじまたはボルトのヘッドは，ゆるみ止めに適する限りナットと同等である；ねじ切りされたねじを螺入する対象物はナットと同等である。	Locking of screws, bolts, or nuts(wall-dowels <b>F16B13/00</b>; locking of bottle closures <b>B65D</b>; locking of rail-fastening bolts for permanent ways <b>E01B9/12</b>; locking of fastening means for railway fishplates <b>E01B11/38</b>; locking devices for valves or cocks <b>F16K</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, heads of screws or bolts are put on a par with nuts as far as pertains to locking; an object into which a screw is threaded is put on a par with a nut.</li></ul>	2077
F16B  39/01	・	極端な温度でゆるむのを防ぐのに特別に適用するもの	specially adapted to prevent loosening at extreme temperatures	231
F16B  39/02	・	ねじ締めした後にゆるみ止めされるもの（Ｆ１６Ｂ３９／０１が優先；関係ある軸方向の動きのみを防止するための割りピン，サークリップまたは同様なものＦ１６Ｂ２１／１０；溶着またはリベット締めによるナットの締め付けＦ１６Ｂ３７／０６）	in which the locking takes place after screwing down(<b>F16B39/01</b> takes precedence; split-pins, circlips, or the like for preventing relative axial movement only <b>F16B21/10</b>; fastening nuts by welding or riveting <b>F16B37/06</b>)	7225
F16B  39/04	・・	少なくとも１部分のねじ山面を入り込ます部材，例．ピン．くさび，コッタピン，ねじをもつもの	with a member penetrating the screw-threaded surface of at least one part, e.g. a pin, wedge, cotter-pin, screw	3359
F16B  39/06	・・・	ボルトの軸に平行なピンまたはかすがいをもつもの	with a pin or staple parallel to the bolt axis	696
F16B  39/08	・・	ピンまたはコッタピンによりボルトに固定されたナットにより相互に作用するキャップをもつもの	with a cap interacting with the nut, connected to the bolt by a pin or cotter-pin	555
F16B  39/10	・・	ボルトまたは対象物に関して不動の板またはリングをもって行なうもの（Ｆ１６Ｂ３９／０８が優先）	by a plate or ring immovable with regard to the bolt or object(<b>F16B39/08</b> takes precedence)	4529
F16B  39/12	・・	止めナットによるもの	by means of locknuts	3401
F16B  39/14	・・・	薄いシート状材料で作られたものまたはばね座金として形成されたもの（薄いシート状材料のようなもので作られたロックナットＦ１６Ｂ３７／０２）	made of thin sheet material or formed as spring washers(locknuts <u>per se</u> made of thin sheet material <b>F16B37/02</b>)	319
F16B  39/16	・・・	止めナットのねじ山がナットのねじ山と異なるもの	in which the screw-thread of the locknut differs from that of the nut	833
F16B  39/18	・・・・	止めナットがボルトと同様にナット中でねじ山により握り締めするもの	in which the locknut grips with screw-thread in the nuts as well as on the bolt	252
F16B  39/20	・・	鋼線または同様なものによるもの（Ｆ１６Ｂ３９／１０が優先）	by means of steel wire or the like(<b>F16B39/10</b> takes precedence)	697
F16B  39/22	・	ねじ締めまたは固定する間にゆるみ止めを生ずるもの（Ｆ１６Ｂ３９／０１が優先）	in which the locking takes place during screwing down or tightening(<b>F16B39/01</b> takes precedence)	2168
F16B  39/24	・・	座金，ばね座金または対象物に対し施錠する弾性を有する板によるもの（ねじ山に施錠Ｆ１６Ｂ３９／１４，Ｆ１６Ｂ３９／３６）	by means of washers, spring washers, or resilient plates that lock against the object(locking to the screw-thread <b>F16B39/14</b>, <b>F16B39/36</b>)	9113
F16B  39/26	・・・	ナットまたはボルトのヘッドに取り付けたばね座金によるもの	with spring washers fastened to the nut or bolt-head	2676
F16B  39/28	・・	ナットまたはボルトの特別な部材または形状によるもの（Ｆ１６Ｂ３９／２６が優先；止めナットＦ１６Ｂ３９／１２）	by special members on, or shape of, the nut or bolt(<b>F16B39/26</b> takes precedence; locknuts <b>F16B39/12</b>)	6179
F16B  39/282	・・・	作動螺合面の特殊な形状によるゆるみ止め，例．切り欠きまたは歯付きナット	Locking by means of special shape of work-engaging surfaces, e.g. notched or toothed nuts	5182
F16B  39/284	・・・	弾性変形によるゆるみ止め（Ｆ１６Ｂ３９／３８が優先）	Locking by means of elastic deformation(<b>F16B39/38</b> takes precedence)	3116
F16B  39/286	・・・・	鋸びきによるもの	caused by saw cuts	649
F16B  39/30	・・・	ねじ山の特別な形によってもっぱらゆるみ止めをするもの	Locking exclusively by special shape of the screw-thread	2034
F16B  39/32	・・・	爪または爪状舌片によってゆるみ止めをするもの	Locking by means of a pawl or pawl-like tongue	1669
F16B  39/34	・・・	変形可能なインサートまたは同様な部品によってゆるみ止めをするもの	Locking by deformable inserts or like parts	1625
F16B  39/36	・・・	それらと共動する分割リングの使用も含めてみぞを設けた円すい形部品をもつもの	with conical locking parts, which may be split, including use of separate rings co-operating therewith	1043
F16B  39/38	・・・	弾性的に取り付けたねじ山をもつ第２の部品をもつもの（Ｆ１６Ｂ３９／３０が優先）	with a second part of the screw-thread which may be resiliently mounted(<b>F16B39/30</b> takes precedence)	766
F16B  41/00		ボルト，ナットまたはピンの粉失に対する処置；ボルト，ナットまたはピンの誤った操作に対する処置（シールＧ０９Ｆ３／００）［２００６．０１］	Measures against loss of bolts, nuts, or pins; Measures against unauthorised operation of bolts, nuts, or pins(seals <b>G09F3/00</b>)	16198
F16B  43/00		座金または同様な装置；ボルトのヘッドまたはナットを保持するためのその他の装置（サークリップＦ１６Ｂ２１／１８；ボルトまたはナットを締めつける特別な手段をもつものＦ１６Ｂ３９／１０，Ｆ１６Ｂ３９／２４）	Washers or equivalent devices; Other devices for supporting bolt-heads or nuts(circlips <b>F16B21/18</b>; with special means for locking bolts or nuts <b>F16B39/10</b>, <b>F16B39/24</b>)	13298
F16B  43/02	・	ボルトの軸に垂直でないかまたはボルトを囲まない螺合面のために特別な設備をもつもの	with special provisions for engaging surfaces which are not perpendicular to a bolt axis or do not surround the bolt	1007
F16B  45/00		フック；つぼ金（もし取り付け部品または手段が関係するならばグループＦ１６Ｂ１３／００，Ｆ１６Ｂ１５／００，Ｆ１６Ｂ１９／００，Ｆ１６Ｂ２５／００，Ｆ１６Ｂ３５／００，Ｆ１６Ｂ４７／００が優先；絵画または同様なもののつり下げＡ４７Ｇ１／１６；曳航用フックＢ６３Ｂ２１／５８；巻き上げまたは引張りを目的とするものＢ６６Ｃ；任意のところでケーブルまたはロープに即着を容易にするようになされた必須の部材をもつフックまたはアイＦ１６Ｇ１１／１４）	Hooks; Eyes(if the attaching parts or means are concerned, groups <b>F16B13/00</b>, <b>F16B15/00</b>, <b>F16B19/00</b>, <b>F16B25/00</b>, <b>F16B35/00</b>, <b>F16B47/00</b> take precedence; for hanging pictures or the like <b>A47G1/16</b>; towing hooks for ships <b>B63B21/58</b>; for hoisting or hauling purposes <b>B66C</b>; hooks or eyes with integral parts designed to facilitate quick attachment to cables or ropes at any point <b>F16G11/14</b>)	6787
F16B  45/02	・	回転閉そく部材をもつフック	Hooks with pivoting closing member	2954
F16B  45/04	・	しゆう動閉そく部材をもつフック	Hooks with sliding closing member	851
F16B  45/06	・	２個の対称形回転鉤部材をもつフック	Hooks with two symmetrically-pivoting hook parts	277
F16B  47/00		取り付けを目的とする吸着カップ；粘着性物質を用いる同様な手段	Suction cups for attaching purposes; Equivalent means using adhesives	10433
