H01G2/00	グループＨ０１Ｇ４／００〜Ｈ０１Ｇ１１／００のうちの１つのグループにも包含されないコンデンサの細部
H01G2/02	取り付け
H01G2/04	特にシャーシーへの取り付けに適合するもの
H01G2/06	特に印刷回路基板への取り付けに適合するもの
H01G2/065	
H01G2/08	冷却装置；加熱装置；通気装置
H01G2/10	容器；外装
H01G2/103	
H01G2/106	
H01G2/12	腐食に対する保護（２／１０が優先）
H01G2/14	電気的または熱的過負荷に対する保護（冷却によるもの２／０８）
H01G2/16	ヒューズ素子を有するもの
H01G2/18	遮断可能な接点を有するもの
H01G2/20	電極の端部から放電を防ぐための装置
H01G2/22	静電遮蔽または磁気遮蔽
H01G2/24	表示マーク，例．カラーコード
H01G4/00	一定の容量をもつコンデンサ；その製造方法（電解コンデンサＨ０１Ｇ９／００）
H01G4/002	細部
H01G4/005	電極
H01G4/008	材料の選択
H01G4/0085	
H01G4/01	自己支持電極型
H01G4/012	非自己支持電極型
H01G4/015	自己回復型
H01G4/018	誘電体
H01G4/02	誘電体として気体，ガスまたは真空を有するもの
H01G4/04	液体誘電体を有するもの
H01G4/06	固体誘電体を有するもの（積層体一般Ｂ３２Ｂ，例．Ｂ３２Ｂ１５／００）
H01G4/08	無機誘電体を有するもの
H01G4/085	｛蒸着によるもの｝
H01G4/10	金属酸化物誘電体を有するもの　｛（Ｈ０１Ｇ４／０８５が優先）｝
H01G4/105	｛ガラス誘電体｝
H01G4/12	セラミック誘電体　｛（Ｈ０１Ｇ４／０８５が優先；セラミック材料Ｃ０４Ｂ３５／００）｝
H01G4/1209	｛セラミック誘電体材料で特徴付けられるもの（Ｈ０１Ｇ４／１２７２，Ｈ０１Ｇ４／１２８１が優先）｝
H01G4/1218	｛酸化チタンまたはチタン酸塩を基とするもの（Ｈ０１Ｇ４／１２４５が優先）｝
H01G4/1227	｛アルカリ土類のチタン酸塩を基とするもの｝
H01G4/1236	｛酸化ジルコニウムまたはジルコニウム酸塩を基とするもの（Ｈ０１Ｇ４／１２６３が優先）｝
H01G4/1245	｛チタン酸塩も含むもの｝
H01G4/1254	｛ニオブまたはタングステン，酸化タンタルまたはニオブ酸塩，タンタル酸塩を基とするもの｝
H01G4/1263	｛酸化ジルコニウムまたはジルコン酸塩も含むもの｝
H01G4/1272	｛半導体性セラミックコンデンサ｝
H01G4/1281	｛粒界層を有するもの｝
H01G4/129	｛ガラス相，例．ガラスセラミック，を含むもの｝
H01G4/14	有機誘電体を有するもの
H01G4/145	｛蒸着によるもの｝
H01G4/16	繊維性材料によるもの，例．紙
H01G4/18	合成物質によるもの，例．繊維素の派生物（Ｈ０１Ｇ４／１６が優先）
H01G4/183	｛繊維素の派生物（Ｈ０１Ｇ４／１４５が優先）｝
H01G4/186	｛ハロゲン化物（Ｈ０１Ｇ４／１４５が優先）｝
H01G4/20	ニつ以上の材料を含む誘電体を有するもの
H01G4/203	｛繊維性材料または合成物質｝
H01G4/206	｛無機および合成材料｝
H01G4/22	含浸したもの
H01G4/221	｛含浸物の組成に特徴を有するもの｝
H01G4/222	｛ハロゲン化物｝
H01G4/224	容器；外装
H01G4/228	端子部
H01G4/232	積層型または巻回型コンデンサーの二つ以上の層を電気的に接続するもの
H01G4/2325	
H01G4/236	容器を通しリードを引出すもの，すなわち，リードスルー
H01G4/242	端子部を取り囲むコンデンサ素子
H01G4/245	巻回型電極の層間のタブ
H01G4/248	コンデンサ素子を包含または取り囲む端子部，例．キャップ（４／２５２が優先）
H01G4/252	コンデンサ素子に被覆される端子部（４／２３２が優先）
H01G4/255	容量値補正手段
H01G4/258	温度補償手段
H01G4/26	折り重ね型コンデンサ
H01G4/28	チューブラコンデンサ
H01G4/30	積層型コンデンサ（Ｈ０１Ｇ４／３３が優先）
H01G4/302	｛セラミック体中に形成した空洞に金属を注入して得られたもの｝
H01G4/304	｛他のコンデンサから得られたもの｝
H01G4/306	｛薄膜技術により作られたもの｝
H01G4/308	｛転写技術により作られたもの｝
H01G4/32	巻回したコンデンサ
H01G4/33	薄膜または厚膜コンデンサ（薄膜または厚膜回路Ｈ０１Ｌ２７／００）
H01G4/35	貫通型コンデンサまたは雑音防止コンデンサ
H01G4/38	複合コンデンサ，すなわち複数個の一定のコンデンサの構造的組合わせ
H01G4/385	｛単一構造体の複合コンデンサ，例．単一コイル中の２つのコンデンサ｝
H01G4/40	他の電気素子を有する一定のコンデンサの構造的組合せであって，その構造が，主としてコンデンサからなるもの，例．コンデンサおよび抵抗複合部品（薄膜または厚膜回路Ｈ０１Ｌ４９／０２）
H01G5/00	機械的手段によって容量を変えるコンデンサ，例．軸の回転によるもの；その製造方法（電位障壁または表面障壁をもつコンデンサＨ０１Ｌ２９／００）
H01G5/01	細部
H01G5/011	電極
H01G5/012	電極の少なくとも一つが，置換しうる液体または粉体であるもの
H01G5/013	誘電体
H01G5/0132	
H01G5/0134	
H01G5/0136	
H01G5/0138	
H01G5/014	容器；外装
H01G5/015	集電子
H01G5/017	温度補償
H01G5/019	容量特性補正手段
H01G2005/02	
H01G5/04	電極の有効面積の変化を利用するもの
H01G5/06	平らなまたは実質的に平らな電極の回転によるもの
H01G5/08	連続して可変とするもの
H01G5/10	螺旋電極の回動によるもの
H01G5/12	円筒状，円すい状，球状電極の回転によるもの
H01G5/14	電極の長手方向への移動によるもの
H01G5/145	｛形状形成された電極を有するもの｝
H01G5/16	電極の間隙変化を利用するもの
H01G5/18	傾きの変化によるもの，例．可撓性，螺旋重ねによるもの
H01G5/38	複合コンデンサ，例．ガング
H01G5/40	このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する可変コンデンサの構造的組合わせであって，その構造が主としてコンデンサからなるもの，例．ＲＣ組合わせ
H01G7/00	機械的でない手段によって容量を変えるコンデンサ；その製造方法（電位障壁または表面障壁をもつコンデンサＨ０１Ｌ２９／００）
H01G7/02	エレクトレット，すなわち永久双極子を有するもの
H01G7/021	｛有機誘電体を有するもの｝
H01G7/023	｛高分子化合物のもの｝
H01G7/025	｛無機誘電体をもつもの｝
H01G7/026	｛セラミック誘電体を有するもの｝
H01G7/028	｛不均質誘電体を有するもの｝
H01G7/04	与えられる温度によって誘電率が変化するように選択された誘電体をもつもの
H01G7/06	与えられる電圧によって誘電率が変化するように選択された誘電体を有するもの，すなわち強誘電性コンデンサ（エレクトレットＨ０１Ｇ７／０２）
H01G9/00	電解型コンデンサ，整流器，検波器，開閉装置または感光装置；その製造方法
H01G9/0003	｛電気的または熱的過負荷に対する保護；冷却によるもの；陰極膜の形成を避ける手段（Ｈ０１Ｇ９／１２が優先）｝
H01G9/0029	
H01G9/0032	
H01G9/0036	
H01G9/004	細部
H01G9/008	端子
H01G9/012	特に固体コンデンサに適合するもの
H01G9/02	隔膜；セパレータ；電解質または吸収体として使われる材料の選択（電解または電気泳動工程，そのための装置Ｃ２５；一次電池，２次電池または燃料電池用Ｈ０１Ｍ）
H01G9/022	電解質；吸収体
H01G9/025	固体電解質（Ｈ０１Ｇ１１／５４が優先）
H01G9/028	有犠導体電解質，例．ＴＣＮＱ
H01G9/032	無犠導体電解質，例．二酸化マンガン
H01G9/035	液体電解質，例．含浸物質（Ｈ０１Ｇ１１／５４が優先）
H01G9/04	電極　｛およびその上への誘電体層の形成｝
H01G9/042	材料に特徴を有するもの（Ｈ０１Ｇ１１／２２が優先）
H01G9/0425	
H01G9/045	アルミニウムを基礎とするもの
H01G9/048	構造に特徴を有するもの（Ｈ０１Ｇ１１／２２が優先）
H01G2009/05	
H01G9/052	焼結電極
H01G9/0525	
H01G9/055	エッチングした箔電極
H01G9/06	容器への取付構造
H01G9/07	誘電体層
H01G9/08	容器　｛複合コンデンサ｝
H01G9/10	封止，例．リード線の　｛（固定コンデンサ用のものＨ０１Ｇ１／０２Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
H01G9/12	膨張に対する弁その他の手段
H01G9/14	電解コンデンサの電気的特性の修正または補償用回路（インピーダンス回路網Ｈ０３Ｈ）
H01G9/145	液体電解コンデンサ（Ｈ０１Ｇ１１／００が優先）
H01G9/15	固体電解コンデンサ（Ｈ０１Ｇ１１／００が優先）
H01G9/151	
H01G9/153	
H01G9/16	整流器または検波器として用いるため特に適合するもの（Ｈ０１Ｇ９／２２が優先）
H01G9/18	自己遮断装置
H01G9/20	感光装置
H01G9/2004	｛電解質に特徴を有するもの，例．有機電解質を有するもの｝
H01G9/2009	｛固体電解質｝
H01G9/2013	
H01G9/2018	
H01G9/2022	｛対極に特徴を有するもの｝
H01G9/2027	｛酸化物半導体電極を有するもの｝
H01G9/2031	｛酸化チタンを有するもの，例．ＴｉＯ２｝
H01G9/2036	｛混合酸化物を有するもの，例．ＺｎＯ被覆ＴｉＯ２粒子｝
H01G9/204	
H01G9/2045	｛不純物，例．ドーピング物質，を含むまたは含まない周期律表第ＩＶ族の元素（Ｃ，Ｓｉ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｐｂ）をもつ半導体電極を有するもの｝
H01G9/205	｛不純物，例．ドーピング物質，を含むまたは含まないＡＩＩＩ―ＢＶ化合物をもつ半導体電極を有するもの｝
H01G9/2054	｛不純物，例．ドーピング物質，を含むまたは含まないＡＩＩ−ＢＶＩ化合物，（例．ＣｄＴｅ，ＣｄＳｅ，ＺｎＴｅ，ＺｎＳｅ）をもつ半導体電極を有するもの（Ｈ０１Ｇ９／２０２７が優先）｝
H01G9/2059	｛能動的な光吸収物質としての有機染料を有するもの，例．電極に吸着されたものまたは溶液中に溶解したもの｝
H01G9/2063	｛２つ以上の染料の混合物を有するもの｝
H01G9/2068	｛光電気化学電池から構成されるパネルまたはアレイ，例．光電気化学電池から構成される光起電力モジュール｝
H01G9/2072	｛太陽スペクトルの異なる部分に感応する２つ以上の光電極を有するもの，例．タンデム電池｝
H01G9/2077	
H01G9/2081	
H01G9/2086	
H01G9/209	
H01G9/2095	｛フレキシブル基板を有するもの｝
H01G9/21	感温装置
H01G9/22	還元と酸化の組み合わせを用いる装置，例．Ｒｅｄｏｘ装置，ソリオン
H01G9/26	電解コンデンサ，整流器，検知器，開閉装置，感光装置または感温装置相互の構造的組み合わせ
H01G9/28	電解コンデンサ，整流器，検知器，開閉装置と，このサブクラスに包含されない他の電気構成部品との構造的組み合わせ
H01G11/00	ハイブリッドコンデンサ，すなわち異なる正と負の電極をもつコンデンサ；電気二重層[ＥＤＬ｝コンデンサ；その製造のプロセスまたはその部品製造のプロセス<br>グループＨ０１Ｇ１１／０２は，グループＨ０１Ｇ１１／０４〜Ｈ０１Ｇ１１／１４に優先する。
H01G11/02	酸化還元反応を用いるもの，例．Ｒｅｄｏｘ装置またはソリオン
H01G11/04	ハイブリッドコンデンサ
H01G11/06	一方の電極の中にイオンが可逆的にドープされているもの，例．リチウムイオンコンデンサ[ＬＩＣｓ｝」
H01G11/08	構造的な組合せ，例．ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサと他の電渠品の組み立てまたは連結，少なくとも１つのハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサが主たる構成部品であること
H01G11/10	複数のハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ，例．アレイまたはモジュール（ハウジング，ケース，カプセル化またはその取付けＨ０１Ｇ１１／７８）
H01G11/12	積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ
H01G11/14	ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサを調整または保護するための装置または方法（コンデンサに特に適合する緊急保護回路装置，および通常の動作条件から望まない変化を起こした場合に，自動スイッチが実行されるＨ０２Ｈ７／１６；断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置Ｈ０２Ｈ９／００）
H01G11/16	電気的過負荷に対するもの，例．ヒューズを含む
H01G11/18	熱的過負荷に対するもの，例．加熱，冷却または通風
H01G11/20	改善または不純物の除去の方法，例．洗浄
H01G11/22	電極
H01G11/24	電極を構成または組成する材料の構造的特色に特徴を有するもの，例．形態，表面積または空隙率；そこで用いられる粉末または粒子の構造的特色に特徴を有するもの
H01G11/26	構造に特徴を有するもの，例．多層性，空隙率または表面特性
H01G11/28	集電体の上に並べられまたは配置されたもの；電極と集電体の間の層または面，例．接着剤
H01G11/30	材料に特徴を有するもの
H01G11/32	炭素をベースとするもの
H01G11/34	炭化または賦活に特徴を有するもの
H01G11/36	ナノ構造，例．ナノファイバー，ナノチューブまたはフラーレン
H01G11/38	カーボンペーストまたはブレンド；その中の結合剤または接着剤
H01G11/40	繊維
H01G11/42	粉末または粒子，例．それらの組成
H01G11/44	それらの原料，例．樹脂または石炭
H01G11/46	金属酸化物
H01G11/48	導電性ポリマー
H01G11/50	リチウムイオンコンデンサに特に適合したもの，例．リチウムのドーピングまたはインターカレーションのためのもの
H01G11/52	セパレータ
H01G11/54	電解質
H01G11/56	固体電解質，例．ゲル；その中の添加物
H01G11/58	液体電解質
H01G11/60	溶媒に特徴を有するもの
H01G11/62	溶質に特徴を有するもの，例．その中の塩，陰イオンまたは陽イオン
H01G11/64	添加剤に特徴を有するもの
H01G11/66	集電体
H01G11/68	材料に特徴を有するもの
H01G11/70	構造に特徴を有するもの
H01G11/72	複数のまたは積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサの一体化に特に適合したもの
H01G11/74	端子，例．集電体の拡張
H01G11/76	複数または積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサの一体化に特に適合したもの
H01G11/78	ケース；ハウジング；カプセル化；取付け
H01G11/80	ガスケット；シーリング
H01G11/82	コンデンサ要素のハウジング内への取付けまたは組立て，例．電極の取付け，集電体または端子のコンテナ内への取付けまたはカプセル化
H01G11/84	ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ，またはそれらの部品の製造方法
H01G11/86	電極に特に適合したもの（電極の製造のための炭化または賦活Ｈ０１Ｇ１１／３４）
H01G13/00	コンデンサの製造に適合した装置；グループＨ０１Ｇ４／００〜Ｈ０１Ｇ９／００に分類されないコンデンサの製造に特に適合した方法
H01G13/003	｛コンデンサをカプセル化する装置または方法｝
H01G13/006	｛端子付けに適用される装置または方法｝
H01G13/02	コンデンサ巻回機（巻回一般Ｂ６５Ｈ）
H01G13/04	乾燥（一般的なものＦ２６Ｂ）；含浸
H01G13/06	金属表面を除去するための設備をもつもの
H01G15/00	このサブクラスの異なるメイングループのうち，少なくとも２つに包含されるコンデンサまたは他の装置の相互の構造的組合わせ（少なくとも１つのハイブリッドコンデンサまたは電気二重層[ＥＤＬ｝コンデンサを主なコンポーネントとして含むＨ０１Ｇ１１／０８）
H01G17/00	複数個のコンデンサ，またはこのサブクラスの異なるメイングループのうち，少なくとも２つに包含される他の装置との構造的組合わせであって，このサブクラスに包含されない他の電気素子を有するもの，例．ＲＣ組み合わせ
