F16J   1/00  \	0	0	3J044	F16J   1/00	1064	ピストン；トランクピストン；プランジャ（ベローズピストンＦ１６Ｊ３／０６；ピストンリングまたはそのための座Ｆ１６Ｊ９／００；ロータリーピストン，例．“バンケル”型機関用Ｆ０１Ｃ；燃焼機関用の特殊のもの，すなわち耐高温に構成された，または案内，点火，気化またはその他の負荷の処理のために修正したもの，Ｆ０２Ｆ；往復ピストン液体機関のために特に適合したピストンＦ０３Ｃ１／２８；ポンプ用Ｆ０４Ｂ；フロートＦ１６Ｋ３３／００）	Pistons; Trunk pistons; Plungers (bellows pistons F16J 3/06; piston-rings or seats therefor F16J 9/00; rotary pistons, e.g. for "Wankel" type engines, F01C; specific for combustion engines, i.e. constructed to withstand high temperature or modified for guiding, igniting, vaporising, or otherwise treating the charge, F02F; pistons specially adapted for reciprocating-piston liquid engines F03C 1/28; for pumps F04B; floats F16K 33/00)
F16J   1/01  \	1	1	3J044	F16J   1/01	1249	特殊な材料の使用によって特徴づけられたもの（Ｆ１６Ｊ１／０２が優先）［３］	characterised by the use of particular materials (F16J 1/02 takes precedence) [3]
F16J   1/02  \	1	1	3J044	F16J   1/02	653	支持表面	Bearing surfaces
F16J   1/04  \	1	1	3J044	F16J   1/04	528	弾性案内部品，例．スカート，特にトランクピストン用	Resilient guiding parts, e.g. skirts, particularly for trunk pistons
F16J   1/06  \	2	2	3J044	F16J   1/06	114	分離した拡張部材をもつもの；拡張部材	with separate expansion members; Espansion members
F16J   1/08  \	1	1	3J044	F16J   1/08	825	潤滑のための構造上の特徴	Constructional features providing for lubrication
F16J   1/09  \	1	1	3J044	F16J   1/09	613	流体を案内するための手段をもつ（Ｆ１６Ｊ１／０８が優先）［３］	with means for guiding fluids (F16J 1/08 takes precedence) [3]
F16J   1/10  \	1	1	3J044	F16J   1/10	44	駆動部材の連結	Connection to driving members
F16J   1/12  \	2	2	3J044	F16J   1/12	291	ピストン棒をもつもの，すなわち堅固な連結	with piston-rods, i.e. rigid connections
F16J   1/14  \	2	2	3J044	F16J   1/14	210	連接棒をもつもの，すなわち枢軸の連結	with connecting-rods, i.e. pivotal connections
F16J   1/16  \	3	3	3J044	F16J   1/16	1013	ピストンピンをもつもの；ピストンピン	with gudgeon-pin; Gudgeon-pins
F16J   1/18  \	4	4	3J044	F16J   1/18	202	ピストンピンの固着	Securing of gudgeon-pins
F16J   1/20  \	3	3	3J044	F16J   1/20	7	球または円筒コロ軸受以外のころがり接触をもつもの	with rolling contact, other than in ball or roller bearings
F16J   1/22  \	3	3	3J044	F16J   1/22	252	万能継ぎ手をもつもの，例．球継ぎ手	with universal joint, e.g. ball-joint
F16J   1/24  \	2	2	3J044	F16J   1/24	39	その軸の回転運動をピストンに伝えるようにされたもの	designed to give the piston some rotary movement about its axis
F16J   3/00  \	0	0	3J045	F16J   3/00	6	ダイヤフラム；ベローズ；ベローズピストン（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；器械に用いられるベローズまたは類似のものＧ１２Ｂ１／０４；電気機械変換器用ダイヤフラムＨ０４Ｒ７／００）	Diaphragms; Bellows; Bellows pistons (connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00; bellows or the like used in instruments G12B 1/04; diaphragms for electromechanical transducers H04R 7/00)
F16J   3/02  \	1	1	3J045	F16J   3/02	15	ダイヤフラム［２］	Diaphragms [2]
F16J   3/02  A	1	0	3J045	F16J   3/02	362	素材に特徴を有するもの	Characterized by materials
F16J   3/02  B	1	0	3J045	F16J   3/02	534	形状・構造に特徴を有するもの	Characterized by profiles and structures
F16J   3/02  C	1	0	3J045	F16J   3/02	539	取付け方法に特徴を有するもの〔密封装置一般Ｆ１６Ｊ１５／５２〕	Characterized by methods for mounting  (closure devices in general F1615/52)
F16J   3/02  D	1	0	3J045	F16J   3/02	233	製造方法に特徴を有するもの〔可塑状態の物質の成形一般Ｂ２９Ｃ〕	Characterized by methods for production (molding plasticized materials in general B29C)
F16J   3/02  Z	1	0	3J045	F16J   3/02	93	その他のもの	Others
F16J   3/04  \	1	1	3J045	F16J   3/04	33	ベローズ［２］	Bellows [2]
F16J   3/04  A	1	0	3J045	F16J   3/04	416	素材に特徴を有するもの	Characterized by materials
F16J   3/04  B	1	0	3J045	F16J   3/04	1849	形状・構造に特徴を有するもの	Characterized by profiles and structures
F16J   3/04  C	1	0	3J045	F16J   3/04	1279	取付け方法に特徴を有するもの〔密封装置一般Ｆ１６Ｊ１５／５２〕	Characterized by methods for mounting (closure devices in general F1615/52)
F16J   3/04  D	1	0	3J045	F16J   3/04	381	製造方法に特徴を有するもの〔可塑状態の物質の成形一般Ｂ２９Ｃ〕	Characterized by methods for production  (molding plasticized materials in general B29C)
F16J   3/04  Z	1	0	3J045	F16J   3/04	273	その他のもの	Others
F16J   3/06  \	1	1	3J045	F16J   3/06	172	ベローズピストン［２］	Bellows pistons [2]
F16J   7/00  \	0	0	3J044	F16J   7/00	136	ピストン棒，すなわち．ピストンに堅固に連結されている棒（両端で枢着された連接棒または類似のリンクＦ１６Ｃ７／００）	Piston-rods, i.e. rods rigidly connected to the piston (connecting-rods or like links pivoted at both ends F16C 7/00)
F16J   9/00  \	0	0	3J044	F16J   9/00	41	ピストンリング，そのための座；類似の構造のリング密封装置一般（ピストンとシリンダー間の別の密封装置Ｆ１６Ｊ３／０６，Ｆ１６Ｊ１５／１６；ピストンリングまたは類似のものを装着または取りはずすための工具Ｂ２５Ｂ；ブレーキマスターシリンダーのピストン密封装置Ｂ６０Ｔ１１／２３６）［２，５］	Piston-rings, seats therefor; Ring sealings of similar construction in general (other sealings between pistons and cylinders F16J 3/06, F16J 15/16; tools for mounting or removing piston-rings or the like B25B; piston sealing arrangements on brake master cylinders B60T 11/236) [2,5]
F16J   9/00  A	0	0	3J044	F16J   9/00	583	ピストンリングのための座，溝	Seats and groves for piston rings
F16J   9/00  Z	0	0	3J044	F16J   9/00	317	その他のもの	Others
F16J   9/02  \	1	1	3J044	F16J   9/02	67	Ｌ字断面リング	L-section rings
F16J   9/04  \	1	1	3J044	F16J   9/04	26	ら旋リング	Helical rings
F16J   9/06  \	1	1	3J044	F16J   9/06	18	リングを拡張する分離したばねを用いるもの；そのためのばね	using separate springs expanding the rings; Springs therefor
F16J   9/06  A	1	0	3J044	F16J   9/06	253	コイルばねによるもの	By coil springs
F16J   9/06  B	1	0	3J044	F16J   9/06	681	サイドレ−ルとエキスパンダの組合せリング	Combined rings with side rails and expanders
F16J   9/06  Z	1	0	3J044	F16J   9/06	344	その他のもの	Others
F16J   9/08  \	1	1	3J044	F16J   9/08	122	媒介物の圧力により得られた張力をもつもの	with expansion obtained by pressure of the medium
F16J   9/10  \	1	1	3J044	F16J   9/10	164	リングを調整するための特殊部材	Special members for adjusting the rings
F16J   9/12  \	1	1	3J044	F16J   9/12	122	細部	Details
F16J   9/14  \	2	2	3J044	F16J   9/14	258	接合部の密閉	Joint-closures
F16J   9/16  \	3	3	3J044	F16J   9/16	365	リングを重ねることにより得られるもの	obtained by stacking of rings
F16J   9/18  \	3	3	3J044	F16J   9/18	70	分離したブリッジ部材をもつもの	with separate bridge-elements
F16J   9/20  \	2	2	3J044	F16J   9/20	1029	特殊な断面を有するリング（Ｌ字断面リングＦ１６Ｊ９／０２）；油掻きリング	Rings with special cross-section (L-section rings F16J 9/02); Oil-scraping rings
F16J   9/22  \	2	2	3J044	F16J   9/22	92	みぞまたは類似の座の摩滅を防止するためのリング	Rings for preventing wear of grooves or like seatings
F16J   9/24  \	2	2	3J044	F16J   9/24	123	みぞ内のリングの回転を防止する部材	Members preventing rotation of rings in grooves
F16J   9/26  \	1	1	3J044	F16J   9/26	47	特殊な材料の使用によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the use of particular materials [3]
F16J   9/26  A	1	0	3J044	F16J   9/26	96	焼結金属によるもの	By  sintered metals
F16J   9/26  B	1	0	3J044	F16J   9/26	236	異なる材料を組合わせ配置したもの〔Ｃ，Ｄが優先〕	Arranged by combining dissimilar materials (C and D take precedence.)
F16J   9/26  C	1	0	3J044	F16J   9/26	1141	表面を被覆・処理するもの	Surface coatings and treatments
F16J   9/26  D	1	1	3J044	F16J   9/26	240	溶射法によるもの	By flame spraying methods
F16J   9/26  Z	1	0	3J044	F16J   9/26	274	その他のもの	Others
F16J   9/28  \	2	2	3J044	F16J   9/28	374	非金属材料［３］	of non-metals [3]
F16J  10/00  \	0	0	3J044	F16J  10/00	17	機関または類似のシリンダ（圧力容器一般Ｆ１６Ｊ１２／００；機関または特定の種類の他の装置のためのシリンダは，適切なサブクラス，例．燃焼機関用Ｆ０２Ｆ，参照）；中空体，例．円筒体，に特徴あるもの一般［３］	Engine or like cylinders (pressure vessels in general F16J 12/00; cylinders for engines or other apparatus of particular kinds, <u>see</u> the appropriate subclasses, e.g. for combustion engines F02F); Features of hollow, e.g. cylindrical, bodies in general [3]
F16J  10/00  A	0	0	3J044	F16J  10/00	284	素材に特徴を有するもの	Characterized by materials
F16J  10/00  B	0	0	3J044	F16J  10/00	314	密閉〔シ−ル、蓋等〕方法に特徴を有するもの〔密封装置一般Ｆ１６Ｊ１５／００〕	Characterized by methods for sealing (seals, covers and the like )  (closure devices in general F16J15/00)
F16J  10/00  C	0	0	3J044	F16J  10/00	130	支持取付方法に特徴を有するもの	Characterized by methods for supporting and mounting
F16J  10/00  Z	0	0	3J044	F16J  10/00	607	その他のもの	Others
F16J  10/02  \	1	1	3J044	F16J  10/02	19	ピストンまたはプランジャの運動を受けるようになされたシリンダ［３］	Cylinders designed to receive moving pistons or plungers [3]
F16J  10/02  A	1	0	3J044	F16J  10/02	243	位置決め・回転防止手段を有するもの	With means for positioning and preventing rotating motions
F16J  10/02  Z	1	0	3J044	F16J  10/02	272	その他のもの	Others
F16J  10/04  \	2	2	3J044	F16J  10/04	1178	走行面；ライナ［３］	Running faces; Liners [3]
F16J  12/00  \	0	0	3J046	F16J  12/00	13	圧力容器一般（そのためのふたＦ１６Ｊ１３／００；特別な応用は関連のサブクラス参照，例．Ｂ０１Ｊ，Ｆ１７Ｃ，Ｇ２１Ｃ）［３］	Pressure vessels in general (covers therefor F16J 13/00; for particular applications, <u>see</u> the relevant subclasses, e.g. B01J, F17C, G21C) [3]
F16J  12/00  P	0	0	3J046	F16J  12/00	227	耐圧・補強構造に特徴を有するもの	Characterized by structures for pressure resistance and reinforcement
F16J  12/00  Q	0	1	3J046	F16J  12/00	60	プレストレスト圧力容器	Prestressed pressure vessels
F16J  12/00  B	0	1	3J046	F16J  12/00	469	多層圧力容器〔Ｑ優先〕	Multi-layered pressure vessels  (Q takes precedence.)
F16J  12/00  A	0	2	3J046	F16J  12/00	564	巻線型圧力容器	Winding coil type pressure vessels
F16J  12/00  C	0	0	3J046	F16J  12/00	269	素材に特徴を有するもの	Characterized by materials
F16J  12/00  D	0	0	3J046	F16J  12/00	629	密閉〔シ−ル・蓋等〕方法に特徴を有するもの〔Ｆ優先，密封装置一般Ｆ１６Ｊ１５／００〕	Characterized by sealing methods, e.g. seals, covers (F takes precedence, closure devices in general F16J15/00)
F16J  12/00  E	0	0	3J046	F16J  12/00	221	支持・取付方法に特徴を有するもの〔Ｆ優先〕	Characterized by methods for supporting and mounting (F takes precedence)
F16J  12/00  F	0	0	3J046	F16J  12/00	366	溶接・接着方法に特徴を有するもの〔溶接一般Ｂ２３Ｋ〕	Characterized by methods for welding and adhering (welding in general B23K)
F16J  12/00  G	0	0	3J046	F16J  12/00	169	安全装置を有するもの，例．防爆装置を有するもの	With safety devices, e.g. with blast prevention devices
F16J  12/00  Z	0	0	3J046	F16J  12/00	584	その他のもの	Others
F16J  13/00  \	0	0	3J046	F16J  13/00	145	圧力容器のふたまたは類似の閉鎖部材一般（機関または類似のシリンダ用Ｆ１６Ｊ１０／００；密封装置Ｆ１６Ｊ１５／０２；箱状容器のカバーＢ６５Ｄ４３／００；閉蓋部材の保持または安全装置Ｂ６５Ｄ４５／００；他に分類されない容器の閉蓋部材Ｂ６５Ｄ５１／００；大形容器の開口またはカバーＢ６５Ｄ９０／１０；大形容器のゲートまたは締切部材Ｂ６５Ｄ９０／５４；圧縮，液化または固化ガスの収容または貯蔵用容器用Ｆ１７Ｃ１３／０６；蒸気ボイラＦ２２Ｂ）	Covers or similar closure members for pressure vessels in general (for engine or like cylinders F16J 10/00; sealings F16J 15/02; covers for box-like containers B65D 43/00; devices for securing or retaining closure members B65D 45/00; closures for containers not otherwise provided for B65D 51/00; manholes, covers for large containers B65D 90/10; gates or closures for large containers B65D 90/54; for vessels for containing or storing compressed, liquefied or solidified gases F17C 13/06; steam boilers F22B)
F16J  13/02  \	1	1	3J046	F16J  13/02	731	分離できる密閉部材；しっかり密閉するための手段（Ｆ１６Ｊ１３／１６，Ｆ１６Ｊ１３／２２が優先）［３］	Detachable closure members; Means for tightening closures (F16J 13/16, F16J 13/22 take precedence) [3]
F16J  13/04  \	2	2	3J046	F16J  13/04	75	ブリッジ部材で取り付けられたもの	attached with a bridge member
F16J  13/06  \	2	2	3J046	F16J  13/06	168	円周上で押えるだけで取り付けられたもの	attached only by clamps along the circumference
F16J  13/08  \	2	2	3J046	F16J  13/08	73	部品がフレームの後に設けた１つ以上の部品により取り付けられたもの（ドアまたは窓用の類似の構造Ｅ０５Ｃ９／００）	attached by one or more members actuated to project behind a part or parts of the frame (similar constructions for doors or windows E05C 9/00)
F16J  13/10  \	2	2	3J046	F16J  13/10	4	分割されたリングのものにより取り付けられたもの	attached by means of a divided ring
F16J  13/10  A	2	0	3J046	F16J  13/10	43	シアキ−〔軸方向止めキ−〕をもつもの	With shear keys (preventing movement of axial direction)
F16J  13/10  B	2	0	3J046	F16J  13/10	74	フランジを締付けるもの	Fastening flange
F16J  13/10  Z	2	0	3J046	F16J  13/10	26	その他のもの	Others
F16J  13/12  \	2	2	3J046	F16J  13/12	17	ねじ山，中断されたねじ山，差し込みした密閉または類似のものによってくさび作用により取り付けられたもの	attached by wedging action by means of screw-thread, interrupted screw-thread, bayonet closure, or the like
F16J  13/12  A	2	0	3J046	F16J  13/12	310	ねじによるもの	By screws
F16J  13/12  B	2	0	3J046	F16J  13/12	106	バヨネツトによるもの	By bayonets
F16J  13/12  Z	2	0	3J046	F16J  13/12	51	その他のもの	Others
F16J  13/14  \	2	2	3J046	F16J  13/14	671	もっぱらばね作用または弾性作用により取り付けられたもの	attached exclusively by spring action or elastic action
F16J  13/16  \	1	1	3J046	F16J  13/16	218	枢軸された密閉（Ｆ１６Ｊ１３／２２が優先）［３］	Pivoted closures (F16J 13/22 takes precedence) [3]
F16J  13/18  \	2	2	3J046	F16J  13/18	119	フレームに直接枢軸されたもの	pivoted directly on the frame
F16J  13/20  \	2	2	3J046	F16J  13/20	40	揺動アーム上で自由に動く締め金具により取り付けられたもの	mounted by mobile fastening on swinging arms
F16J  13/22  \	1	1	3J046	F16J  13/22	172	開孔面に対して平行な動きをするもの［３］	with movement parallel to the plane of the opening [3]
F16J  13/24  \	1	1	3J046	F16J  13/24	176	安全装置をもつもの，例．圧力解放より先に開孔することを防ぐもの［３］	with safety devices, e.g. to prevent opening prior to pressure release [3]
F16J  15/00  \	0	0	3J040	F16J  15/00	45	密封装置［５］	Sealings (sealing arrangements for vehicle windows, windscreens, non-fixed roofs, doors, or similar devices B60J 10/00; sealing or packing elements for container closures B65D 53/00; sealing arrangements in rotary-piston machines or engines F01C 19/00; sealings in non-positive-displacement machines or engines F01D 11/00; arrangements of sealings in combustion engines F02F 11/00; sealing arrangements in rotary-piston pumps F04C 27/00; sealing lead-in or lead-through insulators H01B 17/30) [5]
F16J  15/00  A	0	0	3J040	F16J  15/00	94	静止面と運動面との密封を同時に行なうもの	Sealing stationary and moving planes simultaneously
F16J  15/00  B	0	0	3J040	F16J  15/00	474	パッキングの製造装置に関するもの	Relating to manufacturing equipment for packing
F16J  15/00  C	0	0	3J040	F16J  15/00	494	パッキングの装着装置に関するもの	Relating to mounting devices for packing
F16J  15/00  D	0	0	3J040	F16J  15/00	112	パッキングの取外し装置に関するもの	Relating to removing devices for packing
F16J  15/00  E	0	0	3J040	F16J  15/00	473	密封装置の試験または測定に関するもの，例．漏洩検出	Relating to testing or measuring of closure devices, e.g. detecting leaks
F16J  15/00  Z	0	0	3J040	F16J  15/00	230	その他のもの	Others
F16J  15/02  \	1	1	3J040	F16J  15/02	227	相対的に静止した表面間のもの（Ｆ１６Ｊ１５／４６，Ｆ１６Ｊ１５／４８が優先）	between relatively-stationary surfaces (F16J 15/46, F16J 15/48 take precedence)
F16J  15/04  \	2	2	3J040	F16J  15/04	8	表面間にパッキングを用いないもの，例．グランド面をもつもの，切断端部をもつもの	without packing between the surfaces, e.g. with ground surfaces, with cutting edge
F16J  15/04  A	2	0	3J040	F16J  15/04	83	表面間を永久的に接合するもの，例．かしめ，接着	Permanent connection by tangentially arranged means between surfaces, e.g. tightening or bonding
F16J  15/04  B	2	1	3J040	F16J  15/04	65	溶接によるもの	By welding
F16J  15/04  C	2	0	3J040	F16J  15/04	32	鋭利な縁をもつもの	With sharp edges
F16J  15/04  Z	2	0	3J040	F16J  15/04	174	その他のもの，例．磁着，植毛	Others, e.g. magnetic bonding or hair transplant.
F16J  15/06  \	2	2	3J040	F16J  15/06	29	密封表面間で圧縮された固体パッキングをもつもの	with solid packing compressed between sealing surfaces
F16J  15/06  A	2	0	3J040	F16J  15/06	340	形状，構造自体の特徴，例．複合材からなるもの	Characteristics of profiles and/or structures per se, e.g. comprised with composite members
F16J  15/06  C	2	1	3J040	F16J  15/06	357	Ｏリング	O rings
F16J  15/06  D	2	1	3J040	F16J  15/06	86	中空部を有するもの	With hollow parts
F16J  15/06  E	2	1	3J040	F16J  15/06	190	リップシ−ルに特徴のあるもの	Characterized by lip seals
F16J  15/06  F	2	1	3J040	F16J  15/06	110	突起を食い込ませるもの	Pressing into place with protruding tip
F16J  15/06  G	2	1	3J040	F16J  15/06	92	板縁に嵌合するもの	Clenching to the edges of plate
F16J  15/06  H	2	1	3J040	F16J  15/06	446	溝に嵌合するもの	Clenching to grooves
F16J  15/06  J	2	0	3J040	F16J  15/06	28	セミサ−キュラパッキン	Semi-circular packing
F16J  15/06  B	2	0	3J040	F16J  15/06	254	装置との関連に特徴〔Ａ優先〕	Characterized by relation with devices (A takes precedence.)
F16J  15/06  L	2	1	3J040	F16J  15/06	411	軸外周，管外周のシ−ル	Sealing periphery of axes and pipes
F16J  15/06  M	2	1	3J040	F16J  15/06	193	ボルトまわりのシ−ル	Sealing circumference of bolts
F16J  15/06  N	2	1	3J040	F16J  15/06	339	孔，開口の内周縁シ−ル〔Ｍ優先〕	Sealing internal edges of aperture or opening (M takes precedence.)
F16J  15/06  P	2	1	3J040	F16J  15/06	535	部材表面間に挟着されたシ−ル	Seals sandwiched between member faces
F16J  15/06  Z	2	0	3J040	F16J  15/06	390	その他のもの	Others
F16J  15/08  \	3	3	3J040	F16J  15/08	18	もっぱら金属パッキングをもつもの	with exclusively metal packing
F16J  15/08  A	3	0	3J040	F16J  15/08	282	形状，構造に特徴	Characterized by profiles and structures
F16J  15/08  D	3	1	3J040	F16J  15/08	99	皿ばね形金属パッキング	Metal packing of belleville spring type
F16J  15/08  E	3	1	3J040	F16J  15/08	198	Ｏリング状金属パッキング	Metal packing in O ring shape
F16J  15/08  G	3	1	3J040	F16J  15/08	123	喰い込み突起をもつ金属パッキング	Metal packing with protruding tips to press into place
F16J  15/08  H	3	1	3J040	F16J  15/08	446	薄い金属板から製作されたもの	Produced from metal laminae
F16J  15/08  J	3	1	3J040	F16J  15/08	220	複合材からなるもの	Consisting of composite members
F16J  15/08  K	3	1	3J040	F16J  15/08	136	表面凹溝に配置されたもの	Arranged in convex groves on surface
F16J  15/08  L	3	1	3J040	F16J  15/08	127	軸，管外周に配置されたもの	Arranged in periphery of axes and pipes
F16J  15/08  B	3	0	3J040	F16J  15/08	157	装置と関連するもの〔Ａ優先〕	Relating to devices (A takes precedence.)
F16J  15/08  F	3	1	3J040	F16J  15/08	386	シリンダガスケット〔内燃機関用Ｆ０２Ｆ１１／００〕	Cylinder gaskets (For internal combustion engines F02F11/00)
F16J  15/08  M	3	2	3J040	F16J  15/08	180	単一部材からなるもの	Comprising of one member
F16J  15/08  N	3	2	3J040	F16J  15/08	249	複合材料からなるもの	Consisting of composite materials
F16J  15/08  P	3	3	3J040	F16J  15/08	1124	薄い金属板の組合わせ	Combination of metal laminae
F16J  15/08  Q	3	3	3J040	F16J  15/08	516	被覆を施こしたもの	Coating treatment applied
F16J  15/08  R	3	2	3J040	F16J  15/08	260	グロメット部に特徴のあるもの	Characterized by grommets
F16J  15/08  T	3	1	3J040	F16J  15/08	70	軸，管外周に配置されたもの	Arranged in periphery of axes and pipes
F16J  15/08  C	3	0	3J040	F16J  15/08	182	材料	Materials
F16J  15/08  U	3	1	3J040	F16J  15/08	54	熱変形材料，例．バイメタル，を用いたもの	Thermally deformed materials, e.g. using bimetal
F16J  15/08  V	3	1	3J040	F16J  15/08	30	焼結金属	Sintered metals
F16J  15/08  Z	3	0	3J040	F16J  15/08	108	その他のもの	Others
F16J  15/10  \	3	3	3J040	F16J  15/10	62	非金属パッキングをもつもの	with non-metallic packing
F16J  15/10  A	3	0	3J040	F16J  15/10	1197	形状，構造自体に特徴のあるもの	Characterized by profiles and structures per se
F16J  15/10  B	3	1	3J040	F16J  15/10	330	位置決め締付部を備えるもの	Provided with tightening members for positioning
F16J  15/10  N	3	1	3J040	F16J  15/10	869	リップ形	Lip shape
F16J  15/10  P	3	1	3J040	F16J  15/10	385	中空部	Hollow members
F16J  15/10  C	3	1	3J040	F16J  15/10	1587	Ｏリング，Ｏリング状のもの	O ring or O ring shape
F16J  15/10  Q	3	1	3J040	F16J  15/10	112	テ−パ状シ−ル部	Taper type sealing members
F16J  15/10  M	3	1	3J040	F16J  15/10	74	渦巻形	Helical shape
F16J  15/10  R	3	1	3J040	F16J  15/10	191	突起を食い込ませるシ−ル	Seals to press into place with protruding tip
F16J  15/10  S	3	1	3J040	F16J  15/10	255	板縁嵌着	Clenching edges of plate
F16J  15/10  T	3	1	3J040	F16J  15/10	1526	凹溝嵌合	Clenching grooves
F16J  15/10  U	3	1	3J040	F16J  15/10	874	孔，穴の周囲におけるシ−ル	Sealing periphery of apertures or openings
F16J  15/10  L	3	2	3J040	F16J  15/10	1329	管用シ−ル〔管継手の密封Ｆ１６Ｌ〕	Seals for pipes (sealing pipe fittings F16L)
F16J  15/10  K	3	2	3J040	F16J  15/10	582	締結ねじ部用シ−ル	Seals for connecting screw part
F16J  15/10  J	3	2	3J040	F16J  15/10	166	拡径するもの	Expanding bore
F16J  15/10  D	3	0	3J040	F16J  15/10	947	装置と関連するもの〔Ａ優先〕	Relating to devices (A takes precedence.)
F16J  15/10  F	3	0	3J040	F16J  15/10	514	材料，例．木材，天然繊維，皮革	Materials, e.g. wood, natural fibre, leather
F16J  15/10  V	3	1	3J040	F16J  15/10	186	膨潤性材料〔最優先〕	Swelling materials (the highest precedence)
F16J  15/10  H	3	1	3J040	F16J  15/10	282	粘着性作用をもつもの	With adhesive actions
F16J  15/10  W	3	1	3J040	F16J  15/10	529	無機材料，例．石綿主体，ガラス繊維，炭素繊維	Inorganic materials, e.g. predominantly asbestos materials, glass fibres, carbon fibres
F16J  15/10  X	3	1	3J040	F16J  15/10	842	有機材料	Organic materials
F16J  15/10  G	3	2	3J040	F16J  15/10	607	弗素樹脂使用	Using fluorine resin
F16J  15/10  Y	3	2	3J040	F16J  15/10	1342	ゴム主体	Materials comprised with predominantly rubber
F16J  15/10  Z	3	0	3J040	F16J  15/10	365	その他のもの	Others
F16J  15/12  \	4	4	3J040	F16J  15/12	23	金属補強または被覆をもつもの	with metal reinforcement or covering
F16J  15/12  A	4	0	3J040	F16J  15/12	297	金属芯材，例．非平板材	Metal core members, e.g. non-flat plate
F16J  15/12  F	4	1	3J040	F16J  15/12	535	板金製平板芯材をもつもの	Containing flat plate core members made of metal sheet
F16J  15/12  G	4	1	3J040	F16J  15/12	229	金属線材製芯材をもつもの〔コイルスプリングも含む〕	Containing core member made of metal wires (including coil springs)
F16J  15/12  H	4	1	3J040	F16J  15/12	212	綱目材，例．金綱，メッシュ	Meshed members, e.g. wire netting, mesh
F16J  15/12  B	4	1	3J040	F16J  15/12	233	渦巻型	Helical shapes
F16J  15/12  C	4	1	3J040	F16J  15/12	302	マグネットパッキン	Magnet packing
F16J  15/12  D	4	0	3J040	F16J  15/12	268	金属被覆	Metal coatings
F16J  15/12  E	4	0	3J040	F16J  15/12	393	シリンダガスケット用，例．複合材	For cylinder gaskets, e.g. composite member
F16J  15/12  J	4	1	3J040	F16J  15/12	153	金属芯材，例．石綿，金属箔	Metal core materials, e.g. asbestos, metal coating core material.
F16J  15/12  K	4	2	3J040	F16J  15/12	216	板金製芯材をもつもの	Containing metal cores made of metal sheet
F16J  15/12  L	4	2	3J040	F16J  15/12	17	金属線製芯材をもつもの	Containing cores made of metal wires
F16J  15/12  M	4	2	3J040	F16J  15/12	33	合成樹脂母材	Materials being base synthetic resin
F16J  15/12  N	4	2	3J040	F16J  15/12	62	ゴム母材	Materials being base rubber
F16J  15/12  P	4	1	3J040	F16J  15/12	80	金属被覆	Metal coatings
F16J  15/12  Z	4	0	3J040	F16J  15/12	214	その他のもの	Others
F16J  15/14  \	2	2	3J040	F16J  15/14	27	粒状材料，可塑性材料または流体手段によるもの	by means of granular or plastic material, or fluid
F16J  15/14  A	2	0	3J040	F16J  15/14	113	液体封入パッキングに関するもの「図」	Relating to liquid seal packing [figure]
F16J  15/14  B	2	0	3J040	F16J  15/14	191	発泡材を用いたもの	Using foamed materials
F16J  15/14  C	2	0	3J040	F16J  15/14	756	硬化する材料を用いたもの	Using hardening materials
F16J  15/14  D	2	0	3J040	F16J  15/14	546	液状材料を用いたもの	Using sol materials
F16J  15/14  E	2	0	3J040	F16J  15/14	39	粒状材料を用いたもの「図」	Using granular materials "[figure]"
F16J  15/14  F	2	0	3J040	F16J  15/14	66	フリ−ズシ−ルに関するもの「図」	Relating to freezing seals [figure]
F16J  15/14  G	2	0	3J040	F16J  15/14	108	液体を用いたもの「図」	Using liquid  [figure]
F16J  15/14  Z	2	0	3J040	F16J  15/14	137	その他	Others
F16J  15/16  \	1	1	3J043	F16J  15/16	28	相対的に運動している表面間のもの（Ｆ１６Ｊ１５／５０，Ｆ１６Ｊ１５／５２が優先；ベローズピストンＦ１６Ｊ３／０６；類似の構造のピストンリングまたはリング密封装置Ｆ１６Ｊ９／００）［２］	between relatively-moving surfaces (F16J 15/50, F16J 15/52 take precedence; bellows pistons F16J 3/06; piston-rings or ring sealings of similar construction in general F16J 9/00; spindle sealings for valves F16K 41/00) [2]
F16J  15/16  A	1	0	3J043	F16J  15/16	670	直線摺動用のもの（Ｆ１６Ｊ１５／１６Ｃ〜Ｅが優先）	For linear sliding motions (C, D and E take precedent)
F16J  15/16  B	1	0	3J043	F16J  15/16	1221	回転摺動用のもの（Ｆ１６Ｊ１５／１６Ｃ〜Ｅが優先）	For sliding motions with rotary movement (C, D and E take precedent)
F16J  15/16  C	1	0	3J043	F16J  15/16	41	帯状材を密封するもの	Sealing strips
F16J  15/16  D	1	0	3J043	F16J  15/16	130	棒状体が板状体を貫通する部分を密封するもの	Sealing the place where axial member penetrating through plate member
F16J  15/16  E	1	0	3J043	F16J  15/16	304	複数の密封手段を併用するもの，例．オイルシールとメカニカルシールとを併用するもの	Using multiple sealing means together, e.g. using both oil seal and mechanical seal
F16J  15/16  Z	1	0	3J043	F16J  15/16	360	その他	Others
F16J  15/18  \	2	2	3J043	F16J  15/18	12	弾性または可塑性パッキングのための詰物箱をもつもの	with stuffing-boxes for elastic or plastic packings
F16J  15/18  A	2	0	3J043	F16J  15/18	1069	直線摺動用のもの	For linear sliding motions
F16J  15/18  B	2	1	3J043	F16J  15/18	360	Ｏリングを用いたもの	Using O rings
F16J  15/18  C	2	0	3J043	F16J  15/18	1133	回転摺動用のもの	For sliding motions with rotary movement
F16J  15/18  D	2	1	3J043	F16J  15/18	278	Ｏリングを用いたもの	Using O ring
F16J  15/18  E	2	0	3J043	F16J  15/18	425	枢着ピン部用のもの，例．履帯	for pivot pin sections
F16J  15/18  Z	2	0	3J043	F16J  15/18	181	その他	Others
F16J  15/20  \	3	3	3J043	F16J  15/20	441	そのためのパッキング材料	Packing materials therefor
F16J  15/22  \	4	4	3J043	F16J  15/22	643	撚線，ロープ，糸，リボンまたは同様の形状に形成したもの	shaped as strands, ropes, threads, ribbons, or the like
F16J  15/24  \	3	3	3J043	F16J  15/24	35	半径方向にまたは軸方向に圧縮したパッキングをもつもの	with radially or tangentially compressed packing
F16J  15/24  A	3	0	3J043	F16J  15/24	439	半径方向に圧縮したパッキングをもつもの	Containing compressed packing to radius direction
F16J  15/24  Z	3	0	3J043	F16J  15/24	777	その他	Others
F16J  15/26  \	2	2	3J043	F16J  15/26	383	剛体密封リング用詰物箱をもつもの	with stuffing-boxes for rigid sealing rings
F16J  15/28  \	3	3	3J043	F16J  15/28	235	金属製密封リングをもつもの	with sealing rings made of metal
F16J  15/30  \	3	3	3J043	F16J  15/30	96	炭素製密封リングをもつもの	with sealing rings made of carbon
F16J  15/32  \	2	2	3J043	F16J  15/32	4020	弾性密封装置をもつもの，例．Ｏリング［１，２０１６．０１］	with elastic sealing lip
F16J  15/3204  \	3	3	3J006	F16J  15/3204	265	少なくとも１つのリップをもつもの［２０１６．０１］	with at least one lip [2016.01]
F16J  15/3204 101 \	4	4	3J006	F16J  15/3204	2001	往復動する表面間に設けられたもの	established between surfaces making reciprocating motion
F16J  15/3204 201 \	4	4	3J006	F16J  15/3204	4627	回動する表面間に設けられたもの	established between surfaces making rotating motion
F16J  15/3204 301 \	4	4	3J006	F16J  15/3204	236	上記以外の運動をする表面間に設けられたもの	established between surfaces making other motion
F16J  15/3208  \	4	4	3J006	F16J  15/3208	1116	張力要素をもつもの，例．弾性リング［２０１６．０１］	provided with tension elements, e.g. elastic rings [2016.01]
F16J  15/3212  \	5	5	3J006	F16J  15/3212	811	金属バネをもつもの［２０１６．０１］	with metal springs [2016.01]
F16J  15/3216  \	4	4	3J006	F16J  15/3216	14	表面と平行な方向に支持されるもの［２０１６．０１］	supported in a direction parallel to the surfaces [2016.01]
F16J  15/322  \	4	4	3J006	F16J  15/322	38	表面と垂直な方向に支持されるもの［２０１６．０１］	supported in a direction perpendicular to the surfaces [2016.01]
F16J  15/3224  \	4	4	3J006	F16J  15/3224	346	表面間の距離の変動または配置のずれを調節できるもの，例．偏心または角度のずれの欠陥を補償できるもの［２０１６．０１］	capable of accommodating changes in distances or misalignment between the surfaces, e.g. able to compensate for defaults of eccentricity or angular deviations [2016.01]
F16J  15/3228  \	4	4	3J006	F16J  15/3228	89	平坦なリングを変形することにより形成するもの［２０１６．０１］	formed by deforming a flat ring [2016.01]
F16J  15/3232  \	4	4	3J006	F16J  15/3232	75	２以上のリップを有するもの［２０１６．０１］	having two or more lips [2016.01]
F16J  15/3232 101 \	5	5	3J006	F16J  15/3232	1183	往復動する表面間に設けられたもの	established between surfaces making reciprocating motion
F16J  15/3232 201 \	5	5	3J006	F16J  15/3232	3441	回動する表面間に設けられたもの	established between surfaces making rotating motion
F16J  15/3232 301 \	5	5	3J006	F16J  15/3232	150	上記以外の運動をする表面間に設けられたもの	established between surfaces making other motion
F16J  15/3236  \	5	5	3J006	F16J  15/3236	1555	各表面に少なくとも１つのリップを有するもの，例．Ｕカップパッキン［２０１６．０１］	with at least one lip for each surface, e.g. U-cup packings [2016.01]
F16J  15/324  \	3	3	3J043	F16J  15/324	1229	密封それ自体の潤滑または冷却のための装置［２０１６．０１］	Arrangements for lubrication or cooling of the sealing itself [2016.01]
F16J  15/3244  \	3	3	3J043	F16J  15/3244	768	ハイドロダイナミックポンプ作用をもつもの［２０１６．０１］	with hydrodynamic pumping action [2016.01]
F16J  15/3248  \	3	3	3J043	F16J  15/3248	142	ケーシングまたは支持部をもつもの［２０１６．０１］	provided with casings or supports [2016.01]
F16J  15/3252  \	4	4	3J043	F16J  15/3252	2191	剛性ケーシングまたは剛性支持部をもつもの［２０１６．０１］	with rigid casings or supports [2016.01]
F16J  15/3256  \	5	5	3J043	F16J  15/3256	554	各表面に１つ取付られた２つのケーシングまたは支持要素から構成されるもの，例．カートリッジ型またはカセット型［２０１６．０１］	comprising two casing or support elements, one attached to each surface, e.g. cartridge or cassette seals [2016.01]
F16J  15/326  \	6	6	3J043	F16J  15/326	195	２つの要素の相対的な回転を検出または測定するための手段をもつもの［２０１６．０１］	with means for detecting or measuring relative rotation of the two elements [2016.01]
F16J  15/3264  \	6	6	3J043	F16J  15/3264	170	２つの要素が相互に他方から分離可能なもの［２０１６．０１］	the elements being separable from each other [2016.01]
F16J  15/3268  \	3	3	3J043	F16J  15/3268	1443	シールリングの取付［２０１６．０１］	Mounting of sealing rings [2016.01]
F16J  15/3272  \	4	4	3J043	F16J  15/3272	617	割れ目または開口部をもつリング，例．軸端以外から軸への取付を可能にするため［２０１６．０１］	the rings having a break or opening, e.g. to enable mounting on a shaft otherwise than from a shaft end [2016.01]
F16J  15/3276  \	4	4	3J043	F16J  15/3276	636	シーリングまたはそのケーシングもしくは支持部と，それが取付されている表面との間に追加的な静止表面間密封を伴うもの［２０１６．０１］	with additional static sealing between the sealing, or its casing or support, and the surface on which it is mounted [2016.01]
F16J  15/328  \	3	3	3J043	F16J  15/328	623	弾性シーリングのために特に適合した製造方法（型成形Ｂ２９Ｃ）［２０１６．０１］	Manufacturing methods specially adapted for elastic sealings(moulding B29C) [2016.01]
F16J  15/3284  \	3	3	3J043	F16J  15/3284	1345	それらの構造により特徴づけられるもの；材料の選択［２０１６．０１］	characterised by their structure; Selection of materials [2016.01]
F16J  15/3288  \	4	4	3J043	F16J  15/3288	366	フィラメント構造，例．ブラシシール［２０１６．０１］	Filamentary structures, e.g. brush seals [2016.01]
F16J  15/3292  \	4	4	3J043	F16J  15/3292	242	層状構造［２０１６．０１］	Lamellar structures [2016.01]
F16J  15/3296  \	3	3	3J043	F16J  15/3296	190	弾性シーリングの状態または作動を監視するための装置（Ｆ１６Ｊ１５／３２６が優先）；弾性シーリングを制御するための装置，例．それらの形状または剛性の制御［２０１６．０１］	Arrangements for monitoring the condition or operation of elastic sealings(F16J15/326 takes precedence);Arrangements for control of elastic sealings, e.g. of their geometry or stiffness [2016.01]
F16J  15/34  \	2	2	3J041	F16J  15/34	36	１つの部材に多少半径方向の面に対して押しつけられたスリップリングをもつもの	with slip-ring pressed against a more or less radial face on one member
F16J  15/34  A	2	0	3J041	F16J  15/34	517	フロ−ティング式のもの「図」	Of floating [figure]
F16J  15/34  B	2	0	3J041	F16J  15/34	576	複式型のもの〔潤滑，冷却に関するものＨ〕「図」	Of multiple type (H for relating to lubrication and refrigeration) [figure]
F16J  15/34  C	2	0	3J041	F16J  15/34	337	密封面が非接触であるもの	Sealing surface being  non-contacted
F16J  15/34  D	2	0	3J041	F16J  15/34	129	中間密封リングをもつもの「図」	Containing intermediate seal ring [figure]
F16J  15/34  E	2	0	3J041	F16J  15/34	183	密封リングが分割型であるもの	Splitting type of seal ring
F16J  15/34  F	2	0	3J041	F16J  15/34	678	密封リングの材質に関するもの〔フロ−ティング式のものＡ〕	Relating to quality of seal ring (A for floating type)
F16J  15/34  G	2	0	3J041	F16J  15/34	657	密封リングの端面形状に関するもの〔フロ−ティング式のものＡ〕	Relating to end surface profiles of seal ring (A for floating type)
F16J  15/34  H	2	0	3J041	F16J  15/34	842	潤滑，冷却に関するもの	Relating to lubrication and refrigeration
F16J  15/34  J	2	1	3J041	F16J  15/34	183	複式型のもの	Of multiple type
F16J  15/34  K	2	0	3J041	F16J  15/34	1155	固定側密封リングが軸方向に押圧されているもの	Seal rings on the fixed side being pressed to axial direction
F16J  15/34  L	2	0	3J041	F16J  15/34	312	固定側密封リングのハウジングへの支持、取付け・取外しに関するもの	Relating to supporting, mounting and removing the housing of seal rings on the fixed side
F16J  15/34  Z	2	0	3J041	F16J  15/34	1957	その他	Others
F16J  15/36  \	3	3	3J041	F16J  15/36	18	その他の部材にダイアフラムにより連結されたもの	connected by a diaphragm to the other member
F16J  15/36  A	3	0	3J041	F16J  15/36	27	潤滑、冷却に関するもの	Relating to lubrication and refrigeration
F16J  15/36  Z	3	0	3J041	F16J  15/36	313	その他	Others
F16J  15/38  \	3	3	3J041	F16J  15/38	214	パッキングにより密封されたもの［２］	sealed by a packing [2]
F16J  15/40  \	2	2	3J042	F16J  15/40	30	流体によるもの	by means of fluid
F16J  15/40  B	2	0	3J042	F16J  15/40	357	フロ−トリングを用いるもの	Using float ring
F16J  15/40  C	2	0	3J042	F16J  15/40	94	ねじポンプ作用部をもつもの	With screw operated pump member
F16J  15/40  Z	2	0	3J042	F16J  15/40	1402	その他	Others
F16J  15/42  \	3	3	3J042	F16J  15/42	75	遠心力により密封位置に保持されたもの	kept in sealing position by centrifugal force
F16J  15/43  \	3	3	3J042	F16J  15/43	1199	磁力により密封状態に保つもの［６］	kept in sealing position by magnetic force [6]
F16J  15/44  \	1	1	3J042	F16J  15/44	10	非接触パッキング	Free-space packings
F16J  15/44  A	1	0	3J042	F16J  15/44	86	ハニカム状構造をもつもの	With honeycomb structure
F16J  15/44  B	1	0	3J042	F16J  15/44	302	ねじポンプ作用をもつもの	With screw operated pump member
F16J  15/44  C	1	0	3J042	F16J  15/44	156	フロ−トリングを用いるもの	Using float rings
F16J  15/44  Z	1	0	3J042	F16J  15/44	316	その他	Others
F16J  15/447  \	2	2	3J042	F16J  15/447	2812	ラビリンスパッキン［３］	Labyrinth packings [3]
F16J  15/453  \	3	3	3J042	F16J  15/453	151	特殊な材料を使用することによって特徴づけられたもの［３］	characterised by the use of particular materials [3]
F16J  15/46  \	1	1	3J043	F16J  15/46	801	流体圧により空間に拡張または押しつけられたパッキングをもつもの，例．膨脹可能パッキング（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；管継ぎ手に特に適合するものＦ１６Ｌ）	with packing ring expanded or pressed into place by fluid pressure, e.g. inflatable packings (connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00; specially adapted for tube connections F16L)
F16J  15/48  \	2	2	3J043	F16J  15/48	245	密封される部材内で圧力の影響を受けるもの	influenced by the pressure within the member to be sealed
F16J  15/50  \	1	1	3J043	F16J  15/50	105	相対的に運動可能な部材間で，相対的に運動する表面を持たない密封部材によるもの，例．壁の中を通して運動を伝達するための流体漏れ防止密封装置	between relatively-movable members, by means of a sealing without relatively-moving surfaces, e.g. fluid-tight sealings for transmitting motion through a wall
F16J  15/52  \	2	2	3J043	F16J  15/52	49	密封ベローズまたはダイアフラムによるもの（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００）	by means of sealing bellows or diaphragms (connection of valves to inflatable elastic bodies B60C 29/00)
F16J  15/52  A	2	0	3J043	F16J  15/52	261	揺動型制御レバ−用〔制御機構一般Ｇ０５Ｇ；変速機制御装置の操作手段Ｂ６０Ｋ２０／０２〕	For oscillation type control lever (control mechanism in general G05G; operational means for transmission  control devices B60K20/02)
F16J  15/52  B	2	0	3J043	F16J  15/52	765	玉継手用〔玉継手Ｆ１６Ｃ１１／０６；Ａが優先〕	For ball joints (for ball joints F16C11/06; A takes precedent)
F16J  15/52  C	2	0	3J043	F16J  15/52	1477	回転運動伝達型自在継手用〔回転運動伝達型自在継手Ｆ１６Ｄ３／００〕	For universal joints to transmit the rotary motions (universal joints to transmit rotary motions F16D3/00)
F16J  15/52  D	2	1	3J043	F16J  15/52	62	ギヤカップリング用	For gear coupling
F16J  15/52  Z	2	0	3J043	F16J  15/52	1760	その他	Others
F16J  15/53  \	1	1	3J043	F16J  15/53	78	磁気手段を用いるもの［６］	using magnetic means [6]
F16J  15/54  \	1	1	3J042	F16J  15/54	735	回転軸用の他の密封装置	Other sealings for rotating shafts
F16J  15/56  \	1	1	3J042	F16J  15/56	155	往復動ロッド用の他の密封装置	Other sealings for reciprocating rods
