C10N  10/00		金属自体，または化合物中に存在する金属［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては，周期表に従って金属をインデキシングすべきである。［２０１０．０１］	Metal present as such or in compounds; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, metals should be indexed according to their group of the Periodic Table.</li></ul>	96
C10N  10/02	・	第１族または第１１族［４］	Groups 1 or 11	3387
C10N  10/04	・	第２族または第１２族［４］	Groups 2 or 12	4644
C10N  10/06	・	第３族または第１３族［４］	Groups 3 or 13	1163
C10N  10/08	・	第４族または第１４族［４］	Groups 4 or 14	1069
C10N  10/10	・	第５族または第１５族［４］	Groups 5 or 15	367
C10N  10/12	・	第６族または第１６族［４］	Groups 6 or 16	2329
C10N  10/14	・	第７族［４］	Group 7	266
C10N  10/16	・	第８族，第９族または第１０族［４］	Groups 8, 9 or 10	911
C10N  20/00		潤滑組成物の成分の特定の物理的性質［４］	Specified physical properties of component of lubricating compositions	4337
C10N  20/02	・	粘度；粘度指数［４］	Viscosity; Viscosity index	5272
C10N  20/04	・	分子量；分子量分布［４］	Molecular weight; Molecular weight distribution	2626
C10N  20/06	・	特別な形状または大きさを有する粒子［４］	Particles of special shape or size	2479
C10N  30/00		潤滑組成物を特徴づける添加剤，例．多機能性添加剤，によって改良された特定の物理的または化学的性質［４］	Specified physical or chemical property which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives	7962
C10N  30/02	・	流動点；粘度指数［４］	Pour-point; Viscosity index	5649
C10N  30/04	・	清浄または分散性［４］	Detergent or dispersant property	7399
C10N  30/06	・	油性；油膜強度；耐摩耗性；耐極圧性［４］	Oiliness; Film-strength; Anti-wear; Resistance to extreme pressure	23730
C10N  30/08	・	耐極温性［４］	Resistance to extreme temperature	6841
C10N  30/10	・	酸化の抑制，例．抗酸化剤［４］	Inhibition of oxidation, e.g. anti-oxidants	8284
C10N  30/12	・	腐食の抑制，例．防錆剤，防食剤［４］	Inhibition of corrosion, e.g. anti-rust agents, anti-corrosives	10819
C10N  30/14	・	金属の不活性化［４］	Metal deactivation	384
C10N  30/16	・	防腐敗性；殺微生物性［４］	Antiseptic; Biocidal	1446
C10N  30/18	・	消泡性［４］	Anti-foaming property	1889
C10N  30/20	・	色彩，例．染料［４］	Colour, e.g. dyes	203
C10N  40/00		潤滑組成物が意図する特定の使用または応用［４］	Specified use or application for which the lubricating composition is intended	2418
C10N  40/02	・	軸受［４］	Bearings	5534
C10N  40/04	・	油浴；ギヤボックス；自動変速機；トラクションドライブ［４］	Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives	5096
C10N  40/06	・	機器またはその他の精密機械，例．防振油［４］	Instruments or other precision apparatus, e.g. damping fluids	966
C10N  40/08	・	作動液，例．ブレーキ液［４］	Hydraulic fluids, e.g. brake-fluids	3700
C10N  40/10	・	ランニングインオイル［４］	Running-in oil	110
C10N  40/12	・	ガスタービン［４］	Gas-turbines	691
C10N  40/13	・・	航空機タービン［５］	Aircraft turbines	67
C10N  40/14	・	電気的または磁気的用途［４］	Electric or magnetic purposes	1329
C10N  40/16	・・	誘電的；絶縁油［４］	dielectric; Insulating oil	1241
C10N  40/18	・・	磁気テープまたはディスクへの記録に関連した［４］	in connection with recordings on magnetic tape or disc	2943
C10N  40/20	・	金属加工［４］	Metal working	2348
C10N  40/22	・・	材料の本質的除去をともなうもの［４］	with essential removal of material	4276
C10N  40/24	・・	材料の本質的除去をともなわないもの；パンチング［４］	without essential removal of material; Punching metal	5068
C10N  40/25	・	内燃機関［５］	Internal-combustion engines	6643
C10N  40/26	・・	２サイクル［４，５］	Two-stroke	308
C10N  40/28	・・	ロータリー［４，５］	Rotary	20
C10N  40/30	・	冷凍機用潤滑剤［５］	Refrigerator lubricant	2681
C10N  40/32	・	ワイヤ，ロープまたはケーブル用潤滑剤［５］	Wire, rope or cable lubricants	496
C10N  40/34	・	潤滑シール材［５］	Lubricating-sealants	446
C10N  40/36	・	離型剤［５］	Release agents	1296
C10N  50/00		潤滑される材料に使用されている潤滑剤の形態［４］	Form in which the lubricant is applied to the material being lubricated	445
C10N  50/02	・	後で蒸発して潤滑剤塗布層を残すような担体に溶解または懸濁させたもの［４］	dissolved or suspended in a carrier which subsequently evaporates to leave a lubricant coating	1302
C10N  50/04	・	エーロゾル［４］	Aerosol	142
C10N  50/06	・	少なくとも使用条件の間はガス相［４］	Gaseous phase, at least during working conditions	67
C10N  50/08	・	固体［４］	solid	2474
C10N  50/10	・	半固体；グリース状［４］	semi-solid; greasy	5429
C10N  60/00		潤滑組成物の構成成分の化学的後処理［４］	Chemical after-treatment of the constituents of the lubricating composition	256
C10N  60/02	・	還元，例．水素添加［４］	Reduction, e.g. hydrogenation	344
C10N  60/04	・	酸化，例．オゾン化［４］	Oxidation, e.g. ozonisation	88
C10N  60/06	・	エポキシドによる［４］	by epoxides	36
C10N  60/08	・	ハロゲン化［４］	Halogenation	28
C10N  60/10	・	硫黄またはいおう含有化合物による［４］	by sulfur or a compound containing sulfur	168
C10N  60/12	・	りんまたはりん含有化合物，例．ＰｘＳｙ，による［４］	by phosphorus or a compound containing phosphorus, e.g. P<sub>x</sub>S<sub>y</sub>	63
C10N  60/14	・	ほう素またはほう素含有化合物による［４］	by boron or a compound containing boron	303
C10N  70/00		特別な調製方法［４］	Special methods of preparation	2541
C10N  80/00		潤滑化される材料に対する特殊な前処理，例．金属のリン酸塩処理またはクロム酸塩処理［４］	Special pretreatment of the material to be lubricated, e.g. phosphatising or chromatising of a metal	377
