H03C   1/00		振幅変調（Ｈ０３Ｃ５／００，Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Amplitude modulation(<b>H03C5/00</b>, <b>H03C7/00</b> take precedence)	1004
H03C   1/02	・	細部	Details	324
H03C   1/04	・・	角度変調分を低減させるための変調段に存在する手段または変調段と組み合わせられた手段	Means in, or combined with, modulating stage for reducing angle modulation	84
H03C   1/06	・・	帰還などによりひずみを低減し，２種以上の変調器にあきらかに適用しうる変調器の変形	Modifications of modulator to reduce distortion, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator	349
H03C   1/08	・	可変インピーダンス素子によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６〜Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of variable impedance element(<b>H03C1/28 to H03C1/34</b> , <b>H03C1/46 to H03C1/52</b> , <b>H03C1/62</b> take precedence)	86
H03C   1/10	・・	その素子が電流制御インダクタであるもの	the element being a current-dependent inductor	213
H03C   1/12	・・	その素子が電圧制御コンデンサであるもの	the element being a voltage-dependent capacitor	34
H03C   1/14	・・	その素子がダイオードであるもの	the element being a diode	141
H03C   1/16	・	少なくとも３個の電極を有する電子管によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／５０，Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of discharge device having at least three electrodes(<b>H03C1/28 to H03C1/34</b> , <b>H03C1/50</b>, <b>H03C1/52</b>, <b>H03C1/62</b> take precedence)	174
H03C   1/18	・・	搬送波が制御格子へ加えられるもの	carrier applied to control grid	8
H03C   1/20	・・・	変調信号が陽極へ加えられるもの	modulating signal applied to anode	204
H03C   1/22	・・・	変調信号が同じ格子へ加えられるもの	modulating signal applied to same grid	201
H03C   1/24	・・・	変調信号が別個の格子へ加えられるもの	modulating signal applied to different grid	99
H03C   1/26	・・・	変調信号が陰極へ加えられるもの	modulating signal applied to cathode	34
H03C   1/28	・	電子走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube	26
H03C   1/30	・・	マグネトロンによるもの	by means of a magnetron	58
H03C   1/32	・	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube	24
H03C   1/34	・	感光素子によるもの	by means of light-sensitive element	77
H03C   1/36	・	少なくとも３個の電極を有する半導体素子によるもの（Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／５０，Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of semiconductor device having at least three electrodes(<b>H03C1/34</b>, <b>H03C1/50</b>, <b>H03C1/52</b>, <b>H03C1/62</b> take precedence)	449
H03C   1/38	・・	搬送波がトランジスタのベースに加えられるもの	carrier applied to base of a transistor	19
H03C   1/40	・・・	変調信号がコレクタに加えられるもの	modulating signal applied to collector	30
H03C   1/42	・・・	変調信号がベースに加えられるもの	modulating signal applied to base	56
H03C   1/44	・・・	変調信号がエミッタに加えられるもの	modulating signal applied to emitter	24
H03C   1/46	・	機械的に駆動されるまたは音響的に駆動される部品をそなえた変調器	Modulators with mechanically-driven or acoustically-driven parts	84
H03C   1/48	・	ホール効果素子によるもの	by means of Hall-effect devices	40
H03C   1/50	・	角度変調の振幅変調への変換によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	by converting angle modulation to amplitude modulation(<b>H03C1/28 to H03C1/34</b> , <b>H03C1/46</b>, <b>H03C1/48</b> take precedence)	178
H03C   1/52	・	搬送波または一方の側帯波が完全にまたは部分的に抑圧される変調器（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	Modulators in which carrier or one sideband is wholly or partially suppressed(<b>H03C1/28 to H03C1/34</b> , <b>H03C1/46</b>, <b>H03C1/48</b> take precedence)	595
H03C   1/54	・・	平衡変調器，例．ブリッジ型，リング型または２重平衡型	Balanced modulators, e.g. bridge type, ring type or double balanced type	778
H03C   1/56	・・・	可変２端子素子のみを包含するもの	comprising variable two-pole elements only	32
H03C   1/58	・・・・	ダイオードを包含するもの	comprising diodes	447
H03C   1/60	・・	一方の側帯波が完全にまたは部分的に抑圧されるもの	with one sideband wholly or partially suppressed	495
H03C   1/62	・	出力における搬送波成分の振幅が変調信号の値に関係する変調器，例．変調信号が存在しないときに搬送波が出ないもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	Modulators in which amplitude of carrier component in output is dependent upon strength of modulating signal, e.g. no carrier output when no modulating signal is present(<b>H03C1/28 to H03C1/34</b> , <b>H03C1/46</b>, <b>H03C1/48</b> take precedence)	548
H03C   3/00		角度変調（Ｈ０３Ｃ５／００，Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Angle modulation(<b>H03C5/00</b>, <b>H03C7/00</b> take precedence)	2230
H03C   3/02	・	細部	Details	474
H03C   3/04	・・	振幅変調分を低減するための，変調段に存在する手段または変調段と組み合わせられた手段	Means in, or combined with, modulating stage for reducing amplitude modulation	131
H03C   3/06	・・	周波数偏差を変えるための手段	Means for changing frequency deviation	380
H03C   3/08	・・	帰還などにより変調を直線的にし，２種以上の変調器にあきらかに適用しうる変調器の変形	Modifications of modulator to linearise modulation, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator	396
H03C   3/09	・・	中心周波数を調整するための変調器の変形［３］	Modifications of modulator for regulating the mean frequency	1287
H03C   3/10	・	可変インピーダンスによるもの（Ｈ０３Ｃ３／３０〜Ｈ０３Ｃ３／３８が優先）	by means of variable impedance(<b>H03C3/30 to H03C3/38</b>  take precedence)	167
H03C   3/12	・・	可変リアクタンス素子によるもの	by means of a variable reactive element	89
H03C   3/14	・・・	少なくとも３個の電極を持つ能動素子を有する回路，例．リアクタンス管回路，によって擬似された可変リアクタンス素子によるもの	simulated by circuit comprising active element with at least three electrodes, e.g. reactance-tube circuit	431
H03C   3/16	・・・・	その能動素子が発振器の能動素子としても役立つもの	in which the active element simultaneously serves as the active element of an oscillator	119
H03C   3/18	・・・	その素子が電流制御インダクタであるもの	the element being a current-dependent inductor	100
H03C   3/20	・・・	その素子が電圧制御コンデンサであるもの	the element being a voltage-dependent capacitor	89
H03C   3/22	・・・	その素子が半導体ダイオード，例．可変容量ダイオード，であるもの	the element being a semiconductor diode, e.g. varicap diode	729
H03C   3/24	・・	その素子が可変抵抗素子，例．電子管，であるもの	by means of a variable resistive element, e.g. tube	184
H03C   3/26	・・・	変調信号によってプッシュプルに制御される２個の素子を包含するもの	comprising two elements controlled in push-pull by modulating signal	82
H03C   3/28	・・	機械的または音響的に駆動される可変インピーダンスを用いるもの	using variable impedance driven mechanically or acoustically	140
H03C   3/30	・	電子走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube	145
H03C   3/32	・・	電子管がマグネトロンであるもの	the tube being a magnetron	105
H03C   3/34	・	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube	26
H03C   3/36	・	感光素子によるもの	by means of light-sensitive element	49
H03C   3/38	・	振幅変調の角度変調への変換によるもの	by converting amplitude modulation to angle modulation	148
H03C   3/40	・・	所定の位相差を有する２つの信号路を使用し，少なくとも一方の信号路の出力が振幅変調されるようにしたもの	using two signal paths the outputs of which have a predetermined phase difference and at least one output being amplitude-modulated	462
H03C   3/42	・	電気―機械素子によるもの（Ｈ０３Ｃ３／２８が優先）［３］	by means of electromechanical devices(<b>H03C3/28</b> takes precedence)	51
H03C   5/00		同一の変調信号によって振幅変調および角度変調を同時にまたは随意に生ぜしめるもの（Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Amplitude modulation and angle modulation produced simultaneously or at will by the same modulating signal(<b>H03C7/00</b> takes precedence)	828
H03C   5/02	・	走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube	16
H03C   5/04	・・	電子管がマグネトロンであるもの	the tube being a magnetron	95
H03C   5/06	・	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube	
H03C   7/00		電磁波の変調（光の変調のための部品または装置Ｇ０２Ｆ１／００）	Modulating electromagnetic waves(devices or arrangements for the modulation of light <b>G02F1/00</b>)	185
H03C   7/02	・	伝送線路，導波管，空胴共振器またはアンテナの放射電磁界におけるもの	in transmission lines, waveguides, cavity resonators or radiation fields of antennas	1211
H03C   7/04	・・	伝送波の偏波が変調されるもの	Polarisation of transmitted wave being modulated	27
H03C  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	15
