G04B   1/00		駆動機構	Driving mechanisms	368
G04B   1/02	・	駆動重錘をもつもの	with driving weight	90
G04B   1/04	・・	時計仕掛けが駆動重錘の役をする機構	Mechanisms in which the clockwork acts as the driving weight	43
G04B   1/06	・・	数個の重錘をもつもの	with several weights	21
G04B   1/08	・・	駆動重錘；鎖；鎖車；鎖車用軸	Driving weights; Chains; Chain wheels; Arbors for chain wheels	74
G04B   1/10	・	ゼンマイをもつもの	with mainspring	320
G04B   1/12	・・	数個のゼンマイをもつもの	with several mainsprings	164
G04B   1/14	・・	ゼンマイ；ゼンマイ用そえ板（そえ板をもつゼンマイＧ０４Ｂ１／１８；合金Ｃ２２Ｃ；バネ一般Ｆ１６Ｆ）	Mainsprings; Bridles therefor(mainsprings with bridles <b>G04B1/18</b>; alloys <b>C22C</b>; springs in general <b>F16F</b>)	363
G04B   1/16	・・	香箱；軸；香箱軸（ゼンマイの取りはずしを容易にする装置Ｇ０４Ｂ３３／１４）	Barrels; Arbors; Barrel axles(arrangements facilitating the removal of the mainspring <b>G04B33/14</b>)	504
G04B   1/18	・・	香箱または軸とゼンマイ端を結合する構造	Constructions for connecting the ends of mainsprings with the barrel or the arbor	244
G04B   1/20	・・・	香箱中に設置されまたは香箱に取り付けられたゼンマイの破断または巻き過ぎに対する保護装置（巻きかぎもしくは同種のものに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６，Ｇ０４Ｂ３／１０；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ５／２４）	Protecting arrangements against rupture or overwinding of the mainspring located in the barrel or attached to the barrel(in connection with keys or the like <b>G04B3/06</b>, <b>G04B3/10</b>; in connection with automatic winding devices <b>G04B5/24</b>)	187
G04B   1/22	・・	ゼンマイ動力の変動の補正（ゼンマイの機械的な形状によるものＧ０４Ｂ１／１４）	Compensation of changes in the motive power of the mainspring(by mechanical shaping of the mainspring <b>G04B1/14</b>)	288
G04B   1/24	・	ゼンマイと駆動重錘の両方をもつもの	with both mainsprings and driving weights	19
G04B   1/26	・	液体または気体により駆動されるもの；機械的に制御される子時計用の液体もしくは気体状のものによる駆動	driven by liquids or gases; Liquid or gaseous drives for mechanically-controlled secondary clocks	167
G04B   3/00		手または機械による時計仕掛けの通常の巻上げ；数個のゼンマイもしくは駆動重錘を同時に巻き上げるもの	Normal winding of clockworks by hand or mechanically; Winding-up several mainsprings or driving weights simultaneously	576
G04B   3/02	・	着脱自在に取り付けられた巻きかぎまたは同様のもの	Removably-mounted keys or the like	176
G04B   3/04	・	固く取り付けられた巻きかぎ，ボタンまたはリューズ（分割巻芯Ｇ０４Ｂ３７／０６）	Rigidly-mounted keys, knobs, or crowns(divided winding stems <b>G04B37/06</b>)	1900
G04B   3/06	・	巻き過ぎ防止手段をもつ巻きかぎまたは同種のもの（香箱内に配置されたまたは香箱に取り付けられた保護装置Ｇ０４Ｂ１／２０；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ５／２４）	Keys or the like with means preventing overwinding(protecting devices arranged in, or attached to, the barrel <b>G04B1/20</b>; in connection with automatic winding devices <b>G04B5/24</b>)	106
G04B   3/08	・	ケースの部分によるもの	by parts of the cases	114
G04B   3/10	・・	巻き過ぎ防止保護手段（香箱内に配置されたもしくは香箱に取付けられたものＧ０４Ｂ１／２０；巻きかぎに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ５／２４）	Protecting means preventing overwinding(arranged in, or attached to, the barrel <b>G04B1/20</b>; in connection with keys <b>G04B3/06</b>; in connection with automatic winding devices <b>G04B5/24</b>)	15
G04B   3/12	・	機械的手段によるもの，例．空気モーター（電気的もしくは電気機械的手段をもつ巻上げＧ０４Ｃ）	by mechanical means, e.g. pneumatic motor(winding-up with electric or electromechanical means <b>G04C</b>)	79
G04B   5/00		自動巻上げ	Automatic winding-up	419
G04B   5/02	・	携帯時計の動きに因をなす自動巻きによるもの	by self-winding caused by movement of the watch	441
G04B   5/04	・・	動きが制限されている振動重錘によるもの	by oscillating weights the movement of which is limited	45
G04B   5/06	・・・	一方向にのみ作動するもの	acting in one direction only	45
G04B   5/08	・・・	両方向に作動するもの	acting in both directions	73
G04B   5/10	・・	動きが制限されることのない振動重錘によるもの	by oscillating weights the movement of which is not limited	41
G04B   5/12	・・・	一方向にのみ作動するもの	acting in one direction only	50
G04B   5/14	・・・	両方向に作動するもの	acting in both directions	200
G04B   5/16	・・	重錘の構造	Construction of the weights	246
G04B   5/18	・・	振動重錘の支持，懸垂，または案内装置	Supports, suspensions, or guide arrangements, for oscillating weights	305
G04B   5/19	・・・	振動重錘の回転中心における懸垂［３］	Suspension of the oscillating weight at its centre of rotation	247
G04B   5/20	・	他の物体の動きによるもの，例．ハンドバックの開放によるもの，ケースの開放によるもの，戸の開放によるもの；風力による巻上げ	by movements of other objects, e.g. by opening hand-bag, by opening case, by opening door; Winding-up by wind power	208
G04B   5/22	・	温度，気圧，または同様な効果および変化によるもの	by thermometric, barometric, or like effects or alterations	67
G04B   5/24	・	巻き過ぎ防止保護手段（香箱内に配置されまたは香箱に取り付けられているものＧ０４Ｂ１／２０；巻きかぎまたは同種のものに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６；ケースの部分に結合しているものＧ０４Ｂ３／１０）	Protecting means preventing overwinding(arranged in, or attached to, the barrel <b>G04B1/20</b>; in connection with keys or the like <b>G04B3/06</b>; in connection with parts of the cases <b>G04B3/10</b>)	143
G04B   7/00		通常の巻上げと自動巻上げとが結合されたもの	Combined normal and automatic winding-up	128
G04B   9/00		巻き状態の管理，例．巻上げ量の指示	Supervision of the state of winding, e.g. indicating the amount of winding	473
G04B   9/02	・	巻き状態により制御される装置，例．巻き過ぎに対し保護する余裕をもつ装置（香箱内またはその上に装着された巻き過ぎ防止の保護手段Ｇ０４Ｂ１／２０；巻きかぎまたは同種のものに結合された保護手段Ｇ０４Ｂ３／０６；ケースの部分に結合されたものＧ０４Ｂ３／１０；自動巻き装置に結合されたものＧ０４Ｂ５／２４）	Devices controlled by such state, e.g. device affording protection against overwinding(protecting means preventing overwinding arranged in or on the barrel <b>G04B1/20</b>; protecting means in connection with keys or the like <b>G04B3/06</b>; in connection with parts of the cases <b>G04B3/10</b>; in connection with automatic winding devices <b>G04B5/24</b>)	115
G04B  11/00		爪装置；停止爪または巻上げ用クラッチ	Click devices, stop clicks or clutches for winding	683
G04B  11/02	・	回転部分の動きを一方向のみに許す装置［３］	Devices allowing the motion of a rotatable part in only one direction	320
G04B  11/04	・・	そのための爪の構造，例．ラチェットを作動させる揺動部材に固定された爪［３］	Pawl constructions therefor, e.g. pawl secured to an oscillating member actuating a ratchet	328
G04B  13/00		歯車機構	Gearwork	1801
G04B  13/02	・	歯車；カナ；真；ホゾ（軸受けＧ０４Ｂ３１／００）	Wheels; Pinions; Spindles; Pivots(bearings <b>G04B31/00</b>)	2046
G04B  15/00		脱進機（電気機械的時計において振動を回転運動に変える電気的または磁気的な手段Ｇ０４Ｃ５／００）	Escapements(electric or magnetic means for converting oscillatory to rotary motion in electromechanical time-pieces <b>G04C5/00</b>)	531
G04B  15/02	・	調速機構に常時接触しているもの	permanently in contact with the regulating mechanism	177
G04B  15/04	・・	シリンダー脱進機	Cylinder escapements	52
G04B  15/06	・	自由脱進機	Free escapements	323
G04B  15/08	・・	レバー脱進機	Lever escapements	629
G04B  15/10	・	調速機構に一定の衝撃を与えるもの	with constant impulses for the regulating mechanism	213
G04B  15/12	・	調整（調整用工具Ｇ０４Ｄ１／０２）；レバーもしくは同種のものの振れ角を制限するもの	Adjusting(tools therefor <b>G04D1/02</b>);Restricting the amplitude of the lever or the like	309
G04B  15/14	・	構成部品もしくは構造部分，例．レバーもしくはガンギ車の構造	Component parts or constructional details, e.g. construction of the lever or the escape wheel	1470
G04B  17/00		振動数安定化機構［３］	Mechanisms for stabilising frequency	594
G04B  17/02	・	重力により動く振動体，例．一平面内で振れる振子	Oscillators acting by gravity, e.g. pendulum swinging in a plane	416
G04B  17/04	・	バネ張力により動く振動体	Oscillators acting by spring tension	491
G04B  17/06	・・	ひげゼンマイをもつ振動体，例．テンプ	Oscillators with hairsprings, e.g. balance	1584
G04B  17/08	・・	軸方向に伸び縮みするコイルバネをもつ振動体	Oscillators with coil springs stretched and unstretched axially	32
G04B  17/10	・・	捩れ薄板または捩れ薄板と同じような動きをするバネをもつ振動体，例．水平面上を振動する重錘	Oscillators with torsion strips or with springs acting in the same manner as torsion strips, e.g. weight oscillating in a horizontal plane	185
G04B  17/20	・	振動数安定化機構の補償	Compensation of mechanisms for stabilizing frequency	215
G04B  17/22	・・	温度変化の影響に対するもの（温度変化に無関係な合金Ｃ２２Ｃ）	for the effect of variations of temperature(alloys independent of variations of temperature <b>C22C</b>)	523
G04B  17/24	・・	気圧変化の影響に対するもの	for the effect of variations of atmospheric pressure	24
G04B  17/26	・・	衝撃変化の影響に対するもの	for the effect of variations of the impulses	140
G04B  17/28	・・	重量の不均衡の影響に対するもの，例．ツールビヨン  ［２００６．０１］	for the effect of imbalance of the weights, e.g. tourbillon	523
G04B  17/30	・	回転式調速機，例．遠心調速機，羽根車式調速機（打鈴機構用Ｇ０４Ｂ２１／０６）	Rotating governors, e.g. centrifugal governors, fan governors(for striking mechanism <b>G04B21/06</b>)	91
G04B  17/32	・	構成部品または構造部分，例．ヒゲ玉，ヒゲ持ち	Component parts or constructional details, e.g. collet, stud	871
G04B  17/34	・・	ひげゼンマイをテンプへ固定するためのもの［３］	for fastening the hairspring onto the balance	398
G04B  18/00		振動数設定機構［３］	Mechanisms for setting frequency	403
G04B  18/02	・	調整装置；緩急針装置［３］	Regulator devices; Indexing devices	1398
G04B  18/04	・	振子，テンプまたは類似のもの，例．ビートを起こすもの，のビートの調節［３］	Adjusting the beat of the pendulum, balance, or the like, e.g. putting into beat	241
G04B  18/06	・・	ヒゲ玉またはヒゲ持ちの設定によるもの［３］	by setting the collet or the stud of a hairspring	188
G04B  18/08	・	構成部分または構造の細部［３］	Component parts or constructional details	72
G04B  19/00		視覚手段による時刻の指示（電球によるものＧ０４Ｃ１７／０２；表示装置一般Ｇ０９）	Indicating the time by visual means(by electric lamps <b>G04C17/02</b>; display arrangements in general <b>G09</b>)	2185
G04B  19/02	・	輪列と指針間の歯車装置	Back-gearing arrangements between gear train and hands	1737
G04B  19/04	・	指針；一つの印または同様のものをもつ円板	Hands; Discs with a single mark or the like	2764
G04B  19/06	・	文字板（時計仕掛けのない時間刻み用Ｇ０４Ｂ４９／０４）	Dials(for time-pieces without clockwork <b>G04B49/04</b>)	4163
G04B  19/08	・・	目盛の幾何学的配置	Geometrical arrangement of the graduations	808
G04B  19/10	・・	目盛または文字板面の装飾的形状；文字板への目盛の取付け	Ornamental shape of the graduations or the surface of the dial; Attachment of graduations to the dial	2623
G04B  19/12	・・	文字板または目盛用材料の選択	Selection of materials for dials or graduations	1089
G04B  19/14	・・	時計の地板への文字板締付け	Fastening the dials to the clock or the watch plates	1288
G04B  19/16	・・	可動文字板，例．１から１２と１３から２４へ交互に指示するもの	Shiftable dials, e.g. indicating alternately from 1 to 12 and from 13 to 24	599
G04B  19/18	・・	ガラス，ガラス縁または胴上の目盛	Graduations on the crystal or glass, on the bezel, or on the rim	297
G04B  19/20	・	数を附された帯，円筒，円板または板による指示	Indicating by numbered bands, drums, discs, or sheets	2109
G04B  19/21	・・	円筒［３］	Drums	650
G04B  19/22	・	各地の標準時を指示するための装置；世界時計	Arrangements for indicating different local apparent times; Universal time-pieces	2052
G04B  19/23	・・	附加的な指針または附加的な指針対によるもの［３］	by means of additional hands or additional pairs of hands	507
G04B  19/24	・	日付け表示時計；時計仕掛けカレンダー	Clocks or watches with date indicators; Clockwork calendars	2085
G04B  19/243	・・	日付け表示体の形状によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the shape of the date indicator	472
G04B  19/247	・・・	円板型［３］	disc-shaped	991
G04B  19/25	・・・・	日付け表示体を手動で設定する装置［３］	Devices for setting the date indicators manually	913
G04B  19/253	・・・・	駆動または解除機構［３］	Driving or releasing mechanisms	1648
G04B  19/257	・・・	円筒型［３］	drum-shaped	115
G04B  19/26	・	潮汐用，月齢用または同種のもののための指示計をもつ時計	Clocks or watches with indicators for tides, for the phases of the moon, or the like	1239
G04B  19/28	・	決められた時刻を指示するための調節可能な指標または指針	Adjustable guide marks or pointers for indicating determined points of time	1262
G04B  19/30	・	文字板または指針の照明	Illumination of dials or hands	2819
G04B  19/32	・・	発光性物質によるもの	by luminescent substances	998
G04B  19/34	・	光学的に投影された指針の位置	Position of the hands projected optically	386
G04B  21/00		聴覚手段による時刻の指示（あらかじめ選定された時刻についてのものＧ０４Ｂ２３／００；電気的聴覚手段によるものＧ０４Ｃ２１／０４；音響発生装置それ自体Ｇ１０）	Indicating the time by acoustic means(at preselected times <b>G04B23/00</b>; by electro-acoustic means <b>G04C21/04</b>; sound-producing apparatus <u>per se</u><b>G10</b>)	430
G04B  21/02	・	６０分，３０分または１５分に発する定時の打鈴機構	Regular striking mechanisms giving the full hour, half hour, or quarter hour	549
G04B  21/04	・・	時針車；ラックまたは数取カム；数取カムもしくは同様の制御機構	Hour wheels; Racks or rakes; Snails or similar control mechanisms	152
G04B  21/06	・・	打鈴機構の部品，例．ハンマーまたは羽根車式調速機	Details of striking mechanisms, e.g. hammer or fan governor	413
G04B  21/08	・・	音響体；笛；演奏機構（電気的可聴発振器Ｇ０４Ｃ２１／００）	Sounding bodies; Whistles; Musical apparatus(with electro-acoustic transmitters <b>G04C21/00</b>)	669
G04B  21/10	・・	定時の打鈴を解除または制止するもの，例．夜間休止用	Releasing or locking the regular stroke, e.g. for silence during the night	144
G04B  21/12	・・	繰返し時計	Reiterating watches or clocks	439
G04B  21/14	・・	時計仕掛けによる打鈴機構の巻上げ；打鈴機構による時計仕掛けの巻上げ	Winding-up the striking mechanism by the clockwork; Winding-up the clockwork by the striking mechanism	57
G04B  23/00		あらかじめ選定された時刻に聴覚的信号を発生する装置（目覚し信号を電気的に解除するものＧ０４Ｃ２１／００；メトロノームＧ０４Ｆ５／０２；音響発生装置それ自体Ｇ１０）	Arrangements producing acoustic signals at preselected times(electrically-released alarm signals <b>G04C21/00</b>; metronomes <b>G04F5/02</b>; sound-producing apparatus <u>per se</u><b>G10</b>)	531
G04B  23/02	・	目覚し時計	Alarm clocks	2086
G04B  23/03	・・	目覚し信号停止装置［３］	Alarm signal stop arrangements	735
G04B  23/04	・・	あらかじめ選定された時刻の精粗設定機構をもつもの	with coarse and fine setting of the preselected time	153
G04B  23/06	・・	信号自動停止機構をもちいくつかの選定時刻に調節可能なもの	adjustable for several preselected times with automatic stopping of the signal	119
G04B  23/08	・・	再設定することなく連日作動するもの；２４時間毎に唯一度作動するもの	operating on successive days without resetting; operating only once in each 24 hours	199
G04B  23/10	・・	予鈴つき；反復信号つき；音量可変つき	with presignal; with repeated signal; with changeable intensity of sound	431
G04B  23/12	・・	目覚付懐中時計または腕時計（皮膚への刺激により信号を伝えるものＧ０４Ｂ２５／０４）	Alarm watches to be worn in pockets or on the wrist(giving signals by stimulating the skin <b>G04B25/04</b>)	432
G04B  25/00		他の手段または結合された手段により時刻を指示するもの（電気的もしくは電気機械的指示Ｇ０４Ｃ）	Indicating the time by other means or by combined means(electric or electromechanical indicating <b>G04C</b>)	439
G04B  25/02	・	触覚によるもの；盲人用時計	by feeling; Clocks or watches for blind persons	342
G04B  25/04	・・	皮膚への刺激装置をもつ時計	Alarm clocks or watches with devices stimulating the skin	452
G04B  25/06	・	動作体によるもの，例．鳩時計，トランペット時計	by moving figures, e.g. cuckoo-clock, trumpet clock	483
G04B  27/00		時刻表示手段を設定する機械的な装置	Mechanical devices for setting the time-indicating means	2304
G04B  27/02	・	巻上げ手段の利用によるもの	by making use of the winding means	985
G04B  27/04	・・	クラッチ車をもつもの	with clutch wheel	1091
G04B  27/06	・・	ロッキングバーをもつもの	with rocking bar	407
G04B  27/08	・	ケース部材の使用によるもの	by using parts of the case	256
G04B  29/00		枠組み	Frameworks	651
G04B  29/02	・	地板；受板；テンプ受け	Plates; Bridges; Cocks	992
G04B  29/04	・	連結または支持部材	Connecting or supporting parts	691
G04B  31/00		軸受け；点懸垂または対向点懸垂；ピポット軸受け；軸受け用単部材（軸受け一般Ｆ１６Ｃ）	Bearings; Point suspensions or counter-point suspensions; Pivot bearings; Single parts therefor(bearings in general <b>F16C</b>)	790
G04B  31/004	・	使用される材料によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the material used	99
G04B  31/008	・・	宝石軸受（Ｇ０４Ｂ３１／０４が優先）［３］	Jewel bearings(<b>G04B31/04</b> takes precedence)	259
G04B  31/012	・・	金属軸受け［３］	Metallic bearings	180
G04B  31/016	・・	プラスチック軸受け［３］	Plastic bearings	128
G04B  31/02	・	耐震軸受け	Shock-damping bearings	441
G04B  31/04	・・	穴石と受石を有するもの［３］	with jewel hole and cap jewel	529
G04B  31/06	・	製造または組立てプロセス［３］	Manufacture or mounting processes	248
G04B  31/08	・	潤滑［３］	Lubrication	462
G04B  33/00		キャリバー	Calibers	609
G04B  33/02	・	円形キャリバー	Circular calibers	234
G04B  33/04	・	非円形キャリバー	Non-circular calibers	120
G04B  33/06	・	極めて薄い形状のもの	of extremely flat shape	139
G04B  33/08	・	輪列が異なる面内に組み込まれるもの，例．相互に平行または傾斜したもの（Ｇ０４Ｂ３３／１０が優先）	in which the gear train is arranged in different planes, e.g. parallel or inclined to each other(<b>G04B33/10</b> takes precedence)	104
G04B  33/10	・	文字板中央に秒針をもつもの	with seconds hand arranged in the centre of the dial	480
G04B  33/12	・	極長時間作動用	for extremely-long running times	119
G04B  33/14	・	ゼンマイまたは香箱が簡単に取外し得るキャリバー（ゼンマイＧ０４Ｂ１／１４；香箱，軸Ｇ０４Ｂ１／１６）	Calibers of which the mainsprings or barrels are easily removable(mainsprings <b>G04B1/14</b>; barrels, arbors <b>G04B1/16</b>)	161
G04B  33/16	・	ゼンマイを破断した時破壊から時計仕掛けを保護する装置をもつもの	with arrangements affording protection of the clockwork against damage as a consequence of a rupture of the mainspring	3
G04B  35/00		輪列，例．軸のガタ，歯車の噛み合い深さ，を調節するもの	Adjusting the gear train, e.g. the backlash of the arbors, depth of meshing of the gears	468
G04B  37/00		ケース	Cases	6730
G04B  37/02	・	真空のケース；気体または液体を満たしたケース；湿気もしくはほこりを吸収しまたは固まらせる材料を封入したケース	Evacuated cases; Cases filled with gases or liquids; Cases containing substances for absorbing or binding moisture or dust	269
G04B  37/04	・	ケース内への時計仕掛けの組込み；緩衝組込み	Mounting the clockwork in the case; Shock-absorbing mountings	2264
G04B  37/05	・・	懐中または腕時計の固定組込み［３］	Fixed mountings for pocket or wrist watches	1705
G04B  37/06	・	ケースを貫通して巻真の通路を設けたもの；分割巻真	Forming the passage for the winding stem through the case; Divided winding stems	822
G04B  37/08	・	穴部，接目，通路，すきまの密封	Hermetic sealing of openings, joints, passages, or slits	3837
G04B  37/10	・・	巻真のもの	of winding stems	1843
G04B  37/11	・・	懐中または腕時計の裏蓋についてのもの［３］	of the back cover of pocket or wrist watches	1591
G04B  37/12	・	特殊目的用ケース，例．指輪つき時計，ボタンつき時計（時計防護物または保護物Ａ４５Ｃ１１／１０，Ａ４５Ｃ１１／１２；化粧粉入れつき時計Ａ４５Ｄ３３／３０）	Cases for special purposes, e.g. watch combined with ring, watch combined with button(watch guards or protectors <b>A45C11/10</b>, <b>A45C11/12</b>; watches combined with cosmetic powder containers <b>A45D33/30</b>)	1330
G04B  37/14	・	ケースの一部としての範囲内での時計用懸垂装置，支持体またはスタンド（腕時計バンドまたは腕時計バンド用取付手段Ａ４４Ｃ５／００）	Suspending devices, supports, or stands for time-pieces in so far as they form part of the case(wrist-watch straps, fastening means therefor <b>A44C5/00</b>)	5326
G04B  37/16	・・	ケースの腕輪への装着［３］	Fastening the case to the bracelet	1445
G04B  37/18	・	懐中または腕時計のためのもの（Ｇ０４Ｂ３７／０２〜Ｇ０４Ｂ３７／１６が優先）［３］	for pocket or wrist watches(<b>G04B37/02 to G04B37/16</b>  takes precedence)	2671
G04B  37/20	・・	ちょうつがい式カバーまたはちょうつがい式裏蓋を有するもの［３］	with hinged covers or backs	239
G04B  37/22	・	懐中または腕時計ケース材料または製造プロセス［３］	Materials or processes of manufacturing pocket watch or wrist watch cases	3336
G04B  39/00		携帯時計のガラス；ガラスの締付けまたは密封；置掛時計のガラス	Watch crystals; Fastening or sealing crystals; Clock glasses	2923
G04B  39/02	・	クリスタルまたはガラスの密封［３］	Sealing crystals or glasses	2133
G04B  41/00		運送中に使用するための振子，チャイムまたは類似のものを固定または保持する装置	Locking or holding devices for pendulums, chimes, or the like, for use during transport	195
G04B  43/00		外部的影響，例．磁界，に対する遮蔽または他の手段による時計仕掛けの保護	Protecting clockworks by shields or other means against external influences, e.g. magnetic fields	1254
G04B  45/00		指示手段またはケースが特殊な効果，例．美的効果，を発揮する時計（文字板の装飾形状Ｇ０４Ｂ１９／１０）	Time-pieces of which the indicating means or cases provoke special effects, e.g. aesthetic effect(ornamental shaping of dials <b>G04B19/10</b>)	6231
G04B  45/02	・	時計仕掛けの一部または全部が見える時計	Time-pieces of which the clockwork is visible partly or wholly	455
G04B  45/04	・	駆動部の見えない時計，例．回転ガラス円板に取付けられた指針をもつもの	Time-pieces with invisible drive, e.g. with hands attached to rotating glass disc	383
G04B  47/00		時計の作動または等時性を妨げることのない他の部品と結合された時計（Ｇ０４Ｂ３７／１２が優先；時刻表示装置をもつ筆記具または製図具Ｂ４３Ｋ２９／０８７；自動車用鏡と結合したものＢ６０Ｒ１／１２；カメラ，映写機または写真焼付け用装置と結合したものＧ０３Ｂ２９／００）	Time-pieces combined with other articles which do not interfere with the running or the time-keeping of the time-piece(<b>G04B37/12</b> takes precedence; writing or drawing implements with devices for indicating time <b>B43K29/087</b>; combinations with vehicle mirror assemblies <b>B60R1/12</b>; combined with cameras, projectors, or photographic printing apparatus <b>G03B29/00</b>)	8968
G04B  47/02	・	鏡，絵，家具その他の家財道具の内部への装着	Installations within mirrors, pictures, furniture, or other household articles	1553
G04B  47/04	・	装身具または娯楽具に取り付けられたもの	with attached ornaments or amusement apparatus	1665
G04B  47/06	・	測定器具に取り付けられたもの，例．歩度計，気圧計，温度計，ら針盤	with attached measuring instruments, e.g. pedometer, barometer, thermometer, compass	3785
G04B  49/00		太陽，月または星の位置を利用する時計	Time-pieces using the position of the sun, moon, or stars	197
G04B  49/02	・	日時計	Sundials	480
G04B  49/04	・・	文字板の目盛または形状	Graduation or shaping of dials	140
G04B  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	72
