H01H   1/00		接点（液体接点Ｈ０１Ｈ２９／０４）	Contacts(liquid contacts <b>H01H29/04</b>)	4150
H01H   1/02	・	それらの材質を特徴とするもの	characterised by the material thereof	3746
H01H   1/021	・・	複合材料［８］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このサブグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：［８］<br>―“複合材料”とは，２以上の異なる材料からなる材料を意味する。例．被覆材料，積層材料，または銅を基またはマトリックスとした炭素繊維［８］<br>（２）グループ１／０２３〜１／０２９の内２以上のグループに分類される主題事項は，全ての関連グループに分類されるべきである。［８］	Composite material; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the following expression is used with the meaning indicated:<ul><li>"composite material" is a material made of two or more different materials, e.g. coated material, layered materials or carbon fibres in a copper base or matrix.</li></ul></li><li>Subject matter classifiable in more than one of groups <b>H01H1/023 to H01H1/029</b>  should be classified in all relevant groups.</li></ul>	743
H01H   1/023	・・・	基本材料に貴金属を有するもの［８］	having a noble metal as the basic material	2369
H01H   1/0233	・・・・	炭化物をも含むもの［８］	and containing carbides	192
H01H   1/0237	・・・・	酸化物をも含むもの［８］	and containing oxides	754
H01H   1/025	・・・	基本材料に銅を有するもの［８］	having copper as the basic material	1144
H01H   1/027	・・・	炭素粒子または炭素繊維を含むもの［８］	containing carbon particles or fibres	352
H01H   1/029	・・・	弾性のある支持材料または接合材料に分散されている導電材料からなるもの［８］	comprising conducting material dispersed in an elastic support or binding material	351
H01H   1/04	・・	異材質の協動接点	Co-operating contacts of different material	1950
H01H   1/06	・	接触面の形または構造を特徴とするもの，例．溝状のもの	characterised by the shape or structure of the contact-making surface, e.g. grooved	4760
H01H   1/08	・・	水銀により浸されたもの	wetted with mercury	531
H01H   1/10	・・	分割された接触面をもつ成層接点	Laminated contacts with divided contact surface	480
H01H   1/12	・	協動接点の接触態様に特徴のあるもの	characterised by the manner in which co-operating contacts engage	544
H01H   1/14	・・	衝合によるもの	by abutting	1045
H01H   1/16	・・・	ころがりによるもの；重さなりによるもの；ローラまたはボール接点	by rolling; by wrapping; Roller or ball contacts	954
H01H   1/18	・・・	スライドを伴うもの	with subsequent sliding	940
H01H   1/20	・・・	橋絡接点	Bridging contacts	2270
H01H   1/22	・・・	可動接点を装着する強固な枢支部材をもつもの	with rigid pivoted member carrying the moving contact	990
H01H   1/24	・・・	弾性的に組み立てられたもの	with resilient mounting	1531
H01H   1/26	・・・・	バネ片支持をもつもの	with spring blade support	1753
H01H   1/28	・・・・・	３つ以上の接点バネ組立	Assembly of three or more contact-supporting spring blades	283
H01H   1/30	・・・・	支持案内をもつもの	within supporting guides	68
H01H   1/32	・・・	自己整列接点	Self-aligning contacts	136
H01H   1/34	・・・	協動接点相互の位置を調節する手段をもつもの	with provision for adjusting position of contact relative to its co-operating contact	292
H01H   1/36	・・	スライドによるもの	by sliding	1651
H01H   1/38	・・・	差し込みと受け栓接点	Plug-and-socket contacts	1441
H01H   1/40	・・・	接点の接触面が隣接の絶縁体と同平面であるように取り付けられたもの	Contact mounted so that its contact-making surface is flush with adjoining insulation	693
H01H   1/42	・・・	ナイフおよびクリップ接点	Knife-and-clip contacts	1355
H01H   1/44	・・・	弾性的に組み立てられたもの	with resilient mounting	825
H01H   1/46	・・・	自己整列接点	self-aligning contacts	131
H01H   1/48	・・・	協動接点相互の位置を調節する手段をもつもの	with provision for adjusting position of contact relative to its co-operating contact	127
H01H   1/50	・	接触圧力の増大，接点の振動防止，係合後の接点位置の保持または開放位置への偏倚装置	Means for increasing contact pressure, preventing vibration of contacts, holding contacts together after engagement, or biasing contacts to the open position	4164
H01H   1/52	・・	掛止めに適した接点	Contacts adapted to act as latches	280
H01H   1/54	・・	磁力によるもの	by magnetic force	1095
H01H   1/56	・	開放前に閉合位置をとる接点装置，例．負荷時タップ切り換え	Contact arrangements for providing make-before-break operation, e.g. for on-load tap-changing	797
H01H   1/58	・	接点または接点間の電気的接続；ターミナル	Electric connections to or between contacts; Terminals	9530
H01H   1/60	・	接触面を清浄または滑らかにするためにスイッチと関連した構造上の補助装置（接点の常時摺動による清浄Ｈ０１Ｈ１／１８，Ｈ０１Ｈ１／３６）	Auxiliary means structurally associated with the switch for cleaning or lubricating contact-making surfaces(cleaning by normal sliding of contacts <b>H01H1/18</b>, <b>H01H1/36</b>)	1153
H01H   1/62	・	接点の加熱または冷却	Heating or cooling of contacts	832
H01H   1/64	・	接点に対する保護囲い，バッフル板または遮へい	Protective enclosures, baffle plates, or screens for contacts	1109
H01H   1/66	・・	真空またはガス充てん容器内に封じられた接点，例．リード接点	Contacts sealed in an evacuated or gas-filled envelope, e.g. magnetic dry-reed contacts	1321
H01H   3/00		接点の操作機構（熱作動または釈放手段Ｈ０１Ｈ３７／０２）	Mechanisms for operating contacts(thermal actuating or release means <b>H01H37/02</b>)	2665
H01H   3/02	・	操作部分，すなわちスイッチに対して機械的外力によって駆動機構を操作するためのもの	Operating parts, i.e. for operating driving mechanism by a mechanical force external to the switch	8343
H01H   3/04	・・	レバー（タンブラＨ０１Ｈ２３／１４）	Levers(tumblers <b>H01H23/14</b>)	1160
H01H   3/06	・・・	駆動機構の軸に対する固着装置	Means for securing to shaft of driving mechanism	203
H01H   3/08	・・	回転つまみ	Turn knobs	1122
H01H   3/10	・・・	駆動機構の軸に対する固着装置	Means for securing to shaft of driving mechanism	414
H01H   3/12	・・	押ボタン	Push-buttons	4718
H01H   3/14	・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	2208
H01H   3/16	・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するに適するもの，スイッチと物体との相対運動が最初スイッチの作動とは別な目的であるもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床のレベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. for a door switch, a limit switch, a floor-levelling switch of a lift	4917
H01H   3/18	・・・	１方向の運動が手により意識的にされるもの，例．方向指示器を自動的に消す装置のためのもの	the movement in one direction being intentionally by hand, e.g. for setting automatically cancelled trafficators	473
H01H   3/20	・・	主動作が可能または有効になる前に，例えば解錠のためまたは結合のための補助動作または付属物の動作を必要とするもの	wherein an auxiliary movement thereof, or of an attachment thereto, is necessary before the main movement is possible or effective, e.g. for unlatching, for coupling	1401
H01H   3/22	・	駆動機構を操作するスイッチの内部動力装置	Power arrangements internal to the switch for operating the driving mechanism	1107
H01H   3/24	・・	圧縮空気または液圧作動体を使用するもの	using pneumatic or hydraulic actuator	1496
H01H   3/26	・・	電動機を使用するもの（スプリングモータに蓄勢するものＨ０１Ｈ３／３０）	using dynamo-electric motor(for storing energy in a spring motor <b>H01H3/30</b>)	3721
H01H   3/28	・・	電磁石を使用するもの（スプリングモータに蓄勢するものＨ０１Ｈ３／３０；リレーを操作するものＨ０１Ｈ４５／００）	using electromagnet(for storing energy in a spring motor <b>H01H3/30</b>; for operating relays <b>H01H45/00</b>)	3345
H01H   3/30	・・	スプリングモータを使用するもの	using spring motor	3320
H01H   3/32	・	駆動機構，すなわち接点に対して駆動力を伝えるもの（速動装置Ｈ０１Ｈ５／００；予定の遅延を生じるものＨ０１Ｈ７／００）	Driving mechanisms, i.e. for transmitting driving force to the contacts(snap-action arrangements <b>H01H5/00</b>; introducing a predetermined time delay <b>H01H7/00</b>)	5606
H01H   3/34	・・	ラチエットを使用するもの	using ratchet	390
H01H   3/36	・・	ベルト，チェーン，コードを使用するもの	using belt, chain, or cord	389
H01H   3/38	・・	スプリングまたは他の可撓軸の接手を使用するもの	using spring or other flexible shaft coupling	1643
H01H   3/40	・・	摩擦，歯，または回転移動ナット装置を使用するもの	using friction, toothed, or screw-and-nut gearing	2274
H01H   3/42	・・	カムまたは偏心を使用するもの	using cam or eccentric	2102
H01H   3/44	・・	ゼネバ運動を使用するもの	using Geneva movement	186
H01H   3/46	・・	ロッドまたはレバーの連係を使用するもの，例．トッグル	using rod or lever linkage, e.g. toggle	2818
H01H   3/48	・・	空ら動き装置を使用するもの	using lost-motion device	147
H01H   3/50	・・	指示または位置限定手段をもつもの，例．ボールとスプリングによる指示	with indexing or locating means, e.g. indexing by ball and spring	977
H01H   3/52	・・	中間操作位置で停止を確実にする手段をもつもの	with means to ensure stopping at intermediate operative positions	370
H01H   3/54	・	操作部分，駆動機構または接点を結合および離脱するための機構	Mechanisms for coupling or uncoupling operating parts, driving mechanisms, or contacts	633
H01H   3/56	・・	電磁的クラッチを使用するもの	using electromagnetic clutch	167
H01H   3/58	・・	摩擦，歯または他の機械的クラッチを使用するもの	using friction, toothed, or other mechanical clutch	628
H01H   3/60	・	振動または衝撃を防止または抑制する機械的装置	Mechanical arrangements for preventing or damping vibration or shock	2236
H01H   3/62	・	スイッチと構造上関連した潤滑装置（接触面を滑らかにするものＨ０１Ｈ１／６０）	Lubricating means structurally associated with the switch(for lubricating contact-making surfaces <b>H01H1/60</b>)	211
H01H   5/00		速動装置，すなわち１回の開放操作または閉合操作中勢力が最初蓄積されそれから接点運動を生じるかまたは助けるために放出されるもの	Snap-action arrangements, i.e. in which during a single opening operation or a single closing operation energy is first stored and then released to produce or assist the contact movement	366
H01H   5/02	・	磁気部品の吸引または反発作用により勢力が蓄積されるもの	Energy stored by the attraction or repulsion of magnetic parts	739
H01H   5/04	・	弾性部材の変形により勢力が蓄積されるもの（熱作動スイッチのバイメタル素子の変形によるものＨ０１Ｈ３７／５４）	Energy stored by deformation of elastic members(by deformation of bimetallic element in thermally-actuated switches <b>H01H37/54</b>)	675
H01H   5/06	・・	コイルバネの圧縮または伸張によるもの	by compression or extension of coil springs	1054
H01H   5/08	・・・	バネの一端が操作部分により動かされる時，その他端が接点部材に動きを伝えるもの	one end of spring transmitting movement to the contact member when the other end is moved by the operating part	167
H01H   5/10	・・・	バネの一端がスイッチの固定または可動部分に固定して接続され他端がピン，カム，噛合いまたは他の形状表面を介してそれぞれ可動または固定剛性部材と共に反動するもの	one end of spring being fixedly connected to the stationary or movable part of the switch, and the other end reacting with a movable or stationary rigid member respectively through pins, cams, toothed, or other shaped surfaces	100
H01H   5/12	・・・	連続的に２つ以上の速動運動を行なうもの	having two or more snap-action motions in succession	51
H01H   5/14	・・	ねじれ部材のねじれによるもの	by twisting of torsion members	64
H01H   5/16	・・・	ねじれ部材が十分に変形するまで部品を一時的に保持するための補助手段をもつもの	with auxiliary means for temporarily holding parts until torsion member is sufficiently strained	83
H01H   5/18	・・	板バネの曲げによるもの	by flexing of blade springs	925
H01H   5/20	・・・	１枚の板バネが死点を越えて動くもの	single blade moved across dead-centre position	136
H01H   5/22	・・・	少なくとも１つの速動作動脚と少なくとも１つの別の接点装着脚または接点作動脚とをもつ板バネ	blade spring with at least one snap-acting leg and at least one separate contact-carrying or contact-actuating leg	123
H01H   5/24	・・・・	３つの脚をもつもの	having three legs	91
H01H   5/26	・・・	連続的に２つ以上の速動作動運動を行なうもの	having two or more snap-action motions in succession	9
H01H   5/28	・・・	トッグルを構成する２つの別の板バネによるもの	two separate blade springs forming a toggle	93
H01H   5/30	・・	円盤形ばねの弯曲によるもの	by buckling of disc springs	391
H01H   7/00		開閉操作の開始と接点の開放または閉合との間に予め定められた遅延時間を作る装置（時限または時限プログラムスイッチＨ０１Ｈ４３／００）	Devices for introducing a predetermined time delay between the initiation of the switching operation and the opening or closing of the contacts(time or time-programme switches <b>H01H43/00</b>)	425
H01H   7/02	・	流体時限装置をもつもの	with fluid timing means	151
H01H   7/03	・・	ダッシュポットをもつもの	with dash-pots	271
H01H   7/04	・・	羽根調速機をもつもの，すなわちファンガバナ	with flies, i.e. fan governors	26
H01H   7/06	・	熱的時限装置をもつもの	with thermal timing means	181
H01H   7/08	・	機械的速度調整装置により時限をもつもの	with timing by mechanical speed-control devices	265
H01H   7/10	・・	エスケープメントによるもの	by escapement	29
H01H   7/12	・・・	機械的	mechanical	118
H01H   7/14	・・・	電磁的	electromagnetic	110
H01H   7/16	・	交流周波の予め定められた点でスイッチの操作を確実にする装置（回路装置Ｈ０１Ｈ９／５６）	Devices for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle(circuit arrangements <b>H01H9/56</b>)	103
H01H   9/00		グループＨ０１Ｈ１／００〜Ｈ０１Ｈ７／００に含まれない開閉装置の細部	Details of switching devices, not covered by groups <b>H01H1/00 to H01H7/00</b> 	9665
H01H   9/02	・	基台，ケーシングまたはカバー（複数のスイッチまたは１つのスイッチと他の電気的構成物に適用するものＨ０２Ｂ１／２６）	Bases, casings, or covers(accommodating more than one switch or a switch and another electrical component <b>H02B1/26</b>)	24035
H01H   9/04	・・	防塵，防まつ，防滴，防水，または防火の箱	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings	9745
H01H   9/06	・・	スイッチの作動以外の目的に供するハンドルにより構成されたスイッチのケーシング，例．真空掃除器のハンドルによるもの	Casing of switch constituted by a handle serving a purpose other than the actuation of the switch, e.g. by the handle of a vacuum cleaner	1607
H01H   9/08	・	スイッチの交換を容易にする装置，例．カートリッジハウジング	Arrangements to facilitate replacement of switch, e.g. cartridge housing	1209
H01H   9/10	・	ヒューズの組込に適するもの（スイッチおよびヒューズを共通の支持体上または内に装着するものＨ０２Ｂ１／１８）	Adaptation for built-in fuses(mounting switch and fuse separately on, or in, common support <b>H02B1/18</b>)	2103
H01H   9/12	・	接点に通常導電的に接続されないスイッチ部品を接地する装置	Means for earthing parts of switch not normally conductively connected to the contacts	620
H01H   9/14	・	安全放電間隙の組み込みに適合するもの	Adaptation for built-in safety spark gaps	129
H01H   9/16	・	開閉状態の表示，例．“オン”または“オフ”	Indicators for switching condition, e.g. "on" or "off"	11302
H01H   9/18	・	スイッチの識別マーク，例．暗所でスイッチの所在を示すためのもの；識別マークを収容するためのスイッチの適応	Distinguishing marks on switches, e.g. for indicating switch location in the dark; Adaptation of switches to receive distinguishing marks	6719
H01H   9/20	・	相互鎖錠，鎖錠または掛止め機構	Interlocking, locking, or latching mechanisms	7201
H01H   9/22	・・	箱，蓋，または保護シャッターと接点操作機構との間を相互鎖錠するためのもの	for interlocking between casing, cover, or protective shutter and mechanism for operating contacts	4559
H01H   9/24	・・	接点操作機構の２以上の部分を相互鎖錠するためのもの	for interlocking two or more parts of the mechanism for operating contacts	1291
H01H   9/26	・・	２以上のスイッチを相互鎖錠するためのもの（取り外し可能の部材によるものＨ０１Ｈ９／２８）	for interlocking two or more switches(by a detachable member <b>H01H9/28</b>)	5790
H01H   9/28	・・	キーまたは同等の取り外し可能の部材によりスイッチ部分を鎖錠するためのもの（キーで操作されるスイッチＨ０１Ｈ２７／００；２つの部材が結合した装置のうち取り外せる部材によって鎖錠するものＨ０１Ｒ）	for locking switch parts by a key or equivalent removable member(switches operated by a key <b>H01H27/00</b>; locking by removable part of two-part coupling device <b>H01R</b>)	2747
H01H   9/30	・	通電部分間の消弧またはアーク発生防止装置	Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts	4453
H01H   9/32	・・	接点間にはめ込みうる絶縁体	Insulating body insertable between contacts	735
H01H   9/34	・・	アークを制限したり細分するための静止部品，例．バリヤプレート	Stationary parts for restricting or subdividing the arc, e.g. barrier plate	4035
H01H   9/36	・・・	金属部品	Metal parts	1488
H01H   9/38	・・	アークを主接点から移す補助接点（アーキングホーンを使用するものＨ０１Ｈ９／４６）	Auxiliary contacts on to which the arc is transferred from the main contacts(using arcing-horns <b>H01H9/46</b>)	1085
H01H   9/40	・・	アークを通る電流またはアークに沿う電位降下を分割するための多重の主接点	Multiple main contacts for the purpose of dividing the current through, or potential drop along, the arc	370
H01H   9/42	・・	インピーダンスが接点に接続されたもの	Impedances connected with contacts	657
H01H   9/44	・・	磁気吹き消しを使用するもの	using blow-out magnet	3138
H01H   9/46	・・	アーキングホーンを用いるもの（磁気吹消しを用いるものＨ０１Ｈ９／４４）	using arcing horns(using blow-out magnet <b>H01H9/44</b>)	745
H01H   9/48	・	電流が流れない部分に対する放電防止装置，例．コロナリングを使用するもの	Means for preventing discharge to non-current-carrying parts, e.g. using corona ring	255
H01H   9/50	・	アークや放電の存在を検出する装置	Means for detecting the presence of an arc or discharge	367
H01H   9/52	・	スイッチ部分の冷却（接点の冷却Ｈ０１Ｈ１／６２）	Cooling of switch parts(cooling of contacts <b>H01H1/62</b>)	5173
H01H   9/54	・	開閉装置の特殊な使用に適せず，しかもそのための設備が他のどこにも存在しない回路装置	Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere	10644
H01H   9/56	・・	交流周波の定められた点でスイッチの操作を確実にするもの	for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle	1345
H01H  11/00		電気的スイッチの製造に特に適する装置または方法（異なる接点対に対応する複数の操作部材を有し，直線的に運動可能なスイッチの製造に特に適した工程，例．キーボードの製造に特に適した工程Ｈ０１Ｈ１３／８８）［１，８］	Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of electric switches(processes specially adapted for manufacture of rectilinearly movable switches having a plurality of operating members associated with different sets of contacts, e.g. keyboards, <b>H01H13/88</b>)	12084
H01H  11/02	・	水銀スイッチに対するもの	for mercury switches	151
H01H  11/04	・	接点に関するもの	of switch contacts	5509
H01H  11/06	・・	取付台への接点の固着	Fixing of contacts to carrier	1802
H01H  13/00		１方向のみに押すか引くかするために使用する直線的可動操作部品をもつスイッチ，例．押ボタンスイッチ（その中で操作部分が可撓性であるものＨ０１Ｈ１７／００）	Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch(wherein the operating part is flexible <b>H01H17/00</b>)	5637
H01H  13/02	・	細部［１，８］	Details	20511
H01H  13/04	・・	ケース；カバー	Cases; Covers	10326
H01H  13/06	・・・	防塵，防まつ，防滴，防水または防火の箱	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings	8869
H01H  13/08	・・・	スイッチの作動以外の目的に供するハンドルにより構成されたスイッチのケーシング	Casing of switch constituted by a handle serving a purpose other than the actuation of the switch	788
H01H  13/10	・・	基台；固定接点がその上に取り付けられているもの	Bases; Stationary contacts mounted thereon	5669
H01H  13/12	・・	可動部分；接点がその上に取り付けられているもの	Movable parts; Contacts mounted thereon	12909
H01H  13/14	・・・	操作部分，例．押ボタン	Operating parts, e.g. push-button	24665
H01H  13/16	・・・・	手以外の人体の部分による操作に適するもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	1800
H01H  13/18	・・・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するに適するもの，スイッチと物体との相対運動が最初スイッチの作動とは別な目的であるもの，例．ドアースイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床のレベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	3551
H01H  13/20	・・・	駆動機構	Driving mechanisms	7381
H01H  13/22	・・・・	速動動作をするもの（弾性部材の変形によるものＨ０１Ｈ１３／２６）	acting with snap action(depending upon deformation of elastic members <b>H01H13/26</b>)	277
H01H  13/24	・・・・	予め定められた遅延を生じるための手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	143
H01H  13/26	・・	弾性部材の変形による速動装置	Snap-action arrangements depending upon deformation of elastic members	2187
H01H  13/28	・・・	コイルばねの圧縮または伸長を用いるもの	using compression or extension of coil springs	2103
H01H  13/30	・・・・	ばねの他端が操作部分により動かされるときばねの一端が接点部材に動きを伝えるもの	one end of spring transmitting movement to the contact member when the other end is moved by the operating part	413
H01H  13/32	・・・・	ばねの一端がスイッチの固定または可動部分に固定して接続され，他端がピン，カム，歯または他の形状面を介してそれぞれ可動または固定剛性部材と共に反動するもの	one end of spring being fixedly connected to the stationary or movable part of the switch and the other end reacting with a movable or stationary rigid member respectively through pins, cams, toothed, or other shaped surfaces	200
H01H  13/34	・・・・	連続的に２以上の速動運動をもつもの	having two or more snap-action motions in succession	42
H01H  13/36	・・・	板ばねの曲げを用いるもの	using flexing of blade springs	1953
H01H  13/38	・・・・	１枚の板が死点を越えて動くもの	Single blade moved across dead-centre position	378
H01H  13/40	・・・・	少なくとも１つの速動作動脚と少なくとも１つの別の接点装着脚または接点作動脚とをもつ板ばね	Blade spring with at least one snap-acting leg and at least one separate contactcarrying or contact-actuating leg	141
H01H  13/42	・・・・・	３つの脚をもつもの	having three legs	248
H01H  13/44	・・・・	連続的に２以上の速動運動を行なうもの	having two or more snap-action motions in succession	38
H01H  13/46	・・・・	トッグルを構成する２つの別の板ばねによるもの	two separate blade springs forming a toggle	117
H01H  13/48	・・・	円盤形ばねの弯曲を用いるもの	using buckling of disc springs	2073
H01H  13/50	・	単一の操作部材をもつもの	having a single operating member	1142
H01H  13/52	・・	操作力の除去で直ちに最初の状態に復帰する接点，例．ベル押ボタンスイッチ	the contact returning to its original state immediately upon removal of operating force, e.g. bell push switch	8536
H01H  13/54	・・	操作力の除去後所定の時間間隔で最初の状態に復帰する接点，例．階段照明のためのもの	the contact returning to its original state a predetermined time interval after removal of operating force, e.g. for staircase lighting	161
H01H  13/56	・・	次の操作力を加えることにより最初の状態に復帰する接点	the contact returning to its original state upon the next application of operating force	3326
H01H  13/58	・・・	１方向に階段状に回転する接点駆動部品をもつもの	with contact-driving member rotated step-wise in one direction	961
H01H  13/60	・・・	反対方向に交互に動く接点駆動部品をもつもの	with contact-driving member moved alternately in opposite directions	570
H01H  13/62	・・	接点が掛止めの手動解放で最初の状態に復帰するもの（第２の押ボタンにより掛止めを解くものＨ０１Ｈ１３／６８）	the contact returning to its original state upon manual release of a latch(latch released by second push-button <b>H01H13/68</b>)	735
H01H  13/64	・・	スイッチが２以上の電気的に別の位置をもつもの，例．複位置押ボタンスイッチ	wherein the switch has more than two electrically distinguishable positions, e.g. multi-position push-button switches	1527
H01H  13/66	・・・	操作部材が２位置だけ動くもの	the operating member having only two positions	557
H01H  13/68	・	２つの操作部材をもつもので，同一セットの接点を一方は開放し他方が閉合するもの（単一の操作部材が反対端を代る代るに押圧するためスイッチ箱の異なる側より突出しているものＨ０１Ｈ１５／２２）	having two operating members, one for opening and one for closing the same set of contacts(single operating member protruding from different sides of switch casing for alternate pushing upon opposite ends <b>H01H15/22</b>)	731
H01H  13/70	・	異なる接点対に対応する複数の操作部材を有するもの，例．キーボード（独立したスイッチの複数を一緒に取り付けるものはＨ０２Ｂ）	having a plurality of operating members associated with different sets of contacts, e.g. keyboard(mounting together a plurality of independent switches <b>H02B</b>)	12990
H01H  13/702	・・	多層構造における層に保持された，または層から形成された接点を有するもの，例．メンブレンスイッチ［７］	with contacts carried by or formed from layers in a multilayer structure, e.g. membrane switches	5892
H01H  13/703	・・・	接点保持層間のスペーサに特徴のあるもの［８］	characterised by spacers between contact carrying layers	531
H01H  13/704	・・・	層に特徴があるもの，例．層の材料または構造（Ｈ０１Ｈ１３／７０３が優先）［８］	characterised by the layers, e.g. by their material or structure(<b>H01H13/703</b> takes precedence)	1620
H01H  13/705	・・・	操作部品の構成，取付，または配置に特徴があるもの，例．押ボタンまたはキー［７］	characterised by construction, mounting or arrangement of operating parts, e.g. push-buttons or keys	5967
H01H  13/7057	・・・・	相互に関連する操作部品の配置に特徴があるもの，例．キーの予め組み立てられた集合体［８］	characterised by the arrangement of operating parts in relation to each other, e.g. pre-assembled groups of keys	243
H01H  13/7065	・・・・	キーと層状のキーボードの間の機構に特徴があるもの［８］	characterised by the mechanism between keys and layered keyboards	2068
H01H  13/7073	・・・・・	ばねに特徴があるもの，例．オイラースプリング［８］	characterised by springs, e.g. Euler springs	720
H01H  13/708	・・・	固定接点及び可動接点の全てが絶縁部材に保持されたもの［７］	in which all fixed and movable contacts are carried by insulating members(<b>H01H13/705</b> takes precedence)	18
H01H  13/712	・・・・	絶縁部材の全てが実質的に平らなもの［７］	all of the insulating members being substantially flat	2651
H01H  13/715	・・・	支持層に固定されないか又は支持層の一部をなさない接点を各接点対が有するもの，例．反転ドーム（Ｈ０１Ｈ１３／７０５優先）［７］	in which each contact set includes a contact which is not secured to or part of a supporting layer, e.g. a snap dome(<b>H01H13/705</b> takes precedence)	215
H01H  13/718	・・・	一部又は全ての可動接点が単一の導電板で形成されるもの，例．打ち抜き金属板により形成されるもの（Ｈ０１Ｈ１３／７０５優先）［７］	in which some or all of the movable contacts are formed in a single conductive plate, e.g. formed by punching sheet metal(<b>H01H13/705</b> takes precedence)	16
H01H  13/72	・・	同時に作動位置を取り得る操作部材の数を制限する手段をもつスイッチ	wherein the switch has means for limiting the number of operating members that can concurrently be in the actuated position	909
H01H  13/74	・・・	各接点の組が別の操作部材の作動のみで最初の状態に復帰されるもの	each contact set returning to its original state only upon actuation of another of the operating members	630
H01H  13/76	・・	一部又は全ての操作部材が異なる組み合わせの接点対を作動するもの，例．異なる組み合わせの４組の接点対を作動する１０個の操作部材	wherein some or all of the operating members actuate different combinations of the contact sets, e.g. ten operating members actuating different combinations of four contact sets	856
H01H  13/78	・・	接点または接点箇所に特徴があるもの［８］	characterised by the contacts or the contact sites	359
H01H  13/785	・・・	接点の材料に特徴があるもの，例．電導性高分子［８］	characterised by the material of the contacts, e.g. conductive polymers	618
H01H  13/79	・・・	接点の形状に特徴があるもの，例．散在したフィンガーまたはらせん状の回路網［８］	characterised by the form of the contacts, e.g. interspersed fingers or helical networks	138
H01H  13/80	・・・	接点の協動方法に特徴があるもの，例．双方の接点が動くもの，または跳躍しない接点を有するもの［８］	characterised by the manner of cooperation of the contacts, e.g. with both contacts movable or with bounceless contacts	145
H01H  13/803	・・・	スイッチング機能に特徴があるもの，例．常閉接点，又は接点の連続操作［８］	characterised by the switching function thereof, e.g. normally closed contacts or consecutive operation of contacts	55
H01H  13/807	・・・	接点箇所の空間的配置に特徴があるもの，例．積層箇所［８］	characterised by the spatial arrangement of the contact sites, e.g. superimposed sites	501
H01H  13/81	・・	外部装置との電気的接続に特徴があるもの［８］	characterised by electrical connections to external devices	324
H01H  13/82	・・	接点空間の通気手段に特徴があるもの［８］	characterised by contact space venting means	153
H01H  13/83	・・	表示に特徴があるもの，例．点字，液晶表示，発光素子または光学素子［８］	characterised by legends, e.g. Braille, liquid crystal displays, light emitting or optical elements	5139
H01H  13/84	・・	人間工学的な機能に特徴があるもの，例．小型キーボード用のもの；操作感覚機能に特徴があるもの，例．音のフィードバック（表示Ｈ０１Ｈ１３／８３）［８］	characterised by ergonomic functions, e.g. for miniature keyboards; characterised by operational sensory functions, e.g. sound feedback(legends <b>H01H13/83</b>)	1604
H01H  13/85	・・・	触覚フィードバックに特徴があるもの［８］	characterised by tactile feedback features	1585
H01H  13/86	・・	ケースに特徴があるもの，例．密封ケース又は縮小可能なケース［８］	characterised by the casing, e.g. sealed casings or casings reducible in size	2891
H01H  13/88	・・	異なる接点対に対応する複数の操作部材を有し，直線的に運動可能なスイッチの製造に特に適した工程，例．キーボードの製造に特に適した工程［８］	Processes specially adapted for manufacture of rectilinearly movable switches having a plurality of operating members associated with different sets of contacts, e.g. keyboards	1566
H01H  15/00		反対方向に作動するのに使用する直線的可動操作部品をもつスイッチ，例．スライドスイッチ	Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for actuation in opposite directions, e.g. slide switch	1258
H01H  15/02	・	細部	Details	3456
H01H  15/04	・・	固定部分；接点がその上に取り付けられているもの	Stationary parts; Contacts mounted thereon	1215
H01H  15/06	・・	可動部分；接点がその上に取り付けられているもの	Movable parts; Contacts mounted thereon	1817
H01H  15/08	・・・	開放前に閉合位置をとる接点装置，例．負荷時タップ切り換え	Contact arrangements for providing make-before-break operation, e.g. for on-load tap-changing	105
H01H  15/10	・・・	操作部分	Operating parts	2577
H01H  15/12	・・・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	19
H01H  15/14	・・・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するのに適するもの，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの作動とは別の目的であるもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床のレベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	226
H01H  15/16	・・・	駆動機構	Driving mechanisms	2132
H01H  15/18	・・・・	速動動作をもつ作動	acting with snap action	504
H01H  15/20	・・・・	定められた遅延を生じる手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	13
H01H  15/22	・	両端から交互に作動するためスイッチ箱の異なる側から突出している単一の操作部分をもつもの	having a single operating part protruding from different sides of switch casing for alternate actuation from opposite ends	131
H01H  15/24	・	交互に押圧および引張るためスイッチ箱の１側からのみ突出している単一の操作部分をもつもの	having a single operating part only protruding from one side of the switch casing for alternate pushing and pulling	479
H01H  17/00		引張るためのみに適合する可撓操作部分，例．コード，チェーン，をもつスイッチ	Switches having flexible operating part adapted only for pulling, e.g. cord, chain	901
H01H  17/02	・	細部	Details	506
H01H  17/04	・・	固定部分（案内Ｈ０１Ｈ１７／１４）	Stationary parts(guides <b>H01H17/14</b>)	138
H01H  17/06	・・	可動部分（案内Ｈ０１Ｈ１７／１４）	Movable parts(guides <b>H01H17/14</b>)	575
H01H  17/08	・・・	操作部分，例．コード	Operating part, e.g. cord	890
H01H  17/10	・・・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	13
H01H  17/12	・・・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するのに適するもの，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの作動とは別の目的であるもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床レベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	165
H01H  17/14	・・	可撓性操作部分に対する案内装置	Guiding means for flexible operating part	123
H01H  17/16	・	一端のみの引張りに適した単一の可撓性操作部分をもつもの	having a single flexible operating part adapted for pulling at one end only	293
H01H  17/18	・・	角度運動のみをもつスイッチ駆動機構の部分に固着したもの	secured to a part of the switch driving mechanism that has only angular movement	134
H01H  17/20	・・・	接点が操作力の除去で直ちに元の状態に復帰するもの	the contact returning to its original state immediately upon removal of operating force	41
H01H  17/22	・・・	接点が次回の操作力の使用で元の状態に復帰するもの	the contact returning to its original state upon the next application of operating force	279
H01H  17/24	・・	角度と直線運動の両方をもつスイッチ駆動機構の一部に固着したもの	secured to a part of the switch driving mechanism that has both angular and rectilinear motion	36
H01H  17/26	・	２つの可撓性操作部分をもつもの；両端での引張りに適した単一の操作部分をもつもの	having two flexible operating parts; having a single operating part adapted for pulling at both ends	72
H01H  17/28	・・	直線運動のみをもつスイッチ駆動機構の一部または部分に固着したもの	secured to a part or parts of the switch driving mechanism having only rectilinear motion	21
H01H  17/30	・・	角度運動のみをもつスイッチ駆動機構の一部または部分に固着したもの	secured to a part or parts of the switch driving mechanism having only angular motion	45
H01H  19/00		縦軸周りを回転可能であり且つ手等のスイッチ外部の物体により直接作動される操作部材により操作されるスイッチ［１，８］	Switches operated by an operating part which is rotatable about a longitudinal axis thereof and which is acted upon directly by a solid body external to the switch, e.g. by a hand	2723
H01H  19/02	・	細部	Details	3638
H01H  19/03	・・	操作部分の回転角度を制限する手段［８］	Means for limiting the angle of rotation of the operating part	610
H01H  19/04	・・	ケース；カバー	Cases; Covers	1960
H01H  19/06	・・・	防塵，防まつ，防滴，防水または防火の箱	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings	1034
H01H  19/08	・・	基台；固定接点がその上に取り付けられたもの	Bases; Stationary contacts mounted thereon	2085
H01H  19/10	・・	可動部分；接点がその上に取り付けられたもの	Movable parts; Contacts mounted thereon	2357
H01H  19/11	・・・	操作位置の認識手段を有するもの［８］	with indexing means	1750
H01H  19/12	・・・	開放前に閉合位置をとる接点装置，例．負荷時タップ切換	Contact arrangements for providing make-before-break operation, e.g. for on-load tap-changing	232
H01H  19/14	・・・	操作部分，例．回転つまみ	Operating parts, e.g. turn knob	4888
H01H  19/16	・・・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	40
H01H  19/18	・・・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するのに適するもの，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの作動とは別の目的であるもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床レベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	931
H01H  19/20	・・・	いずれかの方向に作動できるように操作部分の角変位を許す駆動機構	Driving mechanisms allowing angular displacement of the operating part to be effective in either direction	1621
H01H  19/22	・・・・	空転を組み合わせるもの	incorporating lost motion	43
H01H  19/24	・・・・	速動動作で作動するもの	acting with snap action	373
H01H  19/26	・・・・	定められた遅延を生じるための手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	12
H01H  19/28	・・・	１方向のみに有効または可能であるように操作部分の角変位を許す駆動機構	Driving mechanisms allowing angular displacement of the operating part to be effective or possible in only one direction	196
H01H  19/30	・・・・	空転を組み合わせるもの	incorporating lost motion	23
H01H  19/32	・・・・	速動動作で作動するもの	acting with snap action	94
H01H  19/34	・・・・	予め定められた遅延を生じるための手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	11
H01H  19/36	・	操作部分がただ２つの操作位置をもつもの，例．相対的に１８０°変位するもの	the operating part having only two operative positions, e.g. relatively displaced by 180&deg	318
H01H  19/38	・・	切換スイッチ	Change-over switches	251
H01H  19/40	・・・	軸方向のみに接触圧力をもつもの	having only axial contact pressure	46
H01H  19/42	・・	２つ以上の電気的に異なる状態を呈するもの，例．２回路のいずれか一方または両方を閉じるためのもの	providing more than two electrically-different conditions, e.g. for closing either or both of two circuits	69
H01H  19/44	・・・	軸方向のみに接触圧力をもつもの	having only axial contact pressure	28
H01H  19/46	・	操作部分が３つの操作位置をもつもの，例．切―スター―デルタ	the operating part having three operative positions, e.g. off/star/delta	373
H01H  19/48	・・	軸方向のみに接触圧力をもつもの	having only axial contact pressure	52
H01H  19/50	・	操作部分が４つの操作位置をもつもの，例．切／２つ直列／１つのみ／２つ並列	the operating part having four operative positions, e.g. off/two-in-series/one-only/two-in-parallel	155
H01H  19/52	・・	軸方向のみに接触圧力をもつもの	having only axial contact pressure	36
H01H  19/54	・	操作部分が少なくとも５つまたは不特定の数の操作位置をもつもの	the operating part having at least five or an unspecified number of operative positions	618
H01H  19/56	・・	接点を装着した角的に可動な操作部品，例．ドラムスイッチ	Angularly-movable actuating part carrying contacts, e.g. drum switch	1071
H01H  19/58	・・・	軸方向のみに接触圧力をもつもの，例．ディスクスイッチ，ウエハースイッチ	having only axial contact pressure, e.g. disc switch, wafer switch	2457
H01H  19/60	・・	接点をもたない角的に可動な作動部品	Angularly-movable actuating part carrying no contacts	297
H01H  19/62	・・・	接点が半径方向のカムにより作動するもの	Contacts actuated by radial cams	2202
H01H  19/63	・・・	接点が軸方向のカムにより作動するもの［２］	Contacts actuated by axial cams	555
H01H  19/635	・・・	操作部分に連結された直線運動部材により作動される接点，例．ピンおよび溝によるもの［８］	Contacts actuated by rectilinearly-movable member linked to operating part, e.g. by pin and slot	1012
H01H  19/64	・	同一のスイッチを一線に組み立て連動動作に適した箱入りスイッチ，例．積層スイッチ	Encased switches adapted for ganged operation when assembled in a line with identical switches, e.g. stacked switches	741
H01H  21/00		手等のスイッチ外部の物体により直接作動される揺動可能な操作部材により操作されるスイッチ（タンブラスイッチまたはロッカースイッチＨ０１Ｈ２３／００；１平面以外で角的に動きうる操作部分を有するスイッチＨ０１Ｈ２５／０４）［１，８］	Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand(tumbler or rocker switches <b>H01H23/00</b>; switches having an operating part movable angularly in more than one plane <b>H01H25/04</b>)	5735
H01H  21/02	・	細部	Details	2339
H01H  21/04	・・	ケース；カバー	Cases; Covers	1133
H01H  21/06	・・・	操作機構で相互鎖錠されるもの	interlocked with operating mechanism	321
H01H  21/08	・・・	防塵，防まつ，防滴，防水，または防火の箱	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings	754
H01H  21/10	・・・	スイッチを作動する以外の目的に役立つハンドルにより構成されたスイッチの箱	Casing of switch constituted by a handle serving a purpose other than the actuation of the switch	185
H01H  21/12	・・	基台；その上に取り付けられた固定接点	Bases; Stationary contacts mounted thereon	1133
H01H  21/14	・・	接触圧力を増加する手段	Means for increasing contact pressure	196
H01H  21/16	・・	ヒューズの組込みに適するもの	Adaptation for built-in fuse	452
H01H  21/18	・・	可動部分；その上に取り付けられる接点	Movable parts; Contacts mounted thereon	1147
H01H  21/20	・・・	開放前に閉合位置をとる接点装置，例．負荷時タップ切換	Contact arrangements for providing make-before-break operation, e.g. for on-load tap-changing	129
H01H  21/22	・・・	操作部分，例．ハンドル	Operating parts, e.g. handle	2491
H01H  21/24	・・・・	操作力を除去して常規の位置に復帰するよう偏倚されたもの	biased to return to original position upon removal of operating force	802
H01H  21/26	・・・・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	634
H01H  21/28	・・・・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するに適するもの，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの作動とは別の目的に適したもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床レベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	2977
H01H  21/30	・・・・	操作力を除去して常規の位置に復帰するように偏倚しないもの	not biased to return to original position upon removal of operating force	133
H01H  21/32	・・・・・	手以外の人体の部分による操作に適したもの，例．足によるもの	adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	45
H01H  21/34	・・・・・	物体の通路内の限られた位置で作動するに適するもの，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの動作とは別の目的に適したもの，例．ドアスイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床レベリングスイッチ	adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	273
H01H  21/36	・・・	駆動機構	Driving mechanisms	2153
H01H  21/38	・・・・	空転を組み合わせたもの	incorporating lost motion	65
H01H  21/40	・・・・	速動動作をもつもの	having snap action	216
H01H  21/42	・・・・・	コイルばねの圧縮または伸長により生じるもの	produced by compression or extension of coil spring	505
H01H  21/44	・・・・・	曲げ板ばねにより生じるもの	produced by flexing blade springs	110
H01H  21/46	・・・・・	連続して２以上の速動作動運動をもつもの	with two or more snap-action motions in succession	20
H01H  21/48	・・・・	ラチェット機構を結合したもの	incorporating a ratchet mechanism	103
H01H  21/50	・・・・	操作位置の認識手段又はラッチ手段をもつもの，例．ボールとバネによる認識；中間の操作位置で確実に停止する装置をもつもの	with indexing or latching means, e.g. indexing by ball and spring; with means to ensure stopping at intermediate operative positions	1178
H01H  21/52	・・・・	予め定められた遅延を生じるための手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	59
H01H  21/54	・	１つまたは２つのばねクリップ接片と協動する刃形接片をもつレバースイッチ，例．ナイフスイッチ，セクショナライザ	Lever switches with blade-type contact co-operating with one or two spring-clip contacts, e.g. knife switch, sectionalisers	2253
H01H  21/56	・・	１つの位置のみで接触させるもの	making contact in one position only	285
H01H  21/58	・・	安定した中間位置をもたない切換スイッチ	Change-over switches without stable intermediate position	165
H01H  21/60	・・	安定した中間位置をもつ切換スイッチ	Change-over switches with stable intermediate position	61
H01H  21/86	・	操作部分に装着された衝合接点をもつスイッチ，例．電鍵	Switches with abutting contact carried by operating part, e.g. telegraph tapping key	112
H01H  21/88	・・	中間休止位置をもつもの	with intermediate position of rest	9
H01H  23/00		タンブラースイッチ又はロッカースイッチ，即ち，シーソーボタン形式の操作部材の揺動による操作に特徴のあるスイッチ<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このサブグループにおいては，“揺動”との用語は，スイッチの表面板に平行であり，且つ揺動ボタンの両端縁間の実質的に中心に位置する軸周りの一平面内での回転動作と定義される。［８］	Tumbler or rocker switches, i.e. switches characterised by being operated by rocking an operating member in the form of a rocker button; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the term "rocking" is defined as pivotal motion in one plane about an axis parallel to the switch faceplate and located substantially centrally between the ends of the rocker button.</li></ul>	1580
H01H  23/02	・	細部	Details	3674
H01H  23/04	・・	ケース，カバー	Cases; Covers	2161
H01H  23/06	・・・	防塵，防まつ，防滴，防水または防火の箱	Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings	1195
H01H  23/08	・・	基台；その上に取り付けられた固定接点	Bases; Stationary contacts mounted thereon	1252
H01H  23/10	・・	ヒューズの組込みに適するもの	Adaptation for built-in fuse	74
H01H  23/12	・・	可動部分；その上に取り付けられた接点	Movable parts; Contacts mounted thereon	2633
H01H  23/14	・・・	タンブラ	Tumblers	2150
H01H  23/16	・・・	駆動機構	Driving mechanisms	3362
H01H  23/18	・・・・	空転運動を組み合わせたもの	incorporating lost motion	30
H01H  23/20	・・・・	速動作動をもつもの	having snap action	740
H01H  23/22	・・・・	予め定められた遅延を生じるための手段をもつもの	with means for introducing a predetermined time delay	193
H01H  23/24	・	２つの操作位置をもつもの	with two operating positions	1698
H01H  23/26	・・	１つの位置が不安定のもの	one of which positions is unstable	92
H01H  23/28	・	３つの操作位置をもつもの	with three operating positions	385
H01H  23/30	・・	安定な中心位置と不安定な１つまたは２つの端位置をもつもの	with stable centre position and one or both end positions unstable	1133
H01H  25/00		ハンドルまたは他の操作部分の複合運動をもつスイッチ	Switches with compound movement of handle or other operating part	5033
H01H  25/04	・	１平面以外で角的に動きうる操作部分，例．操縦桿	Operating part movable angularly in more than one plane, e.g. joystick	5639
H01H  25/06	・	角的にも直線的にも可動な操作部分，直線的運動が角移動の軸に沿うもの	Operating part movable both angularly and rectilinearly, the rectilinear movement being along the axis of angular movement	3963
H01H  27/00		着脱部材により操作されるスイッチ，例．キー，プラグまたはプレートによるもの；いくつかの可能な設定の中から単一の定められた組み合わせに従う設定部材により操作されるスイッチ（プラグソケット接続器と組み合わせたものＨ０１Ｒ１３／７０；通電プラグをもつものＨ０１Ｒ３１／０８）	Switches operated by a removable member, e.g. key, plug or plate; Switches operated by setting members according to a single predetermined combination out of several possible settings(combined with plug-and-socket connectors <b>H01R13/70</b>; with current-carrying plug <b>H01R31/08</b>)	2366
H01H  27/04	・	常閉接点の間に差し込まれる絶縁プラグまたは板	Insulating plug or plate inserted between normally-closed contacts	221
H01H  27/06	・	スイッチを操作するためにキーを挿し込んで回すもの	Key inserted and then turned to effect operation of the switch	2584
H01H  27/08	・・	この場合キーはスイッチが最初の位置に復帰するまで除去することができないもの	wherein the key cannot be removed until the switch is returned to its original position	225
H01H  27/10	・	いくつかの可能な設定の中から単一の定められた組み合わせに従う設定部材により操作されるスイッチ	Switch operated by setting members according to a single predetermined combination out of several possible settings	302
H01H  29/00		少なくとも１つの液体接点をもつスイッチ（固体接点が水銀で湿されまたは浸漬されるものＨ０１Ｈ１／０８）	Switches having at least one liquid contact(solid contacts wetted or soaked with mercury <b>H01H1/08</b>)	936
H01H  29/02	・	細部	Details	391
H01H  29/04	・・	接点；液体接点のための容器	Contacts; Containers for liquid contacts	467
H01H  29/06	・・・	液体接点の材質を特徴とするもの	Liquid contacts characterised by the material thereof	187
H01H  29/08	・・	定められた遅延を生じるための手段	Means for introducing a predetermined time delay	43
H01H  29/10	・・・	接触液体の流れを制限するもの	by constricting the flow of the contact liquid	123
H01H  29/12	・・	手以外の人体の部分による作動に適する操作機構，例．足によるもの	Operating mechanisms adapted for operation by a part of the human body other than the hand, e.g. by foot	20
H01H  29/14	・・	物体の通路内の限られた位置または予定位置で作動するのに適する操作機構，スイッチと物体の相対運動が最初スイッチの作動とは別の目的に適する操作機構，例．ドアースイッチ，リミットスイッチ，昇降機の床レベリングスイッチ	Operating mechanisms adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift	30
H01H  29/16	・	静止した接触液体の中に固体接点を浸すことにより操作されるもの	operated by dipping solid contact into stationary contact liquid	203
H01H  29/18	・	非電気的接触を行ないプランジャで変位される接触液体の液面レベルによるもの	with level of surface of contact liquid displaced by non-electrical contact-making plunger	444
H01H  29/20	・	接触液体のための容器を傾けることにより操作するもの	operated by tilting contact-liquid container	687
H01H  29/22	・・	その中で接触および離間が液体と固体との間で行なわれるもの	wherein contact is made and broken between liquid and solid	622
H01H  29/24	・・	その中で接触および離間が液体と液体との間で行なわれるもの	wherein contact is made and broken between liquid and liquid	186
H01H  29/26	・	接触液体の液面が遠心力の作用により変位するもの	with level of surface of contact liquid displaced by centrifugal action	171
H01H  29/28	・	接触液体の液面が液体圧力により変位するもの	with level of surface of contact liquid displaced by fluid pressure	331
H01H  29/30	・	接触液体の液面がそれらの膨張または蒸発により変位するもの	with level of surface of contact liquid displaced by expansion or evaporation thereof	222
H01H  29/32	・	液体の噴射により接触が作られるもの，例．水の噴射により接触が作られる接地スイッチ	with contact made by a liquid jet, e.g. earthing switch with contact made by jet of water	32
H01H  31/00		消弧または発弧防止手段を持たない高電圧用気中遮断スイッチ（消弧または発弧防止手段を持つ高電圧または大電流スイッチとの結合Ｈ０１Ｈ３３／００）［３］	Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means(in combination with high tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means <b>H01H33/00</b>)	3375
H01H  31/02	・	細部	Details	10998
H01H  31/04	・・	相互鎖錠機構	Interlocking mechanisms	1320
H01H  31/06	・・・	ケース，カバーまたは保護遮へいと接点操作機構との間の相互鎖錠に対するもの	for interlocking between casing, cover, or protective shutter and mechanism for operating contacts	932
H01H  31/08	・・・	接点操作機構の２以上の部分の相互鎖錠に対するもの	for interlocking two or more parts of the mechanism for operating contacts	528
H01H  31/10	・・・	２つ以上のスイッチ間の相互鎖錠に対するもの	for interlocking two or more switches	1238
H01H  31/12	・・	ヒューズの組込みに適するもの	Adaptation for built-in fuse	1668
H01H  31/14	・	スイッチ開放位置では線路接点のいずれにも電気的に接続されない橋絡接点をもつもの	with bridging contact that is not electrically connected to either line contact in open position of switch	178
H01H  31/16	・・	角的動作可能の橋絡接点または接触部材をもつもの	with angularly-movable bridging contact or contact-carrying member	288
H01H  31/18	・・・	１つ以上の絶縁体の運動を介して作動されるもの	actuated through the movement of one or more insulators	64
H01H  31/20	・・・・	少なくとも１つの絶縁体が自己の幾何学的軸線の周りを回動するもの	at least one insulator being rotatable about its own geometrical axis	161
H01H  31/22	・・・	その中で接点が装着部材に対して直線的に動きうるもの	wherein the contact or contacts are rectilinearly movable with respect to the carrying member	31
H01H  31/24	・・	直線的に動きうる橋絡接点をもつもの	with rectilinearly-movable bridging contact	376
H01H  31/26	・	スイッチ開放位置で１つの線路接点に対して電気的に接続されて残る可動接点をもつもの	with movable contact that remains electrically connected to one line in open position of switch	472
H01H  31/28	・・	角的に可動の接点をもつもの	with angularly-movable contact	2019
H01H  31/30	・・・	１つ以上の絶縁体の運動を介して作動されるもの	actuated-through the movement of one or more insulators	406
H01H  31/32	・・	直線的可動接点をもつもの	with rectilinearly-movable contact	1241
H01H  31/34	・	架空送電線に係合するように適応した可動接点をもつもの，例．分岐のためのもの	with movable contact adapted to engage an overhead transmission line, e.g. for branching	126
H01H  31/36	・・	パンタグラフにより動作する接点	Contact moved by pantograph	216
H01H  33/00		消弧または発弧防止手段をもつ高電圧または大電流スイッチ	High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means	2386
H01H  33/02	・	細部	Details	5437
H01H  33/04	・・	電流流通部分間で消弧または発弧を防止する装置	Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts	1804
H01H  33/06	・・・	接点間に差し込みうる絶縁体	Insulating body insertable between contacts	376
H01H  33/08	・・・	アークを制限または細分するための静止部分，例．隔壁	Stationary parts for restricting or subdividing the arc, e.g. barrier plate	1608
H01H  33/10	・・・・	金属部分	Metal parts	419
H01H  33/12	・・・	アークが主接点から移行される補助接点（アーキングホーンを使用するものＨ０１Ｈ３３／２０）	Auxiliary contacts on to which the arc is transferred from the main contacts(using arcing horns <b>H01H33/20</b>)	2382
H01H  33/14	・・・	アークを通る電流またはアークに沿う電位降下を分割する多くの主接点	Multiple main contacts for the purpose of dividing the current through, or potential drop along, the arc	858
H01H  33/16	・・・	インピーダンスが接点に接続されるもの	Impedances connected with contacts	1987
H01H  33/18	・・・	磁気吹き消しを使用するもの	using blow-out magnet	1952
H01H  33/20	・・・	アーキングホーンを用いるもの（磁気吹消しを用いるものＨ０１Ｈ３３／１８）	using arcing horns(using blow-out magnet <b>H01H33/18</b>)	321
H01H  33/22	・・・	消弧のための流体の選択	Selection of fluids for arc-extinguishing	657
H01H  33/24	・・	電流の流れない部分に対する放電防止装置，例．コロナリングを使用するもの	Means for preventing discharge to non-current-carrying parts, e.g. using corona ring	867
H01H  33/26	・・	アークまたは他の放電の存在を検出する装置	Means for detecting the presence of an arc or other discharge	327
H01H  33/28	・・	駆動機構を操作するためのスイッチ内の動力装置	Power arrangements internal to the switch for operating the driving mechanism	908
H01H  33/30	・・・	流体衝動を使用するもの	using fluid actuator	652
H01H  33/32	・・・・	圧縮空気圧	pneumatic	1464
H01H  33/34	・・・・	水圧	hydraulic	1128
H01H  33/36	・・・	電動機を使用するもの	using dynamo-electric motor	728
H01H  33/38	・・・	電磁石を使用するもの	using electromagnet	1456
H01H  33/40	・・・	ばねモータを使用するもの	using spring motor	1878
H01H  33/42	・・	駆動機構	Driving mechanisms	5639
H01H  33/44	・・	交流周波の定められた点でスイッチの操作を確実にする装置（回路装置Ｈ０１Ｈ３３／５９）	Devices for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle(circuit arrangements <b>H01H33/59</b>)	232
H01H  33/46	・・	相互鎖錠装置	Interlocking mechanisms	963
H01H  33/48	・・・	ケースまたはカバーと接点操作機構との間の相互鎖錠に対するもの	for interlocking between casing or cover and mechanism for operating contacts	329
H01H  33/50	・・・	接点操作機構の２つ以上の部分を相互鎖錠するためのもの	for interlocking two or more parts of the mechanism for operating contacts	258
H01H  33/52	・・・	２つ以上のスイッチを相互鎖錠するためのもの	for interlocking two or more switches	842
H01H  33/53	・・	ケース（開閉装置のためのものＨ０２Ｂ１／２６）；消弧用流体のための貯蔵器，タンク，配管または弁；そのための付属装置，例．安全装置，圧力除去装置［３］	Cases(for switchgear <b>H02B1/26</b>);Reservoirs, tanks, piping or valves, for arc-extinguishing fluid; Accessories therefor, e.g. safety arrangements, pressure relief devices	2966
H01H  33/55	・・・	油貯蔵器またはタンク；その降下装置（スイッチの絶縁のため引出し機構に関連するものＨ０２Ｂ１１／０８）	Oil reservoirs or tanks; Lowering means therefor(associated with withdrawal mechanism for isolation of switch <b>H02B11/08</b>)	894
H01H  33/56	・・・	ガス貯蔵器	Gas reservoirs	2713
H01H  33/57	・・・	液体またはガスの再生	Recuperation of liquid or gas	392
H01H  33/575	・・・	常時または非常時使用の圧力除去装置［３］	Pressure relief devices for normal or emergency use	261
H01H  33/58	・・・	スイッチ操作ノイズを抑える消音装置［３］	Silencers for suppressing noise of switch operation	154
H01H  33/59	・・	スイッチの特殊な使用に適さない回路装置で他類に属しないもの，例．交流周波の定められた点でスイッチの操作を確実にするためのもの	Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switch and not otherwise provided for, e.g. for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle	3626
H01H  33/60	・	消弧または発弧防止装置が消弧用流体の吹き付けを得るためまたは増加したりする別の装置を含まないスイッチ	Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid	209
H01H  33/64	・・	開放がガス中であるもの（真空スイッチＨ０１Ｈ３３／６６）	wherein the break is in gas(vacuum switches <b>H01H33/66</b>)	1509
H01H  33/65	・・・	開放が大気圧の気中であるもの，例．開放空気中　［２００９．０１］	wherein the break is in air at atmospheric pressure, e.g. in open air	1288
H01H  33/66	・・	真空スイッチ	Vacuum switches	16917
H01H  33/662	・・・	ハウジングまたは保護スクリーン［７］	Housings or protective screens	5875
H01H  33/664	・・・	接点；消弧手段，例．アーキング・リング［７］	Contacts; Arc-extinguishing means, e.g. arcing rings	6175
H01H  33/666	・・・	操作系の配置［７］	Operating arrangements	7591
H01H  33/668	・・・	真空を得るための，または監視するための手段［７］	Means for obtaining or monitoring the vacuum	611
H01H  33/68	・・	液体遮断スイッチ，例．油遮断器	Liquid-break switches, e.g. oil-break	284
H01H  33/70	・	消弧用流体の吹き付けを方向づけるため，得るためまたは増大させるための別の装置をもつスイッチ	Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid	3119
H01H  33/72	・・	消弧液体の吹き付けを方向づける固定部分をもつもの，例．消弧室	having stationary parts for directing the flow of arc-extinguishing fluid, e.g. arc-extinguishing chamber	515
H01H  33/73	・・・	開放が大気圧の気中であるもの，例．開放空気中	wherein the break is in air at atmospheric pressure, e.g. in open air	104
H01H  33/74	・・・	開放がガス中であるもの（大気圧の空気中のものＨ０１Ｈ３３／７３）	wherein the break is in gas(in air at atmospheric pressure <b>H01H33/73</b>)	484
H01H  33/75	・・・	液体遮断スイッチ，例．油遮断器	Liquid-break switches, e.g. oil-break	972
H01H  33/76	・・	消弧用ガスが静止部分から放出されるもの；そのための材料の選択	wherein arc-extinguishing gas is evolved from stationary parts; Selection of material therefor	757
H01H  33/77	・・・	開放が大気圧の空気中であるもの	wherein the break is in air at atmospheric pressure	178
H01H  33/78	・・・	開放がガス中であるもの（大気圧の空気中であるものＨ０１Ｈ３３／７７）	wherein the break is in gas(in air at atmospheric pressure <b>H01H33/77</b>)	90
H01H  33/80	・・	圧力源からの消弧流体の吹き付けが弁により制御されるもの	flow of arc-extinguishing fluid from a pressure source being controlled by a valve	76
H01H  33/82	・・・	流体が空気またはガスのもの	the fluid being air or gas	396
H01H  33/825	・・・・	空気またはガスの閉回路をもつもの（Ｈ０１Ｈ３３／８３５が優先）［３］	with closed circuit of air or gas(<b>H01H33/835</b> takes precedence)	191
H01H  33/83	・・・・	接点が空気またはガスの吹き付けにより開くもの	wherein the contacts are opened by the flow of air or gas	191
H01H  33/835	・・・・・	空気またはガスの閉回路をもつもの［３］	with closed circuit of air or gas	108
H01H  33/84	・・・	流体が液体，例．油，であるもの	the fluid being liquid, e.g. oil	25
H01H  33/85	・・・・	接点が液体の吹き付けにより開くもの	wherein the contacts are opened by the flow of liquid	6
H01H  33/86	・・	接点空所からの圧力下の消弧流体の吹き付けが弁により制御されるもの	the flow of arc-extinguishing fluid under pressure from the contact space being controlled by a valve	333
H01H  33/867	・・・	流体が空気またはガスであるもの［３］	the fluid being air or gas	390
H01H  33/873	・・・・	空気またはガスの閉回路をもつもの［３］	with closed circuit of air or gas	164
H01H  33/88	・・	消弧流体の吹き付けがピストンまたは他の圧力発生部の運動により発生しまたは増大するもの	the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts	954
H01H  33/90	・・・	この運動が接点操作機構によりまたは関連して行なわれるもの	this movement being effected by, or in conjunction with, the contact-operating mechanism	542
H01H  33/91	・・・・	消弧流体が空気またはガスのもの	the arc-extinguishing fluid being air or gas	2780
H01H  33/915	・・・・・	空気またはガスの閉回路をもつもの［３］	with closed circuit of air or gas	2105
H01H  33/92	・・・・	消弧流体が液体，例．油，のもの	the arc-extinguishing fluid being liquid, e.g. oil	352
H01H  33/94	・・・	この運動がアーク自体または補助アークにより生じた圧力によってのみ行なわれるもの	this movement being effected solely due to the pressure caused by the arc itself or by an auxiliary arc	54
H01H  33/95	・・・・	消弧流体が空気またはガスのもの	the arc-extinguishing fluid being air or gas	49
H01H  33/96	・・・・	消弧流体が液体，例．油，のもの	the arc-extinguishing fluid being liquid, e.g. oil	194
H01H  33/98	・・	消弧流体の吹き付けが，吹き付けを発生しまたは増大するための可動部分をもたないで，補助アークまたはアークの一部分により作られるもの	the flow of arc-extinguishing fluid being initiated by an auxiliary arc or a section of the arc, without any moving parts for producing or increasing the flow	628
H01H  33/985	・・・	流体が空気またはガスであるもの［３］	the fluid being air or gas	455
H01H  33/99	・・・	流体が液体であるもの［３］	the fluid being liquid	3
H01H  35/00		物理状態の変化により操作されるスイッチ（磁界または電界の変化で動作するものＨ０１Ｈ３６／００；熱作動スイッチＨ０１Ｈ３７／００）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>開閉装置は装置への入力として作用する変化の物理的状態によって分類される，例．スイッチに作用する圧力波を生じる外部爆発は３５／２４，爆発がスイッチ内部に生じる爆発で，熱により起爆されるものは３７／００，電気的に起爆されるものは３９／００，外部からの吹付けで起爆されるものは３５／１４にそれぞれ分類される。	Switches operated by change of a physical condition(operated by change of magnetic or electric field <b>H01H36/00</b>; thermally-actuated switches <b>H01H37/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>A switching device is classified according to that physical condition which when changed acts as input to the device, e.g. external explosion causing pressure wave to act upon switch is classified in group <b>H01H35/24</b>, an explosion produced within the switch in group <b>H01H37/00</b> if initiated by heat, in group <b>H01H39/00</b> if initiated electrically, and in group <b>H01H35/14</b> if initiated by an external blow.</li></ul>	8956
H01H  35/02	・	重力区域に関してスイッチ自身の位置傾きあるいは方位の変化により作動されるスイッチ（水銀容器の傾きＨ０１Ｈ２９／２０；液体面の変化による位置の変化Ｈ０１Ｈ３５／１８）	Switches operated by change of position, inclination, or orientation of the switch itself in relation to gravitational field(tilting mercury container <b>H01H29/20</b>; change of position due to change of liquid level <b>H01H35/18</b>)	2536
H01H  35/06	・	速度の変化により作動されるスイッチ（流体の流れの変化により操作されるものＨ０１Ｈ３５／２４）	Switches operated by change of speed(operated by change of fluid flow <b>H01H35/24</b>)	387
H01H  35/10	・・	遠心力スイッチ（遠心作動により転位する水銀面Ｈ０１Ｈ２９／２６）	Centrifugal switches(level of mercury displaced by centrifugal action <b>H01H29/26</b>)	1635
H01H  35/12	・・	移動方向の逆転により操作されるもの	operated by reversal of direction of movement	167
H01H  35/14	・	加速度の変化により操作されるスイッチ，例．衝撃または振動，慣性スイッチ	Switches operated by change of acceleration, e.g. by shock or vibration, inertia switch	4358
H01H  35/18	・	液体面または液体比重の変化により操作されるスイッチ，例．フロートスイッチ（浮きの上に設けられた磁石によるものＨ０１Ｈ３６／０２）	Switches operated by change of liquid level or of liquid density, e.g. float switch(by magnet carried on a float <b>H01H36/02</b>)	2727
H01H  35/24	・	流体の圧力，流体圧力波または流体の流量の変化により操作されるスイッチ（その中で圧力変化が温度の変化により生じたものＨ０１Ｈ３７／３６）	Switches operated by change of fluid pressure, by fluid pressure waves, or by change of fluid flow(wherein the change of pressure is caused by change of temperature <b>H01H37/36</b>)	2408
H01H  35/26	・・	細部	Details	3727
H01H  35/28	・・・	周囲の圧力または温度の変化に対する補償	Compensation for variation of ambient pressure or temperature	322
H01H  35/30	・・・	圧力感応操作部分へ圧力を伝達する手段，例．カプセルおよび毛細管によるもの	Means for transmitting pressure to pressure-responsive operating part, e.g. by capsule and capillary tube	256
H01H  35/32	・・	ベローズにより作動するもの	actuated by bellows	651
H01H  35/34	・・	ダイヤフラムにより作動するもの	actuated by diaphragm	3700
H01H  35/36	・・	渦巻状可撓管，例．ブルドン管，により作動するもの	actuated by curled flexible tube, e.g. Bourdon tube	303
H01H  35/38	・・	ピストンおよびシリンダにより作動するもの	actuated by piston and cylinder	1105
H01H  35/40	・・	流体を連続的に流す装置，例．翼車，により作動するもの	actuated by devices allowing continual flow of fluid, e.g. vane	1050
H01H  35/42	・	湿度変化により操作されるスイッチ	Switches operated by change of humidity	450
H01H  36/00		磁界または電界の変化によって操作されるスイッチ，例．磁石とスイッチの相対位置の変化によるもの，遮へいによるもの	Switches actuated by change of magnetic field or of electric field, e.g. by change of relative position of magnet and switch, by shielding	15880
H01H  36/02	・	磁石を設けた浮きの移動により作動するもの	actuated by movement of a float carrying a magnet	1698
H01H  37/00		熱応動スイッチ	Thermally-actuated switches	1964
H01H  37/02	・	細部	Details	2083
H01H  37/04	・・	基台；箱体；装架	Bases; Housings; Mountings	3520
H01H  37/06	・・・	交換を容易にするもの，例．カートリッジハウジング	to facilitate replacement, e.g. cartridge housing	198
H01H  37/08	・・	指示器；識別標識	Indicators; Distinguishing marks	250
H01H  37/10	・・	周囲温度または圧力の変化に対する補償	Compensation for variation of ambient temperature or pressure	390
H01H  37/12	・・	オンまたはオフの作動温度を調整する手段	Means for adjustment of "on" or "off" operating temperature	1087
H01H  37/14	・・・	先行電気加熱装置によるもの	by anticipatory electric heater	321
H01H  37/16	・・・	熱素子に感受する熱の入力の比率を変化させることによるもの，例．遮へいの移動によるもの	by varying the proportion of input heat received by the thermal element, e.g. by displacement of a shield	54
H01H  37/18	・・・	分離したスプリングにより熱素子のバイアスを変化させることによるもの	by varying bias on the thermal element due to a separate spring	147
H01H  37/20	・・・	スイッチ基台や箱体に関連する感熱素子の位置を変化させることによるもの	by varying the position of the thermal element in relation to switch base or casing	148
H01H  37/22	・・・	感熱素子から接点またはラッチまでの動きを伝達する部材の調節によるもの	by adjustment of a member transmitting motion from the thermal element to contacts or latch	221
H01H  37/24	・・・	駆動部材上の可動接点の位置の調節によるもの	by adjustment of position of the movable contact on its driving member	41
H01H  37/26	・・・	可動接点のオフ位置に対する受面の調節によるもの	by adjustment of abutment for "off" position of the movable contact	54
H01H  37/28	・・・	固定接点の位置の調節によるもの	by adjustment of the position of the fixed contact	175
H01H  37/30	・・・	スイッチ基台または箱体に関連する接点ユニットの位置を変化させることによるもの	by varying the position of the contact unit in relation to switch base or casing	79
H01H  37/32	・・	感熱部材	Thermally-sensitive members	2220
H01H  37/34	・・・	それに熱を伝達する手段，例．接点部材から離れたカプセル	Means for transmitting heat thereto, e.g. capsule remote from contact member	469
H01H  37/36	・・・	蒸発を伴うか伴わない流体の膨張または収縮により作動するもの（スイッチの接点を形成する流体Ｈ０１Ｈ２９／０４，Ｈ０１Ｈ２９／３０）	actuated due to expansion or contraction of a fluid with or without vaporisation(the fluid forming a contact of the switch <b>H01H29/04</b>, <b>H01H29/30</b>)	931
H01H  37/38	・・・・	ベローズをもつもの	with bellows	485
H01H  37/40	・・・・	ダイヤフラムをもつもの	with diaphragm	497
H01H  37/42	・・・・	渦巻き状の可撓管，例．ブルドン管，をもつもの	with curled flexible tube, e.g. Bourdon tube	28
H01H  37/44	・・・・	ピストンおよびシリンダをもつもの	with piston and cylinder	121
H01H  37/46	・・・	固体の膨張または収縮により作動するもの（バイメタル素子の変形Ｈ０１Ｈ３７／５２）	actuated due to expansion or contraction of a solid(deflection of a bimetallic element <b>H01H37/52</b>)	906
H01H  37/48	・・・・	伸長可能の剛体の棒または管をもつもの	with extensible rigid rods or tubes	699
H01H  37/50	・・・・	伸長可能な緊張した線をもつもの	with extensible wires under tension	250
H01H  37/52	・・・	バイメタル素子の変形により作動するもの	actuated due to deflection of bimetallic element	4817
H01H  37/54	・・・・	その中でバイメタル素子が固有のスナップ作動をするもの	wherein the bimetallic element is inherently snap acting	3314
H01H  37/56	・・・・	渦巻きまたはら旋巻きバイメタル素子をもつもの	having spirally wound or helically wound bimetallic element	377
H01H  37/58	・・・	磁石の熱的に制御される導磁率の変化によって作動するもの	actuated due to thermally controlled change of magnetic permeability	1832
H01H  37/60	・・	速動動作を生じさせる手段（バイメタル素子に特有のものＨ０１Ｈ３７／５４；磁石によって生ずるものＨ０１Ｈ３７／６６）	Means for producing snap action(inherent in bimetallic element <b>H01H37/54</b>; caused by a magnet <b>H01H37/66</b>)	828
H01H  37/62	・・	あらかじめ定められた遅延を生じるための熱的手段とは別の手段	Means other than thermal means for introducing a predetermined time delay	53
H01H  37/64	・・	接点	Contacts	856
H01H  37/66	・・・	接触圧の磁気的補強；速動動作を生じる磁石	Magnetic reinforcement of contact pressure; Magnet causing snap action	471
H01H  37/68	・・・	真空またはガス入り管に密閉されるもの	sealed in evacuated or gas-filled tube	369
H01H  37/70	・・・	リセット手段	Resetting means	408
H01H  37/72	・	接点の開放運動と閉成運動が加熱し次に冷却するかあるいはその逆の動作で別々に行なわれるスイッチ	Switches in which the opening movement and the closing movement of a contact are effected respectively by heating and cooling or <u>vice versa</u>	479
H01H  37/74	・	接点の開放運動のみあるいは閉成運動のみが加熱または冷却により行なわれるスイッチ	Switches in which only the opening movement or only the closing movement of a contact is effected by heating or cooling	619
H01H  37/76	・・	可溶材料の溶融により，可燃材料の燃焼によりまたは爆発材料の爆発により作動される接点部材	Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material	11264
H01H  39/00		電流により始動され，装置内で生じる爆発によって作動される開閉装置	Switching devices actuated by an explosion produced within the device and initiated by an electric current	1573
H01H  41/00		操作部分の単なる手動操作により接点の選択された連続的動作を規定するスイッチ	Switches providing a selected number of consecutive operations of the contacts by a single manual actuation of the operating part	569
H01H  41/04	・	多くのデジタル数をセットあるいは機械的に蓄える手段をもたないスイッチ	Switches without means for setting or mechanically storing a multidigit number	15
H01H  41/06	・・	ダイヤルまたはスライド操作のもの	dial or slide operated	8
H01H  41/08	・・	けん盤操作のもの	keyboard operated	19
H01H  41/10	・	多くのデジタル数をセットまたは機械的に蓄える手段を有するスイッチ	Switches with means for setting or mechanically storing a multidigit number	13
H01H  41/12	・・	ダイヤルまたはスライド操作のもの	dial or slide operated	5
H01H  41/14	・・	けん盤操作のもの	keyboard operated	9
H01H  43/00		１つ以上の開閉動作を遂行するための時間間隔の選択をなし，かつプログラムの完了後は自動的にその操作を終了する時限または時限プログラムスイッチ	Time or time-programme switches providing a choice of time-intervals for executing one or more switching actions and automatically terminating their operation after the programme is completed	3694
H01H  43/02	・	細部	Details	2958
H01H  43/04	・・	時間設定のための手段	Means for time setting	2493
H01H  43/06	・・・	各プログラム段階に対し個々の調節可能部分を含むもの，例．タペットをもつもの	comprising separately adjustable parts for each programme step, e.g. with tappets	792
H01H  43/08	・・・	全プログラム段階に共通である交換しうるプログラム部分を含むもの，例．せん孔カードをもつもの	comprising an interchangeable programme part which is common for all programme steps, e.g. with a punched card	161
H01H  43/10	・	事実上一定速度で回転する部分により接点の作動にタイミングをもつもの	with timing of actuation of contacts due to a part rotating at substantially constant speed	3924
H01H  43/12	・・	操作の１周期後に自動的に停止するもの	stopping automatically after a single cycle of operation	1623
H01H  43/14	・・・	その中で時間間隔のリセットを必要とする操作の繰り返しをするもの	wherein repetition of operation necessitates resetting of time intervals	63
H01H  43/16	・・	操作のあらかじめ定められた複数の周期後に自動的に停止するもの	stopping automatically after a predetermined plurality of cycles of operation	114
H01H  43/24	・	回転しない運動部分により接点の作動にタイミングをもつもの	with timing of actuation of contacts due to a non-rotatably moving part	398
H01H  43/26	・・	重力により流動する物質，例．砂，水，によって生じる作動	the actuation being produced by a substance flowing due to gravity, e.g. sand, water	52
H01H  43/28	・・	速度が流体圧手段，例．ピストンおよびシリンダ，により制御される部品により生じる作動	the actuation being produced by a part, the speed of which is controlled by fluid-pressure means, e.g. by piston and cylinder	458
H01H  43/30	・	熱作動により接点の作動にタイミングをもつもの	with timing of actuation of contacts due to thermal action	911
H01H  43/32	・	電解過程により接点の作動にタイミングをもつもの；化学工程により接点の作動にタイミングをもつもの	with timing of actuation of contacts due to electrolytic processes; with timing of actuation of contacts due to chemical processes	173
H01H  45/00		継電器の細部（電気回路装置Ｈ０１Ｈ４７／００；電磁継電器の細部Ｈ０１Ｈ５０／００；電気的に操作されるセレクタスイッチの細部Ｈ０１Ｈ６３／００）	Details of relays(electric circuit arrangements <b>H01H47/00</b>; of electromagnetic relays <b>H01H50/00</b>; details of electrically-operated selector switches <b>H01H63/00</b>)	872
H01H  45/02	・	基台；ケーシング；カバー（２つ以上の継電器を取り付けるための枠または１つの継電器と他の電気的構成物を取り付けるための枠Ｈ０２Ｂ１／０１，Ｈ０４Ｑ１／０８，Ｈ０５Ｋ）	Bases; Casings; Covers(frames for mounting two or more relays or for mounting a relay and another electric component <b>H02B1/01</b>, <b>H04Q1/08</b>, <b>H05K</b>)	2000
H01H  45/04	・・	基台上または箱体内部への完成された継電器あるいは継電器の分離した部品の取り付け	Mounting complete relay or separate parts of relay on a base or inside a case	1516
H01H  45/06	・・	窓を有するもの；透明箱体またはカバー	having windows; Transparent cases or covers	63
H01H  45/08	・	指示器；識別標識	Indicators; Distinguishing marks	412
H01H  45/10	・	電磁または静電シールド（ケーシングＨ０１Ｈ４５／０２）	Electromagnetic or electrostatic shielding(casings <b>H01H45/02</b>)	98
H01H  45/12	・	通風；冷却；加熱（電気的熱動継電器を作動するためのものＨ０１Ｈ６１／０１３）	Ventilating; Cooling; Heating(for operating electrothermal relays <b>H01H61/013</b>)	616
H01H  45/14	・	端子装置	Terminal arrangements	1225
H01H  47/00		継電器の特殊な使用に適合しない回路装置および希望する操作特性を得るためまたは付勢電流を供給するために設計された回路装置	Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current	9464
H01H  47/02	・	継電器の作用を変更するためのもの	for modifying the operation of the relay	3254
H01H  47/04	・・	吸引された位置にアーマチュアを保持するためのもの，例．初めの付勢回路が遮断されたときまたは付勢電流の減少により	for holding armature in attracted position, e.g. when initial energising circuit is interrupted or with reduced energising current	1199
H01H  47/06	・・・	直列接続された巻回または巻線の数の変化によるもの	by changing number of serially-connected turns or winding	98
H01H  47/08	・・・	並列接続された巻回または巻線の数の変化によるもの	by changing number of parallel-connected turns or windings	82
H01H  47/10	・・・	継電器巻線に対して外部インピーダンスを挿入あるいは除外することによるもの	by switching-in or -out impedance external to the relay winding	302
H01H  47/12	・・	電磁石をバイアスするためのもの	for biasing the electromagnet	91
H01H  47/14	・・	継電器の差動動作用のもの	for differential operation of the relay	126
H01H  47/16	・・	継電器の動作を結合するためのもの，例．付加的に結合するもの	for conjoint, e.g. additive, operation of the relay	154
H01H  47/18	・・	継電器の動作に遅延を生じさせるためのもの（短絡された導電スリーブ，導電帯または導電円板Ｈ０１Ｈ５０／４６）	for introducing delay in the operation of the relay(short-circuited conducting sleeves, bands, or discs <b>H01H50/46</b>)	3672
H01H  47/20	・・	継電器の周波数選択動作を生じさせるためのもの	for producing frequency-selective operation of the relay	254
H01H  47/22	・	継電器線輪に対して付勢電流を供給するためのもの	for supplying energising current for relay coil	2621
H01H  47/24	・・	感光型入力機構をもつもの	having light-sensitive input	1394
H01H  47/26	・・	感熱型入力機構をもつもの	having thermo-sensitive input	316
H01H  47/28	・・	放電管により供給される付勢電流	Energising current supplied by discharge tube	91
H01H  47/30	・・・	ガス入り放電管によるもの	by gas-filled discharge tube	19
H01H  47/32	・・	半導体装置により供給される付勢電流	Energising current supplied by semiconductor device	3744
H01H  47/34	・・	磁気増巾器により供給される付勢電流	Energising current supplied by magnetic amplifier	106
H01H  47/36	・・	継電器の線輪がブリッジ回路部分を構成するもの	Relay coil or coils forming part of a bridge circuit	84
H01H  49/00		継電器またはその部品の製作のために特に用いられる装置あるいは製法	Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of relays or parts thereof	3951
H01H  50/00		電磁継電器の細部（電気回路装置Ｈ０１Ｈ４７／００；電気的に操作されるセレクタスイッチＨ０１Ｈ６３／００）	Details of electromagnetic relays(electric circuit arrangements <b>H01H47/00</b>; details of electrically-operated selector switches <b>H01H63/00</b>)	3160
H01H  50/02	・	基台；ケーシング；カバー（２つ以上の継電器を取り付けるための枠または１つの継電器と他の電気的構成物を取り付けるための枠Ｈ０２Ｂ１／０１，Ｈ０４Ｑ１／０８，Ｈ０５Ｋ）	Bases; Casings; Covers(frames for mounting two or more relays or for mounting a relay and another electric component <b>H02B1/01</b>, <b>H04Q1/08</b>, <b>H05K</b>)	9276
H01H  50/04	・・	基台上または箱体内部への完成された継電器あるいは継電器の分離した部品の取り付け	Mounting complete relay or separate parts of relay on a base or inside a case	8122
H01H  50/06	・・	窓をもつもの；透明箱体またはカバー	having windows; Transparent cases or covers	280
H01H  50/08	・	指示器；識別標識	Indicators; Distinguishing marks	1456
H01H  50/10	・	電磁的または静電的シールド（ケーシングＨ０１Ｈ５０／０２）	Electromagnetic or electrostatic shielding(casings <b>H01H50/02</b>)	806
H01H  50/12	・	通風；冷却；加熱（電熱継電器操作用Ｈ０１Ｈ６１／０１３）	Ventilating; Cooling; Heating(for operating electrothermal relays <b>H01H61/013</b>)	1818
H01H  50/14	・	端子装置	Terminal arrangements	6706
H01H  50/16	・	磁気回路装置	Magnetic circuit arrangements	5388
H01H  50/18	・・	磁気回路の可動部分，例．アーマチュア	Movable parts of magnetic circuits, e.g. armature	3646
H01H  50/20	・・・	巻線の内部を事実上巻線の軸方向に可動のもの；巻線に対して同軸方向に可動のもの	movable inside coil and substantially lengthwise with respect to axis thereof; movable coaxially with respect to coil	1530
H01H  50/22	・・・・	その中で磁気回路が実際上閉成されているもの	wherein the magnetic circuit is substantially closed	473
H01H  50/24	・・・	巻線外部を回動可能または揺動可能の部品	Parts rotatable or rockable outside coil	1721
H01H  50/26	・・・・	ナイフエッジの周囲を動くことが可能である部品	Parts movable about a knife edge	597
H01H  50/28	・・・・	平ばねまたはリードのわん曲により動くことが可能である部品	Parts movable due to bending of a blade spring or reed	378
H01H  50/30	・・・	振動または衝撃を防止または減衰するための機械的装置，例．アマチュアの平衡によるもの	Mechanical arrangements for preventing or damping vibration or shock, e.g. by balancing of armature	2275
H01H  50/32	・・・	機械的に可動のラッチング部品	Latching movable parts mechanically	1222
H01H  50/34	・・・	動作の限界点を調整するための手段；復旧力を調整するための機械的手段	Means for adjusting limits of movement; Mechanical means for adjusting returning force	1141
H01H  50/36	・・	磁気回路の固定部品，例．ヨーク	Stationary parts of magnetic circuit, e.g. yoke	3134
H01H  50/38	・・・	継電器の接点間のアークを抑制するために形成された主磁気回路の部分	Part of main magnetic circuit shaped to suppress arcing between the contacts of the relay	1021
H01H  50/40	・・・	主磁気回路から分岐または多数分岐した回路	Branched or multiple-limb main magnetic circuits	192
H01H  50/42	・・・	補助磁気回路，例．休止位置にアーマチュアを維持するためのもの，あるいは休止位置にアーマチュアを復帰させるためのもの，動作の減衰または加速のためのもの	Auxiliary magnetic circuits, e.g. for maintaining armature in, or returning armature to, position of rest, for damping or accelerating movement	963
H01H  50/44	・	磁気巻線	Magnetic coils or windings	4826
H01H  50/46	・・	短絡された導電スリーブ，導電帯または導電円板	Short-circuited conducting sleeves, bands, or discs	351
H01H  50/54	・	接点装置	Contact arrangements	10593
H01H  50/56	・・	接点スプリングセット	Contact spring sets	4095
H01H  50/58	・・・	構造的に結合された駆動装置；アーマチュアへの駆動装置の取り付け	Driving arrangements structurally associated therewith; Mounting of driving arrangement on armature	1743
H01H  50/60	・・	磁気回路の可動部分に固着された可動接点	moving contact being rigidly combined with movable part of magnetic circuit	672
H01H  50/62	・・	分離した電気的駆動手段により動作する複数の共同動作可動接点	Co-operating movable contacts operated by separate electrical actuating means	166
H01H  50/64	・	磁気回路の可動部分と接点との間の駆動装置（構造的に接点と結合したスプリングセットＨ０１Ｈ５０／５８）	Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact(structurally associated with contact spring sets <b>H01H50/58</b>)	4631
H01H  50/66	・・	空動するもの	with lost motion	53
H01H  50/68	・・	スナップ動作をするもの	with snap action	184
H01H  50/70	・・	アーマチュアの動作行程中瞬間的に動作する接点	operating contact momentarily during stroke of armature	33
H01H  50/72	・・	水銀接点用のもの	for mercury contact	128
H01H  50/74	・・	接点の動作の所望の自然振動を生じるための手段，例．自己断続器用のもの	Mechanical means for producing a desired natural frequency of operation of the contacts, e.g. for self-interrupter	36
H01H  50/76	・・・	リードまたは平ばねを用いたもの	using reed or blade spring	371
H01H  50/78	・・・	ダイヤフラムを用いたもの；横に振動する伸張した線またはリボンを用いたもの	using diaphragm; using stretched wire or ribbon vibrating sideways	14
H01H  50/80	・・・	捻転振動部材，例．線，条片，を用いたもの	using torsionally vibrating member, e.g. wire, strip	6
H01H  50/82	・・・	負荷スプリング形の軸支慣性部材を用いたもの	using spring-loaded pivoted inertia member	32
H01H  50/84	・・・	振動数またはメーク対ブレークの比を調整するための手段をもつもの	with means for adjustment of frequency or of make-to-break ratio	9
H01H  50/86	・	スイッチング動作の開始と接点の開放あるいは閉成との間にあらかじめ決められた遅延時間を生じるための手段（回路を短絡する導電スリーブ，帯または板Ｈ０１Ｈ５０／４６；遅延を生ぜしめるための回路装置Ｈ０１Ｈ４７／１８）	Means for introducing a predetermined time delay between the initiation of the switching operation and the opening or closing of the contacts(circuit arrangements for introducing delay <b>H01H47/18</b>; short-circuited conducting sleeves, bands, or discs <b>H01H50/46</b>)	229
H01H  50/88	・・	機械的手段，例．ダッシュポット	Mechanical means, e.g. dash-pot	552
H01H  50/90	・・・	両方向の動作に有効な遅延手段	the delay being effective in both directions of operation	13
H01H  50/92	・・	熱的手段（電気的熱動継電器に特有のものＨ０１Ｈ６１／００）	Thermal means(inherent in electrothermal relays <b>H01H61/00</b>)	23
H01H  51/00		電磁継電器（動電効果を利用する継電器Ｈ０１Ｈ５３／００）	Electromagnetic relays(relays using the dynamo-electric effect <b>H01H53/00</b>)	954
H01H  51/01	・	アーマチュアが永久磁石によって１つの位置に保持され，逆磁界を誘起するコイルの付勢によって解放される継電器［３］	Relays in which the armature is maintained in one position by a permanent magnet and freed by energisation of a coil producing an opposing magnetic field	1369
H01H  51/02	・	極性のない継電器（Ｈ０１Ｈ５１／０１が優先）［３］	Non-polarised relays(<b>H01H51/01</b> takes precedence)	152
H01H  51/04	・・	１つのアーマチュアをもつもの；一群となったアーマチュアの１セットをもつもの	with single armature; with single set of ganged armatures	348
H01H  51/06	・・・	アーマチュアが２つの静止の限定位置間で可動であり，電磁石の付勢により一方向に動かされ，電磁石が消勢された後に第１の方向に動く間に蓄積された，たとえばバネ，永久磁石，重力のエネルギーによって復旧せしめられるもの	Armature is movable between two limit positions of rest and is moved in one direction due to energisation of an electromagnet and after the electromagnet is de-energised is returned by energy stored during the movement in the first direction, e.g. by using a spring, by using a permanent magnet, by gravity	2711
H01H  51/08	・・・・	電磁石の付勢，消勢の連続した繰り返しによる交互に開閉される接点，例．ラチェットの使用によるもの	Contacts alternately opened and closed by successive cycles of energisation and de-energisation of the electromagnet, e.g. by use of a ratchet	909
H01H  51/10	・・・・	電磁石により制御される機械的ラッチによって開あるいは閉に保持される接点	Contacts retained open or closed by a mechanical latch which is controlled by an electromagnet	595
H01H  51/12	・・・	アーマチュアが２つの静止の限定位置間を移動し，復帰運動を生じるためのエネルギを蓄積することなく２つの電磁石の一方または他方の付勢により両方の方向に移動せしめられるもの	Armature is movable between two limit positions of rest and is moved in both directions due to the energisation of one or the other of two electromagnets without the storage of energy to effect the return movement	527
H01H  51/14	・・・・	静止の中間中性点位置のないもの	without intermediate neutral position of rest	56
H01H  51/16	・・・・	静止の中間中性点位置をもつもの	with intermediate neutral position of rest	35
H01H  51/18	・・・	アーマチュアが無制限の数まで回転できるもの	Armature is rotatable through an unlimited number of revolutions	29
H01H  51/20	・・	２以上の独立したアーマチュアをもつもの	with two or more independent armatures	647
H01H  51/22	・	有極継電器	Polarised relays	3230
H01H  51/24	・・	静止の中間中性点位置のないもの	without intermediate neutral position of rest	1434
H01H  51/26	・・	静止の中間中性点位置をもつもの	with intermediate neutral position of rest	109
H01H  51/27	・	２つの磁気的安定状態を有し，一方の状態から他方の状態へ作動せしめられるアーマチュアをもった継電器	Relays with armature having two stable magnetic states and operated by change from one state to the other	379
H01H  51/28	・	動作線輪が外側に設けられている密封箱体の中にアーマチュアと接点の両方がある継電器，例．磁気リーフスプリングまたはリードにより支持される接点（Ｈ０１Ｈ５１／２７が優先）	Relays having both armature and contacts within a sealed casing outside which the operating coil is located, e.g. contact carried by a magnetic leaf spring or reed(<b>H01H51/27</b> takes precedence)	3578
H01H  51/29	・	封止した箱体内に，アーマチュア，接点および作動線輪をもった継電器	Relays having armature, contacts, and operating coil within a sealed casing(<b>H01H51/27</b> takes precedence)	542
H01H  51/30	・	交流電流により作動するために特に適するもの	specially adapted for actuation by AC	402
H01H  51/32	・・	周波数継電器；機械的共振継電器	Frequency relays; Mechanically-tuned relays	776
H01H  51/34	・	自己遮断器，すなわち接点が周期的にまたは別の繰り返しで開閉をするもの	Self-interrupters, i.e. with periodic or other repetitive opening and closing of contacts	381
H01H  51/36	・・	メーク対ブレーク比が手によるセッティングまたは電流の強さにより変えられるもの	wherein the make-to-break ratio is varied by hand setting or current strength	10
H01H  53/00		動電効果を利用した継電器，すなわち導電体に流れる電流と磁界の相互作用により生じる相対運動によって開閉される接点を有する継電器	Relays using the dynamo-electric effect, i.e. relays in which contacts are opened or closed due to relative movement of current-carrying conductor and magnetic field caused by force of interaction between them	190
H01H  53/01	・	細部	Details	64
H01H  53/015	・・	可動線輪；それと関連する接点駆動装置	Moving coils; Contact-driving arrangements associated therewith	340
H01H  53/02	・	電流力計型継電器，すなわち２つの電流の流れている導体間の相互作用による継電器	Electrodynamic relays, i.e. relays in which the interaction is between two current-carrying conductors	64
H01H  53/04	・・	フェロダイナミック継電器，すなわち磁界が強磁性体部分に集中している継電器	Ferrodynamic relays, i.e. relays in which the magnetic field is concentrated in ferromagnetic parts	13
H01H  53/06	・	磁気駆動型継電器，すなわち磁界が永久磁石により発生される継電器	Magnetodynamic relays, i.e. relays in which the magnetic field is produced by a permanent magnet	90
H01H  53/08	・	水銀接点が電流を通す導体を構成するもの	wherein a mercury contact constitutes the current-carrying conductor	70
H01H  53/10	・	誘導型継電器，すなわち磁界とそれにより導体に誘起される電流との間に相互作用のある継電器	Induction relays, i.e. relays in which the interaction is between a magnetic field and current induced thereby in a conductor	420
H01H  53/12	・・	フェラリス継電器	Ferraris relays	68
H01H  53/14	・	流体圧力伝達装置を介して電動機によって操作される接点，例．電動機駆動ポンプを使用するもの	Contacts actuated by an electric motor through fluid-pressure transmission, e.g. using a motor-driven pump	8
H01H  55/00		磁わい継電器	Magnetostrictive relays	127
H01H  57/00		電わい継電器；圧電継電器	Electrostrictive relays; Piezoelectric relays	1315
H01H  59/00		静電継電器；電気吸着継電器	Electrostatic relays; Electro-adhesion relays	1995
H01H  61/00		電気的熱動継電器（電気的入力によって操作されない熱応動スイッチ，電気的入力があって動作する熱応動スイッチＨ０１Ｈ３７／００；熱感知部材Ｈ０１Ｈ３７／３２）	Electrothermal relays(thermal switches not operated by electrical input, thermal switches with anticipating electrical input <b>H01H37/00</b>; thermally-sensitive members <b>H01H37/32</b>)	1701
H01H  61/01	・	細部	Details	1381
H01H  61/013	・・	継電器を作動させるための加熱装置	Heating arrangements for operating relays	479
H01H  61/017	・・・	限定された空間におけるグロー放電またはアークによる加熱	Heating by glow discharge or arc in confined space	67
H01H  61/02	・	熱感知部材が間接的に加熱されるもの，例．抵抗による加熱，誘導による加熱	wherein the thermally-sensitive member is heated indirectly, e.g. resistively, inductively	1071
H01H  61/04	・	熱感知部材が直接的にのみ加熱されるもの	wherein the thermally-sensitive member is only heated directly	272
H01H  61/06	・	自励断続器，すなわち周期的にまたは別の繰り返しで接点を開閉するもの	Self-interrupters, i.e. with periodic or other repetitive opening and closing of contacts	799
H01H  61/08	・・	メーク対ブレーク比が手でセッティングまたは電流の強さにより変えられるもの	wherein the make-to-break ratio is varied by hand setting or current strength	76
H01H  63/00		電気的に操作されるセレクタスイッチの細部	Details of electrically-operated selector switches	310
H01H  63/02	・	接点；ワイパ；これらに対する接続	Contacts; Wipers; Connections thereto	305
H01H  63/04	・・	接点閉路または接点開放ワイパ；そのための位置指示器	Contact-making or contact-breaking wipers; Position indicators therefor	120
H01H  63/06	・・	接点バンク	Contact banks	257
H01H  63/08	・・・	円筒状のもの	cylindrical	13
H01H  63/10	・・・	平面状のもの	plane	7
H01H  63/12	・・	接点バンクに対する複式接続，例．リボンケーブルを用いたもの	Multiplying connections to contact banks, e.g. using ribbon cables	17
H01H  63/14	・・・	はんだ付け無しのもの	without soldering	3
H01H  63/16	・	多位置ワイパ用駆動装置	Driving arrangements for multi-position wipers	74
H01H  63/18	・・	セレクタ位置にワイパが歩進動作するもの	with step-by-step motion of wiper to a selector position	36
H01H  63/20	・・・	歩進磁石とラチェットを使用するもの	using stepping magnet and ratchet	185
H01H  63/22	・・・	ラチェット無しの歩進電磁駆動装置を有するもの，例．自励断続形駆動磁石	using step-by-step electromagnetic drive without ratchet, e.g. self-interrupting driving magnet	140
H01H  63/24	・・	選択された位置に達するまでワイパの連続動作を行なうもの	with continuous motion of wiper until a selected position is reached	77
H01H  63/26	・・・	２つ以上のセレクタスイッチが共通軸上に設けられ，それぞれがクラッチ駆動装置をもつもの	with an individual clutch-drive from a shaft common to more than one selector switch	4
H01H  63/28	・・・	各セレクタスイッチ用の個々の電動機をもつもの	with an individual motor for each selector switch	8
H01H  63/30	・・・・	選択位置へワイパを動かすための空気モータをもつもの	Pneumatic motor for moving wiper to selected position	52
H01H  63/32	・・・・	選択位置へワイパを動かすためのスプリングモータをもつもの	Spring motor for moving wiper to selected position	8
H01H  63/33	・	交さ点で継電器をもたない座標型セレクタスイッチの機構の細部	Constructional details of co-ordinate-type selector switches not having relays at cross-points	119
H01H  63/34	・	基台；箱体；カバー；取り付け（お互いの交換装置を有するあるいは有しないセレクタを取り付けるための架台Ｈ０４Ｑ１／０４）；セレクタスイッチ上のヒューズの取り付け	Bases; Cases; Covers; Mountings(racks for mounting selectors with or without other exchange equipment <b>H04Q1/04</b>);Mounting of fuses on selector switch	91
H01H  63/36	・	セレクタスイッチの正確なまたは所望の操作を確実にし，かつ，特殊な用途には用いられない回路装置	Circuit arrangements for ensuring correct or desired operation and not adapted to a particular application of the selector switch	111
H01H  63/38	・・	多位置ワイパスイッチ用のもの	for multi-position wiper switches	37
H01H  63/40	・・	ワイパ無しの多位置スイッチ用のもの	for multi-position switches without wipers	23
H01H  63/42	・・・	交さ点に継電器をもたない座標型セレクタスイッチ用のもの	for co-ordinate-type selector switches not having relays at cross-points	26
H01H  65/00		セレクタスイッチまたはその部品の製造に特に適する装置あるいは方法	Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of selector switches or parts thereof	148
H01H  67/00		電気的に操作されるセレクタスイッチ	Electrically-operated selector switches	195
H01H  67/02	・	多位置ワイパスイッチ	Multi-position wiper switches	324
H01H  67/04	・・	選択のため１方向にのみ可動であるワイパをもつもの	having wipers movable only in one direction for purpose of selection	14
H01H  67/06	・・・	回転形スイッチ，すなわち角度的に可動なワイパをもつもの	Rotary switches, i.e. having angularly movable wipers	628
H01H  67/08	・・・・	ワイパ選択をもつもの	with wiper selection	8
H01H  67/10	・・・・	ワイパが粗および精確の位置をとるもの	with coarse and fine positioning of wipers	1
H01H  67/12	・・・	直線運動型スイッチ	Linear-motion switches	303
H01H  67/14	・・	選択するために相互に垂直な２方向に可動であるワイパをもつもの	having wipers movable in two mutually perpendicular directions for purpose of selection	10
H01H  67/16	・・・	一方の運動は回転であり他方の運動は回転軸に対して平行であるもの，例．ストロージャまたは上昇回転型スイッチ	one motion being rotary and the other being parallel to the axis of rotation, e.g. Strowger or "up and around" switches	211
H01H  67/18	・・・	一方の運動は回転であり他方の運動は回転軸に対して垂直であるもの，例．回転放射型スイッチ	one motion being rotary and the other being perpendicular to the axis of rotation, e.g. "round and in" switches	3
H01H  67/20	・・・	両方の運動が直線であるもの	both motions being linear	2
H01H  67/22	・	多位置ワイパ無しのスイッチ	Switches without multi-position wipers	261
H01H  67/24	・・	各交さ点において個々の電磁石を有する座標型継電器スイッチ	Co-ordinate-type relay switches having an individual electromagnet at each cross-point	301
H01H  67/26	・・	交さ点において継電器をもたないが機械的動作をする座標型セレクタスイッチ	Co-ordinate-type selector switches not having relays at cross-points but involving mechanical movement, e.g. cross-bar switch, code-bar switch	1052
H01H  67/30	・・	磁性葉状ばねまたはリード型の接点部材に直接作用する座標線輪による磁界を有する座標型セレクタスイッチ	Co-ordinate-type selector switches with field of co-ordinate coil acting directly upon magnetic leaf spring or reed-type contact member	337
H01H  67/32	・・	単一の線輪により継続的に動作する多数の相互依存のアーマチュアを有するものおよび１つの接点あるいは多数接点のセットを制御するもの，例．計数継電器	having a multiplicity of interdependent armatures operated in succession by a single coil and each controlling one contact or set of contacts, e.g. counting relay	37
H01H  69/00		非常保護装置の製造に関する装置または方法	Apparatus or processes for the manufacture of emergency protective devices	1876
H01H  69/01	・	あらかじめ定められた条件下において動作させるため，装置の較正または設定に関するもの	for calibrating or setting of devices to function under predetermined conditions	585
H01H  69/02	・	ヒューズの製造	Manufacture of fuses	2806
H01H  71/00		Ｈ０１Ｈ７３／００〜Ｈ０１Ｈ８３／００に包含される保護スイッチまたは保護継電器の細部	Details of the protective switches or relays covered by groups <b>H01H73/00 to H01H83/00</b> 	2845
H01H  71/02	・	ハウジング；ケーシング；基板；取り付け	Housings; Casings; Bases; Mountings	17743
H01H  71/04	・	開閉装置の状態を指示する手段	Means for indicating condition of the switching device	5598
H01H  71/06	・	識別マーク，例．カラーコード	Distinguishing marks, e.g. colour coding	363
H01H  71/08	・	端子；接続	Terminals; Connections	9054
H01H  71/10	・	操作または釈放機構	Operating or release mechanisms	14053
H01H  71/12	・・	手動釈放機構をもつか，あるいはもたない自動釈放機構	Automatic release mechanisms with or without manual release	5456
H01H  71/14	・・・	熱電機構	Electrothermal mechanisms	1116
H01H  71/16	・・・・	バイメタル素子をもつもの	with bimetal element	3255
H01H  71/18	・・・・	膨張ロッド，ストリップまたは線をもつもの	with expanding rod, strip, or wire	292
H01H  71/20	・・・・	可溶性質量をもつもの	with fusible mass	1066
H01H  71/22	・・・・	周囲温度の変化に対して補償をもつもの	with compensation for variation of ambient temperature	86
H01H  71/24	・・・	電磁機構	Electromagnetic mechanisms	7299
H01H  71/26	・・・・	反対に作用する複数の巻線をもつもの	with windings acting in opposition	212
H01H  71/28	・・・・	合同して動作する複数の巻線をもつもの	with windings acting in conjunction	103
H01H  71/30	・・・・	付加的な短絡巻線をもつもの	having additional short-circuited winding	85
H01H  71/32	・・・・	永久磁化部をもつもの	having permanently magnetised part	1386
H01H  71/34	・・・・	共通巻線によって制御される２個または，それ以上のアーマチュアをもつもの	having two or more armatures controlled by a common winding	168
H01H  71/36	・・・・	周波数選別	frequency selective	18
H01H  71/38	・・・・	アーク吹消装置としても動作するマグネットコイルをその中にもつもの	wherein the magnet coil also acts as arc blow-out device	126
H01H  71/40	・・・	熱電機構と電磁機構とを結合したもの	Combined electrothermal and electromagnetic mechanisms	1959
H01H  71/42	・・・	誘導電動機，誘導電流または電流力型引き外し機構	Induction-motor, induced-current, or electrodynamic release mechanisms	248
H01H  71/43	・・・・	電流力型引き外し機構	Electrodynamic release mechanisms	902
H01H  71/44	・・・	予め定められた遅延時間を生じるための手段を有するもの（短絡巻線によるものＨ０１Ｈ７１／３０；付加されたアーマチュアによるものＨ０１Ｈ７１／３４）	having means for introducing a predetermined time delay(by short-circuited winding <b>H01H71/30</b>; by additional armature <b>H01H71/34</b>)	862
H01H  71/46	・・・	主接点に付加された補助接点を操作させるための手段を有するもの	having means for operating auxiliary contacts additional to the main contacts	1042
H01H  71/48	・・・・	開閉器の釈放後，釈放機構への電気入力を短絡させるための装置を有するもの，例．熱線保護用	with provision for short-circuiting the electrical input to the release mechanism after release of the switch, e.g. for protection of heating wire	80
H01H  71/50	・・	手動リセット機構	Manual reset mechanisms	2478
H01H  71/52	・・・	レバーによって動作させるもの	actuated by lever	2232
H01H  71/54	・・・	タンブラによって動作させるもの	actuated by tumbler	205
H01H  71/56	・・・	回転ノブまたは回転輪によって動作させるもの	actuated by rotatable knob or wheel	449
H01H  71/58	・・・	押釦，プルノブあるいは摺動によって動作させるもの	actuated by push-button, pull-knob, or slide	866
H01H  71/60	・・・	スイッチケースの閉鎖によって動作させるもの	actuated by closure of switch casing	57
H01H  71/62	・・・	異常状態の継続中，リセットを防止するための手段を有するもの，例．解放ハンドル装置	with means for preventing resetting while abnormal condition persists, e.g. loose handle arrangement	255
H01H  71/64	・・・・	トッグル機構を結合したもの	incorporating toggle linkage	46
H01H  71/66	・・	電動リセット機構	Power reset mechanisms	532
H01H  71/68	・・・	電磁石によって動作されるもの	actuated by electromagnet	1149
H01H  71/70	・・・	モータによって動作されるもの	actuated by electric motor	1698
H01H  71/72	・・・	限られた回数自動的に動作されるもの	actuated automatically a limited number of times	22
H01H  71/74	・	装置が保護動作を行う状態を調節する手段	Means for adjusting the conditions under which the device will function to provide protection	2149
H01H  73/00		過電流において，手動リセット機構の操作によりあらかじめ蓄積された勢力の自動放出によって接点を開く過負荷保護スイッチ	Protective overload circuit-breaking switches in which excess current opens the contacts by automatic release of mechanical energy stored by previous operation of a hand reset mechanism	1847
H01H  73/02	・	細部	Details	2660
H01H  73/04	・・	接点	Contacts	4946
H01H  73/06	・・	ハウジング；ケーシング；基板；取り付け	Housings; Casings; Bases; Mountings	1919
H01H  73/08	・・・	差し込み型ハウジング	Plug-in housings	334
H01H  73/10	・・・	カートリッヂハウジング，例．ねじ込みハウジング	Cartridge housings, e.g. screw-in housing	121
H01H  73/12	・・	スイッチの状態を指示するための手段	Means for indicating condition of the switch	790
H01H  73/14	・・・	スイッチに機構的に合体されている指示ランプ	Indicating lamp structurally associated with the switch	228
H01H  73/16	・・	識別マーク，例．カラーコード	Distinguishing marks, e.g. colour coding	74
H01H  73/18	・・	アーク消滅または抑制のための手段	Means for extinguishing or suppressing arc	8244
H01H  73/20	・・	端子；接続	Terminals; Connections	1726
H01H  73/22	・	熱電釈放を有しその他の自動的釈放を有しないもの（カートリッジ型Ｈ０１Ｈ７３／６２）	having electrothermal release and no other automatic release(cartridge type <b>H01H73/62</b>)	1228
H01H  73/24	・・	レバーによってリセットするもの	reset by lever	702
H01H  73/26	・・	タンブラによってリセットするもの	reset by tumbler	423
H01H  73/28	・・	回転ノブまたは回転輪によってリセットするもの	reset by rotatable knob or wheel	133
H01H  73/30	・・	押釦，引ノブあるいは摺動部材によってリセットするもの	reset by push-button, pull-knob, or slide	918
H01H  73/32	・・	スイッチケースの閉鎖によってリセットするもの	reset by closure of switch casing	58
H01H  73/34	・・	可溶性部材または爆発部の修復，置き換えを必要とするリセット動作	reset action requiring replacement or reconditioning of a fusible or explosive part	202
H01H  73/36	・	電磁釈放を行ないその他の自動的釈放を行なわないもの（カートリッジ型Ｈ０１Ｈ７３／６４）	having electromagnetic release and no other automatic release(cartridge type <b>H01H73/64</b>)	2203
H01H  73/38	・・	レバーによってリセットするもの	reset by lever	743
H01H  73/40	・・	タンブラによってリセットするもの	reset by tumbler	310
H01H  73/42	・・	回転ノブまたは回転輪によってリセットするもの	reset by rotatable knob or wheel	298
H01H  73/44	・・	押釦，引ノブあるいは摺動によってリセットするもの	reset by push-button, pull-knob, or slide	322
H01H  73/46	・・	スイッチケースの閉鎖によってリセットするもの	reset by closure of switch casing	26
H01H  73/48	・	熱電と電磁自動釈放の両方を有するもの（カートリッジ型Ｈ０１Ｈ７３／６６）	having both electrothermal and electromagnetic automatic release(cartridge type <b>H01H73/66</b>)	915
H01H  73/50	・・	レバーによってリセットするもの	reset by lever	722
H01H  73/52	・・	タンブラによってリセットするもの	reset by tumbler	44
H01H  73/54	・・	回転ノブまたは回転輪によってリセットするもの	reset by rotatable knob or wheel	34
H01H  73/56	・・	押釦，引ノブあるいは摺動部材によってリセットするもの	reset by push-button, pull-knob, or slide	219
H01H  73/58	・・	スイッチケースの閉鎖によってリセットするもの	reset by closure of switch casing	2
H01H  73/60	・	カートリッジ型，例．ねじ込みカートリッジ	cartridge type, e.g. screw-in cartridge	296
H01H  73/62	・・	熱電釈放のみを有するもの	having only electrothermal release	26
H01H  73/64	・・	電磁釈放のみを有するもの	having only electromagnetic release	20
H01H  73/66	・・	熱電釈放と電磁釈放の両者を結合したもの	having combined electrothermal and electromagnetic release	42
H01H  75/00		過電流において，動力リセット機構の操作によりあらかじめ蓄積された勢力の自動放出によって接点を開く過負荷保護スイッチ	Protective overload circuit-breaking switches in which excess current opens the contacts by automatic release of mechanical energy stored by previous operation of power reset mechanism	472
H01H  75/02	・	細部	Details	170
H01H  75/04	・・	限られた回数自動的に再閉路するためのリセット機構（回路装置Ｈ０２Ｈ３／０６）	Reset mechanisms for automatically reclosing a limited number of times(circuit arrangements <b>H02H3/06</b>)	634
H01H  75/06	・・・	１回だけの再閉路動作を行なうもの	effecting one reclosing action only	79
H01H  75/08	・	熱電釈放のみを有するもの	having only electrothermal release	42
H01H  75/10	・	電磁釈放のみを有するもの	having only electromagnetic release	118
H01H  75/12	・	熱電釈放と電磁釈放の両者を結合したもの	having combined electrothermal and electromagnetic release	91
H01H  77/00		過電流により操作され，リセットに単独の作動を必要とする過負荷保護スイッチ（Ｈ０１Ｈ７３／００，Ｈ０１Ｈ７５／００が優先）	Protective overload circuit-breaking switches operated by excess current and requiring separate action for resetting(<b>H01H73/00</b>, <b>H01H75/00</b> take precedence)	338
H01H  77/02	・	過電流によって接点を開放するためのエネルギーが供給され，しかも別のリセット機構を有するもの	in which the excess current itself provides the energy for opening the contacts, and having a separate reset mechanism	97
H01H  77/04	・・	熱電釈放を有するもの	with electrothermal opening	315
H01H  77/06	・・	電磁釈放を有するもの	with electromagnetic opening	319
H01H  77/08	・・・	永久磁気または付勢磁気によって閉路され，反対に作用する巻線によって開放されるもの	retained closed by permanent or remanent magnetism and opened by windings acting in opposition	280
H01H  77/10	・・	電流力釈放を有するもの	with electrodynamic opening	918
H01H  79/00		過電流によって接点の閉合を生じる保護スイッチ，例．被保護装置を短絡するためのもの	Protective switches in which excess current causes the closing of contacts, e.g. for short-circuiting the apparatus to be protected	490
H01H  81/00		接点が常に閉じているが，過電流状態が持続している間開閉をくり返す保護スイッチ，例．電流制限用	Protective switches in which contacts are normally closed but are repeatedly opened and reclosed as long as a condition causing excess current persists, e.g. for current limiting	126
H01H  81/02	・	熱電的に操作するもの	electrothermally-operated	348
H01H  81/04	・	電磁的に操作するもの	electromagnetically-operated	165
H01H  83/00		過電流によってのみでなく，他の異常な電気状態により操作される保護スイッチ，例．回路遮断スイッチ，又は保護継電器	Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current	1425
H01H  83/02	・	地絡電流によって操作されるもの（Ｈ０１Ｈ８３／１４が優先）	operated by earth fault currents(<b>H01H83/14</b> takes precedence)	3313
H01H  83/04	・・	正しい動作をさせるために，開閉器あるいは継電器の能力を指示するためのテスト手段をもつもの	with testing means for indicating the ability of the switch or relay to function properly	1164
H01H  83/06	・	電流が予定値以下に降下することによって操作されるもの	operated by current falling below a predetermined value	162
H01H  83/08	・	直流の反転によって操作されるもの	operated by reversal of DC	187
H01H  83/10	・	過電圧によって操作されるもの，例．避雷保護のためのもの	operated by excess voltage, e.g. for lightning protection	644
H01H  83/12	・	電圧が予定値以下に降下することによって操作されるもの，例．無電圧保護のためのもの	operated by voltage falling below a predetermined value, e.g. for no-volt protection	919
H01H  83/14	・	２以上の電流または電圧の不平衡によって操作されるもの，例．差動保護のためのもの  ［２００６．０１］	operated by imbalance of two or more currents or voltages, e.g. for differential protection	1500
H01H  83/16	・	電圧，電流の異常な比によって操作されるもの，例．距離継電器	operated by abnormal ratio of voltage and current, e.g. distance relay	109
H01H  83/18	・	電圧，電流の異常な積，あるいは位相角によって操作されるもの，例．方向継電器	operated by abnormal product of, or abnormal phase angle between, voltage and current, e.g. directional relay	153
H01H  83/20	・	過電流ならびに他の異常な電気状態によって操作されるもの	operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition	1122
H01H  83/22	・・	他の異常状態が２以上の電圧または電流の不平衡であるもの［２００６．０１］	the other condition being imbalance of two or more currents or voltages	656
H01H  85/00		可溶材料の一部を流れる電流が過大となった時，該可溶材料の変化により電流が遮断される保護装置（可溶材料の溶融によって作動するスイッチＨ０１Ｈ３７／７６；配電盤上におけるヒューズの配列または配置Ｈ０２Ｂ１／１８）	Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive(switches actuated by melting of fusible material <b>H01H37/76</b>; disposition or arrangement of fuses on boards <b>H02B1/18</b>)	4993
H01H  85/02	・	細部	Details	6404
H01H  85/04	・・	ヒューズ，すなわち保護装置の消耗部分，例．カートリッジ	Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges	1740
H01H  85/041	・・・	形式を特徴とするもの［５］	characterised by the type	1165
H01H  85/042	・・・・	高電圧すなわち適用される電圧が１，０００Ｖ以上のヒューズの一般的構成または構造［５］	General constructions or structure of high voltage fuses, i.e. above 1,000 V	1926
H01H  85/044	・・・・	低電圧すなわち適用される電圧が１，０００Ｖ以下のヒューズ，または適用可能な電圧が特定されないヒューズの一般的構成または構造（Ｈ０１Ｈ８５／０４６〜Ｈ０１Ｈ８５／０４８が優先）　［５］	General constructions or structure of low voltage fuses, i.e. below 1,000 V, or of fuses where the applicable voltage is not specified(<b>H01H85/046 to H01H85/048</b>  take precedence)	813
H01H  85/0445	・・・・・	速断型または緩応型（Ｈ０１Ｈ８５／０４５〜Ｈ０１Ｈ８５／０４８が優先）［５］	fast or slow type(<b>H01H85/045 to H01H85/048</b>  take precedence)	279
H01H  85/045	・・・・・	カートリッジ型［５］	cartridge type	2367
H01H  85/046	・・・・	印刷回路として形成されたヒューズ［５］	Fuses formed as printed circuits	1050
H01H  85/047	・・・・	真空ヒューズ［５］	Vacuum fuses	147
H01H  85/048	・・・・	ヒューズ抵抗器［５］	Fuse resistors	411
H01H  85/05	・・・	構成部品［５］	Component parts thereof	1429
H01H  85/055	・・・・	可溶部材［５］	Fusible members	1662
H01H  85/06	・・・・・	可溶材料を特徴とするもの（Ｈ０１Ｈ８５／１１が優先）［５］	characterised by the fusible material(<b>H01H85/11</b> takes precedence)	1898
H01H  85/08	・・・・・	可溶部材の形状を特徴とするもの［５］	characterised by the shape or form of the fusible member	2484
H01H  85/10	・・・・・・	局所的に溶融させるためのくびれをもつもの（Ｈ０１Ｈ８５／１１が優先）［５］	with constriction for localised fusing(<b>H01H85/11</b> takes precedence)	994
H01H  85/11	・・・・・・	融解することで可溶部材の主材料と共晶を形成する金属を部分的に付加したもの，例．Ｍエフェクトデバイス［５］	with applied local area of a metal which, on melting, forms a eutectic with the main material of the fusible member, i.e. M-effect devices	391
H01H  85/12	・・・・・	並行して設けられた２以上の可溶部材［５］	Two or more separate fusible members in parallel	1222
H01H  85/143	・・・・	端子；可溶部材の端子への取付［５］	Electrical contacts; Fastening fusible members to such contacts	2624
H01H  85/147	・・・・・	並行端子を備えたもの［５］	Parallel-side contacts	920
H01H  85/15	・・・・・	ねじ込み端子を備えたもの［５］	Screw-in contacts	130
H01H  85/153	・・・・・	ナイフ刃状端子を備えたもの［５］	Knife-blade-end contacts	1104
H01H  85/157	・・・・・	環状端子を備えたもの［５］	Ferrule-end contacts	1046
H01H  85/165	・・・・	ケーシング［５］	Casings	2345
H01H  85/17	・・・・・	ケーシングの材料を特徴とするもの［５］	characterised by the casing material	928
H01H  85/175	・・・・・	ケーシングの形状を特徴とするもの［５］	characterised by the casing shape or form	1703
H01H  85/18	・・・・	ケーシングの充てん剤，例．パウダ	Casing fillings, e.g. powder	1357
H01H  85/20	・・	ヒューズを支持する基台；それの各部分	Bases for supporting the fuse; Separate parts thereof	9794
H01H  85/22	・・	基台または固定されたホルダと共にヒューズを支持，把持または保持する介在部分または補助部分であって，ヒューズを交換するためにその部分からヒューズを取り外すことのできるもの	Intermediate or auxiliary parts for carrying, holding, or retaining fuse, co-operating with base or fixed holder, and removable therefrom for renewing the fuse	4428
H01H  85/24	・・	ヒューズの誤挿入を防止するための手段	Means for preventing insertion of incorrect fuse	637
H01H  85/25	・・	導電部との接触を防止または禁止する安全に関する配置，除去可能なカバーによって絶縁するものを含む［５］	Safety arrangements preventing or inhibiting contact with live parts, including operation of isolation on removal of cover	707
H01H  85/26	・・	マガジン装置	Magazine arrangements	898
H01H  85/28	・・・	自動置換を行なえるもの	effecting automatic replacement	323
H01H  85/30	・・	ヒューズと構造的に組み合わせたヒューズの状態を指示するための手段	Means for indicating condition of fuse structurally associated with the fuse	3073
H01H  85/32	・・・	保護装置と構造的に組み合わせた指示ランプ	Indicating lamp structurally associated with the protective device	869
H01H  85/34	・・	識別マーク，例．カラーコード	Distinguishing marks, e.g. colour coding	317
H01H  85/36	・・	可溶部材に機械的な張力を与えるための手段	Means for applying mechanical tension to fusible member	1306
H01H  85/38	・・	消弧または制弧用の手段（パウダ充てんによるものＨ０１Ｈ８５／１８；機械的な張力を可溶部材に与えるものＨ０１Ｈ８５／３６）	Means for extinguishing or suppressing arc(by powder filling <b>H01H85/18</b>; by mechanical tension applied to fusible member <b>H01H85/36</b>)	1857
H01H  85/40	・・・	消弧用液体を使用するもの（液体の組成を特徴とするものＨ０１Ｈ３３／２２）	using an arc-extinguishing liquid(characterised by the composition of the liquid <b>H01H33/22</b>)	170
H01H  85/42	・・・	消弧用気体を使用するもの（気体の組成を特徴とするものＨ０１Ｈ３３／２２）	using an arc-extinguishing gas(characterised by the composition of the gas <b>H01H33/22</b>)	570
H01H  85/43	・・	溶断アークにより遊離したガスを排出または吸収する手段，または加熱により発生した過度の圧力を抜く手段［５］	Means for exhausting or absorbing gases liberated by fusing arc, or for ventilating excess pressure generated by heating	331
H01H  85/44	・・	スパークギャップ付き避雷器と組み合わせたヒューズ	Structural association with spark-gap arrester	510
H01H  85/46	・・	特定の用途には適合されていない保護装置における回路の配置	Circuit arrangements not adapted to a particular application of the protective device	1252
H01H  85/47	・・	冷却手段［５］	Means for cooling	897
H01H  85/48	・	基台によって直接支持または保持されたヒューズを備えた保護装置	Protective devices wherein the fuse is carried or held directly by the base	672
H01H  85/50	・・	両端に基台と接続される端子を有するヒューズ	the fuse having contacts at opposite ends for co-operation with the base	1059
H01H  85/52	・・	基台にねじ込むように構成されたヒューズ	the fuse being adapted for screwing into the base	44
H01H  85/54	・	基台から取り外し可能な介在部分または補助部分に，支持，把持または保持されたヒューズを備えた保護装置，またはセクショナライザーとして用いられる保護装置	Protective devices wherein the fuse is carried, held, or retained by an intermediate or auxiliary part removable from the base, or used as sectionalisers	2611
H01H  85/56	・・	基台へさし込む端子を有する介在部分または補助部分，例．ブリッジキャリヤ型	the intermediate or auxiliary part having side contacts for plugging into the base, e.g. bridge-carrier type	841
H01H  85/58	・・・	介在部分または補助部分とこれと合うように形成された基台とによって，ヒューズを囲うもの	with intermediate auxiliary part and base shaped to interfit and thereby enclose the fuse	243
H01H  85/60	・・	両端に基台と接続される端子を有する介在部分または補助部分	the intermediate or auxiliary part having contacts at opposite ends for co-operation with the base	165
H01H  85/62	・・	基台にねじ込むように構成された介在部分または補助部分	the intermediate or auxiliary part being adapted for screwing into the base	430
H01H  87/00		電流が過大になるとき，液体または固体を介して流れる電流が液体の蒸発または固体の溶解，蒸発によって遮断され，冷却によって回路の復旧がなされる保護装置［３］	Protective devices in which a current flowing through a liquid or solid is interrupted by the evaporation of the liquid or by the melting and evaporation of the solid when the current becomes excessive, the circuit continuity being reestablished on cooling	553
H01H  89/00		２つ以上の異なる型の電気的スイッチ，継電器，セレクタ，非常保護装置の組み合わせであり，このサブクラスの他のグループのいずれにも包含されないもの［８］	Combinations of two or more different basic types of electric switches, relays, selectors and emergency protective devices, not covered by any single one of the other main groups of this subclass	3468
H01H  89/02	・	手動操作スイッチとキー操作スイッチの組み合わせ，例．点火と照明のスイッチ［８］	Combination of a key operated switch with a manually operated switch, e.g. ignition and lighting switches	136
H01H  89/04	・	熱応動スイッチと手動操作スイッチの組み合わせ［８］	Combination of a thermally actuated switch with a manually operated switch	292
H01H  89/06	・	手動リセット回路と接触器の組み合わせ，即ち，保護装置と遠隔制御装置双方により制御される同一の回路［８］	Combination of a manual reset circuit with a contactor, i.e. the same circuit controlled by both a protective and a remote control device	212
H01H  89/08	・・	同じ接点対を使用した双方の装置を有するもの［８］	with both devices using the same contact pair	144
H01H  89/10	・・・	２つの協動接点の１つを制御する装置をそれぞれ有するもの［８］	with each device controlling one of the two co-operating contacts	24
