B60B   1/00		スポーク車輪；そのスポーク（非金属製のものＢ６０Ｂ５／００）［２］	Spoked wheels; Spokes thereof(non-metallic <b>B60B5/00</b>)	2799
B60B   1/02	・	ワイヤスポークまたは他の緊張用スポークをもつ車輪	Wheels with wire or other tension spokes	1276
B60B   1/04	・・	リムまたはハブへのスポークの取付け	Attaching spokes to rim or hub	2095
B60B   1/06	・	圧縮スポークをもつ車輪（高弾性車輪Ｂ６０Ｂ９／００）	Wheels with compression spokes(wheels of high resiliency <b>B60B9/00</b>)	608
B60B   1/08	・・	鋳造成形によるもの	formed by casting	498
B60B   1/10	・・	板金製作によるもの（Ｂ６０Ｂ１／１２，Ｂ６０Ｂ３／０８が優先）	fabricated from sheet metal(<b>B60B1/12</b>, <b>B60B3/08</b> take precedence)	400
B60B   1/12	・・	管状スポークをもつもの（Ｂ６０Ｂ１／０８が優先）	with tubular spokes(<b>B60B1/08</b> takes precedence)	315
B60B   1/14	・・	リムまたはハブへのスポークの取付け	Attaching spokes to rim or hub	632
B60B   3/00		円盤状車輪，すなわち荷重を支持する円盤状本体をもつ車輪（非金属製のものＢ６０Ｂ５／００；車輪被覆用円盤体Ｂ６０Ｂ７／００）	Disc wheels, i.e. wheels with load-supporting disc body(non-metallic <b>B60B5/00</b>; wheel cover discs <b>B60B7/00</b>)	3502
B60B   3/02	・	リムと一体の単一円盤状本体をもつもの	with a single disc body integral with rim	1236
B60B   3/04	・	リムと一体でない単一円盤状本体をもつもの	with a single disc body not integral with rim	2356
B60B   3/06	・	鋳造成形によるもの	formed by casting	867
B60B   3/08	・	間隔をおいて２以上の円盤を軸上に配設した円盤本体をもつもの	with disc body formed by two or more axially- spaced discs	1247
B60B   3/10	・	スポーク車輪に似せて開孔したもの	apertured to simulate spoked wheels	1185
B60B   3/12	・	円盤状本体の補強手段	Means of reinforcing disc bodies	643
B60B   3/14	・	ハブへの円盤状本体の取付け（弾性的なものＢ６０Ｂ９／００；車輪本体へのリムの取付けＢ６０Ｂ２３／００）	Attaching disc body to hub(resiliently <b>B60B9/00</b>; attaching rim to wheel body <b>B60B23/00</b>)	951
B60B   3/16	・・	ボルトまたは同様のものによるもの	by bolts or the like	1927
B60B   3/18	・・	円形はさみ具サークリップまたは同様のものによるもの	by circlips or the like	891
B60B   5/00		全部または主要部が非金属材料で作られた車輪，スポーク，円盤状本体，リム，ハブ（車輪被覆用円盤体Ｂ６０Ｂ７／００；高弾性車輪Ｂ６０Ｂ９／００）	Wheels, spokes, disc bodies, rims, hubs, wholly or predominantly made of non-metallic material(wheel cover discs <b>B60B7/00</b>; wheels of high resiliency <b>B60B9/00</b>)	494
B60B   5/02	・	合成材料製のもの	made of synthetic material	2312
B60B   5/04	・	木製のもの	made of wood	208
B60B   7/00		車輪本体，リム，ハブまたはタイヤサイドウォールの全部または一部を装飾，保護またはカバーするための，車輪カバーディスク，リング，または同様のもの［２，５］	Wheel cover discs, rings, or the like, for ornamenting, protecting, or obscuring, wholly or in part, the wheel body, rim, hub, or tyre sidewall	6219
B60B   7/01	・	車輪リムまたはタイヤサイドウォールだけをカバーするのに特に適合したリング，例．取りはずしできるタイヤサイドウォールトリムリング［５］	Rings specially adapted for covering only the wheel rim or the tyre sidewall, e.g. removable tyre sidewall trim rings	608
B60B   7/02	・	本質的に１つの部品で製作されたもの（Ｂ６０Ｂ７／０１が優先）［５］	made essentially in one part(<b>B60B7/01</b> takes precedence)	1304
B60B   7/04	・	数個の主要部品で組立てられたもの（Ｂ６０Ｂ７／０１，Ｂ６０Ｂ７／２０が優先）［５］	built-up of several main parts(<b>B60B7/01</b>, <b>B60B7/20</b> take precedence)	1791
B60B   7/06	・	その固定装置（Ｂ６０Ｂ７／０１，Ｂ６０Ｂ７／２０が優先）［５］	Fastening arrangements therefor(<b>B60B7/01</b>, <b>B60B7/16</b> take precedence)	3662
B60B   7/08	・・	カバーと一体構造からなるグリップ要素を有するもの［５］	having gripping elements consisting of formations integral with the cover	580
B60B   7/10	・・	カバーに各個間隔を置いて取付けられた多数のバネクリップからなるもの，例．リベット締め，溶接により，またはたやすくはずれるように取付けられたもの［５］	comprising a plurality of spaced spring clips individually mounted on the cover, e.g. riveted, welded or readily releasable	561
B60B   7/12	・・	カバーに取付けられた一つの環状バネまたはグリップ要素からなるもの（Ｂ６０Ｂ７／０８優先）［５］	comprising an annular spring or gripping element mounted on the cover(<b>B60B7/08</b> takes precedence)	291
B60B   7/14	・・	ねじ山手段からなるもの［５］	comprising screw-threaded means	722
B60B   7/16	・	盗難防止装置［５］	Anti-theft devices	718
B60B   7/18	・	スポークまたはワイヤ車輪に似せたもの［５］	simulating spoked or wire wheel	227
B60B   7/20	・	車輪の回転に依存しない回動のために取付けられた要素を有するもの［５］	having an element mounted for rotation independently of wheel rotation	560
B60B   9/00		高弾性車輪	Wheels of high resiliency	1537
B60B   9/02	・	バネを用いるもの（弾性スポークのある車輪Ｂ６０Ｂ９／２６）	using springs(wheels comprising resilient spokes <b>B60B9/26</b>)	717
B60B   9/04	・・	板状のもの	in leaf form	652
B60B   9/06	・・	ら旋状のもの	in helical form	1044
B60B   9/08	・・	平らなコイル状のもの	in flat coiled form	174
B60B   9/10	・・	ゴムまたは同様のもの	of rubber or the like	627
B60B   9/12	・・・	車軸と同心の円筒またはリング状のもの	in the form of sleeves or rings concentric with wheel axis	575
B60B   9/14	・・・	ハブと車輪の残部間における相対的な横方向の動きの制限手段をもつもの	with means limiting relative lateral movements between hub and remainder of wheel	66
B60B   9/16	・・・	電導性をもつようにしたもの	modified to ensure electric conductivity	33
B60B   9/18	・	流体を用いるもの（スポークの中にもつものＢ６０Ｂ９／２６）	using fluid(within spokes <b>B60B9/26</b>)	365
B60B   9/20	・・	車軸と同心のリング内に用いるもの	in rings concentric with wheel axis	554
B60B   9/22	・・・	膨張するもの	inflatable	381
B60B   9/24	・・	ピストンとシリンダーをもつもの	with pistons and cylinders	151
B60B   9/26	・	弾性スポークから成るもの	comprising resilient spokes	1441
B60B   9/28	・・	伸縮自在に動作するもの	with telescopic action	698
B60B  11/00		多数の車輪を並設した一体構成；２以上のリムをもち，または２以上のタイヤを支持できる車輪	Units comprising multiple wheels arranged side by side; Wheels having more than one rim or capable of carrying more than one tyre	657
B60B  11/02	・	単独または連係して回転するように取付けられた分割車輪の一体構成	Units of separate wheels mounted for independent or coupled rotation	681
B60B  11/04	・	２以上のタイヤを支持するリムをもつ車輪	Wheels with a rim capable of carrying more than one tyre	297
B60B  11/06	・	単一の車輪本体に取付けられた２以上のリムをもつ車輪	Wheels with more than one rim mounted on a single wheel body	1034
B60B  11/08	・	タイヤに荷重を均等に配分できる平衡機構に関する装置	Arrangements of balancing mechanisms enabling a uniform distribution of load to the tyres	127
B60B  11/10	・	非常用車輪（折りたためるタイヤＢ６０Ｃ３／０８；損傷または空気抜け状態において制限された運転ができるようにする手段に特徴があるタイヤＢ６０Ｃ１７／００）［５］	Emergency wheels(tyres collapsible into storage or non-use condition <b>B60C3/08</b>; tyres characterised by means enabling restricted operation in damaged or deflated condition <b>B60C17/00</b>)	569
B60B  15/00		牽引力を増大させるために設計された車輪または車輪付属具（車両用タイヤＢ６０Ｃ；弾性タイヤまたは弾性タイヤをもつ車輪に一時的に取付可能な滑り止め装置Ｂ６０Ｃ２７／００）	Wheels or wheel attachments designed for increasing traction(vehicle tyres <b>B60C</b>; non-skid devices temporarily attachable to resilient tyres or resiliently-tyred wheels <b>B60C27/00</b>)	2186
B60B  15/02	・	スペードラグをもつ車輪	Wheels with spade lugs	1421
B60B  15/04	・・	弾性的に取付けられたスペードラグをもつもの	with resiliently-mounted spade lugs	187
B60B  15/06	・・	回動自在に取付けられたスペードラグをもつもの	with pivotally-mounted spade lugs	266
B60B  15/08	・・	タイヤの踏圧面トレッドに対して相対的に軸方向に変位可能なスペードラグをもつもの	with spade lugs axially displaced relatively to the tread surface of the tyre	106
B60B  15/10	・・	半径方向に調整できるスペードラグをもつもの；その制御機構	with radially-adjustable spade lugs; Control mechanisms therefor	268
B60B  15/12	・・・	カムまたは偏心輪を包含するもの	involving cams or eccentric hoops	145
B60B  15/14	・・・	軸方向に取り替え可能な円錐体を包含するもの	involving an axially-displaceable cone	30
B60B  15/16	・・・	伝動装置を包含するもの，例．スペードラグのねじ軸を作動するピニオン	involving gearing, e.g. gear pinions acting upon threaded shafts on the spade lugs	93
B60B  15/18	・	平板状の接地片をもつ車輪	Wheels with ground-engaging plate-like shoes	504
B60B  15/20	・・	弾性的に取付けられた接地片をもつもの，例．くも形車輪用のもの	with resiliently-mounted shoes, e.g. on a spider	85
B60B  15/22	・・	ハブにリンクで結合したもの	connected by links to the hub	115
B60B  15/24	・	道路上を走行するときの流線形のラグ用のトレッドバンドまたはトレッドリング	Tread bands or rings for fairing lugs when travelling on the road	123
B60B  15/26	・	主車輪本体に取付ける牽引力増大面をもつ補助車輪またはリング	Auxiliary wheels or rings with traction-increasing surface attachable to the main wheel body	1644
B60B  15/28	・	車輪のバラスティング・ウエイト；その付属具	Wheel-ballasting weights; Their attachment	568
B60B  17/00		レールとの係合要素に特徴がある車輪（鉄道模型用Ａ６３Ｈ１９／２２）［２］	Wheels characterised by rail-engaging elements(of model railways <b>A63H19/22</b>)	3687
B60B  17/02	・	弾性タイヤをもつもの	with elastic tyres	395
B60B  19/00		他に分類されていない車輪	Wheels not otherwise provided for or having characteristics specified in one of the subgroups of this group	6834
B60B  19/02	・	用途の変更できるもの，例．道路用車輪から軌条用車輪に変更できるもの；道路と軌条の交互に使用できるように特別に設計した車輪	convertible, e.g. from road wheel to rail wheel; Wheels specially designed for alternative use on road and rail	813
B60B  19/04	・	膨張できるもの	expansible	284
B60B  19/06	・	流体用隔室，パッキング，または荷役用具をもつもの；浮揚車輪	with compartments for fluid, packing, or loading material; Buoyant wheels	387
B60B  19/08	・	潤滑用道路，チャンネル，または貯蔵部をもつもの	with lubricating passages, channels, or reservoirs	141
B60B  19/10	・	冷却用翼体をもつもの	with cooling fins	1074
B60B  19/12	・	ローラ形車輪（Ｂ６０Ｂ１９／０６が優先）	Roller-type wheels(<b>B60B19/06</b> takes precedence)	1531
B60B  19/14	・	ボール形車輪（Ｂ６０Ｂ１９／０６が優先）	Ball-type wheels(<b>B60B19/06</b> takes precedence)	424
B60B  21/00		リム（非金属性のものＢ６０Ｂ５／００；高弾性のものＢ６０Ｂ９／００；２以上のタイヤを支持するものＢ６０Ｂ１１／０４；単一の車輪本体に多数のリムがあるものＢ６０Ｂ１１／０６；多数の部品からなるものＢ６０Ｂ２５／００；金属性タイヤＢ６０Ｃ）	Rims(non-metallic <b>B60B5/00</b>; of high resiliency <b>B60B9/00</b>; capable of carrying more than one tyre <b>B60B11/04</b>; multiple rims on single wheel body <b>B60B11/06</b>; of multi-part type <b>B60B25/00</b>; metal tyres <b>B60C</b>)	3194
B60B  21/02	・	横断面に特徴があるもの	characterised by transverse section	3094
B60B  21/04	・・	実質上半径方向のフランジをもつもの（レールに係合するフランジをもつものＢ６０Ｂ１７／００）	with substantially-radial flanges(with rail-engaging flanges <b>B60B17/00</b>)	287
B60B  21/06	・	スポークを取付ける手段に特徴があるもの	characterised by means for attaching spokes	1932
B60B  21/08	・	ブレーキ面を備えた点に特徴があるもの	characterised by having braking surfaces	362
B60B  21/10	・	タイヤシートまたはフランジの形状に特徴をもつもの，例．波形のもの（Ｂ６０Ｂ２１／０２が優先）	characterised by the form of tyre-seat or flange, e.g. corrugated(<b>B60B21/02</b> takes precedence)	1817
B60B  21/12	・	付属品，例．ライニングバンド	Accessories, e.g. lining bands	3128
B60B  23/00		車輪本体へのリムの取付け（リムへのスポークの取付けＢ６０Ｂ１／０４，Ｂ６０Ｂ１／１４；車輪本体への弾性的なリムの取付けＢ６０Ｂ９／００）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ２３／１２はグループ２３／０２ないし２３／０６より優先	Attaching rim to wheel body(attaching spokes to rim <b>B60B1/04</b>, <b>B60B1/14</b>; attaching rims resiliently to wheel body <b>B60B9/00</b>)	916
B60B  23/02	・	割りリングまたはその他の膨張リング装置によるもの	by split or other expansible ring devices	206
B60B  23/04	・	バヨネットジョイント，ら着，または同様な取付け具によるもの	by bayonet-joint, screw-thread, or like attachments	550
B60B  23/06	・	ねじ，ボルト，ピンまたはクリップによるもの	by screws, bolts, pins, or clips	365
B60B  23/08	・・	半径方向に取付けたもの	arranged radially	158
B60B  23/10	・・	軸方向に取付けたもの	arranged axially	970
B60B  23/12	・	車輪間隔調整のため車輪本体に対しリムの軸方向の位置を相対的に変更できるようにした装置によるもの	by devices arranged to permit variation of axial position of rim relative to wheel body for track- width adjustment	324
B60B  25/00		数個の主要部品で組立てられたリム（分割リム組立て用工具Ｂ６０Ｂ３１／０４）	Rims built-up of several main parts(tools for assembling divided rims <b>B60B31/04</b>)	674
B60B  25/02	・	分割リム，例．断片分割された分割片をもつもの；結合装置，例．蝶番；そう入可能なそのフランジリング	Segmented rims, e.g. with segments arranged in sections; Connecting equipment, e.g. hinges; Insertable flange rings therefor	1606
B60B  25/04	・	取外せるフランジリング，シートリング，または係止リングをもつリム	Rims with dismountable flange rings, seat rings, or lock rings	714
B60B  25/06	・・	分割フランジリング，例．横方向に分割したもの；溝を重ね合わす結合装置	Split flange rings, e.g. transversely split; Connecting equipment for overlapping the slot	124
B60B  25/08	・・	連続状のフランジリング；リム本体に対してフランジリングが滑動できる凹部装置	Continuous flange rings; Arrangement of recesses enabling the flange ring to be slipped over the rim body	131
B60B  25/10	・・	タイヤの玉縁用シートリング，例．分割したもの	Seat rings for the tyre bead part, e.g. split	103
B60B  25/12	・・・	一体のフランジ部分をもつもの	with integral flange part	145
B60B  25/14	・・	フランジリングまたはシートリングの締着手段	Locking means for flange rings or seat rings	223
B60B  25/16	・・・	バヨネット保持具に関するもの	Arrangement of bayonet catches	275
B60B  25/18	・・・	分割リングに関するもの	Arrangement of split rings	254
B60B  25/20	・・・	ねじ，ボルト，または肩付きピンに関するもの	Arrangement of screw, bolts, or shouldered pins	592
B60B  25/22	・	その他の付属品，例．チューブレスタイヤ用の構成部品の密封用具	Other accessories, e.g. for sealing the component parts enabling the use of tubeless tyres	661
B60B  27/00		ハブ（非金属のものＢ６０Ｂ５／００；高弾性のものＢ６０Ｂ９／００）	Hubs(non-metallic <b>B60B5/00</b>; of high resiliency <b>B60B9/00</b>)	11126
B60B  27/02	・	軸に回転自在に取付けるもの	adapted to be rotatably arranged on axle	5000
B60B  27/04	・・	ハウジングの駆動手段，例．スプロケット	housing driving means, e.g. sprockets	1447
B60B  27/06	・	軸に固着するもの	adapted to be fixed on axle	835
B60B  29/00		車輪取付けまたは取外すための装置または工具（車輪を支持する手段に特徴があるものＢ６０Ｂ３０／００）［５］	Apparatus or tools for mounting or dismounting wheels(characterised by the means for holding the wheels <b>B60B30/00</b>)	3796
B60B  30/00		車輪またはその部品を支持するための手段（車輪上の予備タイヤ収容具，支持具，取付装置Ｂ６２Ｄ４３／００）［５］	Means for holding wheels or parts thereof(spare wheel stowing, holding or mounting arrangements on vehicles <b>B62D43/00</b>)	614
B60B  30/02	・	タイヤ，例．車輪のリムに取付けられているタイヤ，に係合するもの［５］	engaging the tyre, e.g. the tyre being mounted on the wheel rim	347
B60B  30/04	・・	リムに取付けられていないタイヤ，すなわち単独のタイヤのためのホルダーまたは支持体［５］	the tyre not being mounted on a rim, i.e. holders or supports for tyres alone	65
B60B  30/06	・	車輪の本体，例．リム，に係合するもの［５］	engaging the wheel body, e.g. the rim	497
B60B  30/08	・・	車輪の本体の中心部［５］	the central part of the wheel body	209
B60B  30/10	・	ドーリー上に備えられることに特徴があるもの［５］	characterised by being provided on a dolly	390
B60B  31/00		車輪を組立てまたは分解するための装置または工具	Apparatus or tools for assembling or disassembling wheels	931
B60B  31/02	・	正規にワイヤースポークを緊張または真直にするためのもの；車輪からスポークを抜き出すためのもの	for tightening or straightening wire spokes <u>in situ</u>; for extracting spokes from wheels	366
B60B  31/04	・	分割リムを組立てるためのもの	for assembling divided rims	82
B60B  31/06	・	カバーディスク，ハブキャップ，または同様なものを取外すかまたは装着するためのもの［２］	for removing or attaching cover discs, hub caps, or the like	232
B60B  33/00		キャスター一般（大型乗客用キャスターＢ６５Ｄ９０／１８）	Castors in general(castors for large containers <b>B65D90/18</b>)	25093
B60B  33/02	・	取外し可能な旋回機能をもつもの	with disengageable swivel action	4419
B60B  33/04	・	調整できるもの	adjustable	4262
B60B  33/06	・・	引込み可能に取付けたもの	mounted retractably	5325
B60B  33/08	・	ボールキャスター	Ball castors	1066
B60B  35/00		車軸ユニット；その部品（剛性車軸または車軸箱の弾性的懸架装置Ｂ６０Ｇ９／００；舵取り可能な車両のスタブ軸Ｂ６２Ｄ）	Axle units; Parts thereof(resilient suspension of a rigid axle or axle housing <b>B60G9/00</b>; steerable vehicle stub-axles <b>B62D</b>)	5361
B60B  35/02	・	固定車輪，すなわちトルクを伝導しないもの（トルク伝導要素用車軸箱Ｂ６０Ｂ３５／１６）	Dead axles, i.e. not transmitting torque(axle housings for torque transmitting elements <b>B60B35/16</b>)	2590
B60B  35/04	・・	真直のもの	straight	437
B60B  35/06	・・	クランク状のもの	cranked	286
B60B  35/08	・・	閉鎖した中空状のもの	of closed hollow section	400
B60B  35/10	・・	車輪間隔変更のために調整しうるもの	adjustable for varying track	1664
B60B  35/12	・	トルク伝動車軸	Torque-transmitting axles	5157
B60B  35/14	・・	複合または分割のもの，例．半車軸；車軸部分または車軸部分品間の連結器（Ｂ６０Ｇ３／２４が優先）	composite or split, e.g. half-axles; Couplings between axle parts or sections(<b>B60G3/24</b> takes precedence)	5129
B60B  35/16	・・	トルク伝動要素用，例．シャフト用，車軸箱に特徴があるもの	characterised by the axle housings for the torque transmitting elements, e.g. for shafts	4554
B60B  35/18	・・	車軸箱内のトルク伝動要素用軸受の配置に特徴があるもの	characterised by the arrangement of the bearings for the torque transmitting elements in the axle housings	4533
B60B  37/00		車輪と車軸の結合，例．車輪セット（並列に取付けられる多数の車輪からなるユニットＢ６０Ｂ１１／００；軌条車両の軸箱Ｂ６１Ｆ）	Wheel-axle combinations, e.g. wheel sets(units comprising multiple wheels arranged side by side <b>B60B11/00</b>; rail-vehicle axle-boxes <b>B61F</b>)	2705
B60B  37/02	・	中実車軸と一体の車輪	the wheels being integral with solid axles	34
B60B  37/04	・	中実車軸に強固に取付けられた車輪	the wheels being rigidly attached to solid axles	809
B60B  37/06	・	中空車軸に一体にまたは強固に取付けられた車輪	the wheels being integral with, or rigidly attached to, hollow axles	264
B60B  37/08	・・	固定車軸に対して回転自在な中空車軸	the hollow axles being rotatable around fixed axles	63
B60B  37/10	・	車軸に対して単独に回転自在な車輪	the wheels being individually rotatable around the axles	1575
B60B  37/12	・	固定車輪と遊動車輪をもつ車軸	Axles with a fixed wheel and a loose wheel	56
B60B  39/00		車輪の付着力を増大させるもの（牽引力を増大させるために設計された，車輪，車輪付属具Ｂ６０Ｂ１５／００；車両用のタイヤＢ６０Ｃ；弾性タイヤまたは弾性タイヤをもつ車輪に一時的に取付可能な滑り止め装置Ｂ６０Ｃ２７／００；滑り止め調整路面Ｅ０１Ｃ）	Increasing wheel adhesion(wheels or wheel attachments designed for increasing traction <b>B60B15/00</b>; vehicle tyres <b>B60C</b>; non-skid devices temporarily attachable to resilient tyres or resiliently-tyred wheels <b>B60C27/00</b>; road surface conditioning to prevent slipperiness <b>E01C</b>)	1656
B60B  39/02	・	車輪の前面に特定物質を散布または施工する車両装備	Vehicle fittings for scattering or dispensing material in front of its wheels	324
B60B  39/04	・・	粒状物質，例．砂（軌条車両の砂まき装置とブレーキとの結合制御Ｂ６１Ｈ）	the material being granular, e.g. sand(combined control of sanding apparatus and brakes of rail vehicles <b>B61H</b>)	472
B60B  39/06	・・・	機械的手段による施工	the dispensing being effected by mechanical means	247
B60B  39/08	・・・	流体的手段による施工	the dispensing being effected by fluid means	351
B60B  39/10	・・・	電気的または電磁的制御による施工	the dispensing being controlled electrically or electromagnetically	209
B60B  39/12	・・	シート状または織布状材料	the material being sheet-like or web-like	643
