F04B   1/00		シリンダの数または配列に特徴のある多シリンダ機械またはポンプ（１つのシリンダ内で共動するピストンを有する機械またはポンプＦ０４Ｂ３／００）［２０２０．０１］	Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders(machines or pumps with pistons coacting within one cylinder <b>F04B3/00</b>)	1843
F04B   1/02	・	２つのシリンダを有するもの（Ｖ形配列のものＦ０４Ｂ１／０４）	having two cylinders(in V-arrangement <b>F04B1/04</b>)	1548
F04B   1/03	・	主軸軸線を中心とした円に，実質的に接線的に配置されたシリンダ軸線をもつもの［２０２０．０１］	with cylinder axis arranged substantially tangentially to a circle centred on main shaft axis	13
F04B   1/04	・	星形またはファン形配列のシリンダを有するもの［２０２０．０１］	having cylinders in star- or fan-arrangement	3983
F04B   1/0404	・・	細部または構成部品［２０２０．０１］	Details or component parts	198
F04B   1/0408	・・・	ピストン［２０２０．０１］	Pistons	217
F04B   1/0413	・・・	カム［２０２０．０１］	Cams	77
F04B   1/0417	・・・・	２つ以上の筒状要素，例．ローラ，からなるもの［２０２０．０１］	consisting of two or more cylindrical elements, e.g. rollers	27
F04B   1/0421	・・・	シリンダ［２０２０．０１］	Cylinders	135
F04B   1/0426	・・・	作動カムに対してピストンを押しつけるための装置；作動カムに対してピストンを接続するための装置［２０２０．０１］	Arrangements for pressing the pistons against the actuated cam; Arrangements for connecting the pistons to the actuated cam	75
F04B   1/043	・・・・	液圧式の装置［２０２０．０１］	Hydraulic arrangements	11
F04B   1/0435	・・・	作動カムからピストンを切り離すための装置［２０２０．０１］	Arrangements for disconnecting the pistons from the actuated cam	10
F04B   1/0439	・・・	ピストン用の支持または案内手段［２０２０．０１］	Supporting or guiding means for the pistons	74
F04B   1/0443	・・・	ハウジングの排液；漏洩流体を取り扱う装置［２０２０．０１］	Draining of the housing; Arrangements for handling leaked fluids	25
F04B   1/0448	・・・	シール装置，例．軸またはハウジングのためのもの（ピストンのためのものＦ０４Ｂ１／０４０８）［２０２０．０１］	Sealing means, e.g. for shafts or housings(for pistons <b>F04B1/0408</b>)	95
F04B   1/0452	・・・	分配用部材，例．弁（シリンダの外端にカムで作動する分配用部材をもつものＦ０４Ｂ１／０４７２；シリンダの内端にカムで作動する分配用部材をもつものＦ０４Ｂ１／０５３１；ピストン駆動カムが吸入口と吐出口とを備えるものＦ０４Ｂ１／０５３５）［２０２０．０１］	Distribution members, e.g. valves  (machines or pumps with cam-actuated distribution members at the outer ends of the cylinders <b>F04B1/0472</b>;   machines or pumps with cam-actuated distribution members at the inner ends of the cylinders <b>F04B1/0531</b>;   the piston-driving cams being provided with inlets and outlets <b>F04B1/0535</b>)	157
F04B   1/0456	・・・・	円筒状のもの［２０２０．０１］	cylindrical	34
F04B   1/0461	・・・・	円錐状のもの［２０２０．０１］	conical	14
F04B   1/0465	・・・・	板状のもの［２０２０．０１］	plate-like	32
F04B   1/047	・・	シリンダの外端に作動部材をもつもの［２０２０．０１］	with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders	964
F04B   1/0472	・・・	カムで作動する分配用部材をもつもの［２０２０．０１］	with cam-actuated distribution members	18
F04B   1/0474	・・・	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの［２０２０．０１］	with two or more serially arranged radial piston-cylinder units	12
F04B   1/0476	・・・・	並んで位置するもの［２０２０．０１］	located side-by-side	9
F04B   1/0478	・・・・	２つ以上のシリンダ胴の継手［２０２０．０１］	Coupling of two or more cylinder-barrels	1
F04B   1/053	・・	シリンダの内端に作動部材をもつもの［２０２０．０１］	with actuating or actuated elements at the inner ends of the cylinders	1518
F04B   1/0531	・・・	カムで作動する分配用部材をもつもの［２０２０．０１］	with cam-actuated distribution members	22
F04B   1/0533	・・・・	各機械ピストンがシリンダと共動する流路を備え，その流路が他のピストンシリンダユニットのための分配用部材として使用されるもの［２０２０．０１］	each machine piston having channels that coact with the cylinder and serve as distribution members for another piston-cylinder unit	5
F04B   1/0535	・・・	ピストン駆動カムが吸入口と吐出口とを備えるもの［２０２０．０１］	the piston-driving cams being provided with inlets and outlets	6
F04B   1/0536	・・・	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの［２０２０．０１］	with two or more serially arranged radial piston-cylinder units	16
F04B   1/0538	・・・・	並んで位置するもの［２０２０．０１］	located side-by-side	47
F04B   1/06	・・	制御［２０２０．０１］	Control	601
F04B   1/063	・・・	いくつかのポンプ室をもつ系において，室を通る流路が，例．直列流および並列流との間で，切り替えられる弁を用いるもの［２０２０．０１］	by using a valve in a system with several pumping chambers wherein the flow-path through the chambers can be changed, e.g. between series and parallel flow	30
F04B   1/066	・・・	作動カムと分配手段との間の位相関係の変更によるもの［２０２０．０１］	by changing the phase relationship between the actuating cam and the distributing means	11
F04B   1/07	・・・	２つの部材，例．カムと駆動軸，の間の相対的な偏心性を変えることによるもの［２００６．０１］	by varying the relative eccentricity between two members, e.g. a cam and a drive shaft	288
F04B   1/08	・・・	送り出し圧力により調整されるもの	regulated by delivery pressure	142
F04B   1/10	・・	可動シリンダ，例．回転形［６］	the cylinders being movable, e.g. rotary	970
F04B   1/107	・・・	シリンダの外端に作動部材をもつもの［２０２０．０１］	with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders	1196
F04B   1/1071	・・・・	回転シリンダブロックをもつもの［２０２０．０１］	with rotary cylinder blocks	54
F04B   1/1072	・・・・・	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの（２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットにおけるものＦ０４Ｂ１／１０７５）［２０２０．０１］	with cylinder blocks and actuating cams rotating together (in two or more series radial piston-cylinder units <b>F04B1/1075</b>)	8
F04B   1/1074	・・・・・	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの［２０２０．０１］	with two or more serially arranged radial piston-cylinder units	5
F04B   1/1075	・・・・・・	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの（２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットが直接並んで位置するものＦ０４Ｂ１／１０７８）［２０２０．０１］	with cylinder blocks and actuating cams rotating together(in two or more series radial piston-cylinder units directly located side-by-side <b>F04B1/1078</b>)	
F04B   1/1077	・・・・・・	並んで位置するもの［２０２０．０１］	located side-by-side	1
F04B   1/1078	・・・・・・・	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの［２０２０．０１］	with cylinder blocks and actuating cams rotating together	1
F04B   1/113	・・・	シリンダの内端に作動部材をもつもの［２０２０．０１］	with actuating or actuated elements at the inner ends of the cylinders	1044
F04B   1/1133	・・・・	回転シリンダブロックをもつもの［２０２０．０１］	with rotary cylinder blocks	11
F04B   1/1136	・・・・・	シリンダ内で往復運動するただ１つのピストンをもつもの［２０２０．０１］	with a rotary cylinder with a single piston reciprocating within the cylinder	7
F04B   1/12	・	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダ軸線を有するもの［２０２０．０１］	having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis	2300
F04B   1/122	・・	細部または構成部品，例．弁，シールまたは潤滑手段（回転シリンダブロックを有する機械またはポンプのためのものＦ０４Ｂ１／２０１４）［２０２０．０１］	Details or component parts, e.g. valves, sealings or lubrication means(for machines or pumps having rotary cylinder blocks <b>F04B1/2014</b>)	510
F04B   1/124	・・・	ピストン［２０２０．０１］	Pistons	340
F04B   1/126	・・・・	ピストンシューの保持手段［２０２０．０１］	Piston shoe retaining means	116
F04B   1/128	・・	駆動手段［２０２０．０１］	Driving means	189
F04B   1/14	・・	固定シリンダを有するもの［２０２０．０１］	having stationary cylinders	1601
F04B   1/141	・・・	細部または構成部品［２０２０．０１］	Details or component parts	183
F04B   1/143	・・・・	シリンダ［２０２０．０１］	Cylinders	107
F04B   1/145	・・・・	ハウジング［２０２０．０１］	Housings	93
F04B   1/146	・・・・	斜板；作動要素［２０２０．０１］	Swash plates; Actuating elements	227
F04B   1/148	・・・・・	そのための軸受［２０２０．０１］	Bearings therefor	67
F04B   1/16	・・・	２組以上のシリンダまたはピストンを有するもの	having two or more sets of cylinders or pistons	1060
F04B   1/18	・・・	自己作動分配用部材をもつもの，すなわち作動流体により動くもの［２０２０．０１］	having self-acting distribution members, i.e. actuated by working fluid	367
F04B   1/182	・・・・	逆止弁［２０２０．０１］	Check valves	48
F04B   1/184	・・・・	円筒状分配用部材［２０２０．０１］	Cylindrical distribution members	8
F04B   1/186	・・・・	円錐状分配用部材［２０２０．０１］	Conical distribution members	1
F04B   1/188	・・・・	板状分配用部材［２０２０．０１］	Plate-like distribution members	38
F04B   1/20	・・	回転シリンダブロックを有するもの［２０２０．０１］	having rotary cylinder block	4545
F04B   1/2007	・・・	シリンダ胴を弁板に対して押しつけるための装置，例．流体圧によるもの［２０２０．０１］	Arrangements for pressing the cylinder barrel against the valve plate, e.g. by fluid pressure	34
F04B   1/2014	・・・	細部または構成部品［２０２０．０１］	Details or component parts	493
F04B   1/2021	・・・・	シリンダ胴と弁板の間の接触領域に特徴のあるもの［２０２０．０１］	characterised by the contact area between cylinder barrel and valve plate	81
F04B   1/2028	・・・・・	軸受［２０２０．０１］	Bearings	20
F04B   1/2035	・・・・	シリンダ胴［２０２０．０１］	Cylinder barrels	211
F04B   1/2042	・・・・	弁［２０２０．０１］	Valves	219
F04B   1/205	・・・・・	円筒状の［２０２０．０１］	cylindrical	23
F04B   1/2057	・・・・・	円錐状の［２０２０．０１］	conical	1
F04B   1/2064	・・・・	ハウジング［２０２０．０１］	Housings	168
F04B   1/2071	・・・・・	シリンダ胴のための軸受［２０２０．０１］	Bearings for cylinder barrels	28
F04B   1/2078	・・・・	斜板［２０２０．０１］	Swash plates	303
F04B   1/2085	・・・・・	斜板または駆動軸のための軸受［２０２０．０１］	Bearings for swash plates or driving axles	92
F04B   1/2092	・・・	回転シリンダ胴と回転斜板とを連結するための手段［２０２０．０１］	Means for connecting rotating cylinder barrels and rotating inclined swash plates	43
F04B   1/22	・・・	２組以上のシリンダまたはピストンを有するもの	having two or more sets of cylinders or pistons	1977
F04B   1/24	・・・・	主軸軸線に対して傾斜しているもの［２００６．０１］	inclined to the main shaft axis	906
F04B   1/26	・・	制御	Control	1738
F04B   1/28	・・・	固定シリンダを有する機械またはポンプのもの［２００６．０１］	of machines or pumps with stationary cylinders	273
F04B   1/29	・・・・	斜板およびシリンダブロックの相対的な位置を変えることによるもの［２０２０．０１］	by varying the relative positions of a swash plate and a cylinder block	417
F04B   1/295	・・・・・	斜板の傾斜を変化させることによるもの［２０２０．０１］	by changing the inclination of the swash plate	155
F04B   1/30	・・・	回転シリンダブロックを有する機械またはポンプのもの［２０２０．０１］	of machines or pumps with rotary cylinder blocks	615
F04B   1/303	・・・・	弁板を回転させることによるもの［２０２０．０１］	by turning the valve plate	28
F04B   1/306	・・・・	斜板を回転させることによるもの，例．固定傾斜角をもつもの［２０２０．０１］	by turning the swash plate, e.g. with fixed inclination	7
F04B   1/32	・・・・	斜板およびシリンダブロックの相対的な位置を変えることによるもの［２０２０．０１］	by varying the relative positions of a swash plate and a cylinder block	1421
F04B   1/322	・・・・・	シリンダ胴の回転軸線に対して垂直方向に斜板を移動させることによるもの［２０２０．０１］	by moving the swash plate in a direction perpendicular to the axis of rotation of the cylinder barrel	
F04B   1/324	・・・・・	斜板の傾斜を変化させることによるもの［２０２０．０１］	by changing the inclination of the swash plate	362
F04B   1/326	・・・・・・	楔を用いるもの［２０２０．０１］	using wedges	5
F04B   1/328	・・・・・	斜板に対してシリンダ胴の軸線の傾斜を変えることによるもの［２０２０．０１］	by changing the inclination of the axis of the cylinder barrel relative to the swash plate	54
F04B   1/34	・	グループＦ０４Ｂ１／０２，Ｆ０４Ｂ１／０３，Ｆ０４Ｂ１／０６またはＦ０４Ｂ１／２６に分類されない制御［２００６．０１］	Control not provided for in groups <b>F04B1/02</b>, <b>F04B1/03</b>, <b>F04B1/06</b> or <b>F04B1/26</b>	221
F04B   3/00		１つのシリンダ内で共動するピストンを有する機械またはポンプ，例．多段のもの	Machines or pumps with pistons coacting within one cylinder, e.g. multi-stage	1103
F04B   5/00		面積差ピストンを有する機械またはポンプ	Machines or pumps with differential-surface pistons	579
F04B   5/02	・	複動式ピストンをもつもの［６］	with double-acting pistons	765
F04B   7/00		積極的に駆動される弁を有することに特徴のあるピストン機械またはポンプ［２００６．０１］	Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving	2129
F04B   7/02	・	流体により駆動される弁	the valving being fluid-actuated	661
F04B   7/04	・	吸込口または吐出口を開閉するため，共動するピストンとシリンダによってバルブ動作が行われるもの［３］	in which the valving is performed by pistons and cylinders coacting to open and close intake or outlet ports	1018
F04B   7/06	・・	ピストンとシリンダが相対的に往復動し回転するもの［３］	the pistons and cylinders being relatively reciprocated and rotated	880
F04B   9/00		作動部材の駆動手段または作動部材によって駆動される手段に特徴のある機械またはポンプ	Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members	1734
F04B   9/02	・	機械的な手段	the means being mechanical	3474
F04B   9/04	・・	カム，偏心器，ピン−スロット機構の装置［２００６．０１］	the means being cams, eccentrics or pin-and-slot mechanisms 	4471
F04B   9/06	・・	ばねまたは重錘で荷重をかけた，から動き装置を含む装置	the means including spring- or weight-loaded lost-motion devices	488
F04B   9/08	・	流体による手段	the means being fluid	855
F04B   9/10	・・	流体が液体であるもの	the fluid being liquid	1767
F04B   9/103	・・・	単一のポンプ室をもつもの［６］	having only one pumping chamber	424
F04B   9/105	・・・・	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式液圧モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting liquid motor	671
F04B   9/107	・・・・	作動方向におけるポンプ部材の直線運動が一つの単動式液圧モータ，例．重力またはばねにより他方向に作動されるもの，により得られるもの［６］	rectilinear movement of the pumping member in the working direction being obtained by a single-acting liquid motor, e.g. actuated in the other direction by gravity or a spring	477
F04B   9/109	・・・	複数のポンプ室をもつもの［６］	having plural pumping chambers	444
F04B   9/111	・・・・	二つの機械的に接続したポンプ部材をもつもの［６］	with two mechanically connected pumping members	232
F04B   9/113	・・・・・	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式液圧モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping members being obtained by a double-acting liquid motor	675
F04B   9/115	・・・・・	ポンプ部材の往復運動が，それぞれが一方向に作動する二つの単動式液圧モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping members being obtained by two single-acting liquid motors, each acting in one direction	335
F04B   9/117	・・・・	ポンプ部材が互いに機械的に接続していないもの［６］	the pumping members not being mechanically connected to each other	695
F04B   9/12	・・	流体が圧縮性のもの，例．蒸気または空気	the fluid being elastic, e.g. steam or air	1182
F04B   9/123	・・・	単一のポンプ室をもつもの［６］	having only one pumping chamber	337
F04B   9/125	・・・・	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式圧縮性流体モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting elastic-fluid motor	532
F04B   9/127	・・・・	作動方向におけるポンプ部材の直線運動が一つの単動式圧縮性流体モータ，例．重力またはばねにより他方向に作動されるもの，により得られるもの［６］	rectilinear movement of the pumping member in the working direction being obtained by a single-acting elastic-fluid motor, e.g. actuated in the other direction by gravity or a spring	401
F04B   9/129	・・・	複数のポンプ室をもつもの［６］	having plural pumping chambers	179
F04B   9/131	・・・・	二つの機械的に接続したポンプ部材をもつもの［６］	with two mechanically connected pumping members	156
F04B   9/133	・・・・・	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式圧縮性流体モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping members being obtained by a double-acting elastic-fluid motor	364
F04B   9/135	・・・・・	ポンプ部材の往復運動が，それぞれが一方向に作動する二つの単動式圧縮性流体モータにより得られるもの［６］	reciprocating movement of the pumping members being obtained by two single-acting elastic-fluid motors, each acting in one direction	233
F04B   9/137	・・・・	ポンプ部材が互いに機械的に接続していないもの［６］	the pumping members not being mechanically connected to each other	128
F04B   9/14	・	人力操作に特徴のあるポンプ	Pumps characterised by muscle-power operation	6424
F04B  11/00		波動の平滑化，例．空気容器を使用するもの；キャビテーション防止	Equalisation of pulses, e.g. by use of air vessels; Counteracting cavitation	3513
F04B  13/00		一定または可変の計量された量を送るために特に改造されたポンプ［２００６．０１］	Pumps specially modified to deliver fixed or variable measured quantities	5106
F04B  13/02	・	同時に２種以上の流体を扱うもの	of two or more fluids at the same time	1043
F04B  15/00		特殊な流体を取り扱うポンプ，例．ポンプまたはポンプの部品に特定材料を選択することによるもの	Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts	1361
F04B  15/02	・	粘性流体または不均質な流体	the fluids being viscous or non-homogeneous	8445
F04B  15/04	・	熱い流体または腐食性流体（沸点に近い液体用のもの，例．大気圧以下の圧力におけるものＦ０４Ｂ１５／０６）［２００６．０１］	the fluids being hot or corrosive  (for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure, <b>F04B15/06</b>)	1023
F04B  15/06	・	沸点に近い液体用のもの，例．大気圧以下の圧力におけるもの	for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure	128
F04B  15/08	・・	低沸点を有する液体	the liquids having low boiling points	884
F04B  17/00		特定の駆動機関または原動機との組み合わせまたは適用に特徴のあるポンプ	Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors	5042
F04B  17/02	・	風力原動機により駆動されるもの	driven by wind motors	526
F04B  17/03	・	電気モータにより駆動するもの［６］	driven by electric motors	10708
F04B  17/04	・・	ソレノイドを用いるもの［６］	using solenoids	6289
F04B  17/05	・	内燃機関により駆動するもの［６］	driven by internal-combustion engines	1538
F04B  17/06	・	可動物との組み合わせ	Mobile combinations	1033
F04B  19/00		グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ１７／００に分類されない適切な特徴，または上記グループにはない注目すべき特徴を有する機械またはポンプ	Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F04B1/00 to F04B17/00</b> 	1737
F04B  19/02	・	可動シリンダを有するもの	having movable cylinders	686
F04B  19/04	・	特別用途に用いられるポンプ［２００６．０１］	Pumps for special use	550
F04B  19/06	・・	液体と圧縮性流体を同時に移送するポンプ（湿ったガス用ポンプＦ０４Ｂ３７／２０）［６］	Pumps for delivery of both liquid and elastic fluids at the same time(wet gas pumps <b>F04B37/20</b>)	336
F04B  19/08	・	スクープ装置	Scoop devices	124
F04B  19/10	・・	車輪形	of wheel type	107
F04B  19/12	・・	つる巻き形またはねじ形	of helical or screw type	416
F04B  19/14	・・	エンドレスチェーン，例．開放端シリンダと共動するピストンを運ぶチェーン付きのもの	of endless-chain type, e.g. with the chains carrying pistons co-operating with open-ended cylinders	287
F04B  19/16	・	液体を上昇させる装置で粘着形のもの	Adhesion-type liquid-lifting devices	136
F04B  19/18	・・	そのための粘着部材	Adhesion members therefor	4
F04B  19/20	・	他の容積形ポンプ	Other positive-displacement pumps	256
F04B  19/22	・・	往復動ピストン形	of reciprocating-piston type	1279
F04B  19/24	・・	移送流体の熱膨張を利用してくみ揚げるもの	Pumping by heat expansion of pumped fluid	517
F04B  23/00		ポンプ装置または系（特定の駆動機関または原動機との組み合わせまたは適用に特徴のあるポンプＦ０４Ｂ１７／００）［２００６．０１］	Pumping installations or systems(pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors <b>F04B17/00</b>)	2152
F04B  23/02	・	貯液そうを有するもの	having reservoirs	5015
F04B  23/04	・	２つ以上のポンプの組み合わせ	Combinations of two or more pumps	2891
F04B  23/06	・・	使用されるポンプがすべて往復動容積形であるもの	the pumps being all of reciprocating positive-displacement type	2099
F04B  23/08	・・	使用されるポンプが異なる形のものからなるもの	the pumps being of different types	403
F04B  23/10	・・・	使用されるポンプのうち少なくとも１つが往復動の容積形からなるもの	at least one pump being of the reciprocating positive-displacement type	1024
F04B  23/12	・・・	使用されるポンプのうち少なくとも１つが回転ピストンの容積形からなるもの［２００６．０１］	at least one pump being of the rotary-piston positive-displacement type	333
F04B  23/14	・・・	使用されるポンプのうち少なくとも１つが非容積形のものからなるもの［２００６．０１］	at least one pump being of the non-positive-displacement type	589
F04B  25/00		圧縮性流体に特に適合した多ステージポンプ	Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids	2179
F04B  25/02	・	段付きピストン形のもの	of stepped-piston type	587
F04B  25/04	・	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダを有するもの	having cylinders coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis	1504
F04B  27/00		圧縮性流体に特に適合した，シリンダの数または配列に特徴のある多シリンダポンプ（圧縮性流体に特に適合した多ステージポンプＦ０４Ｂ２５／００）［２００６．０１］	Multi-cylinder pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by number or arrangement of cylinders(multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids <b>F04B25/00</b>)	1320
F04B  27/02	・	主軸に対して互いに対向するシリンダを有するもの	having cylinders arranged oppositely relative to main shaft	1244
F04B  27/04	・	ファン形または星形配列のシリンダを有するもの［６］	having cylinders in star- or fan-arrangement	950
F04B  27/047	・・	シリンダの外端に作動部材を有するもの［６］	with an actuating element at the outer ends of the cylinders	132
F04B  27/053	・・	シリンダの内端に作動部材を有するもの［６］	with an actuating element at the inner ends of the cylinders	390
F04B  27/06	・・	可動シリンダ，例．回転形	the cylinders being movable, e.g. rotary	444
F04B  27/067	・・	制御［６］	Control	26
F04B  27/073	・・・	二つの部材，例．カムと駆動軸，間の相対的偏心性の変更によるもの［６］	by varying the relative eccentricity between two members, e.g. a cam and a drive shaft	7
F04B  27/08	・	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダを有するもの	having cylinders coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis	6838
F04B  27/10	・・	固定シリンダを有するもの［６］	having stationary cylinders	2794
F04B  27/12	・・・	複数組のシリンダまたはピストンを有するもの［６］	having plural sets of cylinders or pistons	847
F04B  27/14	・・	制御［６］	Control	2109
F04B  27/16	・・・	固定シリンダを有するポンプの［６］	of pumps with stationary cylinders	223
F04B  27/18	・・・・	斜板とシリンダブロックの相対的位置の変更によるもの［６］	by varying the relative positions of a swash plate and a cylinder block	1245
F04B  27/20	・・・	回転シリンダブロックを有するポンプの［６］	of pumps with rotary cylinder block	20
F04B  27/22	・・・・	斜板とシリンダブロックの相対的位置の変更によるもの［６］	by varying the relative positions of a swash plate and a cylinder block	45
F04B  27/24	・	グループＦ０４Ｂ２７／０２〜Ｆ０４Ｂ２７／２２までの単一グループに分類されない制御［６］	Control not provided for in a single group of groups <b>F04B27/02 to F04B27/22</b> 	34
F04B  31/00		圧縮性流体に特に適合した自由ピストンポンプ；そのようなポンプを組み込んだ系（ストロークが伝動装置によって定まらない人力ポンプＦ０４Ｂ３３／００）［２００６．０１］	Free-piston pumps specially adapted for elastic fluids; Systems incorporating such pumps(muscle-driven pumps in which the stroke is not defined by gearing <b>F04B33/00</b>)	639
F04B  33/00		圧縮性流体に特に適合した人力ポンプ，例．空気入れのためのもの	Pumps specially adapted for elastic fluids actuated by muscle power, e.g. for inflating	5531
F04B  33/02	・	中間伝動装置を有するもの	with intermediate gearing	228
F04B  35/00		圧縮性流体に特に適合した，作動部材の駆動装置または特定の駆動機関あるいは原動機との組合せ，または適用に特徴のあるピストンポンプで他に分類されないもの［２００６．０１］	Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for	4756
F04B  35/01	・	手段が機械的であるもの［６］	the means being mechanical	2067
F04B  35/02	・	手段が流体的であるもの	the means being fluid	1328
F04B  35/04	・	手段が電気的であるもの	the means being electric	15283
F04B  35/06	・	可動物との組み合わせ	Mobile combinations	1187
F04B  37/00		圧縮性流体に特に適合した，グループＦ０４Ｂ２５／００〜Ｆ０４Ｂ３５／００に分類されない適切な特徴，またはそれらのグループにはない注目すべき特徴をもつポンプ	Pumps specially adapted for elastic fluids and having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F04B25/00 to F04B35/00</b> 	453
F04B  37/02	・	吸収または吸着によるもの［２００６．０１］	for evacuating by absorption or adsorption 	960
F04B  37/04	・・	特別な吸収または吸着材料の選択	Selection of specific absorption or adsorption materials	180
F04B  37/06	・	熱手段によるもの	for evacuating by thermal means	181
F04B  37/08	・・	凝縮または凍結によるもの，例．クライオポンプ［２００６．０１］	by condensing or freezing, e.g. cryogenic pumps 	2113
F04B  37/10	・	特殊用途のもの（吸収または吸着によるものＦ０４Ｂ３７／０２；熱手段によるものＦ０４Ｂ３７／０６）［２００６．０１］	for special use (for evacuating by absorption or adsorption <b>F04B37/02</b>;  for evacuating by thermal means <b>F04B37/06</b>)	940
F04B  37/12	・・	高圧を得るためのもの	to obtain high pressure	4554
F04B  37/14	・・	高い真空度を得るもの	to obtain high vacuum	5912
F04B  37/16	・・・	真空にするための装置	Means for nullifying unswept space	2000
F04B  37/18	・・	特定の圧縮性流体のためのもの	for specific elastic fluids	746
F04B  37/20	・・・	湿った気体，例．湿った空気，のためのもの	for wet gases, e.g. wet air	206
F04B  39/00		圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ系の部品，細部または付属品で，グループＦ０４Ｂ２５／００〜Ｆ０４Ｂ３７／００に分類されない，またはそれらのグループにはない注目すべきもの［２００６．０１］	Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups <b>F04B25/00 to F04B37/00</b> 	55243
F04B  39/02	・	潤滑（機械または機関一般の潤滑Ｆ０１Ｍ）	Lubrication(of machines or engines in general <b>F01M</b>)	11374
F04B  39/04	・	潤滑油がポンプ内の流体を汚すのを防止する手段	Measures to avoid lubricant contaminating the pumped fluid	4141
F04B  39/06	・	冷却；加熱；凍結防止［２００６．０１］	Cooling; Heating; Prevention of freezing	18331
F04B  39/08	・	分配用部材の作動	Actuation of distribution members	1589
F04B  39/10	・	分配用部材の適用または配列	Adaptation or arrangement of distribution members	15843
F04B  39/12	・	ケーシング；シリンダ；シリンダヘッド；流体接続［２００６．０１］	Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections	25441
F04B  39/14	・	容易に組み立てまたは分解できるための条件を備えているもの	Provisions for readily assembling or disassembling	9529
F04B  39/16	・	ろ過；湿り分離	Filtration; Moisture separation	11994
F04B  41/00		圧縮性流体に特に適合したポンプ設備またはシステム（圧縮性流体に特に適合した自由ピストンポンプまたはそのようなポンプを組み込んだ系Ｆ０４Ｂ３１／００；圧縮性流に特に適合した，作動部材の駆動装置または特定の駆動機関あるいは原動機との組合せ，または適用に特徴のあるピストンポンプで他に分類されないものＦ０４Ｂ３５／００）［２００６．０１］	Pumping installations or systems specially adapted for elastic fluids(free-piston pumps specially adapted for elastic fluids or systems incorporating such pumps <b>F04B31/00</b>; piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for <b>F04B35/00</b>)	2060
F04B  41/02	・	貯そうを有するもの	having reservoirs	7624
F04B  41/04	・	内燃機関シリンダユニットのポンプへの転換	Conversion of internal-combustion engine cylinder units to pumps	355
F04B  41/06	・	２つ以上のポンプの組み合わせ	Combinations of two or more pumps	4599
F04B  43/00		柔軟な作動部材を有する機械，ポンプまたはポンプ装置（圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ装置Ｆ０４Ｂ４５／００）	Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members(pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids <b>F04B45/00</b>)	3812
F04B  43/02	・	板状の柔軟な部材をもつもの，例．ダイアフラム（Ｆ０４Ｂ４３／１４が優先）［３］	having plate-like flexible members, e.g. diaphragms(<b>F04B43/14</b> takes precedence)	7405
F04B  43/04	・・	電気駆動によるポンプ	Pumps having electric drive	7368
F04B  43/06	・・	流体駆動によるポンプ	Pumps having fluid drive	2960
F04B  43/067	・・・	流体が一つのピストンにより直接作動されるもの［６］	the fluid being actuated directly by a piston	1434
F04B  43/073	・・・	作動流体が，すくなくとも一つの弁により制御されるもの［６］	the actuating fluid being controlled by at least one valve	1193
F04B  43/08	・	管状柔軟部材を有するもの（Ｆ０４Ｂ４３／１２が優先）	having tubular flexible members(<b>F04B43/12</b> takes precedence)	3607
F04B  43/09	・・	電気駆動によるポンプ［６］	Pumps having electric drive	617
F04B  43/10	・・	流体駆動によるポンプ	Pumps having fluid drive	809
F04B  43/107	・・・	流体が一つのピストンにより直接作動されるもの［６］	the fluid being actuated directly by a piston	342
F04B  43/113	・・・	作動流体が，すくなくとも一つの弁により制御されるもの［６］	the actuating fluid being controlled by at least one valve	341
F04B  43/12	・	ぜん動運動をするもの	having peristaltic action	6200
F04B  43/14	・・	板状の柔軟な部材をもつもの［３］	having plate-like flexible members	434
F04B  45/00		柔軟な作動部材を有し，圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ装置	Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids	576
F04B  45/02	・	ベローズを有するもの	having bellows	831
F04B  45/027	・・	電気駆動によるもの［６］	having electric drive	128
F04B  45/033	・・	流体駆動によるもの［６］	having fluid drive	91
F04B  45/04	・	板状の柔軟な部材をもつもの，例．ダイアフラム（Ｆ０４Ｂ４５／１０が優先）［３］	having plate-like flexible members, e.g. diaphragms(<b>F04B45/10</b> takes precedence)	3401
F04B  45/047	・・	電気駆動によるポンプ［６］	Pumps having electric drive	3036
F04B  45/053	・・	流体駆動によるポンプ［６］	Pumps having fluid drive	817
F04B  45/06	・	管状の柔軟な部材をもつもの（Ｆ０４Ｂ４５／０２，Ｆ０４Ｂ４５／０８が優先）［３］	having tubular flexible members(<b>F04B45/02</b>, <b>F04B45/08</b> take precedence)	295
F04B  45/067	・・	電気駆動によるポンプ［６］	Pumps having electric drive	89
F04B  45/073	・・	流体駆動によるポンプ［６］	Pumps having fluid drive	38
F04B  45/08	・	ぜん動運動をするもの［３］	having peristaltic action	265
F04B  45/10	・・	板状の柔軟な部材をもつもの［３］	having plate-like flexible members	94
F04B  47/00		深い所からの流体くみ揚げに特に適合したポンプまたはポンプ装置，例．井戸ポンプ（くみ揚げられる流体に直接作用する高圧または真空にされた流体の媒体を使用するものＦ０４Ｆ１／００）	Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps(by using positive or negative pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped <b>F04F1/00</b>)	5397
F04B  47/02	・	駆動機構が地上にすえ付けられたもの（Ｆ０４Ｂ４７／１２が優先）	the driving mechanisms being situated at ground level(<b>F04B47/12</b> takes precedence)	4704
F04B  47/04	・・	流体装置と組み合わされた駆動装置	the driving means incorporating fluid means	1255
F04B  47/06	・	原動機ポンプユニットが深い所にすえられたもの	having motor-pump units situated at great depth	1201
F04B  47/08	・・	原動機が流体により動かされるもの	the motors being actuated by fluid	772
F04B  47/10	・・・	流体圧によりユニットまたは部品を地上に持ち上げることができるもの	the units or parts thereof being liftable to ground level by fluid pressure	50
F04B  47/12	・	流体を地表にくみ揚げるフリープランジャを有するもの	having free plunger lifting the fluid to the surface	708
F04B  47/14	・	反作用で釣り合わせたもの	Counterbalancing	886
F04B  49/00		グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ４７／００に分類されない，または上記グループにはない注目すべき，機械，ポンプまたはポンプ装置の制御または安全手段	Control of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups <b>F04B1/00 to F04B47/00</b> 	15206
F04B  49/02	・	停止，始動，無負荷または空転の制御［２００６．０１］	Stopping, starting, unloading or idling control 	8239
F04B  49/025	・・	フロートによるもの［６］	by means of floats	729
F04B  49/03	・・	弁によるもの［６］	by means of valves	1308
F04B  49/035	・・・	バイパスするもの［６］	Bypassing	419
F04B  49/04	・	フロートにより調整するもの（Ｆ０４Ｂ４９／０２５が優先）［６］	Regulating by means of floats(<b>F04B49/025</b> takes precedence)	500
F04B  49/06	・	電気を用いる制御（フロートが電気スイッチに働いて調整するものＦ０４Ｂ４９／０４）	Control using electricity(regulating by means of floats actuating electric switches <b>F04B49/04</b>)	30610
F04B  49/08	・	送り出し圧力による調整	Regulating by delivery pressure	4954
F04B  49/10	・	他の安全手段	Other safety measures	9885
F04B  49/12	・	作動部材の行程の長さの変更によるもの［６］	by varying the length of stroke of the working members	2555
F04B  49/14	・・	往復運動の経路にある接合点を調整するもの［６］	Adjusting abutments located in the path of reciprocation	62
F04B  49/16	・	作動室の空所容積の調整によるもの［６］	by adjusting the capacity of dead spaces of working chambers	693
F04B  49/18	・	ピストンの作動表面の有効断面積の変更によるもの［６］	by changing the effective cross-section of the working surface of the piston	117
F04B  49/20	・	駆動速度を変化させることによるもの［２００６．０１］	by changing the driving speed	2982
F04B  49/22	・	弁によるもの（Ｆ０４Ｂ４９／０３が優先）［６］	by means of valves(<b>F04B49/03</b> takes precedence)	6047
F04B  49/24	・・	バイパスするもの［６］	Bypassing	2351
F04B  51/00		機械，ポンプまたはポンプ装置を試験するもの	Testing machines, pumps, or pumping installations	14841
F04B  53/00		グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ２３／００までのいずれにも，またはＦ０４Ｂ３９／００〜Ｆ０４Ｂ４７／００のいずれにも分類されない，またはそれらのグループにはない注目すべき，構成要素，細部または付属品［６］	Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F04B1/00 to F04B23/00</b>  or <b>F04B39/00 to F04B47/00</b> 	31323
F04B  53/02	・	シリンダとピストン間の自由空間に詰め込むもの［６］	Packing the free space between cylinders and pistons	2333
F04B  53/04	・	排水［６］	Draining	858
F04B  53/06	・	ガス抜き［６］	Venting	1733
F04B  53/08	・	冷却；加熱；凍結防止［２００６．０１］	Cooling; Heating; Preventing freezing	5734
F04B  53/10	・	弁；弁の配列［６］	Valves; Arrangement of valves	20690
F04B  53/12	・・	ピストンの中にまたは上に配置されたもの［６］	arranged in or on pistons	3325
F04B  53/14	・	ピストン，ピストン棒またはピストン棒接続［６］	Pistons, piston-rods or piston-rod connections	12416
F04B  53/16	・	ケーシング；シリンダ；シリンダライナまたはシリンダヘッド；流体接続［６］	Casings; Cylinders; Cylinder liners or heads; Fluid connections	22059
F04B  53/18	・	潤滑［２００６．０１］	Lubricating 	3405
F04B  53/20	・	濾過［６］	Filtering	6154
F04B  53/22	・	容易に組み立てや分解ができるようにするための装置［６］	Arrangements for enabling ready assembly or disassembly	10773
