F02M   1/00		機関の始動または運転温度以下でのアイドリングを容易にする手段をもつ気化器	Carburettors with means for facilitating engine's starting or its idling below operational temperatures	7127
F02M   1/02	・	始動を容易にする手段が燃料―空気混合気を濃くするためのチョークであるもの（自動チョークＦ０２Ｍ１／０８）	the means to facilitate starting or idling being chokes for enriching fuel-air mixture(automatic chokes <b>F02M1/08</b>)	1576
F02M   1/04	・	始動またはアイドリングを容易にする手段が運転させたり停止させたりすることのできる補助気化装置であるもの，例．自動円板弁を有するもの	the means to facilitate starting or idling being auxiliary carburetting apparatus able to be put into, and out of, operation, e.g. having automatically-operated disc valves	1324
F02M   1/06	・・	軸方向に動く弁，例．ピストン形	having axially-movable valves, e.g. piston-shaped	313
F02M   1/08	・	始動またはアイドリングを容易にする手段が自動的に作動または不作動となるもの（補助気化装置と関連するものＦ０２Ｍ１／０４）	the means to facilitate starting or idling becoming operative or inoperative automatically(in connection with auxiliary carburetting apparatus <b>F02M1/04</b>)	992
F02M   1/10	・・	機関温度によるもの，例．サーモスタットを有するもの	dependent on engine temperature, e.g. having thermostat	2201
F02M   1/12	・・・	サーモスタットを電気的に加熱する手段をもつもの	with means for electrically heating thermostat	486
F02M   1/14	・・	燃焼空気または燃料―空気混合気の吸込圧力によるもの（燃焼空気または燃料―空気混合気の吸込圧力および機関温度の両方によるものＦ０２Ｍ１／１０）［２００６．０１］	dependent on pressure in combustion-air- or fuel-air-mixture intake (dependent on both pressure in combustion-air or fuel-air-mixture intake and engine temperature <b>F02M1/10</b>)	680
F02M   1/16	・	始動中の燃料―空気混合気を濃くする他の手段；呼び水口；始動と正常運転に異種燃料を使用するもの	Other means for enriching fuel-air mixture during starting; Priming cups; using different fuels for starting and normal operation	1560
F02M   1/18	・・	フロートを押し下げ気化器をあふれさせ燃料―空気混合気を濃くするもの	Enriching fuel-air mixture by depressing float to flood carburettor	83
F02M   3/00		気化器のためのアイドリング装置（運転温度以下でのアイドリングを容易にする手段をもつものＦ０２Ｍ１／００）	Idling devices for carburettors(with means for facilitating idling below operational temperatures <b>F02M1/00</b>)	682
F02M   3/02	・	アイドリング燃料流を阻止するもの	Preventing flow of idling fuel	293
F02M   3/04	・・	機関が駆動しないで逆に駆動される状態，例．車両が下り坂を走行することにより駆動される状態，においてアイドリング燃料流を阻止するもの	under conditions where engine is driven instead of driving, e.g. driven by vehicle running down hill	415
F02M   3/045	・・・	電気的手段による，もしくは電気的手段と流体的または機械的手段との組合せによる，アイドリングノズル装置，または通路装置に位置する弁の制御［４］	Control of valves situated in the idling nozzle system, or the passage system, by electrical means or by a combination of electrical means with fluidic or mechanical means	600
F02M   3/05	・・・	空気的または機械的制御，例．速度調節をもつもの［４］	Pneumatic or mechanical control, e.g. with speed regulation	208
F02M   3/055	・・・	アイドリング燃料装置内へ空気，例．制動用空気，を導入することによる燃料流の遮断［４］	Fuel flow cut-off by introducing air, e.g. brake air, into the idling fuel system	113
F02M   3/06	・	アイドリング速度の増加	Increasing idling speed	774
F02M   3/07	・・	機関速度に応じて，電気的，電気機械的または電気空気的手段によって，紋りフラップの停止部材を位置決めすることによるもの，または燃料流の横断面積を変更することによるもの［４］	by positioning the throttle flap stop, or by changing the fuel flow cross-sectional area, by electrical, electromechanical or electropneumatical means, according to engine speed	545
F02M   3/08	・	アイドリング装置の他の細部（低速ポートを加熱して氷結を防ぐものＦ０２Ｍ１５／０２）	Other details of idling devices(fighting ice-formation by heating idling ports <b>F02M15/02</b>)	1212
F02M   3/09	・・	機関の状態，例．マニホルド真空，に応動する弁（機関の運転温度以下でのアイドリングを容易にする手段をもつ気化器Ｆ０２Ｍ１／００）［２００６．０１］	Valves responsive to engine conditions, e.g. manifold vacuum (carburettors with means for facilitating engine's idling below operational temperatures <b>F02M1/00</b>)	726
F02M   3/10	・・	燃料計量ピン；ノズル［４］	Fuel metering pins; Nozzles	692
F02M   3/12	・・	通路装置［４］	Passage way systems	1106
F02M   3/14	・・	絞り弁に対するアイドリング装置出口の位置［４］	Location of idling system outlet relative to throttle valve	164
F02M   5/00		気化器における定油面を維持するためのフロートによる制御装置	Float-controlled apparatus for maintaining a constant fuel level in carburettors	396
F02M   5/02	・	気化器位置の変動，例．航空機におけるさかさまの位置，に応ずる装置をもつもの	with provisions to meet variations in carburettor position, e.g. upside-down position in aircraft	457
F02M   5/04	・・	ピボットで支えられたまたは回転可能に設けられたフロート室をもつもの［４］	with pivotally or rotatably mounted float chambers	37
F02M   5/06	・	調節可能なフロート機構，例．異種燃料の比重の相違に応じること	having adjustable float mechanism, e.g. to meet dissimilarities in specific gravity of different fuels	89
F02M   5/08	・	フロート室を通気する手段をもつもの	having means for venting float chambers	1064
F02M   5/10	・	ベーパロックを防ぐ手段をもつもの，例．フロート室を絶縁したり，または機関停止中燃料をフロート室内に強制循環させるもの	having means for preventing vapour lock, e.g. insulated float chambers or forced fuel circulation through float chamber with engine stopped	391
F02M   5/12	・	他の細部，例．フロート，弁，設定装置または工具［２００６．０１］	Other details, e.g. floats, valves, setting devices or tools 	1285
F02M   5/16	・・	フロート［４］	Floats	268
F02M   7/00		変動する状態で給気の燃―空比に影響をおよぼす，例．濃くしたりまたは一定に維持する，ための手段をもつ気化器（始動用チョーク弁Ｆ０２Ｍ１／００）	Carburettors with means for influencing, e.g. enriching or keeping constant, fuel/air ratio of charge under varying conditions(choke valves for starting <b>F02M1/00</b>)	1908
F02M   7/02	・	空気による霧吹きノズルを有する気化器［２００６．０１］	Carburettors having aerated fuel spray nozzles	301
F02M   7/04	・	燃焼空気が高速で流れている際に給気を濃くする手段	Means for enriching charge at high combustion-air flow	511
F02M   7/06	・	急な絞りの開放の際に，すなわち加速時に，給気を濃くする手段，例．通路装置中の貯蔵手段	Means for enriching charge on sudden throttle opening, i.e. at acceleration, e.g. storage means in passage way system	715
F02M   7/08	・・	ポンプの使用	using pumps	1491
F02M   7/087	・・・	機関温度に応じて吐出量を変更するもの［４］	changing output according to temperature in engine	289
F02M   7/093	・・・	吸気負圧に応じて吐出量を変更するもの［４］	changing output according to intake vacuum	83
F02M   7/10	・	運動部分なしに燃―空比に影響をおよぼす他の装置，例．電気的手段（燃―空比に影響を及ぼすための燃料に通気する装置Ｆ０２Ｍ７／２３）［２００６．０１］	Other installations, without moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. electrical means (fuel aerating devices for influencing fuel/air ratio <b>F02M7/23</b>)	494
F02M   7/11	・・	フロート室圧を変更するもの（始動中にフロートを押し下げ気化器をあふれさせ燃料−空気混合気を濃くするものＦ０２Ｍ１／１８）［５］	Altering float-chamber pressure(enriching the fuel-air mixture during starting by depressing float to flood carburettor <b>F02M1/18</b>)	579
F02M   7/12	・	運動部分を持つ燃−空比に影響をおよぼす他の装置，例．弁をもつもの（Ｆ０２Ｍ７／２４が優先）［４］	Other installations, with moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. having valves(<b>F02M7/24</b> takes precedence)	2271
F02M   7/127	・・	フロート室圧を変更するもの（始動中にフロートを押し下げ気化器をあふれさせ燃料−空気混合気を濃くするものＦ０２Ｍ１／１８）［５］	Altering the float-chamber pressure(enriching the fuel-air mixture during starting by depressing float to flood carburettor <b>F02M1/18</b>)	115
F02M   7/133	・・	補助ジェット，すなわちある特定の状態にあるとき，例．出力全開時，にのみ作動するもの（燃焼空気が高速で流れている際に給気を濃くする手段Ｆ０２Ｍ７／０４；絞りが急激に開口した際に，すなわち加速時に，給気を濃くする手段Ｆ０２Ｍ７／０６）［２００６．０１］	Auxiliary jets, i.e. operating only under certain conditions, e.g. full power  (means for enriching charge at high combustion-air flow <b>F02M7/04</b>;  means for enriching charge on sudden throttle opening, i.e. at acceleration <b>F02M7/06</b>)	368
F02M   7/14	・・	燃料噴射ノズルの横断面積を制御する手段をもつもの（空気の絞り弁の位置によるものＦ０２Ｍ７／２２）	with means for controlling cross-sectional area of fuel spray nozzle(dependent on air-throttle valve position <b>F02M7/22</b>)	383
F02M   7/16	・・・	自動的に作動するもの，例．排気ガスの分析によるもの	operated automatically, e.g. dependent on exhaust-gas analysis	778
F02M   7/17	・・・・	空気圧によって調整可能なピストン状の要素によるもの，例．定負圧式気化器［５］	by a pneumatically adjustable piston-like element, e.g. constant depression carburettors	1489
F02M   7/18	・・	燃料計量オリフィスの横断面積を制御する手段をもつもの（空気の絞りの位置によるものＦ０２Ｍ７／２２）	with means for controlling cross-sectional area of fuel-metering orifice(dependent on air-throttle position <b>F02M7/22</b>)	509
F02M   7/20	・・・	自動的に作動するもの，例．高度によるもの	operated automatically, e.g. dependent on altitude	694
F02M   7/22	・・	燃料流の横断面積が空気絞り弁の位置により制御されるもの（その絞り弁が空気通路を横断して滑動できるものＦ０２Ｍ９／０６）	fuel flow cross-sectional area being controlled dependent on air-throttle-valve position(the throttle valve being slidably arranged transversely to air passage <b>F02M9/06</b>)	1110
F02M   7/23	・	燃料に通気する装置［４］	Fuel aerating devices	207
F02M   7/24	・・	通気する空気の流れを制御するもの［４］	Controlling flow of aerating air	1857
F02M   7/26	・・・	随意に操作可能な絞り手段の位置によるもの［４］	dependent on position of optionally operable throttle means	189
F02M   7/28	・・・	温度または圧力によるもの［４］	dependent on temperature or pressure	656
F02M   9/00		ちょう形以外の空気または燃料−空気混合気用通路の絞り弁を有する気化器（“レジスタ”形気化器Ｆ０２Ｍ１１／００）；形状または位置を変更できる燃料−空気混合室を有する気化器	Carburettors having air or fuel-air mixture passage throttling valves other than of butterfly type(register-type carburettors <b>F02M11/00</b>);Carburettors having fuel-air mixing chambers of variable shape or position	388
F02M   9/02	・	通路を横断してしゅう動できる絞り弁，例．ピストン状の弁，を有するもの	having throttling valves, e.g. of piston shape, slidably arranged transversely to the passage	616
F02M   9/04	・・	通路に対して傾斜した面内をしゅう動する絞り弁をもつもの	with throttling valves sliding in a plane inclined to the passage	37
F02M   9/06	・・	絞り位置によって燃料噴霧ノズルの横断面積を変える手段をもつもの（燃―空比に影響をおよぼすための，空気圧によって調整可能なピストン状の要素によって自動的に作動される装置Ｆ０２Ｍ７／１７）［２００６．０１］	with means for varying cross-sectional area of fuel spray nozzle dependent on throttle position (installations, operated automatically by a pneumatically adjustable piston-like element, for influencing fuel/air ratio <b>F02M7/17</b>)	1784
F02M   9/08	・	通路内に回転可能に設けられた絞り弁を有するもの	having throttling valves rotatably mounted in the passage	1036
F02M   9/10	・	通路を制御したりまたは燃料−空気混合室の横断面積を変えたりする弾性壁形式の弁または同様の制御部を有するもの	having valves, or like controls, of elastic-wall type for controlling the passage, or for varying cross-sectional area, of fuel-air mixing chambers	333
F02M   9/12	・	通路を制御したりまたは燃料−空気混合室の横断面積を変えたりする他の特殊な手段を有するもの	having other specific means for controlling the passage, or for varying cross-sectional area, of fuel-air mixing chambers	538
F02M   9/127	・・	混合気通路の軸線と同心で，軸線方向に可動な絞り弁［５］	Axially movable throttle valves concentric with the axis of the mixture passage	763
F02M   9/133	・・・	絞り弁がきのこ形の弁体をもつもの［５］	the throttle valves having mushroom-shaped bodies	397
F02M   9/14	・	本質的にベンチュリ軸に沿って相対的に移動できるベンチュリおよびノズルを有するもの	having venturi and nozzle relatively displaceable essentially along the venturi axis	248
F02M  11/00		多段式気化器；“レジスタ”形気化器，すなわちアイドリングノズルと主ノズル以外の多数の燃料ノズルが絞り弁によって空気流にさらされるしゅう動または回転可能な絞り弁をもつもの	Multi-stage carburettors; Register-type carburettors, i.e. with slidable or rotatable throttling valves in which a plurality of fuel nozzles, other than only an idling nozzle and a main one, are sequentially exposed to air stream by throttling valve	1118
F02M  11/02	・	自動的に開放する後段内に絞り弁，例．フラップ形またはちょう形のもの，をもつもの	with throttling valve, e.g. of flap or butterfly type, in a later stage opening automatically	629
F02M  11/04	・・	その後段の弁が減衰手段を有するもの	the later-stage valves having damping means	37
F02M  11/06	・	フラップ形またはちょう形の絞り弁をもつ他の気化器	Other carburettors with throttling valve of flap or butterfly type	47
F02M  11/08	・	空気通路を横断して移動可能な絞り弁をもつ“レジスタ”形気化器	Register carburettors with throttling valve movable transversally to air passage	182
F02M  11/10	・	回転可能な絞り弁をもつ“レジスタ”形気化器	Register carburettors with rotatable throttling valves	182
F02M  13/00		２個以上の別個の気化器の配列（凝縮燃料の再霧化または燃料−空気混合気の均質化Ｆ０２Ｍ２９／００）；２種以上の燃料を使用する気化器（少量の２次燃料を加える装置Ｆ０２Ｍ２５／００）［２００６．０１］	Arrangements of two or more separate carburettors(re-atomising condensed fuel or homogenising fuel-air mixture <b>F02M29/00</b>);Carburettors using more than one fuel(apparatus for adding small quantities of secondary fuel <b>F02M25/00</b>)	192
F02M  13/02	・	分離した気化器	Separate carburettors	839
F02M  13/04	・・	構造的に一体にしたもの	structurally united	698
F02M  13/06	・	異種燃料を使用する気化器	the carburettors using different fuels	590
F02M  13/08	・	液体とガス燃料を，例．交互に，使用するに適した気化器	Carburettors adapted to use liquid and gaseous fuels, e.g. alternatively	712
F02M  15/00		燃焼空気，燃料または燃料−空気混合物の加熱，冷却または熱絶縁手段をもつ気化器［２００６．０１］	Carburettors with heating, cooling or thermal insulating means for combustion-air, fuel or fuel-air mixture	392
F02M  15/02	・	加熱手段をもつもの，例．氷結防止	with heating means, e.g. to combat ice-formation	861
F02M  15/04	・・	その手段が電気的なもの	the means being electrical	407
F02M  15/06	・	熱遮へい，例．機関放熱からのもの	Heat shieldings, e.g. from engine radiations	358
F02M  17/00		メイングループＦ０２Ｍ１／００〜Ｆ０２Ｍ１５／００の装置に分類されない適切な特性を有する気化器（触媒，電気的手段，磁気，光線，音波などによる燃焼空気，燃料または燃料−空気混合気の処理装置Ｆ０２Ｍ２７／００；気化器と低圧燃料噴射装置の組み合わせＦ０２Ｍ７１／００）	Carburettors having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of main groups <b>F02M1/00 to F02M15/00</b> (apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture by catalysts, electric means, magnetism, rays, sonic waves, or the like <b>F02M27/00</b>; combinations of carburettors and low-pressure fuel-injection apparatus <b>F02M71/00</b>)	500
F02M  17/02	・	フロート無し気化器	Floatless carburettors	510
F02M  17/04	・・	ダイアフラムにより制御される燃料入口弁を有するもの	having fuel inlet valve controlled by diaphragm	1183
F02M  17/06	・・	定油面を定めるあふれ室を有するもの	having overflow chamber determining constant fuel level	200
F02M  17/08	・	燃焼空気通路を囲む弁座に開口する１個以上の燃料通路を有する気化器であって，その弁が流れる空気により開放されるもの	Carburettors having one or more fuel passages opening in a valve-seat surrounding combustion-air passage, the valve being opened by passing air	255
F02M  17/09	・・	偏心して取りつけられたちょう形の弁［５］	the valve being of an eccentrically mounted butterfly type	148
F02M  17/10	・	空気を絞る弁部材内に開口する１個以上の燃料通路を有する気化器	Carburettors having one or more fuel passages opening in valve-member of air throttle	45
F02M  17/12	・・	その弁部材がちょう形のもの	the valve-member being of butterfly type	38
F02M  17/14	・	機関行程と同期して開閉される燃料供給部分をもつ気化器	Carburettors with fuel-supply parts opened and closed in synchronism with engine stroke	452
F02M  17/16	・	連続して回転するボデーを有する気化器，例．表面気化器［２００６．０１］	Carburettors having continuously-rotating bodies, e.g. surface carburettors 	273
F02M  17/18	・	他の表面気化器	Other surface carburettors	51
F02M  17/20	・・	燃料槽をもつもの	with fuel bath	110
F02M  17/22	・・・	槽を通じて空気が泡立つもの	with air bubbling through bath	217
F02M  17/24	・・	灯心をもつもの	with wicks	80
F02M  17/26	・・	他のぬれたボデーをもつもの	with other wetted bodies	91
F02M  17/28	・・・	多孔体を通して燃料が吸引されるもの	fuel being drawn through a porous body	302
F02M  17/30	・	防火装置をもつ気化器，例．消火装置と組み合わされたもの［２００６．０１］	Carburettors with fire-protecting devices, e.g. combined with fire-extinguishing apparatus	99
F02M  17/32	・・	火が発生したとき燃料導管を自動的に閉鎖するもの	automatically closing fuel conduits on outbreak of fire	33
F02M  17/34	・	他の装置，例．空気ろ過器，と組み合わされまたは協動する他の気化器［２００６．０１］	Other carburettors combined or associated with other apparatus, e.g. air filters 	739
F02M  17/36	・	それらの掃除を容易にする付属品を有する気化器	Carburettors having fitments facilitating their cleaning	243
F02M  17/38	・	他に分類されない気化器の制御（外部制御装置Ｆ０２Ｍ１９／１２）	Controlling of carburettors, not otherwise provided for(external control gear <b>F02M19/12</b>)	966
F02M  17/40	・	気化器用の特殊材料の選択，例．薄板金，プラスチックまたは半透明材料	Selection of particular materials for carburettors, e.g. sheet metal, plastic, or translucent materials	387
F02M  17/42	・	他に分類されないフロート制御式気化器	Float-controlled carburettors not otherwise provided for	58
F02M  17/44	・	通風孔の方向に特徴がありそして他に分類されない気化器	Carburettors characterised by draught direction and not otherwise provided for	74
F02M  17/46	・・	下向き通風孔をもつもの	with down-draught	14
F02M  17/48	・・	上向き通風孔をもつもの	with up-draught	93
F02M  17/50	・	氷結防止用手段を有する気化器（熱式Ｆ０２Ｍ１５／０２）	Carburettors having means for combating ice-formation(thermally <b>F02M15/02</b>)	137
F02M  17/52	・	他の目的に対する気化器によりつくられた冷気の使用［２００６．０１］	Use of cold, produced by carburettors, for other purposes 	51
F02M  19/00		グループＦ０２Ｍ１／００〜Ｆ０２Ｍ１７／００の装置に分類されない，またはそれらにない注目すべき気化器の細部，構成要素としての部品または付属品［２００６．０１］	Details, component parts, or accessories of carburettors, not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups <b>F02M1/00 to F02M17/00</b> 	3388
F02M  19/01	・	気化器の試験用，調整用または同調用装置，例．気化器の流量試験機［３］	Apparatus for testing, tuning, or synchronising carburettors, e.g. carburettor flow stands	413
F02M  19/02	・	計量オリフィス，例．直径可変式（運転中可変なものＦ０２Ｍ７／１８）	Metering-orifices, e.g. variable in diameter(variable during operation <b>F02M7/18</b>)	784
F02M  19/025	・・	直径が可変でない計量オリフィス［４］	Metering orifices not variable in diameter	159
F02M  19/03	・	燃料霧化ノズル；乳化用空気導管の配置［２００６．０１］	Fuel atomising nozzles; Arrangement of emulsifying air conduits 	1455
F02M  19/035	・・	きのこ形霧化ノズル［４］	Mushroom-shaped atomising nozzles	363
F02M  19/04	・	燃料計量ピンまたはニードル	Fuel-metering pins or needles	597
F02M  19/06	・	燃料導管の他の細部	Other details of fuel conduits	1380
F02M  19/08	・	ベンチュリ	Venturis	961
F02M  19/10	・・	複式配置に属するもの	in multiple arrangement	422
F02M  19/12	・	外部制御装置，例．ダッシュポットを有するもの（多段気化器の後段にある減衰手段Ｆ０２Ｍ１１／０４）［２００６．０１］	External control gear, e.g. having dash-pots (dampening means in later stages of multi-stage carburettors <b>F02M11/04</b>)	1633
F02M  21/00		非液体燃料，例．液化ガス燃料，を機関に供給する装置	Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form	3103
F02M  21/02	・	ガス状燃料用［２００６．０１］	for gaseous fuels 	16922
F02M  21/04	・・	ガス―空気混合装置［２００６．０１］	Gas-air mixing apparatus 	2477
F02M  21/06	・・	蒸発装置，例．加熱によるもの［２００６．０１］	Apparatus for de-liquefying, e.g. by heating 	2111
F02M  21/08	・	非ガス状燃料用［２００６．０１］	for non-gaseous fuels 	161
F02M  21/10	・・	低融点を有する燃料用，例．加熱手段を有する装置	for fuels with low melting point, e.g. apparatus having heating means	395
F02M  21/12	・	霧化状態の燃料用［２００６．０１］	for fuels in pulverised state	97
F02M  23/00		燃料―空気混合気に２次空気を加える装置	Apparatus for adding secondary air to fuel-air mixture	990
F02M  23/02	・	手動制御式のもの	with personal control	310
F02M  23/03	・・	主燃焼空気の絞りにより制御される２次空気弁をもつもの［５］	the secondary air-valve controlled by main combustion-air throttle	419
F02M  23/04	・	自動制御式のもの	with automatic control	1483
F02M  23/06	・・	機関速度によるもの	dependent on engine speed	266
F02M  23/08	・・	主燃焼空気吸い込み系統内圧力によるもの	dependent on pressure in main combustion-air induction system	1000
F02M  23/09	・・・	低圧力で直接開く弁を用いるもの［６］	using valves directly opened by low pressure	577
F02M  23/10	・・	温度，例．機関温度，によるもの	dependent on temperature, e.g. engine temperature	455
F02M  23/12	・	凝縮燃料を再霧化させるための装置との組み合わせ，または再霧化効果を生じる２次空気を特徴とするもの	characterised by being combined with device for, or by secondary air effecting, re-atomising of condensed fuel	658
F02M  23/14	・	加熱空気を加えることを特徴とするもの	characterised by adding hot air	181
F02M  25/00		燃焼空気，主燃料または燃料−空気混合気に非燃料物質または少量の２次燃料を加える機関に適切な装置（燃料−空気混合気に２次空気を加えるものＦ０２Ｍ２３／００；排気ガスを加えるものＦ０２Ｍ２６／００；２種以上の燃料または液体燃料と他の液体に同時に作用する燃料噴射装置Ｆ０２Ｍ４３／００）［２００６．０１］	Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture(adding secondary air to fuel-air mixture <b>F02M23/00</b>;  adding exhaust gases <b>F02M26/00</b>;  fuel-injection apparatus operating simultaneously on two or more fuels or on a liquid fuel and another liquid <b>F02M43/00</b>)	3615
F02M  25/022	・	燃料と水の乳状液，水または水蒸気を加えるもの［６］	Adding fuel and water emulsion, water or steam	3169
F02M  25/025	・・	水を加えるもの［６］	Adding water	883
F02M  25/028	・・・	給気取り入れ口に水を加えるもの［６］	into the charge intakes	518
F02M  25/03	・・・	シリンダ内に水を加えるもの［６］	into the cylinders	641
F02M  25/032	・・	水蒸気を生成して加えるもの［６］	Producing and adding steam	229
F02M  25/035	・・・	給気取り入れ口に水蒸気を加えるもの［６］	into the charge intakes	151
F02M  25/038	・・・	シリンダ内に水蒸気を加えるもの［６］	into the cylinders	122
F02M  25/06	・	潤滑剤の蒸気を加えるもの［１，２０１６．０１］	adding lubricant vapours	5612
F02M  25/08	・	機関の燃料槽より引き出された燃料の蒸気を加えるもの	adding fuel vapours drawn from engine fuel reservoir	13099
F02M  25/10	・	アセチレン，水中の水素以外の水素，大気中の酸素以外の酸素またはオゾンを加えるもの	adding acetylene, non-waterborne hydrogen, non-airborne oxygen, or ozone	1183
F02M  25/12	・・	前記ガスを発生させる手段を有する装置（光線と同時に発生するオゾンを使用するものＦ０２Ｍ２７／０６）	the apparatus having means for generating such gases(using rays and simultaneously generating ozone <b>F02M27/06</b>)	2275
F02M  25/14	・	サブグループＦ０２Ｍ２５／０２２〜Ｆ０２Ｍ２５／１０に分類されない，アンチノック剤を加えるもの	adding anti-knock agents, not provided for in groups <b>F02M25/022 to F02M25/10</b> 	380
F02M  26/00		燃焼用空気，主燃料または燃料−空気混合気に排気ガスを加えるための機関に関連する装置，例．排気ガス再循環［ＥＧＲ］システム［２０１６．０１］	Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems	1547
F02M  26/01	・	内部での排気ガス再循環，すなわち，残留排気ガスがシリンダ内に閉じ込められるか，または追加の通路を用いることなく吸気または排気マニホルドから燃焼室に押し戻されるもの［２０１６．０１］	Internal exhaust gas recirculation, i.e. wherein the residual exhaust gases are trapped in the cylinder or pushed back from the intake or the exhaust manifold into the combustion chamber without the use of additional passages	390
F02M  26/02	・	過給機関に特に適したＥＧＲシステム［２０１６．０１］	EGR systems specially adapted for supercharged engines	476
F02M  26/03	・・	単一の機械式または電気式駆動吸気圧縮機を有するもの［２０１６．０１］	with a single mechanically or electrically driven intake charge compressor	95
F02M  26/04	・・	単一のターボチャージャを有するもの［２０１６．０１］	with a single turbocharger	386
F02M  26/05	・・・	高圧ループ，すなわち再循環される排気ガスがタービン上流の排気システムから取り出されて圧縮機下流の吸気システムに再導入されるもの［２０１６．０１］	High pressure loops, i.e. wherein recirculated exhaust gas is taken out from the exhaust system upstream of the turbine and reintroduced into the intake system downstream of the compressor	1324
F02M  26/06	・・・	低圧ループ，すなわち再循環される排気ガスがターボチャージャのタービン下流の排気システムから取り出されて圧縮機上流の吸気システムに再導入されるもの［２０１６．０１］	Low pressure loops, i.e. wherein recirculated exhaust gas is taken out from the exhaust downstream of the turbocharger turbine and reintroduced into the intake system upstream of the compressor	1249
F02M  26/07	・・・	混圧ループ，すなわち再循環される排気ガスがタービン上流から取り出されて圧縮機上流に再導入されるか，またはタービン下流で取り出されて圧縮機下流に再導入されるもの［２０１６．０１］	Mixed pressure loops, i.e. wherein recirculated exhaust gas is either taken out upstream of the turbine and reintroduced upstream of the compressor, or is taken out downstream of the turbine and reintroduced downstream of the compressor	239
F02M  26/08	・・	２以上の吸気圧縮機または排気ガスタービンを有する機関のためのもの，例．追加の圧縮機と組み合わされたターボチャージャ［２０１６．０１］	for engines having two or more intake charge compressors or exhaust gas turbines, e.g. a turbocharger combined with an additional compressor	410
F02M  26/09	・・	構造的細部，例．ＥＧＲシステムと過給システムの構造的な組み合わせ；機関に対するＥＧＲと過給システムの配置［２０１６．０１］	Constructional details, e.g. structural combinations of EGR systems and supercharger systems; Arrangement of the EGR and supercharger systems with respect to the engine	299
F02M  26/10	・・・	排気および吸気システム間の圧力差を大きくする手段をもつもの，例．ベンチュリ，可変容量ターボ，圧力脈動を用いる逆止弁，または吸気もしくは排気システムの絞り弁［２０１６．０１］	having means to increase the pressure difference between the exhaust and intake system, e.g. venturis, variable geometry turbines, check valves using pressure pulsations or throttles in the air intake or exhaust system	261
F02M  26/11	・	ＥＧＲシステムの製造または組立て；ＥＧＲシステムに特に適した材料またはコーティング［２０１６．０１］	Manufacture or assembly of EGR systems; Materials or coatings specially adapted for EGR systems	172
F02M  26/12	・	ＥＧＲシステムの一部を互いに，またはエンジン部品に取り付けるための手段に特徴のあるもの［２０１６．０１］	characterised by means for attaching parts of an EGR system to each other or to engine parts	303
F02M  26/13	・	ＥＧＲ通路の配置やレイアウト，例．特定のエンジン部品との関連または付属品の取付け［２０１６．０１］	Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories	558
F02M  26/14	・・	排気システムに関連するもの［２０１６．０１］	in relation to the exhaust system	536
F02M  26/15	・・・	機関の排気浄化装置に関連するもの［２０１６．０１］	in relation to engine exhaust purifying apparatus	514
F02M  26/16	・・・	排気システムとの接続部近くにＥＧＲ弁を有するもの［２０１６．０１］	with EGR valves located at or near the connection to the exhaust system	283
F02M  26/17	・・	吸気システムに関連するもの［２０１６．０１］	in relation to the intake system	750
F02M  26/18	・・・	断熱あるいは熱保護［２０１６．０１］	Thermal insulation or heat protection	70
F02M  26/19	・・・	再循環排気ガスと空気との混合を改善するための手段，例．吸気系のベンチュリまたは複数の開口部［２０１６．０１］	Means for improving the mixing of air and recirculated exhaust gases, e.g. venturis or multiple openings to the intake system	924
F02M  26/20	・・・	燃焼室または吸気ポートに再循環排気ガスを直接供給するもの［２０１６．０１］	Feeding recirculated exhaust gases directly into the combustion chambers or into the intake runners	350
F02M  26/21	・・・	吸気システムとの接続部近くにＥＧＲ弁を備えたもの［２０１６．０１］	with EGR valves located at or near the connection to the intake system	425
F02M  26/22	・・	再循環通路に冷却器を有するもの［２０１６．０１］	with coolers in the recirculation passage	983
F02M  26/23	・・・	レイアウト，例．概略図［２０１６．０１］	Layout, e.g. schematics	700
F02M  26/24	・・・・	２以上の冷却器を有するもの［２０１６．０１］	with two or more coolers	262
F02M  26/25	・・・・	バイパス通路を有するもの［２０１６．０１］	with coolers having bypasses	318
F02M  26/26	・・・・・	バイパス弁の細部に特徴のあるもの［２０１６．０１］	characterised by details of the bypass valve	179
F02M  26/27	・・・・	空冷式熱交換器を有するもの［２０１６．０１］	with air-cooled heat exchangers	78
F02M  26/28	・・・・	液冷式熱交換器を有するもの［２０１６．０１］	with liquid-cooled heat exchangers	973
F02M  26/29	・・・	冷却器の構造的な特徴，例．パイプ，プレート，リブ，断熱材または材料［２０１６．０１］	Constructional details of the coolers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation or materials	617
F02M  26/30	・・・・	冷却器と他の装置の接続，例．バルブ，ヒータ，圧縮機，またはフィルタとの接続；機関での設置場所に特徴のある冷却器［２０１６．０１］	Connections of coolers to other devices, e. g. to valves, heaters, compressors or filters; Coolers characterised by their location on the engine	604
F02M  26/31	・・・・	空冷式熱交換器［２０１６．０１］	Air-cooled heat exchangers	65
F02M  26/32	・・・・	液冷式熱交換器［２０１６．０１］	Liquid-cooled heat exchangers	870
F02M  26/33	・・・	再循環ガスの温度制御［２０１６．０１］	controlling the temperature of the recirculated gases	484
F02M  26/34	・・	再循環通路内に圧縮機，タービンなどを有するもの［２０１６．０１］	with compressors, turbines or the like in the recirculation passage	380
F02M  26/35	・・	再循環ガスを洗浄または処理するための手段を有するもの，例．触媒，凝縮物トラップ，パティキュレートフィルタまたはヒータ［２０１６．０１］	with means for cleaning or treating the recirculated gases, e.g. catalysts, condensate traps, particle filters or heaters	1283
F02M  26/36	・・	再循環通路に排気ガス以外の流体を追加するための手段を有するもの；改質器を有するもの［２０１６．０１］	with means for adding fluids other than exhaust gas to the recirculation passage; with reformers	337
F02M  26/37	・・	再循環排気ガスの一時的な貯蔵部を有するもの（内部での排気ガス再循環Ｆ０２Ｍ２６／０１）［２０１６．０１］	with temporary storage of recirculated exhaust gas(internal exhaust gas recirculation <b>F02M26/01</b>)	133
F02M  26/38	・・	並列に配置された２以上のＥＧＲ弁を有するもの［２０１６．０１］	with two or more EGR valves disposed in parallel	157
F02M  26/39	・・	直列に配置された２以上のＥＧＲ弁を有するもの［２０１６．０１］	with two or more EGR valves disposed in series	76
F02M  26/40	・・	再循環通路にタイミング手段を有するもの，例．周期的に動作するバルブやジェネレータ；圧力脈動に関連する配置を有するもの［２０１６．０１］	with timing means in the recirculation passage, e.g. cyclically operating valves or regenerators; with arrangements involving pressure pulsations	68
F02M  26/41	・・	機関との関係における再循環通路の配置に特徴のあるもの，例．シリンダーヘッド，ライナー，スパークプラグまたはマニホルドに関連するもの；特に適合した燃焼室との関係における再循環通路の配置に特徴のあるもの［２０１６．０１］	characterised by the arrangement of the recirculation passage in relation to the engine, e.g. to cylinder heads, liners, spark plugs or manifolds;  characterised by the arrangement of the recirculation passage in relation to specially adapted combustion chambers	345
F02M  26/42	・・	２以上のＥＧＲ通路をもつもの；２以上のシリンダを有する機関に特に適したＥＧＲシステム［２０１６．０１］	having two or more EGR passages; EGR systems specially adapted for engines having two or more cylinders	300
F02M  26/43	・・・	１つのシリンダまたは１つのシリンダ群からの排気が機関の吸気に導かれるもの［２０１６．０１］	in which exhaust from only one cylinder or only a group of cylinders is directed to the intake of the engine	297
F02M  26/44	・・・	主ＥＧＲ通路が複数の通路に分岐するもの［２０１６．０１］	in which a main EGR passage is branched into multiple passages	187
F02M  26/45	・	ＥＧＲシステムに特に適したセンサ［２０１６．０１］	Sensors specially adapted for EGR systems	175
F02M  26/46	・・	ガスの特性を決定するもの，例．組成［２０１６．０１］	for determining the characteristics of gases, e.g. composition	175
F02M  26/47	・・・	特性が，温度，圧力または流量であるもの［２０１６．０１］	the characteristics being temperatures, pressures or flow rates	676
F02M  26/48	・・	ＥＧＲ弁位置センサ（弁ハウジング内のセンサの取付け詳細Ｆ０２Ｍ２６／７１）［２０１６．０１］	EGR valve position sensors(details of the sensor installation in the valve housing <b>F02M26/71</b>)	194
F02M  26/49	・	ＥＧＲシステムの異常機能の検出，診断または表示［２０１６．０１］	Detecting, diagnosing or indicating an abnormal function of the EGR system	532
F02M  26/50	・	堆積物，または不純物による腐食，摩耗を防ぐか，低減する配置または方法（再循環ガスを洗浄または処理するための手段を有するＥＧＲ通路の配置やレイアウトＦ０２Ｍ２６／３５；ＥＧＲ弁のダメージからの保護Ｆ０２Ｍ２６／７４）［２０１６．０１］	Arrangements or methods for preventing or reducing deposits, corrosion or wear caused by impurities  (arrangement or layout of EGR passages with means for cleaning or treating the recirculated gases <b>F02M26/35</b>; protection of EGR valves from damage <b>F02M26/74</b>)	565
F02M  26/51	・	ＥＧＲ弁と他の装置との組み合わせ，例．吸気弁または圧縮機との組み合わせ（吸気絞りとの組み合わせ　Ｆ０２Ｍ２６／６４）［２０１６．０１］	EGR valves combined with other devices, e.g. with intake valves or compressors(combined with intake air throttles <b>F02M26/64</b>)	269
F02M  26/52	・	ＥＧＲ弁を作動させるためのシステム［２０１６．０１］	Systems for actuating EGR valves	410
F02M  26/53	・・	電気的アクチュエータを用いるもの，例．ソレノイド［２０１６．０１］	using electric actuators, e.g. solenoids	409
F02M  26/54	・・・	ロータリアクチュエータ，例．ステップモータ［２０１６．０１］	Rotary actuators, e.g. step motors	509
F02M  26/55	・・	負圧アクチュエータを用いるもの［２０１６．０１］	using vacuum actuators	92
F02M  26/56	・・・	圧力調整弁を有するもの［２０１６．０１］	having pressure modulation valves	23
F02M  26/57	・・・・	電子的手段を用いるもの，例．電磁弁［２０１６．０１］	using electronic means, e.g. electromagnetic valves	57
F02M  26/58	・・・	アクチュエータの構造的な詳細；その取付け［２０１６．０１］	Constructional details of the actuator; Mounting thereof	71
F02M  26/59	・・	正圧アクチュエータを用いるもの；そのための逆止弁［２０１６．０１］	using positive pressure actuators; Check valves therefor	37
F02M  26/60	・・・	吸気圧によるもの［２０１６．０１］	in response to air intake pressure	47
F02M  26/61	・・・	排気圧によるもの［２０１６．０１］	in response to exhaust pressure	65
F02M  26/62	・・・	燃料圧によるもの［２０１６．０１］	in response to fuel pressure	27
F02M  26/63	・・	オペレータにより直接制御されるＥＧＲ弁（共に操作される吸気絞りとＥＧＲ弁Ｆ０２Ｍ２６／６４）［２０１６．０１］	the EGR valve being directly controlled by an operator (the EGR valve being operated together with an intake air throttle <b>F02M26/64</b>)	43
F02M  26/64	・・	共に操作される吸気絞りとＥＧＲ弁［２０１６．０１］	the EGR valve being operated together with an intake air throttle	123
F02M  26/65	・	ＥＧＲ弁の構造的な詳細［２０１６．０１］	Constructional details of EGR valves	757
F02M  26/66	・・	リフト弁，例．ポペット弁［２０１６．０１］	Lift valves, e.g. poppet valves	313
F02M  26/67	・・・	軸；スピンドル；バネ；ベアリング；シール；アクチュエータへの接続［２０１６．０１］	Pintles; Spindles; Springs; Bearings; Sealings; Connections to actuators	479
F02M  26/68	・・・	閉鎖部材；バルブシート；流路［２０１６．０１］	Closing members; Valve seats; Flow passages	244
F02M  26/69	・・・	２以上の弁閉鎖部材を有するもの［２０１６．０１］	having two or more valve-closing members	90
F02M  26/70	・・	フラップ弁；ロータリ弁；スライド弁；弾性弁［２０１６．０１］	Flap valves; Rotary valves; Sliding valves; Resilient valves	670
F02M  26/71	・・	多方弁［２０１６．０１］	Multi-way valves	185
F02M  26/72	・・	ハウジング［２０１６．０１］	Housings	252
F02M  26/73	・・・	ＥＧＲ弁を加熱または冷却する手段を有するもの［２０１６．０１］	with means for heating or cooling the EGR valve	166
F02M  26/74	・・	ダメージからの保護，例．遮蔽手段［２０１６．０１］	Protection from damage, e.g. shielding means	301
F02M  27/00		触媒，電気的手段，磁気，光線，音波などにより燃焼空気，燃料または燃料−空気混合気を処理する装置	Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sonic waves, or the like	1354
F02M  27/02	・	触媒によるもの	by catalysts	2691
F02M  27/04	・	電気的手段または磁気によるもの	by electric means or magnetism	4822
F02M  27/06	・	光線によるもの	by rays	799
F02M  27/08	・	音波または超音波によるもの［２００６．０１］	by sonic or ultrasonic waves	1183
F02M  29/00		凝縮燃料を再霧化したりまたは燃料−空気混合気を均質化したりする装置（２次空気の供給と組み合わされたものＦ０２Ｍ２３／１２）	Apparatus for re-atomising condensed fuel or homogenising fuel-air mixture(combined with secondary-air supply <b>F02M23/12</b>)	1467
F02M  29/02	・	回転部分を有するもの	having rotary parts	904
F02M  29/04	・	ふるい，格子，そらせ板などを有するもの［２００６．０１］	having screens, gratings, baffles or the like	1383
F02M  29/06	・・	混合気に旋回運動を生じさせるもの	generating whirling motion of mixture	792
F02M  29/08	・・	ら旋状に巻かれたワイヤを有するもの	having spirally-wound wires	71
F02M  29/10	・・	調節式	adjustable	68
F02M  29/12	・	混合気の流れにより開口する均質用弁を有するもの	having homogenising valves held open by mixture current	70
F02M  29/14	・	再霧化または均質化が混合気取り入れ口内面の不平滑によりもたらされるもの	re-atomising or homogenising being effected by unevenness of internal surfaces of mixture intake	167
F02M  31/00		燃焼空気，燃料または燃料−空気混合気を熱処理する装置（燃焼空気，燃料または燃料−空気混合物の加熱，冷却または熱絶縁手段をもつ気化器Ｆ０２Ｍ１５／００；非液状燃料の加熱による蒸発装置Ｆ０２Ｍ２１／０６；低融点を有する非ガス状燃料用の加熱手段を有する装置Ｆ０２Ｍ２１／１０；燃料−空気混合気に加熱された２次空気を加えることを特徴とする装置Ｆ０２Ｍ２３／１４；加熱，冷却または熱絶縁手段を有することを特徴とする燃料噴射装置Ｆ０２Ｍ５３／００）［２００６．０１］	Apparatus for thermally treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture(carburettors with heating, cooling or thermal insulating means for combustion-air, fuel or fuel-air mixture <b>F02M15/00</b>; apparatus for de-liquefying non-liquid fuels by heating <b>F02M21/06</b>; apparatus having heating means for non-gaseous fuels with low melting point <b>F02M21/10</b>;   apparatus characterised by adding hot secondary air to fuel-air mixture <b>F02M23/14</b>;   fuel-injection apparatus characterised by having heating, cooling or thermally-insulating means <b>F02M53/00</b>)	693
F02M  31/02	・	加熱用（液体燃料を浄化する装置Ｆ０２Ｍ３７／３０）［２０１９．０１］	for heating(for purifying liquid fuel <b>F02M37/30</b>)	912
F02M  31/04	・・	燃焼空気または燃料−空気混合気（電気式Ｆ０２Ｍ３１／１２；動作シリンダまたはシリンダヘッドからの熱を利用するものＦ０２Ｍ３１／１４；機関始動の補助としての燃焼空気の加熱Ｆ０２Ｎ１９／０４）［２００６．０１］	combustion-air or fuel-air mixture(electrically <b>F02M31/12</b>; by using heat from working cylinders or cylinder heads <b>F02M31/14</b>; heating of combustion-air as an engine starting aid <b>F02N19/04</b>)	1547
F02M  31/06	・・・	加熱ガス式，例．冷および熱空気を混合することによるもの［２００６．０１］	by hot gases, e.g. by mixing cold and hot air	1277
F02M  31/07	・・・・	温度応動制御，例．サーモスタットで制御する弁を用いるもの（熱交換器表面に向ける排気ガス量または燃焼空気量の温度応動制御Ｆ０２Ｍ３１／０８３）［２００６．０１］	Temperature-responsive control, e.g. using thermostatically-controlled valves (temperature-responsive control of the amount of exhaust gas or combustion air directed to the heat exchange surface <b>F02M31/083</b>)	469
F02M  31/08	・・・・	そのガスが排気ガスであるもの［２００６．０１］	the gases being exhaust gases	2086
F02M  31/083	・・・・・	熱交換器表面に向ける排気ガス量または燃焼空気量の温度応動制御［２００６．０１］	Temperature-responsive control of the amount of exhaust gas or combustion air directed to the heat exchange surface	242
F02M  31/087	・・・・・	吸気通路と排気ガス通路との間の熱交換装置，例．両通路の接触によるもの［２００６．０１］	Heat-exchange arrangements between the air intake and exhaust gas passages, e.g. by means of contact between the passages	477
F02M  31/093	・・・・・・	排気ガス通路を囲んでいる吸気通路；吸気通路を囲んでいる排気ガス通路［２００６．０１］	Air intake passage surrounding the exhaust gas passage; Exhaust gas passage surrounding the air intake passage	368
F02M  31/10	・・・	加熱液体式，例．潤滑剤［２００６．０１］	by hot liquids, e.g. lubricants	1356
F02M  31/12	・・	電気式［２００６．０１］	electrically	1798
F02M  31/125	・・・	燃料［２００６．０１］	Fuel	3189
F02M  31/13	・・・	燃焼空気［２００６．０１］	Combustion air	895
F02M  31/135	・・・	燃料―空気混合気［２００６．０１］	Fuel-air mixture	1358
F02M  31/14	・・	動作シリンダまたはシリンダヘッドからの熱を利用するもの［２００６．０１］	by using heat from working cylinders or cylinder heads	579
F02M  31/16	・・	燃料加熱用の他の装置［２００６．０１］	Other apparatus for heating fuel	3105
F02M  31/18	・・・	燃料を気化するもの［２００６．０１］	to vaporise fuel	1626
F02M  31/20	・	冷却用（供給空気または掃気空気の冷却Ｆ０２Ｂ２９／０４）［２００６．０１］	for cooling (cooling of charging-air or of scavenging-air <b>F02B29/04</b>)	2445
F02M  33/00		燃焼空気，燃料または燃料−空気混合気を処理する他の装置（燃焼空気清浄器Ｆ０２Ｍ３５／００；液体燃料を浄化するための装置Ｆ０２Ｍ３７／２２）［２００６．０１］	Other apparatus for treating combustion-air, fuel or fuel-air mixture(combustion-air cleaners <b>F02M35/00</b>; arrangements for purifying liquid fuel <b>F02M37/22</b>)	2398
F02M  33/02	・	凝縮燃料の収集と戻し用［２００６．０１］	for collecting and returning condensed fuel	1038
F02M  33/04	・・	吸気通路へ戻すもの［２００６．０１］	returning to the intake passage	530
F02M  33/06	・・・	同時に熱を供給するもの［２００６．０１］	with simultaneous heat supply	181
F02M  33/08	・・	燃料タンクへ戻すもの［２００６．０１］	returning to the fuel tank	332
F02M  35/00		内燃機関に特に適用されまたは配備される燃焼空気清浄器，空気取り入れ口，吸い込み側消音器または吸い込み系統［２００６．０１］	Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines	891
F02M  35/02	・	空気清浄器	Air cleaners	5512
F02M  35/022	・・	重力，遠心力または他の慣性力によるもの，例．湿った壁をもつもの［２］	acting by gravity, by centrifugal, or by other inertial forces, e.g. with moistened walls	1767
F02M  35/024	・・	ろ過器，例．湿式，を使用するもの（Ｆ０２Ｍ３５／０２６が優先；ろ過材の洗浄Ｆ０２Ｍ３５／０８）［２］	using filters, e.g. moistened(<b>F02M35/026</b> takes precedence; cleaning of the filtering material <b>F02M35/08</b>)	12283
F02M  35/026	・・	油や他の液体中に空気を導入することによるもの，例．ろ過器と結びついたもの［２］	acting by guiding the air over or through an oil or other liquid bath, e.g. combined with filters	887
F02M  35/04	・・	特に機関に関して配備されたもの；機関への取付け	specially arranged with respect to engine; Mounting thereon	4003
F02M  35/06	・・・	機関の冷却用送風機またはファン，またはフライホイールと組み合わされまたは協動するもの	combined or associated with engine's cooling blower or fan, or with flywheel	298
F02M  35/08	・・	清浄器からダストを除去する手段をもつもの；閉塞を指示する手段をもつもの；バイパス手段をもつもの	with means for removing dust from cleaners; with means for indicating clogging; with by-pass means	3560
F02M  35/09	・・・	閉塞指示器［６］	Clogging indicators	663
F02M  35/10	・	空気の取り入れ；吸い込み系統［２００６．０１］	Air intakes; Induction systems 	24376
F02M  35/104	・・	吸い込み側多岐管［６］	Intake manifolds	9022
F02M  35/108	・・・	１次および２次吸い込み側通路をもつもの［６］	with primary and secondary intake passages	1243
F02M  35/112	・・・	すべてのシリンダが１列にならんだ機関用［２００６．０１］	for engines with cylinders all in one line	485
F02M  35/116	・・・	Ｖ型配列または主軸に対し向かいあった配列のシリンダをもつ機関用［２００６．０１］	for engines with cylinders in V-arrangement or arranged oppositely relative to the main shaft	1111
F02M  35/12	・	吸い込み側消音器	Intake silencers	5307
F02M  35/14	・	空気清浄器と消音器を組み合わせたもの	Combined air cleaners and silencers	2178
F02M  35/16	・	車両に利用することを特徴とするもの［２００６．０１］	characterised by use in vehicles 	5608
F02M  37/00		貯蔵容器より気化器または燃料噴射装置に液体燃料を供給する装置または系；内燃機関に特に適合されまたは配置された液体燃料を浄化する装置［２００６．０１］	Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines	25706
F02M  37/02	・	吸込装置により燃料を供給するもの，例．気化器を流れる空気によるもの（駆動ポンプによるものＦ０２Ｍ３７／０４）［２００６．０１］	Feeding by means of suction apparatus, e.g. by air flow through carburettors(by driven pumps <b>F02M37/04</b>)	1527
F02M  37/04	・	駆動ポンプにより燃料を供給するもの［２００６．０１］	Feeding by means of driven pumps	5556
F02M  37/06	・・	機械的駆動［２００６．０１］	mechanically driven	1286
F02M  37/08	・・	電気的駆動［２００６．０１］	electrically driven	5213
F02M  37/10	・・・	燃料内，例．貯槽内，に浸漬されたもの［２００６．０１］	submerged in fuel, e.g. in reservoir	4446
F02M  37/12	・・	流体駆動，例．圧縮燃焼空気，によるもの［２００６．０１］	fluid-driven, e.g. by compressed combustion-air	739
F02M  37/14	・・	そのポンプが他の装置と組み合わされたもの［２００６．０１］	the pumps being combined with other apparatus	831
F02M  37/16	・・	人力，例．手動式，操作ポンプを配備したことを特徴とするもの［２００６．０１］	characterised by provision of personally-, e.g. manually-, operated pumps	636
F02M  37/18	・・	主および副ポンプを配備したことを特徴とするもの［２００６．０１］	characterised by provision of main and auxiliary pumps	1210
F02M  37/20	・	ベーパロックを防止する手段に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by means for preventing vapour lock	3209
F02M  37/22	・	内燃機関に特に適合または配置した液体燃料を浄化する装置，例．燃料供給系における配置［２０１９．０１］	Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system	7870
F02M  37/24	・・	水分離手段に特徴のあるもの［２０１９．０１］	characterised by water separating means	998
F02M  37/26	・・・	水検出手段を有するもの［２０１９．０１］	with water detection means	183
F02M  37/28	・・・・	水の存在により発動する手段を有するもの，例．警報手段または自動排水手段［２０１９．０１］	with means activated by the presence of water, e.g. alarms or means for automatic drainage	524
F02M  37/30	・・	加熱手段に特徴のあるもの［２０１９．０１］	characterised by heating means	661
F02M  37/32	・・	フィルタまたはフィルタの配置に特徴のあるもの［２０１９．０１］	characterised by filters or filter arrangements	2096
F02M  37/34	・・・	フィルタの構造に特徴のあるもの，例．ハニカム，網状または繊維状［２０１９．０１］	by the filter structure, e.g. honeycomb, mesh or fibrous	1773
F02M  37/36	・・・	バイパス手段を有するもの［２０１９．０１］	with bypass means	157
F02M  37/38	・・・	再生手段を有するもの［２０１９．０１］	with regeneration means	230
F02M  37/40	・・・	目詰まり検知手段を有するもの［２０１９．０１］	with means for detection of clogging	216
F02M  37/42	・・・	フィルタの取付けまたは取外し［２０１９．０１］	Installation or removal of filters	1704
F02M  37/44	・・・	ポンプと構造的に結合したフィルタ［２０１９．０１］	Filters structurally associated with pumps	1013
F02M  37/46	・・・	圧力調整器と構造的に結合したフィルタ［２０１９．０１］	Filters structurally associated with pressure regulators	199
F02M  37/48	・・・	燃料弁と構造的に結合したフィルタ［２０１９．０１］	Filters structurally associated with fuel valves	467
F02M  37/50	・・・	燃料タンク内または燃料タンク上に配置されたフィルタ［２０１９．０１］	Filters arranged in or on fuel tanks	587
F02M  37/52	・・・	磁気手段を用いるもの［２０１９．０１］	using magnetic means	122
F02M  37/54	・・	エア抜き手段に特徴のあるもの（プライミングポンプを有するものＦ０２Ｍ３７／１６）［２０１９．０１］	characterised by air purging means(having priming pumps <b>F02M37/16</b>)	643
F02M  39/00		機関に対する燃料噴射装置の配列；前記配列に適応するポンプ駆動部（噴射ポンプまたはインゼクタが機関の動作シリンダ内の圧力によりまたは機関の動作ピストンの衝撃により駆動されまたは動作する燃料噴射装置Ｆ０２Ｍ４９／００；インゼクタの配列Ｆ０２Ｍ６１／１４）［２００６．０１］	Arrangements of fuel-injection apparatus with respect to engines; Pump drives adapted to such arrangements(fuel-injection apparatus in which injection pumps are driven, or injectors are actuated, by the pressure in engine working cylinders, or by impact of engine working piston <b>F02M49/00</b>; arrangements of injectors <b>F02M61/14</b>)	1293
F02M  39/02	・	ポンプの駆動を容易にするための燃料噴射装置の配列；燃料噴射ポンプの配列；ポンプ駆動	Arrangements of fuel-injection apparatus to facilitate the driving of pumps; Arrangements of fuel-injection pumps; Pump drives	1639
F02M  41/00		分配器により共通の圧力源から順次供給される２個以上のインゼクタをもつ燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus with two or more injectors fed from a common pressure-source sequentially by means of a distributor	326
F02M  41/02	・	その分配器がポンプ要素から離れているもの	the distributor being spaced from pumping elements	72
F02M  41/04	・・	その分配器が往復動するもの	the distributor reciprocating	122
F02M  41/06	・・	その分配器が回転するもの	the distributor rotating	512
F02M  41/08	・	その分配器とポンプ要素とが結合しているもの	the distributor and pumping elements being combined	465
F02M  41/10	・・	分配器として作動するポンプピストン	pump pistons acting as the distributor	45
F02M  41/12	・・・	そのピストンが分配器として作動するために回転するもの	the pistons rotating to act as the distributor	2825
F02M  41/14	・・	ポンプピストンを支持する回転式分配器	rotary distributor supporting pump pistons	1445
F02M  41/16	・	定圧源，例．アキュムレータ，から供給される分配器を特徴とするもの	characterised by the distributor being fed from a constant-pressure source, e.g. accumulator	314
F02M  43/00		２種以上の燃料または液体燃料と他の液体に同時に作用する燃料噴射装置，例．その他の液体がアンチノック剤であるもの	Fuel-injection apparatus operating simultaneously on two or more fuels, or on a liquid fuel and another liquid, e.g. the other liquid being an anti-knock additive	1624
F02M  43/02	・	前記装置特有のポンプ	Pumps peculiar thereto	305
F02M  43/04	・	前記装置特有のインゼクタ	Injectors peculiar thereto	1399
F02M  45/00		特殊な時期―圧力または時間―量の関係をもった周期的送り出しを行うことを特徴とする燃料噴射装置［２００６．０１］	Fuel-injection apparatus characterised by having a cyclic delivery of specific time/pressure or time/quantity relationship	1378
F02M  45/02	・	各周期的送り出しが２以上の部分に分けられているもの	with each cyclic delivery being separated into two or more parts	643
F02M  45/04	・・	わずかな初期部分をもつもの	with a small initial part	734
F02M  45/06	・・・	それに特有のポンプ	Pumps peculiar thereto	621
F02M  45/08	・・・	それに特有のインゼクタ	Injectors peculiar thereto	1692
F02M  45/10	・・	多段送出を行う他のインゼクタ，例．振動弁をもつもの	Other injectors with multiple-part delivery, e.g. with vibrating valves	117
F02M  45/12	・	圧力を変動しつつ連続送出を行うもの	providing a continuous delivery with variable pressure	369
F02M  47/00		流体圧力で操作される燃料噴射弁をもつ周期的に作動する燃料噴射装置（機関の動作シリンダ内の圧力により動作する燃料インゼクタＦ０２Ｍ４９／００）［２００６．０１］	Fuel-injection apparatus operated cyclically with fuel-injection valves actuated by fluid pressure(fuel- injectors actuated by the pressure in engine working cylinders <b>F02M49/00</b>)	3920
F02M  47/02	・	“蓄圧インゼクタ”形のもの，すなわち噴射弁を開口しようとするアキュムレータの燃料圧力と閉鎖しようとする他の室内の燃料圧力とを有し，さらにその閉鎖圧力を周期的に放出する手段を有するもの	of accumulator-injector type, i.e. having fuel pressure of accumulator tending to open, and fuel pressure in other chamber tending to close, injection valves, and having means for periodically releasing that closing pressure	5121
F02M  47/04	・	噴射弁の作動に燃料以外の流体を利用するもの	using fluid, other than fuel, for injection-valve actuation	397
F02M  47/06	・	それに特有な他の燃料インゼクタ	Other fuel injectors peculiar thereto	310
F02M  49/00		噴射ポンプまたはインゼクタが機関の動作シリンダ内の圧力によりまたは機関の動作ピストンの衝撃により駆動されまたは動作する燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus in which injection pumps are driven, or injectors are actuated, by the pressure in engine working cylinders, or by impact of engine working piston	64
F02M  49/02	・	シリンダ圧力，例．圧縮終りの圧力，を利用するもの	using the cylinder pressure, e.g. compression end pressure	446
F02M  49/04	・	ピストンの衝撃を利用するもの	using the piston impact	69
F02M  51/00		電気的に作動することを特徴とする燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically	6733
F02M  51/02	・	特に低圧燃料噴射用（ポンプ自体Ｆ０２Ｍ５１／０４；インゼクタ自体Ｆ０２Ｍ５１／０８）	specially for low-pressure fuel-injection(pumps <u>per se</u><b>F02M51/04</b>; injectors <u>per se</u><b>F02M51/08</b>)	1294
F02M  51/04	・	それに特有なポンプ	Pumps peculiar thereto	1138
F02M  51/06	・	それに特有なインゼクタ	Injectors peculiar thereto	13189
F02M  51/08	・・	特に低圧燃料噴射用	specially for low-pressure fuel-injection	2776
F02M  53/00		加熱，冷却または熱絶縁手段を有することを特徴とする燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus characterised by having heating, cooling, or thermally-insulating means	823
F02M  53/02	・	燃料加熱手段をもつもの，例．気化用	with fuel-heating means, e.g. for vaporising	681
F02M  53/04	・	加熱，冷却または熱絶縁手段をもつインゼクタ	Injectors with heating, cooling, or thermally-insulating means	1590
F02M  53/06	・・	燃料加熱手段をもつもの，例．気化用	with fuel-heating means, e.g. for vaporising	714
F02M  53/08	・・	空気冷却するもの	with air cooling	144
F02M  55/00		燃料導管または通気手段を特徴とする燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus characterised by their fuel conduits or their venting means	4560
F02M  55/02	・	噴射ポンプとインゼクタ間の導管	Conduits between injection pumps and injectors	9057
F02M  55/04	・	噴射ポンプ入口での振動減衰手段	Means for damping vibrations in injection-pump inlets	1044
F02M  57/00		他の装置と結合されまたは協動する燃料インゼクタ	Fuel injectors combined or associated with other devices	741
F02M  57/02	・	構造的に燃料噴射ポンプと結合されたインゼクタ	Injectors structurally combined with fuel-injection pumps	3948
F02M  57/04	・	前記他の装置が燃焼空気取り入れまたは排気弁であるもの	the devices being combustion-air intake or exhaust valves	190
F02M  57/06	・	前記他の装置が点火プラグであるもの	the devices being sparking-plugs	604
F02M  59/00		特に燃料噴射に適し，そしてグループＦ０２Ｍ３９／００〜Ｆ０２Ｍ５７／００に分類されないポンプ［２００６．０１］	Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups <b>F02M39/00 to F02M57/00</b> 	1889
F02M  59/02	・	往復動ピストン形のもの	of reciprocating-piston type	2138
F02M  59/04	・・	ピストン駆動軸に対するシリンダの特殊な配列，例．前記軸に平行に配列されていること，を特徴とするもの	characterised by special arrangement of cylinders with respect to piston-driving shaft, e.g. arranged parallel to that shaft	351
F02M  59/06	・・・	駆動軸に対し半径方向に，例．Ｖ形または星形に，配列されたシリンダをもつもの	with cylinders arranged radially to driving shaft, e.g. in V- or star-arrangement	624
F02M  59/08	・・	共同の出口をもつ２個以上のポンプ要素を特徴とするもの	characterised by two or more pumping elements with conjoint outlet	308
F02M  59/10	・・	ピストン駆動に特徴のあるもの	characterised by the piston drive	4390
F02M  59/12	・	他の容積形ポンプ要素，例．回転形，を有するもの	having other positive-displacement pumping elements, e.g. rotary	298
F02M  59/14	・・	弾性壁形のもの	of elastic-wall type	763
F02M  59/16	・	燃料の多段圧縮を行なうことを特徴とするもの	characterised by having multi-stage compression of fuel	128
F02M  59/18	・	ポンプ作用が予圧ばねの解放により行なわれることを特徴とするもの	characterised by the pumping action being achieved through release of pre-compressed springs	217
F02M  59/20	・	燃料送出の量または時期を変えるもの	Varying fuel delivery in quantity or timing	1393
F02M  59/22	・・	シリンダヘッドの空間を調節して量を変えるもの	Varying quantity by adjusting cylinder-head space	179
F02M  59/24	・・	可変有効行程部分を有する定行程ピストンをもつもの	with constant-length-stroke pistons having variable effective portion of stroke	403
F02M  59/26	・・・	シリンダに対するピストンの移動によりもたらされるもの	caused by movements of pistons relative to their cylinders	2284
F02M  59/28	・・・・	その機構	Mechanisms therefor	1030
F02M  59/30	・・	可変行程ピストンをもつもの	with variable-length-stroke pistons	626
F02M  59/32	・・	燃料送出が噴射を行なう燃料排出補助ピストンにより制御されるもの	fuel delivery being controlled by means of fuel-displaced auxiliary pistons, which effect injection	359
F02M  59/34	・・	ポンプ要素への通路またはあふれ通路を絞ることによるもの	by throttling of passages to pumping elements or of overflow passages	1348
F02M  59/36	・・	燃料通路を制御する時期可変弁によるもの	by variably-timed valves controlling fuel passages	3666
F02M  59/38	・	特殊な利用または状態に適用することを特徴とするポンプ	Pumps characterised by adaptations to special uses or conditions	369
F02M  59/40	・・	可逆機関用	for reversible engines	20
F02M  59/42	・・	機関の始動用	for starting of engines	340
F02M  59/44	・	グループＦ０２Ｍ５９／０２〜Ｆ０２Ｍ５９／４２の装置に分類されないまたは無関係な細部，構成要素部品または付属品	Details, component parts, or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups <b>F02M59/02 to F02M59/42</b> 	7480
F02M  59/46	・・	弁［２００６．０１］	Valves 	6078
F02M  59/48	・・	組み立て；分解；交換	Assembling; Disassembling; Replacing	1410
F02M  61/00		グループＦ０２Ｍ３９／００〜Ｆ０２Ｍ５７／００またはＦ０２Ｍ６７／００に分類されない燃料インゼクタ	Fuel injectors not provided for in groups <b>F02M39/00 to F02M57/00</b>  or <b>F02M67/00</b>	1267
F02M  61/02	・	弁なし形式のもの	of valveless type	228
F02M  61/04	・	弁を有するもの［２００６．０１］	having valves	2258
F02M  61/06	・・	その弁が着座端部にピントルまたは栓状広がり部を備えているもの	the valves being furnished at seated ends with pintle- or plug-shaped extensions	1102
F02M  61/08	・・	その弁が燃料の流れる方向に開口するもの	the valves opening in direction of fuel flow	1806
F02M  61/10	・・	細長い弁体，すなわち針弁形式のものをもつ他のインゼクタ	Other injectors with elongated valve bodies, i.e. of needle-valve type	6347
F02M  61/12	・・・	弁体の案内または心出し手段を設けたことを特徴とするもの	characterised by the provision of guiding or centring means for valve bodies	1037
F02M  61/14	・	機関に対するインゼクタの配列；インゼクタの取り付け	Arrangements of injectors with respect to engines; Mounting of injectors	6893
F02M  61/16	・	グループＦ０２Ｍ６１／０２〜Ｆ０２Ｍ６１／１４の装置に分類されない細部	Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups <b>F02M61/02 to F02M61/14</b> 	10866
F02M  61/18	・・	噴射ノズル，例．弁座をもつもの	Injection nozzles, e.g. having valve-seats	10312
F02M  61/20	・・	弁の機械的閉鎖，例．ばねまたはおもりの配備	Closing valves mechanically, e.g. arrangements of springs or weights	2236
F02M  63/00		グループＦ０２Ｍ３９／００〜Ｆ０２Ｍ５７／００またはＦ０２Ｍ６７／００に分類されない適切な特性を有する他の燃料噴射装置；グループＦ０２Ｍ３９／００〜Ｆ０２Ｍ６１／００またはＦ０２Ｍ６７／００に分類されない燃料噴射装置の細部，構成要素部品または付属品	Other fuel-injection apparatus having pertinent characteristics not provided for in groups <b>F02M39/00 to F02M57/00</b>  or <b>F02M67/00</b>; Details, component parts or accessories of fuel-injection apparatus, not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups <b>F02M39/00 to F02M61/00</b>  or <b>F02M67/00</b>    	9754
F02M  63/02	・	１個の共通のポンプ要素により供給される数個のインゼクタを有するかまたは１個の共通のインゼクタに供給する数個のポンプ要素を有する燃料噴射装置；ポンプ，ポンプ要素またはインゼクタを締切るものを有する燃料噴射装置；ポンプ要素とインゼクタを交互に変りうるよう相互連絡させるものを有する燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus having several injectors fed by a common pumping element, or having several pumping elements feeding a common injector; Fuel-injection apparatus having provisions for cutting-out pumps, pumping elements, or injectors; Fuel-injection apparatus having provisions for variably interconnecting pumping elements and injectors alternatively	3782
F02M  63/04	・	ある時期に対して周期的に作動する機構により閉鎖され，またその機構が弁を解放するとき燃料圧力，例．定圧ポンプまたはアキュームレータの圧力，により自動的に開口される噴射弁を有する燃料噴射装置	Fuel-injection apparatus having injection valves held closed by a cyclically-operated mechanism for a time and automatically opened by fuel pressure, e.g. of constant-pressure pump or accumulator, when that mechanism releases the valve	169
F02M  63/06	・	噴射弁を開口するための燃料慣性により発生する圧力波の利用	Use of pressure wave generated by fuel inertia to open injection valves	89
F02M  65/00		燃料噴射装置の試験，例．噴射時期の試験	Testing fuel-injection apparatus, e.g. testing injection timing	6684
F02M  67/00		燃料噴射が機関の作動シリンダに燃料を導く高圧ガスにより行われる装置，例．空気噴射型（低圧燃料噴射装置用に圧縮空気を使用するものＦ０２Ｍ６９／０８）	Apparatus in which fuel-injection is effected by means of high-pressure gas, the gas carrying the fuel into working cylinders of the engine, e.g. air-injection type(using compressed air for low-pressure fuel-injection apparatus <b>F02M69/08</b>)	353
F02M  67/02	・	そのガスが圧縮空気，例．ポンプ内で圧縮された空気，であるもの［２００６．０１］	the gas being compressed air, e.g. compressed in pumps 	794
F02M  67/04	・・	その空気が機関の動作シリンダより抜き取られるもの	the air being extracted from working cylinders of the engine	220
F02M  67/06	・	そのガスが空気以外のもの，例．蒸気または燃焼ガス	the gas being other than air, e.g. steam, combustion gas	143
F02M  67/08	・・	そのガスが機関の動作シリンダ内以外の一部の燃料の燃焼により生ぜしめられるもの	the gas being generated by combustion of part of fuel other than in engine working cylinders	10
F02M  67/10	・	それに特有なインゼクタ，例．弁なし形式のもの	Injectors peculiar thereto, e.g. of valveless type	186
F02M  67/12	・・	弁を有するもの	having valves	688
F02M  67/14	・	異種燃料，例．主燃料と容易に自己点火する始動燃料，を噴射する装置を特徴とするもの	characterised by provisions for injecting different fuels, e.g. main fuel and readily self-igniting starting-fuel	172
F02M  69/00		低圧燃料噴射装置［２００６．０１］	Low-pressure fuel-injection apparatus	8425
F02M  69/02	・	それに特有なポンプ	Pumps peculiar thereto	364
F02M  69/04	・	それに特有なインゼクタ	Injectors peculiar thereto	4563
F02M  69/06	・	燃料に作用する遠心力による燃料の加圧を特徴とするもの	characterised by the pressurisation of the fuel being caused by centrifugal force acting on the fuel	64
F02M  69/08	・	燃料が圧縮空気により燃焼空気主流内に導かれることを特徴とするもの	characterised by the fuel being carried by compressed air into main stream of combustion-air	794
F02M  69/10	・	掃気される２サイクル機関に特有なもの，例．クランクケースポンプ室内への噴射	peculiar to scavenged two-stroke engines, e.g. injecting into crankcase-pump chamber	501
F02M  69/12	・	噴射ノズルへの燃料を間欠的に計量し供給するための移動させられる自由ピストンから成るもの［５］	comprising a fuel-displaced free piston for intermittently metering and supplying fuel to injection nozzles	142
F02M  69/14	・	噴射期間中加圧燃料源に噴射ノズルを接続させる周期的作動の弁をもつもの［５］	having cyclically-operated valves connecting injection nozzles to a source of fuel under pressure during the injection period	329
F02M  69/16	・	インゼクタへ連続的な燃料流を計量するための手段，あるいはインゼクタの上流の燃料圧力を変えるための手段によって特徴づけられるもの［５］	characterised by means for metering continuous fuel flow to injectors or means for varying fuel pressure upstream of injectors	56
F02M  69/18	・・	その手段がインゼクタへの燃料通路を絞る計量弁あるいはあふれ通路を絞るバイパス弁であるもの，計量弁はエンジン作動パラメータ，例．エンジン負荷，スピード，温度，空気量，に応動した装置によって動作されるもの（その手段が燃料のバイパス通路において燃料圧力を変えるもの，燃料圧力は噴射ノズルへの燃料流を可変的に絞るために計量され絞られた燃料圧力の作用に対して燃料絞り弁に作用しているものＦ０２Ｍ６９／２６）［２００６．０１］	the means being metering valves throttling fuel passages to injectors or by-pass valves throttling overflow passages, the metering valves being actuated by a device responsive to the engine working parameters, e.g. engine load, speed, temperature or quantity of air (the means varying fuel pressure in a fuel by-pass passage, the pressure acting on a throttle valve against the action of metered or throttled fuel pressure for variably throttling fuel flow to injection nozzles <b>F02M69/26</b>)	173
F02M  69/20	・・・	その装置がサーボモータであるもの，例．機関取り入れ口の空気の圧力あるいは真空を使用するもの（その作動装置が空気取入れ導管に移動可能にすえつけられ，機関へ通じる空気の量に応じて移動させられる部材から成るものＦ０２Ｍ６９／２２）［２００６．０１］	the device being a servo-motor, e.g. using engine intake air pressure or vacuum (the actuating device comprising a member movably mounted in the air intake conduit and displaced according to the quantity of air admitted to the engine <b>F02M69/22</b>)	225
F02M  69/22	・・・	その装置が空気取入れ導管に移動可能にすえつけられ，エンジンへ通じる空気の量に応じて移動させられる部材から成るもの［５］	the device comprising a member movably mounted in the air intake conduit and displaced according to the quantity of air admitted to the engine	276
F02M  69/24	・・・	その装置が燃料通路をコントロールしている弁にオペレーターによって動かされる空気絞り弁の動きを伝動するための部材から成るもの［５］	the device comprising a member for transmitting the movement of the air throttle valve actuated by the operator to the valves controlling fuel passages	89
F02M  69/26	・・	その手段が燃料のバイパス通路において燃料圧力を変えるもの，燃料圧力は噴射ノズルへの燃料流を可変的に絞るために計量され絞られた燃料圧力の作用に対して燃料絞り弁に作用しているもの，例．計量弁での圧力差を一定に保つため［５］	the means varying fuel pressure in a fuel by-pass passage, the pressure acting on a throttle valve against the action of metered or throttled fuel pressure for variably throttling fuel flow to injection nozzles, e.g. to keep constant the pressure differential at the metering valve	136
F02M  69/28	・	一定の作動期間中，例．減速，エンジンあるいは主インゼクタへの燃料供給をカットするための手段によって特徴づけられるもの［５］	characterised by means for cutting-out the fuel supply to the engine or to main injectors during certain operating periods, e.g. deceleration	146
F02M  69/30	・	機関の始動またはアイドリングを促進するための手段または給気を濃化するための手段をもつことによって特徴づけられるもの，例．機関の作動温度以下あるいは高出力要求以上［２００６．０１］	characterised by means for facilitating the starting-up or idling of engines or by means for enriching fuel charge, e.g. below operational temperatures or upon high power demand of engines	81
F02M  69/32	・・	空気絞り弁のまわりの空気バイパスをもつものあるいは補助空気通路をもつもの，例．その中に可変的に制御される弁をもつもの［５］	with an air by-pass around the air throttle valve or with an auxiliary air passage, e.g. with a variably controlled valve therein	1801
F02M  69/34	・・	燃料を機関へ供給する補助燃料回路をもつもの，例．噴射ノズルへ直接的に接続されている燃料ポンプ出口をもつもの［５］	with an auxiliary fuel circuit supplying fuel to the engine, e.g. with the fuel pump outlet being directly connected to the injection nozzles	104
F02M  69/36	・・	インゼクタへの燃料流を変更する濃化機構をもつもの，例．燃料計量装置において，あるいは噴射ノズルへの燃料通路かあふれ通路を絞っている弁において作動することによるもの［５］	having an enrichment mechanism modifying fuel flow to injectors, e.g. by acting on the fuel metering device or on the valves throttling fuel passages to injection nozzles or overflow passages	26
F02M  69/38	・・・	燃料圧力を使用するもの，例．燃料計量装置の制御室内の燃料圧力を変えるもの（その手段が燃料のバイパス通路において燃料圧力を変えるもの，燃料圧力は噴射ノズルへの燃料流を可変的に絞るために計量され絞られた燃料圧力の作用に対して燃料絞り弁に作用しているものＦ０２Ｍ６９／２６）［２００６．０１］	using fuel pressure, e.g. by varying fuel pressure in the control chambers of the fuel metering device (the means varying fuel pressure in a fuel by-pass passage, the pressure acting on a throttle valve against the action of metered or throttled fuel pressure for variably throttling fuel flow to injection nozzles <b>F02M69/26</b>)	127
F02M  69/40	・・・	可変的に制御された空気圧力を使用するもの，例．燃料計量装置において作動している取り入れ空気真空信号を変えることによるもの［５］	using variably controlled air pressure, e.g. by modifying the intake air vacuum signal acting on the fuel metering device	101
F02M  69/42	・・・	可変的な流体圧力以外の手段を使用するもの，例．機械的あるいは電気的に燃料計量装置において作動するもの［５］	using other means than variable fluid pressure, e.g. acting on the fuel metering device mechanically or electrically	90
F02M  69/44	・	急な空気の絞り開放，例．加速，において機関に付加的な燃料を供給するためのもの［５］	characterised by means for supplying extra fuel to the engine on sudden air throttle opening, e.g at acceleration	138
F02M  69/46	・	グループＦ０２Ｍ６９／０２〜Ｆ０２Ｍ６９／４４の装置に分類されないまたは無関係な細部，構成要素部品または付属品［５］	Details, component parts or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus covered by groups <b>F02M69/02 to F02M69/44</b> 	1994
F02M  69/48	・・	空気センサの配置［５］	Arrangement of air sensors	359
F02M  69/50	・・	燃料分配器の配置［５］	Arrangement of fuel distributors	434
F02M  69/52	・・	燃料計量装置の配置［５］	Arrangement of fuel metering devices	292
F02M  69/54	・・	燃料圧力調整器の配置［５］	Arrangement of fuel pressure regulators	810
F02M  71/00		気化器と低圧燃料噴射装置の組み合わせ［２００６．０１］	Combinations of carburettors and low-pressure fuel-injection apparatus	295
F02M  71/02	・	気化器によりつくり出されそして主燃焼空気内への次の噴射のためにポンプにより圧縮される燃料―空気混合気をもつもの［２００６．０１］	with fuel-air mixture being produced by the carburettor and being compressed by a pump for subsequent injection into main combustion-air	99
F02M  71/04	・	始動またはアイドリングのみに使用される気化器と機関の通常運転中に使用される噴射装置とをもつもの	with carburettor being used at starting or idling only and injection apparatus being used during normal operation of engine	61
F02M  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	32
