H01G   2/00		グループＨ０１Ｇ４／００〜Ｈ０１Ｇ１１／００のうちの１つのグループにも包含されないコンデンサの細部［６］	Details of capacitors not covered by a single one of groups <b>H01G4/00 to H01G11/00</b> 	1790
H01G   2/02	・	取り付け［６］	Mountings	3689
H01G   2/04	・・	特にシャーシーへの取り付けに適合するもの［６］	specially adapted for mounting on a chassis	3038
H01G   2/06	・・	特に印刷回路基板への取り付けに適合するもの［６］	specially adapted for mounting on a printed-circuit support	4811
H01G   2/08	・	冷却装置；加熱装置；通気装置［６］	Cooling arrangements; Heating arrangements; Ventilating arrangements	5731
H01G   2/10	・	容器；外装［２００６．０１］	Housing; Encapsulation	7099
H01G   2/12	・	腐食に対する保護（Ｈ０１Ｇ２／１０が優先）［６］	Protection against corrosion(<b>H01G2/10</b> takes precedence)	917
H01G   2/14	・	電気的または熱的過負荷に対する保護（冷却によるものＨ０１Ｇ２／０８）［６］	Protection against electric or thermal overload(by cooling <b>H01G2/08</b>)	2802
H01G   2/16	・・	ヒューズ素子を有するもの［６］	with fusing elements	749
H01G   2/18	・・	遮断可能な接点を有するもの［６］	with breakable contacts	912
H01G   2/20	・	電極の端部から放電を防ぐための装置［６］	Arrangements for preventing discharge from edges of electrodes	469
H01G   2/22	・	静電遮蔽または磁気遮蔽［６］	Electrostatic or magnetic shielding	540
H01G   2/24	・	表示マーク，例．カラーコード［６］	Distinguishing marks, e.g. colour coding	736
H01G   4/00		固定コンデンサ；その製造方法（電解コンデンサＨ０１Ｇ９／００）［２］	Fixed capacitors; Processes of their manufacture(electrolytic capacitors <b>H01G9/00</b>)	2133
H01G   4/002	・	細部［６］	Details	2846
H01G   4/005	・・	電極［６］	Electrodes	5373
H01G   4/008	・・・	材料の選択［６］	Selection of materials	4293
H01G   4/01	・・・	自己支持電極型［６］	Form of self-supporting electrodes	308
H01G   4/012	・・・	非自己支持電極型［６］	Form of non-self-supporting electrodes	3504
H01G   4/015	・・・	自己回復型［６］	Special provisions for self-healing	1465
H01G   4/018	・・	誘電体［６］	Dielectrics	656
H01G   4/02	・・・	気体または蒸気誘電体［２，６］	Gas or vapour dielectrics	309
H01G   4/04	・・・	液体誘電体［２，６］	Liquid dielectrics	252
H01G   4/06	・・・	固体誘電体［２，６］	Solid dielectrics	2903
H01G   4/08	・・・・	無機誘電体［２，６］	Inorganic dielectrics	1018
H01G   4/10	・・・・・	金属酸化物誘電体［２，６］	Metal-oxide dielectrics	1606
H01G   4/12	・・・・・	セラミック誘電体［２，６］	Ceramic dielectrics	23752
H01G   4/14	・・・・	有機誘電体［２，６］	Organic dielectrics	1200
H01G   4/16	・・・・・	繊維性材料によるもの，例．紙［２，６］	of fibrous material, e.g. paper	220
H01G   4/18	・・・・・	合成物質によるもの，例．繊維素の派生物（Ｈ０１Ｇ４／１６が優先）［２，６］	of synthetic material, e.g. derivatives of cellulose(<b>H01G4/16</b> takes precedence)	5805
H01G   4/20	・・・	グループＨ０１Ｇ４／０２〜Ｈ０１Ｇ４／０６までの二つ以上からの誘電体の組み合わせを用いるもの（Ｈ０１Ｇ４／１２が優先）［２，６］	using combinations of dielectrics from more than one of groups <b>H01G4/02 to H01G4/06</b> (<b>H01G4/12</b> takes precedence)	1201
H01G   4/22	・・・・	含浸したもの［２，６］	impregnated	1964
H01G   4/224	・・	容器；外装［２００６．０１］	Housing; Encapsulation	9719
H01G   4/228	・・	端子部［６］	Terminals	9829
H01G   4/232	・・・	積層型または巻回型コンデンサーの二つ以上の層を電気的に接続するもの［６］	electrically connecting two or more layers of a stacked or rolled capacitor	5971
H01G   4/236	・・・	容器を通しリードを引出すもの，すなわち，リードスルー［６］	leading through the housing, i.e. lead-through	2048
H01G   4/242	・・・	端子部を取り囲むコンデンサ素子［６］	the capacitive element surrounding the terminal	143
H01G   4/245	・・・・	巻回型電極の層間のタブ［６］	Tabs between the layers of a rolled electrode	413
H01G   4/248	・・・	コンデンサ素子を包含または取り囲む端子部，例．キャップ（Ｈ０１Ｇ４／２５２が優先）［６］	the terminals embracing or surrounding the capacitive element, e.g. caps(<b>H01G4/252</b> takes precedence)	1424
H01G   4/252	・・・	コンデンサ素子に被覆される端子部（Ｈ０１Ｇ４／２３２が優先）［６］	the terminals being coated on the capacitive element(<b>H01G4/232</b> takes precedence)	2279
H01G   4/255	・・	容量値補正手段［６］	Means for correcting the capacitance value	810
H01G   4/258	・・	温度補償手段［６］	Temperature compensation means	432
H01G   4/26	・	折り重ね型コンデンサ［２］	Folded capacitors	187
H01G   4/28	・	チューブラコンデンサ［２］	Tubular capacitors	569
H01G   4/30	・	積層型コンデンサ（Ｈ０１Ｇ４／３３が優先）［２，６］	Stacked capacitors(<b>H01G4/33</b> takes precedence)	18956
H01G   4/32	・	巻回したコンデンサ［２］	Wound capacitors	5023
H01G   4/33	・	薄膜または厚膜コンデンサ［６］	Thin- or thick-film capacitors	7923
H01G   4/35	・	貫通型コンデンサまたは雑音防止コンデンサ［６］	Feed-through capacitors or anti-noise capacitors	2637
H01G   4/38	・	複合コンデンサ，すなわち複数個の固定コンデンサの構造的組合わせ［２］	Multiple capacitors, i.e. structural combinations of fixed capacitors	6468
H01G   4/40	・	このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する固定コンデンサの構造的組合せであって，その構造が，主としてコンデンサからなるもの，例．コンデンサおよび抵抗複合部品［２］	Structural combinations of fixed capacitors with other electric elements not covered by this subclass, the structure mainly consisting of a capacitor, e.g. RC combinations	7150
H01G   5/00		機械的手段によって容量を変えるコンデンサ，例．軸の回転によるもの；その製造方法［２］	Capacitors in which the capacitance is varied by mechanical means, e.g. by turning a shaft; Processes of their manufacture	1626
H01G   5/01	・	細部	Details	1553
H01G   5/011	・・	電極［６］	Electrodes	271
H01G   5/012	・・・	電極の少なくとも一つが，置換しうる液体または粉体であるもの［６］	at least one of the electrodes being a displaceable liquid or powder	30
H01G   5/013	・・	誘電体［６］	Dielectrics	719
H01G   5/014	・・	容器；外装［２００６．０１］	Housing; Encapsulation	111
H01G   5/015	・・	集電子	Current collectors	61
H01G   5/017	・・	温度補償［６］	Temperature compensation	52
H01G   5/019	・・	容量特性補正手段［６］	Means for correcting the capacitance characteristics	125
H01G   5/04	・	電極の有効面積の変化を利用するもの［６］	using variation of effective area of electrode	299
H01G   5/06	・・	平らなまたは実質的に平らな電極の回転によるもの［６］	due to rotation of flat or substantially flat electrodes	1445
H01G   5/08	・・・	連続して可変とするもの［６］	becoming active in succession	155
H01G   5/10	・・	螺旋電極の回動によるもの［６］	due to rotation of helical electrodes	24
H01G   5/12	・・	円筒状，円すい状または球状電極の回転によるもの［６］	due to rotation of part-cylindrical, conical, or spherical electrodes	443
H01G   5/14	・・	電極の長手方向への移動によるもの［６］	due to longitudinal movement of electrodes	351
H01G   5/16	・	電極の間隙変化を利用するもの［６］	using variation of distance between electrodes	866
H01G   5/18	・・	傾きの変化によるもの，例．可撓性または螺旋重ねによるもの［６］	due to change in inclination, e.g. by flexing, by spiral wrapping	241
H01G   5/38	・	複合コンデンサ，例．ガング	Multiple capacitors, e.g. ganged	1065
H01G   5/40	・	このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する可変コンデンサの構造的組合せであって，その構造が主としてコンデンサからなるもの，例．ＲＣ組合せ［６］	Structural combinations of variable capacitors with other electric elements not covered by this subclass, the structure mainly consisting of a capacitor, e.g. RC combinations	114
H01G   7/00		機械的でない手段によって容量を変えるコンデンサ；その製造方法［２］	Capacitors in which the capacitance is varied by non-mechanical means; Processes of their manufacture	1205
H01G   7/02	・	エレクトレット，すなわち永久双極子を有するもの	Electrets, i.e. having a permanently-polarised dielectric	1406
H01G   7/04	・	与えられる温度によって誘電率が変化するように選択された誘電体をもつもの	having a dielectric selected for the variation of its permitivity with applied temperature	197
H01G   7/06	・	与えられる電圧によって誘電率が変化するように選択された誘電体をもつもの，すなわち強誘電性コンデンサ（エレクトレットＨ０１Ｇ７／０２）	having a dielectric selected for the variation of its permitivity with applied voltage, i.e. ferroelectric capacitors(electrets <b>H01G7/02</b>)	797
H01G   9/00		電解型コンデンサ，整流器，検波器，開閉装置，感光装置または感温装置；その製造方法［２］	Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture	15937
H01G   9/004	・	細部［６］	Details	3762
H01G   9/008	・・	端子［６］	Terminals	3917
H01G   9/012	・・・	特に固体コンデンサに適合するもの［６］	specially adapted for solid capacitors	3883
H01G   9/02	・・	隔膜；セパレータ［６］	Diaphragms; Separators	6697
H01G   9/022	・・	電解質；吸収体［６］	Electrolytes; Absorbents	1614
H01G   9/025	・・・	固体電解質（Ｈ０１Ｇ１１／５４が優先）［６］	Solid electrolytes(<b>H01G11/54</b> takes precedence)	1597
H01G   9/028	・・・・	有機半導体電解質，例．ＴＣＮＱ［６］	Organic semiconducting electrolytes, e.g. TCNQ	3996
H01G   9/032	・・・・	無機半導体電解質，例．二酸化マンガン［６］	Inorganic semiconducting electrolytes, e.g. MnO<sub>2</sub>	879
H01G   9/035	・・・	液体電解質，例．含浸物質（Ｈ０１Ｇ１１／５４が優先）［６］	Liquid electrolytes, e.g. impregnating materials(<b>H01G11/54</b> takes precedence)	4365
H01G   9/04	・・	電極［６］	Electrodes	9310
H01G   9/042	・・・	材料に特徴を有するもの（Ｈ０１Ｇ１１／２２が優先）［６］	characterised by the material(<b>H01G11/22</b> takes precedence)	4784
H01G   9/045	・・・・	アルミニウムを基礎とするもの［６］	based on aluminium	1655
H01G   9/048	・・・	構造に特徴を有するもの（Ｈ０１Ｇ１１／２２が優先）［６］	characterised by their structure(<b>H01G11/22</b> takes precedence)	2904
H01G   9/052	・・・・	焼結電極［６］	Sintered electrodes	2032
H01G   9/055	・・・・	エッチングした箔電極［６］	Etched foil electrodes	2454
H01G   9/06	・・・	容器への取付構造［６］	Mounting in containers	801
H01G   9/07	・・	誘電体層［６］	Dielectric layers	805
H01G   9/08	・・	容器；外装［２００６．０１］	Housing; Encapsulation	7543
H01G   9/10	・・・	封止，例．リード線の［６］	Sealing, e.g. of lead-in wires	4357
H01G   9/12	・・・	膨張に対する弁その他の手段［６］	Vents or other means allowing expansion	2492
H01G   9/14	・・	電解コンデンサの電気的特性の修正，または補償用構造的組合わせ	Structural combinations for modifying, or compensating for, electric characteristics of electrolytic capacitors	1667
H01G   9/145	・	液体電解コンデンサ（Ｈ０１Ｇ１１／００が優先）［６］	Liquid electrolytic capacitors(<b>H01G11/00</b> takes precedence)	2126
H01G   9/15	・	固体電解コンデンサ（Ｈ０１Ｇ１１／００が優先）［６］	Solid electrolytic capacitors(<b>H01G11/00</b> takes precedence)	3853
H01G   9/16	・	整流器または検波器として用いるため特に適合するもの（Ｈ０１Ｇ９／２２が優先）	specially adapted for use as rectifiers or detectors(<b>H01G9/22</b> takes precedence)	139
H01G   9/18	・	自己遮断装置	Self-interrupters	128
H01G   9/20	・	感光装置	Light-sensitive devices	7590
H01G   9/21	・	感温装置［６］	Temperature-sensitive devices	179
H01G   9/22	・	還元と酸化の組み合わせを用いる装置，例．Ｒｅｄｏｘ装置，またはソリオン［１，２０１３．０１］	Devices using combined reduction and oxidation, e.g. redox arrangement or solion	382
H01G   9/26	・	電解コンデンサ，整流器，検知器，開閉装置，感光装置または感温装置相互の構造的組み合わせ［６］	Structural combinations of electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices with each other	1072
H01G   9/28	・	電解コンデンサ，整流器，検知器，開閉装置と，このサブクラスに包含されない他の電気構成部品との構造的組み合わせ［６］	Structural combinations of electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices with other electric components not covered by this subclass	555
H01G  11/00		ハイブリッドコンデンサ，すなわち異なる正と負の電極をもつコンデンサ；電気二重層［ＥＤＬ］コンデンサ；その製造のプロセスまたはその部品製造のプロセス［２０１３．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＨ０１Ｇ１１／０２は，グループＨ０１Ｇ１１／０４〜Ｈ０１Ｇ１１／１４に優先する。［２０１３．０１］	Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Group <b>H01G11/02</b> takes precedence over groups <b>H01G11/04 to H01G11/14</b> . </li></ul>	3248
H01G  11/02	・	酸化還元反応を用いるもの，例．Ｒｅｄｏｘ装置またはソリオン［２０１３．０１］	using combined reduction-oxidation reactions, e.g. redox arrangement or solion	634
H01G  11/04	・	ハイブリッドコンデンサ［２０１３．０１］	Hybrid capacitors	592
H01G  11/06	・・	一方の電極の中にイオンが可逆的にドープされているもの，例．リチウムイオンコンデンサ［ＬＩＣ］［２０１３．０１］	with one of the electrodes allowing ions to be reversibly doped thereinto, e.g. lithium ion capacitors [LIC]	3694
H01G  11/08	・	構造的な組合せ，例．ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサと他の電機部品の組み立てまたは連結，少なくとも１つのハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサが主たる構成部品であること［２０１３．０１］	Structural combinations, e.g. assembly or connection, of hybrid or EDL capacitors with other electric components, at least one hybrid or EDL capacitor being the main component	1003
H01G  11/10	・	複数のハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ，例．アレイまたはモジュール（ハウジング，ケース，カプセル化またはその取付けＨ０１Ｇ１１／７８）［２０１３．０１］	Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules(housings, cases, encapsulations or mountings thereof <b>H01G11/78</b>)	3381
H01G  11/12	・・	積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ［２０１３．０１］	Stacked hybrid or EDL capacitors	2002
H01G  11/14	・	ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサを調整または保護するための装置または方法（コンデンサに特に適合する緊急保護回路装置，および通常の動作条件から望まない変化を起こした場合に，自動スイッチが実行されるＨ０２Ｈ７／１６；断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置Ｈ０２Ｈ９／００）［２０１３．０１］	Arrangements or processes for adjusting or protecting hybrid or EDL capacitors(emergency protective circuit arrangements specially adapted for capacitors, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions <b>H02H7/16</b>; emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltages without disconnection <b>H02H9/00</b>)	1444
H01G  11/16	・・	電気的過負荷に対するもの，例．ヒューズを含む［２０１３．０１］	against electric overloads, e.g. including fuses	244
H01G  11/18	・・	熱的過負荷に対するもの，例．加熱，冷却または通風［２０１３．０１］	against thermal overloads, e.g. heating, cooling or ventilating	1018
H01G  11/20	・・	改善または不純物の除去の方法，例．洗浄［２０１３．０１］	Reformation or processes for removal of impurities, e.g. scavenging	320
H01G  11/22	・	電極［２０１３．０１］	Electrodes	6077
H01G  11/24	・・	電極を構成または組成する材料の構造的特色に特徴を有するもの，例．形態，表面積または空隙率；そこで用いられる粉末または粒子の構造的特色に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by structural features of the materials making up or comprised in the electrodes, e.g. form, surface area or porosity; characterised by the structural features of powders or particles used therefor	8113
H01G  11/26	・・	構造に特徴を有するもの，例．多層性，空隙率または表面特性［２０１３．０１］	characterised by their structure, e.g. multi-layered, porosity or surface features	4855
H01G  11/28	・・・	集電体の上に並べられまたは配置されたもの；電極と集電体の間の層または面，例．接着剤［２０１３．０１］	arranged or disposed on a current collector; Layers or phases between electrodes and current collectors, e.g. adhesives	1993
H01G  11/30	・・	材料に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by their material	8459
H01G  11/32	・・・	炭素をベースとするもの［２０１３．０１］	Carbon-based	4820
H01G  11/34	・・・・	炭化または賦活に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by carbonisation or activation of carbon	3735
H01G  11/36	・・・・	ナノ構造，例．ナノファイバー，ナノチューブまたはフラーレン［２０１３．０１］	Nanostructures, e.g. nanofibres, nanotubes or fullerenes	4337
H01G  11/38	・・・・	カーボンペーストまたはブレンド；その中の結合剤または接着剤［２０１３．０１］	Carbon pastes or blends; Binders or additives therein	4041
H01G  11/40	・・・・	繊維［２０１３．０１］	Fibres	1509
H01G  11/42	・・・・	粉末または粒子，例．それらの組成［２０１３．０１］	Powders or particles, e.g. composition thereof	3875
H01G  11/44	・・・・	それらの原料，例．樹脂または石炭［２０１３．０１］	Raw materials therefor, e.g. resins or coal	2993
H01G  11/46	・・・	金属酸化物［２０１３．０１］	Metal oxides	4092
H01G  11/48	・・・	導電性ポリマー［２０１３．０１］	Conductive polymers	2053
H01G  11/50	・・・	リチウムイオンコンデンサに特に適合したもの，例．リチウムのドーピングまたはインターカレーションのためのもの［２０１３．０１］	specially adapted for lithium-ion capacitors, e.g. for lithium-doping or for intercalation	2004
H01G  11/52	・	セパレータ［２０１３．０１］	Separators	3430
H01G  11/54	・	電解質［２０１３．０１］	Electrolytes	2368
H01G  11/56	・・	固体電解質，例．ゲル；その中の添加物［２０１３．０１］	Solid electrolytes, e.g. gels; Additives therein	2375
H01G  11/58	・・	液体電解質［２０１３．０１］	Liquid electrolytes	1550
H01G  11/60	・・・	溶媒に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by the solvent	1878
H01G  11/62	・・・	溶質に特徴を有するもの，例．その中の塩，陰イオンまたは陽イオン［２０１３．０１］	characterised by the solute, e.g. salts, anions or cations therein	2725
H01G  11/64	・・・	添加剤に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by additives	1416
H01G  11/66	・	集電体［２０１３．０１］	Current collectors	2248
H01G  11/68	・・	材料に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by their material	2068
H01G  11/70	・・	構造に特徴を有するもの［２０１３．０１］	characterised by their structure	2313
H01G  11/72	・・	複数のまたは積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサの一体化に特に適合したもの［２０１３．０１］	specially adapted for integration in multiple or stacked hybrid or EDL capacitors	515
H01G  11/74	・	端子，例．集電体の拡張［２０１３．０１］	Terminals, e.g. extensions of current collectors	2496
H01G  11/76	・・	複数または積層されたハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサの一体化に特に適合したもの［２０１３．０１］	specially adapted for integration in multiple or stacked hybrid or EDL capacitors	882
H01G  11/78	・	ケース；ハウジング；カプセル化；取付け［２０１３．０１］	Cases; Housings; Encapsulations; Mountings	5650
H01G  11/80	・・	ガスケット；シーリング［２０１３．０１］	Gaskets; Sealings	2266
H01G  11/82	・・	コンデンサ要素のハウジング内への取付けまたは組立て，例．電極の取付け，集電体または端子のコンテナ内への取付けまたはカプセル化［２０１３．０１］	Fixing or assembling a capacitive element in a housing, e.g. mounting electrodes, current collectors or terminals in containers or encapsulations	2468
H01G  11/84	・	ハイブリッドまたはＥＤＬコンデンサ，またはそれらの部品の製造方法［２０１３．０１］	Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof	5993
H01G  11/86	・・	電極に特に適合したもの（電極の製造のための炭化または賦活Ｈ０１Ｇ１１／３４）［２０１３．０１］	specially adapted for electrodes(carbonisation or activation of carbon for the manufacture of electrodes <b>H01G11/34</b>)	14085
H01G  13/00		コンデンサの製造に適合した装置；グループＨ０１Ｇ４／００〜Ｈ０１Ｇ１１／００に分類されないコンデンサの製造に特に適合した方法［２，２０１３．０１］	Apparatus specially adapted for manufacturing capacitors; Processes specially adapted for manufacturing capacitors not provided for in groups <b>H01G4/00 to H01G11/00</b> 	18078
H01G  13/02	・	コンデンサ巻回機［２］	Machines for winding capacitors	2187
H01G  13/04	・	乾燥；含浸［２］	Drying; Impregnating	1716
H01G  13/06	・	金属表面を除去するための設備をもつもの［２］	with provision for removing metal surfaces	479
H01G  15/00		このサブクラスの異なるメイングループのうち，少なくとも２つに包含されるコンデンサまたは他の装置の相互の構造的組合わせ（少なくとも１つのハイブリッドコンデンサまたは電気二重層［ＥＤＬ］コンデンサを主なコンポーネントとして含むＨ０１Ｇ１１／０８）［６，２０１３．０１］	Structural combinations of capacitors or other devices covered by at least two different main groups of this subclass with each other(involving at least one hybrid or electric double-layer [EDL] capacitor as the main component <b>H01G11/08</b>)	259
H01G  17/00		複数個のコンデンサ，またはこのサブクラスの異なるメイングループのうち，少なくとも２つに包含される他の装置との構造的組合わせであって，このサブクラスに包含されない他の電気素子を有するもの，例．ＲＣ組み合わせ［６］	Structural combinations of capacitors or other devices covered by at least two different main groups of this subclass with other electric elements, not covered by this subclass, e.g. RC combinations	391
