E21C  25/00		切削機，すなわち層に対してほぼ平行または直角な透かしを入れるためのもの（透かしを入れる装置をもつ掘り出し機Ｅ２１Ｃ２７／０２，Ｅ２１Ｃ２７／１０，Ｅ２１Ｃ２７／１８）	Cutting machines, i.e. for making slits approximately parallel or perpendicular to the seam(dislodging machines with slitting means <b>E21C27/02</b>, <b>E21C27/10</b>, <b>E21C27/18</b>)	686
E21C  25/02	・	層内を動く一つまたはそれ以上の衝撃工具によって透かし掘りする機械	Machines slitting solely by one or more percussive tools moved through the seam	176
E21C  25/04	・・	カッテングクラウンまたはその他の工具（衝撃ドリルビットＥ２１Ｂ１０／３６）	Cutting crowns or other tools(percussion drill bits <b>E21B10/36</b>)	311
E21C  25/06	・	層内を動き回転しかつ往復動はしてもしなくともよい一つまたはそれ以上のカッテングロッドまたはカッテングドラムによって透かし掘りする機械	Machines slitting solely by one or more cutting rods or cutting drums which rotate, move through the seam, and may or may not reciprocate	1387
E21C  25/08	・・	カッテングロッドまたはカッテングドラム用載架装置	Mountings for the rods or drums	312
E21C  25/10	・・	ロッド；ドラム［６］	Rods; Drums	1861
E21C  25/14	・・	透かし溝掃除用具をもつもの（カッタチェーン装置に付加したものＥ２１Ｃ２５／５０）	with equipment for cleaning the slit(associated with cutter chain machines <b>E21C25/50</b>)	108
E21C  25/16	・	一つまたはそれ以上の回転のこぎり，カッテング円板またはカッテング車によって透かし掘る機械	Machines slitting solely by one or more rotating saws, cutting discs, or wheels	521
E21C  25/18	・・	のこぎり；円板；カッテング車	Saws; Discs; Wheels	510
E21C  25/20	・	一つまたはそれ以上の往復運動しながら引き切る装置または往復運動するカッタチェーンによって透かし掘りする機械；カッテング装置をもつシェーカコンベア	Machines slitting solely by one or more reciprocating sawing implements or reciprocating cutter chains; Shaker conveyors with cutting means	133
E21C  25/22	・	ジブに沿って間接的に動く一つまたはそれ以上のカッタチェーンによって透かし掘りする機械	Machines slitting solely by one or more cutter chains moving unidirectionally along jibs	98
E21C  25/24	・・	平ジブだけをもつもの	with flat jibs only	100
E21C  25/26	・・	曲がったジブだけをもつもの	with curved jibs only	50
E21C  25/28	・・	鎖または鎖のガイド［６］	Chains or chain guides	117
E21C  25/30	・・・	鎖のガイド	Chain guides	71
E21C  25/32	・・・・	曲がったジブ用特殊用具	specially adapted for curved jibs	8
E21C  25/34	・・・	鎖	Chains	116
E21C  25/36	・・・・	リンク用継ぎ手	Couplings for links	129
E21C  25/40	・・・・	一体的に形成されたピックとリンクするもの	having links with integrally formed picks	30
E21C  25/50	・・	透かし溝の掃除具をもつもの（回転ロッドまたは回転ドラムに付加したものＥ２１Ｃ２５／１４）	with equipment for cleaning the slit(associated with rotary-rod or rotary-drum machines <b>E21C25/14</b>)	49
E21C  25/52	・	グループＥ２１Ｃ２５／０２，Ｅ２１Ｃ２５／０６，Ｅ２１Ｃ２５／１６，Ｅ２１Ｃ２５／２０，Ｅ２１Ｃ２５／２２に属し２つ以上の透かし掘り装置をもつ機械	Machines incorporating two or more of the slitting means according to groups <b>E21C25/02</b>, <b>E21C25/06</b>, <b>E21C25/16</b>, <b>E21C25/20</b> and <b>E21C25/22</b>	140
E21C  25/54	・	案内されないカッタケーブルまたはカッタチェーンによる透かし掘り，またはケーブルまたはそれと同種のものによって切羽面に沿って引張られる案内されない工具による透かし掘り（ホーベルによる掘り出しＥ２１Ｃ２７／３２，引張りケーブルによる推進Ｅ２１Ｃ２９／１４）	Slitting by unguided cutter cables or cutter chains or by unguided tools drawn along the working face by cables or the like(dislodging by planing means <b>E21C27/32</b>; propulsion by haulage cables <b>E21C29/14</b>)	91
E21C  25/56	・	カッタケーブルまたはカッタチェーンによる透かし掘り，またはケーブルまたはそれと同種のものによって切羽面に沿って引かれる工具による透かし掘り，いずれの場合も切羽面に平行に案内されるもの，例．コンベアによるもの，コンベアに平行なガイドによるもの（切羽面側に工具を装備したコンベアを押しつけるものＥ２１Ｃ３５／１４）	Slitting by cutter cables or cutter chains or by tools drawn along the working face by cables or the like, in each case guided parallel to the face, e.g. by a conveyor or by a guide parallel to a conveyor(pressing the conveyor equipped with tools toward the working face <b>E21C35/14</b>)	190
E21C  25/58	・	削孔を連続しておこなうことによって透かし掘りをする機械	Machines slitting by drilling hole on hole	204
E21C  25/60	・	水の噴射または他の液体の噴射による透かし掘り（流体噴射ノズル装置を有するピックＥ２１Ｃ３５／１８７；回転カッターヘッドにおける噴霧流体の散布Ｅ２１Ｃ３５／２３）［６］	Slitting by jets of water or other liquid(picks with arrangement of fluid-spraying nozzles <b>E21C35/187</b>; distribution of spraying fluids in rotating cutter-heads <b>E21C35/23</b>)	851
E21C  25/62	・	機械と同位置またはその上または下の層に垂直な切れ目を入れる機械	Machines for making slits approximately perpendicular to the seams either level with, or above or below the level of, the machine	48
E21C  25/64	・	手によってまたは手と支持体のいずれかによってガイドされる透かし掘り機（手で用いる機械的操作の工具Ｅ２１Ｃ３７／２２）	Slitting machines guided solely by hand and either carried by hand or mounted on supports(hand-held power-operated tools <b>E21C37/22</b>)	144
E21C  25/66	・	さく岩用の付属装置をもつ透かし掘り機	Machines for making slits with additional arrangements for drilling	488
E21C  25/68	・	他の手段によって得られたものの移動，例．積み込みによる，装置を備えた透かし堀り機（ホーベルを備えたものＥ２１Ｃ２７／１８；チップの運搬Ｅ２１Ｃ３５／２０）	Machines for making slits combined with equipment for removing, e.g. by loading, material won by other means(slitting machines combined with planing means <b>E21C27/18</b>; removing chippings <b>E21C35/20</b>)	958
E21C  27/00		層から鉱物を完全に掘り出す機械	Machines which completely free the mineral from the seam	676
E21C  27/01	・	崩落炭を運搬するために特別に改良されたもの	specially adapted for removing overhanging coal	60
E21C  27/02	・	透かし掘りだけによるもの（ロッド，ドラム類Ｅ２１Ｃ２５／１０；のこぎり，円板，車Ｅ２１Ｃ２５／１８；鎖，チェーンガイド類Ｅ２１Ｃ２５／２８）	solely by slitting(rods, drums, for same <b>E21C25/10</b>; saws, discs, wheels <b>E21C25/18</b>; chains, chain guides, for same <b>E21C25/28</b>)	1149
E21C  27/04	・・	補助的透かし掘り装置をもち，またはもたないフレームにガイドされた１本の鎖によるもの	by a single chain guided on a frame with or without auxiliary slitting means	91
E21C  27/06	・・・	回転するフレームをもつもの	with a slewing frame	122
E21C  27/08	・・	塊状に鉱物を切削する付属装置をもつもの	with additional means for cutting the mineral into blocks	67
E21C  27/10	・	透かし掘りと破砕の両用のもの	by both slitting and breaking-down	160
E21C  27/12	・・	鉱物の表面に垂直な打撃を与えることによって効果的に破砕するもの，例．衝撃工具	breaking-down effected by acting on the vertical face of the mineral, e.g. by percussive tools	436
E21C  27/14	・・	溝の側面に力または圧力を加えることによって効果的に破砕するもの，例．くさびによるもの（孔にそう入して破砕するものＥ２１Ｃ３７／００）	breaking-down effected by force or pressure applied to side of slit, e.g. by wedges(breaking-down by means inserted in boreholes <b>E21C37/00</b>)	102
E21C  27/16	・・・	透かし掘りと破砕の両方をおこなう装置をもつもの	with means for both slitting and breaking-down	57
E21C  27/18	・	透かし掘りとホーベル両用によるもの	by both slitting and planing	135
E21C  27/20	・	回転溝掘りによらない鉱物の掘り出し	Mineral freed by means not involving slitting	432
E21C  27/22	・・	破砕装置をもった回転さく岩によるもの，例．くさび形ドリル	by rotary drills with breaking-down means, e.g. wedge-shaped drills	1152
E21C  27/24	・・	切羽全面に作用するミリング装置によるもの	by milling means acting on the full working face	1226
E21C  27/26	・・	切羽全面に作用する接近し合ったカッタチェーンによるもの	by closely adjacent cutter chains acting on the full working face	110
E21C  27/28	・・	破砕装置をもった衝撃式さく岩機によるもの，例．くさび形工具	by percussive drills with breaking-down means, e.g. wedge-shaped tools	422
E21C  27/30	・・	鉱石をすくうつぼ，バケツまたはスコップによるもの	by jaws, buckets, or scoops that scoop-out the mineral	400
E21C  27/32	・・	積み込み装置を備えるかまたは備えないで調節できるかまたはできないホーベルによるもの（衝撃式ホーベルＥ２１Ｃ２７／４６）	by adjustable or non-adjustable planing means with or without loading arrangements(by percussed planing means <b>E21C27/46</b>)	963
E21C  27/34	・・・	ケーブルまたは鎖によって切羽面に沿って推進される機械	Machine propelled along the working face by cable or chain	575
E21C  27/35	・・・・	ラムプラウ	Ram-ploughs	36
E21C  27/36	・・・	切羽面に沿って自動推進される機械	Machine self-propelled along the working face	53
E21C  27/38	・・・	静止状態で円弧状に切削する機械	Machine stationary while planing in an arc	29
E21C  27/40	・・・	切羽面に沿って左右に動く機械とその工具	Machine and its planing tool making alternative step-wise movements along the working face	21
E21C  27/42	・・・	スクレーパまたは集収箱を備えたもの	combined with scraper or collector box	137
E21C  27/44	・・・	ホーベルナイフ（採鉱用ピックＥ２１Ｃ３５／１８）	Planing knives(mining picks <b>E21C35/18</b>)	155
E21C  27/46	・・	衝撃式ホーベルによるもの	by percussed planing means	217
E21C  29/00		透かし掘り機械または層から鉱物を完全に掘り出す機械の推進	Propulsion of machines for slitting or completely freeing the mineral from the seam	682
E21C  29/02	・	固定支柱に対し推力を働かす機械によるもの	by means on the machine exerting a thrust against fixed supports	484
E21C  29/04	・	ケーブルまたは鎖によるもの	by cable or chains	174
E21C  29/06	・・	切羽面に一端または両端を埋め込むもの	anchored at one or both ends to the mine working face	37
E21C  29/08	・・・	固定具（コンベアのみの固定具Ｅ２１Ｆ１３／００）	Anchoring arrangements(for anchoring of conveyors only <b>E21F13/00</b>)	88
E21C  29/10	・・・	ウインチまたは同様の装置と協働するケーブルまたはチェーン	Cable or chain co-operating with a winch or the like on the machine	335
E21C  29/12	・・・	ケーブルまたはチェーンから交互に固定したり離れたりする部分に対して押したり引いたりすることによって推進される機械	Machines propelled by thrust or pull against a part alternately anchored to, and released from, a cable or chain	20
E21C  29/14	・・	けん引ケーブルまたはチェーンによって機械を切羽面に沿って引くもの	by haulage cable or chain pulling the machine along the working face	294
E21C  29/16	・・・	ケーブルまたはチェーンを引くウインチまたはその手段（ウインチ一般Ｂ６６Ｄ）	Winches or other means for pulling cable or chain(winches in general <b>B66D</b>)	246
E21C  29/18	・・・	機械とケーブルまたはチェーンとの結合または離脱	Coupling and uncoupling machine to cable or chain	42
E21C  29/20	・・	ケーブルまたはチェーンの破損事故用安全装置をもつもの	with safety devices operating in the event of breakage of the cable or chain	160
E21C  29/22	・	車によるもの，無限軌条によるもの，またはそれらに類したものによるもの	by wheels, endless tracks, or the like	1496
E21C  29/24	・・	機械を作業中移動するトラック	Trucks carrying the machine while working	105
E21C  29/26	・・・	トラック上の機械の位置を調節する装置をもつもの	with means for adjustably positioning the machine on the truck	31
E21C  29/28	・・・・	機械全体の高さを調節するもの	adjusting the height of the whole machine	17
E21C  31/00		透かし掘り機械または層から鉱物を完全に掘り出す機械の駆動装置	Driving means incorporated in machines for slitting or completely freeing the mineral from the seam	794
E21C  31/02	・	切削または破砕装置用	for cutting or breaking-down devices	1990
E21C  31/04	・・	回転と衝撃の両運動を与えるもの	imparting both a rotary and reciprocating motion	121
E21C  31/06	・・	エンドレスケーブルまたはチェーンによっておこなわれるもの	actuated by an endless cable or chain	97
E21C  31/08	・	機械の調節部分用	for adjusting parts of the machines	627
E21C  31/10	・	機械の回動部分用	for slewing parts of the machines	309
E21C  31/12	・	構成部品	Component parts	227
E21C  33/00		透かし掘り機械または層から鉱物を完全に掘り出す機械の移動用トラックまたはその他の装置	Trucks or other devices for transporting machines for slitting or completely freeing the mineral from the seam	187
E21C  33/02	・	機械をトラックに積み込む装置またはトラックから降ろす装置をもつもの	with equipment for loading or unloading the machine on to, or from, the truck	46
E21C  35/00		グループＥ２１Ｃ２５／００〜Ｅ２１Ｃ３３／００，Ｅ２１Ｃ３７／００またはＥ２１Ｃ３９／００に分類されない，透かし掘り機械または層から鉱物を完全に掘り出す機械の細部，そのための付属品	Details of, or accessories for, machines for slitting or completely freeing the mineral from the seam, not provided for in groups <b>E21C25/00 to E21C33/00</b> , <b>E21C37/00</b> or <b>E21C39/00</b>	4928
E21C  35/02	・	回動する部分の鎖錠装置	Locking equipment for slewable parts	68
E21C  35/04	・	安全装置（けん引用ケーブルまたはチェーンの破損の際に作動するものＥ２１Ｃ２９／２０）	Safety devices(operating in the event of breakage of a haulage cable or chain <b>E21C29/20</b>)	1751
E21C  35/06	・	機械設置の基礎に関する用具	Equipment for positioning the whole machine in relation to its sub-structure	505
E21C  35/08	・	機械のガイド	Guiding the machine	786
E21C  35/10	・・	切羽面に接するフィーラによるもの	by feelers contacting the working face	108
E21C  35/12	・・	切截用コンベアに沿うもの	along a conveyor for the cut material	903
E21C  35/14	・・・	切羽面にコンベアを押しつける装置	Equipment for pressing the conveyor towards the working face	248
E21C  35/16	・・	天盤支保，充てん，または他の支持装置を使用したもの	by making use of the timbering, filling, or other supports	127
E21C  35/18	・	採鉱用ピック；そのためのホルダー（ホーベル用ナイフＥ２１Ｃ２７／４４）［６］	Mining picks; Holders therefor(planing knives <b>E21C27/44</b>)	2898
E21C  35/183	・・	耐摩耗材料の挿入物または層を有するもの［６］	with inserts or layers of wear-resisting material	1407
E21C  35/187	・・	流体噴射ノズル装置を有するもの（ノズルへの流体の供給Ｅ２１Ｃ３５／２２）［６］	with arrangement of fluid-spraying nozzles(supply of fluid to the nozzles <b>E21C35/22</b>)	422
E21C  35/19	・・	ピックまたはホルダーを固定する手段［６］	Means for fixing picks or holders	1365
E21C  35/193	・・・	主な固定部材としてボルトを用いるもの［６］	using bolts as main fixing elements	544
E21C  35/197	・・・	主な固定部材としてスリーブ，環または類似のものを用いるもの［６］	using sleeves, rings or the like, as main fixing elements	593
E21C  35/20	・	チップの除去装置の一般形状，例．コンベアへの積み込み用	General features of equipment for removal of chippings, e.g. for loading on conveyor	3086
E21C  35/22	・	塵埃の発生防止または除去（流体噴射ノズルを持つピックＥ２１Ｃ３５／１８７；坑井の洗浄のための方法または装置Ｅ２１Ｂ２１／００）	Equipment for preventing the formation of, or for removal of, dust(picks with arrangement of fluid-spraying nozzles <b>E21C35/187</b>; methods or apparatus for flushing boreholes <b>E21B21/00</b>)	3153
E21C  35/23	・・	回転カッターヘッドにおける噴霧流体の散布［６］	Distribution of spraying-fluids in rotating cutter-heads	454
E21C  35/24	・	透かし掘りまたは鉱物を完全に掘り出す機械に特別に設けられた遠隔制御装置（制御一般Ｇ０５）	Remote control specially adapted for machines for slitting or completely freeing the mineral(control in general <b>G05</b>)	2372
E21C  37/00		積み込み装置を有するかまたは有しない掘り出しのための他の方法または装置（溝の中にそう入して破砕するものＥ２１Ｃ２７／１４）	Other methods or devices for dislodging with or without loading(breaking-down by means inserted in slits <b>E21C27/14</b>)	2515
E21C  37/02	・	くさびによるもの	by wedges	803
E21C  37/04	・	孔の壁に機械的な力を部分的にかける装置によるもの	by devices with parts pressed mechanically against the wall of a borehole	385
E21C  37/06	・	孔に水圧または空気圧をかけることによるもの	by making use of hydraulic or pneumatic pressure in a borehole	504
E21C  37/08	・・	孔の壁に対して部分的に圧力をかけるピストン，プランジャ，または類似のものを有する装置	Devices with pistons, plungers, or the like pressed locally against the wall of the borehole	358
E21C  37/10	・・	拡張する弾性ケーシングをもつ装置	Devices with expanding elastic casings	277
E21C  37/12	・・	最初に高圧でまたは連続して高圧を受けた，液体を孔中に噴射することによるもの，例．脈動によるもの，カートリッヂの膨張によるもの（水の噴射による透かし掘りＥ２１Ｃ２５／６０；火薬による爆破Ｆ４２Ｄ）	by injecting into the borehole a liquid, either initially at high pressure or subsequently subjected to high pressure, e.g. by pulses, by explosive cartridges acting on the liquid(slitting by jets of water <b>E21C25/60</b>; blasting by explosives <b>F42D</b>)	1029
E21C  37/14	・・	圧さく空気によるもの；ガス爆発によるもの；ガス状液体によるもの	by compressed air; by gas blast; by gasifying liquids	851
E21C  37/16	・	炎によるものまたは熱効果による同様の方法によるもの（熱を用いた掘さくＥ２１Ｂ７／１４）	by fire-setting or by similar methods based on a heat effect(drilling by use of heat <b>E21B7/14</b>)	562
E21C  37/18	・	電気的なものによるもの	by electricity	829
E21C  37/20	・	超音波によるもの［２００６．０１］	by ultrasonic waves	49
E21C  37/22	・	鉱物の掘り出しに特別に用いられる手動工具または半自動工具（手によってだけ用いられる透かし掘り機Ｅ２１Ｃ２５／６４）	Hand tools or hand-held power-operated tools specially adapted for dislodging minerals(slitting machines guided solely by hand <b>E21C25/64</b>)	406
E21C  37/24	・・	ピックハンマー（空気ハンマー一般Ｂ２５Ｄ；衝撃式削孔Ｅ２１Ｂ１／００）	Pick hammers(pneumatic hammers in general <b>B25D</b>; percussion drilling <b>E21B1/00</b>)	878
E21C  37/26	・	チゼルまたは以上のところに含まれない他の切削工具	Chisels or other cutting tools not mentioned before	154
E21C  39/00		鉱物の硬さや他の性質を現場で試験する装置，例．最適の採掘工具を選ぶために情報を与えるもの	Devices for testing <u>in situ</u> the hardness or other properties of minerals, e.g. for giving information as to the selection of suitable mining tools	2575
E21C  41/00		地下または地表面採鉱法（Ｅ２１Ｃ４５／００が優先）；そのための設計（泥炭用Ｅ２１Ｃ４９／００）［５］	Methods of underground or surface mining(<b>E21C45/00</b> takes precedence);Layouts therefor(for peat <b>E21C49/00</b>)	1966
E21C  41/16	・	地下採鉱法（そのための採掘機械Ｅ２１Ｃ２５／００〜Ｅ２１Ｃ３９／００）；そのための設計［５］	Methods of underground mining(winning machines therefor <b>E21C25/00 to E21C39/00</b> );Layouts therefor	2486
E21C  41/18	・・	かつ炭または無煙炭用［５］	for brown or hard coal	5123
E21C  41/20	・・	岩塩またはカリ塩用［５］	for rock salt or potash salt	374
E21C  41/22	・・	鉱石用，例．砂鉱床採鉱［５］	for ores, e.g. mining placers	2831
E21C  41/24	・・	含油鉱床用［５］	for oil-bearing deposits	442
E21C  41/26	・	地表面採鉱法（露天掘り鉱山の採炭機械または鉱石の運搬用機械Ｅ２１Ｃ４７／００）；そのための設計［５］	Methods of surface mining(machines for obtaining, or the removal of, materials in open-pit mines <b>E21C47/00</b>);Layouts therefor	1497
E21C  41/28	・・	かつ炭または無煙炭用［５］	for brown or hard coal	317
E21C  41/30	・・	鉱石用，例．砂鉱床採鉱［５］	for ores, e.g. mining placers	377
E21C  41/32	・	地表面採鉱地域の開拓（農業目的のための土の処理または作業用機械または方法Ａ０１Ｂ７７／００，Ａ０１Ｂ７９／００；埋戻し用機械Ｅ０２Ｆ５／２２）［５］	Reclamation of surface-mined areas(machines or methods for treating or working soil for agricultural purposes <b>A01B77/00</b>, <b>A01B79/00</b>; machines for back-filling <b>E02F5/22</b>)	493
E21C  45/00		水力採鉱法；水力モニタ（Ｅ２１Ｃ２５／６０が優先）［５］	Methods of hydraulic mining; Hydraulic monitors(<b>E21C25/60</b> takes precedence)	2252
E21C  45/02	・	脈動流体噴流の発生手段［５］	Means for generating pulsating fluid jets	99
E21C  45/04	・・	高圧液体の使用によるもの［５］	by use of highly pressurised liquid	192
E21C  45/06	・・	圧縮ガスの使用によるもの［５］	by use of compressed gases	57
E21C  45/08	・	水力モニタの自動または遠隔制御［５］	Automatic or remote control of hydraulic monitors	42
E21C  47/00		露天掘り鉱山の採炭機械または鉱石の運搬用機械（泥炭の採取Ｅ２１Ｃ４９／００）	Machines for obtaining, or the removal of, materials in open-pit mines(obtaining peat <b>E21C49/00</b>)	1213
E21C  47/02	・	石炭，かっ炭または類似物用（掘削機または土砂移送機械一般Ｅ０２Ｆ）［３］	for coal, brown coal, or the like(dredgers or soil-shifting machines in general <b>E02F</b>)	636
E21C  47/04	・・	採取装置と共同で使用できるコンベアブリッジ）［３］	Conveyor bridges used in co-operation with the winning apparatus	200
E21C  47/06	・・	採取装置と共同で使用されるケーブルウェー式コンベア（地下けん引Ｅ２１Ｆ１３／００）	Cableway conveyors used in co-operation with the winning apparatus(underground hauling <b>E21F13/00</b>)	44
E21C  47/08	・・	はさみを切り出す装置，例．炭層の間にはさまった砂層	Devices for cutting-out partings, e.g. layers of sand between seams of coal	31
E21C  47/10	・	石，砂，砂利または粘土採取用	for quarrying stone, sand, gravel, or clay	1162
E21C  49/00		泥炭の採取；そのための機械（泥炭の処理Ｃ１０Ｆ）	Obtaining peat; Machines therefor(treating peat <b>C10F</b>)	1096
E21C  49/02	・	掘削によるもの	by excavating	82
E21C  49/04	・	泥炭地の掘削によるもの	by digging in the form of peat sods	112
E21C  50/00		他に分類されない水中からの鉱物の採取（サクション浚渫機またはその構成部品Ｅ０２Ｆ３／８８；掘削物の移送または分離のための装置Ｅ０２Ｆ７／００；水中井戸から石油，ガス，水，溶解性または溶融性物質を採取するために特に適合した方法または装置Ｅ２１Ｂ４３／０１；ジッパＧ０１Ｎ１／１２）［５］	Obtaining minerals from underwater, not otherwise provided for(suction dredgers or component parts thereof <b>E02F3/88</b>; equipment for conveying or separating excavated material <b>E02F7/00</b>; dippers <b>G01N1/12</b>)	1824
E21C  50/02	・	船の運動にたよるもの（特別の目的のために適合した船舶または浮遊構築物Ｂ６３Ｂ３５／００）［５］	dependent on the ship movements(vessels or floating structures adapted for special purposes <b>B63B35/00</b>)	448
E21C  51/00		地球大気圏外の資源を得る装置または方法（宇宙航行Ｂ６４Ｇ）［２］	Apparatus for, or methods of, winning materials from extraterrestrial sources(cosmonautics <b>B64G</b>)	154
