E05C   1/00		直線運動をするボルトを持つ固定装置（ウィングを押し引きすることによって自動的に開放する装置Ｅ０５Ｃ１９／０２）	Fastening devices with bolts moving rectilinearly(devices released automatically by pull or pressure on the wing <b>E05C19/02</b>)	1653
E05C   1/02	・	ラッチ作用をもたないもの	without latching action	1197
E05C   1/04	・・	ボルトに固着された操作ハンドルまたは同効部材をもつもの	with operating handle or equivalent member rigid with the bolt	3338
E05C   1/06	・・	ボルトに固着されず他の手段により作動する操作ハンドルまたは同効部材をもつもの	with operating handle or equivalent member moving otherwise than rigidly with the bolt	2668
E05C   1/08	・	ラッチ作用をもつもの	with latching action	1797
E05C   1/10	・・	ラッチに固定された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの	with operating handle or equivalent member rigid with the latch	2081
E05C   1/12	・・	ラッチに固定されず他の手段により作動される操作ハンドルまたは同効部材をもつもの	with operating handle or equivalent member moving otherwise than rigidly with the latch	1431
E05C   1/14	・・・	ウィングまたは台枠面から実質上垂直に移動するハンドルまたは部材	the handle or member moving essentially towards, or away from, the plane of the wing or frame	1697
E05C   1/16	・・・	ウィングに実質的に平行な面内を移動するハンドルまたは部材	the handle or member moving essentially in a plane substantially parallel to the wing	2109
E05C   3/00		旋回または回転するボルトをもつ固定装置（ウィングを押し引きすることによって自動的に開放する装置Ｅ０５Ｃ１９／０２）	Fastening devices with bolts moving pivotally or rotatively(devices released automatically by pull or pressure on the wing <b>E05C19/02</b>)	1192
E05C   3/02	・	ラッチ作用をもたないもの	without latching action	621
E05C   3/04	・・	ボルトに固着された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの	with operating handle or equivalent member rigid with the bolt	4765
E05C   3/06	・・	ボルトに固着されずに他の手段により作動する操作ハンドルまたは同効部材をもつもの	with operating handle or equivalent member moving otherwise than rigidly with the bolt	1263
E05C   3/08	・・・	ウィングまたは台枠面から実質上垂直に移動するハンドルまたは部材	the handle or member moving essentially towards, or away from, the plane of the wing or frame	436
E05C   3/10	・・・	ウィングに実質的に平行な面内を移動するハンドルまたは部材	the handle or member moving essentially in a plane substantially parallel to the wing	561
E05C   3/12	・	ラッチ作用をもつもの（固定部分がばねにより作られるかまたは単にばねで保持され，そしてばねの変形によって作動する装置，例．スナップＥ０５Ｃ１９／０６）	with latching action(devices in which the securing part is formed or merely carried by a spring and moves only by distortion of the spring, e.g. snaps, <b>E05C19/06</b>)	1557
E05C   3/14	・・	ラッチに固定された操作ハンドルまたは同効の部材をもつもの	with operating handle or equivalent member rigid with the latch	1556
E05C   3/16	・・	ラッチに固着されず他の手段によって作動する操作ハンドルまたは同効の部材	with operating handle or equivalent member moving otherwise than rigidly with the latch	1319
E05C   3/22	・・・	ばねで規制されたボルト	the bolt being spring-controlled	335
E05C   3/24	・・・・	二たまたに分かれた形状のもの	in the form of a bifurcated member	741
E05C   3/26	・・・・・	植え込みボルト状の受具に係止するもの	engaging a stud-like keeper	134
E05C   3/28	・・・・・・	同時に作動する二重ボルトをもつもの	with simultaneously-operating double bolts	60
E05C   3/30	・・・・	鈎（かぎ）状のもの	in the form of a hook	885
E05C   3/32	・・・・・	鈎状の受具に係止するもの（Ｅ０５Ｃ３／３４が優先）	engaging a hooked keeper(<b>E05C3/34</b> takes precedence)	169
E05C   3/34	・・・・・	同時に作動する二重ボルトをもつもの	with simultaneously-operating double bolts	204
E05C   3/36	・・・・	回転歯車形のもの	in the form of a rotary gear	52
E05C   3/38	・・・・	鈎状の受具に係止するボルトをもつもの（Ｅ０５Ｃ３／２４，Ｅ０５Ｃ３／３０，Ｅ０５Ｃ３／３６が優先）	with bolts engaging a hooked keeper(<b>E05C3/24</b>, <b>E05C3/30</b>, <b>E05C3/36</b> take precedence)	22
E05C   3/40	・・・・	植え込みボルト状の受具に係止するボルトをもつもの（Ｅ０５Ｃ３／２４，Ｅ０５Ｃ３／３０，Ｅ０５Ｃ３／３６が優先）	with bolts engaging a stud-like keeper(<b>E05C3/24</b>, <b>E05C3/30</b>, <b>E05C3/36</b> take precedence)	114
E05C   5/00		単なる直線運動および単なる旋回または回転運動以外の運動をするボルトをもつ固定装置（ウィングを押し引きすることによって自動的に開放する装置Ｅ０５Ｃ１９／０２）	Fastening devices with bolts moving otherwise than only rectilinearly and only pivotally or rotatively(devices released automatically by pull or pressure on the wing <b>E05C19/02</b>)	985
E05C   5/02	・	ウィングを係止するため軸方向移動と共にその軸まわりの回転運動をするもの	both moving axially and turning about their axes to secure the wing	654
E05C   5/04	・・	同時に両運動をするもの，例．受具へのねじ込みによるもの	performing both movements simultaneously, e.g. screwing into a keeper	508
E05C   7/00		特に二個のウィングに適用される固定装置<br><br><b><ul>注</ul></b><br>すでに閉じているウィングに対し他のウィングを単に係止するにすぎない固定装置は，特に二個のウィングに適用されるものとはみない。	Fastening devices specially adapted for two wings; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, if a fastening device merely secures one wing to another wing which is already closed it is not regarded as specially adapted for two wings.</li></ul>	964
E05C   7/02	・	閉じたとき一方が他の後に来るウィング用	for wings which lie one behind the other when closed	1327
E05C   7/04	・	閉じたとき互いに接するウィング用	for wings which abut when closed	1980
E05C   7/06	・・	一方のウィングを閉じることにより他方が作動されるかまたは制御されるウィング用の固定装置	a fastening device for one wing being actuated or controlled by closing another wing	723
E05C   9/00		同一ウィング上の充分離れた位置における同時操作のボルトまたは他の係止装置の配置（鎖錠装置を含むことが必須のものＥ０５Ｂ６３／１４；圧力容器用機械的閉鎖のための類似構造一般Ｆ１６Ｊ１３／０８）	Arrangement of simultaneously-actuated bolts or other securing devices at well-separated positions on the same wing(essentially involving locking means <b>E05B63/14</b>; similar constructions for engineering closures for pressure vessels, in general <b>F16J13/08</b>)	2937
E05C   9/02	・	一方への移動時に固定しその逆方向への移動時に解除する一個の滑り棒をもつもの；固定または解除する時に同じ方向へ移動する二つの滑り棒をもつもの［４］	with one sliding bar for fastening when moved in one direction and unfastening when moved in opposite direction; with two sliding bars moved in the same direction when fastening or unfastening	2552
E05C   9/04	・	固定または解除するとき互いに反対方向に移動する二個の滑り棒をもつもの	with two sliding bars moved in opposite directions when fastening or unfastening	5062
E05C   9/06	・	三個またはそれ以上の滑り棒をもつもの	with three or more sliding bars	2030
E05C   9/08	・	固定手段を作動させるための回転棒をもつもの	with a rotary bar for actuating the fastening means	1214
E05C   9/10	・	棒の作動機構	Actuating mechanisms for bars	1476
E05C   9/12	・・	歯車とラックをもつもの	with gears and racks	1456
E05C   9/14	・・	みぞ穴に係合するピンをもつもの	with pins engaging slots	520
E05C   9/16	・・	クランクピンと連結棒をもつもの	with crank pins and connecting rods	456
E05C   9/18	・	棒の端部の固定手段または保持手段の細部	Details of fastening means or of fixed retaining means for the ends of bars	2849
E05C   9/20	・	滑り棒，ロッド，またはケーブルの結合手段［４］	Coupling means for sliding bars, rods, or cables	589
E05C   9/22	・	滑り棒，ロッド，またはケーブルの案内（コーナー案内Ｅ０５Ｃ９／２４）［４］	Guides for sliding bars, rods, or cables(corner guides <b>E05C9/24</b>)	486
E05C   9/24	・	縦方向と横方向の滑り棒，ロッド，またはケーブル間の運動を伝える手段，例．コーナー案内（開放または閉鎖位置へウィングを移動するために縦方向と横方向の滑り棒，ロッドまたはケーブル間の運動を伝える手段Ｅ０５Ｆ７／０８）［４］	Means for transmitting movements between vertical and horizontal sliding bars, rods, or cables, e.g. corner guides(means for transmitting movements between vertical and horizontal sliding bars, rods, or cables, for moving wings into open or closed position <b>E05F7/08</b>)	411
E05C  17/00		ウィングを開放状態に保持する装置；フレームとウィングとの間に伸びる移動可能な部材によってウィングの開放を制限またはウィングを開放状態に保持する装置；これらと組み合わされた制動装置，停止具または緩衝器（蝶番と組み合わされたものＥ０５Ｄ１１／００；ウィング用の操作装置と結合したものＥ０５Ｆ；他の制動装置，停止具，緩衝器Ｅ０５Ｆ５／００）［４］	Devices for holding wings open; Devices for limiting opening of wings or for holding wings open by a movable member extending between frame and wing; Braking devices, stops or buffers, combined therewith(combined with hinges <b>E05D11/00</b>; combined with operating apparatus for wings <b>E05F</b>; other braking devices, stops, buffers <b>E05F5/00</b>)	1595
E05C  17/02	・	機械的手段によるもの（Ｅ０５Ｃ１７／６０が優先）［４］	by mechanical means(<b>E05C17/60</b> takes precedence)	3238
E05C  17/04	・・	台枠とウィングの間に伸びる可動の棒または同効の部材をもつもの	with a movable bar or equivalent member extending between frame and wing	1836
E05C  17/06	・・・	ウィングが大体閉じたときにのみ更に開放できるよう解除するもの	releasable to allow further opening only when the wing is nearly closed	881
E05C  17/08	・・・	解除用に特殊手段をもつもの，例．拡大開口により自動的に解除するもの	with special means for release, e.g. automatic release by further opening	443
E05C  17/10	・・・	閉鎖位置にウィングを係止するための特殊装置を組み込んだもの	incorporating a special device for securing the wing in the closed position	165
E05C  17/12	・・・	単一のロッドからなるもの	consisting of a single rod	1507
E05C  17/14	・・・・	鈎（かぎ）および留め孔または同等のもの	Hook and eye, or equivalent	487
E05C  17/16	・・・・	ただ一端で枢着され長いみぞをもつもの	pivoted only at one end and having an elongated slot	753
E05C  17/18	・・・・	ただ一端で枢着され，一列の孔，刻み目またはピンをもつもの	pivoted only at one end and having a row of holes, notches, or pins	790
E05C  17/20	・・・・	案内を通って滑動するもの（Ｅ０５Ｃ１７／１８が優先）	sliding through a guide(<b>E05C17/18</b> takes precedence)	1390
E05C  17/22	・・・・・	案内中に制動，つかみまたは係止手段をもつもの［４］	with braking, clamping or securing means in the guide	1862
E05C  17/24	・・・・	ただ一端で枢着され他端は案内部材に沿って動くもの	pivoted at one end, and with the other end running along a guide member	678
E05C  17/26	・・・・・	ロッドの枢着点において制動，つかみまたは係止手段をもつもの［４］	with braking, clamping or securing means at the pivot of the rod	182
E05C  17/28	・・・・・	案内部材との連結点において制動，つかみまたは係止手段をもつもの［４］	with braking, clamping or securing means at the connection to the guide member	1719
E05C  17/30	・・・	伸縮可能のもの，例．望遠鏡式のもの（可とう部材Ｅ０５Ｃ１７／３６）	of extensible, e.g. telescopic, construction(flexible members <b>E05C17/36</b>)	1999
E05C  17/32	・・・	二個またはそれ以上の枢着されたロッドからなるもの	consisting of two or more pivoted rods	2139
E05C  17/34	・・・・	一つ以上の位置に保持する手段をもつもの	with means for holding in more than one position	714
E05C  17/36	・・・	可とう部材から成るもの，例．鎖	comprising a flexible member, e.g. chains	1212
E05C  17/38	・・	ウィング上の部材に係合すべく台枠に固着された湾曲軌条をもつもの，またはその逆のもの	with a curved rail rigid with the frame for engagement with means on the wing, or <u>vice versa</u>	429
E05C  17/40	・・	閉じるとき互いに逆方向へ移動する，左側のウィングと右側ウィングを連絡した棒またはその類似部材	Bars or like parts connecting a right wing with a left wing which move against each other when being closed	152
E05C  17/42	・・	内外のウィングを連絡するもの	connecting exterior and interior wings	349
E05C  17/44	・・	固定の平面と摩擦または同様の係合をするためにウィング上に保持される装置をもつもの，例．引き込み可能の足部材	with a device carried on the wing for frictional or like engagement with a fixed flat surface, e.g. retractable feet	1506
E05C  17/46	・・	ウィングまたはウィング上に取り付けられた部材が固定位置において可動の固定部材により係止されるもの；ウィング上の可動の固定部材が静止部材に係止するもの［４］	in which the wing or a member fixed thereon is engaged by a movable fastening member in a fixed position; in which a movable fastening member mounted on the wing engages a stationary member	1480
E05C  17/48	・・・	滑動する止め部材からなるもの	comprising a sliding securing member	620
E05C  17/50	・・・	単一の枢着された止め部材からなるもの	comprising a single pivoted securing member	751
E05C  17/52	・・・	止め金（スナップ），キャッチまたはその類似物からなるもの	comprising a snap, catch, or the like	787
E05C  17/54	・・	携帯可能の器具，例．楔（くさび）	Portable devices, e.g. wedges	1455
E05C  17/56	・	磁力または電磁力の吸引によるもの（電気または磁気手段による錠または固定具の操作Ｅ０５Ｂ４７／００）［２］	by magnetic or electromagnetic attraction(operation of locks or fasteners by electric or magnetic means <b>E05B47/00</b>)	2854
E05C  17/58	・	遠隔的に操作または制御されるもの	operated or controlled from a distance	165
E05C  17/60	・	滑動ウィングを開放状態に保持するもの［４］	holding sliding wings open	2310
E05C  17/62	・・	切り欠きを用いるもの［４］	using notches	694
E05C  17/64	・・	摩擦によるもの［４］	by friction	633
E05C  19/00		ウィングを係止するために特別に設計されたその他の装置（ボルト締めに付加的に用いられる着脱自在なすきま密閉具Ｅ０６Ｂ７／１８）［２］	Other devices specially designed for securing wings(movable draft sealings additionally used for bolting <b>E06B7/18</b>)	8655
E05C  19/02	・	自動キャッチ，すなわちウィングを押し引きすることにより解除されるもの（Ｅ０５Ｃ１９／０６が優先）	Automatic catches, i.e. released by pull or pressure on the wing(<b>E05C19/06</b> takes precedence)	3057
E05C  19/04	・・	ボールまたはローラキャッチ	Ball or roller catches	588
E05C  19/06	・	係止部材がばねで作られるかまたはばねで保持され，そしてばねの変形によってのみ動くもの，例．スナップ	in which the securing part is formed or carried by a spring and moves only by distortion of the spring, e.g. snaps	2865
E05C  19/08	・	掛け金；掛け金固定具；そこに用いるばねキャッチ	Hasps; Hasp fastenings; Spring catches therefor	1968
E05C  19/10	・	鈎式固定具；環状部材が固定された鈎状部材に係合する固定具	Hook fastenings; Fastenings in which a link engages a fixed hook-like member	2135
E05C  19/12	・・	枢着されたもの	pivotally mounted	1072
E05C  19/14	・・・	トグル作用をもつもの	with toggle action	1224
E05C  19/16	・	磁力または電磁力による吸引によりウィングを保持する装置	Devices holding the wing by magnetic or electromagnetic attraction	8091
E05C  19/18	・	特にウィング係止用に使用される携帯可能な装置（ハンドルの操作を防ぐものＥ０５Ｂ１３／００）	Portable devices specially adapted for securing wings(preventing operation of handles <b>E05B13/00</b>)	1690
E05C  21/00		メイングループＥ０５Ｃ１／００〜Ｅ０５Ｃ１９／００のいずれにも分類されないウィングの固定，係止または保持装置の配置またはその組み合わせ	Arrangement or combinations of wing fastening, securing, or holding devices, not covered by any single one of main groups <b>E05C1/00 to E05C19/00</b> 	2344
E05C  21/02	・	ウィングを閉鎖状態のみに保持するためのもの	for holding a wing closed only	1337
