A62C   2/00		火災の防止または封じ込め（Ａ６２Ｃ３／００が優先；火災のトラップＡ６２Ｃ４／００）［５］	Fire prevention or containment(<b>A62C3/00</b> takes precedence; flame traps <b>A62C4/00</b>)	2537
A62C   2/04	・	燃えやすい物質の除去または供給遮断［５］	Removing or cutting-off the supply of inflammable material	1871
A62C   2/06	・	物理的防火障壁［５］	Physical fire-barriers	6857
A62C   2/08	・・	水幕（ノズルＡ６２Ｃ３１／０２）［５］	Water curtains(nozzles <b>A62C31/02</b>)	1323
A62C   2/10	・・	防火幕［５］	Fire-proof curtains	2151
A62C   2/12	・・	回転支持部のあるダンパー［５］	Hinged dampers	1193
A62C   2/14	・・・	２つ以上のブレードを有するもの［５］	with two or more blades	322
A62C   2/16	・・・・	複数ベーンの巻き取り型または折り畳み型［５］	multi-vane roll or fold-up type	380
A62C   2/18	・・	滑動ダンパー［５］	Sliding dampers	488
A62C   2/20	・・・	開口平面に対し９０度の角度をもつもの［５］	at 90 degrees to the plane of the opening	80
A62C   2/22	・・	開口部の閉鎖前に障害物，例．レールまたは運搬機，の除去のための設備を有する防火ダンパー［５］	Fire-dampers with provision for the removal of an obstacle, e.g. rails or conveyors, before closing the opening	190
A62C   2/24	・・	操作または制御機構［５］	Operating or controlling mechanisms	3556
A62C   3/00		特定な対象または場所に特に適合した火災防止，封じ込めまたは消火（原子炉に関するものＧ２１Ｃ９／０４）［５］	Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places(for nuclear reactors <b>G21C9/04</b>)	9109
A62C   3/02	・	地域的大火に関するもの，例．山林火災，地下火災［５］	for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires	7741
A62C   3/04	・	塵芥に関するものまたはゆるく積まれた物に関するもの，例．サイロ中，煙突中におけるもの（火災トラップＡ６２Ｃ４／００）［５］	for dust or loosely-baled or loosely-piled materials, e.g. in silos, in chimneys(flame traps <b>A62C4/00</b>)	1272
A62C   3/06	・	非常に燃えやすい物質に関するもの，例．軽金属，石油製品［５］	of highly inflammable material, e.g. light metals, petroleum products	4162
A62C   3/07	・	車輌に関するもの，例．陸上車両［５］	in vehicles, e.g. in road vehicles	7549
A62C   3/08	・・	航空機に関するもの［５］	in aircraft	1163
A62C   3/10	・・	船舶に関するもの［５］	in ships	1791
A62C   3/16	・	電気設備に関するもの，例．ケーブル設置路［５］	in electrical installations, e.g. cableways	29833
A62C   4/00		炎や爆発波を通過せず，ガスを通過させる炎トラップ［２］	Flame traps allowing passage of gas but not of flame or explosion wave	1272
A62C   4/02	・	ガスパイプ中に用いるもの（安全弁Ｆ１６Ｋ１７／００）［２］	in gas-pipes(safety valves <b>F16K17/00</b>)	1934
A62C   4/04	・	煙道あるいは煙突中に用いるもの［２］	in flues or chimneys	275
A62C   5/00		使用前即時に消火物質を調製するもの（ノズルＡ６２Ｃ３１／０２）［５］	Making of fire-extinguishing materials immediately before use(nozzles <b>A62C31/02</b>)	2833
A62C   5/02	・	泡沫をつくりだすもの［５］	of foam	3379
A62C   5/027	・・	重い泡沫［５］	Heavy foam	24
A62C   5/033	・	ゲルをつくりだすもの［５］	of gel	208
A62C   8/00		消火活動のために特に適合した道具または付属品，例．道具箱［５］	Hand tools or accessories specially adapted for fire-fighting, e.g. tool boxes	3342
A62C   8/02	・	バケツまたは桶［５］	Buckets or pails	228
A62C   8/04	・	火かきまたは火たたき［５］	Rakes or beaters	223
A62C   8/06	・	消火布［５］	Fire-blankets	1144
A62C   8/08	・	消火楯［５］	Shields	181
A62C  11/00		手動ポンプを有する携帯用消火器［５］	Portable extinguishers with manually-operated pumps	678
A62C  13/00		常に加圧されたまたは使用前即時に加圧される携帯用消火器（Ａ６２Ｃ１１／００が優先）［５］	Portable extinguishers which are permanently pressurised or pressurised immediately before use(<b>A62C11/00</b> takes precedence)	4059
A62C  13/02	・	化学的に発生した高圧ガスを有するもの	with pressure gas produced by chemicals	169
A62C  13/04	・・	酸の容器を別個に有するもの	with separate acid container	48
A62C  13/06	・・・	閉鎖装置のない酸の容器を有するもの	with acid container without closure device	6
A62C  13/08	・・・	閉鎖装置のある酸の容器を有するもの	with acid container with closure device	13
A62C  13/10	・・・・	ゆるんだ蓋の閉鎖装置を有するもの（密封効果のない液体容器にゆるく係合する蓋やカバー一般Ｂ６５Ｄ５１／０２）	with loose-lid closure device(loosely-engaging lids or covers for containers for liquids without means for effecting sealing of container in general <b>B65D51/02</b>)	15
A62C  13/12	・・・・	弁の閉鎖装置を有するもの	with valve closure device	44
A62C  13/14	・・・	ピン，ねじピンまたは類似の装置によって破壊される外皮のある酸容器を有するもの	with acid container the shell of which is ruptured by pin, screw-pin, or similar device	94
A62C  13/16	・・・	使用のときに落下させることによって破壊される可動式の酸容器を有するもの	with movable acid container ruptured by falling when operated	11
A62C  13/18	・・・	打撃錘によって壊れる酸容器を有するもの，例．落下錘によるもの	with acid container ruptured by a striking weight, e.g. by a falling weight	8
A62C  13/20	・・	１個の筒に化学物質を有するもの，例．薬包	with the chemicals in a single case, e.g. in a cartridge	88
A62C  13/22	・・	高圧ガスを発生する発火物質を有するもの	with incendiary substances producing pressure gas	431
A62C  13/62	・	単一の蓄圧容器を有するもの［５］	with a single permanently pressurised container	1154
A62C  13/64	・・	消火剤が弁により放出されるもの［５］	the extinguishing material being released by means of a valve	1315
A62C  13/66	・	消火剤を有し，かつ加圧ガスが別の容器に貯蔵されているもの［５］	with extinguishing material and pressure gas being stored in separate containers	684
A62C  13/68	・・	消火剤を放出する手段に特徴があるもの［５］	characterised by means for releasing the extinguishing material	346
A62C  13/70	・・	加圧ガスを放出する手段に特徴があるもの［５］	characterised by means for releasing the pressure gas	305
A62C  13/72	・・	両方の容器に事実上同時に作用する解放手段に特徴があるもの［５］	characterised by releasing means operating essentially simultaneously on both containers	113
A62C  13/74	・・・	加圧ガス容器が穿孔されるかまたは破壊されるもの［５］	the pressure gas container being pierced or broken	234
A62C  13/76	・	細部または付属具［５］	Details or accessories	5931
A62C  13/78	・・	吊下げまたは支持装置［５］	Suspending or supporting devices	4986
A62C  15/00		背のう形消火器（背のう，運送用の枠組，体で持運ぶパックの枠組Ａ４５Ｆ３／００）	Extinguishers essentially of the knapsack type(knapsacks, carrying-frames, pack-frames carried on the body <b>A45F3/00</b>)	738
A62C  17/00		ピストルまたはライフル形手動消火器	Hand fire-extinguishers essentially in the form of pistols or rifles	479
A62C  19/00		消火剤が破裂によって放散される手動消火器；火中に投入される破裂容器	Hand fire-extinguishers in which the extinguishing substance is expelled by an explosion; Exploding containers thrown into the fire	2946
A62C  25/00		動力駆動のポンプを有する携帯用消火器［５］	Portable extinguishers with power-driven pumps	709
A62C  27/00		消防車（乗物の観点，クラスＢ６０からＢ６２の適切なサブクラスを参照）	Fire-fighting land vehicles(vehicle aspects, see the appropriate subclasses of classes <b>B60 to B62</b> )	13130
A62C  29/00		消防艇または類似の浮揚構造物（造船または航海の観点、クラスＢ６３の適切なサブクラスを参照）［５］	Fire-fighting vessels or like floating structures(shipbuilding or navigation aspects, <u>see</u> the appropriate subclasses of class <b>B63</b>)	234
A62C  31/00		消火剤の放出（ポンプＦ０４；ホースＦ１６Ｌ）	Delivery of fire-extinguishing material(pumps <b>F04</b>; hoses <b>F16L</b>)	23692
A62C  31/02	・	消火に特に適合したノズル［５］	Nozzles specially adapted for fire-extinguishing	14164
A62C  31/03	・・	調整可能なもの，例．噴霧から噴流へまたはその逆［５］	adjustable, e.g. from spray to jet or <u>vice-versa</u>	6622
A62C  31/05	・・	２つ以上の排出口を有するもの［５］	with two or more outlets	4454
A62C  31/07	・・・	種々の消火剤につかえるもの［５］	for different media	391
A62C  31/12	・・	泡または霧状泡を放出するためのもの	for delivering foam or atomized foam	2865
A62C  31/22	・・	壁，堆積物または類似のものを貫通するために特別に用いられるもの	specially adapted for piercing walls, heaped materials, or the like	542
A62C  31/24	・・	回転ヘッドの有無にかかわらず，はしご，棒，塔またはその他の構造物にとりつけられるもの	attached to ladders, poles, towers, or other structures with or without rotary heads	1683
A62C  31/28	・	放出装置用の付属品，例．支柱	Accessories for delivery devices, e.g. supports	20730
A62C  33/00		ホース付属品［５］	Hose accessories	2554
A62C  33/02	・	ホースの洗浄または乾燥用装置（乾燥棚Ｆ２６Ｂ）	Apparatus for cleaning or drying hoses(drying shelves <b>F26B</b>)	1296
A62C  33/04	・	消火ホース用支持または締め金	Supports or clamps for fire hoses	3751
A62C  33/06	・	ホースまたは管のブリッジ	Hose or pipe bridges	1077
A62C  35/00		定置設備（Ａ６２Ｃ３１／００，Ａ６２Ｃ３３／００，Ａ６２Ｃ３７／００が優先，水膜を作るためのものＡ６２Ｃ２／０８）	Permanently-installed equipment(<b>A62C31/00</b>, <b>A62C33/00</b>, <b>A62C37/00</b> take precedence; for forming water curtains <b>A62C2/08</b>)	2441
A62C  35/02	・	消火剤を放出するための容器を有するもの	with containers for delivering the extinguishing substance(for forming water curtains <b>A62C2/08</b>)	4113
A62C  35/04	・・	動揺または傾斜できる容器	Swingable or tiltable containers	63
A62C  35/06	・・	落下によって破壊または開口する容器［５］	Containers destroyed or opened by falling	121
A62C  35/08	・・	爆薬によって破壊または開口する容器［５］	Containers destroyed or opened by bursting charge	628
A62C  35/10	・・	炎または熱によって破壊または開口する容器［５］	Containers destroyed or opened by flames or heat	2604
A62C  35/11	・・	危険区域から信号によって制御されるもの［５］	controlled by a signal from the danger zone	879
A62C  35/13	・・・	消火剤の供給が限定されているもの［５］	with a finite supply of extinguishing material	642
A62C  35/15	・・・	自動的に消火剤の供給を補充する機構を有するもの［５］	with a system for topping-up the supply of extinguishing material automatically	248
A62C  35/20	・	消火栓，例．壁ホース，壁型ユニット，差込みキャビネット（街路における消火栓Ｅ０３Ｂ９／０２）［５］	Hydrants, e.g. wall-hoses, wall units, plug-in cabinets(hydrants in streets <b>E03B9/02</b>)	7036
A62C  35/58	・	配管システム［５］	Pipe-line systems	2701
A62C  35/60	・・	湿式，すなわち使用しないときでも消火剤を収容するもの［５］	wet, i.e. containing extinguishing material even when not in use	1741
A62C  35/62	・・	乾式，すなわち使用しないとき消火剤が空になるもの［５］	dry, i.e. empty of extinguishing material when not in use	777
A62C  35/64	・・	加圧されているもの［５］	pressurised	1234
A62C  35/66	・・・	加速装置［５］	Accelerators	109
A62C  35/68	・・	細部，例．パイプまたは弁システム（弁一般Ｆ１６Ｋ）［５］	Details, e.g. of pipes or valve systems(valves in general <b>F16K</b>)	7337
A62C  37/00		消防設備の制御（感熱装置Ｇ０１Ｋ）［５］	Control of fire-fighting equipment(heat-sensitive devices <b>G01K</b>)	14943
A62C  37/08	・	センサーを含む排出装置からなるもの，またはそれ自体がセンサーであるもの，すなわち自己完結型スプリンクラー［５］	comprising an outlet device containing a sensor, or itself being the sensor, i.e. self-contained sprinklers	2307
A62C  37/09	・・	伸縮自在または調整可能なもの［５］	telescopic or adjustable	377
A62C  37/10	・・	係止解除手段，例．電気的に解除されるもの［５］	Releasing means, e.g. electrically released	1434
A62C  37/11	・・・	感熱型［５］	heat-sensitive	3261
A62C  37/12	・・・・	ヒュージブルリンクを有するもの［５］	with fusible links	1473
A62C  37/14	・・・・	こわれやすい容器を有するもの［５］	with frangible vessels	2094
A62C  37/16	・・・・	熱膨脹リンクを有するもの［５］	with thermally-expansible links	277
A62C  37/20	・・	使用後の復帰；そのための道具［５］	Resetting after use; Tools therefor	311
A62C  37/21	・・・	自動的［５］	automatic	132
A62C  37/36	・	作動信号が排出装置と分離したセンサーによって発生させられるもの［５］	an actuating signal being generated by a sensor separate from an outlet device	4846
A62C  37/38	・・	センサーとアクチュエータの両方によるもの，例．弁，で危険区域にあるもの［５］	by both sensor and actuator, e.g. valve, being in the danger zone	4163
A62C  37/40	・・・	センサーとアクチュエータとの間に電気的結合を有するもの［５］	with electric connection between sensor and actuator	8711
A62C  37/42	・・・	センサーとアクチェエータとの間に機械的結合，例．ロッド，レバー，を有するもの［５］	with mechanical connection between sensor and actuator, e.g. rods, levers	1059
A62C  37/44	・・	センサーのみが危険区域にあるもの［５］	only the sensor being in the danger zone	387
A62C  37/46	・・	アクチュエータの構造［５］	Construction of the actuator	712
A62C  37/48	・・・	感熱型イニシエイター［５］	Thermally sensitive initiators	527
A62C  37/50	・	設備の準備状態を判定するための試験または表示装置［５］	Testing or indicating devices for determining the state of readiness of the equipment	7617
A62C  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［２０１０．０１］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	7381
