E01C1/00	道路の設計またはレイアウト，例．騒音軽減のための，ガス吸収のための（競技場の設計またはレイアウトＡ６３Ｃ１９／００；飛行場の設計またはレイアウトＢ６４Ｆ　｛ヘリコプタの着陸台用Ｅ０１Ｆ３／００｝）
E01C1/002	｛道路の設計またはレイアウト，例．街路系統，断面形状（Ｅ０１Ｃ１／００５，Ｅ０１Ｃ１／００７が優先；　人道，歩道，犬走（バーム），硬路肩，自転車道Ｅ０１Ｃ１５／００）；　騒音を軽減する設計，　例．沈設した道路（建物によって生じる騒音の伝播の低減用Ｅ０１Ｃ３／０６；吸収性表面材の配設については各表面材のグループ参照；他の空気伝播による道路騒音の吸収用または反射用の装置，例．障壁Ｅ０１Ｆ８／００）｝
E01C1/005	｛排気ガスの除去または無毒化用に道路に常設される手段（集中吸気システムを用いて排気ガスを収集するもの，例．ワークショップまたはトンネル内においてＢ０８Ｂ１５／００２）｝
E01C1/007	｛運転者に減速または注意を喚起する設計または補助構造，例．ねじれた車道；高速通行または不在通行を阻止する装置（減速させるまたは拘束する表面材Ｅ０１Ｃ９／００７；減速または必要な警告を強化するための路面構造または路面装置，例．速度制御用路峰Ｅ０１Ｆ９／０４７）｝
E01C1/02	道路の平面交さ，分岐または相互連絡　｛（安全地帯の建設Ｅ０１Ｆ１／００）｝
E01C1/04	立体交さ；高さが異なる道路間の相互連絡
E01C3/00	舗装用基礎（運動場または競技場に特に適合するものＥ０１Ｃ１３／０２；基礎一般Ｅ０２Ｄ）
E01C3/003	｛使われる材料または組成に特徴があるもの，例．廃棄物またはリサイクル材料を用いたもの（Ｅ０１Ｃ３／００６，　Ｅ０１Ｃ３／０４およびＥ０１Ｃ３／０６が優先）｝
E01C3/006	｛既製の単位部材で造られたもの（Ｅ０１Ｃ３／０６が優先）｝
E01C3/02	ビチューメン舗装用コンクリート基礎
E01C3/04	土じょう安定化により造られる基礎　｛（道路建設のための土壌の安定化一般Ｅ０１Ｃ７／３６）｝
E01C3/06	水分，霜または振動による破壊的影響から基礎を保護するための方法または装置　｛（加熱装置Ｅ０１Ｃ１１／２６；道路の補助基層の排水Ｅ０１Ｆ５／００）｝
E01C5/00	既製の単位部材により造られる舗装（運動場または競技場に特に適合するものＥ０１Ｃ１３／０４，人道，歩道または自転車道に特に適合するものＥ０１Ｃ１５／００；人造石の製造Ｃ０４Ｂ；建築用石材Ｅ０４Ｃ；床Ｅ０４Ｆ）
E01C5/001	｛既製の支持構造上または既製の基礎部材上にあるもので，類似の部材による層からなる被覆は除く｝
E01C5/003	｛路盤または継ぎ目に用いられる材料または組成に特徴があるもの；その敷設方法に特徴があるもの｝
E01C5/005	｛既製単位部材を接続する連結器またはスペーサ部材（Ｅ０１Ｃ５／１０が優先）｝
E01C5/006	｛個々のスペーサ部材｝
E01C5/008	｛植物の茎で造られたもの，例．わら製，かや製（木製のものＥ０１Ｃ５／１４）；布製（ビチューメン布製ウェブＥ０１Ｃ５／１２；リノレウム製Ｅ０１Ｃ５／２０）｝
E01C5/02	自然石，例．敷き石，で造られるもの　｛（結合材への挿入物として，または結合材に結束されて強力な結合力を発揮するものＥ０１Ｃ５／２２）｝
E01C5/04	煉瓦で造られるもの　｛（アスファルトレンガのものＥ０１Ｃ５／１２）｝
E01C5/06	セメントまたは類似の結合材による単位部材で造られるもの
E01C5/065	｛その構造または組成材料に特徴のあるもの，例．多様な構造のコンクリート層，特殊な添加物｝
E01C5/08	補強された単位部材で造られるもの　｛鋼製の枠を有するもの（金属製の上層または下地層を有するものＥ０１Ｃ５／２２）｝
E01C5/085	｛既製の支持構造上または既製の基礎部材上にあるもので，類似の部材による層からなる被覆は除く｝
E01C5/10	プレストレスト補強された単位部材で造られるもの；　｛補強されたまたは補強なしの単位部材で造られたプレストレス被覆（プレストレスコンクリート製被覆Ｅ０１Ｃ７／１６）｝
E01C5/105	｛既製の支持構造上または既製の基礎部材上にあるもので，類似の部材による層からなる被覆は除く｝
E01C5/12	ビチューメン結合材による単位部材で造られるもの　｛またはビチューメン材で造られるもの，例．アスファルトマット｝
E01C5/14	木製単位部材で造られるもの
E01C5/16	金属製単位部材で造られるもの　（｛他の材料からなる充てん材または接地板を有するものＥ０１Ｃ５／２２；仮設舗装用Ｅ０１Ｃ９／０８３；｝　鋼製格子　Ｅ０１Ｃ９／１０）
E01C5/18	ゴム製単位部材で造られるもの　｛（他の材料による単位部材からなりゴム製上層を有するものＥ０１Ｃ５／２２６）｝
E01C5/20	プラスチック製単位部材で造られるもの　｛例．ピリオドプラスチック，リノリウムを含むコンクリート｝（Ｅ０１Ｃ５／１８が優先；　｛合成繊維製の布からなるものＥ０１Ｃ５／００８｝）
E01C5/22	２つまたはそれ以上に属する材料の混合により構成された単位部材で造られるもの　｛Ｅ０１Ｃ５／００８｝，　Ｅ０１Ｃ５／０２〜Ｅ０１Ｃ５／２０　｛埋め込まれた補強材料を除く｝
E01C5/223	｛既製の支持体または既製の基礎単位部材上にあるもので，類似の部材による層からなる被覆は除く｝
E01C5/226	｛他の材料製の挿入物を有するまたは有しないゴム製上層を有するもの；ゴム製挿入物を有するもの｝
E01C7/00	現場施工に適合した舗装（運動場または競技場に特に適合するものＥ０１Ｃ１３／０６，人道，歩道または自転車道に特に適合するものＥ０１Ｃ１５／００）
E01C7/02	結合材を用いないで骨材で造られるもの
E01C7/04	砕石，砂利またはその類似材料で造られるもの
E01C7/06	現場で骨材を溶融，焼成またはガラス化して造られるもの
E01C7/08	骨材と結合材で造られるもの　｛（Ｅ０１Ｃ７／３６が優先）｝
E01C7/085	｛そのための骨材または充てん材；そのための着色反射または発光添加物（薄い表面層または表面仕上げ材Ｅ０１Ｃ７／３５）｝
E01C7/10	骨材とセメントまたはその類似の結合材で造られるもの（セメントまたはその類似の結合材，モルタルの組成物Ｃ０４Ｂ）
E01C7/12	モルタル仕上げの舗装
E01C7/14	コンクリート舗装　｛（場所打ちコンクリート製Ｅ０１Ｃ７／１２；場所打ちコンクリート製の小型単位部材Ｅ０１Ｃ９／００１；継ぎ目の配設または構築Ｅ０１Ｃ１１／０４；　補強材　Ｅ０１Ｃ１１／１８）｝
E01C7/142	｛混合物またはその組成要素，例．骨材（Ｅ０１Ｃ７／１４７，　Ｅ０１Ｃ７／３５５が優先；　異種の組成からなる異種の層Ｅ０１Ｃ７／１４）｝
E01C7/145	｛すべり被覆，下地層または中間層（絶縁下地層Ｅ０１Ｃ３／０６；異種材料による被覆間におけるすべり層Ｅ０１Ｃ７／３４）；絶縁性または分離性の中間層；水平中間面におけるせん断力の伝達，例．凸部によるもの，嵌込みによるもの（既存のコンクリート舗装上に新規のコンクリート含有層を固定することＥ０１Ｃ７／１４７）｝
E01C7/147	｛コンクリート舗装の補修，例．亀裂道路部分をだぼ（ドエル）によって接続すること，新規のコンクリート被覆を塗布すること（他の結合材を用いて薄い表面層を塗布することＥ０１Ｃ７／３５；舗装の補修一般Ｅ０１Ｃ１１／００５；工具による粗面化Ｅ０１Ｃ１１／２４）｝
E01C7/16	プレストレストコンクリート舗装　｛（既製のコンクリート単位部材からなるプレストレス被覆Ｅ０１Ｃ５／１０；プレストレス継ぎ目構造Ｅ０１Ｃ１１／０４；プレストレス補強材Ｅ０１Ｃ１１／２０）｝
E01C7/18	骨材とビチューメン結合材で造られるもの　｛（透過性被覆以外の表面処理用，または薄い表面層用Ｅ０１Ｃ７／３５３；　ビチューメン混合材Ｃ０８Ｌ９５／００）｝
E01C7/182	｛骨材または充てん材で，Ｅ０１Ｃ７／２６に属するもの以外（Ｅ０１Ｃ７／１８７，　Ｅ０１Ｃ７／３５３　が優先；　異種の骨材または充てん材　Ｅ０１Ｃ７／１８）｝
E01C7/185	｛絶縁，分離，または接続中間層，例．接着層；水平中間面におけるせん断力の伝達，例．凸部によるもの（Ｅ０１Ｃ７／１８７が優先；　材料の接着層Ｅ０１Ｃ７／３５）｝
E01C7/187	｛ビチューメン被覆の補修，例．現場での被覆材料の再生，新規のビチューメン仕上げ塗り（他の結合材を用いて薄い表面層を塗布することＥ０１Ｃ７／３５；舗装の補修一般　Ｅ０１Ｃ１１／００５）｝
E01C7/20	冷温状態で混合された結合材，例．天然アスファルト
E01C7/22	高温状態で混合された結合材，例．加熱されたビチューメン
E01C7/24	乳濁液または溶液体として混合された結合材（道路建造用の分散液または乳濁液の製造Ｃ０４Ｂ）
E01C7/26	その他の材料，例．セメント，ゴム，皮革，繊維，を混合したもの　｛（ビチューメン舗装用の繊維性補強材Ｅ０１Ｃ１１／１６５）｝
E01C7/262	｛繊維材料を用いるもの，例．アスベスト；動物性または植物性の混合材料を用いるもの，例．レザー，コルク（Ｅ０１Ｃ７／２６５が優先）｝
E01C7/265	｛ゴムまたは合成樹脂を用いるもの，例．ゴム骨材を用いるもの，合成樹脂結合材を用いるもの（薄い上塗り層または表面仕上げ材Ｅ０１Ｃ７／３５）｝
E01C7/267	｛硫黄を有するもの｝
E01C7/30	舗装材料と他の結合材，例．合成物質で造られるもの，　｛すなわち樹脂｝
E01C7/32	現場で種々の工程で造られるもの．．｛注．．．このグループは，薄い中間層または表面層を除いて，別種の結合材を用いた層からなる被覆に限定され，その除かれた中間層または表面層はグループＥ０１Ｃ７／３５に分類される｝
E01C7/325	｛異種の層間の接合，例．接着層による；中間層，例．水分蒸発用のもの，応力の拡散用のもの（すべり層Ｅ０１Ｃ７／３４）｝
E01C7/34	たがいに拘束されない層で造られるもの；　｛その分離手段，例．すべり層（コンクリート内，またはコンクリートの下においてＥ０１Ｃ７／１４５）｝
E01C7/35	表面の被覆または仕上げ；混合，浸透またはそれらの散布方法　｛（その装置Ｅ０１Ｃ１９／００；　モルタルマカダム舗装Ｅ０１Ｃ７／１２；　ビチューメン浸透性被覆Ｅ０１Ｃ７／１８）｝
E01C7/351	｛専用水硬性結合材を有するもの；専用水硬性結合材を有して表面被覆上または表面被覆内に塗布される骨材，充てん材，または他の添加剤｝
E01C7/353	｛専用ビチューメン結合材を有するもの；専用ビチューメン結合材を有して表面被覆上または表面被覆内に塗布される骨材，充てｎ材，または他の添加剤，例．粗面化用または清掃用｝
E01C7/355	｛結合材として専用ゴムを有するもの；結合材として専用ゴムを有して表面被覆上または表面被覆内に塗布される骨材，充てん材，または他の添加剤｝
E01C7/356	｛結合材として専用合成樹脂を有するもの；結合材として専用合成樹脂を有して表面被覆上または表面被覆内に塗布される骨材，充てん材，または他の添加剤｝
E01C7/358	｛グループ　Ｅ０１Ｃ７／３５１〜Ｅ０１Ｃ７／３５６に属する２つまたはそれ以上の結合材の組み合わせを有するもの｝
E01C7/36	土壌の安定化により造られるもの　｛（Ｅ０１Ｃ７／０６　が優先；　基礎Ｅ０１Ｃ３／０４；土壌の調整材料または土壌の安定化材料Ｃ０９Ｋ１７／００；　道路建設用土壌安定化装置　Ｅ０１Ｃ２１／００）｝
E01C9/00	特殊舗装（運動場または競技場に特に適合するものＥ０１Ｃ１３／００，人道，歩道または自転車道に特に適合するものＥ０１Ｃ１５／００）；道路または飛行場の特殊部分用舗装（舗装面発光体Ｅ０１Ｃ１７／００；マンホールまたは類似の蓋または枠Ｅ０２Ｄ２９／１４）
E01C9/001	｛現場施工の舗装部材；その永久型枠（取外し可能型枠Ｅ０１Ｃ１９／５０２；その造型機　Ｅ０１Ｃ１９／５０８）；　成形材料を多数の単位部材に分割する埋め込みまたは補強材（被覆材の結合を破壊しない補強桁Ｅ０１Ｃ１１／１６，　Ｅ０１Ｃ１１／１８５）｝
E01C9/002	｛被覆材であってその表面が既製の単体部材と現場施工の部品とからなるもの｝
E01C9/004	｛植生を可能にするのに特に適合する舗装（各スペーサ部材Ｅ０１Ｃ５／００６）｝
E01C9/005	｛道路の一部を形成する樹木の周囲の被覆（植物の保護一般Ａ０１Ｇ１３／００）｝
E01C9/007	｛車両を減速または拘束する表面材または路面装置，例．拘束層（減速を強制するための路面形状または路表面装置，例．速度制御ハンプ（隆起）Ｅ０１Ｆ９／０４７）；緊急避難道路，例．急な下り坂用，急カーブ用｝
E01C9/008	｛垂直離陸航空機用の舗装離陸領域（ヘリコプタの着陸台Ｅ０１Ｆ３／００）｝
E01C9/02	車輪軌道（車両を誘導するレール軌道Ｅ０１Ｂ２５／２８）
E01C9/04	鉄道の平面踏み切りにおける舗装
E01C9/06	市街鉄道のレールに隣接した舗装；　｛鉄道軌道を組み込んだ舗装｝
E01C9/08	仮舗装　（｛Ｅ０１Ｃ９／００８　が優先｝；　鋼製格子　Ｅ０１Ｃ９／１０）
E01C9/083	｛金属製のもの，例．板，網目｝
E01C9/086	｛コンクリート製，木製，ビチューメン製，ゴム製，または合成樹脂製のもの，またはそれらの組合せによるもの｝
E01C9/10	鋼製格子；　｛鋼以外の材料からなる格子（Ｅ０１Ｃ９／００１〜Ｅ０１Ｃ９／０２，　Ｅ０１Ｃ９／０６が優先；橋梁床用金属製格子Ｅ０１Ｄ１９／１２５｝；雨水ます格子Ｅ０３Ｆ５／０６）
E01C11/00	舗装の細部　｛（Ｅ０１Ｃ１／００５，Ｅ０１Ｃ５／００３，Ｅ０１Ｃ５／００５，Ｅ０１Ｃ７／１４５，Ｅ０１Ｃ７／１８５，Ｅ０１Ｃ７／３２５が優先）｝
E01C11/005	｛舗装の補修方法または補修材料（Ｅ０１Ｃ７／３５　が優先；　コンクリート被覆用Ｅ０１Ｃ７／１４７；　ビチューメン被覆用　Ｅ０１Ｃ７／１８７；補修工事用装置Ｅ０１Ｃ２３／０６；　橋梁床の補修Ｅ０１Ｄ２２／００）｝　
E01C11/02	継ぎ目の配列または構造　｛（既製の単位部材からなる舗装用Ｅ０１Ｃ５／００）｝；継ぎ目の造成方法　｛（それに用いる機械　Ｅ０１Ｃ２３／０２，Ｅ０１Ｃ２３／０９；取り外し可能な継ぎ目用型枠Ｅ０１Ｃ２３／０２１）｝；　継ぎ目の充てん（道路または飛行場の舗装に限定されない継ぎ目の密封Ｅ０４Ｂ１／６８）
E01C11/04	セメントコンクリート舗装用のもの　｛（Ｅ０１Ｃ９／００１が優先）｝
E01C11/045	｛プレストレス舗装に特に適合するもの｝
E01C11/06	継ぎ目の造成方法
E01C11/08	金属の充てん　｛（Ｅ０１Ｃ１１／０４５が優先）｝
E01C11/10	可塑性または弾性材料の充てん，　｛例．木製，樹脂製（Ｅ０１Ｃ１１／０４５が優先）｝
E01C11/103	｛現場でのみ調製される充てん材を充てんした継ぎ目；その材料｝
E01C11/106	｛既製の充てん材のみを充てんした継ぎ目；その充てん材｝
E01C11/12	金属と可塑性または弾性物質との充てん　｛（Ｅ０１Ｃ１１／０４５が優先）｝
E01C11/123	｛金属と現場調製の充てん材のみを充てんした継ぎ目｝
E01C11/126	｛金属と既製の充てん材のみを充てんした継ぎ目｝
E01C11/14	ダボ組立部材　｛継ぎ目領域の補強材の設計または構築（既製の単位部材の連結装置Ｅ０１Ｃ５／００５；特殊な充てん材と組合わされたものＥ０１Ｃ１１／０８〜　Ｅ０１Ｃ１１／１２；　取り外し可能な保持具Ｅ０１Ｃ２３／０４５）｝
E01C11/16	補強材　（｛層間の固定用部材としてＥ０１Ｃ７／１４５，Ｅ０１Ｃ７／１８５，Ｅ０１Ｃ７／３２５｝；建築物用一般Ｅ０４Ｃ）
E01C11/165	｛特にビチューメン，ゴム，またはプラスチックで結合された舗装用のもの（ビチューメン布製のウェブＥ０１Ｃ５／１２）｝
E01C11/18	セメントコンクリート舗装用のもの　｛（既製の補強された単位部材Ｅ０１Ｃ５／０８）｝
E01C11/185	｛表面まで延びる補強材，例．滑り止め格子（コンクリートを多数の単位部材に分割するためのものＥ０１Ｃ９／００１）｝
E01C11/20	プレストレストコンクリート舗装用のもの　｛（既製のコンクリート単位部材からなるもの，類似のプレストレス単位部材Ｅ０１Ｃ５／１０）｝
E01C11/22	街きょ；　｛街路，一般道路，類似の交通領域の路面の排水（競技場用Ｅ０１Ｃ１３／００）｝；縁石　｛または類似の縁取り部材（競技場用Ｅ０１Ｃ１３／００）｝
E01C11/221	｛縁石または類似の縁取り部材，例．埋込み縁石，路肩保持手段（交通の誘導または警告用，　またはディスプレイ用に特に適合するものＥ０１Ｆ９／０５３）；　継ぎ目部材，特に縁石用の接続手段または荷重伝達手段｝
E01C11/222	｛隆起縁石，例．　歩道用（Ｅ０１Ｃ１１／２２３，　Ｅ０１Ｆ９／０５３３，　Ｅ０１Ｆ９／０５３６が優先；　一体型の縁石付き既製歩道舗装Ｅ０１Ｃ１５／００；　特に安全地帯用のものＥ０１Ｆ１／００）；　上昇または下降を容易にする一体型または携帯可能手段｝　
E01C11/223	｛縁石兼街きょの一体構造；排水用開口溝または管路付きの縁石，例．出口または出口付きのもの，一体型の街きょ付きまたは縁石状に形成された溝付きのもの（街きょ，地下の溝自体Ｅ０１Ｃ１１／２２７；縁石と共に用いられる雨水ます，雨水ます格子Ｅ０３Ｆ５／０４，　Ｅ０３Ｆ５／０６）；住居用ケーブルまたは管に適合する縁石，または管路形成用の縁石｝
E01C11/224	｛街路面の排水（道路の補助基層の排水，溝によるものＥ０１Ｆ５／００，　下水によるものＥ０３Ｆ；橋の排水装置Ｅ０１Ｄ１９／０８６）｝
E01C11/225	｛表面材を貫通する排水に特に適合する舗装，例．穿孔されたもの，多孔性のもの；排水処理用の通路を構成する既製の舗装部材，またはこれを構築するに適合する既製の舗装部材（Ｅ０１Ｃ９／００４，　Ｅ０１Ｃ９／００８，　Ｅ０１Ｃ９／０８，　Ｅ０１Ｃ９／１０，　Ｅ０１Ｃ１１／２２８，　Ｅ０１Ｃ１３／００が優先）｝　
E01C11/226	｛一体的舗装｝　
E01C11/227	｛街きょ；溝（Ｅ０１Ｃ１１／２２３が優先；　常設された噴射装置Ｅ０１Ｈ３／０４）；歩道に設置された屋根用排水管路｝
E01C11/228	｛多孔性舗装用の街きょ｝
E01C11/229	｛浅い街きょ，すなわち小さな窪みを形成する街きょ｝
E01C11/24	すべり防止または天候の影響からの防護方法または装置　｛（基礎と関連して採用されるますＥ０１Ｃ３／０６；滑り止め用埋め込みを有する舗装部材Ｅ０１Ｃ５／２２；耐摩耗性骨材Ｅ０１Ｃ７／０８５，　Ｅ０１Ｃ７／１４２，　Ｅ０１Ｃ７／１８２；表面層に特に適合するものＥ０１Ｃ７／３５；表面まで延びる補強材Ｅ０１Ｃ１１／１６，　Ｅ０１Ｃ１１／１８，　Ｅ０１Ｃ１１／１８５；　排水装置Ｅ０１Ｃ１１／２２；ウィンドスクリーンＥ０１Ｆ７／０２；防雪柵Ｅ０１Ｆ７／０２；　霧取り用Ｅ０１Ｈ１３／００）｝
E01C11/245	｛凍結防止用，または凍結溶解用．例．舗装材料に添加する特殊添加剤，弾性塗膜（Ｅ０１Ｃ１１／２６　が優先；　組込み式砂まき装置または散水装置Ｅ０１Ｈ１０／００）｝
E01C11/26	常設された加熱または送風装置　｛（特に霧取り用Ｅ０１Ｈ；撤去された雪を融かす組込み式溶雪装置Ｅ０１Ｈ５／１０２）；その設置｝
E01C11/265	｛埋込み式電気加熱装置（床用Ｆ２４Ｄ１３／００）；その設置｝
E01C13/00	運動場または競技場用に特に適合する舗装または基礎　｛競技場の排水，注水，または加熱｝（一般的レイアウトＡ６３Ｃ１９／００）
E01C13/003	｛ローラスケート，スケートボードまたはその類似のもの用のリンク，トラックの建設またはその表面材（ローラスケートリンクのレイアウトＡ６３Ｃ１９／１０）｝
E01C2013/006	多目的スタジアムのための輸送可能な競技用表面
E01C13/02	基礎，例．排水または加熱装置を有するもの　｛（Ｅ０１Ｃ１３／００３，　Ｅ０１Ｃ１３／０８３，　Ｅ０１Ｃ１３／１０が優先；土壌の排水Ｅ０２Ｂ１１／００）｝
E01C13/04	既製の単一部材で造られた舗装　（｛Ｅ０１Ｃ１３／００３，　Ｅ０１Ｃ１３／０６｝，　Ｅ０１Ｃ１３／０８，　Ｅ０１Ｃ１３／１０が優先）
E01C13/045	｛既製の単一部材で造られた舗装で，ビチューメン，ゴム，またはプラスチックからなるものまたはこれらを含むもの｝
E01C13/06	現場施工の舗装　｛例．砂質地盤用，粘土質コート用Ｅ０１Ｃ１３／００３｝，　（Ｅ０１Ｃ１３／０８，　Ｅ０１Ｃ１３／１０が優先）
E01C13/065	｛ビチューメン，ゴム，またはプラスチックからなるまたはこれらを含む少なくとも１つの現場施工の層｝
E01C13/08	芝をまねた表面；　｛草の生えた競技場（スキー用草状の表面Ｅ０１Ｃ１３／１２）｝
E01C13/083	｛草の生えた競技場の建設；その排水，注水，または加熱装置｝
E01C2013/086	人工芝と天然芝との組み合わせ
E01C13/10	雪または氷上スポーツの屋外または屋内実施用人工表面
E01C13/102	｛凍結液体，半液体，または凍結ペースト状物からなるスケートリンクまたはそり走路の構造の土木工事関係，例．携帯可能な水溜め｝
E01C13/105	｛人工的に冷却したリンクまたは走路，例．冷却したリンクの床，またはリンクに変換可能な水泳プールまたはテニスコート｝
E01C13/107	｛アイススケートリンクまたはカーリング競技リンク，またはそり走路用の非凍結表面材；そのような表面材を有するリンクまたは走路｝
E01C13/12	雪上スポーツ用，　｛例．スキーまたはスキートウ用のトラック（機械的スキーコースＡ６３Ｃ１９／１０）｝
E01C15/00	人道，歩道または自転車道に特に適用する舗装
E01C17/00	舗装面発光体，すなわち表面部分を形成する半透明構造物（道路に目標をつけるために特に設計されたブロックＥ０１Ｆ９／０４）
E01C19/00	舗装用材料の調製または散布用，敷設された材料の作業用，または舗装の形成，固め，または仕上げ用の機械，工具または補助装置（表面安定化Ｅ０１Ｃ２１／００；舗装の修正または修復用に特に適合する装置Ｅ０１Ｃ２３／００）
E01C19/002	｛材料の調製または敷設用，および舗装の固めまたは仕上げ用装置｝
E01C19/004	｛所定の経路に沿って機械を誘導，制御する装置（グレーダまたはブルドーザ用Ｅ０２Ｆ３／８４１；他の土砂移送機械用Ｅ０２Ｆ９／２０Ｈ(ＥＣＬＡ)）｝
E01C19/006	｛レーザーまたは超音波によるもの｝
E01C19/008	｛道路に沿って配設された基準線によるもの，例．フィーラ部材と協働するワイヤ（Ｅ０１Ｃ１９／００６　が優先）｝
E01C19/02	材料調整用のもの　｛（Ｅ０１Ｃ１９／００２，　Ｅ０１Ｃ１９／４５，　Ｅ０１Ｃ１９／４６，　Ｅ０１Ｃ２１／００，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５が優先；水硬性セメントコンクリートの製造一般Ｂ２８Ｃ５／００〜Ｂ２８Ｃ９／００）｝
E01C19/025	｛水硬性セメント仕上げの混合物で，その中の少なくとも１つの成分が表面にそれ以前に溶着している混合物の調製用，例．コンクリートの現場打ち｝
E01C19/05	破砕，微粉砕または分解用の装置　（｛破壊を含む調製および設置１９／４６Ｃ｝；一般Ｂ０２Ｃ）；骨材の篩（ふるい）分け，洗浄，｛乾燥｝または加熱装置　[Ｎ:特にそれに適合する集塵装置]
E01C19/08	アスファルト，ビチューメン，タール，またはその類似物を運搬および｛加熱または｝溶融する装置（タール，アスファルトまたは類似物用の静置した溶融ボイラ一般Ｃ１０Ｃ３／１２）
E01C19/10	骨材または充てん剤を非水硬性結合材，例．ビチューメン，樹脂，と予備混合または予備被覆するための装置または工場設備，　｛すなわち浸透または表面仕上げ以外による混合物または塗装骨材の製造｝；配設以前の非水硬性混合物の予備混合用，または廃品回収された非水硬性調合物の再生用装置　｛（Ｅ０１Ｃ１９／０８，　Ｅ０１Ｃ１９／２１，　Ｅ０１Ｃ２１／００，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５が優先）｝
E01C19/1004	｛ビチューメン混合物，例．廃品回収された舗装，使用不可となった新規の補修用混合物，の再生または再処理；回収したビチューメン混合物のリサイクル；工場内でのそのリサイクル用の装置（Ｅ０１Ｃ１９／１０３６が優先）｝
E01C19/1009	｛ミキサーのタイプまたは構成が無関係である工場設備（Ｅ０１Ｃ１９／１００４が優先）｝
E01C19/1013	｛混合装置の操作様式または構成に特徴のある工場設備；混合装置（Ｅ０１Ｃ１９／１００４，　Ｅ０１Ｃ１９／１０５４が優先）｝
E01C19/1018	｛結合材浴内で浸漬により固体成分を塗布すること｝
E01C19/1022	｛固体成分を結合材のシャワーまたは雲状物を通過させて塗布すること（Ｅ０１Ｃ１９／２１，　Ｅ０１Ｃ１９／４８１３が優先）｝
E01C19/1027	｛回転する受枠内で混合すること｝
E01C19/1031	｛連続的に排出される混合物（Ｅ０１Ｃ１９／１０３６が優先）｝
E01C19/1036	｛工場内リサイクル用または再処理用，例．廃品回収された材料の添加を受け入れて再処理するのに適合するもの，冷却されたバッチを再加熱し再混合するのに適合するもの｝
E01C19/104	｛非回転混合用筐体内，例．攪拌器，において可動部材によって混合すること（Ｅ０１Ｃ１９／０８が優先）｝
E01C19/1045	｛連続的に排出される混合物｝
E01C19/105	｛Ｅ０１Ｃ１９／１０３６を除くＥ０１Ｃ１９／１０１８からＥ０１Ｃ１９／１０４に属する方法の組合せによる混合または塗布｝
E01C19/1054	｛固体成分の少なくとも一部が貫入または表面仕上げを除いて，それ以前に表面に溶着している混合物の調製，例．現場での混合，散布または配列した骨材の除去を含む混合（そのようなビチューメン混合物の調製および敷設Ｅ０１Ｃ１９／４６３；現場または路上でのリサイクルＥ０１Ｃ２３／０６５）｝
E01C19/1059	｛操作の制御；成分の供給または配分専用の装置｝
E01C19/1063	｛操作の制御（Ｅ０１Ｃ１９／１０６８が優先）｝
E01C19/1068	｛成分の供給または配分｝
E01C19/1072	｛固体成分｝
E01C19/1077	｛液体成分｝
E01C2019/1081	他に分類されない細部
E01C2019/1086	同心ドラムを有する混合容器
E01C2019/109	逆流ドラムを有する混合容器，すなわち，材料の流れが空気流と反対なもの
E01C2019/1095	平行流ドラムを有する混合容器，すなわち，材料の流れが空気流と平行なもの
E01C19/12	粒状または液状物散布用　（｛Ｅ０１Ｃ１９／００２，　Ｅ０１Ｃ１９／４５，　Ｅ０１Ｃ１９／４６，　Ｅ０１Ｃ１９／４８，　Ｅ０１Ｃ２３／０３，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５｝，　Ｅ０１Ｃ２３／０７が優先；継ぎ目または溝の充てん用　Ｅ０１Ｃ２３／０２，　Ｅ０１Ｃ２３／０９）
E01C19/15	被覆されない石またはその類似材料の敷設，または同様のものを固めないで切りならしたりまたはしきならしたりするためのもの，例．舗装用の破砕された岩石の基層，砂のクッション　（｛Ｅ１０Ｃ１９／４６６｝，　Ｅ０１Ｃ１９／５２が優先；　散布Ｅ０１Ｃ１９／２０；　｛敷設と転圧Ｅ０１Ｃ１９／４８２｝）
E01C19/16	液状物質，例．ビチューメンスラリー，の塗布または散布　（｛Ｅ０１Ｃ１９／１０５４，　Ｅ０１Ｃ１９／２１，｝　Ｅ０１Ｃ１９／４５，　｛Ｅ０１Ｃ１９／４８１３，　Ｅ０１Ｃ２１／００，｝　Ｅ０１Ｃ２３／０２，　Ｅ０１Ｃ２３／０３，Ｅ０１Ｃ２３／０６５，Ｅ０１Ｃ２３／０９６，Ｅ０１Ｃ２３／０９７３，Ｅ０１Ｃ２３／０９９３]，Ｅ０１Ｃ２３／１６が優先；[Ｎ:　噴霧装置の一部としての散布または平準化手段Ｅ０１Ｃ１９／１７８）]
E01C19/17	噴霧による適用　｛または投てきによる｝
E01C19/172	｛タンクへの加圧により排出する装置｝
E01C19/174	｛ポンプにより排出する装置｝
E01C19/176	｛噴霧または投てき部材；例．ノズル；その装置またはそれを支持する構造，例．噴霧バー｝
E01C19/178	｛塗布された材料を拡散または平準化する部材またはアタッチメント，例．ブラシ｝
E01C19/18	結合材，例．セメント，ビチューメン，と混合した舗装材料を固化または硬化させることなく散布する装置（Ｅ０１Ｃ１９／２０，｛Ｅ０１Ｃ１９／２１，Ｅ０１Ｃ１９／４６｝，Ｅ０１Ｃ１９／４７，｛Ｅ０１Ｃ１９／４８，Ｅ０１Ｃ２１／００，Ｅ０１Ｃ２３／０６５，Ｅ０１Ｃ２３／０７｝が優先；コンクリートまたは類似物のための運搬設備Ｂ６５Ｇ）
E01C19/182	｛溶着専用｝
E01C19/185	｛溶着された混合物の溶着と散布または切り均しの両方用（材料の敷設とその固化，または表面の仕上げＥ０１Ｃ１９／４８）｝
E01C19/187	｛溶着された混合物の散布または切り均し専用，例．散布ねじ，切り均し板｝
E01C19/20	粒状または粉状物質，例．砂，砂利，塩，乾燥した結合材，の散布装置，例．拡散装置　（｛Ｅ０１Ｃ１９／２１，　Ｅ０１Ｃ１９／４８１３，　Ｅ０１Ｃ１９／４８２，　Ｅ０１Ｃ２３／０９８，　Ｅ０１Ｃ２３／１６６が優先；｝℃料散布機Ａ０１Ｃ１５／００；　｛砂利添加用または材料解凍用の常設された装置Ｅ０１Ｈ１０／００５；冬季の道路を処理するのに特に適合する移動散布機Ｅ０１Ｈ１０／００７｝）
E01C19/2005	｛駆動による弛緩，排出，または散布を行わないもの（Ｅ０１Ｃ１９／２０５が優先）｝
E01C19/201	｛駆動による弛緩，排出，または散布用部品を有するもの，例．電動によるもの，路面車両から引き出された駆動（Ｅ０１Ｃ１９／２０５が優先）｝
E01C19/2015	｛往復運動，前後の揺動，振動のみによるもの，例．振動性攪拌器，揺動拡散シュート｝
E01C19/202	｛回転のみによるもの，例．排出または散布用ドラム｝
E01C19/2025	｛実質的に水平軸を有する投てき機，例．回転して材料を表面に投てきするドラムまたはブラシ｝
E01C19/203	｛実質的に垂直軸を有する遠心散布機｝
E01C19/2035	｛回転部分と往復運動，揺動，または振動部分との両方を有するもの｝
E01C19/204	｛投てき機または遠心散布機，例．揺動攪拌器を有するスピンナ散布機｝
E01C19/2045	｛無端ベルトまたは類似のコンベヤによる散布｝
E01C19/205	｛気体流により散布される材料｝
E01C2019/2055	他に分類されていないものの細部
E01C2019/206	手動式拡散装置
E01C2019/2065	実際に散布される材料の量の感知
E01C2019/207	散布手段の給送
E01C2019/2075	縦送りコンベヤーベルトをもつもの
E01C2019/208	縦オーガーをもつもの
E01C2019/2085	横送りコンベヤーベルトをもつもの
E01C2019/209	横オーガーをもつもの
E01C2019/2095	傾けることによるもの
E01C19/21	液状物質と粒状または粉状物質，例．ビチューメンと細砂，を拡散または拡散によることなく，同時ではあるが別々に適用するためのもの　｛（転圧を伴うものＥ０１Ｃ１９／４８１３）；　溝の充てん用および充てん材撒き用｝
E01C19/22	打ち込まれた未硬化物の固化または仕上げ用のもの　（｛Ｅ０１Ｃ１９／００２，　Ｅ０１Ｃ１９／４８，　Ｅ０１Ｃ２１／００｝　Ｅ０１Ｃ２３／０２　｛Ｅ０１Ｃ２３／０６５｝が優先；振動発生装置一般Ｂ０６Ｂ）
E01C19/23	そのためのローラ；土の締め固めにも使用できるローラ　（｛Ｅ０１Ｃ１９／４１，｝　Ｅ０１Ｃ１９／４３，　｛Ｅ０１Ｃ１９／５２，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５｝が優先；特に農業用に適合するものＡ０１Ｂ２９／００；庭用ローラＡ０１Ｇ１／１２；雪または氷の表面を形成または維持するものＥ０１Ｈ４／００；土壌の締め固め専用Ｅ０２Ｄ３／０２６）
E01C19/231	｛弾性変形可能部材および剛性転圧部材の両方を有するもの，例．選択的に操作可能または操作不能な鋼仕上げのローラを有する空気タイヤの締め固め機（限定された領域でのみ有効な補助的弾性変形可能転圧部材を有するものＥ０１Ｃ１９／２７；従来の空気タイヤトラクタまたは牽引装置を有する剛性ローラＥ０１Ｃ１９／２５，　Ｅ０１Ｃ１９／２６，　Ｅ０１Ｃ１９／２８｝
E01C19/233	｛加振されたまたは衝撃をかけられた剛性転圧部材（加振された弾性変形可能な転圧部材Ｅ０１Ｃ１９／２８７）｝
E01C19/235	｛基本的に直線以外の経路に沿って転圧するように設計された転圧装置，例．外転サイクロイド状のもの｝
E01C19/236	｛転圧部材の構造，例．表面の形状，無端トラックで形成された転圧面｝
E01C19/238	｛湿潤用，洗浄用または加熱用転圧部材，例．給油用，拭き取り用，掻き取り用｝
E01C19/24	手押しのもの（｛Ｅ０１Ｃ１９／２３５，｝　Ｅ０１Ｃ１９／２７〜Ｅ０１Ｃ１９／２９，　｛Ｅ０１Ｃ１９／４１｝が優先）
E01C19/25	動物または車両によって進むもの　（｛Ｅ０１Ｃ１９／２３５｝，　Ｅ０１Ｃ１９／２６〜　Ｅ０１Ｃ１９／２９が優先）
E01C19/255	｛転圧装置上に配置された車両によるもの；高速の道路移送を容易にする手段，例．格納式輸送車輪，を設けたもの｝
E01C19/26	自走または車両に取り付けたもの　（｛Ｅ０１Ｃ１９／２３１，　Ｅ０１Ｃ１９／２３５｝，　Ｅ０１Ｃ１９／２７〜Ｅ０１Ｃ１９／２９が優先）
E01C19/262	｛歩行式のもの，例．操作者用に安全装置が付いているもの｝
E01C19/264	｛ローラ以外の作業用アタッチメント，例．地ならし用，表面掘り起こし用，がついているもの（道路建設または土木工事用の機械に取付けられたローラＥ０１Ｃ１９／２６６）｝
E01C19/266	｛車両，道路建設用または土木工事用機械に取り付けられたもの，例．直ちに操作可能位置に移動する補助ローラ（Ｅ０１Ｃ１９／２６８，　Ｅ０１Ｃ１９／４８０６，　Ｅ０１Ｃ１９／４８８，　Ｅ０１Ｃ１９／５２，　Ｅ０１Ｃ２１／００，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５が優先）；　移動を容易にする手段を備えたもの；ローラ移送手段；車両をローラに変換する装置またはアタッチメント，例．車輪用の転圧スリーブ｝
E01C19/268	｛装置が乗り上がる平面に位置していない転圧面用に設計されたもの，例．段付き面用，表面材の斜面端部用（トレンチローラＥ０２Ｄ３／０３２；斜面ローラＥ０２Ｄ３／０３９）｝
E01C19/27	弾性的に変形可能な転圧部材，例．空気タイヤ，を有するもの　（｛Ｅ０１Ｃ１９／２３１が優先｝；　振動または衝撃をかけるものＥ０１Ｃ１９／２８）
E01C19/28	加振されたローラまたは衝撃を受けたローラ，例．つち打ち打撃　（｛Ｅ０１Ｃ１９／２３５，｝　Ｅ０１Ｃ１９／２９，　｛Ｅ０１Ｃ１９／４１｝　が優先；　[Ｎ:非振動性弾性変形可能な転圧部材　Ｅ０１Ｃ１９／２３３]）
E01C19/281	｛手動または車両によって進むもの，例．牽引されるもの（Ｅ０１Ｃ１９／２８５〜Ｅ０１Ｃ１９／２８８が優先）｝
E01C19/282	｛自走のもの，例．それ自体の牽引装置を有するもの（Ｅ０１Ｃ１９／２８５　ｔｏ　Ｅ０１Ｃ１９／２８８が優先）｝
E01C19/283	｛歩行式のもの，例．操作者用に安全装置が付いているもの｝
E01C19/285	｛ローラ以外の作業用アタッチメント，例．ブルドーザ刃，プレート振動機に変換可能なシュー，が付いているもの；車両，道路建設用，または土木工事用の機械に取り付けられたもの（Ｅ０１Ｃ１９／２９，　Ｅ０１Ｃ１９／４８０６，　Ｅ０１Ｃ１９／４８８，　Ｅ０１Ｃ１９／５２，　Ｅ０１Ｃ２１／００，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５が優先）；振動を与えられたローラまたは類似の付随ローラ　例．道路端の転圧用；移送を容易にする手段を備えるもの｝
E01C19/286	｛振動または衝撃を与える手段；その配置，搭載，または調製；転圧部材の構築または搭載，その部材への転送または駆動，例．ローラ内に搭載された振動機（Ｅ０１Ｃ１９／２８７およびＥ０１Ｃ１９／２８８が優先）｝
E01C19/287	｛振動式弾性変形可能なまたはエラストマ仕上げの転圧部材を有するもの，または衝撃を受けるそのような部材を有するもの，例．ローラの周りに無端エラストマベルトを廻らせた多段ローラ振動装置（非振動式，弾性変形可能な転圧部材と振動式剛性転圧部材の両方を有するものＥ０１Ｃ１９／２３３）｝
E01C19/288	｛締め固められる材料の特徴を監視するのに適合するもの，例．共鳴振動数を示すもの，測定値により締め固め度を測定するもの，ローラ上において検出可能なもの；ローラの操作をコントロールするために検出された価を用いるもの，例．そのような測定に応じて振動を自動的に調整するもの｝
E01C19/29	自己重量より少ない転圧を加えるために適用される転圧機，例．型レール上を移動するローラ仕上げ機　｛敷き均し，切り均し，または平準化手段と組合わされたもの；垂直面への制御された貫入または制御された移動経路を有する転圧部材，例．型レールによって制御されているもの，転圧面の望ましい形状を保証するガイドによるもの｝
E01C19/30	ローラ以外の突き固め機または振動機；　｛各舗装部材の突き固め装置（Ｅ０１Ｃ１９／４１，　Ｅ０１Ｃ１９／４３，　Ｅ０１Ｃ１９／４８３３，　Ｅ０１Ｃ１９／４８８，　Ｅ０１Ｃ１９／４８８６，　Ｅ０１Ｃ１９／５２，　Ｅ０１Ｃ２１／００｝，　Ｅ０１Ｃ２３／０２，　Ｅ０１Ｃ２３／０４が優先；振動式溶着装置Ｅ０１Ｃ１９／１２；タンピングローラまたは振動ローラ　Ｅ０１Ｃ１９／２８；可搬式衝撃工具Ｂ２５Ｄ；土壌の締め固めまたは突き固め　Ｅ０２Ｄ３／０４６）
E01C19/32	手持ち手動の突き棒またはたこつき
E01C19/34	動力駆動の突き棒またはたこつき，　｛例．敷石舗装の突き固め用空気式ハンマ衝撃性シュー；手動の突き固め機，例．手動で持ち上げられた落下する錘｝
E01C19/35	手持ちまたは手誘導工具（Ｅ０１Ｃ１９／３６〜Ｅ０１Ｃ１９／４０が優先）
E01C19/36	直接作動の爆発室を有するもの
E01C19/38	振動発生のための特別な手段を有するもの　｛例．振動板締め固め機，浸漬振動機（Ｅ０１Ｃ１９／４０，　Ｅ０１Ｃ１９／４１が優先）｝
E01C19/40	滑らかな舗装に仕上げるために適用されるもの，例．突き固めまたは振動仕上げ機．．．．｛注．．．．．Ｅ０１Ｃ１９／４０２に分類されるが，　重要である場合には　Ｅ０１Ｃ１９／４０５または　Ｅ０１Ｃ１９／４０７にも分類される｝
E01C19/402	｛手誘導による工具｝
E01C19/405	｛締め固めまたは平準化するための突き固めまたは振動手段によらない，敷き均し，水平化，または平準化手段を有するもの，例．以前に廃棄した材料を敷き均しするためのねじを有するもの，非振動性縦方向往復平準化梁を有するもの（Ｅ０１Ｃ１９／４０７が優先）｝
E01C19/407	｛材料中に部分的にまたは全体的に浸漬または貫入しその材料に影響を及ぼす部材または部品を有するもの，例．浸漬された振動機または振動部品，混錬突き固め機，かき板｝
E01C19/41	ローリング工具とランミング，タンピングまたは振動用工具とを共に有する装置
E01C19/42	新しく敷いた粗面舗装層を，ローリング，タンピング，または振動によることなく滑らかに仕上げするための機械（散布用のみのものＥ０１Ｃ１９／１２；　｛手動の平準化工具Ｅ０１Ｃ１９／４４｝）
E01C19/43	新しく敷いた粗面舗装層に粗目または模様をつけるための機械または装置，例．刻み目をつけるローラ
E01C19/44	ローラ，たこつきまたは振動機によらないで新しく敷いた粗面舗装層に所定の表面仕上げを与えるために特に適用される手動工具（Ｅ０１Ｃ１９／４３，　｛Ｅ０１Ｃ２３／０２｝が優先）
E01C19/45	混合液状結合材，例．乳化ビチューメン，溶融アスファルト，の調合または調合とともに道路に適用するための可搬式装置（適用のみに使用するものＥ０１Ｃ１９／１６）
E01C19/46	材料の調合および敷設用のもの　｛例．スラリーシール｝　（｛Ｅ０１Ｃ１９／００２，｝　Ｅ０１Ｃ１９／４５，　[Ｎ:　Ｅ０１Ｃ２１／００，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５]　が優先）
E01C19/463	｛少なくとも固体成分の一部が以前に表面に溶着されているビチューメン混合物，例．散布または列に並べた骨材の除去による｝
E01C19/466	｛固体材料，例．それを破砕するもの｝
E01C19/47	道路建造に特に適用される散布手段を結合した水硬セメントコンクリートミキサ　（｛Ｅ０１Ｃ１９／０２５が優先｝；　コンクリートミキサ自体Ｂ２８Ｃ）
E01C19/475	｛その散布手段，例．ブーム兼バケット装置｝
E01C19/48	材料の敷設およびそれらの固化，または表面仕上げのためのもの　｛例．縁石または街きょを現場で連続的操作で形成するスリップフォーム（Ｅ０１Ｃ１９／００２，　Ｅ０１Ｃ２３／０６５が優先；所定の経路に沿って機械を誘導または制御するための装置Ｅ０１Ｃ１９／００４）｝
E01C19/4806	｛固化または仕上げ専用のローラを有するもの（Ｅ０１Ｃ１９／４８８６が優先；他の固化または仕上げ手段と組合わされるものＥ０１Ｃ１９／４８８）｝
E01C19/4813	｛材料が同時に別々に塗布された結合材で粒状または粉状材料であるもの（そのような塗布自体Ｅ０１Ｃ１９／２１）｝
E01C19/482	｛材料が塗布されていない石または類似の粉状材料であるもの，例．砂（塗布されていない石または類似物の敷設自体Ｅ０１Ｃ１９／１５；　粒状または粉状材料の散布自体Ｅ０１Ｃ１９／２０）｝
E01C19/4826	｛材料が結合材と混合された骨材であるもの（散布自体Ｅ０１Ｃ１９／１８）｝
E01C19/4833	｛固化または仕上げのための突き固めまたは振動手段を有するもの，例．非振動性または非打撃性押圧手段または平準化手段を有するかまたは有しない浸漬された振動機　（Ｅ０１Ｃ１９／４８０６，　Ｅ０１Ｃ１９／４８８６が優先；ローラと組合わされたものＥ０１Ｃ１９／４８８）｝
E01C19/484	｛レールまたは類似のものに支承される装置，例．側型枠上をすべるもの，型枠レール，縁石または類似の軌道上を転がって進むもの｝
E01C19/4846	｛非振動性または非打撃性押圧手段または平準化手段を有するもの，例．浸漬された振動機によって処理される材料を押圧する，追従型平準化パン，平準化板；舗装に貫入してその材料に作用する補足部材，例．棒突き手段｝
E01C19/4853	｛軌道のない操作用に設計された装置，例．クローラに搭載され可搬式軌道装置を備えたもの｝
E01C19/486	｛非振動性または非打撃性押圧手段または平準化手段を有するもの；舗装に貫入してその材料に作用する補足部材｝
E01C19/4866	｛固化または仕上げのための専用非振動性または非打撃性押圧手段または平準化手段を有するもの（Ｅ０１Ｃ１９／４８８６　が優先；ローラと組合わされたものＥ０１Ｃ１９／４８８）｝
E01C19/4873	｛軌道のない操作用に設計された装置｝
E01C19/488	｛突き固め，振動，押圧，または平準化する固化手段または仕上げ手段と組合された固化用または仕上げ用ローラを有するもの（Ｅ０１Ｃ１９／４８８６が優先）｝
E01C19/4886	｛縁石，街きょ，犬走り，安全縁石，分離帯用防護柵，または類似の構造を現場で連続操作により形成するためのもの，例．移動式型枠により，または押出し加工により（縁石，街きょ，または類似の構造の撤去可能な型枠Ｅ０１Ｃ１９／５０６；現場での管路の構築Ｅ０２Ｄ２９／１０）｝
E01C19/4893	｛軌道のない操作用に設計された装置｝
E01C19/50	道路建造目的のための撤去可能な型枠またはせき板（Ｅ０１Ｃ２３／０２，Ｅ０１Ｃ２３／０４が優先；永久型枠Ｅ０１Ｃ３／００〜Ｅ０１Ｃ７／００，　｛Ｅ０１Ｃ９／００〜Ｅ０１Ｃ１７／００｝；　スリップフォームＥ０１Ｃ１９／４８）；個々の舗装要素，例．縁石，を現場で形成するための装置または設備
E01C19/502	｛撤去可能な型枠またはせき板，例．側型枠；そのための撤去可能な保持具または固定具，例．杭（各部材の形成用Ｅ０１Ｃ１９／５０８；　溝または類似の水路Ｅ０１Ｃ２３／０２１）｝
E01C19/504	｛所定の位置において補強材維持用または荷重転送用手段に適用されるものまたはその手段を備えるもの（補強材を位置決めするまたは荷重を転送する部材用の撤去可能な支持体一般Ｅ０１Ｃ２３／０４５）｝
E01C19/506	｛縁石用，街きょ用，または類似の構造物用，例．突起した部分，分離帯用防護柵｝
E01C19/508	｛現場で舗装部材を製造する装置または設備，例．新規に敷設されたスラブを切断することによって（そのための永久型枠Ｅ０１Ｃ９／００１；新規に敷設された舗装に刻印して石材状にすることＥ０１Ｃ１９／４３；敷石舗装を切断することＥ０１Ｃ２３／０９０６）｝
E01C19/52	個々にあらかじめ形成された表面要素，例．縁石，を敷設するための装置
E01C19/522	｛転圧または展開によって部材を敷設する装置，例．仮設舗装｝
E01C19/524	｛吸引装置を用いて｝
E01C19/526	｛手操作によって（Ｅ０１Ｃ１９／５２４　が優先）｝　
E01C19/528	｛車輪を用いて｝　
E01C21/00	道路建造または類似目的のための表面｛土壌｝安定用の装置または方法，例．その土地の骨材と結合材を混合するもの　（｛現場でまたは路上で土壌安定化を含むリサイクルを行うことＥ０１Ｃ２３／０６５｝；　既存の表面材の下の土壌安定化Ｅ０１Ｃ２３／１０；土壌調整材または土壌安定化材Ｃ０９Ｋ１７／００；　土壌固化一般　Ｅ０２Ｄ３／１２）
E01C21/02	土壌を現場で溶融したり，焼いて石灰化したりまたは焼成するためのもの　｛（熱手段による土壌の改良一般Ｅ０２Ｄ３／１１；基礎または舗装を加熱する装置Ｅ０１Ｃ２３／１４）｝
E01C23/00	道路または類似のものの表面の建造，修復，再生または掘り返し用の補助的装置または設備（廃物利用の非水硬性混合物の再生装置　｛廃品回収されたビチューメン混合物の工場内でのリサイクル用｝Ｅ０１Ｃ１９／１０）
E01C23/01	新しい表面層の形状を測定または点検するための装置または補助手段，例．型板，定規｛または基準線｝支持体（型レールＥ０１Ｃ１９／５０）；現存表面層の表面形状の測定，指示または記録用装置の適用，例．縦断面図表（Ｅ０１Ｃ２３／０７が優先；粗（あ）らさまたは不規則性の測定一般Ｇ０１Ｂ）
E01C23/02	未硬化の舗装における凹部またはその類似の溝の作成，処理または充てん用装置，例．継ぎ目または枠印をつけるためのもの（表面の模様付けＥ０１Ｃ１９／４３）；そのための取り外し可能型枠（取り外し不能型枠Ｅ０１Ｃ１１／０２）；未硬化舗装にそう入物または撤去可能そう入支持体をそう入するための装置（Ｅ０１Ｃ２３／０４が優先；取り外し撤去不能｛継ぎ目｝挿入物支持体Ｅ０１Ｃ１１／０２）
E01C23/021	｛凹部またはその類似の溝用の撤去可能な，例．再利用可能な，型枠（Ｅ０１Ｃ２３／０２８が優先；　溝形成装置の溝形成部材Ｅ０１Ｃ２３／０２５，　Ｅ０１Ｃ２３／０２６）；　それを舗装敷設以前に設置すること（敷設された舗装内にＥ０１Ｃ２３／０２６）｝
E01C23/023	｛撤去可能な継ぎ目支持体（Ｅ０１Ｃ２３／０４５　が優先）；舗装の敷設に先立って継ぎ目または類似の構造物，例．止水板，を設置すること（敷設された舗装内にＥ０１Ｃ２３／０２６　が優先）｝
E01C23/025	｛凹部またはその類似の溝を敷設された舗装内に構築または加工すること，例．溝端部を整えること（Ｅ０１Ｃ２３／０２６，　Ｅ０１Ｃ２３／０２８が優先）｝
E01C23/026	｛既製の挿入物を，敷設された舗装内の凹部またはその類似の溝に，凹部またはその類似の溝の同時構築または同時加工と共に，またはその作業なしに導入すること，例．溝をセミプラスチック材で充てんすること　（Ｅ０１Ｃ２３／０２８が優先）｝
E01C23/028	｛マーキングの位置決めまたは製造，例．刻み目を入れることによってマーキング材を表面に押し込むこと｝
E01C23/03	舗装の養生用装置；養生手段を適用するための装置；既製の下敷き，例．敷布，皮膜，を置くための装置，（補強要素Ｅ０１Ｃ２３／０４）；建設時または養生時における舗装の保護，例．天幕の使用（道路のさくＥ０１Ｆ１３／００）
E01C23/04	補強要素またはダボ棒を置くための｛挿入または位置決めするための｝装置｛継ぎ目を有するものまたは継ぎ目なしのもの（継ぎ目自体の設置または挿入Ｅ０１Ｃ２３／０２３，　Ｅ０１Ｃ２３／０２６）｝；補強用[Ｎ:または荷重転送用]部材の撤去可能な支持体（撤去不能な支持体　[Ｎ:　Ｅ０１Ｃ１１／０２]　Ｅ０１Ｃ１１／１６；補強材を支持するのに適合する側型枠Ｅ０１Ｃ１９／５０）；舗装内に基本的に水平な管路を構築するため，例．プレストレス補強材用，の装置，例．撤去可能な型枠，
E01C23/045	｛補強部材または荷重転送部材の位置決めのために撤去可能な，例．再利用可能な，支持体であって継ぎ目の保持以外に適用されるもの｝
E01C23/05	型枠の設置または撤去用装置
E01C23/06	完成された表面の作業用装置または設備（新しく敷設された舗装の作業Ｅ０１Ｃ１９／４２〜Ｅ０１Ｃ１９／４４，Ｅ０１Ｃ２３／０２；採鉱用ピックＥ２１Ｃ３５／１８）；破損した舗装表面の修復用｛または再生用｝装置；｛現場または路上でのリサイクル｝
E01C23/065	｛現場または路上でのリサイクル，すなわち新規材料の追加または廃品回収材料の除去を含むまたは含まない，現場でのまたは路上での舗装の熱間または冷間再処理；既存の舗装の少なくとも部分的な再処理を含む補修または表面補修（水硬性セメントコンクリートの現場での混合Ｅ０１Ｃ１９／０２５；工場内でのリサイクル用装置Ｅ０１Ｃ１９／１００４，　Ｅ０１Ｃ１９／１０３６）｝
E01C23/07	舗装の表面状態の測定と，測定された不規則性に比例した材料の適用とが結合されている装置（測定手段のみＥ０１Ｃ２３／０１，　｛Ｇ０１Ｂ｝）
E01C23/08	粗面化または模様現出用のもの；｛所定の深度までの表面｝突出部や表面に接着した物体，例．マーキングの除去用のもの　｛非舗装の道路，粘土性コート，または類似の表面を表面処理工具，例．土掻き機，平準化ブレード，によって維持するもの｝（表面に接着していない物体の除去Ｅ０１Ｈ１／００；々の粗面化または除去Ｅ０１Ｈ５／１２）
E01C23/081	｛機械処理を容易にする加熱処理を除く，熱処理または低温処理によって｝
E01C23/082	動力のない道具を用いるもの
E01C23/0825	｛回転式のもの，例．ギャングディスク｝
E01C23/085	動力駆動道具，例．振動具，を用いるもの
E01C23/0855	｛直線状に移動するもの，例．粗仕上げ機｝
E01C23/088	回転式道具，例．回転切削ドラム　｛（マーキング材料を入れる凹部の形成用Ｅ０１Ｃ２３／０９４６）｝
E01C23/0885	｛水平または急勾配の回転軸を有するもの｝
E01C23/09	切れ目，溝，または凹所の形成用，例．印しをつけるための継ぎ目または溝造り用，除去する部分の切り離すためのもの；切れ目，溝，凹所または裂け目の清掃，処理または充てん用のもの；舗装縁の手入れ用のもの
E01C23/0906	｛亀裂の形成を除く，切れ目，溝，凹部の形成，切開，清掃，乾燥，または過熱用，例．サンドブラストまたは空気ジェットによる清掃（Ｅ０１Ｃ２３／０９６，　Ｅ０１Ｃ２３／０９９３が優先，Ｅ０１Ｃ２３／０９４６を除いて）舗装端の仕上げ用｝
E01C23/0913	｛非駆動式工具，例．従動ルータブレードを用いるもの｝
E01C23/092	｛回転式工具，例．端部仕上げ用ディスク｝
E01C23/0926	｛動力駆動工具，例．振動性，打撃性切削具を用いるもの｝
E01C23/0933	｛回転式工具，例．丸鋸ジョイントカッタ｝
E01C23/094	｛垂直または傾斜軸を中心に，例．コアサンプリング用（Ｅ０１Ｃ２３／０９４６が優先）｝
E01C23/0946	｛特にマーキング材料またはマーカーを入れる凹部形成用，例．道路の溝切りカッタ，ボタン設定用のコアドリル（他の工具Ｅ０１Ｃ２３／０９９３）｝
E01C23/0953	｛熱作用によるもの，例．ホットジェットを用いた溶融，清掃，乾燥，または加熱による切削｝
E01C23/096	｛形成，開削，清掃，乾燥，または加熱用，および充てん用（Ｅ０１Ｃ２３／０９９３が優先）｝
E01C23/0966	｛粒状物質をその中に充てんまたは塗布する表面処理を含むまたは含まない，充てんまたは下塗り用，例．敷石舗装の継ぎ目の充てん用（Ｅ０１Ｃ２３／０９６，　Ｅ０１Ｃ２３／０９９３が優先）｝
E01C23/0973	｛流体または半流体物質，例．亀裂封止剤を用いたもの｝
E01C23/098	｛また，それに粒状物質を充てんまたは塗布する表面処理，例．平滑化，砂利敷き｝
E01C23/0986	｛既製の部材，例．連結細片を用いたもの｝
E01C23/0993	｛舗装に表面マーキングまたは標示を形成または設置するもの，例．縞をつけるための溝掘り用，縞状凹凸形成用，またはマーカー受容の凹部形成用（Ｅ０１Ｃ２３／０９４６が優先）｝
E01C23/10	沈下した舗装の持ち上げまたは平たん化用のもの；舗装下の空隙充てん用のもの；下部構造に物質を導入するためのもの（土じょうの安定化一般Ｅ０２Ｄ３／１２）
E01C23/12	舗装の掘り返し，引き剥がし，または　｛全深度の｝舗装の破壊用のもの｛例．敷石抽出機｝（[Ｎ:既製の]舗装[Ｎ:部材]の敷設および除去の双方に適用されるものＥ０１Ｃ１９／５２）
E01C23/121	｛非駆動式工具，例．リッパー，を用いたもの（引き剥がし用アタッチメント付きのローラＥ０１Ｃ１９／２６４，　Ｅ０１Ｃ１９／２７，　Ｅ０１Ｃ１９／２８５；非駆動式工具を用いた粗面化または模様付けＥ０１Ｃ２３／０８２）｝　
E01C23/122	｛駆動工具，例．振動性ハンマ装置（携帯式破砕機:打撃工具Ｂ２５Ｄ），を用いたもの｝
E01C23/124	｛直線状に移動するもの，例．往復移動式工具付き，ドロップハンマ付き道路破砕機｝
E01C23/125	｛直接作動の爆発室，すなわちディーゼル破砕機｝
E01C23/127	｛回転式のもの，例．回転ハンマ｝
E01C23/128	｛水性ジェットを用いたもの（水性洗浄Ｅ０１Ｈ１／１０１）｝　
E01C23/14	基礎，舗装またはその上の物質，例．ペイント，の加熱または乾燥用のもの（Ｅ０１Ｃ２３／０３が優先；舗装に取り入れられた加熱または乾燥装置Ｅ０１Ｃ１１／２６；現場で溶融したり，焼いて石灰化したりまたは土壌を焼成して表面｛土壌｝を安定化するものＥ０１Ｃ２１／０２；街路清掃用Ｅ０１Ｈ１／０８；表面上の雪または氷を溶解させるものＥ０１Ｈ５／１０）
E01C23/16	仕上げられた舗装上に交通またはその類似の印しを図取りしたり，付けたりまたは形成するための装置（Ｅ０１Ｃ２３／１４が優先；未硬化舗装にそう入または形成するものＥ０１Ｃ２３／０２；完全硬化舗装に形成された凹所にそう入または形成するものＥ０１Ｃ２３／０９；庭球場または運動場の図取りをするものＡ６３Ｃ１９／０６；液体または他の流状物質を表面に適用するもの一般Ｂ０５；道路表面印しそれ自体Ｅ０１Ｆ９／０４）；形成直後の新しい印しの保護　｛（新しい印しを示すことＥ０１Ｆ９／０１２８）｝
E01C23/163	｛印しの位置の図取り；マーキング装置，例．照準具，用の誘導または操舵装置｝
E01C23/166	｛粒状物質，例．反射性ビーズ，補足強化粒子，を新規に塗布した印しまたは印し材の放出後に散布する手段｝
E01C23/18	既製の印しを適用するためのもの
E01C23/185	｛テープ状またはシート状マーカーまたはキャリア｝
E01C23/20	現場施工で印しを形成するためのもの
E01C23/203	｛塗布工具，例．塗布ローラ，を用いて接触させて表面に塗布される印し材｝
E01C23/206	｛可溶性粒状物質を表面に塗布することによるもの，例．気体流を用いて｝
E01C23/22	噴務によるもの　｛（Ｅ０１Ｃ２３／２０６が優先）｝
E01C23/222	｛破断の，独立した，または可変性マーキングの自動散布装置に特に適合するもの｝
E01C23/225	｛塗布された物質の機械的加工に適した手段を含むもの，例．平滑化ブラシ｝
E01C23/227	｛エアゾール容器に供給されたマーキング材｝
E01C23/24	注入によるもの
E01C23/243	｛破断，独立，または可変性マーキングの自動注入に特に適合するもの｝
E01C23/246	｛塗布された物質の機械的加工用の手段を含むもの，例．平滑化ブラシ｝
E01C2201/00	舗装要素
E01C2201/02	固定された間隔保持の特徴を有するもの
E01C2201/04	天然石および結合材からなるもの
E01C2201/06	舗装要素のセット
E01C2201/065	マンホールの立孔あるいは類似のものの周りを特別に覆うためのもの
E01C2201/08	方向指示手段を有するもの
E01C2201/10	嵌め込み式の緩衝装置を有するもの
E01C2201/12	垂直に連動するもの
E01C2201/14	パズル状の連結体
E01C2201/16	互いに接合された要素
E01C2201/162	破断線をもつもの
E01C2201/165	接着剤用の部位をもつもの
E01C2201/167	補強材または網式によるもの
E01C2201/18	テキストを表す要素
E01C2201/20	排水の細部
E01C2201/202	水平の排水路
E01C2201/205	先端にある水路
E01C2201/207	下部にある水路
E01C2301/00	他に分類されていない機械特性，部分品または補助具
E01C2301/02	ペーバー用の給送装置
E01C2301/04	独立したシャトル
E01C2301/06	まぐさの収集
E01C2301/08	貨物自動車を押すための装置
E01C2301/10	加熱されたスクリード
E01C2301/14	伸張性のスクリード
E01C2301/16	横に滑動可能なスクリード
E01C2301/18	横に滑動可能な機械全て
E01C2301/20	舗装用継ぎ手または端部処理用のスクリードまたはペーバー補助具
E01C2301/30	キャビンの細部
E01C2301/40	作業プラットホームまたは通路
E01C2301/50	スプレイまたは吸着によりダストを防止するための方法または装置
