G04C1/00	電気巻上げ式機械時計（機械巻上げ式Ｇ０４Ｂ３／００　｛蓄音機用ばね駆動装置の電気巻上げ　Ｇ１１Ｂ１９／２０｝
G04C1/003	｛電熱または電気ー空気式装置によるもの｝
G04C1/006	｛時計システム用のもの（Ｇ０４Ｃ１／０２からＧ０４Ｃ１／０４が優先）｝
G04C1/02	電磁石によるもの
G04C1/022	｛速動作動電気子によるもの｝
G04C1/024	｛ばねを巻き上げるもの｝
G04C1/026	｛ユニポーラ回転電気子を有するもの（二極形または多重極装置　Ｇ０４Ｃ１／０４，Ｇ０４Ｃ１／０６，Ｇ０４Ｃ１／０８）｝
G04C1/028	｛｝　直線的に動く電気子を有するもの
G04C1/04	回転または往復運動をする電動機によるもの　｛一般　Ｈ０２Ｋ３３／００｝
G04C1/06	ばねを巻き上げるもの
G04C1/062	｛揺動運動によるもの｝
G04C1/065	｛連続回転運動機構によるもの｝
G04C1/067	｛―歩進回転運動機構によるもの｝
G04C1/08	重錘を巻き上げるもの
G04C1/082	｛揺動運動によるもの｝
G04C1/085	｛連続回転運動機構によるもの｝
G04C1/087	｛一歩進回転運動機構によるもの｝
G04C1/10	巻き過ぎ保護（機械時計の巻き過ぎ保護Ｇ０４Ｂ１／２０，Ｇ０４Ｂ３／０６，Ｇ０４Ｂ３／１０；｛Ｇ０４Ｂ５／２４，　Ｇ０４Ｂ９／０２｝）
G04C1/12	ばねの巻き過ぎ保護
G04C1/14	重錘の巻き過ぎ保護
G04C3/00	他の時計に無関係で，運動が電気的手段によって保たれる電気機械時計または携帯電気機械時計　｛連動　Ｇ０４Ｃ１１／００｝
G04C3/001	｛取り付けまたは表示用電気機械スイッチ（一般　Ｈ０１Ｈ）｝
G04C3/002	｛位置，例．傾斜依存スイッチ｝．．｛特記．．．未完．Ｇ０４Ｃ３／００１もまた参照｝
G04C3/004	｛磁気的に制御されるもの｝．．｛特記．．．未完．Ｇ０４Ｃ３／００１，　Ｇ０４Ｃ３／００５もまた参照｝
G04C3/005	｛複数スイッチ（Ｇ０４Ｃ３／００４が優先）｝
G04C3/007	｛設定用パルス発電機として働く電気機械開閉接点部品装置｝
G04C3/008	｛部品の取り付け，組み立て｝
G04C3/02	運動が振子によって調整されるもの
G04C3/021	｛機械的結合の使用をするもの（１つ以上の振り子を使用するもの　Ｇ０４Ｃ３／０２５；　ねじり振り子を使用するもの　Ｇ０４Ｃ３／０３３；　円錐振り子を使用するもの　Ｇ０４Ｃ３／０３３５）｝
G04C3/022	｛一定の力積を有するもの｝
G04C3/024	｛他の結合手法を使用するもの，　例．電わい，磁わい｝
G04C3/025	｛１つ以上の振子を使用するもの（主および従振子間の連動　Ｇ０４Ｃ１３／０２８）｝
G04C3/027	電源と振子との電磁気的結合を使用するもの（Ｇ０４Ｃ３／０３３が優先）
G04C3/0271	｛接触を制御し輪列を機械的に駆動する振子（接点機構の構造の細部　Ｇ０４Ｃ１３／０６，Ｇ０４Ｃ２３／０６）｝
G04C3/0273	｛接触を制御し，その結果その輪列またはいくつかの輪列を機械的に駆動する振子（親時計内で駆動パルスを発生させるもの　　Ｇ０４Ｃ１３／０４６３）｝
G04C3/0275	｛接触を制御する振子，輪列を同時に駆動する電磁石を駆動する振子｝
G04C3/0276	｛間接的に制御を行う振子，　すなわち，機械的結合なし，　例．磁気的または光学手段によるもの｝
G04C3/0278	｛静的スイッチにより輪列を制御する振子，　例．トランジスタ回路｝
G04C3/033	ねじり振子を使用するもの；　円錐振子を使用するもの（構造　Ｇ０４Ｂ１７／００）
G04C3/0335	｛円錐振子を使用するもの（その構造Ｇ０４Ｂ１７／３０）｝
G04C3/04	運動がテンプによって調整されるもの　｛その構造Ｇ０４Ｂ１７／０６３｝
G04C3/042	｛機械的結合を使用するもの｝
G04C3/045	｛一定力積を有するもの｝
G04C3/047	｛他の結合手法を用いるもの，　例．電わい，　磁わい｝
G04C3/06	電源とテンプの電磁気的結合を使用するもの
G04C3/061	｛接触を制御し輪列を機械的に駆動するテンプ｝
G04C3/062	｛接触を制御するテンプ，　その輪列またはその結果電磁気的に駆動されるいくつかの輪列｝
G04C3/063	｛接触を制御するテンプ，　輪列を同時に駆動する電磁石を駆動するテンプ｝
G04C3/064	｛間接的に制御を行うテンプ，　すなわち，機械的結合，接触なし，　例．磁気的または光学手段によるもの｝
G04C3/065	｛静的スイッチにより輪列を制御するテンプ，　例．　トランジスタ回路（テンプの連動　Ｇ０４Ｃ１１／０８４）｝
G04C3/066	｛構成部分，　例．コイルの処分｝
G04C3/067	｛異なる検出および励振巻線を有する駆動回路｝
G04C3/068	｛自動的制御を有するもの｝
G04C3/069	｛検出および駆動用単一コイルを使用する駆動回路｝
G04C3/08	運動が振子やテンプ以外の機械振動子によって調速されるもの，例．音叉によるもの，　｛例．　静電気的｝
G04C3/10	電磁気的手段によって駆動されるもの
G04C3/101	｛構成部分｝
G04C3/102	｛機械振動子に関するものまたはコイルに関するもの｝
G04C3/104	｛爪または爪車に関するもの（一般　Ｇ０４Ｂ１１／０４，　Ｇ０４Ｃ１１／００５）｝
G04C3/105	｛爪および磁気的に結合された爪車｝
G04C3/107	｛振動系頻度または振れ角を制御するもの（回路Ｇ０４Ｃ３／１０８）｝
G04C3/108	｛駆動回路｝
G04C3/12	圧電手段によって駆動されるもの；磁わい手段によって駆動されるもの
G04C3/125	｛磁わい手段により駆動されるもの｝
G04C3/14	ステップモータを組み込んだもの（Ｇ０４Ｃ３／０２〜Ｇ０４Ｃ３／１２が優先　｛タイミングパルスを発生するもの　Ｇ０４Ｆ５／００，　Ｇ０４Ｇ３／００；　設定　Ｇ０４Ｇ５／００；　連動　Ｇ０４Ｃ１１／００Ｋ(ＥＣＬＡ)，　Ｇ０４Ｇ７／００；　親時計内で整流パルスを発生するもの　Ｇ０４Ｃ１３／０４６３，　Ｇ０４Ｃ１３／０２；　電気機械式歩進機構により間欠的に作動される子時計　Ｇ０４Ｃ１３／１０；　ステップモータ用制御回路一般　Ｈ０２Ｐ８／００）｝
G04C3/143	｛パルス幅または振れ角および関連問題を減らして電源消耗を減少させる手段　例．《要のまたは欠落したステップ｝
G04C3/146	｛２つ以上のステップモータまたは回転子を組み込んだもの｝
G04C3/16	連続回転する電動機を組み込んだもの（Ｇ０４Ｃ３／０２〜Ｇ０４Ｃ３／１２が優先；同期電動機によって駆動される時計Ｇ０４Ｃ１５／００）｛電気式駆動手段を持つ，予定または調節可能な固定時間間隔を区切るためにセットおよびスタートできる装置，例．時計を組み込んだもの　Ｇ０４Ｆ３／０６，　Ｇ０４Ｆ３／０８:　電気機械ストップウオッチ　Ｇ０４Ｆ８／００｝
G04C3/165	｛電動機に影響を及ぼす機械的調整装置から成るもの（機械的調整装置の構造の細部　Ｇ０４Ｂ　１７／００）｝
G04C3/18	電気―熱駆動手段または電気一気体圧駆動手段を組み込んだもの
G04C5/00	振動を回転運動に変換するための時計における電気的または磁気的手段，すなわち電気的または磁気的脱進機（調整機Ｇ０４Ｃ３／００）
G04C5/005	｛磁気的または電磁気的手段｝
G04C9/00	時刻表示手段を設定するための電気的作動装置（子時計Ｇ０４Ｃ１３／０３；｛同期クロックＧ０４Ｃ１５／００７２｝；　機械的設定装置Ｇ０４Ｂ２７／００）　｛電子的設定Ｇ０４Ｇ５／００，例．Ｇ０４Ｃ５／０２(ＥＣＬＡ)｝
G04C9/02	ラジオ放送によって作動状態に入るもの
G04C9/04	駆動手段を抑制することによるもの　｛予め参照Ｇ０４Ｃ９／００｝
G04C9/06	駆動手段を切り離すことによるもの（抑制手段と結合されるものＧ０４Ｃ９／０４）　｛予め参照Ｇ０４Ｃ９／００｝
G04C9/08	電気的駆動によるもの，　｛すなわち機械時計のためのもの；　予め参照Ｇ０４Ｃ９／００｝
G04C10/00	時計における電源装置　｛回路部Ｇ０４Ｇ１／００Ｃ(ＥＣＬＡ)；携帯電気機械時計の構成要素の取り付け，組み立てＧ０４Ｃ３／００８，電子携帯時計のものＧ０４Ｇ１／００Ｂ(ＥＣＬＡ)｝
G04C10/02	電源が放射性エネルギー源であるもの　｛または光導電｝源
G04C10/04	電源の状態を表示する手段をもつもの　｛一般Ｇ０１Ｒ３１／００Ｂ(ＥＣＬＡ)｝
G04C11/00	独立して駆動される時計の同期化；　｛親および子振子間の同期化Ｇ０４Ｃ１３／０２８；電子発振器の同期化一般Ｈ０３Ｌ７／００｝
G04C11/002	｛駆動速度の変更によるもの｝
G04C11/005	｛駆動歯車率の変更によるもの｝
G04C11/007	｛割り出しの位置決めによるものまたは標準との時差に依存する振子の長さの調整によるもの｝
G04C11/02	ラジオ放送によるもの　｛無線による作動状態にもたらされる時間設定Ｇ０４Ｃ９／０２｝
G04C11/023	｛妨害信号による同期化を防止するため装置を有するもの｝
G04C11/026	｛同期信号の受信時に設定時間をそれ自身で準備する時計｝
G04C11/04	伝送線によるもの（電話線回路を用いて時刻信号を伝送するものＨ０４Ｍ１１／０６）　｛時間設定Ｇ０４Ｃ９／００｝
G04C11/043	｛妨害信号による同期化を防止するため装置を有するもの｝
G04C11/046	｛同期信号の受信時に設定時間をそれ自身で準備する時計｝
G04C11/06	時刻表示手段を直接機械的に作動させる手段をもつもの　｛時間設定Ｇ０４Ｃ９／００｝
G04C11/08	電磁石または電動機を使用するもの　｛発振修正のためのもの｝
G04C11/081	｛電磁石を使用するもの｝
G04C11/082	｛振子に作用するもの（振子の相互同期化Ｇ０４Ｃ１３／０２８）｝
G04C11/084	｛テンプに作用するもの｝
G04C11/085	｛電動機に作用するもの｝
G04C11/087	｛振子に作用するもの（振子の相互同期化Ｇ０４Ｃ１３／０２８）｝
G04C11/088	｛テンプに作用するもの｝
G04C13/00	親時計による時計駆動機構
G04C13/02	回路構成；電気時計装置
G04C13/021	｛段階的に子時計を直接駆動させるための特異パルスの伝達を用いる親子方式（Ｇ０４Ｃ１３／０３が優先）｝
G04C13/022	｛既存の電力分配伝送線を経由するもの｝
G04C13/023	｛既存の伝送路を経由するもの（電話網にわたる時報の伝送Ｈ０４Ｍ１１／０６）｝
G04C13/025	｛特別な伝送線を経由するもの｝
G04C13/026	｛無線によるもの｝
G04C13/027	｛他の駆動信号の伝達を使用する親子方式，例．コード化信号｝
G04C13/028	｛親時計の振子による子時計の振子の同期化のための伝動システム｝
G04C13/03	子時計の時刻表示を設定するための付加的な手段をもつパルス伝送システム　｛Ｇ０４Ｃ１３／０２８が優先｝
G04C13/04	親時計
G04C13/0409	｛親時計または１つ以上の親時計を有するシステムの監視または制御，例．モータまたは電力システムの待機への切換えのためのもの｝
G04C13/0418	｛子時計に類似する装置の使用によるもの｝
G04C13/0427	｛他の子時計用の親時計として子時計が機能する方式（個々に駆動される時計の同期化Ｇ０４Ｃ１１／００，設定Ｇ０４Ｃ９／００）｝
G04C13/0436	｛子時計の時刻表示を設定または変更するための補助的手段を有するもの｝
G04C13/0445	｛外乱を自動的に修正または比較するためのもの｝
G04C13/0454	｛修正後または親時計の設定後に子時計を自動的に設定するためのもの｝
G04C13/0463	｛正常な駆動パルスを生成するための装置｝
G04C13/0472	｛独立した機械的駆動装置の始動によるもの，例．接触を制御するモータ｝
G04C13/0481	｛電磁駆動装置のスイッチの切り替えによるもの，例．電動機，接触の制御｝
G04C13/049	｛駆動装置を生成する信号の使用によるもの｝
G04C13/06	接点機構（複数の時計を同時に巻き上げるものＧ０４Ｃ１／００）
G04C13/065	｛振子またはテンプにより制御されるもの｝
G04C13/08	間けつ的に作動される子時計
G04C13/10	電気機械式歩進機構によるもの　｛ステップモータを組み込んだ独立時計または携帯時計Ｇ０４Ｃ３／１４；ステップモータ一般Ｈ０２Ｋ３３／００｝
G04C13/105	｛時間指示手段の設定（設定手段を有する親子方式Ｇ０４Ｃ１３／０３；個別に駆動される時計の調整Ｇ０４Ｃ９／００，Ｇ０４Ｃ１１／００）｝
G04C13/11	回転する電機子をもつもの
G04C13/12	連続回転する電動機によるもの　｛独立時計Ｇ０４Ｃ３／１６；同期電動機により駆動される時計Ｇ０４Ｃ１５／００｝
G04C13/14	電気的に解除される機械式駆動機構によるもの
G04C15/00	同期電動機によって駆動される時計
G04C15/0009	｛電力予備のないもの｝
G04C15/0018	｛手動始動装置を有するもの｝
G04C15/0027	｛自動始動装置を有するもの｝
G04C15/0036	｛外乱を表示するための手段を有するもの｝
G04C15/0045	｛回転方向を調査するための手段を有するもの｝
G04C15/0054	｛電力予備を有するもの｝
G04C15/0063	｛同期時計形式，例．無線リンクを有するものまたは既存の電力分配伝送線を介して交流の伝送を使用するもの｝
G04C15/0072	｛時間指示手段を設定するもの，例．頻度の制御によるものまたは補助電動機を使用による個々の時計の駆動の変更によるもの｝
G04C15/0081	｛時間に関するネット頻度の自動安定化，例．時計の一つの独立時計との比較によるもの，外乱の自動補正のための手段｝
G04C15/009	｛注油｝
G04C17/00	電気的手段による光学的時刻表示（Ｇ０４Ｃ１９／００が優先；機械的手段によるものＧ０４Ｂ１９／００，Ｇ０４Ｂ１９／２０）
G04C17/0008	｛バンド部によるもの｝
G04C17/0016	｛日付表示を有するもの｝
G04C17/0025	｛フラップによるもの｝
G04C17/0033	｛日付表示を有するもの｝
G04C17/0041	｛異なる種類の表示装置の組み合わせによるもの，例．フラップおよびドラム｝
G04C17/005	｛ディスクによるもの（ドラムによるものＧ０４Ｃ１７／００７５）｝
G04C17/0058	｛日付表示を有するもの｝
G04C17/0066	｛電磁的に駆動されるもの，例．断続的（ステップモータを組み込んだ時計Ｇ０４Ｃ３／１４）｝
G04C17/0075	｛ドラムまたはドラム状の装置によるもの｝
G04C17/0083	｛日付表示を有するもの｝
G04C17/0091	｛電気光学的および電気機械的表示装置（Ｇ０４Ｇ９／００８２もまた臨時に参照）｝
G04C17/02	電球によるもの
G04C19/00	定時刻に，電気的手段によって光学的時刻信号を発生するもの
G04C19/02	電球によるもの
G04C19/04	電気的に駆動される表示板，表示帯等によるもの
G04C21/00	電気的手段によって音響的時刻信号を発生するもの　｛機械的時計または携帯時計用のものＧ０４Ｂ２１／０８，Ｇ０４Ｂ２５／００｝
G04C21/02	構造の細部（Ｇ０４Ｃ２１／０４，Ｇ０４Ｃ２１／１６が優先）　｛音響発生装置一般Ｇ１０Ｋ，例．Ｇ１０Ｋ１／００｝
G04C21/04	時刻の表示（音響的な時刻表示Ｇ０４Ｂ２１／００）
G04C21/06	打鈴機構によるもの
G04C21/08	数取カムを持つもの
G04C21/10	数取車を持つもの
G04C21/12	電気―音響的手段によるもの
G04C21/14	電気―音響的時刻告知，すなわち音声による時刻の告知
G04C21/16	可調節定刻に信号を発生するもの
G04C21/18	電気機械式振動子，例．電気的駆動手段の漏洩磁束によって作動される振動子，を機械的に解除するもの
G04C21/185	｛信号をシーティングオフまたは一時的に停止するための手段を有するもの｝
G04C21/20	接点を閉じることによって電気―機械式警報器を鳴らすもの
G04C21/205	｛指針（複数指針）または接点を閉じる指針状の部材｝
G04C21/22	機械式警報仕掛けの軸によって作動状態に入るもの
G04C21/24	機械式警報仕掛けのスプリングによって作動状態に入るもの
G04C21/26	機械式警報仕掛けの操作によって生ずる振動によって作動状態に入るもの
G04C21/28	接点を閉じることによって電気―音響式手段を作動状態に入れるもの，例．音楽によって目をさまさせるもの
G04C21/30	異なる時刻に多数の動作をするもの，例．学校のベルを鳴らすもの
G04C21/305	｛指針（複数指針）または接点を閉じる指針状の部材｝
G04C21/32	異なる時刻に多数の場所のおのおのに表示を与えるもの，例．ホテルの警報方式
G04C21/323	｛指針（複数指針）または接点を閉じる指針状の部材｝
G04C21/326	｛異なる位置それ自体から調整できるもの｝
G04C21/34	腕時計または類似携帯時計につける装置
G04C21/36	信号繰返し装置
G04C21/38	信号の持続時間を調節するもの
G04C23/00	あらかじめ選定された時刻に，またはあらかじめ選定された時間間隔あらかじめ選定された時刻に，またはあらかじめ選定された時間間隔の後に任意装置を操作するところの取り付けられたまたは組み込まれた手段をもつ時計（電気的手段によって音響的時間信号を発生するものに限られるものＧ０４Ｃ２１／００；機械的警報時計Ｇ０４Ｂ２３／０２；予定の時間間隔を区切るためにセットおよびスタートができる装置Ｇ０４Ｆ３／０６；プログラム完了後に自動的に操作を終了するための時限スイッチまたは時限プログラムスイッチＨ０１Ｈ４３／００の後に任意装置を操作するところの取り付けられたまたは組み込まれた手段をもつ時計；電気的手段によって音響的時間信号を発生するものに限られるもの２１／００；機械的警報時計Ｇ０４Ｂ２３／０２；予定の時間間隔を区切るためにセットおよびスタートができる装置Ｇ０４Ｆ３／０６；プログラム完了後に自動的に操作を終了するための時限スイッチまたは時限プログラムスイッチＨ０１Ｈ４３／００）｛注．このグループにおいて，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:　−ここに分類されている文献は，選定時刻でのまたはあらかじめ決められた順序での無線受信機の自動電源投入，電源遮断またはチューニングに関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:　−それらは特定のＩＤＴ−グループからこのグループまで管理上分類しなおされた｝
G04C23/02	構造の細部
G04C23/04	ハウジング，支持，遮へい，または類似固定部分
G04C23/06	駆動または調整手段
G04C23/08	プログラム手段
G04C23/10	関連装置を操作し，または関連装置の操作を開始する任意要素を作動させるもの
G04C23/12	電気回路
G04C23/14	時刻操作に関連して連続的に動作させる機構
G04C23/16	１つのあらかじめ選定された時刻に，または１つの可調節時間間隔の間にのみ作動するもの
G04C23/18	多数の異なる時刻に１つの装置を操作するもの
G04C23/20	時計の指針または類似形状の要素によって操作され，または形成される接点を持つもの
G04C23/22	円板によって送られる作動要素を持つもの
G04C23/24	他の要素を機械的に制御する作動要素
G04C23/26	異なる時刻に多数の装置を操作するもの
G04C23/28	時計の指針または類似形状の要素によって操作され，または形成される接点をもつもの
G04C23/30	円板によって送られる作動要素を持つもの
G04C23/32	他の要素を機械的に制御する作動要素
G04C23/34	プログラムを，例．日曜日に，自動的に修正できるもの
G04C23/342	｛別の時間に実行されるいくつかの操作｝
G04C23/345	｛実行される別のプログラム｝
G04C23/347	｛無効にされるいくつかの操作｝
G04C23/36	外部の作用によるもの
G04C23/38	スタートする時刻に無関係に，選択された時間間隔を測定する機構
G04C23/40	連続的に作動する機構を使用するもの
G04C23/42	１つの時間間隔の終りにのみ作動するもの
G04C23/44	多数のプリセットされた時間間隔から選択できるもの
G04C23/46	時間間隔が調節できるもの（Ｇ０４Ｃ２３／４４が優先）
G04C23/48	連続する時間間隔の終りに作動するもの
G04C23/50	外部の作用によって時間間隔を修正できるもの
G04C99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
