B60C   1/00		化学的な組成または組成物の物理的配列または混合により特徴づけられるタイヤ［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>組成にのみ特徴のある主題事項，すなわち，タイヤの構造に意味を持たないものは，組成物，例．サブクラスＣ０８Ｋ，Ｃ０８Ｌにのみ分類する。［４］	Tyres characterised by the chemical composition or the physical arrangement or mixture of the composition; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Tyres characterised by the compositions only, i.e. having no significant tyre structure, are classified only with the compositions, e.g. in <b>C08K</b>, <b>C08L</b>. </li></ul>	23415
B60C   3/00		横断面に特徴があるもの［２００６．０１］	Tyres characterised by transverse section	1320
B60C   3/02	・	閉鎖タイヤ，例．トロイダルタイヤ［４］	Closed, e.g. toroidal, tyres	309
B60C   3/04	・	断面の相対寸法に特徴があるもの，例．偏平タイヤ（Ｂ６０Ｃ３／０６が優先）［４］	characterised by the relative dimensions of the section, e.g. low profile(<b>B60C3/06</b> takes precedence)	1466
B60C   3/06	・	非対称のもの［４］	asymmetric	394
B60C   3/08	・	保管または不使用状態にするため折りたためるもの，例．空間を節約するスペアタイヤ［２００６．０１］	collapsible into storage or non-use condition, e.g. space-saving spare tyres	77
B60C   5/00		膨張可能な空気入りタイヤまたは内部チューブ（Ｂ６０Ｃ１／００，Ｂ６０Ｃ９／００〜Ｂ６０Ｃ１７／００が優先）［４］	Inflatable pneumatic tyres or inner tubes(<b>B60C1/00</b>, <b>B60C9/00 to B60C17/00</b>  take precedence)	5080
B60C   5/01	・	実質的なコード補強のないもの，例．コードレスタイヤ，キャストタイヤ［４］	without substantial cord reinforcement, e.g. cordless tyres, cast tyres	491
B60C   5/02	・	別個の膨張できる内装物を有するもの，例．内部チューブを有するもの；潤滑用，通気用，タイヤおよび内部チューブ間の相対運動防止用装置（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）［４］	having separate inflatable inserts, e.g. with inner tubes; Means for lubricating, venting, preventing relative movement between tyre and inner tube(<b>B60C5/20</b> takes precedence)	719
B60C   5/04	・・	膨張できる内装物の形状または構造（Ｂ６０Ｃ５／１０が優先）［４］	Shape or construction of inflatable inserts(<b>B60C5/10</b> takes precedence)	813
B60C   5/08	・・・	補強手段を有するもの	having reinforcing means	584
B60C   5/10	・	相互に接合できる接合端部を有する単一の分断リングとして形成されたもの［４］	formed as a single discontinuous ring with contiguous ends which may be connected together	415
B60C   5/12	・	別個の膨張できる内装物をもたないもの，例．リムに対して開口する横断面を有するチューブレスタイヤ（Ｂ６０Ｃ５／２０が優先）［４］	without separate inflatable inserts, e.g. tubeless tyres with transverse section open to the rim(<b>B60C5/20</b> takes precedence)	564
B60C   5/14	・・	タイヤの内壁に不透過性ライナーまたはコーティングを有するもの［４］	with impervious liner or coating on the inner wall of the tyre	2388
B60C   5/16	・・	ビードとリム間の密封手段，例．バンド	Sealing means between beads and rims, e.g. bands	460
B60C   5/18	・	数個の部材からなるケーシング，例．取替可能な弓形部材からなるもの	Sectional casings, e.g. comprising replaceable arcuate parts	269
B60C   5/20	・	多数の独立して膨張可能な室を有するもの［２００６．０１］	having multiple separate inflatable chambers	1170
B60C   5/22	・・	環状室［４］	the chambers being annular	646
B60C   5/24	・・	タイヤの横断方向に延びる室壁［４］	the walls of the chambers extending transversely of the tyre	277
B60C   7/00		非膨張性または中実タイヤ（Ｂ６０Ｃ１／００が優先）［２００６．０１］	Non-inflatable or solid tyres(<b>B60C1/00</b> takes precedence)	3725
B60C   7/02	・	ロープまたは剛毛製のもの	made from ropes or bristles	42
B60C   7/04	・	木材または皮革製のもの	made of wood or leather	160
B60C   7/06	・	金属製のもの	made of metal	142
B60C   7/08	・	多数の弓形部材で製作したもの	built-up from a plurality of arcuate parts	276
B60C   7/10	・	弾性を増大する手段に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by means for increasing resiliency	2627
B60C   7/12	・・	包囲室，例．ガスを満たした室，を利用するもの［２００６．０１］	using enclosed chambers, e.g. gas-filled	1617
B60C   7/14	・・	発条を用いるもの	using springs	1808
B60C   7/16	・・・	ら旋状または平型コイル状のもの	of helical or flat coil form	354
B60C   7/18	・・・・	車軸に対して放射状に配置したもの	disposed radially relative to wheel axis	897
B60C   7/20	・・・・	車軸に対して周回状に配置したもの	disposed circumferentially relative to wheel axis	369
B60C   7/22	・	弾性増大以外の目的のはめ込み物をもつもの，例．装甲のためのもの	having inlays other than for increasing resiliency, e.g. for armouring	449
B60C   7/24	・	リムまたは車輪本体にタイヤを固着する手段に特徴があるもの	characterised by means for securing tyres on rim or wheel body	1215
B60C   7/26	・・	ボルトを用いるもの	using bolts	258
B60C   7/28	・・	帯金またはこれに類するものを用いるもの，例．タイヤに帯金を加硫して硬化させたもの	using straps or the like, e.g. vulcanised into the tyre	233
B60C   9/00		空気タイヤの補強またはプライ配列（補強手段を有する内装物Ｂ６０Ｃ５／０８；ビード構造，例．折返しまたは折重ね構造，Ｂ６０Ｃ１５／００）［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，積層体が関連する限りにおいて，サブクラスＢ３２Ｂにも分類する。［４］	Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres(inserts having reinforcing means <b>B60C5/08</b>; bead structure, e.g. turnup or overlap construction, <b>B60C15/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification is also made in subclass <b>B32B</b> insofar as any layered product is concerned. </li></ul>	7985
B60C   9/02	・	骨組みカーカス	Carcasses	3581
B60C   9/04	・・	実質的に平行に配列された各カーカスプライの補強コード	the reinforcing cords of each carcass ply arranged in a substantially parallel relationship	1613
B60C   9/06	・・・	コードがビードからビードに斜めに延び，かつ各連続カーカスプライ内で反対方向に延びるもの，例．バイアスプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７，Ｂ６０Ｃ９／０９が優先）［４］	the cords extend diagonally from bead to bead and run in opposite directions in each successive carcass ply, i.e. bias angle ply(<b>B60C9/07</b>, <b>B60C9/09</b> take precedence)	1110
B60C   9/07	・・・	複数の平面内において，コードがビードからビードへ彎曲するもの，例．Ｓ字コード［４］	the cords curve from bead to bead in plural planes, e.g. S-shaped cords	201
B60C   9/08	・・・	コードがビードからビードへの横断方向に延びるもの，すなわちラジアルプライ（Ｂ６０Ｃ９／０７が優先）［４］	the cords extend transversely from bead to bead, i.e. radial ply(<b>B60C9/07</b> takes precedence)	3745
B60C   9/09	・・・・	ビードからビードへ斜めに延びるコードを有する他のカーカスプライとの組合せ，すなわちラジアルプライとバイアスプライの組合せ［４］	combined with other carcass plies having cords extending diagonally from bead to bead, i.e. combined radial ply and bias angle ply	309
B60C   9/10	・・	交叉して配列された各カーカスプライ内の補強コード	the reinforcing cords within each carcass ply arranged in a crossing relationship	300
B60C   9/11	・・・	編織，編組，またはニット編みプライ［４］	Woven, braided, or knitted plies	160
B60C   9/12	・・	分離した繊維または糸状繊維のゴム引き層で作るもの	built-up with rubberised layers of discrete fibres or filaments	329
B60C   9/13	・・・	２種以上の異なるコード材料を有するもの［４］	with two or more differing cord materials	70
B60C   9/14	・・	均質材料の板，織物または薄膜で作るもの，例．合成材料，金属板，ゴム	built-up with sheets, webs, or films of homogeneous material, e.g. synthetics, sheet metal, rubber	387
B60C   9/16	・・	金属製補強はめ込み体で作るもの	built-up with metallic reinforcing inlays	588
B60C   9/17	・・	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの［４］	asymmetric to the midcircumferential plane of the tyre	108
B60C   9/18	・	ベルトまたはブレーカー，頂部の補強または緩衝層の構造または配列	Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers	8593
B60C   9/20	・・	ゴム引きのほぼ平行な索条プライで作るもの	built-up from rubberised plies each having all cords arranged substantially parallel	5889
B60C   9/22	・・・	タイヤの円周に沿って配列した索条プライ	the plies being arranged with all cords disposed along the circumference of the tyre	3716
B60C   9/24	・・	弓形部材で作るもの	built-up of arcuate parts	65
B60C   9/26	・・	折りたたみプライ［４］	Folded plies	871
B60C   9/28	・・	カーカスに対するベルトまたはブレーカーの寸法または曲率により特徴づけられるもの（Ｂ６０Ｃ９／３０が優先）［４］	characterised by the belt or breaker dimensions or curvature relative to carcass(<b>B60C9/30</b> takes precedence)	1048
B60C   9/30	・・	タイヤの中央円周面に関して非対称のもの［４］	asymmetric to the midcircumferential plane of the tyre	183
B60C  11/00		タイヤのトレッドバンド；トレッドの模様；滑り止め用そう入物	Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts	10739
B60C  11/01	・	トレッドとサイドウォール間の肩部の形状，例．丸形，段付き，片持ち型［２００６．０１］	Shape of the shoulders between tread and sidewall, e.g. rounded, stepped or cantilevered	3505
B60C  11/02	・	取替可能なトレッド	Replaceable treads	1356
B60C  11/03	・	トレッド模様［４］	Tread patterns	11179
B60C  11/04	・・	模様の一段高い部分が連続した円周方向のリブのみからなるもの，例．ジグザグ状（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［４，６］	in which the raised area of the pattern consists only of continuous circumferential ribs, e.g. zig-zag(<b>B60C11/12</b>, <b>B60C11/13</b> take precedence)	7168
B60C  11/11	・・	模様の一段高い部分が隔離要素のみからなるもの，例．ブロック（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［４］	in which the raised area of the pattern consists only of isolated elements, e.g. blocks(<b>B60C11/12</b>, <b>B60C11/13</b> take precedence)	5582
B60C  11/113	・・	模様の一段高い部分が一端から他端へトレッドを横切って連続的に延びる突起のみからなるもの［６］	in which the raised area of the pattern consists only of projections extending continuously across the tread from one edge to the other	418
B60C  11/117	・・	隔離凹部からのみ形成されるもの，例．溝，細長い穴または孔（Ｂ６０Ｃ１１／１２，Ｂ６０Ｃ１１／１３が優先）［６］	formed only by isolated recesses, e.g. grooves, slots or holes(<b>B60C11/12</b>, <b>B60C11/13</b> take precedence)	2102
B60C  11/12	・・	狭いスリットまたは切込みの使用に特徴があるもの，例．サイプ［４］	characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes	7902
B60C  11/13	・・	溝の断面に特徴があるもの，例．補強用または石噛み防止用［６］	characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping	6767
B60C  11/14	・	滑り止め用そう入物，例．トレッドバンドに加硫したもの	Anti-skid inserts, e.g. vulcanised into the tread band	1454
B60C  11/16	・・	栓体状のもの，例．金属製のもの，織物製のもの	of plug form, e.g. made from metal, textile	2886
B60C  11/18	・・	帯状のもの，例．櫛状金具，摩耗度の異るゴム製帯（Ｂ６０Ｃ１１／２０が優先）	or strip form, e.g. metallic combs, rubber strips of different wear resistence(<b>B60C11/20</b> takes precedence)	580
B60C  11/20	・・	コイル状のもの	in coiled form	85
B60C  11/22	・	複タイヤ間のトレッドリング［４］	Tread rings between dual tyres	140
B60C  11/24	・	摩耗表示装置［４］	Wear-indicating arrangements	2234
B60C  13/00		タイヤのサイドウォール；その保護，装飾，マーキング等（Ｂ６０Ｃ１７／０８が優先；タイヤの肩部Ｂ６０Ｃ１１／０１；取りはずしできるタイヤサイドウォールトリムリングＢ６０Ｂ７／０１）［４，５］	Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof(<b>B60C17/08</b> takes precedence; tyre shoulders <b>B60C11/01</b>; removable tyre sidewall trim rings <b>B60B7/01</b>)	6613
B60C  13/02	・	溝またはリブの配列［４］	Arrangement of grooves or ribs	1463
B60C  13/04	・	環状はめ込み体またはカバーを有するもの，例．ホワイトサイドウォール［４］	having annular inlays or covers, e.g. white sidewalls	701
B60C  15/00		タイヤビード，例．プライ折返しまたは折重ね	Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap	4712
B60C  15/02	・	リムのビードの装着または固着（チューブレスタイヤのビードとリム間の密封手段Ｂ６０Ｃ５／１６；リムに対する中実タイヤの固着手段Ｂ６０Ｃ７／２４）［２００６．０１］	Seating or securing beads on rims(sealing means between beads and rims of tubeless tyres <b>B60C5/16</b>; means for securing solid tyres on rims <b>B60C7/24</b>)	2006
B60C  15/024	・・	ビード輪郭，例．リップ，溝，またはリブ［４］	Bead contour, e.g. lips, grooves, or ribs	1040
B60C  15/028	・・	ビード間スペーサ（緊急荷重支持手段Ｂ６０Ｃ１７／００）［４］	Spacers between beads(emergency load-supporting means <b>B60C17/00</b>)	386
B60C  15/032	・・・	膨張可能なもの［４］	inflatable	66
B60C  15/036	・・	リムに永久固定されたタイヤ，例．接着剤によるもの，加硫によるもの［４］	Tyres permanently fixed to the rim, e.g. by adhesive, by vulcanisation	86
B60C  15/04	・	ビード芯［２００６．０１］	Bead cores	2492
B60C  15/05	・・	多数のもの，例．各ビードに２個以上のコアを有するもの［４］	multiple, i.e. with two or more cores in each bead	390
B60C  15/06	・	フリッパストリップ，フィラーまたはチェーファストリップ	Flipper strips, fillers, or chafing strips	5602
B60C  17/00		損傷または空気抜け状態において，制限された運転ができるようにする手段に特徴があるタイヤ；その付属品［２００６．０１］	Tyres characterised by means enabling restricted operation in damaged or deflated condition; Accessories therefor	3223
B60C  17/01	・	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができる支持体を利用するもの［４］	utilising additional inflatable supports which become load-supporting in emergency	652
B60C  17/02	・・	緊急時にのみ膨張または拡大されるもの［４］	inflated or expanded in emergency only	510
B60C  17/04	・	緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができない支持体を利用するもの	utilising additional non-inflatable supports which become load-supporting in emergency	2433
B60C  17/06	・・	弾性を有するもの［４］	resilient	1636
B60C  17/08	・	サイドウォールの折りたたみを容易にする装置，例．ラン―フラット型サイドウォール［２００６．０１］	Means facilitating folding of sidewalls, e.g. run-flat sidewalls	185
B60C  17/10	・	内部の潤滑［４］	Internal lubrication	208
B60C  19/00		他に分類されないタイヤの部品または構造	Tyre parts or constructions not otherwise provided for	9843
B60C  19/04	・	リム以外の手段により閉塞できる開口を備えたタイヤ；その閉塞手段	Tyre with openings closeable by means other than the rim; Closing means therefor	115
B60C  19/08	・	静電気消散装置	Electric-charge-dissipating arrangements	957
B60C  19/12	・	パンク防止装置［２００６．０１］	Puncture preventing arrangements	3296
B60C  23/00		特に車両に取付けるのに適した，タイヤ圧力または温度の測定，それらに関する信号を伝達する装置あるいは，タイヤ圧力または温度を制御または分配する装置；車両におけるタイヤの膨張装置の配置，例．ポンプまたはタンク；タイヤ冷却装置［２００６．０１］	Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements	9125
B60C  23/02	・	タイヤ圧力によって作動する情報伝達装置	Signalling devices actuated by tyre pressure	4830
B60C  23/04	・・	車輪またはタイヤに取付けるもの	mounted on the wheel or tyre	13767
B60C  23/06	・	タイヤの変形により作動する情報伝達装置［２００６．０１］	Signalling devices actuated by deformation of the tyre	2845
B60C  23/08	・・	地面との接触によるもの	by touching the ground	438
B60C  23/10	・	車両に取付けるタイヤ膨張用ポンプ装置の配置	Arrangement of tyre-inflating pumps mounted on vehicles	1869
B60C  23/12	・・	走行車輪によって駆動されるもの	operated by a running wheel	927
B60C  23/14	・・	車両原動機によって駆動されるもの	operated by the prime mover of the vehicle	410
B60C  23/16	・	車両に取付ける空気タンク装置の配置	Arrangement of air tanks mounted on vehicles	442
B60C  23/18	・	タイヤ冷却手段［３，４］	Tyre cooling arrangements	638
B60C  23/19	・・	熱を発散させるためのもの［４］	for dissipating heat	529
B60C  23/20	・	タイヤ温度の測定または情報伝達装置［３］	Devices for measuring or signalling tyre temperature	2176
B60C  25/00		タイヤの取り付け，取りはずし，または検査用装置または工具（タイヤの試験Ｇ０１Ｍ１７／０２）［２００６．０１］	Apparatus or tools adapted for mounting, removing or inspecting tyres(testing of tyres <b>G01M17/02</b>)	1868
B60C  25/01	・	車輪からタイヤを取りはずし，または車輪にタイヤを取付けるためのもの［５］	for removing tyres from, or mounting tyres on, wheels	702
B60C  25/02	・・	タイヤ用レバーまたは類似のもの，例．手握りのもの［２００６．０１］	Tyre levers or the like, e.g. hand-held	1292
B60C  25/04	・・・	車輪の軸心の回りに旋回するもの，またはリム端に沿って可動のもの，例．転動可能なもの［５］	pivotal about the wheel axis, or movable along the rim edge, e.g. rollable	360
B60C  25/05	・・	機械［５］	Machines	1610
B60C  25/12	・・・	ビードを取付けるだけのためのもの［５］	for only seating the beads	498
B60C  25/122	・・・・	タイヤのトレッドに作用するもの［５］	acting on the tyre tread	35
B60C  25/125	・・・	ビードを取りはずすだけのためのもの［５］	for only breaking the beads	361
B60C  25/128	・・・・	ビードまたはサイドウオールの全周に軸方向に作用するもの［５］	acting axially on the whole circumference of the bead or side wall	66
B60C  25/13	・・・・	ビードまたはサイドウオールの一部に軸方向に作用するもの［５］	acting axially at localised regions of the bead or side wall	143
B60C  25/132	・・・	タイヤの取りはずし，および取付けのためのもの（ビードを取付るだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２；ビードを取りはずすだけのためのものＢ６０Ｃ２５／１２５）［５］	for removing and mounting tyres(for only seating the beads <b>B60C25/12</b>; for only breaking the beads <b>B60C25/125</b>)	1807
B60C  25/135	・・・・	車輪の軸心に沿って移動できるタイヤ支持体または工具を有するもの［５］	having a tyre support or a tool, movable along wheel axis	428
B60C  25/138	・・・・・	工具またはタイヤ支持体が回転運動をするもの［５］	with rotary motion of tool or tyre support	654
B60C  25/14	・	タイヤのビードを拡開するための装置または工具（Ｂ６０Ｃ２５／１２が優先）［５］	Apparatus or tools for spreading tyre beads(<b>B60C25/12</b> takes precedence)	1193
B60C  25/15	・・	タイヤを反転するための手段を有するもの［５］	with means for inverting the tyre	11
B60C  25/18	・	空気弁の取付けまたは取外し用工具	Tools for mounting or demounting air valves	376
B60C  25/20	・	金属製タイヤの取付工具，例．木製リムに取付けた鉄製タイヤ	Tools for attaching metallic tyres, e.g. iron tyres upon wooden rims	8
B60C  27/00		弾性タイヤまたは弾性タイヤをもつ車輪に一時的に取付可能な滑り止め装置	Non-skid devices temporarily attachable to resilient tyres or resiliently-tyred wheels	2520
B60C  27/02	・	トレッドの弓形部分に限定して張設するもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）	extending over restricted arcuate part of tread(<b>B60C27/20</b> takes precedence)	1082
B60C  27/04	・・	接地部分が剛性のもの	the ground-engaging part being rigid	1257
B60C  27/06	・	トレッドの全周にわたって張設するもの，例．チェーン製のもの（Ｂ６０Ｃ２７／２０が優先）	extending over the complete circumference of tread, e.g. made of chains(<b>B60C27/20</b> takes precedence)	5029
B60C  27/08	・・	摩耗を保護するラグまたはリングを含むもの	involving lugs or rings taking up wear	2193
B60C  27/10	・・	緊張装置をもつもの	having tensioning means	1502
B60C  27/12	・・・	弾性的なもの	resilient	958
B60C  27/14	・・	自動的に取付可能なもの	automatically attachable	610
B60C  27/16	・・	緻密材料で作るもの，例．皮革	formed of close material, e.g. leather	2219
B60C  27/18	・・・	材料が織物であるもの，例．織成ワイヤー	the material being fabric, e.g. woven wire	282
B60C  27/20	・	接地する板状要素をもつもの	having ground-engaging plate-like elements	1983
B60C  27/22	・	タンデムタイヤ用のもの［２００６．０１］	for tandem tyres	184
B60C  29/00		タイヤまたはリムに対するタイヤ膨張弁の配置；他に分類されないタイヤ膨張弁用の付属具（弁の着脱用工具Ｂ６０Ｃ２５／１８）［２００６．０１］	Arrangements of tyre-inflating valves to tyres or rims; Accessories for tyre-inflating valves, not otherwise provided for(tools for mounting or demounting valves <b>B60C25/18</b>)	2063
B60C  29/02	・	リムへの取付け［４］	Connection to rims	1373
B60C  29/04	・	タイヤへの取付け［４］	Connection to tyres	843
B60C  29/06	・	他に分類されないタイヤ膨張弁用付属具，例．ハウジング，保護具，弁キャップ用カバー，ロック［５］	Accessories for tyre-inflating valves, e.g. housings, guards, covers for valve caps, locks, not otherwise provided for	2742
B60C  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	440
