E06B   1/00		壁，床，または天井内の開口の縁構造；このような開口にしっかりとすえつけられる枠（Ｅ０６Ｂ５／００が優先；内枠またはウィング枠に関連する形態，内枠のすえつけにだけ関連する形態Ｅ０６Ｂ３／００；かど部の連結またはふち部の接続Ｅ０６Ｂ３／９６）［４］	Border constructions of openings in walls, floors, or ceilings; Frames to be rigidly mounted in such openings(<b>E06B5/00</b> takes precedence; features relating also to inner frames or wing frames, features relating solely to the mounting of inner frames <b>E06B3/00</b>; corner joints or edge joints <b>E06B3/96</b>)	3115
E06B   1/02	・	基枠すなわちしっかりとすえつけられる，別の枠を保持する手段をもつ，壁または類似のものの開口部に固定される枠；その中に固定される枠の特殊な適応	Base frames, i.e. template frames for openings in walls or the like, provided with means for securing a further rigidly-mounted frame; Special adaptations of frames to be fixed therein	3474
E06B   1/04	・	開口に固定される戸，窓または類似のもののための枠（装着のための特別な適応が基枠にあるものＥ０６Ｂ１／０２；ガラス板または他の板体の取付けにのみ関連する特徴Ｅ０６Ｂ３／００）	Frames for doors, windows, or the like to be fixed in openings(special adaptations for fixing in base frames <b>E06B1/02</b>; features relating solely to the mounting of glass panes or other sheets <b>E06B3/00</b>)	5415
E06B   1/06	・・	木枠	Wooden frames	821
E06B   1/08	・・・	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの	composed of several parts with respect to the cross-section of the frame itself	665
E06B   1/10	・・・・	壁の厚さに応じて調整可能のもの	adjustable with respect to the thickness of walls	428
E06B   1/12	・・	金属枠	Metal frames	4699
E06B   1/14	・・・	特殊な横断面のもの（Ｅ０６Ｂ１／１８，Ｅ０６Ｂ１／２２が優先）	of special cross-section(<b>E06B1/18</b>, <b>E06B1/22</b> take precedence)	1190
E06B   1/16	・・・・	中空枠	Hollow frames	1152
E06B   1/18	・・・	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの	composed of several parts with respect to the cross-section of the frame itself	3470
E06B   1/20	・・・・	壁の厚さに応じて調整可能のもの	adjustable with respect to the thickness of walls	584
E06B   1/22	・・・	枠の一部として特殊な形状のくつずりをもつもの	with integral thresholds of special form	111
E06B   1/24	・・	自然石，コンクリートまたは他の石のような材料からなる枠	Frames of natural stone, concrete, or other stone-like material	531
E06B   1/26	・・	プラスチック枠	Frames of plastics	839
E06B   1/28	・・・	中空枠（Ｅ０６Ｂ１／３０が優先）	Hollow frames(<b>E06B1/30</b> takes precedence)	449
E06B   1/30	・・・	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの	composed of several parts with respect to the cross-section of the frame itself	635
E06B   1/32	・・	異なった材料の部分からなる枠	Frames composed of parts made of different materials	4309
E06B   1/34	・・	被覆，例．耐候性をもたせるための被覆，装飾を目的とした被覆	Coverings, e.g. protecting against weather, for decorative purposes	7775
E06B   1/36	・・	窓のみに使用される枠	Frames uniquely adapted for windows	7778
E06B   1/38	・・・	商店，陳列用または類似の大きな窓	for shop-, show- or like large windows	767
E06B   1/40	・・・	ガラスを収容するため動かせる部分をもった枠（Ｅ０６Ｂ１／３８が優先）	Frames with parts removable to admit the glass(<b>E06B1/38</b> takes precedence)	209
E06B   1/52	・・	ドアのみに使用される枠	Frames specially adapted for doors	10417
E06B   1/56	・	開口の縁への枠の固定	Fastening frames to the border of openings	7897
E06B   1/58	・・	結合部への充てんによるもの，例．セメントによる	by filling-up the joints, e.g. by cementing	2032
E06B   1/60	・・	機械的手段によるもの，例．アンカー手段によるもの	by mechanical means, e.g. anchoring means	12004
E06B   1/62	・	開口の縁と枠間の密封または継ぎ目の覆い（Ｅ０６Ｂ１／３４が優先）	Tightening or covering joints between the border of openings and the frame(<b>E06B1/34</b> takes precedence)	5639
E06B   1/64	・・	ゆるく挿入した手段によるもの，例．細長片，可とう性舌片	by loosely-inserted means, e.g. strip, resilient tongue	977
E06B   1/66	・・	ラビリンスパッキンによるもの	by labyrinth packings	43
E06B   1/68	・・	凹凸断面を付けた外部分によるもの	by profiled external parts	733
E06B   1/70	・	下枠，敷居；くつずり	Sills; Thresholds	8180
E06B   3/00		開口を閉じるための窓サッシ，戸板または同様の要素；開口のための固定または動く閉鎖部材の配置，例．窓の配置；ウィング枠のすえつけに関連してしっかりとすえつけられる外枠の特徴（Ｅ０６Ｂ５／００が優先；シャッタまたは類似のものＥ０６Ｂ９／００；ガラス板Ｃ０３；融着による板ガラスの接着Ｃ０３Ｂ２３／２０３；融着以外の方法によるガラスどうしの接着，またはガラスと他の無機材料との接着Ｃ０３Ｃ２７／００）	Window sashes, door leaves, or like elements for closing openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames(<b>E06B5/00</b> takes precedence; shutters or the like <b>E06B9/00</b>; glass panes <b>C03</b>; uniting glass sheets by fusion <b>C03B23/203</b>; joining glass to glass other than by fusing or to other inorganic material <b>C03C27/00</b>)	9339
E06B   3/01	・	格納庫または他のホール，例．航空機用，のための移動または片づけ可能の壁（壁構造Ｅ０４Ｂ２／００）	Removable or disappearing walls for hangars or other halls, e.g. for aircraft(wall constructions <b>E04B2/00</b>)	625
E06B   3/02	・	全体がガラスよりなるウィング	Wings made completely of glass	3022
E06B   3/04	・	移動方法には特徴のないウィング枠（移動方法に関連のある形態Ｅ０６Ｂ３／３２）	Wing frames not characterised by the manner of movement(features relating to the manner of movement <b>E06B3/32</b>)	2427
E06B   3/06	・・	単枠	Single frames	1654
E06B   3/08	・・・	特定された材料の使用に関する構造（Ｅ０６Ｂ３／２４が優先）	Constructions depending on the use of specified materials(<b>E06B3/24</b> takes precedence)	2094
E06B   3/10	・・・・	木製	of wood	1317
E06B   3/12	・・・・	金属製	of metal	3663
E06B   3/14	・・・・・	特殊な横断面のもの	of special cross-section	1138
E06B   3/16	・・・・・・	中空枠	Hollow frames	2630
E06B   3/18	・・・・	コンクリートまたは他の石に類似した材料	of concrete or other stone-like material	97
E06B   3/20	・・・・	プラスチック製	of plastics	1346
E06B   3/22	・・・・・	中空枠	Hollow frames	1971
E06B   3/24	・・・	二重ガラス用に特に用いられるもの（板の保持のための分離できる部分Ｅ０６Ｂ３／６４）	specially adapted for double glazing(separable parts for securing panes <b>E06B3/64</b>)	1604
E06B   3/26	・・	複合枠，すなわち他の中か後に一個の枠があるもの（Ｅ０６Ｂ３／２６３，Ｅ０６Ｂ３／２８が優先；可動枠の装置Ｅ０６Ｂ３／３２）	Compound frames, i.e. one frame within or behind another(<b>E06B3/263</b>, <b>E06B3/28</b> take precedence; arrangements of movable frames <b>E06B3/32</b>)	7379
E06B   3/263	・・	絶縁のため特別な手段のある枠［６］	Frames with special provision for insulation	15109
E06B   3/267	・・・	現場で形成された絶縁部材をもつもの［６］	with insulating elements formed <u>in situ</u>	1140
E06B   3/273	・・・	枠部材の部分の変形により所定位置に保持された既製の絶縁部材をもつもの［６］	with prefabricated insulating elements held in position by deformation of portions of the frame members	418
E06B   3/277	・・・	絶縁部材の膨張により所定位置に保持された既製の絶縁部材をもつもの［６］	with prefabricated insulating elements held in position by expansion of the insulating elements	79
E06B   3/28	・・	付属の取り外しできるガラス板または同様のものをもち，枠に入っているものか入っていないもの	with additional removable glass panes or the like, framed or unframed	1737
E06B   3/30	・	装飾のための覆い，例．風雨から保護するもの	Coverings, e.g. protecting against weather, for decorative purposes	9492
E06B   3/32	・	移動方法により特徴づけられるウィングの配置；開口における可動ウィングの配置；ウィングの移動方法にのみ関連するウィングまたは枠の特徴［３］	Arrangements of wings characterised by the manner of movement; Arrangements of movable wings in openings; Features of wings or frames relating solely to the manner of movement of the wing	4169
E06B   3/34	・・	一種類のみの移動方法をもつもの（Ｅ０６Ｂ３／４８が優先）	with only one kind of movement(<b>E06B3/48</b> takes precedence)	2281
E06B   3/36	・・・	開口の一方の側に１本の垂直な回転軸をもつものまたは開口をとおして揺動できるもの（ウィングが開くまえにもち上げる事が必要なものＥ０６Ｂ３／５２）	with a single vertical axis of rotation at one side of the opening, or swinging through the opening(wings requiring lifting before opening <b>E06B3/52</b>)	24271
E06B   3/38	・・・	開口の頂部または底部に水平回転軸をもつもの	with a horizontal axis of rotation at the top or bottom of the opening	5812
E06B   3/40	・・・	開口の側部でない位置に垂直または水平の回転軸をもつもの，例．転倒ウィング	with a vertical or horizontal axis of rotation not at one side of the opening, e.g. turnover wings	2704
E06B   3/42	・・・	滑動ウィング；案内に関する枠の細部	Sliding wings; Details of frames with respect to guiding	2728
E06B   3/44	・・・・	垂直滑動ウィング	Vertically-sliding wings	6701
E06B   3/46	・・・・	水平滑動ウィング	Horizontally-sliding wings	36396
E06B   3/48	・・	その端部にウィングが連結されるもの，例．折りたたみできるウィング	Wings connected at their edges, e.g. foldable wings	11296
E06B   3/50	・・	二種類以上の移動方法をもつもの（Ｅ０６Ｂ３／４８が優先）	with more than one kind of movement(<b>E06B3/48</b> takes precedence)	7970
E06B   3/52	・・・	開ける前にもち上げることが必要なウィング	Wings requiring lifting before opening	583
E06B   3/54	・	ガラス板または類似の板の固定	Fixing of glass panes or like plates	7619
E06B   3/56	・・	パテ，セメントまたは接着剤だけによるもの（Ｅ０６Ｂ３／６４が優先）	by means of putty, cement, or adhesives only(<b>E06B3/64</b> takes precedence)	1539
E06B   3/58	・・	縁手段，クリートまたは類似の手段によるもの（Ｅ０６Ｂ３／６４が優先）	by means of borders, cleats, or the like(<b>E06B3/64</b> takes precedence)	13519
E06B   3/60	・・・	金属製止めクリート	of clamping cleats of metal	904
E06B   3/62	・・・	ゴムのような弾性材料製クリート	of rubber-like elastic cleats	5546
E06B   3/64	・・	一枠に二枚以上の板の固定	Fixing of more than one pane to a frame	3339
E06B   3/66	・	空間をはさんで単位が二枚以上の平行なガラスまたはその類似のものからなりそれらが共に永久固定されている部材，例．端縁に沿って（本質的にシートガラスからなる積層体Ｂ３２Ｂ１７／００；ガラスの被覆Ｃ０３Ｃ１７／００）	Units comprising two or more parallel glass or like panes in spaced relationship, the panes being permanently secured together, e.g. along the edges(layered products essentially comprising sheet glass <b>B32B17/00</b>; coating of glass <b>C03C17/00</b>)	16528
E06B   3/663	・・	窓ガラス間にすきまを作るための部材［６］	Elements for spacing panes	5305
E06B   3/667	・・・	そのための接合部材［６］	Connectors therefor	1170
E06B   3/67	・・	熱または音絶縁用の付加的装置または器具に特徴のあるもの［６］	characterised by additional arrangements or devices for heat or sound insulation	8331
E06B   3/673	・・	構成単位を組み立てるもの（Ｅ０６Ｂ３／６７７が優先）［６］	Assembling the units(<b>E06B3/677</b> takes precedence)	2814
E06B   3/677	・・	ガラス板間の空隙の空気を抜くかまたは充填するもの；ガラス板間の空隙の凝縮を防ぐもの（空隙を保たせる部材によるものＥ０６Ｂ３／６６３），ガラス板間の空隙の洗浄［２００６．０１］	Evacuating or filling the gap between the panes; Preventing condensation in the gap between the panes(by means of spacing elements <b>E06B3/663</b>);Cleaning the gap between the panes	4440
E06B   3/68	・	窓のさん	Window bars	1840
E06B   3/70	・	戸板（ウィング枠Ｅ０６Ｂ３／０４）	Door leaves(wing frames <b>E06B3/04</b>)	30901
E06B   3/72	・・	枠と板からなるもの	consisting of frame and panels	9337
E06B   3/74	・・・	木製板をもつもの	with wooden panels	2648
E06B   3/76	・・・	金属板をもつもの	with metal panels	2404
E06B   3/78	・・・	プラスチック板をもつもの	with panels of plastics	660
E06B   3/80	・・	可とう性のもの	flexible	1070
E06B   3/82	・・	平戸，すなわち完全に平らな表面をもったもの（Ｅ０６Ｂ３／０２が優先）	Flush doors, i.e. with completely flat surface(<b>E06B3/02</b> takes precedence)	2416
E06B   3/84	・・・	合板製	of plywood	461
E06B   3/86	・・・	プラスチック製	of plastics	213
E06B   3/88	・・	戸板の端部保護手段（戸または窓用の，指の安全装置Ｅ０６Ｂ７／３６）	Edge-protecting devices for door leaves(finger guards for doors or windows <b>E06B7/36</b>)	2098
E06B   3/90	・	回転戸；そのための骨組または枠体（回転木戸Ｅ０６Ｂ１１／０８）	Revolving doors; Cages or housings therefor(turnstiles <b>E06B11/08</b>)	2249
E06B   3/92	・	位置についた時広げることのできる戸または窓（窓用滑動ウィングＥ０６Ｂ３／４２；折りたたみできるウィングＥ０６Ｂ３／４８；巻き上げた時などに壁を閉じる手段，例．シャッタ，Ｅ０６Ｂ９／０８）	Doors or windows extensible when set in position(sliding wings for windows <b>E06B3/42</b>; foldable wings <b>E06B3/48</b>; wall-closing devices which may be rolled up, e.g. shutters, <b>E06B9/08</b>)	2099
E06B   3/94	・・	ベローズ型の戸	Doors of the bellows type	1179
E06B   3/96	・	窓，戸，または類似のものの枠またはウィング用のかど部の接続またはふち部の接続［４］	Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings	7915
E06B   3/964	・・	別体の結合片を用いるもの，例．Ｔ型結合片（Ｅ０６Ｂ３／９８４，Ｅ０６Ｂ３／９８８，Ｅ０６Ｂ３／９９が優先）［５］	using separate connecting pieces, e.g. T-connecting pieces(<b>E06B3/984</b>, <b>E06B3/988</b>, <b>E06B3/99</b> take precedence)	7774
E06B   3/968	・・・	結合片が枠部材に固定される方法に特徴があるもの［５］	characterised by the way the connecting pieces are fixed in or on the frame members	4233
E06B   3/972	・・・・	結合片の断面増加によるもの，例．くさびで結合片を広げることによるもの（Ｅ０６Ｂ３／９７６が優先）［５］	by increasing the cross-section of the connecting pieces, e.g. by expanding the connecting pieces with wedges(<b>E06B3/976</b> takes precedence)	424
E06B   3/976	・・・・	枠部材の変形によるもの［５］	by deformation of the frame members	222
E06B   3/98	・・・・	結合片が枠部材を互に近づけるのに特に適用されるもの（Ｅ０６Ｂ３／９７２，Ｅ０６Ｂ３／９７６が優先）［５］	the connecting pieces being specially adapted for drawing the frame members towards each other(<b>E06B3/972</b>, <b>E06B3/976</b> take precedence)	569
E06B   3/984	・・	木材またはそれと同様な作用をする他の材料からなる枠部材に特に適用されるもの（Ｅ０６Ｂ３／９９が優先）［５］	specially adapted for frame members of wood or other material worked in a similar way(<b>E06B3/99</b> takes precedence)	987
E06B   3/988	・・	概してＵ字型に開いた断面を有する金属薄板，または類似の薄板材料の枠部材に特に適用されるもの，例．ドア枠用［５］	specially adapted for frame members of sheet metal, or similar sheet material, with an open generally U-shaped cross-section, e.g. for door frame members	769
E06B   3/99	・・	分断されることなく互に交差する連続枠部材のためのもの（窓のさんＥ０６Ｂ３／６８）［５］	for continuous frame members crossing each other without interruption(window bars <b>E06B3/68</b>)	224
E06B   5/00		特殊な目的のための戸，窓または同様の閉鎖部材；そのための縁構造	Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor	15960
E06B   5/01	・	はね上げ戸	Trap-doors	775
E06B   5/02	・	付属建物または穴蔵用；ぴったりあうようには設計されない他の簡単な閉鎖部材	for out-buildings or cellars; Other simple closures not designed to be close-fitting	797
E06B   5/04	・・	固定した木枠をもったもの	with fixed wooden frames	24
E06B   5/06	・・	固定した金枠をもったもの	with fixed metal frames	182
E06B   5/08	・・	コンクリート，石に類似した物質またはプラスチックからなる固定枠をもったもの	with fixed frames made of concrete, stone-like material, or plastics	85
E06B   5/10	・	空襲または他の戦争のような行為から防御するためのもの；他の防御目的用のもの	for protection against air-raid or other war-like action; for other protective purposes	9918
E06B   5/11	・・	強盗に対するもの［６］	against burglary	11592
E06B   5/12	・・	耐圧，防爆または耐ガス用のもの	against air pressure, explosion, or gas	3239
E06B   5/14	・・・	耐ガス戸または類似の閉鎖部材；そのために用いる固定構造の適用	Gasproof doors or similar closures; Adaptation of fixed constructions therefor	806
E06B   5/16	・・	耐火戸または類似の閉鎖部材；そのために用いる固定構造の適用	Fireproof doors or similar closures; Adaptations of fixed constructions therefor	31092
E06B   5/18	・・	有害な放射線に対するもの（熱に対するものＥ０６Ｂ５／１６）	against harmful radiation(against heat <b>E06B5/16</b>)	3024
E06B   5/20	・	騒音防止用	for insulation against noise	13585
E06B   7/00		戸または窓と関連する特殊な装置または手段（金網または類似の保護手段Ｅ０６Ｂ９／００）	Special arrangements or measures in connection with doors or windows(screening or similar protective devices <b>E06B9/00</b>)	6989
E06B   7/02	・	換気のためのもの，例．２重窓を通して；換気孔の配置（気流調節部材それ自体Ｆ２４Ｆ１３／０８）	for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses(airflow control members <u>per se</u><b>F24F13/08</b>)	11401
E06B   7/03	・・	上下に滑動する窓の下部にそう入するための換気手段（雨または気流の転向装置Ｅ０６Ｂ７／２６）	Ventilating devices for inserting under upwardly-sliding windows(rain or draught deflectors <b>E06B7/26</b>)	245
E06B   7/04	・・	換気ウィングをもったもの（Ｅ０６Ｂ７／０８が優先）	with ventilation wings(<b>E06B7/08</b> takes precedence)	1179
E06B   7/06	・・・	一個の換気ウィングだけをもったもの	with one ventilation wing only	766
E06B   7/08	・・	鎧（よろい）戸，窓または格子	Louvre doors, windows, or grilles	3254
E06B   7/082	・・・	固定したまたは滑動できる薄板をもつもの	with rigid or slidable lamellae	2650
E06B   7/084	・・・	回転できる薄板をもつもの	with rotatable lamellae	2908
E06B   7/086	・・・・	同時に作動するように相互に連絡させたもの［２］	interconnected for concurrent movement	3864
E06B   7/088	・・・・・	防護格子または安全防具に面したもの［２］	with facing protective grille or safety guard	128
E06B   7/09	・・・・・	移動するウイング，例．戸，にはめ込まれたもの［２］	mounted in movable wing, e.g. door	357
E06B   7/092	・・・・・	二つまたはそれ以上の異なったセットを操作できるもの［２］	operable in two or more distinct sets	287
E06B   7/094	・・・・・	順々に操作できるもの；付加した独立の動作に特徴のあるもの［２］	operable in sequence; characterised by additional independent movement	41
E06B   7/096	・・・・・	歯車装置によって操作または相互に連結されたもの（歯車装置を有するウイングの操作一般Ｅ０５Ｆ１１／００）［２］	operated or interconnected by gearing(wing operators with gearing in general <b>E05F11/00</b>)	779
E06B   7/098	・・・・・	目詰め材をもつもの［２］	with weather seal	493
E06B   7/10	・・	枠部材の特別構造によるもの	by special construction of the frame members	2843
E06B   7/12	・	凝縮水の形成を防ぐ手段（二重ガラスＥ０６Ｂ３／２４〜Ｅ０６Ｂ３／２８，Ｅ０６Ｂ３／６４，Ｅ０６Ｂ３／６６；透明または反射部分に特に適合した加熱装置Ｈ０５Ｂ３／８４）［２００６．０１］	Measures preventing the formation of condensed water(double glazing <b>E06B3/24 to E06B3/28</b> , <b>E06B3/64</b>, <b>E06B3/66</b>; heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas <b>H05B3/84</b>)	3105
E06B   7/14	・	凝縮水または漏水を取り除く手段	Measures for draining-off condensed water or water leaking-in	12752
E06B   7/16	・	ウイングまたはウイングと協動する部分の密封装置（Ｅ０６Ｂ７／０９８が優先）［２］	Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings(<b>E06B7/098</b> takes precedence)	22686
E06B   7/18	・・	移動できる縁によるもの，例．ボルト締めに付加的に用いられるすきまの密閉	by means of movable edgings, e.g. draught sealings additionally used for bolting	4441
E06B   7/20	・・・	ウィングが開かれた時自動的に引き込まれるもの	automatically withdrawn when the wing is opened	1596
E06B   7/205	・・・・	敷居にすえつけられた密封片をもつもの［２］	with sealing strip mounted on sill	276
E06B   7/21	・・・・	ウイングの面内で移動できる密封片をもつもの［２］	with sealing strip movable in plane of wing	736
E06B   7/215	・・・・	弾性手段によって収縮した位置に移動される密封片をもつもの，例．スプリング［２］	with sealing strip being moved to a retracted position by elastic means, e.g. springs	1011
E06B   7/22	・・	反発力のある縁によるもの，例．弾性ゴム管；弾性ある縁によるもの，例．フェルトまたはビロード片，弾性金属片（Ｅ０６Ｂ７／１８が優先）	by means of elastic edgings, e.g. elastic rubber tubes; by means of resilient edgings, e.g. felt or plush strips, resilient metal strips(<b>E06B7/18</b> takes precedence)	15671
E06B   7/23	・・・	プラスチック，スポンジゴムまたは類似の片または管	Plastic, sponge rubber, or like strips or tubes	20117
E06B   7/232	・・・	硬い物質の弾性片，例．金属	Resilient strips of hard material, e.g. metal	723
E06B   7/24	・・	分離した密閉部材をもたないもの，例．ラビリンスをもったもの	without separate sealing members, e.g. with labyrinth	594
E06B   7/26	・	雨または通風の転向装置，例．滑動ウィングの下部	Rain or draught deflectors, e.g. under sliding wings	4051
E06B   7/28	・	戸または窓の他の装置，例．表札，草木を配するための窓，窓清掃者のための鈎	Other arrangements on doors or windows, e.g. door-plates, windows adapted to carry plants, hooks for window cleaners	44802
E06B   7/30	・・	のぞき穴；通話のための手段；窓をもっている戸	Peep-holes; Devices for speaking through; Doors having windows	8169
E06B   7/32	・・	サービス戸；通り抜け出来る戸	Serving doors; Passing-through doors	2539
E06B   7/34	・・	戸だなをもつ戸（キャビネット一般Ａ４７Ｂ）	Doors containing cupboards(cabinets in general <b>A47B</b>)	557
E06B   7/36	・・	指の安全装置［７］	Finger guards	2507
E06B   9/00		操作または保持機構をもつかまたはもたない開口のための遮へいまたは保護装置；同様構造の閉鎖材（Ｅ０６Ｂ５／１０が優先；自体の端部で連絡した戸または窓用のウィングＥ０６Ｂ３／４８；建物の特有な仕上げの部分とはならない戸または窓の付加的な室内装備品，例．カーテンＡ４７Ｈ；構築要素としての鉄格子Ｅ０４Ｃ２／４２；錠，その付属具Ｅ０５Ｂ；ウィング用のボルトまたは固定装置Ｅ０５Ｃ；ウィングの操作機構一般Ｅ０５Ｆ）	Screening or protective devices for openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction(<b>E06B5/10</b> takes precedence; wings for doors or windows, connected at their edges, <b>E06B3/48</b>; additional indoor equipment of doors or windows, not forming part of the proper finishing work of a building, e.g. curtains, <b>A47H</b>; gratings as building elements <b>E04C2/42</b>; locks, accessories therefor <b>E05B</b>; bolts or fastening devices for wings <b>E05C</b>; operating mechanism for wings in general <b>E05F</b>)	4577
E06B   9/01	・	壁，戸または窓に固定された格子；戸または窓と共に動く格子；格子状の壁，例．クラウストラ	Grilles fixed to walls, doors, or windows; Grilles moving with doors or windows; Walls formed as grilles, e.g. claustra	7496
E06B   9/02	・	シャッタ，可動格子または他の安全閉鎖手段，例．防盗（鎧（よろい）窓または格子Ｅ０６Ｂ７／０８；層状ブラインドＥ０６Ｂ９／２６）	Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary(louvre windows or grilles <b>E06B7/08</b>; lamellar blinds <b>E06B9/26</b>)	6865
E06B   9/04	・・	ウイング型のもの，例．回転または滑動	of wing type, e.g. revolving or sliding	5698
E06B   9/06	・・	組み立て式または折りたたみ式のもの，例．蛇腹式またはレージトング式のもの（蛇腹形戸Ｅ０６Ｂ３／９４；巻き取り形格子Ｅ０６Ｂ９／１８）	collapsible or foldable, e.g. of the bellows or lazy-tongs type(bellows-type doors <b>E06B3/94</b>; roll-type grilles <b>E06B9/18</b>)	5487
E06B   9/08	・・	巻き取り形閉鎖部材（ローラブラインドＥ０６Ｂ９／４０；巻き取り形閉鎖部材の操作，案内または固定のための装置または配置Ｅ０６Ｂ９／５６；張り出し日よけとしてのみ用いられるものＥ０４Ｆ１０／０６）［５］	Roll-type closures(roller blinds <b>E06B9/40</b>; operating, guiding or securing devices or arrangements for roll-type closures <b>E06B9/56</b>; usable only as awnings <b>E04F10/06</b>)	7203
E06B   9/11	・・・	ローラシャッター［５］	Roller shutters	2769
E06B   9/13	・・・・	一片からなる閉鎖部材をもつもの，例．波型金属板よりなるもの［５］	with closing members of one piece, e.g. of corrugated sheet metal	1653
E06B   9/15	・・・・	スラットまたは類似のものからなる閉鎖部材をもつもの［５］	with closing members formed of slats or the like	4520
E06B   9/165	・・・・・	互いに相手を覆うスラットをもつもの；間隔を変えられるスラットをもつもの［５］	with slats disappearing in each other; with slats the distance between which can be altered	892
E06B   9/17	・・・・	ローラシャッタの部品または細部，例．つり上げ装置，シャッタボックス，くぐり戸，換気孔［５］	Parts or details of roller shutters, e.g. suspension devices, shutter boxes, wicket doors, ventilation openings	10320
E06B   9/171	・・・・・	そのためのローラ；ローラへのローラシャッタの固定［５］	Rollers therefor; Fastening roller shutters to rollers	774
E06B   9/172	・・・・・・	止め棒によるもの	by clamping bars	40
E06B   9/173	・・・・・・	止め金またはボタンによるもの	by clasps or buttons	57
E06B   9/174	・・・・・	そのために特に適した軸受け［５］	Bearings specially adapted therefor	984
E06B   9/18	・・・	巻き取り形格子［５］	Roll-type grilles	657
E06B   9/24	・	光，とくに日光に対して保護することができるスクリーンまたはその他の構造；プライバシーまたは体裁のための同様のスクリーン（巻き取り型閉鎖部材の操作，案内または固定のための装置または配置Ｅ０６Ｂ９／５６，自由につるせる可とう性の幕Ａ４７Ｈ２３／００）	Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance(operating, guiding or securing devices or arrangements for roll-type closures <b>E06B9/56</b>; free-hanging flexible screens <b>A47H23/00</b>)	10981
E06B   9/26	・・	層状または類似のブラインド，例．ベネシアンブラインド	Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds	2230
E06B   9/262	・・・	伸縮可能に相互に連結された水平または垂直の小片；手風琴形ブラインド	with flexibly-interconnected horizontal or vertical strips; Concertina blinds	3217
E06B   9/264	・・・	ローラシャッタ，網窓，窓または２重ガラスと層状ブラインドとの組み合わせ；特殊装置をもった層状ブラインド	Combinations of lamellar blinds with roller shutters, screen windows, windows, or double panes; Lamellar blinds with special devices	6139
E06B   9/266	・・・	薄板状ブラインドまたはその部品を形成または取付けるための装置または付属品［３］	Devices or accessories for making or mounting lamellar blinds or parts thereof	1374
E06B   9/28	・・・	水平薄板をもつもの，例．もち上げることができないもの（鎧窓または鉄格子Ｅ０６Ｂ７／０８）	with horizontal lamellae, e.g. non-liftable(louvre windows or gratings <b>E06B7/08</b>)	3067
E06B   9/30	・・・・	もち上げることができるもの	liftable	1944
E06B   9/302	・・・・・	はしごひもをもたないもの，例．伸縮自在の組み手をもったもの，ねじ軸をもつもの	without ladder-tape, e.g. with lazy-tongs, with screw spindle	507
E06B   9/303	・・・・・	はしごひもをもつもの	with ladder-tape	1234
E06B   9/304	・・・・・・	傾斜棒と分離した昇降軸をもつもの	with tilting bar and separate raising shaft	112
E06B   9/305	・・・・・・	傾斜棒と固定棒に沿って案内される昇降ひもをもつもの	with tilting bar and raising cords guided along fixed bar	244
E06B   9/306	・・・・・・	傾斜棒とそれに沿って昇降ひもが案内されるもの	with tilting bar along which the raising cords are guided	115
E06B   9/307	・・・・・・	傾斜棒とその操作の細部	Details of tilting bars or their operation	682
E06B   9/308	・・・・・・	傾斜棒と昇降軸とが同軸のもの	with coaxial tilting bar and raising shaft	250
E06B   9/32	・・・・・	そのための操作，案内または固定手段（傾斜棒の操作Ｅ０６Ｂ９／３０７）	Operating, guiding, or securing devices therefor(operation of tilting bars <b>E06B9/307</b>)	5030
E06B   9/322	・・・・・・	操作装置の細部，例．滑車，制動器，ばね，巻き胴，駆動部（長尺物の貯蔵および繰返し繰出しおよび再貯蔵用に特に適するまたは取付けられる一般的分野の装置Ｂ６５Ｈ７５／３４）	Details of operating devices, e.g. pulleys, brakes, spring drums, drives(devices of general interest specially adapted or mounted for storing and repeatedly paying-out and re-storing lengths of material <b>B65H75/34</b>)	5458
E06B   9/323	・・・・・・	上部ボックスの構造または支持	Structure or support of upper box	1675
E06B   9/324	・・・・・・	ひもの保持	Cord-locks	919
E06B   9/325	・・・・・・	上昇をふせぐ停止手段	Immobilising devices preventing raising	186
E06B   9/326	・・・・・・	ひもの細部，例．止め金，引きつまみ	Details of cords, e.g. buckles, drawing knobs	1319
E06B   9/327	・・・・・・	水平薄板をもつ昇降可能の層状ブラインドのための案内	Guides for raisable lamellar blinds with horizontal lamellae	683
E06B   9/34	・・・・	巻取り形層状ブラインド	roller type	846
E06B   9/36	・・・	垂直薄板をもつもの	with vertical lamellae	3163
E06B   9/38	・・・	他の細部	Other details	2896
E06B   9/382	・・・・	はしごひもまたははしご鎖の細部，例．ひもの一部を短くするための止め金	Details of ladder-tapes or ladder-chains, e.g. buckles for local shortening of tapes	483
E06B   9/384	・・・・	ひもと薄板の相互連絡または相互作用のための細部	Details of interconnection or interaction of tapes and lamellae	917
E06B   9/386	・・・・	薄板の細部	Details of lamellae	3499
E06B   9/388	・・・・	底部または上部スラットまたは付属品の細部	Details of bottom or upper slats or their attachment	820
E06B   9/40	・・	ローラブラインド（張り出し日よけとしてのみ用いられるものＥ０４Ｆ１０／０６）［５］	Roller blinds(usable only as awnings <b>E04F10/06</b>)	8871
E06B   9/42	・・・	ローラブラインドの部品または細部，例．つり上げ装置，ブラインドボックス（ローラブラインドおよび引張り式カーテンのブラケットまたは調整可能な取り付け具Ａ４７Ｈ１／１３）［５］	Parts or details of roller blinds, e.g. suspension devices, blind boxes(brackets or adjustable mountings for roller blinds and drawable curtains <b>A47H1/13</b>)	8946
E06B   9/44	・・・・	そのためのローラ；ローラへのローラブラインドの固定［５］	Rollers therefor; Fastening roller blinds to rollers	1644
E06B   9/46	・・・・・	止め棒によるもの［５］	by clamping bars	152
E06B   9/48	・・・・・	止め金またはボタンによるもの［５］	by clasps or buttons	92
E06B   9/50	・・・・	そのために特に適する軸受け［５］	Bearings specially adapted therefor	1207
E06B   9/52	・	昆虫からの保護手段，例．はえ用の網；他の目的のための網窓	Devices affording protection against insects, e.g. fly screens; Mesh windows for other purposes	18200
E06B   9/54	・・	巻き取り形虫よけ用網（そのための操作，案内または固定装置Ｅ０６Ｂ９／５６）［２，５］	Roller fly screens(operating, guiding or securing devices therefor <b>E06B9/56</b>)	4595
E06B   9/56	・	巻き取り形閉鎖部材の操作，案内または固定装置または配置；ばね巻き胴；ひも巻き胴；そのための釣り合せ配置（長尺物の貯蔵および繰返し繰出しおよび再貯蔵用に特に適するまたは取付けられる一般的分野の装置Ｂ６５Ｈ７５／３４）［５］	Operating, guiding or securing devices or arrangements for roll-type closures; Spring drums; Tape drums; Counterweighting arrangements therefor(devices of general interest specially adapted or mounted for storing and repeatedly paying-out and re-storing lengths of material <b>B65H75/34</b>)	9286
E06B   9/58	・・	案内装置［５］	Guiding devices	8144
E06B   9/60	・・	閉鎖部材のみで操作されるばね巻き胴［５］	Spring drums operated only by closure members	1781
E06B   9/62	・・	釣り合せ配置（Ｅ０６Ｂ９／６０が優先）［５］	Counterweighting arrangements(<b>E06B9/60</b> takes precedence)	1045
E06B   9/64	・・	下げられるローラをもつもの［５］	with lowerable roller	460
E06B   9/66	・・	下部に据えられたローラをもつもの［５］	with a roller situated at the bottom	465
E06B   9/68	・・	操作装置または機構，例．電気駆動のもの［５］	Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive	10376
E06B   9/70	・・・	ローラの外部に配された電気モーターから成るもの［５］	comprising an electric motor positioned outside the roller	4760
E06B   9/72	・・・	ローラの内部に配された電気モーターから成るもの［５］	comprising an electric motor positioned inside the roller	1820
E06B   9/74	・・・	電動または手動の選択的操作に適するもの［５］	adapted for selective electrical or manual operation	1290
E06B   9/76	・・・	クランクハンドルを用いるもの［５］	using crank handles	522
E06B   9/78	・・	直接的な手動操作のためのもの，例．タッセルによるもの，ハンドルによるもの［５］	for direct manual operation, e.g. by tassels, by handles	3003
E06B   9/80	・・	落下または勝手な開放に対する安全手段；制動または固定装置；巻き戻し制限装置（直接的な手動操作のための安全装置または配置Ｅ０６Ｂ９／７８）［５］	Safety measures against dropping or unauthorised opening; Braking or immobilising devices; Devices for limiting unrolling(securing devices or arrangements for direct manual operation <b>E06B9/78</b>)	5721
E06B   9/82	・・・	自動的に行うもの［５］	automatic	2188
E06B   9/84	・・・・	落下に対するもの［５］	against dropping	2140
E06B   9/86	・・・・	勝手な開放に対するもの［５］	against unauthorised opening	1217
E06B   9/88	・・・・	巻き戻しを制限するもの［５］	for limiting unrolling	1478
E06B   9/90	・・・・	閉鎖部材を様々な特定位置に固定するもの［５］	for immobilising the closure member in various chosen positions	794
E06B   9/92	・・	閉鎖部材を開口の平面から移動させる手段［５］	Means allowing the closures to be shifted out of the plane of the opening	546
E06B  11/00		さく，かき根または類似のものを通過しうるようにする手段，例．木戸（戸の一般的な形態Ｅ０６Ｂ１／００〜Ｅ０６Ｂ９／００）	Means for allowing passage through fences, barriers, or the like, e.g. stiles(general features of doors <b>E06B1/00 to E06B9/00</b> )	1103
E06B  11/02	・	門；門扉	Gates; Doors	10167
E06B  11/04	・・	つり方に特徴のあるもの（つり方それ自体Ｅ０５Ｄ）	characterised by the kind of suspension(suspensions <u>per se</u><b>E05D</b>)	1956
E06B  11/06	・・	固定法に特徴のあるもの（ウィング用の固定装置Ｅ０５Ｃ）	characterised by the kind of fastening(fastening devices for wings <b>E05C</b>)	1110
E06B  11/08	・	回転木戸（車両におけるものＢ６０Ｎ５／００；登録手段をもったものＧ０７Ｃ９／１０）［２００６．０１］	Turnstiles (on vehicles <b>B60N5/00</b>;  with registering means <b>G07C9/10</b>)	1738
