H03M   1/00		アナログ／デジタル変換；デジタル／アナログ変換（アナログ値から差分変調への変換または差分変調からアナログ値への変換Ｈ０３Ｍ３／００）［４］	Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion(conversion of analogue values to or from differential modulation <b>H03M3/00</b>)	11990
H03M   1/02	・	可逆性のあるアナログ／デジタル変換器［４］	Reversible analogue/digital converters	360
H03M   1/04	・	ストカステック技術を用いるもの［４］	using stochastic techniques	247
H03M   1/06	・	物理的パラメータによる不所望な影響の連続的な補償，または防止（周期的なものＨ０３Ｍ１／１０）［４］	Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters(periodically <b>H03M1/10</b>)	5561
H03M   1/08	・・	雑音によるもの［４］	of noise	3906
H03M   1/10	・	較正または試験［４］	Calibration or testing	8803
H03M   1/12	・	アナログ／デジタル変換器（Ｈ０３Ｍ１／０２〜Ｈ０３Ｍ１／１０が優先）［４］	Analogue/digital converters(<b>H03M1/02 to H03M1/10</b>  take precedence)	18086
H03M   1/14	・・	各ステップが同じかまたは異なる変換手段を持ち，１ビットより多く出力するステップごとの変換［４］	Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit	1954
H03M   1/16	・・・	スケールファクタの修正を伴うもの，すなわち，ステップ間の振幅を変化させることによるもの［４］	with scale factor modification, i.e. by changing the amplification between the steps	717
H03M   1/18	・・	変換器が処理できる信号の範囲を修正するための自動制御，例．利得を変動するもの［４］	Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging	2293
H03M   1/20	・・	ｎ＋ｍビットを得るためにｎビット方式を用いる分解能の増大，例．ディザリングによるもの［４］	Increasing resolution using an n bit system to obtain n + m bits, e.g. by dithering	873
H03M   1/22	・・	パターン読出し形［４］	pattern-reading type	799
H03M   1/24	・・・	相対的に可動の読み取り装置および円板またはストリップを用いるもの［４，６］	using relatively movable reader and disc or strip	1304
H03M   1/26	・・・・	重みづけ符号化をするもの，すなわち，１つのデジットに与えられた重みはブロックまたは符号ワード内のデジットの位置に依存するもの，例．所定の基数があり，その重みはその基数のべきであるもの［４］	with weighted coding, i.e. the weight given to a digit depends on the position of the digit within the block or code word, e.g. there is a given radix and the weights are powers of this radix	511
H03M   1/28	・・・・	非重みづけ符号化をするもの［４］	with non-weighted coding	373
H03M   1/30	・・・・・	増分するもの［４］	incremental	644
H03M   1/32	・・・	陰極線管を用いるもの［４］	using cathode-ray tubes	86
H03M   1/34	・・	アナログ値が基準値と比較されるもの（Ｈ０３Ｍ１／４８が優先）［４］	Analogue value compared with reference values(<b>H03M1/48</b> takes precedence)	1936
H03M   1/36	・・・	同時にのみ行うもの，すなわち．並列形［４］	simultaneously only, i.e. parallel type	2403
H03M   1/38	・・・	逐次にのみ行うもの，例．逐次比較形（ステップ当り１ビットより多い変換Ｈ０３Ｍ１／１４）［４］	sequentially only, e.g. successive approximation type(converting more than one bit per step <b>H03M1/14</b>)	3256
H03M   1/40	・・・・	再巡回形［４］	recirculation type	309
H03M   1/42	・・・・	アナログ信号の値に変化させない直列接続段における逐次比較によるもの［４］	Sequential comparisons in series-connected stages with no change in value of analogue signal	163
H03M   1/44	・・・・	アナログ信号の値に変化させる直列接続段における逐次比較によるもの［４］	Sequential comparisons in series-connected stages with change in value of analogue signal	803
H03M   1/46	・・・・	変換器に基準値を供給するためのデジタル／アナログ変換器を持つもの［４］	with digital/analogue converter for supplying reference values to converter	3126
H03M   1/48	・・	追従比較形変換器［４］	Servo-type converters	802
H03M   1/50	・・	時間間隔への中間変換を行うもの（Ｈ０３Ｍ１／６４が優先）［４］	with intermediate conversion to time interval(<b>H03M1/64</b> takes precedence)	2018
H03M   1/52	・・・	入力信号を積分し，線形に既値へ戻すもの［４］	Input signal integrated with linear return to datum	1208
H03M   1/54	・・・	入力信号を標本化し保持し，線形に既値へ戻すもの［４］	Input signal sampled and held with linear return to datum	474
H03M   1/56	・・・	入力信号を線形のランプ信号と比較するもの［４］	Input signal compared with linear ramp	1219
H03M   1/58	・・・	非線形変換［４］	Non-linear conversion	205
H03M   1/60	・・	パルス周波数への中間変換を行うもの［４］	with intermediate conversion to frequency of pulses	1438
H03M   1/62	・・・	非線形変換［４］	Non-linear conversion	117
H03M   1/64	・・	正弦波信号の位相への中間変換を行うもの［４］	with intermediate conversion to phase of sinusoidal signals	1044
H03M   1/66	・	デジタル／アナログ変換器（Ｈ０３Ｍ１／０２〜Ｈ０３Ｍ１／１０が優先）［４］	Digital/analogue converters(<b>H03M1/02 to H03M1/10</b>  take precedence)	7782
H03M   1/68	・・	異なる感度の変換を伴うもの，すなわち一方の変換が上位のデジタルビットに関連し，他方の変換が下位のデジタルビットに関連するもの［４］	with conversions of different sensitivity, i.e. one conversion relating to the more significant digital bits and another conversion to the less significant bits	1743
H03M   1/70	・・	変換器範囲を修正するための自動制御［４］	Automatic control for modifying converter range	395
H03M   1/72	・・	直列接続段による逐次変換（Ｈ０３Ｍ１／６８が優先）［４］	Sequential conversion in series-connected stages(<b>H03M1/68</b> takes precedence)	137
H03M   1/74	・・	同時変換［４］	Simultaneous conversion	2340
H03M   1/76	・・・	スイッチングツリーを用いるもの［４］	using switching tree	848
H03M   1/78	・・・	ラダー回路網を用いるもの［４］	using ladder network	868
H03M   1/80	・・・	重みづけられたインピーダンスを用いるもの（Ｈ０３Ｍ１／７６が優先）［４］	using weighted impedances(<b>H03M1/76</b> takes precedence)	1004
H03M   1/82	・・	時間間隔への中間変換を行うもの［４］	with intermediate conversion to time interval	1376
H03M   1/84	・・・	非線形変換［４］	Non-linear conversion	79
H03M   1/86	・・	パルス周波数への中間変換を行うもの［４］	with intermediate conversion to frequency of pulses	228
H03M   1/88	・・・	非線形変換［４］	Non-linear conversion	58
H03M   3/00		アナログ値から差分変調信号への変換または差分変調信号からアナログ値への変換［４］	Conversion of analogue values to or from differential modulation	4062
H03M   3/02	・	デルタ変調，すなわち．１ビット差分変調［４］	Delta modulation, i.e. one-bit differential modulation	3829
H03M   3/04	・	数ビットの差分変調［４］	Differential modulation with several bits	1355
H03M   5/00		個々のデジットの表現形式の変換［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＨ０３Ｍ５／０２からＨ０３Ｍ５／２２においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，最後の適切な箇所に分類する。［４］	Conversion of the form of the representation of individual digits	870
H03M   5/02	・	パルスによる表現への変換またはパルスによる表現からの変換［４］	Conversion to or from representation by pulses	265
H03M   5/04	・・	２値を持つパルスによるもの［４］	the pulses having two levels	733
H03M   5/06	・・・	そのビットセルの情報のみに依存している所定のビットセルに対する符号表現，例．遷移，によるもの［４］	Code representation, e.g. transition, for a given bit cell depending only on the information in that bit cell	412
H03M   5/08	・・・・	パルス幅による符号表現［４］	Code representation by pulse width	504
H03M   5/10	・・・・	パルス周波数による符号表現［４］	Code representation by pulse frequency	89
H03M   5/12	・・・・	２位相レベル符号，例．位相分割符号，マンチェスタ符号；２位相スペース符号または２位相マーク符号，例．２重周波数符号［４］	Biphase level code, e.g. split phase code, Manchester code; Biphase space or mark code, e.g. double frequency code	1319
H03M   5/14	・・・	隣接する１又はそれ以上のビットセルの情報に依存している所定のビットセルに対する符号表現，例．遷移，によるもの，例．遅延変調符号，２重重み符号［４］	Code representation, e.g. transition, for a given bit cell depending on the information in one or more adjacent bit cells, e.g. delay modulation code, double density code	1101
H03M   5/16	・・	３値を持つパルスによるもの［４］	the pulses having three levels	583
H03M   5/18	・・・	２つの値が３番目の値に対し対称であるもの，すなわち．平衡バイポーラ３進符号［４］	two levels being symmetrical with respect to the third level, i.e. balanced bipolar ternary code	320
H03M   5/20	・・	３値より多い値を持つパルスによるもの［４］	the pulses having more than three levels	411
H03M   5/22	・	正弦波信号による表現への変換または正弦波信号による表現からの変換［４］	Conversion to or from representation by sinusoidal signals	103
H03M   7/00		情報がデジットの所定の順序または数によって表現されている符号から，その同一の情報がデジットの異なる順序または数によって表現されている符号への変換［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＨ０３Ｍ７／０２〜Ｈ０３Ｍ７／３０においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，最後の適切な箇所に分類する。［４］	Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same information is represented by a different sequence or number of digits	5366
H03M   7/02	・	重みづけ符号，すなわち．デジットへ与えられた重みはブロックまたは符号ワード内のそのデジット位置に依存するもの，への変換または重みづけ符号からの変換［４］	Conversion to or from weighted codes, i.e. the weight given to a digit depending on the position of the digit within the block or code word	462
H03M   7/04	・・	その基数が２であるもの［４］	the radix thereof being two	565
H03M   7/06	・・	その基数が２と異なる正の整数であるもの［４］	the radix thereof being a positive integer different from two	156
H03M   7/08	・・・	その基数が１０であるもの，すなわち．１０進符号［４］	the radix being ten, i.e. pure decimal code	192
H03M   7/10	・・	その基数が負であるもの［４］	the radix thereof being negative	7
H03M   7/12	・・	２つの基数をもつもの，例．２進化１０進符号［４］	having two radices, e.g. binary-coded-decimal code	864
H03M   7/14	・	非重みづけ符号への変換または非重みづけ符号からの変換［４］	Conversion to or from non-weighted codes	1645
H03M   7/16	・・	ユニットデスタンス符号，例．グレイ符号，反射２進符号，への変換またはユニットデスタンス符号からの変換［４］	Conversion to or from unit-distance codes, e.g. Gray code, reflected binary code	575
H03M   7/18	・・	剰余符号への変換または剰余符号からの変換［４］	Conversion to or from residue codes	266
H03M   7/20	・・	ｎアウトオブｍ符号への変換またはｎアウトオブｍ符号からの変換［４］	Conversion to or from n-out-of-m codes	191
H03M   7/22	・・・	１アウトオブｍ符号への変換または１アウトオブｍ符号からの変換［４］	to or from one-out-of-m codes	344
H03M   7/24	・・	浮動小数点符号への変換または浮動小数点符号からの変換［４］	Conversion to or from floating-point codes	411
H03M   7/26	・	ストカステック符号への変換またはストカステック符号からの変換［４］	Conversion to or from stochastic codes	50
H03M   7/28	・	プログラム可能な構成，すなわち，符号変換器に変換過程を修正するためにオペレーターによる変更が可能である装置を含むもの［４］	Programmable structures, i.e. where the code converter contains apparatus which is operator-changeable to modify the conversion process	165
H03M   7/30	・	圧縮（冗長の減少のための音声分析−合成Ｇ１０Ｌ１９／００；画像通信用のＨ０４Ｎ）；伸張；不必要なデータの抑圧，例，冗長度の減少［４］	Compression(speech analysis-synthesis for redundancy reduction <b>G10L19/00</b>; for image communication <b>H04N</b>);Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction	21527
H03M   7/32	・・	デルタ変調信号，すなわち．１ビット差分変調信号，への変換またはデルタ変調信号からの変換［４］	Conversion to or from delta modulation, i.e. one-bit differential modulation	770
H03M   7/34	・・・	適応形［４］	adaptive	676
H03M   7/36	・・	数ビットの差分変調信号，すなわち．連続した標本の差を１ビットより多いビットで符号化したもの，への変換または数ビットの差分変調信号からの変換［４］	Conversion to or from differential modulation with several bits, i.e. the difference between successive samples being coded by more than one bit	3348
H03M   7/38	・・・	適応形［４］	adaptive	932
H03M   7/40	・・	可変長符号，例．シャノン・ファノ符号，ハフマン符号，モールス符号，への変換または可変長符号からの変換［４］	Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code	5956
H03M   7/42	・・・	符号化又は復号化過程で表引きを使うもの，例．リードオンリーメモリーを使うもの［４］	using table look-up for the coding or decoding process, e.g. using read-only memory	1603
H03M   7/44	・・・	無関係な零の圧縮［４］	Suppression of irrelevant zeroes	32
H03M   7/46	・・	ランレングス符号，すなわち．同じ種類の連続するデジットまたはデジットの群の数を符号ワードでまたその種類の指示を行っているデジットで表現することによるもの，への変換またはランレングス符号からの変換［４］	Conversion to or from run-length codes, i.e. by representing the number of consecutive digits, or groups of digits, of the same kind by a code word and a digit indicative of that kind	1688
H03M   7/48	・・・	符号変換過程の間，他の符号と交替するもの，例．ランレングス符号化が同種のデジットの充分長い継続がある限り行なわれるもの［４］	alternating with other codes during the code conversion process, e.g. run-length coding being performed only as long as sufficiently long runs of digits of the same kind are present	194
H03M   7/50	・・	非線形符号への変換または非線形符号からの変換，例．圧伸によるもの［４］	Conversion to or from non-linear codes, e.g. companding	496
H03M   9/00		並列直列変換またはその逆の変換（情報がステップ形式で移動するデジタル記憶装置Ｇ１１Ｃ１９／００）［４］	Parallel/series conversion or <u>vice versa</u>(digital stores in which the information is moved stepwise <b>G11C19/00</b>)	3017
H03M  11/00		キーボードまたはその類似装置に関連する符号化，すなわち操作されたキーの位置の符号化（キーボードスイッチ装置，符号器とキーボードとの構造的な結合Ｈ０１Ｈ１３／７０，Ｈ０３Ｋ１７／９４）［４］	Coding in connection with keyboards or like devices, i.e. coding of the position of operated keys(keyboard switch arrangements, structural association of coders and keyboards <b>H01H13/70</b>, <b>H03K17/94</b>)	1509
H03M  11/02	・	細部［５］	Details	363
H03M  11/04	・・	多機能キーの符号化［５］	Coding of multifunction keys	5670
H03M  11/06	・・・	多機能キーそれ自体をいろいろな方法で操作することによるもの［５］	by operating the multifunction key itself in different ways	50
H03M  11/08	・・・・	多機能キーを選択組み合わせて操作することによるもの［５］	by operating selected combinations of multifunction keys	1194
H03M  11/10	・・・・	キー操作の継続時間または圧力の検出に基づく方法によるもの［５］	by methods based on duration or pressure detection of keystrokes	699
H03M  11/12	・・・・	あるキーを選択した回数だけ連続して操作し，その後，別に設けられた一連の操作の終了を示すエンターキーを押すことによるもの［５］	by operating a key a selected number of consecutive times whereafter a separate enter key is used which marks the end of the series	640
H03M  11/14	・・・	多機能キーによって遂行される機能を決定する付加キーを用いるもの，例．シフトキーを用いるもの［５］	by using additional keys, e.g. shift keys, which determine the function performed by the multifunction key	1955
H03M  11/16	・・・・	多機能キーの操作後にシフトキーが操作されるもの［５］	wherein the shift keys are operated after the operation of the multifunction keys	18
H03M  11/18	・・・・	多機能キーの操作前にシフトキーが操作されるもの［５］	wherein the shift keys are operated before the operation of the multifunction keys	78
H03M  11/20	・	動的符号化，すなわちキー走査によるもの（Ｈ０３Ｍ１１／２６が優先）［５］	Dynamic coding, i.e. by key scanning(<b>H03M11/26</b> takes precedence)	1679
H03M  11/22	・	静的符号化（Ｈ０３Ｍ１１／２６が優先）［５］	Static coding(<b>H03M11/26</b> takes precedence)	1343
H03M  11/24	・・	アナログ手段を用いるもの［５］	using analogue means	362
H03M  11/26	・	オプトエレクトロニクス手段を用いるもの［５］	using opto-electronic means	81
H03M  13/00		誤りの検出または誤りの訂正のための符号化，復号化または符号変換；符号理論の基本的仮定；符号化の限界式；誤り確率の評価方法；通信路モデル；符号のシミュレーションまたは試験（アナログ／デジタル変換，デジタル／アナログ変換または符号変換のための誤りの検出または誤りの訂正Ｈ０３Ｍ１／００〜Ｈ０３Ｍ１１／００；デジタル計算器に特に適合するものＧ０６Ｆ１１／０８；記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記憶のためのものＧ１１Ｂ，例．Ｇ１１Ｂ２０／１８；静的記憶のためのものＧ１１Ｃ）［４，７］	Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes(error detection or error correction for analogue/digital, digital/analogue or code conversion <b>H03M1/00 to H03M11/00</b> ;  specially adapted for digital computers <b>G06F11/08</b>;  for information storage based on relative movement between record carrier and transducer <b>G11B</b>, e.g. <b>G11B20/18</b>;  for static stores <b>G11C</b>)	15937
H03M  13/01	・	符号理論の基本的仮定；符号化の限界式；誤り確率の評価方法；通信路モデル；符号のシミュレーションまたは試験［７］	Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes	476
H03M  13/03	・	データ表現の冗長性に基づく誤り検出または前方向誤り訂正，すなわち，符号後が元の語より多くのデジットを含むもの［７］	Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words	2475
H03M  13/05	・・	ブロック符号を用いるもの，すなわち，事前に決めた数の検査ビットを事前に決めた数の情報ビットに付加するもの［７］	using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits	2523
H03M  13/07	・・・	算術符号［７］	Arithmetic codes	217
H03M  13/09	・・・	誤り検出のみ，例，巡回冗長検査［ＣＲＣ］符号，または単一パリティ・ビットを用いるもの［７］	Error detection only, e.g. using cyclic redundancy check [CRC] codes or single parity bit	3294
H03M  13/11	・・・	複数のパリティ・ビットを用いるもの［７］	using multiple parity bits	6483
H03M  13/13	・・・	線形符号［７］	Linear codes	2549
H03M  13/15	・・・・	巡回符号，すなわち，符号語を巡回シフトすると別の符号語となるもの，例，生成多項式で定義される符号，ボーズ・チョドーリ・オッケンジェム［Ｂｏｓｅ−Ｃｈａｕｄｈｕｒｉ−Ｈｏｃｑｕｅｎｇｈｅｍ］［ＢＣＨ］符号（Ｈ０３Ｍ１３／１７が優先）［７］	Cyclic codes, i.e. cyclic shifts of codewords produce other codewords, e.g. codes defined by a generator polynomial, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] codes(<b>H03M13/17</b> takes precedence)	4626
H03M  13/17	・・・・	バースト誤り訂正，例，誤りトラッピング，ファイア符号［７］	Burst error correction, e.g. error trapping, Fire codes	239
H03M  13/19	・・・・	巡回符号の特性を使わない，単一誤り訂正，例，ハミング符号，拡大または一般化されたハミング符号［７］	Single error correction without using particular properties of the cyclic codes, e.g. Hamming codes, extended or generalised Hamming codes	1691
H03M  13/21	・・・	非線形符号，例，誤り検出または誤り訂正を伴う，ｍビット・データ語からｎ−ビットデータ語への［ｍＢｎＢ］変換［７］	Non-linear codes, e.g. m-bit data word to n-bit code word [mBnB] conversion with error detection or error correction	96
H03M  13/23	・・	たたみ込み符号を用いるもの，例．ユニット・メモリ符号［７］	using convolutional codes, e.g. unit memory codes	3118
H03M  13/25	・	信号空間符号化による誤り検出または前方向誤り訂正，すなわち，信号点配置に冗長性を付加するもの，例．トレリス符号化変調［ＴＣＭ］［７］	Error detection or forward error correction by signal space coding, i.e. adding redundancy in the signal constellation, e.g. Trellis Coded Modulation [TCM]	1875
H03M  13/27	・	インターリーブ技術を用いるもの［７］	using interleaving techniques	4367
H03M  13/29	・	二つ以上の符号または符号構造を組み合わせるもの，例．積符号，一般化された積符号，連接符号，内符号および外符号［７］	combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes	5616
H03M  13/31	・	誤り検出または訂正のための符号化，および，スペクトルを効率的に利用するための符号化の組み合わせ（誤り検出または訂正を行わないものＨ０３Ｍ５／１４）［７］	combining coding for error detection or correction and efficient use of the spectrum(without error detection or correction <b>H03M5/14</b>)	305
H03M  13/33	・	誤り符号化または復号化に基づく同期［７］	Synchronisation based on error coding or decoding	289
H03M  13/35	・	不均一誤り保護又は適応形の誤り保護，例．元の情報の重要性に応じて，異なるレベルの保護を与えるもの，または，伝送チャンネルの性質の変化に応じて符号化を適応させるもの［７］	Unequal or adaptive error protection, e.g. by providing a different level of protection according to significance of source information or by adapting the coding according to the change of transmission channel characteristics	1309
H03M  13/37	・	Ｈ０３Ｍ１３／０３〜Ｈ０３Ｍ１３／３５までのグループに分類されている特定の種類の符号化に限定されない，復号化の方法または技術［７］	Decoding methods or techniques, not specific to the particular type of coding provided for in groups <b>H03M13/03 to H03M13/35</b> 	2081
H03M  13/39	・・	系列推定，すなわち，元の符号を再構築するために統計的方法を用いるもの［７］	Sequence estimation, i.e using statistical methods for the reconstruction of the original codes	1057
H03M  13/41	・・・	ビタビ・アルゴリズムまたはビタビ・プロセッサを用いるもの［７］	using the Viterbi algorithm or Viterbi processors	2255
H03M  13/43	・・	多数決論理復号，または，しきい値復号［７］	Majority logic or threshold decoding	262
H03M  13/45	・・	ソフト・デコーディング，すなわち，記号の信頼性情報を用いるもの（Ｈ０３Ｍ１３／４１が優先）［７］	Soft decoding, i.e. using symbol reliability information(<b>H03M13/41</b> takes precedence)	1746
H03M  13/47	・	Ｈ０３Ｍ１３／０１〜Ｈ０３Ｍ１３／３７までのグループに分類されない，誤り検出，前方向誤り訂正，あるいは誤り保護［７］	Error detection, forward error correction or error protection, not provided for in groups <b>H03M13/01 to H03M13/37</b> 	469
H03M  13/49	・・	単方向の誤り検出または訂正［７］	Unidirectional error detection or correction	43
H03M  13/51	・・	一定重みの符号；ｎアウトオブｍ符号；バーガー符号［７］	Constant weight codes; n-out-of-m codes; Berger codes	631
H03M  13/53	・・	フィボナッチ数系列を用いる符号［７］	Codes using Fibonacci numbers series	106
H03M  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	43
