G05G   1/00  \	0	0	3J070	G05G   1/00	14	制御部材，例．ノブまたはハンドル；その組立体または配列；制御部材の位置の指示（ジョイスティック　Ｇ０５Ｇ９／０４，自動車のステアリングホイール　Ｂ６２Ｄ）	Controlling members, e.g. knobs or&nbsp;handles; Assemblies or arrangements thereof; Indicating position of controlling members (joysticks G05G 9/04; steering wheels for motor vehicles B62D) [2008.04]
G05G   1/00  A	0	0	3J070	G05G   1/00	600	制御部材の製造方法；材料に特徴があるもの	Manufacturing method characterised by the materials
G05G   1/00  G	0	1	3J070	G05G   1/00	6377	手で操作されるもの	operated by hand
G05G   1/00  D	0	0	3J070	G05G   1/00	180	他に分類されない握り部　例．「図」	Grips not classified under other categories, e.g. [figure]
G05G   1/00  E	0	0	3J070	G05G   1/00	254	周辺部材　例．「図」	Peripheral members, e.g. [figure]
G05G   1/00  Z	0	0	3J070	G05G   1/00	150	その他のもの	Others
G05G   1/01  \	1	1	3J070	G05G   1/01	2	互いに関連する複数の制御部材の配列（二本の足で操作するもの，例．教習車用　Ｇ０５Ｇ１／３４；二又はそれ以上のペダルの集合体からなる取付ユニット　Ｇ０５Ｇ１／３６）［２００８．０４］	Arrangements of two or more&nbsp;controlling members with respect to one another (double foot control, e.g. for instruction vehicles G05G 1/34; mounting units comprising an assembly with two or more pedals G05G 1/36) [2008.04]
G05G   1/01  A	1	0	3J070	G05G   1/01	218	押圧または引張りにより作動されるもの	actuated by pressing or pulling
G05G   1/01  B	1	0	3J070	G05G   1/01	40	滑り運動により作動されるもの	actuated by sliding movement
G05G   1/01  C	1	0	3J070	G05G   1/01	84	揺動運動により作動されるレバ−	Levers actuated by swinging movement
G05G   1/01  D	1	0	3J070	G05G   1/01	81	回転制御部材	Controlling members of rotary movement
G05G   1/01  E	1	1	3J070	G05G   1/01	220	多重軸のもの	of multiple shafts
G05G   1/01  F	1	0	3J070	G05G   1/01	230	足踏制御部材	Controlling members actuated by foot
G05G   1/01  Z	1	0	3J070	G05G   1/01	198	その他のもの〔例．上記組み合せによるもの〕	Others [e.g. combination of those specified above]
G05G   1/015  \	1	1	3J070	G05G   1/015	5	制御部材の位置を指示するための装置（連続的にペダル位置を検出する手段　Ｇ０５Ｇ１／３８；感覚によって認識させる手段　Ｇ０５Ｇ５／０３）［２００８．０４］	Arrangements for indicating the position of a controlling member (means for continuously detecting pedal position G05G 1/38; means for detecting position through tactile feedback G05G 5/03) [2008.04]
G05G   1/015  A	1	0	3J070	G05G   1/015	610	回転制御部材に用いたもの	used for controlling members of rotary movement
G05G   1/015  Z	1	0	3J070	G05G   1/015	59	その他のもの	Others
G05G   1/02  \	1	1	3J070	G05G   1/02	28	手で直線的な動きをして作動させる制御部材，例．押しボタン［１，７］	Controlling members for hand-actuation by linear movement, e.g. push buttons [1,7]
G05G   1/02  A	1	0	3J070	G05G   1/02	157	押圧または引張りにより作動されるもの	Actuated by pushing or pulling
G05G   1/02  B	1	1	3J070	G05G   1/02	664	押ボタン装置	Push button arrangments
G05G   1/02  F	1	2	3J070	G05G   1/02	209	鍵盤式のもの　「図」	Keyboard structure [figure]
G05G   1/02  C	1	1	3J070	G05G   1/02	135	ステツキ式ハンドブレ−キ	Stick hand brake
G05G   1/02  D	1	0	3J070	G05G   1/02	471	滑り運動により作動されるもの	Actuated by sliding movement
G05G   1/02  E	1	0	3J070	G05G   1/02	309	摘子，ノブ等の作動部材への固着	Securing of buttons and knobs on operating members
G05G   1/02  G	1	0	3J070	G05G   1/02	87	摘子，ノブ等の細部〔例．キ−トツプ〕〔１／１０が優先〕	Details of buttons and knobs, e.g. key top ( 1/10 takes precedence)
G05G   1/02  Z	1	0	3J070	G05G   1/02	54	その他のもの	Others
G05G   1/04  \	1	1	3J070	G05G   1/04	63	手で軸を中心に旋回する動きをして作動させる制御部材，例．レバー［１，７］	Controlling members for hand-actuation by pivoting movement, e.g. levers [1,7]
G05G   1/04  A	1	0	3J070	G05G   1/04	546	握りレバ−「図」	Grip levers [figure]
G05G   1/04  C	1	0	3J070	G05G   1/04	372	ハンドブレ−キレバ−	Hand brake levers
G05G   1/04  D	1	0	3J070	G05G   1/04	193	つまみ式レバ−「図」	Grip levers [figure]
G05G   1/04  E	1	0	3J070	G05G   1/04	341	レバ−の位置調整および折り畳み構造〔Ａ〜Ｄに優先〕	Lever position adjustment and collapsible structure (A to D take precedence)
G05G   1/04  Z	1	0	3J070	G05G   1/04	1239	その他のもの	Others
G05G   1/06  \	2	2	3J070	G05G   1/06	560	握り部分の細部［１，７］	Details of their grip parts [1,7]
G05G   1/08  \	1	1	3J070	G05G   1/08	34	手で回転運動をして作動させる制御部材，例．手動輪［１，７］	Controlling members for hand-actuation by rotary movement, e.g. hand wheels [1,7]
G05G   1/08  A	1	0	3J070	G05G   1/08	519	回転ハンドル	Rotatable handles
G05G   1/08  B	1	0	3J070	G05G   1/08	660	回転つまみ	Rotatable knobs
G05G   1/08  D	1	1	3J070	G05G   1/08	417	軸，軸継手，軸受	Shafts, shaft bearings and bearings
G05G   1/08  E	1	1	3J070	G05G   1/08	604	基板，キヤビネツト等への取付	Installation on circuit boards,  cabinets and the like
G05G   1/08  Z	1	0	3J070	G05G   1/08	95	その他のもの	Others
G05G   1/10  \	2	2	3J070	G05G   1/10	15	細部，例．円盤，ノブ，車輪，またはハンドルの	Details, e.g. of discs, knobs, wheels or handles
G05G   1/10  A	2	0	3J070	G05G   1/10	428	回転ハンドルの用	For rotatable handles
G05G   1/10  B	2	0	3J070	G05G   1/10	544	回転つまみの用	For rotatable knobs
G05G   1/10  Z	2	0	3J070	G05G   1/10	65	その他のもの	Others
G05G   1/12  \	3	3	3J070	G05G   1/12	5	回転スピンドルまたは類似のものに部材を固着する手段	Means for securing the members on rotatable spindles or the like
G05G   1/12  A	3	0	3J070	G05G   1/12	124	回転ハンドル用	For rotatable handles
G05G   1/12  B	3	0	3J070	G05G   1/12	525	回転つまみ用	For rotatable knobs
G05G   1/12  Z	3	0	3J070	G05G   1/12	7	その他のもの	Others
G05G   1/30  \	1	1	3J070	G05G   1/30	8	足踏み制御部材［２００８．０４］	Controlling members actuated by foot [2008.04]
G05G   1/30  E	1	0	3J070	G05G   1/30	2170	車両用ペダル	Pedals for vehicles
G05G   1/30  A	1	1	3J070	G05G   1/30	235	足踏式パ−キングペダル	Foot-actuated parking pedals
G05G   1/30  B	1	1	3J070	G05G   1/30	149	自動二輪車用ペダル	Pedals for motorcycles
G05G   1/30  Z	1	0	3J070	G05G   1/30	416	その他のもの	Others
G05G   1/32  \	2	2	3J070	G05G   1/32	263	負傷防止手段を持つもの［２００８．０４］	with means to prevent injury [2008.04]
G05G   1/323  \	3	3	3J070	G05G   1/323	40	ペダルと被制御部材との間の連結が外れるもの，例．コネクティングロッドが破壊するもの又は曲がるもの［２００８．０４］	means disconnecting the connection between pedal and controlled member, e.g. by breaking or bending the connecting rod [2008.04]
G05G   1/327  \	3	3	3J070	G05G   1/327	112	ペダルが枢軸又は支持部材から外れるもの，例．ペダルを枢軸から外すために支持部材が破壊するもの又は曲がるもの［２００８．０４］	means disconnecting the pedal from its hinge or support, e.g. by breaking or bending the support [2008.04]
G05G   1/34  \	2	2	3J070	G05G   1/34	35	二本の足で操作するもの，例．教習車用［２００８．０４］	Double foot controls, e.g. for instruction vehicles [2008.04]
G05G   1/36  \	2	2	3J070	G05G   1/36	193	二又はそれ以上のペダルの集合体からなる取付ユニット，例．取付容易性のため［２００８．０４］	Mounting units comprising an assembly of two or more pedals, e.g. for facilitating mounting [2008.04]
G05G   1/38  \	2	2	3J070	G05G   1/38	408	連続的にペダル位置を検出する手段［２００８．０４］	comprising means to continuously detect pedal position [2008.04]
G05G   1/40  \	2	2	3J070	G05G   1/40	410	ペダルの位置調整［２００８．０４］	adjustable [2008.04]
G05G   1/405  \	3	3	3J070	G05G   1/405	254	無段階に調整可能なもの［２００８．０４］	infinitely adjustable [2008.04]
G05G   1/42  \	2	2	3J070	G05G   1/42	29	枢軸でないもの，例．スライドするもの［２００８．０４］	non-pivoting, e.g. sliding [2008.04]
G05G   1/44  \	2	2	3J070	G05G   1/44	659	枢軸を有するもの［２００８．０４］	pivoting [2008.04]
G05G   1/445  \	3	3	3J070	G05G   1/445	133	中央で揺動するもの［２００８．０４］	about a central fulcrum [2008.04]
G05G   1/46  \	2	2	3J070	G05G   1/46	613	ペダルと被制御部材とを連結する手段，例．リンク［２００８．０４］	Means, e.g. links, for connecting the pedal to the controlled unit [2008.04]
G05G   1/48  \	2	2	3J070	G05G   1/48	244	そのための滑止め面；ペダル延長体または類似の装着物［２００８．０４］	Non-slip pedal treads; Pedal extensions or attachments characterised by mechanical features only [2008.04]
G05G   1/483  \	3	3	3J070	G05G   1/483	216	滑止め面［２００８．０４］	Non-slip treads [2008.04]
G05G   1/487  \	3	3	3J070	G05G   1/487	114	ペダル延長体［２００８．０４］	Pedal extensions [2008.04]
G05G   1/50  \	2	2	3J070	G05G   1/50	902	ペダルの製造；ペダルの材料に特徴のあるもの［２００８．０４］	Manufacturing of pedals; Pedals characterised by the material used [2008.04]
G05G   1/52  \	1	1	3J070	G05G   1/52	6	手，足以外の人体部分により作動されるように特に適合された制御部材［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by other parts of the human body than hand or foot [2008.04]
G05G   1/54  \	1	1	3J070	G05G   1/54	64	補助操作部材または延長体により作動するように特に適合された制御部材；そのための操作部材または延長体（ペダル延長体　Ｇ０５Ｇ１／４８７）［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by auxiliary operating members or extensions; Operating members or extensions therefor (pedal extensions G05G 1/487) [2008.04]
G05G   1/56  \	2	2	3J070	G05G   1/56	102	鍵，ねじ回しまたは同様の道具により作動するように特に適合された制御部材［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by keys, screwdrivers or like tools [2008.04]
G05G   1/58  \	1	1	3J070	G05G   1/58	59	操作者の体の関連個所用のレストまたは案内［２００８．０４］	Rests or guides for relevant parts of the operator&apos;s body [2008.04]
G05G   1/60  \	2	2	3J070	G05G   1/60	201	足置きまたは足案内［２００８．０４］	Foot rests or foot guides [2008.04]
G05G   1/62  \	2	2	3J070	G05G   1/62	93	アームレスト［２００８．０４］	Arm rests [2008.04]
G05G   3/00  \	0	0	3J070	G05G   3/00	17	被制御部材（歯車シフターヨークＦ１６Ｈ６３／３２）；その組立体または配列（被制御部材の鎖錠Ｇ０５Ｇ５／０８）［１，７］	Controlled members (gear shifter yokes F16H 63/32); Assemblies or arrangements thereof (interlocking of controlled members G05G 5/08) [1,7]
G05G   5/00  \	0	0	3J070	G05G   5/00	28	制御機構の一部の移動を防止しまたは制御する手段，例．制御部材の係止（Ｇ０５Ｇ１７／００が優先）［２００６．０１］	Means for preventing, limiting or returning the movements of parts of a control mechanism, e.g. locking controlling member (G05G 17/00 takes precedence) [2006.01]
G05G   5/00  B	0	0	3J070	G05G   5/00	105	オ−バ−センタ−機構	Over-center mechanism
G05G   5/00  C	0	0	3J070	G05G   5/00	78	次の同一方向操作により最初の状態に復帰するもの〔例：プツシユプツシユ機構〕	wherein the operation in the same direction causes return to the original status, e.g. push-push mechanism
G05G   5/00  D	0	0	3J070	G05G   5/00	212	他の制御部材の操作に関連して制御部材の操作範囲が制限されるもの〔制御部材が所定位置にのみ保持されるものは５／０８〕	wherein the operating range of the controlling member is restricted relative to the operation of other control members (5/08 if said controlling member is held only at a specified position)
G05G   5/00  E	0	1	3J070	G05G   5/00	98	複数操作部材の同時作動防止機構〔例：押ボタンの同時押圧防止機構〕	Mechanisms to prevent simultaneous actuation of multiple operating members, e.g. mechanism to prevent simultaneous pressing of multiple push buttons
G05G   5/00  Z	0	0	3J070	G05G   5/00	471	その他のもの	Others
G05G   5/02  \	1	1	3J070	G05G   5/02	334	二つ以上の別個の段階または径路を動き得る制御部材の望ましくない運動を防止する手段，例．あるステップ運動またはある特殊な順序の運動を行うように拘束するもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［２００６．０１］	Means preventing undesired movements of a controlling member which can be moved in two or more separate steps or ways, e.g. restricting to a stepwise movement or to a particular sequence of movements (G05G 5/28 takes precedence) [2006.01]
G05G   5/03  \	1	1	3J070	G05G   5/03	41	指令位置または基準位置への制御部材の到達を操作者が認識するのを高める手段；操作感覚を与えるもの，例．操作反力を発生させる手段（制御部材の位置を指示する装置Ｇ０５Ｇ１／０１５）［５，２００８．０４］	Means for enhancing the operator&apos;s awareness of the arrival of the controlling member at a command or datum position; Providing feel, e.g. means for creating a counterforce (arrangements for indicating the position of the controlling member G05G 1/015) [5,2008.04]
G05G   5/03  A	1	0	3J070	G05G   5/03	842	揺動レバ−に用いたもの	Used for rocking levers
G05G   5/03  B	1	0	3J070	G05G   5/03	834	回転制御部材に用いたもの	Used for rotatable controlling members
G05G   5/03  Z	1	0	3J070	G05G   5/03	763	その他のもの	Others
G05G   5/04  \	1	1	3J070	G05G   5/04	24	部材の運動を制限する停止装置，例．可調整停止装置（Ｇ０５Ｇ５／０３，Ｇ０５Ｇ５／０５，Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	Stops for limiting movement of members, e.g. adjustable stop (G05G 5/03, G05G 5/05, G05G 5/28 take precedence) [5]
G05G   5/04  A	1	0	3J070	G05G   5/04	314	回転部材に用いたもの	Used for rotatable members
G05G   5/04  B	1	0	3J070	G05G   5/04	488	揺動部材〔足踏レバ−も含む〕に用いたもの	Used for rocking members (including foot levers)
G05G   5/04  Z	1	0	3J070	G05G   5/04	253	その他のもの	Others
G05G   5/05  \	1	1	3J070	G05G   5/05	544	制御部材を非操作位置または中立位置へ復帰させるまたは復帰させる傾向を与える手段，例．リターンスプリングまたは弾性停止端を備えるもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	Means for returning or tending to return controlling members to an inoperative or neutral position, e.g. by providing return springs or resilient end-stops (G05G 5/28 takes precedence) [5]
G05G   5/06  \	1	1	3J070	G05G   5/06	29	一つまたは有限数の所定位置にのみ部材を保持するためのもの（Ｇ０５Ｇ５／０３，Ｇ０５Ｇ５／０５，Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	for holding members in one or a limited number of definite positions only (G05G 5/03, G05G 5/05, G05G 5/28 take precedence) [5]
G05G   5/06  A	1	0	3J070	G05G   5/06	225	一位置に部材を保持するもの	wherein a member is held at one position
G05G   5/06  C	1	1	3J070	G05G   5/06	609	揺動レバ−用	For rocking lever
G05G   5/06  D	1	1	3J070	G05G   5/06	87	回転制御部材用	For rotatable controlling members
G05G   5/06  E	1	1	3J070	G05G   5/06	165	足踏制御部材用	For foot actuation controlling members
G05G   5/06  B	1	0	3J070	G05G   5/06	251	複数位置に部材を保持するもの	wherein a member is held at multiple positions
G05G   5/06  F	1	1	3J070	G05G   5/06	310	揺動レバ−用	For rocking lever
G05G   5/06  Z	1	0	3J070	G05G   5/06	19	その他のもの	Others
G05G   5/08  \	2	2	3J070	G05G   5/08	300	部材のインターロック，例．他の部材の運動前または運動中ある部材を特定位置に係止するもの	Interlocking of members, e.g. locking a member in a particular position before or during the movement of another member
G05G   5/12  \	1	1	3J070	G05G   5/12	15	不確定数の位置に部材を保持するためのもの，例．歯付き四分円によるもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	for holding members in an indefinite number of positions, e.g. by a toothed quadrant (G05G 5/28 takes precedence) [5]
G05G   5/12  A	1	0	3J070	G05G   5/12	248	回転制御部材に用いたもの	Used for rotatable controlling members
G05G   5/12  Z	1	0	3J070	G05G   5/12	210	その他のもの	Others
G05G   5/14  \	2	2	3J070	G05G   5/14	0	固定した四分円，桿または類似のものに関し部材を係止することによるもの	by locking a member with respect to a fixed quadrant, rod, or the like
G05G   5/16  \	3	3	3J070	G05G   5/16	87	摩擦によるもの	by friction
G05G   5/18  \	3	3	3J070	G05G   5/18	357	積極的噛合いによるもの，例．歯止めによるもの	by positive interengagement, e.g. by a pawl
G05G   5/20  \	2	2	3J070	G05G   5/20	1	部材により担持される四分円，桿または類似のものを係止することによるもの	by locking a quadrant, rod, or the like carried by the member
G05G   5/22  \	3	3	3J070	G05G   5/22	29	摩擦によるもの	by friction
G05G   5/24  \	3	3	3J070	G05G   5/24	273	積極的噛合いによるもの，例．歯止めによるもの	by positive interengagement, e.g. by a pawl
G05G   5/26  \	2	2	3J070	G05G   5/26	2	四分円，桿または類似のもの以外の手段によるもの	by other means than a quadrant, rod, or the like
G05G   5/28  \	1	1	3J070	G05G   5/28	32	制御部材への許可されない接近または指令位置へのその動きを防止するためのもの［５］	for preventing unauthorised access to the controlling member or its movement to a command position [5]
G05G   7/00  \	0	0	3J070	G05G   7/00	10	一つの被制御部材と共働する一つの制御部材を備えた手動制御機構；その細部（制御部材Ｇ０５Ｇ１／００）	Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with one single controlled member; Details thereof (controlling members G05G 1/00)
G05G   7/00  C	0	0	3J070	G05G   7/00	102	伝達径路中にクラツチを有するもの	with clutches arranged in transmission route
G05G   7/00  D	0	0	3J070	G05G   7/00	107	過負荷防止機構	Overload prevention mechanism
G05G   7/00  Z	0	0	3J070	G05G   7/00	414	その他のもの	Others
G05G   7/02  \	1	1	3J070	G05G   7/02	285	伝達動作または変換動作のためのまたは遠隔的に作用するための特殊な手段に特徴のあるもの	characterised by special provisions for conveying or converting motion, or for acting at a distance
G05G   7/04  \	2	2	3J070	G05G   7/04	20	制御部材と被制御部材間の動作または力の比を制御部材の位置の関数として変更するもの	altering the ratio of motion or force between controlling member and controlled member as a function of the position of the controlling member
G05G   7/04  A	2	0	3J070	G05G   7/04	260	操作力軽減機構	Operating force alleviating mechanisms
G05G   7/04  Z	2	0	3J070	G05G   7/04	212	その他のもの	Others
G05G   7/06  \	2	2	3J070	G05G   7/06	11	制御部材の繰返し運動によって被制御部材の運動を増大させるもの（Ｇ０５Ｇ７／０８が優先）	in which repeated movement of the controlling member produces increments of movement of the controlled member (G05G 7/08 takes precedence)
G05G   7/08  \	2	2	3J070	G05G   7/08	27	制御部材の繰返し運動によって被制御部材を定位置間に循環運動させるもの	in which repeated movement of the controlling member moves the controlled member through a cycle of distinct positions
G05G   7/10  \	2	2	3J070	G05G   7/10	47	遠隔制御に特に適合されたもの（Ｇ０５Ｇ７／０４〜Ｇ０５Ｇ７／０８までが優先）	specially adapted for remote control (G05G 7/04-G05G 7/08 take precedence)
G05G   7/10  A	2	0	3J070	G05G   7/10	721	プツシユ・プルケ−ブルを用いたもの	push/pull cables
G05G   7/10  Z	2	0	3J070	G05G   7/10	336	その他のもの	Others
G05G   7/12  \	1	1	3J070	G05G   7/12	102	部材が一つの系において制御部材に関連した動作をするように特に適合されたもの，例．回転軸に適合されたもの	specially adapted for actuating a member on a system in motion with respect to the controlling member, e.g. on a rotating shaft
G05G   7/14  \	1	1	3J070	G05G   7/14	64	制御部材から与えられた入力に応じた被制御部材の運動の開始を遅らせる手段，またはその被制御部材の運動の間それを漸進的に行う手段によって特徴づけられるもの，例．指令系においてロストモーションを備えたもの	characterised by means for delaying initiation of, or making more gradual throughout, the movement of the controlled member in response to a given input from the controlling member, e.g. by providing lost motion in the command train
G05G   7/16  \	1	1	3J070	G05G   7/16	86	機構の支持体間の僅少相対運動の影響を減少させるための独特な手段，例．被制御機構の弾性装架によるもの	Special provisions for reducing the effect of slight relative movement between supports of the mechanism, e.g. resulting from resilient mounting of a controlled mechanism
G05G   9/00  \	0	0	3J070	G05G   9/00	27	二つ以上の被制御部材と共働する一つの制御部材を備えた手動制御機構，例．選択的に共働するもの，同時に共働するもの	Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously
G05G   9/00  A	0	0	3J070	G05G   9/00	228	ケ−ブルを用いたもの	Using cables
G05G   9/00  Z	0	0	3J070	G05G   9/00	381	その他のもの	Others
G05G   9/02  \	1	1	3J070	G05G   9/02	182	制御部材が異なる独立した径路を動くことができ，各独立した径路内の運動は一つの被制御部材のみを作動させるもの	the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only
G05G   9/04  \	2	2	3J070	G05G   9/04	138	二つ以上の径路の運動が同時に起ることができるもの	in which movement in two or more ways can occur simultaneously
G05G   9/047  \	3	3	3J070	G05G   9/047	1180	制御部材が直交する複数の軸まわりに手動により可動なもの，例．ジョイスティック［５］	the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks [5]
G05G   9/053  \	4	4	3J070	G05G   9/053	138	制御部材がボールからなるもの［５］	the controlling member comprising a ball [5]
G05G   9/06  \	1	1	3J070	G05G   9/06	24	被制御部材が制御部材の繰返し運動によって継続的に作動されるもの	the controlled members being actuated successively by repeated movement of the controlling member
G05G   9/08  \	1	1	3J070	G05G   9/08	204	被制御部材が制御部材の前進運動により継続的に作動されるもの	the controlled members being actuated successively by progressive movement of the controlling member
G05G   9/10  \	1	1	3J070	G05G   9/10	1	制御部材が二つの異なった径路を運動することにより各被制御部材は予選され次いで運動するもの，例．シフトゲートにより案内されるもの	with preselection and subsequent movement of each controlled member by movement of the controlling member in two different ways, e.g. guided by a shift gate
G05G   9/10  A	1	0	3J070	G05G   9/10	77	ケ−ブルを用いたもの	Using cables
G05G   9/10  Z	1	0	3J070	G05G   9/10	88	その他のもの	Others
G05G  11/00  \	0	0	3J070	G05G  11/00	498	一つの被制御部材と共働する二つ以上の制御部材を備えた手動制御機構	Manually-actuated control mechanisms provided with two or more controlling members co-operating with one single controlled member
G05G  13/00  \	0	0	3J070	G05G  13/00	479	二つ以上の制御部材と二つ以上の被制御部材とを備えた手動制御機構（インターロックＧ０５Ｇ５／０８）	Manually-actuated control mechanisms provided with two or more controlling members and also two or more controlled members (interlocking G05G 5/08)
G05G  13/02  \	1	1	3J070	G05G  13/02	21	被制御部材の予選と移動とのために別個の制御部材を備えているもの	with separate controlling members for preselection and shifting of controlled members
G05G  15/00  \	0	0	3J070	G05G  15/00	120	特定の原因に基づいて自動的に始動させるための機械的装置	Mechanical devices for initiating a movement automatically due to a specific cause
G05G  15/02  \	1	1	3J070	G05G  15/02	7	部材の運動方向の変更に起因するもの	due to alteration of the sense of movement of a member
G05G  15/04  \	1	1	3J070	G05G  15/04	38	部材の通る距離または角度に起因するもの	due to distance or angle travelled by a member
G05G  15/06  \	1	1	3J070	G05G  15/06	42	部材の回転速度または運動速度に起因するもの，例．上限または下限の通過（速度計Ｇ０１Ｐ）	due to the speed of rotation or of bodily movement of a member, e.g. passing an upper or lower limit thereof (speedometers G01P)
G05G  15/08  \	1	1	3J070	G05G  15/08	83	部材にかかる負荷またはトルクに起因するもの，例．予定値の超過	due to the load or torque on a member, e.g. if exceeding a predetermined value thereof
G05G  17/00  \	0	0	3J070	G05G  17/00	74	釈放されたのちに部材を運動させるための機械的装置；この点によって特徴づけられたトリップまたは釈放機構	Mechanical devices for moving a member after being released; Trip or release mechanisms characterised thereby
G05G  19/00  \	0	0	3J070	G05G  19/00	120	追従動作をもつサーボ機構，例．ステップ状に起るもの	Servo-mechanisms with follow-up action, e.g. occurring in steps
G05G  21/00  \	0	0	3J070	G05G  21/00	141	一連の操作を制御する機械的装置，すなわちプログラム制御，例．一組のカムを含むもの（Ｇ０５Ｇ５／０２が優先）［２００６．０１］	Mechanical apparatus for control of a series of operations, i.e. program control, e.g. involving a set of cams (G05G0005020000 takes precedence)[2006.01]
G05G  23/00  \	0	0	3J070	G05G  23/00	191	制御機構の一部分の正確な位置決めを保証する手段，例．運動を開始するための	Means for ensuring the correct positioning of parts of control mechanisms, e.g. for taking-up play
G05G  23/02  \	1	1	3J070	G05G  23/02	3	自己調整	self-adjusting
G05G  25/00  \	0	0	3J070	G05G  25/00	28	制御機構のその他の細部，特徴または付属物，例．中間部材の弾性支持	Other details,&nbsp;features or accessories of&nbsp;control mechanisms, e.g. supporting intermediate members elastically
G05G  25/00  C	0	0	3J070	G05G  25/00	858	制御部材の操作位置検出	Detection of controlling member operating positions
G05G  25/00  D	0	0	3J070	G05G  25/00	254	制御部材の照明装置	Illuminating equipment for controlling members
G05G  25/00  Z	0	0	3J070	G05G  25/00	133	その他のもの	Others
G05G  25/02  \	1	1	3J070	G05G  25/02	60	騒音の発生または伝播を抑制するもの［５］	Inhibiting the generation or transmission of noise [5]
G05G  25/04  \	1	1	3J070	G05G  25/04	18	ほこりの侵入，風雨または同様のものに対する密封［５］	Sealing against entry of dust, weather or the like [5]
G05G  25/04  A	1	0	3J070	G05G  25/04	276	レバ−ブ−ツ	Lever boots
G05G  25/04  Z	1	0	3J070	G05G  25/04	258	その他のもの	Others
