G01B   1/00		材質の選択に特徴のある測定計器	Measuring instruments characterised by the selection of material therefor	1643
G01B   3/00		機械的技術の使用によって特徴づけられた測定計器［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類する場合、特定のパラメータを測定するための機械的装置は、さらにグループＧ０１Ｂ５／００に分類することができる。	Measuring instruments characterised by the use of mechanical techniques; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, mechanical arrangements for measuring specific parameters can be further classified in group <b>G01B5/00</b>.</li></ul>	3729
G01B   3/02	・	直読用の目盛またはマークをもつ定規（巻尺Ｇ０１Ｂ３／１０）［２０２０．０１］	Rulers with scales or marks for direct reading (measuring tapes <b>G01B3/10</b>)	3837
G01B   3/04	・・	剛性のもの	rigid	5456
G01B   3/06	・・・	折りたたみ式	folding	1959
G01B   3/08	・・・	伸長式	extensible	2023
G01B   3/10	・	巻尺［２０２０．０１］	Measuring tapes	8254
G01B   3/1003	・・	構造または素材に特徴があるもの；レイアウトまたはしるしの表示に特徴のあるもの［２０２０．０１］	characterised by structure or material; characterised by layout or indicia	1697
G01B   3/1005	・・	テープの巻き上げ、または巻き戻しを制御する手段［２０２０．０１］	Means for controlling winding or unwinding of tapes	901
G01B   3/1007	・・・	固定する手段［２０２０．０１］	Means for locking	417
G01B   3/102	・・・	制動する手段［２０２０．０１］	Means for damping	85
G01B   3/1041	・・	ケーシングに特徴があるもの［２０２０．０１］	characterised by casings	332
G01B   3/1043	・・・	その内部構造の詳細，例．個別に成形されたケーシング半体を連結する手段［２０２０．０１］	Details of internal structure thereof, e.g. means for coupling separately moulded casing halves	206
G01B   3/1046	・・・	その外部構造の詳細，例．確実によりしっかりと保持するための形状［２０２０．０１］	Details of external structure thereof, e.g. shapes for ensuring firmer hold	318
G01B   3/1048	・・・・	取り付けるため、または保持するために、一体化された手段［２０２０．０１］	Integrated means for affixing or holding	281
G01B   3/1056	・・	テープの終端に設けられる工夫［２０２０．０１］	Tape end arrangements, e.g. end-hooks	697
G01B   3/1061	・・	測長結果の数値を表示するための、または数値の読み取りを支援するための手段［２０２０．０１］	Means for displaying or assisting reading of length measurement	408
G01B   3/1069	・・・	電子的または機械的表示装置［２０２０．０１］	Electronic or mechanical display arrangements	170
G01B   3/1071	・・	巻尺を保持するための、または固定するための別個の手段［２０２０．０１］	Separate means for supporting or affixing measuring tapes	586
G01B   3/1084	・・	測長以外の機能を達成するための工夫が設けられたテープ［２０２０．０１］	Tapes combined with arrangements for functions other than the measuring of lengths	413
G01B   3/1089	・・・	マーキング，描画、または切断するためのもの［２０２０．０１］	for marking, drawing or cutting	386
G01B   3/1092	・・・	測長と、少なくとも１つの性質の異なる他の測定を実施するためのもの，例．気泡式水準器［２０２０．０１］	for performing length measurements and at least one other measurement of a different nature, e.g. bubble-type level	326
G01B   3/1094	・・・	情報を記録するための、または計算を実施するためのもの［２０２０．０１］	for recording information or for performing calculations	134
G01B   3/11	・	測長用のくさり	Chains for measuring length	227
G01B   3/12	・	測定ホイール	Measuring wheels	964
G01B   3/14	・	輪郭チェック用の型板	Templates for checking contours	1189
G01B   3/16	・	コンパス，すなわち一対のピボットアームをもつもの	Compasses, i.e. with a pair of pivoted arms	689
G01B   3/18	・	マイクロメータ	Micrometers	3442
G01B   3/20	・	スライドゲージ	Slide gauges	5929
G01B   3/22	・	フィーラピンゲージ，例．ダイヤルゲージ（輪郭または曲率測定用Ｇ０１Ｂ５／２０）	Feeler-pin gauges, e.g. dial gauges(for measuring contours or curvatures <b>G01B5/20</b>)	3294
G01B   3/24	・・	オープンヨーク付き，すなわちカリパス	with open yoke, i.e. calipers	651
G01B   3/26	・・	プラグゲージ	Plug gauges	464
G01B   3/28	・・	深さゲージ	Depth gauges	575
G01B   3/30	・	一対の固定面間の距離が一定のバー，ブロックまたはストリップ，ただし，調整できるものも含む，例．エンドメジャー，フィーラーストリップ	Bars, blocks, or strips in which the distance between a pair of faces is fixed, although it may be preadjustable, e.g. end measure, feeler strip	1577
G01B   3/32	・・	そのためのホルダー	Holders therefor	179
G01B   3/34	・	リングまたはその他の穴あきゲージ，例．”はめあい”ゲージ	Ring or other apertured gauges, e.g. "go/no-go" gauge	791
G01B   3/36	・・	おねじ用	for external screw threads	262
G01B   3/38	・	オープンヨークと対向面をもち，面間の内部距離が一定しているゲージ，すなわちカリパス，ただし調整できるものも含む	Gauges with an open yoke and opposed faces, i.e. calipers, in which the internal distance between the faces is fixed, although it may be preadjustable	901
G01B   3/40	・・	おねじ用	for external screw threads	566
G01B   3/42	・・	リミットゲージ型のもの，すなわち”はめあい式”（Ｇ０１Ｂ３／４０が優先）	of limit-gauge type, i.e. "go/no-go"(<b>G01B3/40</b> takes precedence)	182
G01B   3/44	・・・	摩耗と公差のために調整できるもの	preadjustable for wear or tolerance	388
G01B   3/46	・	一定間隔で面に係合する内径用のプラグゲージ，ただし，調整できるものも含む	Plug gauges for internal dimensions with engaging surfaces which are at a fixed distance, although they may be preadjustable	883
G01B   3/48	・・	めねじ用	for internal screw threads	800
G01B   3/50	・・	リミットゲージ型のもの，すなわち”はめあい式”（Ｇ０１Ｂ３／４８が優先）	of limit-gauge type, i.e. "go/no-go"(<b>G01B3/48</b> takes precedence)	448
G01B   3/52	・・・	摩耗と公差のために調整できるもの	preadjustable for wear or tolerance	87
G01B   3/56	・	角度またはテーパ測定用ゲージ，例．円錐カリパス	Gauges for measuring angles or tapers, e.g. conical calipers	5455
G01B   5/00		機械的技術の使用によって特徴づけられた測定装置［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類する場合、特定の機械的測定計器はさらにグループＧ０１Ｂ３／００に分類することができる。	Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, specific mechanical measuring instruments can be further classified in group <b>G01B3/00</b>.</li></ul>	55478
G01B   5/004	・	点の座標測定用［６］	for measuring coordinates of points	1533
G01B   5/008	・・	座標測定機械を使うもの［６］	using coordinate measuring machines	2584
G01B   5/012	・・・	そのための接触子ヘッド［６］	Contact-making feeler heads therefor	1563
G01B   5/016	・・・・	接触子の構造細部［６］	Constructional details of contacts	370
G01B   5/02	・	長さ，幅または厚測定用（Ｇ０１Ｂ５／００４，Ｇ０１Ｂ５／０８が優先）［６］	for measuring length, width, or thickness(<b>G01B5/004</b>, <b>G01B5/08</b> take precedence)	30185
G01B   5/04	・・	移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの	specially adapted for measuring length or width of objects while moving	2573
G01B   5/06	・・	厚み測定用	for measuring thickness	17348
G01B   5/08	・	直径測定用	for measuring diameters	12442
G01B   5/10	・・	移動体の	of objects while moving	517
G01B   5/12	・・	内径	internal diameters	8535
G01B   5/14	・	離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用（Ｇ０１Ｂ５／２４が優先）	for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures(<b>G01B5/24</b> takes precedence)	14694
G01B   5/16	・・	規則正しい間隔で連続している対象物または開口間	between a succession of regularly spaced objects or regularly spaced apertures	1631
G01B   5/18	・	深さ測定用	for measuring depth	7814
G01B   5/20	・	輪郭または曲率測定用	for measuring contours or curvatures	15918
G01B   5/207	・・	複数の固定した同時作動の変換器を使うもの（Ｇ０１Ｂ５／２１３〜Ｇ０１Ｂ５／２２までが優先）［６］	using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers(<b>G01B5/213 to G01B5/22</b>  take precedence)	1072
G01B   5/213	・・	曲率半径測定用［６］	for measuring radius of curvature	946
G01B   5/22	・・	球面計	Spherometers	178
G01B   5/24	・	角度またはテーパ測定用；軸の心合せ試験用	for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes	16081
G01B   5/245	・・	垂直の検査用［６］	for testing perpendicularity	3960
G01B   5/25	・・	軸の心合せ検査用	for testing the alignment of axes	4105
G01B   5/252	・・・	偏心率測定用，すなわち，二つの平行軸間の偏位［６］	for measuring eccentricity, i.e. lateral shift between two parallel axes	5782
G01B   5/255	・・	ホイールの心合せ試験用	for testing wheel alignment	1187
G01B   5/26	・	面積測定用，例．プラニメータ［２００６．０１］	for measuring areas, e.g. planimeters	1345
G01B   5/28	・	表面の粗さまたは不規則性測定用	for measuring roughness or irregularity of surfaces	10902
G01B   5/30	・	固体の変形測定用，例．機械的ひずみ計	for measuring the deformation in a solid, e.g. mechanical strain gauge	7820
G01B   7/00		電気的または磁気的技術の使用によって特徴づけられた測定装置［２００６．０１］	Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques	28667
G01B   7/004	・	点の座標測定用［６］	for measuring coordinates of points	1290
G01B   7/008	・・	座標測定機械を使うもの［６］	using coordinate measuring machines	433
G01B   7/012	・・・	そのための接触子ヘッド［６］	Contact-making feeler heads therefor	701
G01B   7/016	・・・・	接触子の構造細部［６］	Constructional details of contacts	147
G01B   7/02	・	長さ，幅または厚みの測定用（Ｇ０１Ｂ７／００４，Ｇ０１Ｂ７／１２が優先）［６］	for measuring length, width, or thickness(<b>G01B7/004</b>, <b>G01B7/12</b> takes precedence)	15795
G01B   7/04	・・	移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの	specially adapted for measuring length or width of objects while moving	2748
G01B   7/06	・・	厚み測定用	for measuring thickness	8839
G01B   7/12	・	直径測定用	for measuring diameters	2469
G01B   7/13	・・	内径［６］	Internal diameters	880
G01B   7/14	・	離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用（Ｇ０１Ｂ７／３０が優先）	for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures(<b>G01B7/30</b> takes precedence)	6898
G01B   7/15	・・	規則的な間隔に置かれたもの［６］	being regularly spaced	114
G01B   7/16	・	固体の変形測定用，例．抵抗ひずみ計によるもの	for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge	14526
G01B   7/24	・・	磁気特性変化を使うもの	using change in magnetic properties	1309
G01B   7/26	・	深さ測定用	for measuring depth	1298
G01B   7/28	・	輪郭または曲率測定用	for measuring contours or curvatures	4503
G01B   7/287	・・	複数の固定した同時動作の変換器を使うもの（Ｇ０１Ｂ７／２９３が優先）［６］	using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers(<b>G01B7/293</b> takes precedence)	507
G01B   7/293	・・	曲率半径測定用［６］	for measuring radius of curvature	115
G01B   7/30	・	角度またはテーパ測定用；軸の心合せ試験用	for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes	17306
G01B   7/305	・・	垂直の検査用［６］	for testing perpendicularity	229
G01B   7/31	・・	軸の心合せ検査用	for testing the alignment of axes	628
G01B   7/312	・・・	偏心率測定用，すなわち，二つの平行軸間の偏位［６］	for measuring eccentricity, i.e. lateral shift between two parallel axes	826
G01B   7/315	・・	ホイールの心合せ試験用	for testing wheel alignment	267
G01B   7/32	・	面積測定用［２００６．０１］	for measuring areas	756
G01B   7/34	・	表面の粗さまたは不規則性測定用	for measuring roughness or irregularity of surfaces	4492
G01B   9/00		光学的技術の使用によって特徴づけられた測定計器［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類する場合、特定のパラメータを測定するための光学的装置は、さらにグループＧ０１Ｂ１１／００に分類することができる。	Measuring instruments characterised by the use of optical techniques; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, optical arrangements for measuring specific parameters can be further classified in group <b>G01B11/00</b>.</li></ul>	1634
G01B   9/02	・	干渉計［２０２２．０１］	Interferometers	17256
G01B   9/02001	・・	放射に固有の特性の制御または生成に特徴のあるもの［２０２２．０１］	characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties	352
G01B   9/02002	・・・	２つ以上の異なる周波数を用いるもの［２０２２．０１］	using two or more frequencies	94
G01B   9/02003	・・・・	ビート周波数を用いるもの［２０２２．０１］	using beat frequencies	87
G01B   9/02004	・・・・	周波数走査によるもの［２０２２．０１］	using frequency scans	149
G01B   9/02015	・・	光路の構成に特徴があるもの［２０２２．０１］	characterised by the beam path configuration	743
G01B   9/02017	・・・	標的物と光ビーム群の間に複数の相互作用があるもの，例．異なる位置から発生するビーム反射［２０２２．０１］	with multiple interactions between the target object and light beams, e.g. beam reflections occurring from different locations	89
G01B   9/02018	・・・・	マルチパス干渉計，例．ダブルパス干渉計［２０２２．０１］	Multipass interferometers, e.g. double-pass	61
G01B   9/02055	・・	エラーの低減または防止；試験するもの；較正［２０２２．０１］	Reduction or prevention of errors; Testing; Calibration	623
G01B   9/02056	・・・	エラーの受動的低減［２０２２．０１］	Passive reduction of errors	161
G01B   9/02061	・・・・	傾きまたは位置ずれによる影響の低減または防止［２０２２．０１］	Reduction or prevention of effects of tilts or misalignment	32
G01B   9/0209	・・	低コヒーレンス干渉計［２０２２．０１］	Low-coherence interferometers	147
G01B   9/02091	・・・	断層撮影干渉計，例．光学的コヒーレンスに基づくもの［２０２２．０１］	Tomographic interferometers, e.g. based on optical coherence	531
G01B   9/02097	・・	自己干渉計［２０２２．０１］	Self-interferometers	36
G01B   9/02098	・・・	シアリング干渉計［２０２２．０１］	Shearing interferometers	40
G01B   9/021	・・	ホログラフィ技術によるもの［２］	using holographic techniques	1025
G01B   9/023	・・・	等高線作成用（Ｇ０１Ｂ９／０２５〜Ｇ０１Ｂ９／０２９が優先）［２］	for contour producing(<b>G01B9/025 to G01B9/029</b>  take precedence)	206
G01B   9/025	・・・	二重露光方式［２］	Double-exposure technique	98
G01B   9/027	・・・	実時間式［２］	in real time	62
G01B   9/029	・・・	時間平均式［２］	by time averaging	6
G01B   9/04	・	測定用顕微鏡	Measuring microscopes	1793
G01B   9/06	・	測定用望遠鏡	Measuring telescopes	133
G01B   9/08	・	光投影式コンパレータ	Optical projection comparators	625
G01B   9/10	・	複数の面の間の角度測定用ゴニオメータ	Goniometers for measuring angles between surfaces	185
G01B  11/00		光学的技術の使用によって特徴づけられた測定装置［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類する場合、特定の光学的測定計器はさらにグループＧ０１Ｂ９／００に分類することができる。	Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, specific optical measuring instruments can be further classified in group <b>G01B9/00</b>.</li></ul>	80654
G01B  11/02	・	長さ，幅または厚み測定用（Ｇ０１Ｂ１１／０８が優先）	for measuring length, width, or thickness(<b>G01B11/08</b> takes precedence)	42889
G01B  11/03	・・	点の座標測定によるもの［３］	by measuring coordinates of points	4699
G01B  11/04	・・	移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの	specially adapted for measuring length or width of objects while moving	4750
G01B  11/06	・・	厚み測定用	for measuring thickness	23516
G01B  11/08	・	直径測定用	for measuring diameters	7946
G01B  11/10	・・	移動体の	of objects while moving	1643
G01B  11/12	・・	内径	internal diameters	2357
G01B  11/14	・	離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用（Ｇ０１Ｂ１１／２６が優先；光学的距離計Ｇ０１Ｃ３／００）	for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures(<b>G01B11/26</b> takes precedence; rangefinders <b>G01C3/00</b>)	14520
G01B  11/16	・	固体の変形測定用，例．光学的ひずみ計	for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge	21527
G01B  11/22	・	深さ測定用	for measuring depth	4853
G01B  11/24	・	輪郭または曲率の測定用	for measuring contours or curvatures	55189
G01B  11/245	・・	複数の，固定された，同時に作動する変換器を用いるもの（Ｇ０１Ｂ１１／２５５が優先）［７］	using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers(<b>G01B11/255</b> takes precedence)	5200
G01B  11/25	・・	対象物にパターン，例．モアレ縞，を投影することによるもの（Ｇ０１Ｂ１１／２５５が優先）［７］	by projecting a pattern, e.g. moir&eacute; fringes, on the object(<b>G01B11/255</b> takes precedence)	11513
G01B  11/255	・・	曲率半径測定用［７］	for measuring radius of curvature	1276
G01B  11/26	・	角度またはテーパ測定用；軸の心合せ試験用	for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes	20817
G01B  11/27	・・	軸の心合せ検査用	for testing the alignment of axes	7361
G01B  11/275	・・	ホイールの心合せ試験用	for testing wheel alignment	1349
G01B  11/28	・	面積測定用［２００６．０１］	for measuring areas	4392
G01B  11/30	・	表面の粗さまたは不規則性測定用	for measuring roughness or irregularity of surfaces	23674
G01B  13/00		流体の使用によって特徴づけられた測定装置	Measuring arrangements characterised by the use of fluids	2010
G01B  13/02	・	長さ，幅または厚み測定用（Ｇ０１Ｂ１３／０８が優先）	for measuring length, width, or thickness(<b>G01B13/08</b> takes precedence)	925
G01B  13/03	・・	点の座標測定によるもの［３］	by measuring coordinates of points	30
G01B  13/04	・・	移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの	specially adapted for measuring length or width of objects while moving	109
G01B  13/06	・・	厚さ測定用	for measuring thickness	522
G01B  13/08	・	直径測定用	for measuring diameters	618
G01B  13/10	・・	内径	internal diameters	863
G01B  13/12	・	離隔対象物または離隔開口間の距離または間隙測定用（Ｇ０１Ｂ１３／１８が優先）	for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures(<b>G01B13/18</b> takes precedence)	541
G01B  13/14	・	深さ測定用	for measuring depth	201
G01B  13/16	・	輪郭または曲率の測定用	for measuring contours or curvatures	488
G01B  13/18	・	角度またはテーパ測定用；軸の心合せ試験用	for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes	461
G01B  13/19	・・	軸の心合せ検査用	for testing the alignment of axes	121
G01B  13/195	・・	ホイールの心合せ試験用	for testing wheel alignment	15
G01B  13/20	・	面積測定用，例．空気式プラニメータ［２００６．０１］	for measuring areas, e.g. pneumatic planimeters	162
G01B  13/22	・	表面の粗さまたは不規則性測定用	for measuring roughness or irregularity of surfaces	692
G01B  13/24	・	固体の変形測定用［３］	for measuring the deformation in a solid	451
G01B  15/00		電磁波または粒子性放射線の使用によって特徴づけられた測定装置，例．マイクロ波，Ｘ線，ガンマ線または電子の使用によるもの（光学的技術の使用によって特徴づけられたものＧ０１Ｂ９／００，Ｇ０１Ｂ１１／００）［２００６．０１］	Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons  (characterised by the use of optical techniques <b>G01B9/00</b>, <b>G01B11/00</b>)	5660
G01B  15/02	・	厚み測定用	for measuring thickness	4889
G01B  15/04	・	輪郭または曲率の測定用	for measuring contours or curvatures	1847
G01B  15/06	・	固体の変形測定用	for measuring the deformation in a solid	1134
G01B  15/08	・	表面の粗さ，または不規則性の測定用［６］	for measuring roughness or irregularity of surfaces	530
G01B  17/00		亜音波，音波，または超音波振動の使用によって特徴づけられた測定装置［２００６．０１］	Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations	8343
G01B  17/02	・	厚み測定用	for measuring thickness	7542
G01B  17/04	・	固体の変形測定用，例．振動弦によるもの	for measuring the deformation in a solid, e.g. by vibrating string	1217
G01B  17/06	・	輪郭または曲率の測定用［６］	for measuring contours or curvatures	1130
G01B  17/08	・	表面の粗さ，または不規則性の測定用［６］	for measuring roughness or irregularity of surfaces	720
G01B  21/00		測定技術がこのサブクラスの他のグループに包含されない，特定されていないまたは関連の無い，測定装置またはその細部［２００６．０１］	Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant	32032
G01B  21/02	・	長さ，幅または厚さの測定用（Ｇ０１Ｂ２１／１０が優先）［３］	for measuring length, width, or thickness(<b>G01B21/10</b> takes precedence)	22344
G01B  21/04	・・	点の座標測定によるもの［３］	by measuring coordinates of points	5778
G01B  21/06	・・	移動体の長さまたは幅測定用に特に適合したもの［３］	specially adapted for measuring length or width of objects while moving	3406
G01B  21/08	・・	厚さ測定用［３］	for measuring thickness	13566
G01B  21/10	・	直径測定用［３］	for measuring diameters	4746
G01B  21/12	・・	移動体の［３］	of objects while moving	559
G01B  21/14	・・	内径［３］	internal diameters	2371
G01B  21/16	・	離隔対象物間の距離または間隙測定用［３］	for measuring distance or clearance between spaced objects	6918
G01B  21/18	・	深さ測定用［３］	for measuring depth	2949
G01B  21/20	・	輪郭または曲率測定用，例．プロフィル測定［３］	for measuring contours or curvatures, e.g. determining profile	13680
G01B  21/22	・	角度またはテーパ測定用；軸の心合せ検査用［３］	for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes	13169
G01B  21/24	・・	軸の心合せ検査用［３］	for testing the alignment of axes	3026
G01B  21/26	・・	ホイールの心合せ検査用［３］	for testing wheel alignment	584
G01B  21/28	・	面積測定用［２００６．０１］	for measuring areas	1393
G01B  21/30	・	表面の粗さまたは不規則性測定用［３］	for measuring roughness or irregularity of surfaces	11067
G01B  21/32	・	固体の変形測定用［３］	for measuring the deformation in a solid	11215
