F24S10/00	作動流体を用いる太陽熱集熱器
F24S10/10	作動流体がプールまたは池を形成するもの
F24S10/13	塩勾配の池
F24S10/17	カバーまたは浮遊する太陽光吸収要素を用いるもの
F24S10/20	２以上の作動流体のための回路を有するもの（２以上の流体間で熱交換を行う手段を有するものＦ２４Ｓ１０／３０）
F24S10/25	同一の作動流体のための太陽光線の方向に積層された２以上の流路を備えるもの，例．下側循環経路と接続される上側循環経路を備えたもの
F24S10/30	２以上の作動流体間で熱交換するための手段を有するもの
F24S10/40	吸収要素が透明なエンクロージャに囲われたもの，例．真空太陽熱集熱器
F24S10/45	｛エンクロージャが円筒状であるもの｝
F24S10/50	作動流体がプレート間を運ばれるもの
F24S10/501	｛プラスチック材料の導路を有するもの｝
F24S10/502	｛対になったプレートおよび内部仕切り手段により形成された導路を有するもの｝
F24S10/503	｛対になったプレートでありそれらのうちのただ一つが平らであるものにより形成された導路を有するもの｝
F24S10/504	｛対になった平らでないプレートにより形成された導路を有するもの｝
F24S10/505	｛湾曲したプレート状の導路，例．半球状のもの，を有するもの｝
F24S10/506	｛対になった結合されたシートの一部の膨張により形成された導路を有するもの｝
F24S10/55	拡大表面，例．突起または波形，を有するもの（作動流体に直接接触する多孔性材料または透過性物体を有する集熱器Ｆ２４Ｓ１０／８０）
F24S10/60	作動流体が吸収要素上を少しずつ自由に流れるもの
F24S10/70	作動流体が筒状の吸熱導管内を運ばれるもの
F24S2010/71	｛導管が非円形の横断面を有するもの｝
F24S10/72	｛筒状の導管がブロックに組み込まれ，筒状の導管が互いに接触するもの｝
F24S10/73	｛筒状の導管がプラスチック材料からなるもの｝
F24S10/74	｛筒状の導管が吸熱プレートに固定されずかつ互いに接触しないもの｝
F24S10/742	｛導管が互いに平行であるもの｝
F24S10/744	｛導管が螺旋状に巻かれたもの｝
F24S10/746	｛導管が渦巻状に巻かれたもの｝
F24S10/748	｛導管がそれ以外に曲げられたもの，例．ジグザグ｝
F24S10/75	拡大表面，例．突起または波形，を有するもの（作動流体に直接接触する多孔性材料または透過性物体を有する集熱器Ｆ２４Ｓ１０／８０）
F24S2010/751	｛特別なフィン｝
F24S2010/752	｛傾斜して拡がったもの｝
F24S10/753	｛導管が互いに平行であるもの｝
F24S10/754	｛導管が渦巻状に巻かれたもの｝
F24S10/755	｛導管がそれ以外に曲げられたもの，例．ジグザグ｝
F24S10/80	作動流体に直接接触する多孔性材料または透過性物体を有するもの（気化部から凝縮部へ液化作動流体を毛細管力で運ぶものＦ２４Ｓ１０／９５）
F24S10/90	内部の熱サイフォン循環を用いるもの
F24S10/95	気化部と凝縮部を有するもの，例．ヒートパイプ
F24S20/00	特定の用途または環境に特に適合する太陽熱収熱器
F24S20/02	｛水泳プールのためのもの｝
F24S20/04	｛シャワーのためのもの｝
F24S2020/10	｛太陽モジュールのレイアウト；モジュール配置｝
F24S2020/11	｛多数の列および多数の行の形態からなり，すべての太陽モジュールが同一平面であるもの｝
F24S2020/12	｛枠が重なる部分のある同一平面での配置｝
F24S2020/13	｛瓦に似せた表面を覆う配置｝
F24S2020/14	｛モジュールの重なり合いのない，階段状の配置，例．平行な平面でのもの｝
F24S2020/15	｛平行でない配置｝
F24S2020/16	｛影の作用の防止｝
F24S2020/17	｛太陽ＰＶモジュールと組み合わされた太陽熱モジュール装置｝
F24S2020/18	｛特定の形状，例．プリズム状，角錐状，をもつもの｝
F24S2020/183	｛ルーバーの形状のもの｝
F24S2020/186	｛周熱の最適化のために位置の変化を許容するもの｝
F24S20/20	集中された太陽エネルギーを受ける太陽熱集熱器，例．太陽発電プラント用受熱器
F24S2020/23	｛移動可能または調整可能｝
F24S20/25	集中された放射と組み合わせて直接の太陽放射を用いるもの
F24S20/30	対象物を加熱する太陽熱集熱器，例．太陽熱調理器または太陽炉
F24S20/40	他の熱源，例．電気加熱または周囲の空気の熱，を組み合わせた太陽熱集熱器
F24S20/50	丸められるまたは折りたためる太陽熱集熱器モジュール
F24S20/55	可撓性材料で作られるもの
F24S20/60	固定構造物，例．建物，に組み込まれる太陽熱集熱器
F24S20/61	パッシブ型太陽熱集熱器，例．外部エネルギー源なしに作動するもの
F24S20/62	フェンス，らんかんまたは手すりの形態のもの
F24S20/63	窓の形態のもの
F24S20/64	床構造，地面または道路の形態のもの
F24S20/66	ファサード構造，例．壁構造，の形態のもの（屋根板またはタイルの形態のものＦ２４Ｓ２０／６９）
F24S20/67	屋根構造の形態のもの（屋根板またはタイルの形態のものＦ２４Ｓ２０／６９）
F24S20/69	屋根板またはタイルの形態のもの
F24S20/70	水上太陽熱集熱器モジュール（プールまたは池を形成する作動流体用Ｆ２４Ｓ１０／１０）
F24S20/80	空中浮遊太陽光集熱器モジュール，例．膨張可能構造
F24S21/00	グループＦ２４Ｓ１０／００〜Ｆ２４Ｓ２０／００に分類されない太陽熱集熱器
F24S23/00	太陽熱集熱器に太陽光線を集中させる装置
F24S23/10	｛プリズム｝
F24S23/11	｛蛍光材料｝
F24S23/12	｛導光体｝
F24S23/30	レンズを有するもの
F24S23/31	｛不連続な面を有するもの，例．フレネルレンズ｝
F24S23/70	反射体を有するもの
F24S23/71	パラボラ型反射面を有するもの（円筒放物線状の反射面を有するものＦ２４Ｓ２３／７４）
F24S23/715	｛可撓性｝
F24S23/72	半球形反射面を有するもの
F24S23/74	トラフ形状または円筒放物線状の反射面を有するもの
F24S23/745	｛可撓性｝
F24S23/75	円錐状の反射面を有するもの
F24S23/77	平らな反射面を有するもの
F24S23/79	間隔をもって対向して相互作用する反射面を有するもの
F24S23/80	｛不連続な面を有するもの｝
F24S23/81	｛可撓性（Ｆ２４Ｓ２３／７１５，Ｆ２４Ｓ２３／７４５が優先）｝
F24S23/82	｛反射体の材料または構造に特徴のあるもの｝
F24S2023/83	｛その他の形状｝
F24S2023/831	｛波形｝
F24S2023/832	｛湾曲｝
F24S2023/833	｛皿型｝
F24S2023/834	｛トラフ形状｝
F24S2023/835	｛非対称形｝
F24S2023/836	｛渦巻形｝
F24S2023/837	｛双曲線形｝
F24S2023/838	｛インボリュート形｝
F24S2023/84	｛太陽熱収集器の内側の反射要素｝
F24S2023/85	｛マイクロ反射体｝
F24S2023/86	｛反射コーティングの形態のもの｝
F24S2023/87	｛反射体のレイアウト｝
F24S2023/872	｛共通の支持体上の間隔を置かれた反射体の組み立て体，例．フレネル反射体｝
F24S2023/874	｛隣接する類似の反射面の組み立て体により形成された反射体｝
F24S2023/876	｛異なる方向または異なる特性をもつ隣接する反射要素の組み立て体により形成された反射体｝
F24S2023/878	｛格子の形状の間隔を置かれた反射体の組み立て体，例．熱吸収要素上に延在する垂直なまたは傾斜した反射要素｝
F24S2023/88	｛多重反射トラップ｝
F24S25/00	太陽熱集熱器モジュールのための静止型の取付け体または支持体の構成<br><br><u>注</u><br><br>光電池モジュールにおいても使用されることが意図される構成はサブクラスＨ０２Ｓの適当なグループに更に分類されるべきである。
F24S2025/01	｛特別な支持体の構成部品；使用の方法｝
F24S2025/011	｛太陽熱集熱器内の要素の取り付けのための装置；太陽熱収集器内のスペーサ｝
F24S2025/012	｛折りたためる支持体要素｝
F24S2025/013	｛積み重ねられる支持体要素｝
F24S2025/014	｛支持体要素を設置するための方法｝
F24S2025/015	｛要素間に遊隙のある支持体｝
F24S2025/016	｛充填または間隔手段；弾性手段｝
F24S2025/017	｛伸長手段｝
F24S2025/018	｛移動を防止するための手段，例．止め具｝
F24S2025/019	｛取付け表面上の不規則性を提供するための手段；許容誤差の補償手段｝
F24S2025/02	｛バラスト手段｝
F24S2025/021	｛支持要素と取付け表面との間のシール手段｝
F24S2025/022	｛支持手段の間のシール手段，例．オーバーラップ装置；間隙を閉鎖する装置｝
F24S2025/023	｛盗難を防ぐための手段；ロック手段｝
F24S25/10	支持面から離れる方向に延びているもの
F24S25/11	成形体，例．コンクリート要素，発泡要素または型成形された箱類似の要素，を用いるもの
F24S25/12	上側プロファイルと組み合わせて支柱を用いるもの
F24S25/13	プロファイル構造，例．トラス（Ｆ２４Ｓ２５／１２が優先）
F24S25/15	曲がった板を用いるもの；板の組み合わせ体を用いるもの
F24S25/16	相互に接続されたスタンド構造の構成；隣接するモジュールのために別個の支持部分を有するスタンド構造
F24S25/20	モジュール用周囲枠
F24S25/30	実質的に取付け面に沿って延びている長尺剛性取付け要素を用いるもの，例．建物を太陽熱集熱器で被覆するためのもの（支持面から離れた方向に延びるものＦ２４Ｓ２５／１０；モジュール用周囲枠Ｆ２４Ｓ２５／２０）
F24S25/33	実質的に平面形状の組み立て体を形成するもの，例．同一平面上のまたは積み重ねられたプロファイル
F24S25/35	隣接するモジュールのために個別の支持部分を画定する断面形状を有するプロファイルの手段によるもの
F24S25/37	縦方向および横方向のプロファイルからなる一平面状グリッドを形成するもの
F24S25/40	板状の取付け要素，例．輪郭付けされたまたは波付けされた板，を用いるもの；板状のモジュール枠（支持面から離れる方向に延びるものＦ２４Ｓ２５／１０）
F24S25/50	長尺の非剛性要素，例．ストラップ，ワイヤーまたはロープ，を有するもの
F24S25/60	太陽熱集熱器モジュールの支持に特に適合する固定手段，例．ファスナー
F24S2025/6001	｛面ファスナーの使用によるもの｝
F24S2025/6002	｛ホックの使用によるもの｝
F24S2025/6003	｛締め付けによるもの｝
F24S2025/6004	｛クリップ留めによるもの，例．スナップ接続器によるもの｝
F24S2025/6005	｛ねじ接続によるもの｝
F24S2025/6006	｛ねじ要素，例．スタッドボルト，の使用によるもの｝
F24S2025/6007	｛形状に適合する接続器，例．溝形，の使用によるもの｝
F24S2025/6008	｛歯のある要素の使用によるもの｝
F24S2025/6009	｛材料の変形によるもの，例．圧着または加締めにおるもの｝
F24S2025/601	｛接着によるもの，例．接着剤の使用によるもの｝
F24S2025/6011	｛溶接またはろう接によるもの｝
F24S2025/6012	｛異なる材料の接合｝
F24S2025/6013	｛ガラスの非ガラス要素への接合｝
F24S25/61	地面または建物構造へ固定するためのもの
F24S25/613	曲がったストリップまたはストリップ組み立て体の形態であるもの；フック状のコネクタ；建物を被覆する要素の間に取り付けられるコネクタ
F24S25/615	建物の突起部に，例．波状部または立設継目部に，固定するためのもの
F24S25/617	地面に打ち込まれる要素，例．アンカー杭；支持要素のための基礎；支持構造を地面または平らな水平面に接続するためのコネクタ
F24S25/63	モジュールまたはその周縁フレームを支持要素に固定するためのもの
F24S25/632	サイドコネクタ；ベースコネクタ
F24S25/634	クランプ；クリップ
F24S25/636	ねじ山付き要素により締め付けるもの
F24S25/65	隣接する支持要素を連結するためのもの，例．プロファイルを接続するためのもの
F24S25/67	隣接するモジュールまたはその周縁フレームを連結するためのもの（モジュールまたは周縁フレームを支持要素に固定するためのものＦ２４Ｓ２５／６３）
F24S25/70	支持要素の互いのまたは取付け面への最終的な位置または方向を調整する手段を有するもの；取付けの許容誤差を補正する手段を有するもの
F24S2025/80	｛特別なプロファイル｝
F24S2025/801	｛閉じた断面の中空部品をもつもの｝
F24S2025/802	｛円形または長円形の断面をもつもの｝
F24S2025/803	｛中心ウェブをもつもの，例．Ｉ字形，逆Ｔ字形｝
F24S2025/804	｛Ｕ字形，Ｃ字形またはＯ字形；帽子状のプロファイル｝
F24S2025/805	｛波状のプロファイルの形状のもの｝
F24S2025/806	｛湾曲した部分をもつもの｝
F24S2025/807	｛アンダーカットの溝をもつもの｝
F24S30/00	太陽熱集熱器モジュールを動かすまたは方向付けするための装置<br><br><u>注</u><br><br>光電池モジュールにおいても使用されることが意図される構成はサブクラスＨ０２Ｓの適当なグループに更に分類されるべきである。
F24S2030/10	｛特別な構成部品｝
F24S2030/11	｛駆動手段｝
F24S2030/115	｛直動アクチュエータ，例．空気圧シリンダ｝
F24S2030/12	｛結合手段｝
F24S2030/13	｛変速機｝
F24S2030/131	｛関節接続された棒の形態であるもの｝
F24S2030/132	｛コンパス，はさみまたは平行四辺形の形態であるもの｝
F24S2030/133	｛可撓性要素，例．ベルト，鎖，ロープ，の形態であるもの｝
F24S2030/134	｛歯車伝動またはラックおよびピニオンの伝動機構の形態であるもの｝
F24S2030/135	｛ねじ要素の形態であるもの｝
F24S2030/136	｛共通の伝動要素により個々の太陽熱集熱器を移動するためのもの｝
F24S2030/137	｛一つのものの他のものからの取り出しのためのもの，例．方位移動から上昇移動を取り出すためのもの｝
F24S2030/14	｛移動案内装置｝
F24S2030/145	｛軌道｝
F24S2030/15	｛軸受｝
F24S2030/16	｛枢動要素；ピン接続器｝
F24S2030/17	｛球面継手｝
F24S2030/18	｛負荷平衡手段，例．カウンタウエイトの使用｝
F24S2030/19	｛移動を減衰する手段；制動手段｝
F24S30/20	直線動作用
F24S30/40	回転動作用
F24S30/42	回転軸を１つだけ有するもの
F24S30/422	垂直軸
F24S30/425	水平軸
F24S30/428	傾斜軸を有するもの
F24S30/45	２つの回転軸を有するもの
F24S30/452	垂直の主軸
F24S30/455	水平の主軸
F24S30/458	傾斜した主軸を有するもの
F24S30/48	３以上の回転軸を有するものまたは多自由度を有するもの
F24S40/00	太陽熱集熱器の安全装置または保護装置；太陽熱集熱器の故障を防ぐもの（制御装置Ｆ２４Ｓ５０／００）
F24S40/10	保護カバーまたは保護包み；閉鎖部材，例．蓋（透明カバーＦ２４Ｓ８０／５０）
F24S40/20	清掃；雪の除去
F24S40/40	腐食防止；ちりまたは汚染からの保護
F24S40/42	太陽モジュール内での結露防止（通気によるものＦ２４Ｓ４０／５３）
F24S40/44	雨水または結露の排出
F24S40/46	真空を維持するもの，例．ゲッターを用いることによるもの
F24S40/48	作動流体の脱気またはガス抜き
F24S40/50	過熱または過圧を防止するもの（作動流体の排出によるものＦ２４Ｓ４０／６０）
F24S40/52	熱収集を調整することによるもの，例．焦点をずらすまたは受熱要素の位置を変更することによるもの
F24S40/53	太陽熱集熱器のエンクロージャに通気することによるもの
F24S40/55	冷却，例．外部の熱放散手段または内部の冷却回路を用いることによる，のための装置（通気によるものＦ２４Ｓ４０／５３）
F24S40/57	太陽熱集熱器のエンクロージャの過圧防止（通気によるものＦ２４Ｓ４０／５３）
F24S40/58	作動流体回路の過圧防止
F24S40/60	作動流体の排出のための装置
F24S40/70	凍結防止（作動流体の排出装置Ｆ２４Ｓ４０／６０）
F24S40/80	太陽熱集熱器要素の膨張差を埋め合わせるもの
F24S40/85	｛悪天候から太陽熱集熱器を保護するための装置（Ｆ２４Ｓ４０／１０が優先）｝
F24S40/90	太陽熱集熱器の検査のための装置
F24S50/00	太陽熱集熱器の制御のための装置
F24S50/20	トラッキングのためのもの
F24S2050/25	｛較正手段；太陽熱集熱器または太陽熱受熱器の初期の位置決めのための方法｝
F24S50/40	温度に応答するもの
F24S50/60	風に応答するもの
F24S50/80	太陽放射の収集量または吸収量を制御するもの
F24S60/00	太陽熱集熱器により収集された熱を貯蔵する装置（プールまたは池を形成する作動流体に貯蔵するものＦ２４Ｓ１０／１０）
F24S60/10	潜熱を用いるもの
F24S60/20	化学反応，例．熱化学反応または異性化反応，を用いるもの
F24S60/30	熱を液体に貯蔵するもの
F24S70/00	吸収要素の細部
F24S70/10	吸収材料に特徴を有するもの（吸収コーティングまたは吸収性を高めるための表面処理Ｆ２４Ｓ７０／２０）
F24S70/12	金属材料からなるもの
F24S70/14	プラスチック材料からなるもの
F24S70/16	セラミックからなるもの；コンクリートからなるもの；天然石からなるもの
F24S70/20	吸収コーティングに特徴を有するもの；吸収性を高めるための表面処理に特徴を有するもの
F24S70/225	光波長選択吸収のためのもの
F24S70/25	金属材料からなるコーティング
F24S70/275	プラスチック材料からなるコーティング
F24S70/30	補助的コーティング，例．反射防止コーティング
F24S70/60	構造または機構によって特徴付けられるもの（吸収性コーティング，または吸収性を高めるための表面処理Ｆ２４Ｓ７０／２０；補助的コーティングＦ２４Ｓ７０／３０）
F24S2070/62	｛熱トラップ｝
F24S70/65	２以上の吸収要素の組み合わせ
F24S80/00	グループＦ２４Ｓ１０／００〜Ｆ２４Ｓ７０／００に分類されない太陽熱集熱器の細部，付属品または構成部品
F24S2080/01	｛特定の材料の選択｝
F24S2080/011	｛セラミックス｝
F24S2080/012	｛コンクリート｝
F24S2080/013	｛発泡体｝
F24S2080/014	｛炭素，例．黒鉛｝
F24S2080/015	｛樹脂｝
F24S2080/016	｛織物；布｝
F24S2080/017	｛天然材料，例．木材｝
F24S2080/018	｛再生材料｝
F24S2080/03	｛熱伝達の最適化のための装置｝
F24S2080/05	｛流れの案内手段；道路の内側の挿入物｝
F24S2080/07	｛一方向の熱伝達のための装置，例．熱ダイオード｝
F24S2080/09	｛太陽熱集熱器要素の強化のための装置｝
F24S80/10	熱交換導路のための材料
F24S80/20	太陽熱集熱器に特に適合する作動流体
F24S80/30	太陽熱集熱器の流体回路を互いにまたは他の構成要素と接続するための装置，例．パイプ接続；流体分配手段，例．ヘッダー
F24S80/40	ケーシング
F24S80/45	材料に特徴を有するもの
F24S80/453	金属材料からなるもの
F24S80/457	プラスチックからなるもの
F24S80/50	入射する太陽光線は通し外への熱放射は防止する要素
F24S2080/501	｛特別な形状｝
F24S2080/502	｛多数の覆い要素の形態であるもの｝
F24S2080/503	｛湾曲した覆い要素の形態であるもの｝
F24S80/52	材料に特徴を有するもの（熱損失の防止Ｆ２４Ｓ８０／５６）
F24S80/525	プラスチックからなるもの
F24S80/54	真空要素を用いるもの
F24S80/56	熱損失防止手段に特徴を有するもの
F24S80/58	取付けまたは固定手段に特徴を有するもの
F24S80/60	熱絶縁（透明カバーＦ２４Ｓ８０／５０）
F24S80/65	材料に特徴を有するもの
F24S80/70	シール手段
F24S90/00	他に分類されない太陽熱システム
F24S90/10	熱サイフォン循環を用いるもの
F24S2201/00	予報；模擬実験
