E21B   1/00		衝撃式削孔［２００６．０１］	Percussion drilling	2368
E21B   1/02	・	ドロップハンマー，例．ケーブルの付いたもの，用の地上で駆動するもの［１，７］	Surface drives for drop hammers, e.g. with a cable	1089
E21B   1/04	・・	地上でロッドまたはケーブルの運動を逆転するための装置	Devices for reversing the movement of the rod or cable at the surface	135
E21B   1/12	・	往復運動をする衝撃部材を有するもの（Ｅ２１Ｂ１／０２，Ｅ２１Ｂ１／３８が優先）［７］	with a reciprocating impulse member(<b>E21B1/02</b>, <b>E21B1/38</b> take precedence)	352
E21B   1/14	・・	回転機構で駆動するもの［７］	driven by a rotating mechanism	199
E21B   1/16	・・・	スプリングを取り付けた往復運動体を有するもの，例．エア・クッションを有するもの［７］	with spring-mounted reciprocating masses, e.g. with air cushion	154
E21B   1/18	・・・・	駆動装置のプッシュ・ロッドへの，二重の緩衝スプリングによる弾力性のある連結装置を有するもの［７］	with elastic joining of the drive to the push-rod by double buffer springs	131
E21B   1/20	・・・	遠心力ハンマーとして構成されたもの［７］	formed as centrifugal hammers	70
E21B   1/22	・・	電磁力で駆動するもの［７］	driven by electromagnets	191
E21B   1/24	・・	衝撃部材が，流体圧力で直接駆動するピストンであるもの［７］	the impulse member being a piston driven directly by fluid pressure	230
E21B   1/26	・・・	液体圧力によるもの［７］	by liquid pressure	1339
E21B   1/28	・・・・	パルスで作動するもの［７］	working with pulses	86
E21B   1/30	・・・	空気，蒸気，または気体の圧力によるもの［７］	by air, steam or gas pressure	1220
E21B   1/32	・・・・	パルスで作動するもの［７］	working with pulses	73
E21B   1/34	・・・・・	衝撃部材が内燃機関のピストンであるもの［７］	the impulse member being a piston of an internal-combustion engine	201
E21B   1/36	・	ツール・キャリア・ピストン式のもの，すなわち，ツールが衝撃部材と接続されているもの［７］	Tool-carrier piston type, i.e. in which the tool is connected to an impulse member	157
E21B   1/38	・	ハンマー・ピストン式のもの，すなわち，ツールビットまたはかなとこが衝撃部材によって打撃されるもの［７］	Hammer piston type, i.e. in which the tool bit or anvil is hit by an impulse member	422
E21B   3/00		回転式掘削［２００６．０１］	Rotary drilling	4585
E21B   3/02	・	回転式削孔をするために地上で駆動するもの	Surface drives for rotary drilling	13178
E21B   3/025	・・	ツールが前後に回転するもの［７］	with a to-and-fro rotation of the tool	286
E21B   3/03	・・	ツールが断続的に一定方向の回転を行うもの［７］	with an intermittent unidirectional rotation of the tool	68
E21B   3/035	・・	滑性または弾力性のある伝動装置を有するもの［７］	with slipping or elastic transmission	115
E21B   3/04	・・	ロータリテーブル	Rotary tables	1201
E21B   3/06	・・・	ロータリテーブルを駆動することを目的とするロータリドローワークスの適用［２００６．０１］	Adaptation of rotary draw works to drive rotary tables	239
E21B   4/00		削孔用のために坑井中で駆動するもの［３］	Drives for drilling, used in the borehole	2786
E21B   4/02	・	流体による回転式駆動装置［２００６．０１］	Fluid rotary type drives	3954
E21B   4/04	・	電気による駆動装置（Ｅ２１Ｂ４／１２が優先）［３］	Electric drives(<b>E21B4/12</b> takes precedence)	1462
E21B   4/06	・	ダウンホール式衝撃手段，例．ハンマー（ボーリング・ラムＥ２１Ｂ１１／０２）［２００６．０１］	Down-hole impacting means, e.g. hammers(boring rams <b>E21B11/02</b>)	1285
E21B   4/08	・・	重力のみで得られる衝撃によるもの，例．ロストモーション連結［３］	impact being obtained by gravity only, e.g. with lost-motion connection	118
E21B   4/10	・・	連続した衝撃を生じる軸またはドリルパイプの連続的な一方向回転運動によるもの［３］	continuous unidirectional rotary motion of shaft or drilling pipe effecting consecutive impacts	258
E21B   4/12	・・	電気により作動するハンマー［３］	Electrically operated hammers	153
E21B   4/14	・・	流体により作動するハンマー［３］	Fluid operated hammers	3343
E21B   4/16	・	複数のダウンホール式駆動装置，例．回転衝撃式削孔用（Ｅ２１Ｂ４／１０が優先）；多くのビットをもつ削孔装置のための駆動装置［３］	Plural down-hole drives, e.g. for combined percussion and rotary drilling(<b>E21B4/10</b> takes precedence);Drives for multi-bit drilling units	2913
E21B   4/18	・	坑井中に係留されるまたは送られるもの［３，７］	Anchoring or feeding in the borehole	739
E21B   4/20	・	地上の駆動手段と組み合わされたもの（Ｅ２１Ｂ４／１０が優先）［３］	combined with surface drive(<b>E21B4/10</b> takes precedence)	303
E21B   6/00		回転衝撃式削孔用駆動装置［２００６．０１］	Drives for drilling with combined rotary and percussive action	1488
E21B   6/02	・	回転が連続的であるもの［７］	the rotation being continuous	489
E21B   6/04	・・	駆動装置が衝撃用と回転用で別になっているもの［７］	Separate drives for percussion and rotation	407
E21B   6/06	・	回転が断続的なもの，例．歯止め装置によるもの［７］	the rotation being intermittent, e.g. obtained by a ratchet device	449
E21B   6/08	・・	駆動装置が衝撃用と回転用で別になっているもの［７］	Separate drives for percussion and rotation	160
E21B   7/00		削孔用のための特殊な方法または装置［２００６．０１］	Special methods or apparatus for drilling	13058
E21B   7/02	・	陸送の手段に特徴のある削孔装備，例．スキッドまたは車輪に装架されたもの［２００６．０１］	Drilling rigs characterised by means for land transport, e.g. skid mounting or wheel mounting	20627
E21B   7/04	・	傾斜掘り	Directional drilling	14672
E21B   7/06	・・	坑井の方向を傾斜させるもの	Deflecting the direction of boreholes	4768
E21B   7/08	・・・	ボーリングを傾斜させるための特殊装置，例．特殊なドリルビット，ナックルジョイント，ホイップストック［２００６．０１］	Special apparatus for deflecting the boring, e.g. special drill bits, knuckle joints or whipstocks	2985
E21B   7/10	・・	傾斜した坑井の修正	Correction of deflected boreholes	1214
E21B   7/12	・	水中削孔（上下動補償装置を用いるものＥ２１Ｂ１９／０９）［２００６．０１］	Underwater drilling (using heave compensators <b>E21B19/09</b>)	2445
E21B   7/124	・・	原動機により駆動される水中工具によるもの，例．海底で使用される可搬式削孔装置［３］	with underwater tool drive prime mover, e.g. portable drilling rigs for use on underwater floors	567
E21B   7/128	・・	水中に固定された案内基礎から独立した浮遊支持台から行うもの［３］	from floating support with independent underwater anchored guide base	623
E21B   7/132	・・	水中に浮遊した支持台から行うもの［３］	from underwater buoyant support	187
E21B   7/136	・・	浮遊していない支持台から行うもの（Ｅ２１Ｂ７／１２４が優先）［３］	from non-buoyant support(<b>E21B7/124</b> takes precedence)	196
E21B   7/14	・	熱を用いた削孔，例．火炎削孔	Drilling by use of heat, e.g. flame drilling	1102
E21B   7/15	・・	電気的に生じる熱によるもの［３］	of electrically generated heat	629
E21B   7/16	・	ドリルの圧力によって，ばらばらな球または小球を押しつけるもの，すなわちショットドリリング	Applying separate balls or pellets by the pressure of the drill, so-called shot-drilling	216
E21B   7/18	・	小球を使用するか又は使用しない液体またはガスジェットによる削孔（Ｅ２１Ｂ７／１４が優先）［２００６．０１］	Drilling by liquid or gas jets, with or without entrained pellets(<b>E21B7/14</b> takes precedence)	4123
E21B   7/20	・	坑井へのケーシングまたは管の打ち込みまたは押し込み，例．沈設；削孔とケーシングの設置を同時に行うもの［２００６．０１］	Driving or forcing casings or pipes into boreholes, e.g. sinking; Simultaneously drilling and casing boreholes	5426
E21B   7/24	・	振動する手段，例．不平衝重錘，を用いた削孔（衝撃式削孔Ｅ２１Ｂ１／００）［３］	Drilling using vibrating or oscillating means, e.g. out-of-balance masses(percussion drilling <b>E21B1/00</b>)	2486
E21B   7/26	・	土を除去しないで行う削孔，例．自己推進式削孔装置による，（Ｅ２１Ｂ７／３０が優先）［２００６．０１］	Drilling without earth removal, e.g. with self-propelled burrowing devices(<b>E21B7/30</b> takes precedence)	1186
E21B   7/28	・	削孔した孔の拡掘，例．もみ下げによる［２００６．０１］	Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring	4877
E21B   7/30	・・	土を除去しないもの［６］	without earth removal	626
E21B  10/00		ドリルビット（削孔方向を傾斜させるために特別に用いられるものＥ２１Ｂ７／０８；物質を集めるための手段を有するものＥ２１Ｂ２７／００）［３，８］	Drill bits(specially adapted for deflecting the direction of boring <b>E21B7/08</b>; with means for collecting substances <b>E21B27/00</b>)	4905
E21B  10/02	・	コアービット（耐摩耗性の部分によって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／４８）［２００６．０１］	Core bits (characterised by wear resisting parts <b>E21B10/48</b>)	1647
E21B  10/04	・・	コアーを破壊する手段をもつもの［３］	with core destroying means	363
E21B  10/06	・・	ローラ形コアービット［３］	Roller core bits	261
E21B  10/08	・	ローラ形ドリルビット（Ｅ２１Ｂ１０／２６が優先；ローラ形コアービットＥ２１Ｂ１０／０６；耐摩耗性の部分によって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／５０）［２００６．０１］	Roller bits (<b>E21B10/26</b> takes precedence;  roller core bits <b>E21B10/06</b>;  characterised by wear resisting parts <b>E21B10/50</b>)	1671
E21B  10/10	・・	両端に支持されたローラ軸をもつもの［２００６．０１］	with roller axle supported at both ends	425
E21B  10/12	・・	ディスクカッターをもつもの［３］	with disc cutters	625
E21B  10/14	・・	先導部分を有する形式以外のもので回転しないカッターを組み合わせたもの［３］	combined with non-rolling cutters other than of leading-portion type	230
E21B  10/16	・・	歯の形状または配列によって特徴づけられたもの［３］	characterised by tooth form or arrangement	1448
E21B  10/18	・・	削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの［２００６．０１］	characterised by conduits or nozzles for drilling fluids	1275
E21B  10/20	・・	分離可能または調整可能な部分，例．脚部または軸部によって特徴づけられたもの［２００６．０１］	characterised by detachable or adjustable parts, e.g. legs or axles	712
E21B  10/22	・・	軸受，潤滑またはシールの細部によって特徴づけられたもの［３，８］	characterised by bearing, lubrication or sealing details	1685
E21B  10/23	・・・	軸受への削孔流体の供給を伴うもの［８］	with drilling fluid supply to the bearings	119
E21B  10/24	・・・	潤滑の細部によって特徴づけられたもの（Ｅ２１Ｂ１０／２３が優先）［３，８］	characterised by lubricating details(<b>E21B10/23</b> takes precedence)	899
E21B  10/25	・・・	シールの細部によって特徴づけられたもの［８］	characterised by sealing details	701
E21B  10/26	・	先導部分をもつドリルビット，すなわち，パイロットカッターをもつドリルビット；坑井を拡掘するためのドリルビット，例．リーマ（先導部分をもつ衝撃式ドリルビットＥ２１Ｂ１０／４０）［２００６．０１］	Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers(percussion drill bits with leading portion <b>E21B10/40</b>)	3203
E21B  10/28	・・	開かないローラカッターをもつもの［３］	with non-expansible roller cutters	579
E21B  10/30	・・・	縦軸式ローラリーマ，例．リーマスタビライザー［３］	Longitudinal axis roller reamers, e.g. reamer stabilisers	432
E21B  10/32	・・	開く刃具をもつもの［３］	with expansible cutting tools	4171
E21B  10/34	・・・	ローラカッター式のもの［３］	of roller-cutter type	514
E21B  10/36	・	衝撃式ドリルビット（耐摩耗性の部分によって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／４６）［３］	Percussion drill bits(characterised by wear resisting parts <b>E21B10/46</b>)	2653
E21B  10/38	・・	削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの［３］	characterised by conduits or nozzles for drilling fluids	1024
E21B  10/40	・・	先導部分をもつもの［３］	with leading portion	539
E21B  10/42	・	歯，ブレード，または切さく要素のようなもの，例．フォーク式ビット，魚尾形ビット，を持つ回転式ドリルビット（耐摩耗性の部分によって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／４６，削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／６０，分離可能な切さく要素によって特徴づけられたものＥ２１Ｂ１０／６２）［３，８］	Rotary drag type drill bits with teeth, blades or like cutting elements, e.g. fork-type bits, fish tail bits(characterised by wear resisting parts <b>E21B10/46</b>, by conduits or nozzles for drilling fluid <b>E21B10/60</b>, by detachable parts <b>E21B10/62</b>)	3319
E21B  10/43	・・	切刃またはその他の切さく要素の配置によって特徴づけられたもの［８］	characterised by the arrangement of teeth or other cutting elements	5169
E21B  10/44	・	らせん状の運搬部分をもつビッド，例．スクリュー形ビット；先導部分をもつかまたは分離可能な部分をもつオーガー（Ｅ２１Ｂ１０／４２が優先）［２００６．０１］	Bits with helical conveying portion, e.g. screw type bits; Augers with leading portion or with detachable parts(<b>E21B10/42</b> takes precedence)	3535
E21B  10/46	・	耐摩耗性の部分，例．ダイヤモンドのインサート，によって特徴づけられたもの［３］	characterised by wear resisting parts, e.g. diamond inserts	4966
E21B  10/48	・・	コアー形のもの［３］	the bit being of core type	959
E21B  10/50	・・	ローラ形のもの［３］	the bit being of roller type	777
E21B  10/52	・・・	チゼル形またはボタン形のインサートをもつもの［３］	with chisel- or button-type inserts	784
E21B  10/54	・・	回転式ドリルビット，例．フォーク式ビット［３，８］	the bit being of the rotary drag type, e.g. fork-type bits	2107
E21B  10/55	・・・	予備成形的切さく要素を有するもの［２００６．０１］	with preformed cutting elements	1075
E21B  10/56	・・	ボタン形のインサート（Ｅ２１Ｂ１０／５２が優先）［３］	Button-type inserts(<b>E21B10/52</b> takes precedence)	1887
E21B  10/567	・・・	異なる支持体に据えつけられた予備形成的切さく要素を有するもの，例．多結晶のインサート［８］	with preformed cutting elements mounted on a distinct support, e.g. polycrystalline inserts	1525
E21B  10/573	・・・・	支持体の細部によって特徴付けられるもの，例．基部構造または基部と切さく要素との接合部［８］	characterised by support details, e.g. the substrate construction or the interface between the substrate and the cutting element	753
E21B  10/58	・・	チゼル形のインサート（Ｅ２１Ｂ１０／５２が優先）［２００６．０１］	Chisel-type inserts(<b>E21B10/52</b> takes precedence)	826
E21B  10/60	・	削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの（ローラ形ドリルビット用Ｅ２１Ｂ１０／１８；衝撃式ドリルビット用Ｅ２１Ｂ１０／３８）［３］	characterised by conduits or nozzles for drilling fluids(for roller bits <b>E21B10/18</b>; for percussion drill bits <b>E21B10/38</b>)	5272
E21B  10/61	・・	ノズルの構造によって特徴付けられるもの［８］	characterised by nozzle structure	1051
E21B  10/62	・	分離可能または調節可能な部品，例．切さく要素によって特徴づけられたもの（Ｅ２１Ｂ１０／６４が優先；ローラ形ドリルビット用Ｅ２１Ｂ１０／２０；オーガー用Ｅ２１Ｂ１０／４４）［３，８］	characterised by parts, e.g. cutting elements, which are detachable or adjustable(<b>E21B10/64</b> takes precedence; for roller bits <b>E21B10/20</b>; for augers <b>E21B10/44</b>)	2949
E21B  10/627	・・	複数の分離可能な切さく要素を有するもの［８］	with plural detachable cutting elements	211
E21B  10/633	・・・	単独で分離可能なもの［８］	independently detachable	665
E21B  10/64	・	坑井内への挿入可能または坑井から除去可能な全体または一部分によって特徴づけられたもの［２００６．０１］	characterised by the whole or part thereof being insertable into or removable from the borehole without withdrawing the drilling pipe	388
E21B  10/66	・・	ドリルパイプ内を移動可能で横方向へ移動可能な切さく要素をもつもの［３］	the cutting element being movable through the drilling pipe and laterally shiftable	318
E21B  11/00		その他の削孔用工具	Other drilling tools	1811
E21B  11/02	・	ボーリング・ラム［２００６．０１］	Boring rams	243
E21B  11/04	・	ボーリング・グラブ	Boring grabs	517
E21B  11/06	・	カッティングチェーンまたは類似の駆動工具を用いるもの	with driven cutting chains or similarly-driven tools	154
E21B  12/00		削孔用工具のための付属具［３］	Accessories for drilling tools	6565
E21B  12/02	・	摩耗表示装置［３］	Wear indicators	451
E21B  12/04	・	ドリルビット用保護装置［３］	Drill bit protectors	680
E21B  12/06	・	機械的清掃装置［３］	Mechanical cleaning devices	2463
E21B  15/00		削孔機械の支持体，例．櫓（やぐら），マスト［１，７］	Supports for the drilling machine, e.g. derricks or masts	23426
E21B  15/02	・	水中削孔に特に適合したもの（Ｅ２１Ｂ１５／０４が優先）［２００６．０１］	specially adapted for underwater drilling(<b>E21B15/04</b> takes precedence)	1826
E21B  15/04	・	傾斜掘りに特に適合したもの，例．傾斜孔用削孔装置［３］	specially adapted for directional drilling, e.g. slant hole rigs	5386
E21B  17/00		ドリルロッドまたはパイプ；たわみドリルストリング；ケリー；ドリルカラー；サッカーロッド；ケーシング；チュービング［２００６．０１］	Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Casings; Tubings	16594
E21B  17/01	・	ライザー［２００６．０１］	Risers	3094
E21B  17/02	・	カップリング；ジョイント	Couplings; Joints	9143
E21B  17/03	・・	ドリルロッドまたはパイプとドリル・モーターとの間のもの，例．ドリルロッドとハンマーの間のもの［７］	between drilling rod or pipe and drill motor, e.g. between drilling rod and hammer	1340
E21B  17/04	・・	ロッドとビットの間のもの，またはロッドとロッドの間のもの	between rod and bit, or between rod and rod	3690
E21B  17/042	・・・	ねじ筋のあるもの	threaded	6955
E21B  17/043	・・・・	掛け金手段をもったもの	with locking means	1032
E21B  17/046	・・・	リブ，ピンまたはジョーと補足的な溝または類似のもの，例．バイヨネットキャッチャ，をもつもの	with ribs, pins, or jaws, and complementary grooves or the like, e.g. bayonet catches	3610
E21B  17/05	・・・	スイベルジョイント	Swivel joints	928
E21B  17/06	・・・	レリーシングジョイント，例．セイフティジョイント	Releasing-joints, e.g. safety joints	1444
E21B  17/07	・・・	ドリルストリングの長さを変えるための伸縮継手；緩衝装置［２００６．０１］	Telescoping joints for varying drill string lengths; Shock absorbers	2940
E21B  17/08	・・	ケーシングジョイント	Casing joints	3817
E21B  17/10	・	プロテクター；セントラライザ［２００６．０１］	Wear protectors; Centralising devices	14760
E21B  17/12	・・	プロテクターの取り付けまたは取りはずし装置	Devices for placing or drawing out wear protectors	231
E21B  17/14	・	ケーシングシュー	Casing shoes	727
E21B  17/16	・	ドリルカラー［３］	Drill collars	834
E21B  17/18	・	複数の流体通路をもつパイプ［２００６．０１］	Pipes provided with plural fluid passages	1743
E21B  17/20	・	たわみ式または分節式のドリルパイプ［３］	Flexible or articulated drilling pipes	2009
E21B  17/22	・	らせん構造をもつロッドまたはパイプ［２００６．０１］	Rods or pipes with helical structure	3967
E21B  19/00		坑井の外，例．櫓，のようなロッド，ケーシング，チューブまたは類似のものの操作；ロッドまたはケーブルに送るための装置［２００６．０１］	Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables	7951
E21B  19/02	・	ロッドまたはケーブルの懸垂装置［２００６．０１］	Rod or cable suspensions	2730
E21B  19/04	・・	フック	Hooks	374
E21B  19/06	・・	エレベータ，すなわちロッドまたはチューブをつかむ装置	Elevators, i.e. rod- or tube-gripping devices	2633
E21B  19/07	・・・	スリップ形エレベータ［２００６．０１］	Slip-type elevators	625
E21B  19/08	・	ロッドまたはケーブルの送り装置（Ｅ２１Ｂ１９／２２が優先；自動送りＥ２１Ｂ４４／０２）；削孔用工具への圧力を増減するための装置；ロッドの重量をつりあわせるための装置［２００６．０１］	Apparatus for feeding the rods or cables(<b>E21B19/22</b> takes precedence; automatic feed <b>E21B44/02</b>);Apparatus for increasing or decreasing the pressure on the drilling tool; Apparatus for counterbalancing the weight of the rods	4203
E21B  19/081	・・	ねじとナットの送り機構［７］	Screw-and-nut feed mechanisms	1503
E21B  19/083	・・	カム，ラック，または類似のものの送り機構［７］	Cam, rack or like feed mechanisms	446
E21B  19/084	・・	可撓性のある引っ張り手段，例．ケーブルを，有するもの［７］	with flexible drawing means, e.g. cables	1621
E21B  19/086	・・	液体で駆動するシリンダーを持つもの（Ｅ２１Ｂ１９／０８４，Ｅ２１Ｂ１９／０８７，Ｅ２１Ｂ１９／０９が優先）［７］	with a fluid-actuated cylinder(<b>E21B19/084</b>, <b>E21B19/087</b>, <b>E21B19/09</b> take precedence)	2353
E21B  19/087	・・	揺れるアーム手段によるもの［７］	by means of a swinging arm	475
E21B  19/089	・・	スプリングまたは追加荷重を有するもの［７］	with a spring or an additional weight	115
E21B  19/09	・・	ドリルストリングを支持する上下動補償装置を備えた浮支持台からの水中削孔に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for drilling underwater formations from a floating support using heave compensators supporting the drill string	699
E21B  19/10	・	スリップ；スパイダー	Slips; Spiders	5133
E21B  19/12	・	ロープつかみ具［２００６．０１］	Rope clamps	336
E21B  19/14	・	ロッドを一本のまたは接続した長さで保つためのラック，ランプ，トラフあるいはビン；保管場所と坑井との間の操作（Ｅ２１Ｂ１９／２０，Ｅ２１Ｂ１９／２２が優先）［３］	Racks, ramps, troughs or bins, for holding the lengths of rod singly or connected; Handling between storage place and borehole(<b>E21B19/20</b>, <b>E21B19/22</b> take precedence)	5855
E21B  19/15	・・	水平位置でのロッドのラッキング；水平と垂直の位置の間での操作［３］	Racking of rods in horizontal position; Handling between horizontal and vertical position	2234
E21B  19/16	・	パイプカップリングまたはジョイントのはめはずし（Ｅ２１Ｂ１９／２０が優先）［２００６．０１］	Connecting or disconnecting pipe couplings or joints(<b>E21B19/20</b> takes precedence)	7642
E21B  19/18	・	ドリルビットまたはドリルパイプのはめはずし［３］	Connecting or disconnecting drill bit and drilling pipe	2280
E21B  19/20	・	ラックからの送りと接続とが組み合わせられたもの，例．自動的に行なわれるもの［３］	Combined feeding from rack and connecting, e.g. automatically	847
E21B  19/22	・	巻き取られたパイプまたはロッドの操作，例．たわみドリルパイプ［３］	Handling reeled pipe or rod units, e.g. flexible drilling pipes	2471
E21B  19/24	・	ドリルロッドまたはパイプ用のガイド装置またはセントラライズ装置［７］	Guiding or centralising devices for drilling rods or pipes	3421
E21B  21/00		土又は塵を排出するための方法または装置，例．モーターからの排気を利用するもの（坑井中に固着した物体の供給Ｅ２１Ｂ３１／０３）［２００６．０１］	Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor(freeing objects stuck in boreholes by flushing <b>E21B31/03</b>)	13227
E21B  21/01	・	坑井の外で削孔流体もしくは削孔くずを扱う装置，例．泥箱［２００６．０１］	Arrangements for handling drilling fluids or cuttings outside the borehole, e.g. mud boxes	4813
E21B  21/015	・・	削孔の入り口に関わる手段，例．集塵用フード［７］	Means engaging the bore entrance, e.g. hoods for collecting dust	2983
E21B  21/02	・	ホースのスイベルジョイント	Swivel joints in hose lines	603
E21B  21/06	・	坑井の外で削孔流体を処理するための装置［２００６．０１］	Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole	8016
E21B  21/07	・・	塵混じりのガス状の流体を処理するためのもの［７］	for treating dust-laden gaseous fluids	648
E21B  21/08	・	削孔流体の圧力または流れの制御または監視，例．坑井の自動充満，坑底圧力の自動制御（そのための弁装置Ｅ２１Ｂ２１／１０）［３］	Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure(valve arrangements therefor <b>E21B21/10</b>)	4600
E21B  21/10	・	削孔流体の循環システムにおける弁装置［２００６．０１］	Valves arrangements in drilling-fluid circulation systems	5010
E21B  21/12	・	複数の流体通路をもつドリルパイプの使用によるもの，例．閉循環システム［２００６．０１］	using drilling pipes with plural fluid passages, e.g. closed circulation systems	1336
E21B  21/14	・	液体と気体を用いるもの，例．泡［３］	using liquids and gases, e.g. foams	1461
E21B  21/16	・	ガス状の流体を用いるもの（Ｅ２１Ｂ２１／１４が優先）［２００６．０１］	using gaseous fluids(<b>E21B21/14</b> takes precedence)	1822
E21B  21/18	・	ドリル・モーターから出る排気が，作業面に吹き付けられるのを防ぐもの［７］	Preventing exhaust air from the drill motor from blowing-off towards the working face	24
E21B  23/00		坑井または井戸の中で工具，パッカーまたはその類似のものを置換，設置，固定，解除または移動させるための装置（ケーシング，スクリーン，またはライナーを設置するものＥ２１Ｂ４３／１０）［２００６．０１］	Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells (setting of casings, screens or liners <b>E21B43/10</b>)	8441
E21B  23/01	・	工具またはその類似のものの固定用（Ｅ２１Ｂ２３／０２〜Ｅ２１Ｂ２３／０６が優先；坑井中の駆動装置の固定Ｅ２１Ｂ４／１８）［６］	for anchoring the tools or the like(<b>E21B23/02 to E21B23/06</b>  take precedence; anchoring of drives in the borehole <b>E21B4/18</b>)	4422
E21B  23/02	・	据え付けたニップルにまたはチュービングの隣接部分間の凹所に工具またはその類似のものを固定するためのもの（Ｅ２１Ｂ２３／０３〜Ｅ２１Ｂ２３／０６が優先）［３］	for locking the tools or the like in landing nipples or in recesses between adjacent sections of tubing(<b>E21B23/03 to E21B23/06</b>  take precedence)	1407
E21B  23/03	・	側部に相殺するように据えつけられたニップルまたはくぼみへ工具を設置するためのもの，またはそれらから工具を移動するためのもの［３］	for setting the tools into, or removing the tools from, laterally offset landing nipples or pockets	651
E21B  23/04	・	流体手段によって作動するもの，例．爆発により作動するもの（Ｅ２１Ｂ２３／０８が優先）［２００６．０１］	operated by fluid means, e.g. actuated by explosion  (<b>E21B23/08</b> takes precedence)	2702
E21B  23/06	・	パッカーを設置することに関するもの	for setting packers	3024
E21B  23/08	・	流体圧によって工具を導入または走行させるもの，例．スルー・ザ・フロー・ライン工具システム［２００６．０１］	Introducing or running tools by fluid pressure, e.g. through-the-flow-line tool systems	1283
E21B  23/10	・・	それに特に適合した工具［３］	Tools specially adapted therefor	488
E21B  23/12	・・	工具の方向を転換するもの［３］	Tool diverters	335
E21B  23/14	・	ケーブルまたはケーブルで操作される工具の置換用，例．傾斜した井戸における検層または削孔作業用［２００６．０１］	for displacing a cable or a cable-operated tool, e.g. for logging or perforating operations in deviated wells	1439
E21B  25/00		乱されないコアーを採取あるいは取り出すための装置，例．コアーバーレル，コアー抜き取り具（コアービットＥ２１Ｂ１０／０２）［２００６．０１］	Apparatus for obtaining or removing undisturbed cores, e.g. core barrels or core extractors (core bits <b>E21B10/02</b>)	5437
E21B  25/02	・	ドリルパイプを引き上げることなしに坑井へ挿入可能なまたは坑井から除去可能なコアーレシーバー［２００６．０１］	the core receiver being insertable into, or removable from, the borehole without withdrawing the drilling pipe	848
E21B  25/04	・・	コアー形成用のカッティングエッジまたは要素をもつコアーレシーバー，例．パンチ型コアーバーレル［３］	the core receiver having a core forming cutting edge or element, e.g. punch type core barrels	345
E21B  25/06	・	たわみやすいライナーまたは膨張可能な保持手段をもつコアーレシーバー［３］	the core receiver having a flexible liner or inflatable retaining means	223
E21B  25/08	・	コアーの被覆，凍結，固化（Ｅ２１Ｂ２５／０６が優先）；汚されないコアーまたは地圧下でのコアーの回収［３］	Coating, freezing, consolidating cores(<b>E21B25/06</b> takes precedence);Recovering uncontaminated cores or cores at formation pressure	528
E21B  25/10	・	コアーを保持または切断する手段が形成されたもの（Ｅ２１Ｂ２５／０６，Ｅ２１Ｂ２５／０８が優先）［３］	Formed core retaining or severing means(<b>E21B25/06</b>, <b>E21B25/08</b> take precedence)	1175
E21B  25/12	・・	滑動くさび型のもの［３］	of the sliding wedge type	81
E21B  25/14	・・	コアーの軸線に対して横方向の軸に装架されたもの［３］	mounted on pivot transverse to core axis	146
E21B  25/16	・	方向のわかるコアーを得るためのもの［３］	for obtaining oriented cores	728
E21B  25/18	・	水中での操作に特に適合したコアーレシーバー［３］	the core receiver being specially adapted for operation under water	553
E21B  27/00		坑井または井戸において物質を収集または保持するための容器，例．泥または砂を収集するためのベイラー；物質を収集するための手段を有するドリルビット，例．弁付きドリルビット［６，８］	Containers for collecting or depositing substances in boreholes or wells, e.g. bailers for collecting mud or sand; Drill bits with means for collecting substances, e.g. valve drill bits	2773
E21B  27/02	・	ダンプベイラー，すなわち，セメントまたは酸などの物質保持用の容器［６，８］	Dump bailers, i.e. containers for depositing substances, e.g. cement or acids	618
E21B  27/04	・	収集または保持手段がらせん状の運搬手段を含むもの［８］	where the collecting or depositing means include helical conveying means	264
E21B  28/00		坑井または井戸用の振動発生装置，例．生産刺激用（計測信号伝達用Ｅ２１Ｂ４７／１４；地球物理学的測定用Ｇ０１Ｖ１／０２）［２００６．０１］	Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production(for transmitting measuring-signals <b>E21B47/14</b>; for geophysical measurements <b>G01V1/02</b>)	2281
E21B  29/00		坑井または井戸の中に設置されたパイプ，パッカー，プラグ，またはワイヤラインの切断または破壊，例．破損したパイプ，窓の切断；坑井または井戸の中でのパイプの変形；地中での井戸ケーシングの修理［２００６．０１］	Cutting or destroying pipes, packers, plugs or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground	4131
E21B  29/02	・	爆発または熱的または化学的手段によるもの［２００６．０１］	by explosives or by thermal or chemical means	1070
E21B  29/04	・	ワイヤラインまたはその類似のものの切断（Ｅ２１Ｂ２９／０２が優先）［３］	Cutting of wire lines or the like(<b>E21B29/02</b> takes precedence)	259
E21B  29/06	・	窓の切断，例．ホイップストック操作のための傾斜窓カッター（Ｅ２１Ｂ２９／０８が優先）［２００６．０１］	Cutting windows, e.g. directional window cutters for whipstock operations(<b>E21B29/08</b> takes precedence)	1186
E21B  29/08	・	流体の流れを制御するためのパイプの切断または変形［２００６．０１］	Cutting or deforming pipes to control fluid flow	531
E21B  29/10	・	井戸ケーシングの修理，例．まっすぐにすること［３］	Reconditioning of well casings, e.g. straightening	2042
E21B  29/12	・	水中設備に特に適合したもの（Ｅ２１Ｂ２９／０８が優先）［３］	specially adapted for underwater installations(<b>E21B29/08</b> takes precedence)	556
E21B  31/00		坑井または井戸の中での物体の採揚または釈放［２００６．０１］	Fishing for or freeing objects in boreholes or wells	2528
E21B  31/03	・	洗浄による釈放［３］	Freeing by flushing	587
E21B  31/06	・	磁石の手段を用いるもの［３］	using magnetic means	777
E21B  31/08	・	ジャンクバスケットまたはその類似のものを用いるもの［３］	using junk baskets or the like	402
E21B  31/107	・	固着した部品を解除するための衝撃手段を用いるもの，例．ジャール［２００６．０１］	using impact means for releasing stuck parts, e.g. jars	1124
E21B  31/113	・・	水圧で作動するもの［３］	hydraulically operated	745
E21B  31/12	・	捕捉用工具，例．トングまたはグラブ	Grappling tools, e.g. tongs or grabs	1467
E21B  31/14	・・	工具の方向を偏らせる手段をもつもの，例．ナックルジョイントの使用によるもの［２００６．０１］	with means deflecting the direction of the tool, e.g. by use of knuckle joints	108
E21B  31/16	・・	切断または破壊手段と組み合わされたもの［２００６．０１］	combined with cutting or destroying means	684
E21B  31/18	・・	外側から把持するもの，例．オーバーショット［３］	gripping externally, e.g. overshot	2903
E21B  31/20	・・	内側から把持するもの，例．フィッシングスペアー［３］	gripping internally, e.g. fishing spears	1816
E21B  33/00		坑井または井戸の密封またはパッキング	Sealing or packing boreholes or wells	1844
E21B  33/02	・	地表での密封またはパッキング	Surface sealing or packing	745
E21B  33/03	・・	坑口装置；そのための組み立て［２００６．０１］	Well heads; Setting-up thereof	11224
E21B  33/035	・・・	水中設備に特に適合したもの（Ｅ２１Ｂ３３／０４３，Ｅ２１Ｂ３３／０６４，Ｅ２１Ｂ３３／０７６が優先）［３］	specially adapted for underwater installations(<b>E21B33/043</b>, <b>E21B33/064</b>, <b>E21B33/076</b> take precedence)	2875
E21B  33/037	・・・・	そのための保護ハウジング［３］	Protective housings therefor	498
E21B  33/038	・・・・	坑口装置に使用されるコネクター，例．噴出防止装置とライザーを連結するためのもの［２００６．０１］	Connectors used on well heads, e.g. for connecting blow-out preventer and riser	2056
E21B  33/04	・・・	ケーシングヘッド；坑口装置内でのケーシングまたはチュービングの懸架［２００６．０１］	Casing heads; Suspending casings or tubings in well heads	4061
E21B  33/043	・・・・	水中坑口装置に特に適合したもの（Ｅ２１Ｂ３３／０４７が優先）［３］	specially adapted for underwater well heads(<b>E21B33/047</b> takes precedence)	1013
E21B  33/047	・・・・	複数のチュービングストリングのためのもの［３］	for plural tubing strings	690
E21B  33/05	・・・・	セメンチングヘッド，例．セメンチングプラグを入れるための設備をもつもの	Cementing-heads, e.g. having provision for introducing cementing plugs	490
E21B  33/06	・・・	噴出防止装置［３］	Blow-out preventers	7199
E21B  33/064	・・・・	水中坑口装置に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for underwater well heads	991
E21B  33/068	・・・	物体または物体を井戸の中へ導入するための，または井戸から除去するための設備をもつもの（セメンチングヘッドＥ２１Ｂ３３／０５）［３］	having provision for introducing objects or fluids into, or removing objects from, wells(cementing-heads <b>E21B33/05</b>)	1445
E21B  33/072	・・・・	ケーブルで操作される工具のためのもの（Ｅ２１Ｂ３３／０７６が優先）［３］	for cable-operated tools(<b>E21B33/076</b> takes precedence)	477
E21B  33/076	・・・・	水中設備に特に適合したもの［３］	specially adapted for underwater installations	587
E21B  33/08	・・	ワイパ；オイルセイバー	Wipers; Oil savers	1687
E21B  33/10	・	坑井中のもの	in the borehole	1763
E21B  33/12	・・	パッカー；プラグ（セメンチングのために用いるものＥ２１Ｂ３３／１３４，Ｅ２１Ｂ３３／１６）	Packers; Plugs(used for cementing <b>E21B33/134</b>, <b>E21B33/16</b>)	12275
E21B  33/122	・・・	多段ストリングパッカー	Multiple-string packers	1371
E21B  33/124	・・・	中間の場所を分離するために縦方向の一定の部分にプラグを設けたユニット	Units with longitudinally-spaced plugs for isolating the intermediate space	1449
E21B  33/126	・・・	流体圧で作動する弾性のカップまたはスカートをもつもの（Ｅ２１Ｂ３３／１２２，Ｅ２１Ｂ３３／１２４が優先）	with fluid-pressure-operated elastic cup or skirt(<b>E21B33/122</b>, <b>E21B33/124</b> take precedence)	2168
E21B  33/127	・・・	ふくらむスリーブをもつもの（Ｅ２１Ｂ３３／１２２，Ｅ２１Ｂ３３／１２４が優先）	with inflatable sleeve(<b>E21B33/122</b>, <b>E21B33/124</b> take precedence)	4158
E21B  33/128	・・・	軸方向の圧力によって半径方向に膨張する部材をもつもの（Ｅ２１Ｂ３３／１２２，Ｅ２１Ｂ３３／１２４が優先）	with a member expanded radially by axial pressure(<b>E21B33/122</b>, <b>E21B33/124</b> take precedence)	3063
E21B  33/129	・・・	ケーシング中で，かぎで引っ掛けるための機械的スリップをもったもの（Ｅ２１Ｂ３３／１２２，Ｅ２１Ｂ３３／１２４が優先）	with mechanical slips for hooking into the casing(<b>E21B33/122</b>, <b>E21B33/124</b> take precedence)	2849
E21B  33/1295	・・・・	流体圧で作動するもの［６］	actuated by fluid pressure	1108
E21B  33/13	・・	穴，裂け目またはその類似のものをふさぐためのセメンチングの方法または装置［２００６．０１］	Methods or devices for cementing, for plugging holes, crevices or the like	14340
E21B  33/134	・・・	ブリッジプラグ	Bridging plugs	3364
E21B  33/136	・・・	バスケット，例．かさ形のもの	Baskets, e.g. of umbrella type	175
E21B  33/138	・・・	坑井壁の塗装；地層中への注入	Plastering the borehole wall; Injecting into the formation	5047
E21B  33/14	・・・	坑井中にケーシングをセメンチングするためのもの	for cementing casings into boreholes	4127
E21B  33/16	・・・・	セメント部分を分けるためのプラグを使用するもの；そのためのプラグ	using plugs for isolating cement charge; Plugs therefor	1101
E21B  34/00		坑井または井戸のための弁装置［２００６．０１］	Valve arrangements for boreholes or wells	3631
E21B  34/02	・	坑口装置におけるもの［３］	in well heads	6182
E21B  34/04	・・	水中坑口装置におけるもの［３］	in underwater well heads	1209
E21B  34/06	・	井戸の中におけるもの［３］	in wells	9162
E21B  34/08	・・	採取された流体の流れまたは圧力に応答するもの（Ｅ２１Ｂ３４／１０が優先）［３］	responsive to flow or pressure of the fluid obtained(<b>E21B34/10</b> takes precedence)	3692
E21B  34/10	・・	坑井の外から供給される制御流体により操作されるもの［２００６．０１］	operated by control fluid supplied from outside the borehole	4263
E21B  34/12	・・	ケーシングまたはチュービングの動きにより操作されるもの［３］	operated by movement of casings or tubings	1538
E21B  34/14	・・	工具の動きにより操作されるもの，例．ピストンまたはワイヤライン工具によって操作されるスリーブバルブ［３］	operated by movement of tools, e.g. sleeve valves operated by pistons or wire line tools	5355
E21B  34/16	・	そのために制御手段が坑井の外にあるもの［３］	Control means therefor being outside the borehole	1686
E21B  35/00		防火または消火のための方法または装置［２００６．０１］	Methods or apparatus for preventing or extinguishing fires	821
E21B  36/00		坑井または井戸のための加熱，冷却，隔離装置，例．永久凍結帯で使用するためのもの［２００６．０１］	Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones	4004
E21B  36/02	・	バーナーを用いるもの［３］	using burners	721
E21B  36/04	・	電気的ヒーターを用いるもの［３］	using electrical heaters	2530
E21B  37/00		坑井または井戸の清掃のための方法または装置（Ｅ２１Ｂ２１／００が優先）［２００６．０１］	Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells(<b>E21B21/00</b> takes precedence)	6510
E21B  37/02	・	特にそれに適合したスクレイパ	Scrapers specially adapted therefor	3551
E21B  37/04	・・	流体圧により操作されるもの，例．フリーピストンスクレイパ［２００６．０１］	operated by fluid pressure, e.g. free-piston scrapers	515
E21B  37/06	・	パラフィンまたは同様な物質のたい積の防止または制限を目的とする化学的手段を使用するもの［２００６．０１］	using chemical means for preventing or limiting the deposition of paraffins or like substances	3835
E21B  37/08	・	坑井内のフィルター，スクリーン，または砂利を充填したものを現場で清掃するもの（Ｅ２１Ｂ３７／０６が優先）［３］	cleaning <u>in situ</u> of down-hole filters, screens, or gravel packs(<b>E21B37/06</b> takes precedence)	1124
E21B  37/10	・	井戸用スワッブ［３］	Well swabs	397
E21B  40/00		チュービングキャッチャ；自動的に石油井戸のチュービング落下を止めるもの	Tubing catchers, automatically arresting the fall of oil-well tubing	220
E21B  41/00		グループＥ２１Ｂ１５／００〜Ｅ２１Ｂ４０／００によってカバーされない機器または細部	Equipment or details not covered by groups <b>E21B15/00 to E21B40/00</b> 	18470
E21B  41/02	・	坑井または井戸内において現場で腐食を抑制するもの［２００６．０１］	<u>in situ</u> inhibition of corrosion in boreholes or wells	1684
E21B  41/04	・	水中操作のためのマニプレータ，例．坑口装置に一時的に連結されるもの［２００６．０１］	Manipulators for underwater operations, e.g. temporarily connected to well heads	644
E21B  41/06	・	水中操作のための作業室，例．坑口装置に，一時的に連結されるもの［２００６．０１］	Work chambers for underwater operations, e.g. temporarily connected to well heads	145
E21B  41/08	・	水中のガイド・ベース，例．削孔テンプレート；そのための水準測量［７］	Underwater guide bases, e.g. drilling templates; Levelling thereof	250
E21B  41/10	・	ガイド・ポスト，例．取り外しのできるもの；水中のガイド・ベースへのガイド線の取付け［７］	Guide posts, e.g. releasable; Attaching guide lines to underwater guide bases	341
E21B  43/00		深掘井から石油，ガス，水，溶解性または溶融性物質または鉱物の懸濁液を採取するための方法または装置（水に対してのみ適用できるものＥ０３Ｂ）［２００６．０１］	Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells(applicable only to water <b>E03B</b>)	26576
E21B  43/01	・	水中設備からの採取に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for obtaining from underwater installations	4409
E21B  43/013	・・	水中坑口装置へ産出フローラインを連結するもの［３］	Connecting a production flow line to an underwater well head	979
E21B  43/017	・・	産出用サテライトステーション，すなわち，中央ステーションに連結された多数のサテライト坑口装置からなる水中設備［２００６．０１］	Production satellite stations, i.e. underwater installations comprising a plurality of satellite well heads connected to a central station	656
E21B  43/02	・	心土のろ過［２００６．０１］	Subsoil filtering	1447
E21B  43/04	・・	井戸を砂利充てんしたもの	Gravelling of wells	2589
E21B  43/08	・・	スクリーンまたはライナ	Screens or liners	6955
E21B  43/10	・・	井戸の中にケーシング，スクリーンまたはライナーを設置するもの［２００６．０１］	Setting of casings, screens or liners in wells	4412
E21B  43/11	・	穴あけ器；パーミエータ	Perforators; Permeators	2118
E21B  43/112	・・	拡がりうる穴あけ部材を持った穴あけ器，例．流体手段によって作動するもの	Perforators with extendable perforating members, e.g. actuated by fluid means	489
E21B  43/114	・・	直接，流体の作用，例．金剛砂のジェット，を用いる穴あけ器	Perforators using direct fluid action, e.g. abrasive jets	1355
E21B  43/116	・・	弾丸または成形装薬穴あけ器	Gun or shaped-charge perforators	2621
E21B  43/117	・・・	成形装薬穴あけ器（Ｅ２１Ｂ４３／１１８が優先）	Shaped-charge perforators(<b>E21B43/118</b> takes precedence)	1602
E21B  43/118	・・・	垂直の位置で降ろし，そしてひきつづき作用位置に傾けることを特徴とするもの	characterised by lowering in vertical position and subsequent tilting to operating position	122
E21B  43/1185	・・・	点火システム［３］	Ignition systems	1393
E21B  43/119	・・	細部，例．穴あけ場所または方向を定めるためのもの	Details, e.g. for locating perforating place or direction	2450
E21B  43/12	・	採取された流体の流れの井戸へのまたは井戸内での制御を行うための方法または装置（Ｅ２１Ｂ４３／２５が優先；弁装置Ｅ２１Ｂ３４／００）	Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells(<b>E21B43/25</b> takes precedence; valve arrangements <b>E21B34/00</b>)	14020
E21B  43/14	・	多段層からの採取	Obtaining from a multiple-zone well	4126
E21B  43/16	・	炭化水素を採取するための強化回収法［２００６．０１］	Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons	10126
E21B  43/17	・・	二つまたはそれ以上の井戸をフラクチャリングまたは地層を攻める他の方法により連結することによるもの（Ｅ２１Ｂ４３／２４７が優先）［３］	Interconnecting two or more wells by fracturing or otherwise attacking the formation(<b>E21B43/247</b> takes precedence)	588
E21B  43/18	・・	再加圧または真空法	Repressuring or vacuum methods	1214
E21B  43/20	・・	水攻法	Displacing by water	9228
E21B  43/22	・・	化学薬品またはバクテリアの作用を使用するもの（Ｅ２１Ｂ４３／２７が優先）［２００６．０１］	Use of chemicals or bacterial activity(<b>E21B43/27</b> takes precedence)	9630
E21B  43/24	・・	熱を使うもの，例．蒸気圧入［２００６．０１］	using heat, e.g. steam injection	10372
E21B  43/241	・・・	炭化水素でない鉱物の溶解採鉱と組合わせたもの，例．油頁岩の溶解熱分解［５］	combined with solution mining of non-hydrocarbon minerals, e.g. solvent pyrolysis of oil shale	373
E21B  43/243	・・・	現場で燃焼するもの［３］	Combustion <u>in situ</u>	1886
E21B  43/247	・・・・	フラクチャリングの手順に関連したもの［３］	in association with fracturing processes	643
E21B  43/248	・・・・・	爆発物を用いるもの［５］	using explosives	162
E21B  43/25	・	刺激することにより産出する方法［２００６．０１］	Methods for stimulating production	3952
E21B  43/26	・・	裂け目または割れ目を形成することによるもの	by forming crevices or fractures	19716
E21B  43/263	・・・	爆発物を使用するもの［３］	using explosives	1380
E21B  43/267	・・・	支えることにより割れ目を補強するもの［３］	reinforcing fractures by propping	5936
E21B  43/27	・・・	腐食のための化学薬品，例．酸，の使用によるもの	by use of eroding chemicals, e.g. acids	3098
E21B  43/28	・	炭化水素以外の鉱物の溶解，例．アルカリ性または酸性の侵出剤によるもの（Ｅ２１Ｂ４３／２４１が優先）［５］	Dissolving minerals other than hydrocarbons, e.g. by an alkaline or acid leaching agent(<b>E21B43/241</b> takes precedence)	2239
E21B  43/285	・	鉱物の融解，例．硫黄（Ｅ２１Ｂ４３／２４が優先）［２００６．０１］	Melting minerals, e.g. sulfur(<b>E21B43/24</b> takes precedence)	138
E21B  43/29	・	鉱物の懸濁液の採取，例．ノズルの使用によるもの［５］	Obtaining a slurry of minerals, e.g. by using nozzles	314
E21B  43/295	・	鉱物のガス化，例．可燃性ガスの混合物の生産のためのもの［５］	Gasification of minerals, e.g. for producing mixtures of combustible gases(<b>E21B43/243</b> takes precedence)	1356
E21B  43/30	・	井戸の特別のパターン，例．井戸のスペーシングを最適にするもの［２００６．０１］	Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells	3889
E21B  43/32	・	ガスまたは水の円錐化現象，すなわち，井戸の周囲でのガスまたは水の円錐柱の形成，の防止［３］	Preventing gas- or water-coning phenomena, i.e. the formation of a conical column of gas or water around wells	968
E21B  43/34	・	井戸により産出された物質の分離のための装置［２００６．０１］	Arrangements for separating materials produced by the well	6983
E21B  43/36	・・	水中の分離装置（Ｅ２１Ｂ４３／３８が優先）［３］	Underwater separating arrangements(<b>E21B43/38</b> takes precedence)	828
E21B  43/38	・・	井戸の中にあるもの［３］	in the well	2925
E21B  43/40	・・	分離した物質の再注入に関連した分離に用いるもの［３］	Separation associated with re-injection of separated materials	1640
E21B  44/00		削孔操作に特に適した自動制御システム，すなわち，運転者の介在なしに削孔操作を遂行また修正するために機能する自己操作システム，例．コンピュータにより制御される削孔システム；多くの削孔変数または条件の監視に特に適したシステム［２００６．０１］	Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions	10627
E21B  44/02	・	ツール送りの自動制御（Ｅ２１Ｂ４４／１０が優先）［７］	Automatic control of the tool feed(<b>E21B44/10</b> takes precedence)	1716
E21B  44/04	・・	駆動装置のトルクに応じるもの［７］	in response to the torque of the drive	610
E21B  44/06	・・	駆動装置の可動流体の流れまたは圧力に応じるもの［７］	in response to the flow or pressure of the motive fluid of the drive	575
E21B  44/08	・・	衝撃ツールの動き，例．ジャンプまたは反動，の大きさに応じるもの［７］	in response to the amplitude of the movement of the percussion tool, e.g. jump or recoil	170
E21B  44/10	・	作業面からツールが持ち上げられた場合の自動停止装置［７］	Arrangements for automatic stopping when the tool is lifted from the working face	38
E21B  45/00		削孔時間と掘進速度の測定	Measuring the drilling time or rate of penetration	1499
E21B  47/00		坑井または井戸の調査（削孔流体の圧力または流れの監視２１／０８）［１，２０１２．０１］	Survey of boreholes or wells(monitoring pressure or flow of drilling fluid <b>E21B21/08</b>)	30417
E21B  47/001	・	水中用［２０１２．０１］	for underwater installations	501
E21B  47/002	・	目視検査によるもの［２０１２．０１］	by visual inspection	2993
E21B  47/003	・	井戸または坑井の容積を決定するもの［２０１２．０１］	Determining well or borehole volumes	229
E21B  47/005	・	セメント固化の品質またはレベルの監視または検査［２０１２．０１］	Monitoring or checking of cementation quality or level	1310
E21B  47/007	・	パイプストリングまたはケーシングの中の応力の測定（固着した部分のパイプを探知する為のものＥ２１Ｂ４７／０９）［２０１２．０１］	Measuring stresses in a pipe string or casing(for locating blocked portions of pipes <b>E21B47/09</b>)	621
E21B  47/008	・	ダウンホールポンプシステムの監視，例．「ポンプオフ」状態の検出のためのもの［２０１２．０１］	Monitoring of down-hole pump systems, e.g. for the detection of "pumped-off" conditions	1060
E21B  47/009	・・	ウォーキングビームポンプシステムの監視［２０１２．０１］	Monitoring of walking-beam pump systems	509
E21B  47/01	・	ドリルビット、パイプ，ロッドまたはワイヤーラインに測定装置を支持するための装置；坑井中の測定装置を熱，衝撃，圧力またはその類似のものから保護するもの［６，２０１２．０１］	Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like	4783
E21B  47/013	・・	ドリルビットに測定装置を支持するために特に適合した装置［２０１２．０１］	Devices specially adapted for supporting measuring instruments on drill bits	379
E21B  47/017	・・	測定装置の保護［２０１２．０１］	Protecting measuring instruments	3097
E21B  47/02	・	傾斜と方位の決定	Determining slope or direction	2516
E21B  47/022	・・	坑井の，例．地磁気を利用するもの［１，２０１２．０１］	of the borehole, e.g. using geomagnetism	4585
E21B  47/0224	・・・	地震または音響手段を利用するもの［２０１２．０１］	using seismic or acoustic means	179
E21B  47/0228	・・・	電磁エネルギーまたはそのための検出器を利用するもの［２０１２．０１］	using electromagnetic energy or detectors therefor	416
E21B  47/0232	・・・・	少なくともエネルギー源の１つまたはその検出器の１つが地表面またはそれより上に配置されるもの［２０１２．０１］	at least one of the energy sources or one of the detectors being located on or above the ground surface	73
E21B  47/0236	・・・	振り子を使用するもの［２０１２．０１］	using a pendulum	106
E21B  47/024	・・	坑井中の装置のもの（坑井の傾斜と方位の決定Ｅ２１Ｂ４７／０２２）［２００６．０１］	of devices in the borehole (determining slope or direction of the borehole <b>E21B47/022</b>)	1920
E21B  47/026	・・	掘り込んだ地層のためのもの	of penetrated ground layers	470
E21B  47/04	・	深さまたは液位の測定［１，２０１２．０１］	Measuring depth or liquid level	4240
E21B  47/047	・・	液位（放射性マーカーを使用した深さまたは液位の測定Ｅ２１Ｂ４７／０５３）［２０１２．０１］	Liquid level  (measuring depth or liquid level using radioactive markers <b>E21B47/053</b>)	1956
E21B  47/053	・・	放射性マーカーを使用するもの［２０１２．０１］	using radioactive markers	48
E21B  47/06	・	温度または圧力の測定［１，２０１２．０１］	Measuring temperature or pressure	12747
E21B  47/07	・・	温度［２０１２．０１］	Temperature	3898
E21B  47/08	・	坑井の直径または関連する寸法の測定［１，２０１２．０１］	Measuring diameters or related dimensions at the borehole	1945
E21B  47/085	・・	輻射手段を使用するもの，例．音響性，放射性，電磁性［２０１２．０１］	using radiant means, e.g. acoustic, radioactive or electromagnetic	357
E21B  47/09	・	坑井または井戸内の物体の位置の選定または決定；パイプの自由なまたは閉塞された部分の識別［３，２０１２．０１］	Locating or determining the position of objects in boreholes or wells; Identifying the free or blocked portions of pipes	2864
E21B  47/092	・・	磁気異常分布の検出によるもの［２０１２．０１］	by detecting magnetic anomalies	463
E21B  47/095	・・	音響異常の検知によるもの，例．滞砂圧脈動の利用［２０１２．０１］	by detecting acoustic anomalies, e.g. using mud-pressure pulses	230
E21B  47/098	・・	圧痕パッカーを使用するもの，例．へこみまたは穴の検知［２０１２．０１］	using impression packers, e.g. to detect recesses or perforations	80
E21B  47/10	・	流体の漏出，貫入または移動の探知［１，２０１２．０１］	Locating fluid leaks, intrusions or movements	6065
E21B  47/103	・・	熱量測定を利用するもの［２０１２．０１］	using thermal measurements	238
E21B  47/107	・・	音響手段を用いるもの［２０１２．０１］	using acoustic means	479
E21B  47/11	・・	トレーサーを利用するもの：放射能を利用するもの［２０１２．０１］	using tracers; using radioactivity	1256
E21B  47/113	・・	電気表示を利用するもの：低放射線を利用するもの［２０１２．０１］	using electrical indications; using light radiation	322
E21B  47/117	・・	漏れの検出，例．管材料の漏れ，圧力試験によるもの［２０１２．０１］	Detecting leaks, e.g. from tubing, by pressure testing	876
E21B  47/12	・	井戸から地表へまたは地表から井戸へ，測定信号または制御信号を伝達するための手段，例．削孔中の検層［１，２０１２．０１］	Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling	10528
E21B  47/125	・・	電気伝導体として地面を利用するもの（電磁エネルギーによるものＥ２１Ｂ４７／１３）［２０１２．０１］	using earth as an electrical conductor (by electromagnetic energy <b>E21B47/13</b>)	174
E21B  47/13	・・	電磁エネルギーによるもの，例．無線周波帯［２０１２．０１］	by electromagnetic energy, e.g. of radio frequency range	2311
E21B  47/135	・・・	光波，例．赤外線または紫外線，を利用するもの［２０１２．０１］	using light waves, e.g. infrared or ultraviolet waves	706
E21B  47/14	・・	音波を用いるもの［６］	using acoustic waves	2108
E21B  47/16	・・・	ドリルストリングまたはケーシングを通すもの［６］	through the drill string or casing	815
E21B  47/18	・・・	井戸の流体を通すもの［６，２０１２．０１］	through the well fluid	2238
E21B  47/20	・・・・	泥土波の変調によるもの，例．連続変調によるもの［２０１２．０１］	by modulation of mud waves, e.g. by continuous modulation	239
E21B  47/22	・・・・	ドリルパイプと環の間の圧力逃がし弁を使用した負の泥土パルスによるもの［２０１２．０１］	by negative mud pulses using a pressure relief valve between drill pipe and annulus	45
E21B  47/24	・・・・	ドリルパイプ内での流れ制限弁を使用するプラスの泥土パルスによるもの［２０１２．０１］	by positive mud pulses using a flow restricting valve within the drill pipe	115
E21B  47/26	・	ダウンホールにデータを格納するもの，例．メモリーまたは記録担体によるもの［２０１２．０１］	Storing data down-hole, e.g. in a memory or on a record carrier	1151
E21B  49/00		坑井壁の性質の試験；フォーメイションテスト；地中削孔または井戸に特に適用される，土壌または井戸流体の試料を得るための方法または装置［２００６．０１］	Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells	21335
E21B  49/02	・	土壌試料の機械的採取によるもの［２００６．０１］	by mechanically taking samples of the soil	3922
E21B  49/04	・・	坑井内で爆発物を使用するもの；壁に浸入する発射体を使用するもの［３］	using explosives in boreholes; using projectiles penetrating the wall	181
E21B  49/06	・・	側壁を削孔する工具またはスクレイパを使用するもの	using side-wall drilling tools or scrapers	717
E21B  49/08	・	坑井または井戸内で，流体試料を採取するまたは流体を試験するためのもの［３］	Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells	8477
E21B  49/10	・・	側壁用の流体サンプラーまたはテスターを使用するもの［３］	using side-wall fluid samplers or testers	1125
