H01F   1/00		磁性材料を特徴とする磁石または磁性体；その磁気特性のための材料の選択<br><br><b><ul>注</ul></b><br>ＩＰＣがどの版の化学元素周期表を参照しているかを示すセクションＣのタイトルに続く注（３）に注意すること。このグループで用いられるシステムは，周期表においてローマ数字で表示された８つのグループからなるシステムである。［２０１０．０１］	Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Attention is drawn to Note (3) after the title of section <b>C</b>, which Note indicates to which version of the Periodic Table of chemical elements the IPC refers. In this group, the system used is the 8 group system indicated by Roman numerals in the Periodic Table thereunder.</li></ul>	5580
H01F   1/01	・	無機材料（Ｈ０１Ｆ１／４４が優先）［６］	of inorganic materials(<b>H01F1/44</b> takes precedence)	1851
H01F   1/03	・・	保磁力によって特徴づけられるもの［６］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１／４０は１／０３に優先する。［６］	characterised by their coercivity; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Group <b>H01F1/40</b> takes precedence over group  <b>H01F1/03</b></li></ul>	1306
H01F   1/032	・・・	硬質磁性材料［６］	of hard-magnetic materials	572
H01F   1/04	・・・・	金属または合金［６］	metals or alloys	1884
H01F   1/047	・・・・・	組成に特徴のある合金［５，６］	Alloys characterised by their composition	1262
H01F   1/053	・・・・・・	希土類元素を含むもの［５，６］	containing rare earth metals	5376
H01F   1/055	・・・・・・・	磁性遷移金属を共に含むもの，例．ＳｍＣｏ↓５［６］	and magnetic transition metals, e.g. SmCo<sub>5</sub>	2294
H01F   1/057	・・・・・・・・	ＩＩＩａ族元素を共に含むもの，例．Ｎｄ↓２Ｆｅ↓１↓４Ｂ［６］	and IIIa elements, e.g. Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B	9101
H01F   1/058	・・・・・・・・	ＩＶａ族元素を共に含むもの，例．Ｇｄ↓２Ｆｅ↓１↓４Ｃ［６］	and IVa elements, e.g. Gd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>C	291
H01F   1/059	・・・・・・・・	Ｖａ族元素を共に含むもの，例．Ｓｍ↓２Ｆｅ↓１↓７Ｎ↓２［６］	and Va elements, e.g. Sm<sub>2</sub>Fe<sub>17</sub>N<sub>2</sub>	1057
H01F   1/06	・・・・・	粒子形状のもの，例．粉末（Ｈ０１Ｆ１／０４７が優先）［５，６］	in the form of particles, e.g. powder(<b>H01F1/047</b> takes precedence)	3739
H01F   1/08	・・・・・・	圧縮，焼結またはいっしょに固めたもの［６］	pressed, sintered, or bound together	6837
H01F   1/09	・・・・	金属と非金属粒子の混合物；酸化被膜を有する金属粒子［６］	mixtures of metallic and non-metallic particles; metallic particles having oxide skin	654
H01F   1/10	・・・・	非金属材料，例．フェライト［６］	non-metallic substances, e.g. ferrites	1688
H01F   1/11	・・・・・	粒子形状のもの［６］	in the form of particles	4311
H01F   1/113	・・・・・・	結合剤中に入れたもの［６］	in a bonding agent	1164
H01F   1/117	・・・・・・・	可撓体［６］	Flexible bodies	295
H01F   1/12	・・・	軟質磁性材料［６］	of soft-magnetic materials	774
H01F   1/14	・・・・	金属または合金［６］	metals or alloys	2229
H01F   1/147	・・・・・	組成に特徴のある合金［５，６］	Alloys characterised by their composition	6778
H01F   1/153	・・・・・・	アモルファス合金，例．ガラス状の金属［５，６］	Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals	3773
H01F   1/16	・・・・・	薄板形状のもの（Ｈ０１Ｆ１／１４７が優先）［５，６］	in the form of sheets(<b>H01F1/147</b> takes precedence)	4653
H01F   1/18	・・・・・・	絶縁被覆をもつもの［６］	with insulating coating	1380
H01F   1/20	・・・・・	粒子形状のもの，例．粉末（Ｈ０１Ｆ１／１４７が優先）［５，６］	in the form of particles, e.g. powder(<b>H01F1/147</b> takes precedence)	2051
H01F   1/22	・・・・・・	圧縮，焼結またはいっしょに固めたもの［６］	pressed, sintered, or bound together	1588
H01F   1/24	・・・・・・・	絶縁された粒子［６］	the particles being insulated	2047
H01F   1/26	・・・・・・・・	高分子有機材料によるもの［６］	by macromolecular organic substances	1956
H01F   1/28	・・・・・・	結合剤中に分散または懸濁させたもの［６］	dispersed or suspended in a bonding agent	675
H01F   1/33	・・・・	金属と非金属の粒子の混合物；酸化被膜を有する金属粒子［６］	mixtures of metallic and non-metallic particles; metallic particles having oxide skin	1214
H01F   1/34	・・・・	非金属材料，例．フェライト［６］	non-metallic substances, e.g. ferrites	6626
H01F   1/36	・・・・・	粒子形状のもの［６］	in the form of particles	1669
H01F   1/37	・・・・・・	結合剤中に入れたもの［６］	in a bonding agent	992
H01F   1/375	・・・・・・・	可撓体［６］	Flexible bodies	182
H01F   1/38	・・・・・	アモルファス，例．アモルファス酸化物［６］	amorphous, e.g. amorphous oxides	51
H01F   1/40	・・	磁性半導体材料，例．ＣｄＣｒ↓２Ｓ↓４［６］	of magnetic semiconductor materials, e.g. CdCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>	389
H01F   1/42	・	有機材料または有機金属材料（Ｈ０１Ｆ１／４４が優先）［６］	of organic or organo-metallic materials(<b>H01F1/44</b> takes precedence)	1248
H01F   1/44	・	磁性流体，例．強磁性流体［６］	of magnetic liquids, e.g. ferrofluids	2063
H01F   3/00		コア，ヨークまたはアーマチュア	Cores, yokes or armatures	2229
H01F   3/02	・	薄板から作られたもの	made from sheets	1584
H01F   3/04	・	帯またはリボンから作られたもの	made from strips or ribbons	851
H01F   3/06	・	線条から作られたもの	made from wires	164
H01F   3/08	・	粉末から作られたもの	made from powder	1626
H01F   3/10	・	磁気回路の複合配置	Composite arrangements of magnetic circuits	1537
H01F   3/12	・・	磁気分路	Magnetic shunt paths	269
H01F   3/14	・・	締め付け；間隙，例．空隙（磁気分路内Ｈ０１Ｆ３／１２）	Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps(in magnetic shunt paths <b>H01F3/12</b>)	1755
H01F   5/00		コイル（超電導コイルＨ０１Ｆ６／０６；信号用の固定インダクタンスＨ０１Ｆ１７／００；変換器用Ｈ０４Ｒ）	Coils(superconducting coils <b>H01F6/06</b>; fixed inductances of the signal type <b>H01F17/00</b>)	9674
H01F   5/02	・	非磁性支持物上の巻回，例．巻枠	wound on non-magnetic supports, e.g. formers	5321
H01F   5/04	・	コイルへの電気接続の装置，例．リード	Arrangements of electric connections to coils, e.g. leads	4555
H01F   5/06	・	巻線の絶縁	Insulation of windings	3514
H01F   6/00		超電導磁石；超電導コイル［６］	Superconducting magnets; Superconducting coils	5716
H01F   6/02	・	クエンチ；クエンチ中の保護装置［６］	Quenching; Protection arrangements during quenching	1029
H01F   6/04	・	冷却［６］	Cooling	3554
H01F   6/06	・	コイル，例．巻線，絶縁，端子または容器［６］	Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor	7032
H01F   7/00		磁石（超電導磁石Ｈ０１Ｆ６／００）	Magnets(superconducting magnets <b>H01F6/00</b>)	2716
H01F   7/02	・	永久磁石	Permanent magnets	17769
H01F   7/04	・・	引き付け力を解放する装置	Means for releasing the attractive force	1228
H01F   7/06	・	電磁石；電磁石を有するアクチュエータ［６］	Electromagnets; Actuators including electromagnets	9684
H01F   7/08	・・	アーマチュアをもつもの	with armatures	5823
H01F   7/10	・・・	特に交流用に適したもの	specially adapted for AC	417
H01F   7/11	・・・・	渦電流の影響を減少または除去するもの［６］	reducing or eliminating the effects of eddy currents	41
H01F   7/12	・・・・	チャタリング防止装置をもつもの	having anti-chattering arrangements	770
H01F   7/121	・・・	アーマチュアの位置を案内または固定するもの，例．アーマチュアをそれらの末端位置に保持するもの［６］	Guiding or setting position of armatures, e.g. retaining armatures in their end position	1053
H01F   7/122	・・・・	永久磁石によるもの［６］	by permanent magnet	1327
H01F   7/123	・・・・	補助コイルによるもの［６］	by ancillary coil	183
H01F   7/124	・・・・	機械的掛け金によるもの，例．止め金［６］	by mechanical latch, e.g. detent	207
H01F   7/126	・・・	支持または取り付けるもの［６］	Supporting or mounting	698
H01F   7/127	・・・	組み立てるもの［６］	Assembling	714
H01F   7/128	・・・	外装に包むもの，箱に入れるもの，または密封するもの［６］	Encapsulating, encasing or sealing	591
H01F   7/129	・・・・	アーマチュアの［６］	of armatures	86
H01F   7/13	・・・	引っ張り力特性を特徴とするもの	characterised by pulling-force characteristic	1097
H01F   7/14	・・・	ピボットアーマチュア（Ｈ０１Ｆ７／１７が優先）［６］	Pivoting armatures(<b>H01F7/17</b> takes precedence)	3137
H01F   7/16	・・・	直線可動アーマチュア（Ｈ０１Ｆ７／１７が優先）［６］	Rectilinearly-movable armatures(<b>H01F7/17</b> takes precedence)	11501
H01F   7/17	・・・	ピボットおよび直線可動アーマチュア［６］	Pivoting and rectilinearly-movable armatures	121
H01F   7/18	・・・	所望の動作特性を得るための回路装置，例．緩動作用，巻線の順序励磁用または巻線の高速度励磁用	Circuit arrangements for obtaining desired operating characteristics, e.g. for slow operation, for sequential energisation of windings, for high-speed energisation of windings	7152
H01F   7/20	・・	アーマチュアのないもの	without armatures	4993
H01F  10/00		磁性薄膜，例．１磁区構造のもの	Thin magnetic films, e.g. of one-domain structure	1206
H01F  10/06	・	接続あるいは相互作用する導体との結合あるいは物理的接触を特徴とするもの	characterised by the coupling or physical contact with connecting or interacting conductors	447
H01F  10/08	・	磁性体層によって特徴づけられたもの（基体への磁性膜の形成Ｈ０１Ｆ４１／１４）［３］	characterised by magnetic layers(applying magnetic films to substrates <b>H01F41/14</b>)	1211
H01F  10/10	・・	組成によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the composition	380
H01F  10/12	・・・	金属または合金［３］	being metals or alloys	1499
H01F  10/13	・・・・	アモルファス金属合金，例，ガラス状の金属［７］	Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals	1123
H01F  10/14	・・・・	鉄またはニッケルを含むもの（Ｈ０１Ｆ１０／１３，Ｈ０１Ｆ１０／１６が優先）［３，７］	containing iron or nickel(<b>H01F10/13</b>, <b>H01F10/16</b> take precedence)	1784
H01F  10/16	・・・・	コバルトを含むもの（Ｈ０１Ｆ１０／１３が優先）［３，７］	containing cobalt(<b>H01F10/13</b> takes precedence)	2918
H01F  10/18	・・・	化合物［３］	being compounds	456
H01F  10/187	・・・・	アモルファス化合物［７］	Amorphous compounds	141
H01F  10/193	・・・・	磁性半導体化合物［７］	Magnetic semiconductor compounds	243
H01F  10/20	・・・・	フェライト［３］	Ferrites	549
H01F  10/22	・・・・・	オルソフェライト［３］	Orthoferrites	33
H01F  10/24	・・・・・	ガーネット［３］	Garnets	584
H01F  10/26	・	基体または中間層に特徴のあるもの（Ｈ０１Ｆ１０／３２が優先）［３，７］	characterised by the substrate or intermediate layers(<b>H01F10/32</b> takes precedence)	776
H01F  10/28	・・	基体の組成によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the composition of the substrate	457
H01F  10/30	・・	中間層の組成によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the composition of intermediate layers	1088
H01F  10/32	・	スピン変換連結の多層，例，極小構造の超格子［７］	Spin-exchange-coupled multilayers, e.g. nanostructured superlattices	3979
H01F  13/00		磁化または減磁のための装置または工程	Apparatus or processes for magnetising or demagnetising	9125
H01F  17/00		信号用の固定インダクタンス	Fixed inductances of the signal type	14231
H01F  17/02	・	磁気コアをもたないもの	without magnetic core	1730
H01F  17/03	・・	セラミック巻型をもつもの	with ceramic former	111
H01F  17/04	・	磁気コアをもつもの	with magnetic core	13521
H01F  17/06	・・	それ自体で閉じたコアをもつもの，例．トロイド	with core substantially closed in itself, e.g. toroid	5864
H01F  17/08	・・・	有線通信回路用の装荷コイル	Loading coils for telecommunication circuits	292
H01F  19/00		信号用の固定変成器または相互インダクタンス（Ｈ０１Ｆ３６／００が優先）［３］	Fixed transformers or mutual inductances of the signal type(<b>H01F36/00</b> takes precedence)	3106
H01F  19/02	・	可聴周波数変成器または相互インダクタンス，すなわち可聴範囲を著しく越える周波数を取り扱うのに適しないもの	Audio-frequency transformers or mutual inductances, i.e. not suitable for handling frequencies considerably beyond the audio range	420
H01F  19/04	・	可聴範囲を著しく越える周波数を取り扱うのに適する変成器または相互インダクタンス	Transformers or mutual inductances suitable for handling frequencies considerably beyond the audio range	4253
H01F  19/06	・・	広帯域変成器，例．可聴範囲に入る周波数を取り扱うのに適するもの	Broad-band transformers, e.g. suitable for handling frequencies well down into the audio range	797
H01F  19/08	・・	磁気バイアスをもった変成器，例．パルスを取り扱うもの	Transformers having magnetic bias, e.g. for handling pulses	685
H01F  21/00		信号用の可変インダクタンスまたは変成器（Ｈ０１Ｆ３６／００が優先）［３］	Variable inductances or transformers of the signal type(<b>H01F36/00</b> takes precedence)	1573
H01F  21/02	・	連続可変のもの，例．バリオメータ	continuously variable, e.g. variometers	740
H01F  21/04	・・	巻線の巻回または一部の相対的移動によるもの	by relative movement of turns or parts of windings	680
H01F  21/06	・・	全体として巻線に対しコアまたはコアの一部の移動によるもの	by movement of core or part of core relative to the windings as a whole	3695
H01F  21/08	・・	コアの透磁率の変化によるもの，例．磁気バイアスの変化によるもの	by varying the permeability of the core, e.g. by varying magnetic bias	1048
H01F  21/10	・・	可動シールドによるもの	by means of a movable shield	100
H01F  21/12	・	不連続可変，例．タップ	discontinuously variable, e.g. tapped	943
H01F  27/00		変成器またはインダクタンスの細部一般［６］	Details of transformers or inductances, in general	16260
H01F  27/02	・	容器	Casings	40162
H01F  27/04	・・	容器を貫通する導体または軸，例．タップ切換器用	Leading of conductors or axles through casings, e.g. for tap-changing arrangements	5596
H01F  27/06	・	変成器，リアクトルまたはチョークコイルの取付け，支持または吊着	Mounting, supporting, or suspending transformers, reactors, or choke coils	31043
H01F  27/08	・	冷却；通風	Cooling; Ventilating	26302
H01F  27/10	・・	液体冷却	Liquid cooling	2572
H01F  27/12	・・・	油冷却	Oil cooling	7157
H01F  27/14	・・・・	膨張室；オイルコンサベータ；ガスクッション；清浄，乾燥，充てんのための装置	Expansion chambers; Oil conservators; Gas cushions; Arrangements for purifying, drying, or filling	14611
H01F  27/16	・・・	水冷却	Water cooling	5004
H01F  27/18	・・・	液体の蒸発によるもの	by evaporating liquids	1506
H01F  27/20	・・	特殊気体または大気以外のものによる冷却	Cooling by special gases or non-ambient air	1250
H01F  27/22	・・	固形または粉末状充てん物の熱伝導による冷却	Cooling by heat conduction through solid or powdered fillings	8853
H01F  27/23	・	腐食に対する保護［６］	Corrosion protection	1448
H01F  27/24	・	鉄心	Magnetic cores	22824
H01F  27/245	・・	薄板から作られたもの，例．結晶粒の方向づけられたもの（Ｈ０１Ｆ２７／２６が優先）［５］	made from sheets, e.g. grain-oriented(<b>H01F27/26</b> takes precedence)	6896
H01F  27/25	・・	帯またはリボンから作られたもの（Ｈ０１Ｆ２７／２６が優先）［５］	made from strips or ribbons(<b>H01F27/26</b> takes precedence)	2384
H01F  27/255	・・	粒子から作られたもの（Ｈ０１Ｆ２７／２６が優先）［５］	made from particles(<b>H01F27/26</b> takes precedence)	4560
H01F  27/26	・・	鉄心締付具；容器または支持物上への鉄心締付けまたは装着	Fastening parts of the core together; Fastening or mounting the core on casing or support	18280
H01F  27/28	・	コイル；巻線；導電接続	Coils; Windings; Conductive connections	47724
H01F  27/29	・・	端子；タップ配置［６］	Terminals; Tapping arrangements	28742
H01F  27/30	・・	コイル，巻線またはその一部の締付けまたは装着；コイルまたは巻線の鉄心，容器または他の支持物上への締付けまたは装着	Fastening or clamping coils, windings, or parts thereof together; Fastening or mounting coils or windings on core, casing, or other support	30253
H01F  27/32	・・	コイル，巻線，またはその一部の絶縁	Insulating of coils, windings, or parts thereof	25664
H01F  27/33	・	雑音を減衰させる装置	Arrangements for noise damping	6905
H01F  27/34	・	電気的電磁的に不都合な現象，例．無負荷損，無効電流，高調波，発振，漏れ磁界，を阻止または軽減する手段	Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields	9004
H01F  27/36	・・	電気的または磁気的遮へい（インダクタンスを変えるため可動のものＨ０１Ｆ２１／１０）［６］	Electric or magnetic shields or screens(movable for varying inductance <b>H01F21/10</b>)	11161
H01F  27/38	・・	補助鉄心；補助コイルまたは巻線	Auxiliary core members; Auxiliary coils or windings	1532
H01F  27/40	・	組み入れ部品，例．ヒューズ，をもつ構造の組み合わせ	Structural association with built-in electric component, e.g. fuse	17327
H01F  27/42	・	変成器，リアクトルまたはチョークコイルの電気的特性を修正または補償するため特に適合する回路［６］	Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors or choke coils	3324
H01F  29/00		グループＨ０１Ｆ２１／００に包含されない可変変成器，またはインダクタンス	Variable transformers or inductances not covered by group <b>H01F21/00</b>	1777
H01F  29/02	・	コイルまたは巻線のタップをもつもの；巻線の相互結線の再編成を用意するもの	with tappings on coil or winding; with provision for rearrangement or interconnection of windings	4447
H01F  29/04	・・	負荷電流を遮断せずにタップ切り換えを行なえるもの	having provision for tap-changing without interrupting the load current	5974
H01F  29/06	・	巻線上または巻線に沿って摺動または転動する集電子を有するもの	with current collector gliding or rolling on or along winding	918
H01F  29/08	・	電圧または位相の変化を補償する可動の鉄心，コイル，巻線または遮へいをもつもの，例．誘導電圧調整器	with core, coil, winding, or shield movable to offset variation of voltage or phase shift, e.g. induction regulators	254
H01F  29/10	・・	磁気回路の可動部を有するもの	having movable part of magnetic circuit	1202
H01F  29/12	・・	可動なコイル，巻線，またはその一部を有するもの；可動遮へいを有するもの	having movable coil, winding, or part thereof; having movable shield	763
H01F  29/14	・	可変磁気バイアスをもつもの	with variable magnetic bias	1552
H01F  30/00		グループＨ０１Ｆ１９／００に包含されない固定変成器［６］	Fixed transformers not covered by group <b>H01F19/00</b>	5703
H01F  30/02	・	単巻変成器［６］	Auto-transformers	619
H01F  30/04	・	二つ以上の二次巻線をもち，各々別個の負荷を供給するもの，例．高周波電源［６］	having two or more secondary windings, each supplying a separate load, e.g. for radio set power supplies	530
H01F  30/06	・	構造に特徴のあるもの［６］	characterised by the structure	2000
H01F  30/08	・・	磁心を有しないもの［６］	without magnetic core	714
H01F  30/10	・・	単相変成器（Ｈ０１Ｆ３０／１６が優先）［６］	Single-phase transformers(<b>H01F30/16</b> takes precedence)	2250
H01F  30/12	・・	二相，三相または多相変成器［６］	Two-phase, three-phase or polyphase transformers	2696
H01F  30/14	・・・	相数変換用［６］	for changing the number of phases	696
H01F  30/16	・・	トロイダル変成器［６］	Toroidal transformers	841
H01F  36/00		超電導巻線または低温で動作する巻線を有する変成器［３］	Transformers with superconductive windings or with windings operating at cryogenic temperatures	550
H01F  37/00		グループＨ０１Ｆ１７／００に包含されない固定インダクタンス［６］	Fixed inductances not covered by group <b>H01F17/00</b>	11681
H01F  38/00		特定の応用または機能のための変成器またはインダクタンスの適用［６］	Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions	2398
H01F  38/02	・	非直線動作用［６］	for non-linear operation	788
H01F  38/04	・・	周波数変更用［６］	for frequency changing	298
H01F  38/06	・・	波形変更用［６］	for changing the wave shape	91
H01F  38/08	・	高漏洩変成器またはインダクタンス［６］	High-leakage transformers or inductances	2801
H01F  38/10	・・	安定器，例．放電ランプ用［６］	Ballasts, e.g. for discharge lamps	1205
H01F  38/12	・	点火コイル，例．内燃機関用［６］	Ignition, e.g. for IC engines	5657
H01F  38/14	・	誘導結合［６］	Inductive couplings	12943
H01F  38/16	・	継続変成器，例．超高圧用［６］	Cascade transformers, e.g. for use with extra high tension	262
H01F  38/18	・	回転変成器［６］	Rotary transformers	1720
H01F  38/20	・	計器用変成器［６］	Instrument transformers	2539
H01F  38/22	・・	単相交流用［６］	for single phase AC	450
H01F  38/24	・・・	電圧変成器［６］	Voltage transformers	1630
H01F  38/26	・・・・	構成［６］	Constructions	2283
H01F  38/28	・・・	電流変成器［６］	Current transformers	4564
H01F  38/30	・・・・	構成［６］	Constructions	7257
H01F  38/32	・・・・	回路装置［６］	Circuit arrangements	654
H01F  38/34	・・・	電圧変成器と電流変成器の組み合わせ［６］	Combined voltage and current transformers	460
H01F  38/36	・・・・	構成［６］	Constructions	553
H01F  38/38	・・	多相交流用［６］	for polyphase AC	743
H01F  38/40	・・	直流用［６］	for DC	258
H01F  38/42	・	フライバック変成器［６］	Flyback transformers	4486
H01F  41/00		磁石，インダクタンスまたは変圧器の製造または組立に特に適合した装置または工程；磁気特性により特徴付けられる材料の製造に特に適合した装置または工程	Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties	16342
H01F  41/02	・	コア，コイルまたは磁石を製造するためのもの（Ｈ０１Ｆ４１／１４が優先）［３］	for manufacturing cores, coils or magnets(<b>H01F41/14</b> takes precedence)	39251
H01F  41/04	・・	コイル製造用	for manufacturing coils	15571
H01F  41/06	・・・	コイルの巻回［１，２０１６．０１］	Coil winding	13586
H01F  41/061	・・・・	平らな導電性のワイヤまたはシートの巻回［２０１６．０１］	Winding flat conductive wires or sheets	947
H01F  41/063	・・・・・	絶縁材と共に行うもの［２０１６．０１］	with insulation	268
H01F  41/064	・・・・	平らでない導電性のワイヤの巻回，例．ロッド，ケーブルまたはコード［２０１６．０１］	Winding non-flat conductive wires, e.g. rods, cables or cords	585
H01F  41/066	・・・・・	絶縁材と共に行うもの［２０１６．０１］	with insulation	808
H01F  41/068	・・・・・・	ストリップ材料の形状であるもの［２０１６．０１］	in the form of strip material	52
H01F  41/069	・・・・・	２以上のワイヤの巻回，例．バイファイラ巻［２０１６．０１］	Winding two or more wires, e.g. bifilar winding	288
H01F  41/07	・・・・・・	ねじり［２０１６．０１］	Twisting	147
H01F  41/071	・・・・	特別な形状のコイルの巻回（閉じている巻型またはコアへの導体の巻回Ｈ０１Ｆ４１／０８）［２０１６．０１］	Winding coils of special form(winding conductors onto closed formers or cores <b>H01F41/08</b>)	669
H01F  41/073	・・・・・	細長い巻型への巻回［２０１６．０１］	Winding onto elongate formers	49
H01F  41/074	・・・・・	平らなコイルの巻回［２０１６．０１］	Winding flat coils	229
H01F  41/076	・・・・	巻回時のタップまたは端子の形成，例．ピンへのワイヤの巻付けもしくははんだ付けによるもの，またはワイヤからの端子の直接形成によるもの［２０１６．０１］	Forming taps or terminals while winding, e.g. by wrapping or soldering the wire onto pins, or by directly forming terminals from the wire	1677
H01F  41/077	・・・・	巻回時の巻回材料の断面または形状の変形［２０１６．０１］	Deforming the cross section or shape of the winding material while winding	637
H01F  41/079	・・・・	巻回時の電気的特性の測定［２０１６．０１］	Measuring electrical characteristics while winding	179
H01F  41/08	・・・・	閉じている巻型またはコアへの導体の巻回，例．トロイダルコアへの導体の挿通	Winding conductors onto closed formers or cores, e.g. threading conductors through toroidal cores	3264
H01F  41/082	・・・・	巻回材料を巻型に誘導または配置する装置［２０１６．０１］	Devices for guiding or positioning the winding material on the former	2797
H01F  41/084	・・・・・	パンケーキコイルを形成するためのもの［２０１６．０１］	for forming pancake coils	72
H01F  41/086	・・・・・	巻型への特別な配列におけるもの，例．オルトサイクリックコイルまたはオープンメッシュコイル［２０１６．０１］	in a special configuration on the former, e.g. orthocyclic coils or open mesh coils	101
H01F  41/088	・・・・・	回転フライヤを用いるもの［２０１６．０１］	using revolving flyers	228
H01F  41/09	・・・・	２以上のワークホルダまたは巻型をもつ巻線機［２０１６．０１］	Winding machines having two or more work holders or formers	1110
H01F  41/092	・・・・・	タレット；回転台［２０１６．０１］	Turrets; Turntables	408
H01F  41/094	・・・・	張力または制動装置［２０１６．０１］	Tensioning or braking devices	1802
H01F  41/096	・・・・	分配または供給装置［２０１６．０１］	Dispensing or feeding devices	2642
H01F  41/098	・・・・	マンドレル；巻型［２０１６．０１］	Mandrels;  Formers	2904
H01F  41/10	・・・	巻線へのリード接続	Connecting leads to windings	3562
H01F  41/12	・・・	巻線の絶縁	Insulating of windings	9239
H01F  41/14	・	基体に磁性膜を適用するためのもの［３］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ４１／３０がグループ４１／１６〜４１／２４に優先する。［７］	for applying magnetic films to substrates	1385
H01F  41/16	・・	粒子形状で適用された磁性材料，例，シルクスクリーン彩色印刷法（Ｈ０１Ｆ４１／１８が優先）［３，７］	the magnetic material being applied in the form of particles, e.g. by serigraphy(<b>H01F41/18</b> takes precedence)	737
H01F  41/18	・・	陰極スパッタリングによるもの［３］	by cathode sputtering	2113
H01F  41/20	・・	蒸着によるもの［３］	by evaporation	1102
H01F  41/22	・・	熱処理；熱分解；化学蒸着（ＣＶＤ）［３］	Heat treatment; Thermal decomposition; Chemical vapour deposition	554
H01F  41/24	・・	液体からのもの［３］	from liquids	366
H01F  41/26	・・・	電流を用いるもの［３］	using electric currents	528
H01F  41/28	・・・	液相エピタキシーによるもの［３］	by liquid phase epitaxy	358
H01F  41/30	・・	極小構造を適用するためのもの，例，分子ビーム・エピタキシー［ＭＢＥ］によるもの［２００６．０１］	for applying nanostructures, e.g. by molecular beam epitaxy [MBE]	848
H01F  41/32	・	磁性膜の上に伝導性，絶縁性，または磁性の材料を適用するためのもの［７］	for applying conductive, insulating or magnetic material on a magnetic film	426
H01F  41/34	・・	パターンでの，例，リトグラフィによる［７］	in patterns, e.g. by lithography	537
