B60W10/00	異なる種類または異なる機能の車両用サブユニットの関連制御（乗物の内部に動力供給源をもつ単なる電気的推進車両の推進のためのものＢ６０Ｌ５０／００〜Ｂ６０Ｌ５８／００）<br><br><u>注</u><br><br>このグループに分類するとき，制御される各サブユニットを，このグループの関連箇所へ分類することによって，個々に特定しなければならない。<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/00はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/02	駆動系のクラッチの制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/02はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/023	｛流体クラッチ｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/023はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループB60W10/023もまたグループB60W10/024 およびB60W10/026への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/024	｛トルクコンバータの制御を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/024はグループB60W10/023，B60W10/026，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/026	｛ロックアップクラッチのもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/026はグループB60W10/023，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループB60W10/026もまたグループB60W10/0235 およびB60W10/024への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/04	推進装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/04−B60W10/08はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/06	燃焼機関の制御を含むもの
B60W10/08	電気推進装置の制御を含むもの，例．電動機，発電機
B60W10/10	変速伝動装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/10−B60W10/115はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/101	無段変速機の制御を含むもの
B60W10/103	流体式無段変速機
B60W10/105	電気式無段変速機
B60W10/107	無端可撓部材による無段変速機
B60W10/108	摩擦による無段変速機
B60W10/109	トロイダル式無段変速機
B60W10/11	有段変速機の制御を含むもの
B60W10/111	直列に配置された別個の変速歯車列を持つもの
B60W10/113	２つの入力経路があるもの，例．入力クラッチによって二つのトルク伝達経路の一つを選択するダブルクラッチ
B60W10/115	遊星歯車によるもの
B60W10/119	全輪駆動（ＡＷＤ）の制御を含むもの，例．前後で駆動力を分配するためのギア又はクラッチを有するもの（Ｂ６０Ｗ１０／１４が優先）<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/119はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/12	差動装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/12−B60W10/16はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/14	前後の駆動力分配をする差動装置（いわゆるセンターデフ）の制御を含むもの
B60W10/16	左右の駆動力分配をする差動装置の制御を含むもの
B60W10/18	制動装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/18−B60W10/198はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/182	｛パーキングブレーキの制御を含むもの｝
B60W10/184	車輪に作用させるブレーキ，ホイールブレーキの制御を含むもの
B60W10/188	液圧式ブレーキ
B60W10/192	電気式ブレーキ
B60W10/196	ドライブライン内で作動するもの，例．リターダ
B60W10/198	排気ブレーキの制御を含むもの
B60W10/20	操向装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/20はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/22	懸架装置の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/22はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/24	エネルギ貯蔵手段の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/24−B60W10/26はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/26	電気エネルギーを貯蔵するもの，例．バッテリー，キャパシタ
B60W10/28	燃料電池の制御を含むもの<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/28はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W10/30	付属装置の制御を含むもの，例．空気調節用圧縮機，オイルポンプ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W10/30はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W20/00	ハイブリッド車両に特に適した制御システム｛（ハイブリッド車両の設計Ｂ６０Ｋ６／００；電気的車両Ｂ６０Ｌ）｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W20/00−B60W20/50はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W20/10	要求される出力需要を満たすための各原動機の出力制御
B60W20/11	モデル予測制御［ｍｏｄｅｌ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ：ＭＰＣ］を用いるもの，すなわち，性能予測モデルに基づく制御方法｛（制御においてナビゲーションおよび交通情報を利用するものＢ６０Ｗ２０／１２）｝
B60W20/12	経路情報を考慮した制御を行うもの｛（非直接的に測定可能な運転パラメータの推定または演算Ｂ６０Ｗ４０／００）｝
B60W20/13	バッテリの入力および出力を制限内に維持するためのもの；過充電または過放電を防止するためのもの
B60W20/14	ブレーキ回生に関するもの
B60W20/15	特定の効果を達成するための特別な制御を行うもの
B60W20/16	エンジン排気を減少させるためのもの
B60W20/17	騒音を減少させるためのもの
B60W20/18	燃料の劣化を回避するためのもの
B60W20/19	加速性を向上させるためのもの
B60W20/20	ハイブリッドの型式の切替制御，例．シリーズとパラレルとの切替
B60W20/30	伝動装置の変速比の選択に関する制御｛（他の車両のサブユニットと同時に行う変速伝動装置の制御Ｂ６０Ｗ１０／１０；ＨＥＶ伝動装置Ｂ６０Ｋ６／３６；それらの伝動装置および制御Ｆ１６Ｈ）｝
B60W20/40	原動機の係合又は非係合の制御，例．原動機間の遷移の制御｛（ドライブライン上のパワーアップまたはパワーダウンＢ６０Ｗ３０／１９２）｝
B60W20/50	システムの異常に対応するための制御，例．故障診断，フェイルセーフ動作またはリンプホームモード
B60W30/00	特定の単一のサブユニットの制御に関するものではない道路走行用車両の運動制御システムであって目的によって特徴づけられるもの．例．車両用サブユニットの関連制御を用いたシステムにおける目的，｛または快適性，安定性および安全性を確保するための先進ドライバーアシストシステム，または車両を推進または遅らせるための制御システム（アンチロックブレーキシステム［ＡＢＳ］Ｂ６０Ｔ８／００）｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W30/00−B60W2030/206はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W30/02	車両の挙動安定化制御
B60W30/025	｛運転者または同乗者の快適性に関するもの｝
B60W30/04	横転防止
B60W2030/041	｛ピッチ軸周りについてのもの｝
B60W2030/043	｛ロール軸周りについてのもの｝
B60W30/045	旋回性の向上
B60W30/06	駐車時の自動運転（操向のみの制御Ｂ６２Ｄ１５／０２８５）
B60W30/08	｛起こり得る又は差し迫った衝突の，予知又は回避｛を行う又は重大性の最小化を試みる能動安全システム｝｝
B60W2030/082	｛衝突後の車両の動作｝
B60W30/085	衝突に備えた姿勢制御を自動的に行うもの，例．ノーズドロップのための制動
B60W30/09	衝突回避行動を自動的に行うもの，例．制動と操向
B60W30/095	走行軌跡または衝突可能性の予測を伴うもの
B60W30/0953	｛予測が車両の運動パラメータに対応するもの｝
B60W30/0956	｛予測が交通または環境パラメータに対応するもの｝
B60W30/10	走行軌跡維持制御｛（先行車に自動追従するためのクルーズコントロールＢ６０Ｗ３０／１６５）｝
B60W30/12	レーンキープ
B60W30/14	｛アダプティブ｝クルーズコントロール
B60W30/143	｛速度の制御（Ｂ６０Ｗ３０／１６が優先）｝
B60W30/146	｛速度の制限｝
B60W30/16	車間距離制御，例．先行する車両との距離を維持するもの
B60W30/162	｛そのための速度の制限｝
B60W30/165	先行車の走行軌跡に自動追従するもの，例．電子的牽引
B60W30/17	先行車の停車に対応するもの，例．ストップ＆ゴー制御
B60W30/18	車両の推進に関するもの
B60W30/18009	｛特定の運転状況に関するもの｝
B60W30/18018	｛発進−停止運転，例．渋滞におけるもの｝
B60W30/18027	｛走り去り，停止からの加速｝
B60W30/18036	｛後進｝
B60W30/18045	｛揺動，すなわち前進と後進との間の急速な変化｝
B60W30/18054	｛停止状態におけるもの，例．エンジンがアイドリング状態にあるもの（ヒルホールドＢ６０Ｗ３０／１８１１８）｝
B60W30/18063	｛クリープ｝
B60W30/18072	｛惰行｝
B60W2030/18081	｛ドライブシャフトからエンジンへのトルクの流れをともなうもの，すなわちエンジンが車両により駆動されるもの｝
B60W2030/1809	｛ドライブシャフトとエンジンとの間にトルクの流れがないもの，例．クラッチが切り離されたものまたは伝動装置がニュートラルであるもの｝
B60W30/181	｛停止のための準備｝
B60W30/18109	｛ブレーキ｝
B60W30/18118	｛ヒルホールド｝
B60W30/18127	｛回生ブレーキ｝
B60W30/18136	｛エンジンブレーキ｝
B60W30/18145	｛旋回｝
B60W30/18154	｛交差点への進入｝
B60W30/18159	｛交差点の横断｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W30/18159はグループB60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W30/18163	｛車線変更；追越し｝
B60W30/18172	｛車輪の滑走に対する防止または対応｝
B60W30/18181	｛異なる機能のための共通の制御部材をともなう推進制御｝
B60W30/1819	｛アナログ回路，リレーまたは機械的なリンクを用いる制御手段をともなう推進制御｝
B60W30/182	運転モードを選択するもの，例．快適モード、パフォーマンスモード、パワーモード、エコモード
B60W30/184	ドライブライン上の過負荷、摩耗を抑制するもの
B60W30/1843	｛ドライブラインの構成要素のオーバーヒート（Ｂ６０Ｗ３０／１８６が優先）｝
B60W30/1846	｛ドライブライン構成要素，例．伝動装置の部品，の破損の防止｝
B60W30/186	摩擦要素の摩耗を抑制するもの，例．クラッチ
B60W30/188	ドライブライン上の駆動力パラメータの制御，例．要求駆動力の決定
B60W30/1882	｛エンジンの動作点に特徴のあるもの，例．エンジン出力図を用いるもの｝
B60W30/1884	｛エンジンのストールまたは過回転の回避｝
B60W30/1886	｛補機への動力供給の制御｝
B60W30/1888	｛動力取り出し装置［ＰＴＯ］の制御｝
B60W30/19	変速性の向上，例．同期、なめらかな変速
B60W30/192	ドライブライン上の駆動力に影響を及ぼす問題（外部環境による影響）の緩和，例．冷却したエンジンの始動
B60W30/194	低温状態に関係するもの，例．オイルの粘性が高くなる状態
B60W30/20	動力伝達経路上の振動を低減させるもの
B60W2030/203	｛クラッチに関連するまたは誘発されるもの｝
B60W2030/206	｛エンジンに関連するまたは誘発されるもの｝
B60W40/00	特定の単一のサブユニットの制御に関するものではない道路走行用車両の運動制御システムのための｛非直接的に測定可能な｝パラメータの推定または演算，｛例．数学的モデルの使用によるもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W40/00−B60W2040/1392はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W40/02	周囲の環境に関するもの
B60W40/04	交通の状態
B60W40/06	道路の状態
B60W40/064	グリップの余裕度，摩擦係数の利用率
B60W40/068	道路の摩擦係数（道路とタイヤ間の接触状態）
B60W40/072	道路の曲率
B60W40/076	道路の勾配
B60W40/08	運転者又は同乗者の状態に関するもの
B60W2040/0809	｛運転者の認定；運転者の識別確認｝
B60W2040/0818	｛運転者の無動作または無能力｝
B60W2040/0827	｛眠気によるもの｝
B60W2040/0836	｛アルコールによるもの｝
B60W2040/0845	｛薬物によるもの｝
B60W2040/0854	｛運転者のごまかしによるもの，例．運転者が試験を回避することに対するもの｝
B60W2040/0863	｛運転者の誤った選択または対応によるもの｝
B60W2040/0872	｛運転者の生理機能｝
B60W2040/0881	｛座席の占有；運転者または同乗者の存在｝
B60W2040/089	｛運転者の声｝
B60W40/09	運転スタイルまたは運転傾向
B60W40/10	車両挙動に関するもの
B60W40/1005	｛運転抵抗｝
B60W40/101	車輪の横滑り角
B60W40/103	車体の横滑り角
B60W40/105	車速
B60W40/107	前後方向加速度
B60W40/109	横加速度
B60W40/11	車体のピッチ方向の運動に関するもの
B60W40/112	車体のロール方向の運動に関するもの
B60W40/114	車体のヨー方向の運動に関するもの
B60W40/12	車両自体のパラメータに関するもの，｛例．タイヤモデル｝
B60W40/13	荷重または車重
B60W2040/1307	｛車輪サスペンションのそれぞれへの荷重の配分｝
B60W2040/1315	｛重心の位置｝
B60W2040/1323	｛車体の慣性のモーメント｝
B60W2040/133	｛ロール軸周りについてのもの｝
B60W2040/1338	｛ピッチ軸周りについてのもの｝
B60W2040/1346	｛ヨー軸周りについてのもの｝
B60W2040/1353	｛サブユニットの慣性のモーメント｝
B60W2040/1361	｛構成要素がエンジンであるもの｝
B60W2040/1369	｛構成要素がクラッチであるもの｝
B60W2040/1376	｛構成要素が伝動装置であるもの｝
B60W2040/1384	｛構成要素が車輪であるもの｝
B60W2040/1392	｛構成要素の固有周波数｝
B60W50/00	特定の単一のサブユニットの制御に関するものではない道路走行用車両の運動制御システムの細部，｛例．診断の方法または車両の運転者のインターフェイス｝<br><br><u>警告</u><br>グループB60W50/00−B60W50/16はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2050/0001	｛制御システムの細部｝
B60W2050/0002	｛自動制御，制御器の種類または制御システムの構成の細部｝
B60W2050/0003	｛アナログシステム，例．連続的なシステム，におけるもの｝
B60W2050/0004	｛デジタルシステム，例．サンプリングをともなう分散された時間のシステム，におけるもの｝
B60W2050/0005	｛プロセッサの細部またはデータの取扱い，例．メモリレジスタまたはチップ構成｝
B60W2050/0006	｛デジタル構成の階層｝
B60W2050/0008	｛フィードバック，閉ループシステムまたはフィードバック偏差信号の細部｝
B60W2050/0009	｛比例微分［ＰＤ］制御器｝
B60W2050/001	｛比例積分［ＰＩ］制御器｝
B60W2050/0011	｛比例積分微分［ＰＩＤ］制御器｝
B60W2050/0012	｛フィードフォワードまたは開ループシステム｝
B60W2050/0013	｛最適制御｝
B60W2050/0014	｛適応制御｝
B60W2050/0016	｛静的機械分析｝
B60W2050/0017	｛モデル分析，例．システムの安定性の決定のためのもの｝
B60W2050/0018	｛制御システムをデザインするための方法｝
B60W2050/0019	｛制御システムの要素または伝達関数｝
B60W2050/002	｛積分手段｝
B60W2050/0021	｛微分手段｝
B60W2050/0022	｛ゲイン，係数の重み付けまたは関数の重み付け｝
B60W2050/0024	｛可変ゲイン｝
B60W2050/0025	｛伝達関数の重み付け要素｝
B60W2050/0026	｛参照テーブルまたはパラメータマップ｝
B60W2050/0027	｛最低／最大値選択器｝
B60W2050/0028	｛数学的モデル，例．シミュレーション用｝
B60W2050/0029	｛運転者の数学的モデル｝
B60W2050/0031	｛車両の数学的モデル｝
B60W2050/0032	｛一輪モデル，すなわち，一つのみの車両のコーナー｝
B60W2050/0033	｛単軌道，２Ｄ車両モデル，すなわち，二輪モデル｝
B60W2050/0034	｛多軌道，２Ｄ車両モデル，例．四輪モデル｝
B60W2050/0035	｛多軌道，３Ｄ車両モデル，例．ロールおよびピッチ条件を含むもの｝
B60W2050/0036	｛多軌道，３Ｄ多ボディ車両モデル，例．車両のサブユニットのモデルの組合せ｝
B60W2050/0037	｛車両サブユニットの数学的モデル｝
B60W2050/0039	｛推進ユニットのもの｝
B60W2050/004	｛クラッチのもの｝
B60W2050/0041	｛駆動系のもの｝
B60W2050/0042	｛伝達関数の遅れ，遅延｝
B60W2050/0043	｛信号の処理，変数またはパラメータの同定，パラメータの推定または状態の推定｝
B60W2050/0044	｛デジタルシステムにおけるもの｝
B60W2050/0045	｛データバスプロトコルを用いるもの｝
B60W2050/0047	｛デジタルアナログ（Ｄ／Ａ）またはアナログデジタル（Ａ／Ｄ）変換｝
B60W2050/0048	｛信号の加算または引き算｝
B60W2050/0049	｛信号のオフセット｝
B60W2050/005	｛サンプリング｝
B60W2050/0051	｛平均化と組み合わされたもの｝
B60W2050/0052	｛フィルタリング，フィルター｝
B60W2050/0054	｛カットオフフィルター，遅延器，遅延手段，不感帯，閾値またはカットオフ周波数｝
B60W2050/0055	｛ハイパスフィルター｝
B60W2050/0056	｛ローパスフィルター｝
B60W2050/0057	｛周波数分析，スペクトルの技術または変換｝
B60W2050/0058	｛データ転送のための信号の変調｝
B60W2050/0059	｛信号ノイズの抑制｝
B60W2050/006	｛内挿法；外挿法｝
B60W2050/0062	｛制御システムの設定の適応｝
B60W2050/0063	｛手動でのパラメータの入力，手動での設定手段，手動での初期化または校正手段（車両の制御入力手段，制御パネルはＢ６０Ｋ３７／００を参照）｝
B60W2050/0064	｛遠隔，例．無線，伝送または受信ユニット，例．遠隔キーパッドまたは携帯電話，を用いるもの｝
B60W2050/0065	｛個人のものとされたデータ担体，例．磁気カード，メモリカードまたは電子イグニッションキー，を用いるもの｝
B60W2050/0066	｛車載プロセッサーに接続されたボタンまたはキーボードを用いるもの｝
B60W2050/0067	｛運転者による確認｝
B60W2050/0068	｛方向の意図を与えるもの，例．方向指示器，操向の入力によるもの｝
B60W2050/007	｛手動と自動との間でのパラメータ入力の切替え｝
B60W2050/0071	｛制御器が自動的に運転者に優先するもの｝
B60W2050/0072	｛制御器が運転者に継続を尋ねるもの｝
B60W2050/0073	｛運転者が制御器に優先するもの｝
B60W2050/0074	｛運転者が制御器に操作制御するもの，例．ボタンの押動によるもの｝
B60W2050/0075	｛自動的なパラメータの入力，自動的な初期化または校正手段｝
B60W2050/0082	｛制御システムの初期化のためのもの｝
B60W2050/0083	｛設定，再設定，校正｝
B60W2050/0085	｛初期位置の設定または再設定｝
B60W2050/0086	｛データ位置の再校正，例．確認周期を用いるもの｝
B60W2050/0087	｛アクチュエータの行程の始点および終点の再設定｝
B60W2050/0088	｛適応的な再校正｝
B60W2050/009	｛優先の選択｝
B60W2050/0091	｛制御入力のもの｝
B60W2050/0093	｛エンジンのもの｝
B60W2050/0094	｛制御ユニットのもの｝
B60W2050/0095	｛自動制御モードの変更｝
B60W2050/0096	｛モデル間の遷移中の制御｝
B60W50/0097	｛将来の状況の予測｝
B60W50/0098	｛他に分類されない快適性，安全性または安定性を確保するための制御システムの細部｝
B60W50/02	制御システムの故障時の安全確保，例．故障の診断，故障の回避，故障からの復帰によるもの
B60W50/0205	｛故障の診断または検知；故障検知モデル｝
B60W2050/021	｛故障または機能不全を検知するための手段｝
B60W2050/0215	｛センサーのドリフトまたはセンサーの故障｝
B60W2050/022	｛アクチュエータの故障｝
B60W50/0225	｛故障を修正する手順｝
B60W50/023	冗長なパーツを用いることによる機能不全の回避
B60W50/029	他の構成パーツが故障に対応した動作をするもの，例．故障したパーツを用いずに動作させるもの
B60W2050/0292	｛フェイルセーフまたは冗長システム，例．リンプホームまたはバックアップシステム｝
B60W2050/0295	｛特定のアクチュエータまたはシステムの動作の禁止｝
B60W2050/0297	｛異なるアクチュエータまたはシステムに優先権を与える制御｝
B60W50/032	故障した部品を修理することにより機能を修復するもの，例．弁の固着を解消させるもの
B60W50/035	予め設定した緊急用のセッティングに制御システムをセットするもの，例．特定のアクチュエータを優先させるもの
B60W50/038	入力する駆動力，トルクまたは速度を制限するもの
B60W50/04	制御システムの機能の監視
B60W2050/041	｛内蔵試験装置［ＢＩＴＥ］｝
B60W2050/043	｛キー−オンにおける試験装置｝
B60W50/045	｛制御システムパラメータの監視｝
B60W2050/046	｛車両へのまたは車両からのデータの外部伝送を含むもの，例．遠隔測定法，衛星回線，全地球測位システム［ＧＰＳ］を介するもの｝
B60W2050/048	｛車両間で伝送されるデータを用いるもの，例．隊列走行のための，車間距離の制御｝
B60W50/06	制御システムの動特性を改善するもの，例．整定速度を改善するもの又はハンチングもしくはオーバーシュートを回避するもの
B60W2050/065	｛制御コンピュータのデジタル処理装置上の計算負荷の低減によるもの｝
B60W50/08	運転者と制御システムとの相互作用
B60W50/082	｛推進の異なるモード間での選択または変更｝
B60W50/085	｛制御ユニットのパラメータの変更，例．制限値の変更，制御入力に対する動作点の変更｝
B60W50/087	｛制御システムが運転者からの要求を修正または変更するもの｝
B60W50/10	運転者の要求や要望を入力する手段
B60W50/12	運転者の誤操作による誤った運転を防止するもの，例．安全でない操作を予防するために入力を制御する連動手段
B60W50/14	運転者に情報、警告を伝えたり、運転者の介入を促したりする手段
B60W2050/143	｛警報手段（Ｂ６０Ｗ５０／１６が優先）｝
B60W2050/146	｛表示手段｝
B60W50/16	運転者への触覚的なフィードバック，例．ハンドルやアクセルペダルに振動や反力を付与するもの
B60W60/00	自律的な道路走行用車両に特に適合される運転制御システム<br><br><u>警告</u><br>グループB60W60/00−B60W60/007はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W60/001	｛運転タスクの計画または実行｝
B60W60/0011	｛単一の運転シナリオのための選択的な制御を含むもの，例．障害を回避するための複数の経路の計画｝
B60W60/0013	｛乗員の快適性に特に適合したもの｝
B60W60/00133	｛休憩のためのもの｝
B60W60/00136	｛知的な活動，例．読書，ゲームまたは作業，のためのもの｝
B60W60/00139	｛観光のためのもの｝
B60W60/0015	｛安全に特に適合したもの｝
B60W60/0016	｛車両またはその乗員についてのもの｝
B60W60/0017	｛他の交通参加者についてのもの｝
B60W60/0018	｛グレードを下げられたモデル，例．低減された速度，最適でない状態に応じるもの，の採用によるもの｝
B60W60/00182	｛天候の状態に応じるもの｝
B60W60/00184	｛インフラ構造に関するもの｝
B60W60/00186	｛車両に関するもの｝
B60W60/00188	｛制御システムの安全性の破壊，例．走行中の車両のハッキング，の検知に関するもの｝
B60W60/0021	｛走行時間に特に適合したもの｝
B60W60/0023	｛エネルギー消費に応答するもの｝
B60W60/0024	｛乗員と車両の要求との間の調停をともなうもの，例．乗員の降車または緊急の車両サービスの間での決定｝
B60W60/0025	｛特別な操作に特に適合したもの｝
B60W60/00253	｛タクシーの操作｝
B60W60/00256	｛配達の操作｝
B60W60/00259	｛監視の操作｝
B60W60/0027	｛他の交通参加者の行動の行動軌跡の予測を用いるもの｝
B60W60/00272	｛現在の移動による推定を信頼するもの｝
B60W60/00274	｛移動の変化の可能性を考慮するもの｝
B60W60/00276	｛２以上の他の交通参加者のためのもの｝
B60W60/005	｛通話中の切替え方法（車両と遠隔制御の主体との間のものＧ０５Ｄ１／００１１）｝
B60W60/0051	｛乗員から車両へのもの｝
B60W60/0053	｛車両から乗員へのもの｝
B60W60/0054	｛運転タスクを引き受ける乗員の選択｝
B60W60/0055	｛乗員に転換される運転タスクの部分のみのもの｝
B60W60/0057	｛通話中の切替えに許容されるまたは要求される時間の評価｝
B60W60/0059	｛自律的なまたは手動の運転に関するリスク，例．状況の複雑化，センサの故障または運転者の能力喪失，の評価｝
B60W60/0061	｛通話中の切替えの中断｝
B60W60/007	｛緊急の優先（遠隔制御Ｇ０５Ｄ１／００１１）｝
B60W2300/00	車両の種類に関するインデキシングコード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2300/00−B60W2300/50はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2300/10	バス
B60W2300/105	救急車
B60W2300/12	トラック；荷物車両
B60W2300/121	フォークリフトトラック，クラーク
B60W2300/123	軽量トラック
B60W2300/125	大型トラック
B60W2300/128	サイロまたは流体の輸送車両
B60W2300/13	独立した多車軸の長い車両
B60W2300/135	垂直な操縦可能なコラムに取り付けられた舵輪をもつ車両
B60W2300/14	トレーラ，例．フルトレーラ，キャラバン（牽引および被牽引車両間に関するものＢ６０Ｙ２３００／２８）
B60W2300/145	セミトレーラ
B60W2300/147	
B60W2300/15	農用車両
B60W2300/152	トラクタ
B60W2300/154	ブーム運搬車両，例．農薬噴霧用
B60W2300/156	乗用芝刈機
B60W2300/158	収穫機
B60W2300/17	建設車両，例．グレーダ，掘削機
B60W2300/175	
B60W2300/18	四輪駆動車両
B60W2300/185	オフロード車両
B60W2300/26	軍事用のもの
B60W2300/28	レース用車両，例．Ｆ１車両
B60W2300/285	ゴーカート
B60W2300/34	コンパクトなシティ車両
B60W2300/345	単一軌道の車両を含まない３輪車
B60W2300/36	自転車；オートバイ；スクータ
B60W2300/362	バギー；四輪バギー
B60W2300/365	スクーター
B60W2300/367	三輪車
B60W2300/40	台車，例．手押車
B60W2300/405	ゴルフカート
B60W2300/44	軌道車両
B60W2300/46	軌道またはホイールベースが可変な車両
B60W2300/50	傾斜フレーム車両
B60W2400/00	検出，測定または計算された状況または要因に関するインデキシングコード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2400/00はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2420/00	センサの動作原理に基づくセンサの種類に関するインデキシングコード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2420/00−B60W2420/905はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2420/10	変換器，例．圧電素子
B60W2420/20	抵抗型，例．レベル指示器としての電位差計
B60W2420/22	歪ゲージ
B60W2420/225	ホイートストンブリッジ回路
B60W2420/24	キャパシタンス型，例．レベル指示器としてのもの
B60W2420/30	スイッチ，例．水銀またはボール式スイッチ
B60W2420/40	光学または光線感知手段，例．赤外線センサ
B60W2420/403	画像検知，例．光学式カメラ
B60W2420/406	繊維光学センサ
B60W2420/408	
B60W2420/50	磁気または電磁気センサ
B60W2420/503	ホール効果または磁気抵抗，すなわち能動車輪速度センサ
B60W2420/506	誘導センサ，すなわち，受動車輪センサ
B60W2420/54	音響感知手段，例．超音波
B60W2420/60	ドップラー効果
B60W2420/90	２以上の測定のための単一のセンサ
B60W2420/905	センサがｘｙｚ軸センサであるもの
B60W2422/00	センサの特別な位置または取付けに関するインデキシングコード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2422/00−B60W2422/95はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2422/10	サスペンションアーム上のもの
B60W2422/20	ばねの上または内部にあるもの
B60W2422/202	ばねがコイルばねであるもの
B60W2422/205	ばねが空気ばねであるもの
B60W2422/207	ばねが板ばねであるもの
B60W2422/40	緩衝器上のもの
B60W2422/50	操向コラム上のもの
B60W2422/70	車輪またはタイヤ上のもの
B60W2422/80	車輪のハブ軸受上のもの
B60W2422/90	バンパー上のもの，例．衝突センサ
B60W2422/95	車両の複数箇所で同一のパラメータを計測するもの
B60W2510/00	特定のサブユニットに関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2510/00−B60W2510/305はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2510/02	クラッチ
B60W2510/0208	クラッチの係合状態，例．係合または非係合
B60W2510/0216	クラッチの係合率
B60W2510/0225	クラッチのアクチュエータの位置
B60W2510/0233	トルクコンバーターのロックアップクラッチのもの
B60W2510/0241	クラッチの滑り，すなわち入力速度と出力速度との差
B60W2510/025	滑りの変化率
B60W2510/0258	クラッチの摩擦係数
B60W2510/0266	慣性モーメント
B60W2510/0275	クラッチトルク
B60W2510/0283	クラッチ入力軸の速度
B60W2510/0291	クラッチの温度
B60W2510/06	内燃機関，ガスタービン
B60W2510/0604	スロットルの位置
B60W2510/0609	スロットルの変化率
B60W2510/0614	燃料または空気のインジェクターの位置
B60W2510/0619	空燃比
B60W2510/0623	燃料流量率
B60W2510/0628	取り込み空気流量率
B60W2510/0633	ターボチャージャーの状態
B60W2510/0638	エンジン速度
B60W2510/0642	アイドリング状態
B60W2510/0647	惰行状態
B60W2510/0652	速度変化率
B60W2510/0657	エンジントルク
B60W2510/0661	トルクの変化率
B60W2510/0666	エンジンの出力
B60W2510/0671	エンジンのマニフォールド圧
B60W2510/0676	エンジンの温度
B60W2510/068	エンジンの排気温度
B60W2510/0685	エンジンのクランク角
B60W2510/069	エンジンブレーキの信号
B60W2510/0695	慣性
B60W2510/08	電気的推進ユニット
B60W2510/081	速度
B60W2510/082	速度の変化率
B60W2510/083	トルク
B60W2510/084	トルクの変化率
B60W2510/085	出力
B60W2510/086	出力の変化率
B60W2510/087	温度
B60W2510/088	慣性
B60W2510/09	その他のタイプの推進ユニット，例．流体モーター，または特定されない種類のもの
B60W2510/10	伝動速度の変化
B60W2510/1005	伝動装置の変速比
B60W2510/101	伝動装置のニュートラル状態
B60W2510/1015	入力軸の速度，例．タービンの速度
B60W2510/102	入力速度の変化率
B60W2510/1025	入力トルク
B60W2510/103	入力トルクの変化率
B60W2510/1035	入力パワー
B60W2510/104	出力速度
B60W2510/1045	出力速度の変化率
B60W2510/105	出力トルク
B60W2510/1055	出力トルクの変化率
B60W2510/106	出力パワー
B60W2510/1065	ゼロトルクの伝達
B60W2510/107	温度
B60W2510/1075	流体圧，例．油圧
B60W2510/108	制御流体の圧力
B60W2510/1085	作動流体の圧力
B60W2510/109	力の流れの方向
B60W2510/1095	慣性
B60W2510/12	差動装置
B60W2510/125	ロック状態
B60W2510/18	ブレーキシステム
B60W2510/182	ブレーキ圧，例．流体のまたはパッドとディスクとの間のもの
B60W2510/184	ブレーキ温度，例．流体，パッドまたはディスクのもの
B60W2510/186	パーキングブレーキの状態
B60W2510/188	パーキングロック機構
B60W2510/20	操向システム
B60W2510/202	操向トルク
B60W2510/205	操向速度
B60W2510/207	オーバーステアまたはアンダーステア
B60W2510/22	サスペンションシステム
B60W2510/222	剛性
B60W2510/225	減衰
B60W2510/227	振動周波数
B60W2510/24	エネルギーの貯蔵手段
B60W2510/242	電気的エネルギーのためのもの
B60W2510/244	充電状態
B60W2510/246	温度
B60W2510/248	貯蔵手段の経年
B60W2510/28	燃料電池
B60W2510/285	温度
B60W2510/30	補機
B60W2510/305	補機に吸収される出力
B60W2520/00	全体的な車両の動特性に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2520/00−B60W2520/406はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2520/04	車両の停止
B60W2520/06	進行方向
B60W2520/10	前後方向の速度
B60W2520/105	前後方向の加速度
B60W2520/12	横方向の速度
B60W2520/125	横方向の加速度
B60W2520/14	ヨー
B60W2520/16	ピッチ
B60W2520/18	ロール
B60W2520/20	横滑り角
B60W2520/22	関節角度，例．トラクターとトレーラとの間の角度
B60W2520/26	車輪の滑走
B60W2520/263	前後の車軸の間の滑り量
B60W2520/266	左右の車輪の間の滑り量
B60W2520/28	車輪の速度
B60W2520/30	車輪のトルク
B60W2520/40	トルク分配
B60W2520/403	前後の車軸の間
B60W2520/406	左右の車輪の間
B60W2530/00	グループＢ６０Ｗ２５１０／００またはＢ６０Ｗ２５２０／００に包含されない車両の状態または変量に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2530/00−B60W2530/20はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2530/10	重さ
B60W2530/12	触媒またはフィルターの状態
B60W2530/13	マイル数
B60W2530/16	運転抵抗
B60W2530/18	走行距離
B60W2530/20	タイヤのデータ
B60W2530/201	車両の大きさ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2530/201−B60W2530/213はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2530/203	トレーラーの存在
B60W2530/205	トレーラーの大きさ
B60W2530/207	牽引力
B60W2530/209	タンクに残存する燃料の量
B60W2530/211	燃料の質，例．燃料の経年による水分の含有
B60W2530/213	燃料の種類
B60W2540/00	乗員に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/00はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/01	運転者以外の乗員<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/01−B60W2540/049はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/041	潜在的な乗員
B60W2540/043	乗員の識別
B60W2540/045	搭乗の許可
B60W2540/047	多数の乗員の要求の優先順位付け，例．気候の制御または運転姿勢の確定字のもの
B60W2540/049	乗員の人数
B60W2540/06	イグニッションスイッチ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/06−B60W2540/20はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/10	アクセルペダルの位置
B60W2540/103	アクセルの閾値，例．キックダウン
B60W2540/106	変化率
B60W2540/12	ブレーキペダルの位置
B60W2540/14	クラッチペダルの位置
B60W2540/16	比の選択器の位置
B60W2540/165	変化率
B60W2540/18	操舵角
B60W2540/20	方向指示器の値
B60W2540/21	音声<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/21−B60W2540/215はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/215	オプションの選択または確認
B60W2540/22	心理学的状態，ストレスレベルまたはワークロード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/22はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/221	生理機能，例．体重，心拍，健康または特別な要求<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/221−B60W2540/229はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/223	姿勢，例．手，脚，または座席の位置，倒されたまたは傾けられたもの
B60W2540/225	凝視の方向
B60W2540/227	車両における位置
B60W2540/229	注意量，例．運転，読書または睡眠への注意
B60W2540/24	薬物量，例．アルコール<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2540/24−B60W2540/30はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2540/26	非能力
B60W2540/30	運転姿勢
B60W2552/00	インフラ構造に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2552/00はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループB60W2552/00もまたグループB60W2552/00−B60W2552/53への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2552/05	道路の種類<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2552/05はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループB60W2552/05もまたグループB60W2552/05 およびB60W2552/10への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2552/10	車線の数<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2552/10−B60W2552/53はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W2552/00，B60W2552/05，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2552/15	道路の傾斜
B60W2552/20	道路の外形
B60W2552/25	道路の高さ
B60W2552/30	道路の曲率半径
B60W2552/35	路面の凹凸，例．歩道またはくぼみ
B60W2552/40	摩擦係数
B60W2552/45	歩行者用の側道
B60W2552/50	障壁
B60W2552/53	道路標示，例．車線標示または横断歩道
B60W2554/00	対象物に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2554/00はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループB60W2554/00もまたグループB60W2554/20，B60W2554/40，B60W2554/402，B60W2554/4023，B60W2554/4026，B60W2554/4029，B60W2554/404，B60W2554/4041，B60W2554/4042，B60W2554/4043，B60W2554/4044，B60W2554/4045，B60W2554/4046，B60W2554/4047，B60W2554/4048，B60W2554/4049，B60W2554/406，B60W2554/408，B60W2554/60，B60W2554/80，B60W2554/801，B60W2554/802，B60W2554/803，B60W2554/804，B60W2554/805，およびB60W2554/806への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2554/20	静止した対象物<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2554/20−B60W2554/60はグループB60K28/00，B60K2028/003，B60K2028/006，B60K28/02，B60K28/04，B60K28/06，B60K28/063，B60K28/066，B60K28/08，B60K28/10，B60K28/12，B60K28/14，B60K28/16，B60K28/165，B60W2554/00，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2554/40	動的な対象物，例．動物，風来物
B60W2554/402	種類
B60W2554/4023	大型車両，例．トラック
B60W2554/4026	自転車
B60W2554/4029	歩行者
B60W2554/404	特徴
B60W2554/4041	位置
B60W2554/4042	前後方向の速度
B60W2554/4043	横方向の速度
B60W2554/4044	移動の方向，例．後ろ方向
B60W2554/4045	意図，例．車線変更または急迫した移動
B60W2554/4046	振る舞い，例．攻撃的または常軌を逸したもの
B60W2554/4047	注意力，例．携帯電話により気が散っているもの
B60W2554/4048	視界，例．視線の遮りまたは凝視の方向
B60W2554/4049	他の対象物との関係，例．移動する対象物への集中
B60W2554/406	交通の集中
B60W2554/408	交通の動態，例．群衆
B60W2554/60	横切る対象物，例．速度を落とさせるものまたは縁石
B60W2554/80	対象物に関する空間的な関係または速度<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2554/80はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W2554/00，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループB60W2554/80もまたグループB60W2554/801，B60W2554/802，B60W2554/803，B60W2554/804，B60W2554/805，およびB60W2554/806への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2554/801	横方向の距離<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2554/801−B60W2554/806はグループB60K28/00，B60K2028/003，B60K2028/006，B60K28/02，B60K28/04，B60K28/06，B60K28/063，B60K28/066，B60K28/08，B60K28/10，B60K28/12，B60K28/14，B60K28/16，B60K28/165，B60W2554/00，B60W2554/80，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2554/802	前後方向の距離
B60W2554/803	相対的な横方向の速度
B60W2554/804	相対的な前後方向の速度
B60W2554/805	方位角
B60W2554/806	関連する進行方向
B60W2555/00	グループＢ６０Ｗ２５５２／００，Ｂ６０Ｗ２５５４／００に包含されない，外部状況に関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2555/00−B60W2555/80はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2555/20	周囲の状況，例．風または雨
B60W2555/40	標高
B60W2555/60	交通ルール，例．速度の制限または通行の権利
B60W2555/80	国に特有のもの，例．運転年齢の制限または右ハンドル
B60W2556/00	データに関する入力パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2556/00−B60W2556/40はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2556/05	巨大データ
B60W2556/10	履歴データ
B60W2556/15	データの経時
B60W2556/20	データの信頼レベル
B60W2556/25	データの正確性
B60W2556/30	データの更新間隔
B60W2556/35	データの融合
B60W2556/40	高精度の地図
B60W2556/45	車両へのまたは車両からのデータの外部伝送<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2556/45−B60W2556/65はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W30/12，B60W30/16，B60W30/162，B60W30/165，B60W30/17，B60W30/182，B60W50/082，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2556/50	ナビゲーションシステム用
B60W2556/55	遠隔測定法を用いるもの
B60W2556/65	車両間のデータ伝送
B60W2710/00	特定のサブユニットに関する出力または目標パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2710/00−B60W2710/305はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2710/02	クラッチ
B60W2710/021	クラッチの係合状態
B60W2710/022	クラッチのアクチュエータの位置
B60W2710/023	クラッチの係合率
B60W2710/024	トルクコンバーターのロックアップクラッチのもの
B60W2710/025	クラッチの滑り，すなわち入力速度と出力速度との差
B60W2710/026	滑りの変化率
B60W2710/027	クラッチトルク
B60W2710/028	クラッチ入力軸の速度
B60W2710/029	クラッチの温度
B60W2710/06	内燃機関，ガスタービン
B60W2710/0605	スロットルの位置
B60W2710/0611	スロットルの変化率
B60W2710/0616	燃料または空気のインジェクターの位置
B60W2710/0622	空燃比
B60W2710/0627	燃料流量率
B60W2710/0633	取り込み空気流量率
B60W2710/0638	ターボチャージャーの状態
B60W2710/0644	エンジン速度
B60W2710/065	アイドリング状態
B60W2710/0655	惰行状態
B60W2710/0661	速度変化率
B60W2710/0666	エンジントルク
B60W2710/0672	トルクの変化率
B60W2710/0677	エンジンの出力
B60W2710/0683	エンジンのマニフォールド圧
B60W2710/0688	エンジンの温度
B60W2710/0694	エンジンの排気温度
B60W2710/08	電気的推進ユニット
B60W2710/081	速度
B60W2710/082	速度の変化率
B60W2710/083	トルク
B60W2710/085	トルクの変化率
B60W2710/086	出力
B60W2710/087	出力の変化率
B60W2710/088	温度
B60W2710/09	その他のタイプの推進ユニット，例．流体モーター，または特定されない種類のもの
B60W2710/10	伝動速度の変化
B60W2710/1005	伝動装置の変速比
B60W2710/1011	入力軸の速度，例．タービンの速度
B60W2710/1016	入力速度の変化率
B60W2710/1022	入力トルク
B60W2710/1027	入力トルクの変化率
B60W2710/1033	入力パワー
B60W2710/1038	出力速度
B60W2710/1044	出力速度の変化率
B60W2710/105	出力トルク
B60W2710/1055	出力トルクの変化率
B60W2710/1061	出力パワー
B60W2710/1066	ゼロトルクの伝達
B60W2710/1072	温度
B60W2710/1077	流体圧，例．油圧
B60W2710/1083	制御流体の圧力
B60W2710/1088	作動流体の圧力
B60W2710/1094	力の流れの方向
B60W2710/12	差動装置
B60W2710/125	ロック状態
B60W2710/18	ブレーキシステム
B60W2710/182	ブレーキ圧，例．流体のまたはパッドとディスクとの間のもの
B60W2710/184	ブレーキ温度，例．流体，パッドまたはディスクのもの
B60W2710/186	パーキングブレーキの状態
B60W2710/188	パーキングロック機構
B60W2710/20	操向システム
B60W2710/202	操向トルク
B60W2710/205	操向速度
B60W2710/207	オーバーステアまたはアンダーステア
B60W2710/22	サスペンションシステム
B60W2710/223	剛性
B60W2710/226	減衰
B60W2710/24	エネルギーの貯蔵手段
B60W2710/242	電気的エネルギーのためのもの
B60W2710/244	充電状態
B60W2710/246	温度
B60W2710/248	貯蔵手段の経年
B60W2710/28	燃料電池
B60W2710/285	温度
B60W2710/30	補機
B60W2710/305	補機への目標出力
B60W2720/00	全体的な車両の動特性に関する出力または目標のパラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2720/00−B60W2720/406はグループG05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2720/10	前後方向の速度
B60W2720/103	速度プロファイル
B60W2720/106	前後方向の加速度
B60W2720/12	横方向の速度
B60W2720/125	横方向の加速度
B60W2720/14	ヨー
B60W2720/16	ピッチ
B60W2720/18	ロール
B60W2720/20	横滑り角
B60W2720/22	関節角度，例．トラクターとトレーラとの間の角度
B60W2720/24	進行方向
B60W2720/26	車輪の滑走
B60W2720/263	前後の車軸の間の滑り量
B60W2720/266	左右の車輪の間の滑り量
B60W2720/28	車輪の速度
B60W2720/30	車輪のトルク
B60W2720/40	トルク分配
B60W2720/403	前後の車軸の間
B60W2720/406	左右の車輪の間
B60W2754/00	対象物に関する出力または目標パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2754/00はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2754/10	対象物に関する空間的な関係または速度<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2754/10はグループB60K28/00，B60K2028/003，B60K2028/006，B60K28/02，B60K28/04，B60K28/06，B60K28/063，B60K28/066，B60K28/08，B60K28/10，B60K28/12，B60K28/14，B60K28/16，B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループB60W2754/10 もまたグループB60W2754/20，B60W2754/30，B60W2754/40，B60W2754/50，B60W2754/60，およびB60W2754/70への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2754/20	横方向の距離<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2754/20−B60W2754/70はグループB60K28/00−B60K28/165，B60W2754/10，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2754/30	前後方向の距離
B60W2754/40	相対的な横方向の速度
B60W2754/50	相対的な前後方向の速度
B60W2754/60	方位角
B60W2754/70	関連する進行方向
B60W2756/00	データに関する出力または目標パラメータ<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2756/00−B60W2756/10はグループB60K28/00−B60K28/165，G05D1/0061，G05D1/0088，G05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
B60W2756/10	車両へのまたは車両からのデータの外部伝送を含むもの
B60W2900/00	グループＢ６０Ｗ３０／００に分類されない道路走行用車両の運転制御システムの目的に関する，または問題解決に関するインデキシングコード<br><br><u>警告</u><br>グループB60W2900/00はグループG05D1/021，G05D1/0214，G05D1/0221，およびG05D1/0223からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
