G01F   1/00		流体が連続流で計器を通過するときの流体もしくは流動性固体の体積流量または質量流量の測定（体積流量の比例の測定Ｇ０１Ｆ５／００　）［２０２２．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１／７０４から１／７６はグループ１／０５から１／６８に優先する。［２］	Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow(measuring a proportion of the volume flow <b>G01F5/00</b>)	16779
G01F   1/002	・	流れが開水路の流れであるもの［２０２２．０１］	wherein the flow is in an open channel	831
G01F   1/05	・	機械的な効果を使用するもの［２］	by using mechanical effects	2688
G01F   1/06	・・	接線式の回転翼を使用するもの［２］	using rotating vanes with tangential admission	2259
G01F   1/07	・・・	指示装置と機械的結合をもつもの［２］	with mechanical coupling to the indicating device	374
G01F   1/075	・・・	指示装置と磁気的または電気的結合をもつもの［２］	with magnetic or electromagnetic coupling to the indicating device	1431
G01F   1/08	・・・	そのための調整，補正または補償手段［２］	Adjusting, correcting, or compensating means therefor	492
G01F   1/10	・・	軸流式の回転翼を使用するもの［２］	using rotating vanes with axial admission	2177
G01F   1/11	・・・	指示装置と機械的結合をもつもの［２］	with mechanical coupling to the indicating device	246
G01F   1/115	・・・	指示装置と磁気的または電気的結合をもつもの［２］	with magnetic or electromagnetic coupling to the indicating device	1377
G01F   1/12	・・・	そのための調整，補正または補償手段	Adjusting, correcting, or compensating means therefor	710
G01F   1/20	・・	流れの力学的効果を検出することによるもの［２００６．０１］	by detection of dynamic effects of the flow	2800
G01F   1/22	・・・	面積流量計［２］	by variable-area meters	1964
G01F   1/24	・・・・	指示装置と磁気的または電気的結合をもつもの［２］	with magnetic or electric coupling to the indicating device	801
G01F   1/26	・・・・	弁型のもの［２］	of the valve type	544
G01F   1/28	・・・	牽引力によるもの，例．ベーン型または衝撃式流量計［２］	by drag-force, e.g. vane type or impact flowmeter	3680
G01F   1/30	・・・・	流動性固体用［２］	for fluent solid material	361
G01F   1/32	・・・	渦型流量計を用いるもの［２０２２．０１］	using swirl flowmeters	5878
G01F   1/325	・・・・	渦を間接的に示す変量を検出するための手段［２０２２．０１］	Means for detecting quantities used as proxy variables for swirl	105
G01F   1/34	・・	圧力または差圧測定によるもの［２］	by measuring pressure or differential pressure	5149
G01F   1/36	・・・	圧力または差圧が絞りを用いることにより作られるもの［２］	the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction	3498
G01F   1/37	・・・・	圧力または差圧が連通管または可動液面を伴なう槽によって測定されるもの，例．Ｕ字管によるもの［２］	the pressure or differential pressure being measured by means of communicating tubes or reservoirs with movable fluid levels, e.g. by U-tubes	938
G01F   1/38	・・・・	圧力または差圧が可動部材によって測定されるもの，例．ダイアフラム，ピストン，ブルドン管または可撓性のカプセル［２］	the pressure or differential pressure being measured by means of a movable element, e.g. diaphragm, piston, Bourdon tube or flexible capsule	1321
G01F   1/40	・・・・	流れ絞り装置の構造の細部［２］	Details of construction of the flow constriction devices	1408
G01F   1/42	・・・・・	オリフィスまたはノズル［２］	Orifices or nozzles	2252
G01F   1/44	・・・・・	ベンチュリー管［２］	Venturi tubes	1363
G01F   1/46	・・・・・	ピトー管［２］	Pitot tubes	1226
G01F   1/48	・・・	圧力または差圧が毛細管部材によって作られるもの［２］	the pressure or differential pressure being created by a capillary element	363
G01F   1/50	・・・	補正または補償手段［２］	Correcting or compensating means	905
G01F   1/52	・・	流体流の揚力による液面の高さを測定することによるもの［２］	by measuring the height of the fluid level due to the lifting power of the fluid flow	1561
G01F   1/54	・・	流れによって導びかれ，そして動かされる鎖，可撓性の帯またはワイヤーの手段によるもの［２］	by means of chains, flexible bands, or wires introduced into, and moved by, the flow	71
G01F   1/56	・	電気的または磁気的な効果を使用するもの（Ｇ０１Ｆ１／６６が優先）［２］	by using electric or magnetic effects(<b>G01F1/66</b> takes precedence)	2869
G01F   1/58	・・	電磁流量計［２］	by electromagnetic flowmeters	9008
G01F   1/60	・・・	そのための回路［２］	Circuits therefor	2170
G01F   1/64	・・	流体流中を流れる電流を測定することによるもの；流体流によって生じる電位を測定することによるもの，例．電気化学的な，接触，または摩擦効果によるもの（Ｇ０１Ｆ１／５８が優先）［２］	by measuring electrical currents passing through the fluid flow; by measuring electrical potential generated by the fluid flow, e.g. by electrochemical, contact, or friction effects(<b>G01F1/58</b> takes precedence)	1102
G01F   1/66	・	電磁波または他の波の周波数，位相変化または伝播時間を測定することによるもの，例．超音波流量計［２０２２．０１］	by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters	15008
G01F   1/661	・・	光を用いるもの［２０２２．０１］	using light	306
G01F   1/663	・・	ドップラー周波数変化を測定することによるもの［２０２２．０１］	by measuring Doppler frequency shift	231
G01F   1/667	・・	超音波流量計の振動子の配置；超音波流量計を動作させるための回路［２０２２．０１］	Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters	2853
G01F   1/68	・	熱的効果を使用するもの［２］	by using thermal effects	6337
G01F   1/684	・・	構造配置；素子の取付け，例．流体流量に関連しているもの［６］	Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow	5120
G01F   1/688	・・・	加熱，冷却または感知要素の特殊な型式を用いるもの［６］	using a particular type of heating, cooling or sensing element	907
G01F   1/69	・・・・	抵抗型の［６］	of resistive type	1675
G01F   1/692	・・・・・	薄膜構造［６］	Thin-film arrangements	1967
G01F   1/696	・・	そのための回路，例．定電流流量メーター［６］	Circuits therefor, e.g. constant-current flow meters	1803
G01F   1/698	・・・	帰還回路または再平衡回路，例．自己加熱定温流量メーター［６］	Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters	1475
G01F   1/699	・・・・	別個の加熱または冷却要素の制御によるもの［６］	by control of a separate heating or cooling element	213
G01F   1/704	・	流体流中にマークした領域または存在する不均一性，例．統計的に流体パラメータに生ずる変化，を用いるもの（Ｇ０１Ｆ１／７６，Ｇ０１Ｆ２５／００が優先）［２００６．０１］	using marked regions or existing inhomogeneities within the fluid stream, e.g. statistically occurring variations in a fluid parameter(<b>G01F1/76</b>, <b>G01F25/00</b> take precedence)	955
G01F   1/708	・・	一定距離を走行する時間を測定するもの［２０２２．０１］	Measuring the time taken to traverse a fixed distance	624
G01F   1/7082	・・・	音響的検出装置を用いるもの［２０２２．０１］	using acoustic detecting arrangements	195
G01F   1/7084	・・・	熱的検出装置を用いるもの［２０２２．０１］	using thermal detecting arrangements	186
G01F   1/7086	・・・	光学的検出装置を用いるもの［２０２２．０１］	using optical detecting arrangements	327
G01F   1/7088	・・・	トレーサーとして荷電粒子を用いるもの［２０２２．０１］	using electrically charged particles as tracers	97
G01F   1/712	・・・	自己相関検出手段または相互相関検出手段を使用するもの［２００６．０１］	using auto-correlation or cross-correlation detection means	552
G01F   1/716	・・・	電子常磁性共鳴［ＥＰＲ］または核磁気共鳴［ＮＭＲ］を用いるもの［２００６．０１］	using electron paramagnetic resonance [EPR] or nuclear magnetic resonance [NMR]	204
G01F   1/72	・	脈動する流体流を測定するための装置［２］	Devices for measuring pulsing fluid flows	806
G01F   1/74	・	他の流体中に浮遊している流体の流量または流動性固体の流量を測定するための装置［２］	Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid	2816
G01F   1/76	・	流体または流動性固体の質量流量を測定するための装置［２］	Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material	1626
G01F   1/78	・・	直接的質量流量計［２］	Direct mass flowmeters	659
G01F   1/80	・・・	回転運動が得られるところの流体の流れの圧力，力，運動量または周波数を測定することによって作動するもの［２］	operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted	559
G01F   1/82	・・・・	翼車の如き駆動される回転輪と，弾性部材，例．バネ部材，によって角度的に制動された一つもしくはそれ以上の回転輪または可動素子を測定装置として用いるもの［２］	using a driven wheel as impeller and one or more other wheels or moving elements which are angularly restrained by a resilient member, e.g. spring member, as the measuring device	172
G01F   1/84	・・・・	コリオリ式またはジャイロスコープ式質量流量計［２］	Coriolis or gyroscopic mass flowmeters	3227
G01F   1/86	・・	間接的質量流量計，例．体積流量と密度，温度または圧力を測るもの［２］	Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature, or pressure	2090
G01F   1/88	・・・	体積流量を決定するために差圧測定を行なうもの［２］	with differential-pressure measurement to determine the volume flow	701
G01F   1/90	・・・	体積流量を決定するために正の変位計またはタービンメータを用いるもの［２］	with positive-displacement meter or turbine meter to determine the volume flow	187
G01F   3/00		流れにより駆動される計器で，その計器を流体が連続してかつ幾分かの量あてに隔離されて通過するときの流体または流動性固体の体積流量の測定（体積流量の比例の測定Ｇ０１Ｆ５／００）	Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow(measuring a proportion of the volume flow <b>G01F5/00</b>)	1108
G01F   3/02	・	測定中に膨張または収縮する測定室をもつもの	with measuring chambers which expand or contract during measurement	119
G01F   3/04	・・	堅い可動壁をもつもの	having rigid movable walls	80
G01F   3/06	・・・	ハウジング内で流体密なまたは実質的に流体密な方法で回転する要素からなるもの	comprising members rotating in a fluid-tight or substantially fluid-tight manner in a housing	380
G01F   3/08	・・・・	ロータリーピストンまたはリングピストン型流量計	Rotary-piston or ring-piston meters	486
G01F   3/10	・・・・	歯車型または突子型流量計	Geared or lobed impeller meters	1124
G01F   3/12	・・・・	章動素子，例．円板，をもつ流量計	Meters with nutating members, e.g. discs	252
G01F   3/14	・・・	往復運動，例．回転体における往復運動，ピストンから成るもの	comprising reciprocating pistons, e.g. reciprocating in a rotating body	232
G01F   3/16	・・・・	静止シリンダにおけるもの	in stationary cylinders	547
G01F   3/18	・・・・・	複数のシリンダを含むもの	involving two or more cylinders	490
G01F   3/20	・・	可撓性可動壁，例．ダイヤフラム，ベローズ，をもつもの	having flexible movable walls, e.g. diaphragms, bellows	504
G01F   3/22	・・・	ガス用	for gases	5511
G01F   3/24	・	作動中動く測定室をもつもの（湿式ガスメータＧ０１Ｆ３／３０）	with measuring chambers moved during operation(wet gas-meters <b>G01F3/30</b>)	118
G01F   3/26	・・	傾斜流量計	Tilting-trap meters	178
G01F   3/28	・・	測定室中の液体の重量によって回転する運搬体によるもの	on carriers rotated by the weight of the liquid in the measuring chambers	259
G01F   3/30	・	湿式ガスメータ	Wet gas-meters	450
G01F   3/32	・・	液体中で回転または章動する仕切りをつけられたドラムからなるもの	comprising partitioned drums rotating or nutating in a liquid	66
G01F   3/34	・・	液体中で往復運動するベルからなるもの	comprising bells reciprocating in a liquid	11
G01F   3/36	・	測定中に一定体積を有し静止した測定室をもつもの（測定中に膨張または収縮する測定室をもつものＧ０１Ｆ３／０２）	with stationary measuring chambers having constant volume during measurement(with measuring chambers which expand or contract during measurement <b>G01F3/02</b>)	426
G01F   3/38	・・	ただ一つの測定室をもつもの	having only one measuring chamber	606
G01F   5/00		体積流量比の測定	Measuring a proportion of the volume flow	2051
G01F   7/00		複数の測定範囲をもつ体積流量測定装置；複合流量計	Volume-flow measuring devices with two or more measuring ranges; Compound meters	1874
G01F   9/00		他の変量と関連した体積流量の測定，例．エンジン用液体燃料の	Measuring volume flow relative to another variable, e.g. of liquid fuel for an engine	4289
G01F   9/02	・	他の変量が車の速度であるもの	wherein the other variable is the speed of a vehicle	871
G01F  11/00		供給物または容器から所定容量の流体または流動性固体を，重量には関係なく，くりかえされる同一の操作のそれぞれにおいて測定し分離し旦つそれを送り出すために適応した外的操作部材を必要とする装置	Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it	4192
G01F  11/02	・	測定中に膨張または収縮する測定室をもつもの	with measuring chambers which expand or contract during measurement	2892
G01F  11/04	・・	フリーピストン型のもの	of the free-piston type	1274
G01F  11/06	・・・	ピストンの行程を変える装置をもつもの	with provision for varying the stroke of the piston	631
G01F  11/08	・・	ダイヤフラムまたはベローズ型のもの	of the diaphragm or bellows type	1127
G01F  11/10	・	作動中に動く測定室をもつもの	with measuring chambers moved during operation	589
G01F  11/12	・・	弁形式のもの，すなわち流体密または粉体密な運動によってなされる分離（供給容器の傾斜または転倒を含むものＧ０１Ｆ１１／２６）	of the valve type, i.e. the separating being effected by fluid-tight or powder-tight movements(involving the tilting or inverting of the supply vessel <b>G01F11/26</b>)	294
G01F  11/14	・・・	測定室が往復運動するもの	wherein the measuring chamber reciprocates	102
G01F  11/16	・・・・	液体または半液体用	for liquid or semiliquid	243
G01F  11/18	・・・・	流動性固体用	for fluent solid material	624
G01F  11/20	・・・	測定室が回転または振動するもの	wherein the measuring chamber rotates or oscillates	362
G01F  11/22	・・・・	液体または半液体用	for liquid or semiliquid	514
G01F  11/24	・・・・	流動性固体用	for fluent solid material	1634
G01F  11/26	・・	供給容器を傾斜または転倒することによって測定室が満たされ空にされるもの，例．びんを空にする装置	wherein the measuring chamber is filled and emptied by tilting or inverting the supply vessel, e.g. bottle-emptying apparatus	1922
G01F  11/28	・	測定中に一定容積を有し，静止した測定室をもつもの	with stationary measuring chambers having constant volume during measurement	2854
G01F  11/30	・・	リフトまたはプラグリフト型の供給弁および排出弁をもつもの	with supply and discharge valves of the lift or plug-lift type	162
G01F  11/32	・・・	液体または半液体用	for liquid or semiliquid	845
G01F  11/34	・・・	流動性固体用	for fluent solid material	182
G01F  11/36	・・	直線的に動く摺動型の供給または排出弁をもつもの	with supply or discharge valves of the rectilinearly-moved slide type	129
G01F  11/38	・・・	液体または半液体用	for liquid or semiliquid	199
G01F  11/40	・・・	流動性固体用	for fluent or solid material	319
G01F  11/42	・・	回転または振動型の供給弁または排出弁をもつもの	with supply or discharge valves of the rotary or oscillatory type	145
G01F  11/44	・・・	液体または半液体用	for liquid or semiliquid	422
G01F  11/46	・・・	流動性固体用	for fluent solid material	406
G01F  13/00		前述のグループに分類されないもので流体または流動性固体を体積により測定しまたは供給する装置	Apparatus for measuring by volume and delivering fluids or fluent solid materials, not provided for in the preceding groups	5411
G01F  15/00		細部または器具がこのような装置の特殊な型に適合しないグループＧ０１Ｆ１／００〜Ｇ０１Ｆ１３／００の装置の細部または付属品	Details of, or accessories for, apparatus of groups <b>G01F1/00 to G01F13/00</b>  insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus	20831
G01F  15/02	・	圧力，密度，または温度の変化に対する補償または補正	Compensating or correcting for variations in pressure, density, or temperature	2722
G01F  15/04	・・	被測定ガスの	of gases to be measured	1720
G01F  15/06	・	指示または記録装置［２０２２．０１］	Indicating or recording devices	11138
G01F  15/061	・・	遠隔指示用［２０２２．０１］	for remote indication	708
G01F  15/063	・・・	電気的手段を用いるもの［２０２２．０１］	using electrical means	906
G01F  15/07	・	全流量を与えるための積算，例．機械的に操作される積算機構を用いるもの［２］	Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism	2537
G01F  15/075	・・	電気的に操作される積算手段を用いるもの［２］	using electrically-operated integrating means	2341
G01F  15/08	・	液体用計器と結合した空気またはガス分離器；ガスメータと結合した液体分離器	Air or gas separators in combination with liquid meters; Liquid separators in combination with gas-meters	1121
G01F  15/10	・	凍結または過不足な圧力による損害を予防すること	Preventing damage by freezing or excess pressure or insufficient pressure	2948
G01F  15/12	・	清掃装置；フイルタ	Cleaning arrangements; Filters	5632
G01F  15/14	・	ケーシング，例．特殊物質の	Casings, e.g. of special material	11412
G01F  15/16	・	ダイヤフラム；ベローズ；その取付け	Diaphragms; Bellows; Mountings therefor	471
G01F  15/18	・	計器用の支持または接続手段	Supports or connecting means for meters	15408
G01F  17/00		容器または中空体の容積，または固体の体積の測定のための方法または装置（体積を測定するために寸法を測定することＧ０１Ｂ）	Methods or apparatus for determining the capacity of containers or cavities, or the volume of solid bodies(measuring linear dimensions to determine volume <b>G01B</b>)	4427
G01F  19/00		流体または流動性固体のための目盛による容積測定器，例．計量カップ	Calibrated capacity measures for fluids or fluent solid material, e.g. measuring cups	6903
G01F  22/00		他に分類されない流体または流動性固体の体積を測定するための方法または装置［５］	Methods or apparatus for measuring volume of fluids or fluent solid material, not otherwise provided for	4353
G01F  22/02	・	圧力測定を含むもの［５］	involving measurement of pressure	1272
G01F  23/00		液位または流動性固体のレベルの指示または測定，例．体積による指示または警報器による指示［２０２２．０１］	Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm	27536
G01F  23/02	・	被測定レベルまたは液体の主要部分と自由に連通している液柱のレベルを直接観察するための窓または透明管を含んでいるゲージグラスまたは他の装置によるもの	by gauge glasses or other apparatus involving a window or transparent tube for directly observing the level to be measured or the level of a liquid column in free communication with the main body of the liquid	5937
G01F  23/04	・	浸漬素子，例．浸漬棒，によるもの	by dip members, e.g. dip-sticks	5773
G01F  23/14	・	圧力測定によるもの	by measurement of pressure	6777
G01F  23/16	・・	機械的または流体的手段によって操作される指示，記録または警報装置，例．伝達素子としてのガス，水銀，またはダイヤフラムを使用するもの，または液柱によるもの	Indicating, recording, or alarm devices being actuated by mechanical or fluid means, e.g. using gas, mercury, or a diaphragm as transmitting element, or by a column of liquid	3140
G01F  23/18	・・	電気的に操作される指示，記録または警報装置	Indicating, recording, or alarm devices actuated electrically	2955
G01F  23/20	・	重量測定によるもの，例．貯蔵液化ガスのレベル測定のためのもの	by measurement of weight, e.g. to determine the level of stored liquefied gas	1450
G01F  23/22	・	被測定レベルによって定まる直線寸法，圧力または重量以外の物理的変量の測定によるもの，例．蒸気または水の熱伝達の差異によるもの（うきの使用を含むものＧ０１Ｆ２３／３０）［２００６．０１］	by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water(involving the use of floats <b>G01F23/30</b>)	7664
G01F  23/24	・・	導電性流体と接触することによる抵抗器の抵抗変化の測定によるもの	by measuring variations of resistance of resistors due to contact with conductor fluid	8041
G01F  23/26	・・	電場または電磁場における液体または流動性固体の存在に起因するキャパシタまたはインダクタのキャパシタンスまたはインダクタンスの変化の測定によるもの　［２０２２．０１］	by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields	8342
G01F  23/263	・・・	キャパシタのキャパシタンスの変化を測定することによるもの［２０２２．０１］	by measuring variations in capacitance of capacitors	1261
G01F  23/28	・・	液体または流動性固体に直接当てられた電磁波または音波のパラメータの変化の測定によるもの［２００６．０１］	by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material	5376
G01F  23/284	・・・	電磁波［６］	Electromagnetic waves	6382
G01F  23/288	・・・・	Ｘ線；ガンマ線［６］	X-rays; Gamma rays	855
G01F  23/292	・・・・	光［６］	Light	7734
G01F  23/296	・・・	音波［２０２２．０１］	Acoustic waves	8511
G01F  23/2962	・・・・	反射波の伝播時間を測定するもの［２０２２．０１］	Measuring transit time of reflected waves	591
G01F  23/2965	・・・・	伝送波の減衰を測定するもの［２０２２．０１］	Measuring attenuation of transmitted waves	55
G01F  23/30	・	うきによるもの［４］	by floats	5321
G01F  23/32	・・	回転アームまたは他のピボットで支えうる伝達要素を用いるもの［４］	using rotatable arms or other pivotable transmission elements	1027
G01F  23/34	・・・	機械的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using mechanically actuated indicating means	956
G01F  23/36	・・・	電気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using electrically actuated indicating means	2344
G01F  23/38	・・・	磁気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using magnetically actuated indicating means	1133
G01F  23/40	・・	伝達要素としてバンドまたはワイヤを用いるもの［４］	using bands or wires as transmission elements	1065
G01F  23/42	・・・	機械的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using mechanically actuated indicating means	1395
G01F  23/44	・・・	電気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using electrically actuated indicating means	1027
G01F  23/46	・・・	磁気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using magnetically actuated indicating means	327
G01F  23/48	・・	伝達要素としてねじれスピンドルを用いるもの［４］	using twisted spindles as transmission elements	107
G01F  23/50	・・・	機械的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using mechanically actuated indicating means	202
G01F  23/52	・・・	電気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using electrically actuated indicating means	120
G01F  23/54	・・・	磁気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using magnetically actuated indicating means	70
G01F  23/56	・・	伝達要素として，うきに固着されてこれとともに直線的に動く要素を用いるもの［４］	using elements rigidly fixed to, and rectilinearly moving with, the floats as transmission elements	2050
G01F  23/58	・・・	機械的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using mechanically actuated indicating means	2293
G01F  23/60	・・・	電気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using electrically actuated indicating means	2631
G01F  23/62	・・・	磁気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using magnetically actuated indicating means	2818
G01F  23/64	・・	自由なうきの形式よりなるもの［４］	of the free float type	2069
G01F  23/66	・・・	機械的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using mechanically actuated indicating means	1465
G01F  23/68	・・・	電気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using electrically actuated indicating means	1692
G01F  23/70	・・・・	離れた点においてのみレベルの変化を感知するもの［４］	for sensing changes in level only at discrete points	968
G01F  23/72	・・・	磁気的に作動される指示手段を用いるもの［４］	using magnetically actuated indicating means	2888
G01F  23/74	・・・・	離れた点においてのみレベルの変化を感知するもの［４］	for sensing changes in level only at discrete points	1058
G01F  23/76	・・	うきの構造によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the construction of the float	2163
G01F  23/80	・	信号処理のための装置［２０２２．０１］	Arrangements for signal processing	1326
G01F  25/00		体積，体積流量，もしくは液位を測定するための，または体積によって計量するための装置を試験または較正するもの［２０２２．０１］	Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume	12165
G01F  25/10	・	流量計のもの［２０２２．０１］	of flowmeters	4097
G01F  25/17	・・	較正された容器を用いるもの［２０２２．０１］	using calibrated reservoirs	208
G01F  25/20	・	液位を測定するための装置のもの［２０２２．０１］	of apparatus for measuring liquid level	1124
