F16F1/00	ばね（流体を用いたものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００）
F16F1/02	低内部摩擦の鋼鉄またはその他の材料よりなるもの（｛繊維強化プラスチックからできているその特別な構造に特徴のあるものＦ１６Ｆ１／３６６；幾つかのばねからなるばねユニットＦ１６Ｆ３／０２｝；線材からのばねの製造Ｂ２１Ｆ３５／００）；つる巻きばね，ねじりばね，板ばね，皿ばね，輪ばねまたは類似のばねでばねの材料に関連しないもの
F16F1/021	｛その構成によって特徴付けられるもの，例．特定のばね特性を有する材料からなるもの（置時計または腕時計用ばねの構成または製造Ｇ０４Ｂ１／１４５）｝
F16F1/022	｛セラミック材からできているもの｝
F16F1/024	｛被覆物またはそのための被覆剤（Ｆ１６Ｆ１／２４が優先）｝
F16F1/025	｛特定の形状を持つことにより特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１／０４，Ｆ１６Ｆ１／１４，Ｆ１６Ｆ１／１８，Ｆ１６Ｆ１／３２，Ｆ１６Ｆ１／３４が優先）｝
F16F1/027	｛平面，例．薄板形状；板ばね｝
F16F1/028	｛径方向に開口部を有する円柱状｝
F16F1/04	つる巻きばね，｛（線材を巻くことによるばねの製造Ｂ２１Ｆ１３／００）｝
F16F1/041	｛ばね特性を修正する手段をもつもの（Ｆ１６Ｆ１／１３，Ｆ１６Ｆ３／０６が優先；車両用懸架装置のコイルばね特性の流体調整Ｂ６０Ｇ１７／０２７２）｝
F16F1/042	｛線材の断面によって特徴付けられたもの｝
F16F1/043	｛線材長さで変化する断面｝
F16F1/045	｛傾斜したコイルばね｝
F16F1/046	｛インナーおよびアウターコイルの部分的なネスティングを有するもの（Ｆ１６Ｆ３／０４が優先）｝
F16F1/047	｛ピッチを変化させて特徴付けられるもの｝
F16F1/048	｛うねりがあるもの，例．波打ちばね｝
F16F1/06	円筒表面状に巻いたもの
F16F1/065	｛ラジアル方向へのコイル荷重によって特徴付けられるもの（傾斜したコイルばねＦ１６Ｆ１／０４５）｝
F16F1/08	おもに円すい表面上に巻いたもの，｛すなわち直径を変化させることによって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１／１０が優先）｝
F16F1/10	実質的に平面状に巻いたうず巻きばね｛（Ｆ１６Ｆ１／３２６が優先）｝
F16F1/12	付属品，装着部品｛（Ｆ１６Ｆ１／０４１，Ｆ１６Ｆ１３／０２が優先；車両懸架装置用の振動減衰装置および機械的ばねを結合したものＢ６０Ｇ１５／０２）｝
F16F1/121	｛調節可能，例．ばね特性を修正するためのもの｝
F16F1/122	｛ばねのコイル，例．コイル端がしっかりと固定されるまたは同様に固定される所｝
F16F1/123	｛特に適用されたばね端部によって特徴付けられたもの，例．ラジアルインサートとの係合のための小環を形成（Ｆ１６Ｆ１／１２２，Ｆ１６Ｆ１／１２５が優先）｝
F16F1/125	｛ばねのコイル端がアキシャルインサートと係合する所（Ｆ１６Ｆ１／１２６，Ｆ１６Ｆ１／１２８が優先）｝
F16F1/126	｛ばねのコイル端と本来の支持体間の要素を構成するもの，例．エラストマー環（Ｆ１６Ｆ１／１３が優先）｝
F16F1/127	｛ばね軸回りの回転を許容するもの｝
F16F1/128	｛運動制限手段をもつもの，例．等身大の案内要素またはボール継手結合をもつもの；保護用外側カバーをもつもの（Ｆ１６Ｆ１／１２１が優先）｝
F16F1/13	ばねの機械的または物理的特性を変えるために，巻きの間に挿入物またはスペーサーを入れてあるもの｛（Ｆ１６Ｆ１／１２２が優先）｝
F16F1/14	棒，管よりなるねじりばね
F16F1/145	｛ばね特性を修正する手段をもつもの（車両用懸架装置のねじりばね特性の流体調整Ｂ６０Ｇ１７／０２７７）｝
F16F1/16	付属品，装着部品｛（Ｆ１６Ｆ１／１４５が優先；車両のスタビライザーバーの取付け手段Ｂ６０Ｇ２１／０５５１）｝
F16F1/18	板ばね｛（平面ばね一般Ｆ１６Ｆ１／０２７；一般的ラジアル方向腕を有するベベルタイプばねＦ１６Ｆ１／３２４）｝
F16F1/182	｛板ばね間または板ばねと装着部品間の相互に重なった部分をもつもの，例．うねり，切れ込み，ウエーブ｝
F16F1/185	｛個々の板ばねの形状またはデザインによって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１／２２が優先）｝
F16F1/187	｛開放輪郭に形付けられたもの，すなわちＣ形状またはＵ形状のもの｝
F16F1/20	板ばね間に層，例．減摩材層，またはローラを持つもの
F16F1/22	ばね特性を調節する方法をもつもの｛（車両用懸架装置の板ばね特性の流動的調整Ｂ６０Ｇ１７／０２７５）｝
F16F1/24	潤滑；カバー，例．潤滑材を保留するための覆い
F16F1/26	付属品または装着部品（｛Ｆ１６Ｆ１／１８２，Ｆ１６Ｆ１／２２｝Ｂ６０Ｇ１１／１０が優先）
F16F1/28	密着したスリーブ内に枢軸する円筒形金属ピンからなるもの
F16F1/30	ゴム，又は，類似の弾性部材よりなる中間部品をもつもの
F16F1/32	皿ばね（摩擦クラッチダイヤフラム用ばねＦ１６Ｄ１３／５８３）
F16F1/322	｛スナップ動作ねじ｝
F16F1/324	｛一般的ラジアル方向を指向する舌状のものまたは腕状の突起部を有することによって特徴付けられるもの，すなわちダイヤフラム型ばね｝
F16F1/326	｛らせん状の外観を持つもの｝
F16F1/328	｛うねりを有するもの，例．波形ばね｝
F16F1/34	輪ばね，すなわち複数の環状体が軸方向荷重を受けるべく半径を異ならせたばね
F16F1/36	高内部摩擦をもつゴムまたは他の材料からなるもの｛例．熱可塑性エラストマー（幾つかのばねからなるばねユニットＦ１６Ｆ３／０８）｝
F16F1/3605	｛それ等の材料によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１／３６２，Ｆ１６Ｆ１／３６４，Ｆ１６Ｆ１／３６６，Ｆ１６Ｆ１／３７が優先；高分子化合物の組成一般Ｃ０８Ｌ）｝
F16F1/361	｛磁気粘弾性エラストマーからなるもの（ＭＲ），（磁気粘性流体減衰装置F16F9/535）｝
F16F1/3615	｛ばね特性を修正する方法を持つもの（Ｆ１６Ｆ１／３７１が優先）｝
F16F1/362	スチールウール，圧縮された毛からなるもの｛織布又は不織布地，または類似材料｝
F16F1/364	コルク，木材または類似の材料からなるもの
F16F1/366	繊維強化プラスチックからなるもの｛すなわちその様な材料の特殊構造によって特徴付けられるもの｝ <br><br><u>注</u><br> <br>特にグループＦ１６Ｆ１／３６６からＦ１６Ｆ１／３６８６の主題事項に関して，グループＦ１６Ｆの用語「プラスチック」の解釈に関するサブクラスタイトルに続く注に注意すること。
F16F1/3665	｛つるまきばね｝
F16F1/368	板ばね
F16F1/3683	｛付属品またはそのための装着部品｝
F16F1/3686	｛端部装着部品｝
F16F1/37	気泡材料よりなるもの，｛すなわち微小多孔性材料｝，例．スポンジゴム｛（車室内用詰め物をしたライニングＢ６０Ｒ２１／０４）｝
F16F1/371	挿入物（外部部材を含む）または補助伸長部材によって特徴づけられるもの，例．硬くするもの（Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先；｛柔軟壁面で囲まれた空気ばね用の埋め込まれていない強化要素Ｆ１６Ｆ９／０４３６｝）
F16F1/3713	｛ばね剛性に受動的に影響する外部要素をもつもの，例．リングまたは輪｝
F16F1/3716	｛カバーのような外部要素，柔軟性があるもの｝
F16F1/373	特殊な形状をもつことに特徴のあるもの｛（Ｆ１６Ｆ９／５８が優先）｝
F16F1/3732	｛輪状または同様の形状，例．座金型弾性装着部品｝
F16F1/3735	｛複数の座金型弾性装着部品｝
F16F1/3737	｛平面，例．薄板形状のもの（１つ以上の強制粘弾性層からなる振動減衰装置Ｆ１６Ｆ９／３０６）｝
F16F1/374	球形または類似の形状を有するもの
F16F1/376	すくなくとも一面に突起，スタッド，セレ−ションまたは類似のものを有するもの（｛Ｆ１６Ｆ１／３８３５｝，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）
F16F1/377	穴または開口部を有するもの（｛Ｆ１６Ｆ１／３７｝，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）
F16F1/379	ばねの温度を調節する装置によって特徴付けられるもの，例．冷却によるもの
F16F1/38	堅い外側スリーブと堅い内側スリーブまたはピンとの間に弾性材料のスリーブをもつもの，｛すなわちブッシュ型式（液圧で減衰されたブッシュＦ１６Ｆ１３／１４；弾性部材を用いることによる回転機構の振動防止Ｆ１６Ｆ１５／１２６；ダイナミックダンピング質量を用いることによるものＦ１６Ｆ１５／１４；枢着そのものＦ１６Ｃ１１／００；弾性または圧力に対して柔軟な軸受または軸受支持物Ｆ１６Ｃ２７／００；すべり接触軸受の部品，例．ブッシュＦ１６Ｃ３３／０４）｝
F16F1/3807	｛特定モードの加圧を適用して特長付けられるもの｝
F16F1/3814	｛反軸力を適用することに特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１／３９３が優先）｝
F16F1/3821	｛反ねじり力を適用することに特徴付けられるもの｝
F16F1/3828	｛終端部の特徴またはバッファリング（Ｆ１６Ｆ１／３８０７が優先）｝
F16F1/3835	｛弾性材料のスリーブによって特徴付けられるもの，例．くぼみを有するものまたは異なる硬さの材料から作られたもの（Ｆ１６Ｆ１／３８０７，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）｝
F16F1/3842	｛組立て，生産または処理方法；それ等の取付け（パイプ，ケーブルまたは保護管のための支持物Ｆ１６Ｌ３／００）｝
F16F1/3849	｛それ等の取付け用ブラケット，例．打抜いた鋼製ブラケット；拘束したリンク｝
F16F1/3856	｛剛性スリーブおよび弾性スリーブの間の表面の加硫または接着｝
F16F1/3863	｛剛体のスリーブまたはピンによって特徴付けられるもの，例．非円環状断面のもの（Ｆ１６Ｆ１／３８０７，Ｆ１６Ｆ１／３８７が優先）｝
F16F1/387	特定方向の剛性を修正する手段を含むもの｛（球面状または円錐形状スリーブＦ１６Ｆ１／３９３）｝
F16F1/3873	｛穴または開口部を有するもの｝
F16F1/3876	｛より硬質の材料の挿入物によるもの｝
F16F1/393	球形または円錐形のスリーブを有するもの
F16F1/3935	｛円錐形状のスリーブ｝
F16F1/40	非弾性中間層で分離された同質要素の層よりなるもの｛（Ｆ１６Ｆ９／３０６が優先；異常な外的影響に対して建物を保護する積層構造，例．地震，Ｅ０４Ｈ９／０２２）｝
F16F1/403	｛要素間にある非弾性の相互に重なった部分の形状によって特徴付けられるもの｝
F16F1/406	｛弾性要素の形状によって特徴付けられるもの｝
F16F1/41	一般に円錐状に配置した部材からなるもの｛（もしスリーブ状であるならば，すなわち回転面Ｆ１６Ｆ１／３９３５）｝
F16F1/42	応力状態によって特徴付けられるもの <br><br><u>注</u><br> <br>エラストマーばねの圧縮の方法に関する，グループＦ１６Ｆ１／４２からＦ１６Ｆ１／５４の文献の分類は他のサブグループＦ１６Ｆ１／３６の分類が不適当である場合にのみ、考慮される。Ｆ１６Ｆ２２３６／００より下のインデキシングコードの同等の体系に注意すること。
F16F1/422	｛ばねの曲がりに起因する加圧｝
F16F1/424	｛膜型式ばね｝
F16F1/426	｛環状ばねのラジアル方向の曲がり｝
F16F1/428	｛条片または脚形状ばね｝
F16F1/44	おもに圧縮により荷重されるもの
F16F1/445	｛一般的な密閉空間に含まれるばね材料（Ｆ１６Ｆ１／３９３が優先）｝
F16F1/46	おもに引張りにより荷重されるもの
F16F1/48	おもにねじりにより荷重されるもの
F16F1/50	おもにせん断により荷重されるもの
F16F1/505	｛回転せん断｝
F16F1/52	組み合わされた応力により荷重されるもの
F16F1/54	圧縮およびせん断により荷重されるもの
F16F1/545	｛ニーダー型ゴムばね（ニーダー型ゴムばねを有する車両用懸架装置Ｂ６０Ｇ１１／２２５）｝
F16F3/00	数個のばねよりなるばね装置，例．所要のばね特性をもたせるためのばね装置，（｛Ｆ１６Ｆ１／３２，Ｆ１６Ｆ１／３４，Ｆ１６Ｆ７／１４が優先｝；もし流体ばねを含む場合Ｆ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ１３／００） <br><br><u>注</u><br> <br>このグループにおいては，車両用板ばね装置，すなわち個別のばね板の「束」は単一のばねと考える。
F16F3/02	鋼または低内部摩擦をもつ他の材料よりなるばねをもつもの
F16F3/023	｛板ばねからのみなるもの｝
F16F3/026	｛ゼロばね比特性を与えること｝
F16F3/04	つる巻きばねのみよりなるもの
F16F3/06	互いの摩擦により減衰しあうように一方のばねが他のばねの外周に配置されたもの
F16F3/08	高内部摩擦をもつ材料からなるばねをもつもの，例．ゴム｛（複数座金型弾性の装着部品Ｆ１６Ｆ１／３７３５）｝
F16F3/087	樹脂または類似の材料で作った数個のばねからなる構成単位（Ｆ１６Ｆ１／４０が優先，｛Ｆ１６Ｆ１／５４５｝が優先）
F16F3/0873	｛同じ材料のものまたは指定されない材料のもの｝
F16F3/0876	｛および同じ形状のもの｝
F16F3/093	ばねが異なる材料からなるもの，例．異なる種類のゴムを有するもの｛（Ｆ１６Ｆ１／３８３５が優先）｝
F16F3/0935	｛および同じ形状のもの｝
F16F3/10	低内部摩擦をもつ鋼鉄またはその他の材料で作られたばねと組み合わされたもの
F16F3/12	鋼鉄ばねがゴムばねと接触しているもの｛（Ｆ１６Ｆ１／１２が優先）｝
F16F5/00	液体が圧縮，例．絞り作用と結合した，によりばねのような作用をする液体ばね；液体ばねを含む装置の組み合わせ｛（固体または半固体材料を有する減衰装置Ｆ１６Ｆ９／３０｝
F16F6/00	磁石ばね；｛（系における振動抑制のための磁気ばね配置Ｆ１６Ｆ１５／０３）｝；流体磁気ばね，｛すなわち流体と結合した磁気ばね｝
F16F6/005	｛永久磁石のみ使用するもの｝
F16F7/00	振動減衰装置；緩衝装置（流体を用いるものＦ１６Ｆ５／００，Ｆ１６Ｆ９／００；回転機構に対して特性をもつものＦ１６Ｆ１５／１０；｛ベルト・テンショナーＦ１６Ｈ７／１２｝）
F16F7/003	｛一回限りの緩衝装置（部材の可塑性変形を用いるもの，例．使い捨て繊維強化複合部材を使用するものＦ１６Ｆ７／１２）｝
F16F7/006	｛織物手段を用いるもの（安全ベルトまたはエネルギー吸収手段を取り入れた体につける装帯Ａ６２Ｂ３５／０４｝
F16F7/01	遊離粒子間の摩擦を用いるもの，例．砂
F16F7/015	｛球形，円筒状，または同様の形状の粒子｝
F16F7/02	共に押しつけあう相対的に回転可能な摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先；部品の１つがばねであればＦ１６Ｆ１３／０２；｛蝶番の相対的移動部分間の摩擦装置Ｅ０５Ｄ１１／０８；ウィング用制動装置Ｅ０５Ｆ５／００｝）
F16F7/023	｛減衰力調整手段によって特徴付けられるもの｝
F16F7/026	｛回転方向に従って異なる減衰効果となるもの｝
F16F7/04	回転軸の方向にもつもの｛（Ｆ１６Ｆ７／０２３が優先）｝
F16F7/06	回転軸に垂直または傾いた方向にもつもの｛（Ｆ１６Ｆ７／０２３が優先）｝
F16F7/065	｛摩擦によって相互に重なった要素がらせん状のバンド形状をしているもの｝
F16F7/08	互いに直線的に動き得る摩擦表面をもつもの（Ｆ１６Ｆ７／０１が優先；｛部品の一つがばねを持つものＦ１６Ｆ１３／０２｝）
F16F7/082	｛および減衰力調整手段によって特徴付けられるもの｝
F16F7/085	｛進行方向に従って異なる減衰効果に帰するもの｝
F16F7/087	｛Elastomeric surface effect dampers｝
F16F7/09	シリンダ・ピストン型であるもの
F16F7/095	｛円筒体の軸に対して斜めの面に沿った移動により係合する摩擦要素，例．楔型要素の相互作用｝
F16F7/10	慣性効果を用いるもの（Ｆ１６Ｆ１３／１０８、Ｆ１６Ｆ１３／２２、Ｆ１６Ｆ１５／１０、Ｆ１６Ｆ１５／２２が優先；可動マス手段により車体を安定させるものＢ６２Ｄ３７／０４；質量減衰装置による振動または衝撃に対して建築構造物の保護Ｅ０４Ｂ１／９８５；電力線の機械的揺動を減衰させる配置または装置Ｈ０２Ｇ７／１４）
F16F7/1005	｛質量の能動的な制御によって特徴付けられるもの｝
F16F7/1011	｛電磁手段によるもの｝
F16F7/1017	｛流体手段によるもの｝
F16F7/1022	｛慣性部材の回転運動に変換される直線揺動運動，例．枢軸される質量を用いるもの｝
F16F7/1028	｛減衰される系の構成部品である慣性力発生手段｝
F16F7/1034	｛液体の動きのもの｝
F16F7/104	慣性部材が弾性的に取付けられるもの｛（Ｆ１６Ｆ７／１０２２が優先）｝
F16F7/108	合成樹脂ばね上に取付けられるもの
F16F7/112	流体ばね上に取付けられるもの
F16F7/116	金属ばね上に取付けられるもの
F16F7/12	部品の可塑的変形を用いるもの｛（Ｆ１６Ｆ９／３０が優先；車両にバンパーを取付けるための圧力よって降伏する手段Ｂ６０Ｒ１９／２６；圧力よって降伏可能または折り畳み可能なステリアリングコラムＢ６２Ｄ１／１９２）｝
F16F7/121	｛蜂窩部材，例．ハニカム構造｝
F16F7/122	｛波形によって特徴付けられるもの，例．巻かれた波形素材｝
F16F7/123	｛曲げ作用を含む変形，例．複数ローラを通じて動く紐，部材の折り重ね（Ｆ１６Ｆ７／１２５，Ｆ１６Ｆ７／１２８が優先）｝
F16F7/124	｛繊維強化プラスチックの特殊構造によって特徴付けられるもの｝
F16F7/125	｛１部材が次の部材へ入るまたは次の部材から出るような入れ子式動作をする装置（Ｆ１６Ｆ７／１２４，Ｆ１６Ｆ７／１２７，Ｆ１６Ｆ７／１２８が優先）｝
F16F7/126	｛せん断ピンの動きに抵抗する；突起を有する１部材，例．くぼみ，他の部材変形させる玉軸受｝
F16F7/127	｛多数の材料を切断または裂くための刃物要素による；充填材の引抜成形｝
F16F7/128	｛部材によって特徴付けられるもの，例．伸びて降伏し引っ張って分離する平らな紐｝
F16F7/14	ケーブル支持形のもの，すなわち摩擦により取り付けられたループを形成するケーブルを用いるもの
F16F9/00	減衰媒体として流体またはその均等物を用いるばね，振動減衰装置，緩衝装置，またはこれらと同様の機能を持つ組み立てられた運動減衰装置（Ｆ１６Ｆ５／００が優先；膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００；｛制動装置，ウィング作動器具のための停止装置または緩衝装置Ｅ０５Ｆ３／００，Ｅ０５Ｆ５／００｝）
F16F9/003	｛気体以外の圧力吸収手段を有することで特徴付けられる減衰装置，例．スポンジゴム｝
F16F9/006	｛減衰媒体の特性によって特徴付けられるもの，例．生物分解性物質（可変粘性減衰調整Ｆ１６Ｆ９／５３）｝
F16F9/02	ガスのみを用いるもの｛または真空（Ｆ１６Ｆ９／００６が優先）｝
F16F9/0209	｛入れ子式のもの（Ｆ１６Ｆ９／０４が優先）｝
F16F9/0218	｛単一管状ユニット（Ｆ１６Ｆ９／０２２７，Ｆ１６Ｆ９／０２３６，Ｆ１６Ｆ９／０２４５が優先）｝
F16F9/0227	｛ピストン構造によって特徴付けられるもの｝
F16F9/0236	｛中空ピストンロッドを有することによって特徴付けられるもの｝
F16F9/0245	｛ばねや減衰装置の長さを調整したり，または固定したりする手段｝
F16F9/0254	｛機械的に固定可能なもの，例．摩擦カラーを使用するもの（翼を保持するため拡張装置の機械的固定Ｅ０５Ｃ１７／３０）｝
F16F9/0263	｛作動手段によって特徴付けられるもの，例．手動式レバー装置（Ｆ１６Ｆ９／０２５４が優先）｝
F16F9/0272	｛ピストンロッドからピストンへと伸びた制御用ロットをもつもの｝
F16F9/0281	｛細部｝
F16F9/029	｛電気，例．接続または接触｝
F16F9/04	可撓壁をもつ室の中にあるもの｛（合成樹脂製中空物を生産すること，例．空気式蛇腹，Ｂ２９Ｄ２２／００）｝
F16F9/0409	｛壁構造によって特徴付けられるもの｝
F16F9/0418	｛特定形状を有するもの，例．輪状，球状，管状のもの（Ｆ１６Ｆ９／０５が優先）｝
F16F9/0427	｛トロイダル形状｝
F16F9/0436	｛一般的な閉鎖空間に包含されることにより特徴付けられるもの｝
F16F9/0445	｛中間リングまたは他の埋め込まれていない強化要素によって特徴付けられるもの（壁構造Ｆ１６Ｆ９／０４０９）｝
F16F9/0454	｛組立て方法または取付装置によって特徴付けられるもの，例．薄膜の取付（Ｆ１６Ｆ９／０４０９，Ｆ１６Ｆ９／０４４５が優先）｝
F16F9/0463	｛別個の圧接ばねをもつもの｝
F16F9/0472	｛減衰装置を構成することにより特徴付けられるもの（部材の可塑性変形をもつものＦ１６Ｆ７／１２；遅延装置または配列Ｆ１５Ｂ２１／１０）｝
F16F9/0481	｛外部に開放されているもの｝
F16F9/049	｛複数室からなるもの（Ｆ１６Ｆ９／０４７２，Ｆ１６Ｆ９／０５が優先）｝
F16F9/05	可撓壁がローリングダイヤフラム型であるもの
F16F9/052	｛バンパーによって特徴付けられるもの｝
F16F9/055	｛二重ダイアフラム構造をもつもの｝
F16F9/057	｛ピストンによって特徴付けられるもの｝
F16F9/06	ガスおよび液体両方を用いるもの｛（Ｆ１６Ｆ９／４８６が優先；自己ポンピング流体ばねＢ６０Ｇ１７／０４４）｝
F16F9/061	｛単一管状ユニット｝
F16F9/062	｛二管状ユニット｝
F16F9/063	｛中空ピストンロッドを構成するもの｝
F16F9/064	｛拡張室の位置または形状によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ９／０６８，Ｆ１６Ｆ９／０８が優先）｝
F16F9/065	｛拡張室が減衰装置の上端または下端に接しているか離れているもの，または減衰装置の側面に位置するもの｝
F16F9/066	｛仕切り，バッフルまたは同様の要素で特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ９／０６８，Ｆ１６Ｆ９／０８が優先）｝
F16F9/067	｛ピストン型式の仕切り，例．すべりピストン｝
F16F9/068	｛気体の絞りが減衰作用を提供するもの｝
F16F9/08	｛気体が可撓壁をもつ室にあるもの｝｛（加圧流体系蓄圧室そのものＦ１５Ｂ１／０４）｝
F16F9/081	｛流体移動型であること，すなわち減衰装置を構成しないピストン（Ｆ１６Ｆ９／０９６が優先）｝
F16F9/082	｛油圧空気圧式蓄圧室｝
F16F9/084	可撓壁内に封じ込められたガスばねからなるもので，その壁が減衰流体と接触していないもの，すなわち，減衰シリンダに外側から取り付けたもの
F16F9/088	シリンダ内の単筒型制振器のピストン棒上または複筒型制振器の内筒に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの
F16F9/092	複筒型制振器の筒の間に備えられた可撓壁を有するガスばねからなるもの
F16F9/096	制振器の上端または下端に，または制振器とは別に，または制振器の側面に備えられた薄膜型の水と空気の作用による緩衝器からなるもの｛（Ｆ１６Ｆ９／０８８が優先）｝
F16F9/10	液体のみを用いるもの；その性質に重要性のない流体を用いるもの
F16F9/103	｛室内を直線的に行ったり来たりする１つ以上の部材を有する装置で重要でない絞り効果を持つもの，すなわち粘性せん断効果のみにより減衰させるもの（Ｆ１６Ｆ９／５３が優先）｝
F16F9/106	｛圧搾管装置｝
F16F9/12	流体中で回転する１つ以上の回転翼をもつ装置で絞り効果が重要でないもの，｛すなわち粘性せん断効果のみにより減衰させるもの（｛Ｆ１６Ｆ９／５３が優先｝；スタンドまたは架台上に置かれた装置または物品のための旋回支持物Ｆ１６Ｍ１１／０６）｝
F16F9/125	｛調整手段によって特徴付けられるもの｝
F16F9/14	室の中で自由に動く１つ以上の部材，例．ピストン，翼，を持つ装置で絞り効果を用いるもの
F16F9/145	｛有効部分の回転運動のみ含むもの（回転形の流体ブレーキを有する翼閉鎖装置または開放装置Ｅ０５Ｆ３／１４）｝
F16F9/16	有効部分の直線運動のみを含んでいるもの｛（流体ピストンブレーキを有する翼閉鎖装置または開放装置Ｅ０５Ｆ３／０４）｝
F16F9/165	｛２個以上のシリンダが列をなしているもの，すなわち直列に連結されているもの（Ｆ１６Ｆ９／２６が優先）｝
F16F9/18	２つ以上の作用空間に分けられている密閉されたシリンダおよびピストンをもつもの
F16F9/182	｛中空ピストンロッドから構成されるもの｝
F16F9/185	｛複筒状装置（気体圧縮が明瞭なばね運動を引起すものＦ１６Ｆ９／０６２）｝
F16F9/187	｛弁を通して減衰流体の単一方向流れをもつもの｝
F16F9/19	１つのシリンダをもつもの｛および単一チューブ型式のもの｝
F16F9/20	シリンダの両端を通って伸びているピストン棒をもつもの，｛例．定量減衰装置｝
F16F9/22	ピストンまたはプランジャにより密閉された，ただ１つの作用空間をそれぞれ有する１つ以上のシリンダをもつもの
F16F9/26	直列に並んだ２つのシリンダと共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの
F16F9/28	並列に並んだ２つのシリンダと共に連結された２つのピストンまたはプランジャをもつもの
F16F9/285	｛ロッカーアームによるもの｝
F16F9/30	減衰作用を有する固体または半固体状物，例．糊状物，をもつもの｛（回転要素が粘性せん断効果のみによって減衰される装置であって絞り効果が重要でないものＦ１６Ｆ９／１２；回転装置と共に移動する部材が減衰されるものＦ１６Ｆ１５／１６）｝
F16F9/303	｛入れ子式の減衰装置｝
F16F9/306	｛拘束層式のもの，すなわち１つ以上の拘束粘弾性層からなるもの｝
F16F9/32	細部
F16F9/3207	｛構造的形態（Ｆ１６Ｆ９／３４からＦ１６Ｆ９／５０までが優先；組立て体または修理Ｆ１６Ｆ９／３２７１）｝
F16F9/3214	｛ピストンからなるもの（Ｆ１６Ｆ９／０２２７およびＦ１６Ｆ９／３６が優先；ピストン本体内または上の絞り通路Ｆ１６Ｆ９／３４０５）｝
F16F9/3221	｛ピストンロッドからなるもの｝
F16F9/3228	｛ピストンとピストンロッド間の接続からなるもの｝
F16F9/3235	｛シリンダーからなるもの（Ｆ１６Ｆ９／４８３が優先）｝
F16F9/3242	｛シリンダー端からなるもの，例．キャップ｝
F16F9/325	｛弁装置の取付部のためのもの｝
F16F9/3257	｛対をなすチューブ式装置｝
F16F9/3264	｛指示装置，例．流体水準；減衰装置を検査する装置（Ｆ１６Ｆ９／３２９２が優先；車両減衰のテストＧ０１Ｍ１７／０４）｝
F16F9/3271	｛組立て体または修理｝
F16F9/3278	｛潤滑用（潤滑そのものＦ１６Ｎ）｝
F16F9/3285	｛ろ過用（ろ過そのものＢ０１Ｄ）｝
F16F9/3292	｛センサー装置｝
F16F9/34	特殊な弁構造（｛Ｆ１６Ｆ９／４４，Ｆ１６Ｆ９／５０が優先；ろ過する細部Ｆ１６Ｆ９／３２８５｝；弁一般Ｆ１６Ｋ）；絞り口の形または構造
F16F9/3405	｛ピストン本体内または上への絞り通路，例．溝（Ｆ１６Ｆ９／３４４，Ｆ１６Ｆ９／３４８１が優先）｝
F16F9/341	｛騒音低減または同様の特徴からなるもの，例．遮蔽物（Ｆ１６Ｆ９／３４１５が優先）｝
F16F9/3415	｛合成樹脂，エラストマーまたは多孔質要素からなる事によって特徴付けられるもの｝
F16F9/342	計量ピンにより作用する絞り口｛（Ｆ１６Ｆ９／４８６が優先）｝
F16F9/344	渦巻流体通路
F16F9/346	シリンダ壁に配置されたスロットの形をした絞り口
F16F9/3465	｛長さ方向に沿って可変断面を有する溝｝
F16F9/348	互いに反対方向に作動する環状円盤形絞り口｛またはばね機能を持つか、持たない他の板状要素形絞り口｝｛または一方方向に作動する環状円盤形絞り口，例，弁またはピストン本体の頂部に位置する環状円盤（Ｆ１６Ｆ９／３４１，Ｆ１６Ｆ９／３４１５が優先）｝
F16F9/3481	｛ピストンの絞り通路の形状または構造によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ９／３４４が優先）｝
F16F9/3482	｛弁またはピストン本体内に組み込まれた環状円盤（Ｆ１６Ｆ９／３４８４，Ｆ１６Ｆ９／３４８５が優先）｝
F16F9/3484	｛環状円盤そのものに特徴があるもの，単独または組合せ｝
F16F9/3485	｛環状円盤の動きを案内または制限しようとする支持要素に特徴付があるもの｝
F16F9/3487	｛スペーサーまたはスペース用環｝
F16F9/3488	｛弁のバイアスまたはプレストレスに影響を与えることを意図した点に特徴があるもの｝
F16F9/36	ピストン棒の密封装置，案内を含む特殊な密封装置（｛Ｆ１６Ｆ９／３２５，Ｆ１６Ｆ９／３４８５が優先；ピストン棒の密封装置または案内装置を経由して封入する装置Ｆ１６Ｆ９／４３２｝；一般的な作動部の密封Ｆ１６Ｊ１５／１６からＦ１６Ｊ１５／５６）
F16F9/361	｛蛇腹型の密封装置｝
F16F9/362	｛ピストンロッド用の密封および案内装置の組合せ（Ｆ１６Ｆ９／３６１，Ｆ１６Ｆ９／３６５が優先）｝
F16F9/363	｛ピストンと密封装置間に取付けられた案内，案内の潤滑を可能にするもの｝
F16F9/364	｛多段チューブ減衰装置であるもの｝
F16F9/365	｛減衰媒体から切離された加圧室を有する密封装置｝
F16F9/366	｛案内としてのみ機能するもの，例．ブッシング｝
F16F9/367	｛ピストンロッドの芯ずれを許容するもの｝
F16F9/368	｛ピストンの密封装置｝
F16F9/369	｛ピストンまたはピストンロッド以外の要素の密封装置，例．弁｝
F16F9/38	保護，美観のためのカバー
F16F9/42	冷却装置
F16F9/43	充てん｛または排水｝装置，例．ガス供給用｛（圧縮，液化または凝固させた気体を，容器に充填するものまたは容器から放出するものＦ１７Ｃ）｝
F16F9/432	｛ピストンロッド密封装置または案内手段得を経由するもの｝
F16F9/435	｛円筒壁の開放口を経由するもの（Ｆ１６Ｆ９／４３２が優先）｝
F16F9/437	｛排水装置｝
F16F9/44	減衰装置の手動または非自動式調節方法；温度修正と組み合わせた方法（Ｆ１６Ｆ９／５３，｛Ｆ１６Ｆ１３／２６｝が優先；温度修正のみＦ１６Ｆ９／５２）
F16F9/443	｛減衰装置がピストンとシリンダ一端間に噛合う回転機械的手段によって非運転モードにおいて完全に収縮または拡張しつつ手動調整されるもの｝
F16F9/446	｛バルブ傾きまたは圧縮応力の調整（Ｆ１６Ｆ９／４４３が優先）｝
F16F9/46	遠隔制御するもの｛すなわち弁の位置から離れた制御入力手段の配置，例．減衰装置の外壁（シリンダへの弁装置の取付け部Ｆ１６Ｆ９／３２５）｝
F16F9/461	｛発動作用手段によって特徴付けられるもの｝
F16F9/462	｛回転式発動作用手段｝
F16F9/463	｛電気的接続によって特徴付けられるもの｝
F16F9/464	｛弁のバイアスまたはプレストレスの制御，例．電磁的制御（Ｆ１６Ｆ９／４６５が優先）｝
F16F9/465	｛サーボ制御を使用するもの，減衰流体の流れによって作られたサーボ圧，例．パイロット通路に沿った室内の制御圧（減衰の自己調整Ｆ１６Ｆ９／５０）｝
F16F9/466	｛絞り制御，すなわち流路構造の調節（Ｆ１６Ｆ９／４６４，Ｆ１６Ｆ９／４６５が優先）｝
F16F9/467	｛回転弁を使用するもの｝
F16F9/468	｛主流路に対する少なくとも一つのバイパスを制御するもの｝
F16F9/469	｛ピストンに組み込まれた弁（Ｆ１６Ｆ９／４６７が優先）｝
F16F9/48	行程の異なる部分で異なった減衰効果を備えるための調整装置（｛Ｆ１６Ｆ９／３４６，Ｆ１６Ｆ９／５１６｝，Ｆ１６Ｆ９／５３が優先）
F16F9/483	｛シリンダに特定の形状を付与することによって特徴付けられるもの，例．円錐形｝
F16F9/486	｛隙間を持って協同するピンまたは軸からなるもの，例．中空ピストンロッドと協同するシリンダに取付けた軸｝
F16F9/49	流体通路の制限閉塞，例．水圧閉塞｛または流体減衰の変化を起こすシリンダ内のエラストマ要素（ストローク加速または減速手段を有する流体作動の移動装置Ｆ１５Ｂ１５／２２）｝
F16F9/50	自動減衰調整装置を備える特殊な方法，｛すなわち弁要素の特定の滑り運動による減衰の自己調整，弁円盤のたわみまたは変位以外のもの｝（Ｆ１６Ｆ９／５３が優先）；｛ばね特性を自己調整するための特殊な手段｝
F16F9/504	慣性｛すなわち加速｝感知手段
F16F9/512	減衰装置内への荷重作用｛すなわち静止荷重｝または減衰装置の｛動的｝流体圧力｛変化｝に感応する手段をもつもの｛:例．速度変化に基づくもの（Ｆ１６Ｆ９／５０４，Ｆ１６Ｆ９／５１６が優先；サーボ制御を用いる遠方からの非自動減衰装置の調整，減衰流体の流れによって作られたサーボ圧Ｆ１６Ｆ９／４６５；車両用懸架装置におけるセルフポンピング流体ばねＢ６０Ｇ１７／０４４）｝
F16F9/5123	｛減衰装置への静的または安定荷重に反応するするもの｝
F16F9/5126	｛ピストン，またはピストン類似の弁要素（Ｆ１６Ｆ９／５０４が優先）｝
F16F9/516	結果として収縮中の減衰効果が伸長中の減衰効果と異なるもの，｛すなわち移動方向に反応するもの（Ｆ１６Ｆ９／５０４が優先）｝
F16F9/5165	｛球形弁要素または類似の自由移動体｝
F16F9/52	温度変化がある場合｛（Ｆ１６Ｆ９／００３が優先；｝外部調整装置と結合されたものＦ１６Ｆ９／４４）
F16F9/523	｛流れ断面を変化させるために使われるコイル状または螺旋状バイメタル要素をもつもの｝
F16F9/526	｛流体ばねの自己調整｝
F16F9/53	流体の粘度を変化させることにより減衰特性を調整する方法，例．電磁気的に｛（Ｆ１６Ｆ１３／３０が優先；電気的または磁気的制御摩擦を有する媒体から構成される制動装置Ｆ１６Ｄ５７／００２；電気粘性流体そのものＣ１０Ｍ１７１／００１；磁気粘性流体そのものＨ０１Ｆ１／４４７）｝
F16F9/532	｛電気粘性（ＥＲ）流体減衰装置｝
F16F9/535	｛磁気粘性（ＭＲ）流体減衰装置（磁気粘弾性（ＭＲ）エラストマーからなるばねＦ１６Ｆ１／３６１）｝
F16F9/537	｛特にそのための弁に適合されるもの｝
F16F9/54	取付部の装置｛（グロメット形ゴム取付ばねそれ自体Ｆ１６Ｆ１／３７３２；シリンダ末端の構造Ｆ１６Ｆ９／３２４２；車両への取付具Ｂ６０Ｇ１３／００１，Ｂ６０Ｇ１５／００）｝
F16F9/56	ばねまたは制振器の長さを調節または固定するための手段，例．行程の終点における｛（Ｆ１６Ｆ９／５０が優先；入れ子式気体ばね装置または減衰装置用のものＦ１６Ｆ９／０２４５；車両懸架装置用の固定装置Ｂ６０Ｇ１７／００５）｝
F16F9/58	行程制限止め，例．シリンダの外側でピストン棒上に配置されるもの（Ｆ１６Ｆ９／４９が優先）
F16F9/585	｛シリンダ内部，作動流体と接触するもの｝
F16F13/00	振動減衰装置，緩衝装置，または流体ばねとともに非流体形のばねを含んだばね装置（Ｆ１６Ｆ５／００，｛Ｆ１６Ｆ６／００，Ｆ１６Ｆ９／００３｝が優先）
F16F13/002	｛少なくとも一つの流体ばねを構成するもの（Ｆ１６Ｆ１３／００５，Ｆ１６Ｆ１３／０２，Ｆ１６Ｆ１３／０４が優先）｝
F16F13/005	｛弦巻ばねおよび減衰装置の二つからなるもの，例．摩擦減衰装置｝
F16F13/007	｛流体減衰装置である減衰装置｝
F16F13/02	ばねと制動手段との摩擦接触により減衰するもの（摩擦作用のつる巻きばねＦ１６Ｆ３／０６）
F16F13/04	合成樹脂ばねと制振器の両方からなるもの，例．摩擦制振器
F16F13/06	減衰装置が流体減衰装置であるもの，例．減衰装置の流体室の壁部分を形成しない合成樹脂ばね（Ｆ１６Ｆ１３／２６が優先）
F16F13/08	減衰装置の流体室の壁の少なくとも一部分が合成樹脂ばねで形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／２０からＦ１６Ｆ１３／２４が優先）
F16F13/085	｛合成樹脂ばねに特徴があるもの；取付装置｝
F16F13/10	壁のすくなくとも一部が可撓膜または類似のもので形成されているもの（Ｆ１６Ｆ１３／１４からＦ１６Ｆ１３／１８が優先）
F16F13/101	｛緩衝特性またはストッパによって特徴付けられるもの｝
F16F13/102	｛平衡室の可撓壁に特徴があるもの；分離または自己調整手段｝
F16F13/103	｛組立，製造または処理方法によって特徴付けられるもの｝
F16F13/105	｛２つの作動室間の仕切りに特徴があるもの｝
F16F13/106	｛エラストマー部品の構造，例．仕切り弁要素，またはそれに直接隣接する部材の構造，例．保持器｝
F16F13/107	｛作動室間の通路設計｝
F16F13/108	｛合成樹脂ばねに特徴があるもの，例．取付装置（Ｆ１６Ｆ１３／１８が優先）｝
F16F13/14	ブッシュ型式の構成単位｛すなわち主に放射状に負荷されたもの（ブッシュＦ１６Ｆ１／３８；そのための取付ブラケットＦ１６Ｆ１／３８４９）｝
F16F13/1409	｛緩衝特性またはストッパによって特徴付けられるもの｝
F16F13/1418	｛平衡室の形状または配置によって特徴付けられるもの｝
F16F13/1427	｛平衡室の可撓壁に特徴があるもの；分離または自己調整手段｝
F16F13/1436	｛自由または実質的に自由浮動する部材をもつもの｝
F16F13/1445	｛組立，製造または処理方法によって特徴付けられるもの｝
F16F13/1454	｛ユニットの密封装置｝
F16F13/1463	｛作動室間の通路に特徴があるもの）｝
F16F13/1472	｛過圧力に対処する弁要素，例．リップ｝
F16F13/1481	｛合成樹脂ばねの特性によって特徴付けられるもの，例．空洞の存在または剛化材の存在；平衡室の柔軟壁の特性によって特徴付けられるもの，すなわち膜｝
F16F13/149	｛一緒に接続された複数のブッシング；抑止リンク｝
F16F13/16	特に軸荷重を受けるのに適合したもの｛（Ｆ１６Ｆ１３／１４３６が優先）｝
F16F13/18	平衡室の位置または形状に特徴のあるもの，例．平衡室が合成樹脂ばねを包囲するかまたは環状であるもの（Ｆ１６Ｆ１３／１４１８が優先）
F16F13/20	空気ばねからなることに特徴のあるもの（Ｆ１６Ｆ１３／２２が優先，｛Ｆ１６Ｆ１３／２６｝が優先）
F16F13/22	動的減衰装置からなることに特徴のあるもの；慣性効果を用いる減衰装置それ自体Ｆ１６Ｆ７／１０
F16F13/24	構成単位の中央部が一つの部材で支持され，構成単位の両端が単一の他の部材で支持されているもの，すなわち，ダブルアクティングマウント
F16F13/26	外部状態に感応する調節または調整装置に特徴のあるもの｛（Ｆ１６Ｆ１３／１０１が優先）｝
F16F13/262	｛作動および平衡室間の通路の形態を変えるもの，例．断面積または長さ（Ｆ１６Ｆ１３／２８が優先）｝
F16F13/264	｛作動室を制限する壁面に動的に作用する手段からなるもの｝
F16F13/266	｛作動室と平衡室との間の通路を制限する壁面に動的に作用する手段からなるもの｝
F16F13/268	｛平衡室を制限する壁面に動的に作用する手段からなるもの（Ｆ１６Ｆ１３／２６４が優先）｝
F16F13/28	とくにブッシュ形式の構成単位に適合するもの（Ｆ１６Ｆ１３／３０が優先）
F16F13/30	流体の粘性を変える手段からなるもの，例．磁性流体または電気粘性流体
F16F13/305	｛磁気粘性であるもの｝
F16F15/00	機構の振動防止（｛慣性効果を利用した非回転装置の制動Ｆ１６Ｆ７／１０；工作機械における振動防止または振動遮断Ｂ２３Ｑ１１／００３２；ハイブリッド車両の動力伝達装置の振動の抑制Ｂ６０Ｋ６／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)｝；車両用座席懸架装置Ｂ６０Ｎ２／５０；｛可聴波の防御，または減衰のための手段または装置，例．音響Ｇ１０Ｋ１１／１６｝）；不釣合力を避けるまたは減らすための手段または装置，例．運動によるもの（｛航空機用推進器用の振動吸収または釣合手段Ｂ６４Ｃ１１／００８，回転翼機用のローターＢ６４Ｃ２７／００１｝；機械または構造の静的または動的釣合い試験Ｇ０１Ｍ１／００）
F16F15/002	｛制御方法または回路に特徴があるもの（機械的振動の制御それ自体Ｇ０５Ｄ１９／００）｝
F16F15/005	｛電気ひずみまたは磁気ひずみ発動手段を使用するもの（電気ひずみで作動する機械的振動の生成Ｂ０６Ｂ１／０６，磁気ひずみをもつものＢ０６Ｂ１／０８；ピエゾ電気要素の使用によって特徴付けられる車両用懸架装置Ｂ６０Ｇ１７／０１９４１；ピエゾ電気，電気ひずみおよび磁気ひずみ装置それ自体Ｈ０１Ｌ４１／００）｝
F16F15/007	｛ピエゾ電気要素が予め制限のある状態に置かれるもの，例．圧縮下に置かれるもの｝
F16F15/02	非回転機構，例．往復運動機構，の振動防止；回転機構と共に運動しない部材を用いる回転機構の振動防止（｛Ｆ１６Ｆ１５／００５が優先｝；積層体Ｂ３２Ｂ；船の振動防止Ｂ６３；｛軸受への荷重軽減するもの，磁気手段を使用するものＦ１６Ｃ３９／０６｝）
F16F15/021	｛点接触支持物による振動の分断，例．玉軸受｝
F16F15/022	｛減衰装置およびばねを組み合わせて使用するもの｝
F16F15/023	流体手段を用いるもの
F16F15/0232	｛少なくとも１つの気体ばねを持つもの（Ｆ１６Ｆ１５／０２７が優先）｝
F16F15/0235	｛回転部材が流体と接触しているもの（回転粘性ダンパーそれ自体Ｆ１６Ｆ９／１２；流体を含む回転装置における振動抑制Ｆ１６Ｆ１５／１６）｝
F16F15/0237	｛圧縮膜減衰を含むもの｝
F16F15/027	制御装置を含むもの｛（Ｆ１６Ｆ１５／０２３７が優先）｝
F16F15/0275	｛剛性の制御｝
F16F15/03	｛磁気的または｝電磁石による方法を用いるもの（Ｆ１６Ｆ９／５３，｛Ｆ１６Ｆ１５／００５｝が優先）
F16F15/035	｛渦電流またたは誘導電流減衰を使用（渦電流型の機械電気結合系の制動Ｈ０２Ｋ４９／０４Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
F16F15/04	弾性手段を用いるもの（単一の要素またはその取付けＦ１６Ｆ１／００からＦ１６Ｆ１３／００；｛（Ｆ１６Ｆ１５／０２３，Ｆ１６Ｆ１５／０３が優先）｝
F16F15/043	｛カムフォロワーに作用するもの｝
F16F15/046	｛異種のばねの組合せを使用するもの（Ｆ１６Ｆ１５／０８５が優先）｝
F16F15/06	金属ばねをもつもの（ゴムばねをもつものＦ１６Ｆ１５／０８）
F16F15/063	｛ねじり要素として用いる棒またはチューブをもつもの｝
F16F15/067	つる巻きばねのみを用いるもの
F16F15/073	板ばねのみを用いるもの
F16F15/08	ゴムばねをもつもの｛（グロメットまたはブッシュ型弾性取付具Ｆ１６Ｆ１／３７３２，Ｆ１６Ｆ１／３８）；ゴムまたは金属製のばねを持つもの（内燃またはジェット推進力ユニットの配置Ｂ６０Ｋ５／１２；船舶への推進設備の取付Ｂ６３Ｈ２１／３０；車両運転者用運転室の取付Ｂ６２Ｄ３３／０６０４）｝
F16F15/085	｛ゴムおよび金属ばね両方を用いるもの｝
F16F15/10	機構とともに運動する部材を用いることによる回転機構の振動防止（釣合いによるものＦ１６Ｆ１５／２２；｛結合を生じるものＦ１６Ｄ３／００｝；可変または間欠的動作をするフライホイールを持つものＦ１６Ｈ；｛歯車要素用に弾性または振動減衰を備える構造Ｆ１６Ｈ５５／１４｝）
F16F15/12	弾性部材または摩擦減衰部材を用いるもの，例．回転軸とその上に取付けた軸と相対回転可能な質量の間に用いるもの（｛Ｆ１６Ｆ１５／１４｝，Ｆ１６Ｆ１５／１６が優先）
F16F15/1201	｛アキシャルまたはラジアル方向の減衰のためのもの，すなわち非ねじり振動（Ｆ１６Ｆ１５／１３１０７が優先）｝
F16F15/1202	｛遠心質量により少なくとも部分的に制御される減衰作用（Ｆ１６Ｆ１５／１３１２８が優先）｝
F16F15/1203	｛製造によって特徴付けられるもの，例．減衰装置用の組立てまたは試験方法（Ｆ１６Ｆ１５／１３１４２が優先）｝
F16F15/1204	｛｛運動機構または歯車装置をもつもの（Ｆ１６Ｆ１５／１２０２，Ｆ１６Ｆ１５／１３１５７が優先）｝
F16F15/1205	｛運動機構を持つもの，すなわちリンク機構，てこ装置｝
F16F15/1206	｛遊星ギア機構を持つもの｝
F16F15/1207	｛減衰装置の支持装置によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１２３８が優先）｝
F16F15/1208	｛ベアリング装置｝
F16F15/1209	｛スライドベアリングからなるもの｝
F16F15/121	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね｛（Ｆ１６Ｆ１５／１３３が優先）｝
F16F15/1211	｛Ｃ形ばね｝
F16F15/1212	｛回転軸回りに配列されたもの｝
F16F15/1213	｛螺旋形ばね，例．回転軸回りの一平面上にあるもの｝
F16F15/1214	｛折り畳み式ばね，すなわち囲まれた空間に折り畳まれた帯状材料から作られたもの｝
F16F15/1215	｛板ばね，例．放射状に広がるもの｝
F16F15/1216	｛ねじりばね，例．ねじり棒またはねじり負荷されたコイルばね｝
F16F15/1217	｛動作制限手段，例．指定位置にばね装置を固定する手段（Ｆ１６Ｆ１５／１２０２，Ｆ１６Ｆ１５／１３３８が優先）｝
F16F15/1218	｛ばね与圧された放射状に配置した固定手段によるもの｝
F16F15/1219	｛ばね与圧された軸方向に配置された固定手段によるもの｝
F16F15/123	つる巻きばね｛（Ｆ１６Ｆ１５／１２１３，Ｆ１６Ｆ１５／１２１６，Ｆ１６Ｆ１５／１２７が優先）｝
F16F15/12306	｛放射状に取付けたばね｝
F16F15/12313	｛ばねを含む窓の寸法または形状によって特徴付けられるもの｝
F16F15/1232	｛ばね取付によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１２３０６，Ｆ１６Ｆ１５／１２３１３が優先）｝
F16F15/12326	｛ばね用エンドキャップ｝
F16F15/12333	｛内部接合点手段｝
F16F15/1234	｛ばね用の追加案内手段，例．円周方向に有意な長さを有するばね本体に沿って支持するもの｝
F16F15/12346	｛ばねセット，例．ばね内のばね｝
F16F15/12353	｛減衰装置の組合せ，例．複数の板，複数のばねセット，すなわち複合形態｝
F16F15/1236	｛｛段階式ばね特性に帰するもの，例．複数の中間板を持つもの｝
F16F15/12366	｛複数セットのばねに作用するもの｝
F16F15/12373	｛実質的に同じ半径上に配列されたばねセット｝
F16F15/1238	｛前置減衰装置を持つもの，すなわち主減衰装置のフランジとハブ間に追加ばね装置｝
F16F15/12386	｛前置減衰装置のかご構造｝
F16F15/12393	｛前置減衰装置用のばねは非弦巻ばね，例．板ばね｝
F16F15/124	合成樹脂ばね（Ｆ１６Ｆ１５／１２３，｛Ｆ１６Ｆ１５／１２７｝が優先）
F16F15/1245	｛相互に回転可能な二つの部材の実質的に径方向の壁間，例．係合する壁間，に配置された弾性要素｝
F16F15/126	回転軸を取囲む少なくとも一個の環状部材からなるもの
F16F15/127	他の形式のばねと組合せた合成樹脂ばねを用いるもの
F16F15/129	摩擦減衰手段に特徴のあるもの（｛Ｆ１６Ｆ１５／１２０２，Ｆ１６Ｆ１５／１２３８｝，Ｆ１６Ｆ１５／１３１が優先）
F16F15/1292	｛摩擦板を軸方向に固定または位置決めまたはその他の影響を及ぼすための装置によって特徴付けられるもの｝
F16F15/1295	｛被駆動板とリテーナ，カバー板を相互に連結する手段によって特徴付けられるもの｝
F16F15/1297	｛過負荷保護，すなわちトルク制御する手段｝
F16F15/131	回転系が二個以上の相対回転可能な質量からなるもの
F16F15/13107	｛軸方向または半径方向の減衰のためのもの，すなわち非ねじり振動｝
F16F15/13114	｛補助的目的のための修正によって特徴付けられるもの，例．タイミング標識の準備｝
F16F15/13121	｛クラッチの配設に特徴があるもの，例．作動するためのもの；クラッチ部材と一体のもの，例．加圧部材｝
F16F15/13128	｛遠心質量によって少なくとも部分的に制御される減衰作用（慣性力モーメントを変える手段によって特徴付けられたフライホイールＦ１６Ｆ１５／３１）｝
F16F15/13135	｛迅速に行う，簡単な部材の接合または分離｝
F16F15/13142	｛組立て，製造または処理方法によって特徴付けられるもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３１１４が優先｝
F16F15/1315	｛多くの一次または二次質量，例．多くの鋼板から組立てたもの｝
F16F15/13157	｛運動機構または歯車装置をもつもの，例．遊星歯車装置（Ｆ１６Ｆ１５／１３１２８が優先）｝
F16F15/13164	｛減衰装置の支持装置によって特徴付けられるもの｝
F16F15/13171	｛軸受装置（Ｆ１６Ｆ１５／１３１９２が優先）｝
F16F15/13178	｛すべり軸受を構成するもの｝
F16F15/13185	｛ボルト締め装置（Ｆ１６Ｆ１５／１３１７１が優先）｝
F16F15/13192	｛熱的遮蔽｝
F16F15/133	弾性部材としてばねを用いるもの，例．金属ばね
F16F15/1331	｛Ｃ形ばね｝
F16F15/1332	｛回転軸回りに配列されたもの｝
F16F15/1333	｛螺旋形ばね，例．一平面上に存在するもの，回転軸回りにあるもの｝
F16F15/1335	｛折り畳んだばね，すなわち囲われた空間に折り畳まれた帯状材料で作られたもの｝
F16F15/1336	｛板ばね，例．放射状に広がるもの｝
F16F15/1337	｛ねじりばね，例．ねじり棒またはねじり負荷されたコイルばね｝
F16F15/1338	｛動作制限手段，例．指定位置にばね装置を固定する手段（Ｆ１６Ｆ１５／１３１２８が優先）｝
F16F15/134	つる巻きばね｛（Ｆ１６Ｆ１５／１３３３，Ｆ１６Ｆ１５／１３３７，Ｆ１６Ｆ１５／１３７が優先）｝
F16F15/13407	｛放射状にばねを取付けるもの｝
F16F15/13415	｛ばねを含む窓の寸法または形状によって特長付けられるもの｝
F16F15/13423	｛減衰または磨耗を防止するための材料の性質｝
F16F15/1343	｛ばね取付けによって特徴付けられたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３４０７，Ｆ１６Ｆ１５／１３４１５が優先）｝
F16F15/13438	｛ばね用のエンドキャップ｝
F16F15/13446	｛内部接合点手段を有するもの｝
F16F15/13453	｛ばね用の追加案内手段｝
F16F15/13461	｛ばねセット，例．ばね内のばね｝
F16F15/13469	｛減衰器の結合，例．多重板をもつもの，複数のばねセット，すなわち複雑な形状｝
F16F15/13476	｛段階的ばね特性に帰するもの，例．複数の中間プレートをもつもの｝
F16F15/13484	｛複数のばねセットに作用するもの｝
F16F15/13492	｛実質的に同じ半径で配列されたばねセット｝
F16F15/136	合成樹脂ばね，例．ゴムでできたもの（Ｆ１６Ｆ１５／１３４，｛Ｆ１６Ｆ１５／１３７｝が優先）
F16F15/137	弾性部材が異なる形式の二個以上のばねからなるもの，｛例．合成樹脂部材およびつる巻きばね｝
F16F15/139	摩擦減衰手段に特徴のあるもの｛（Ｆ１６Ｆ１５／１３１２８が優先）｝
F16F15/1392	軸方向に摩擦板をクランプまたは位置付けるまたは影響を与えるための手段に特徴のあるもの
F16F15/1395	｛弾性部材の作動の円周線外に放射状に作用する主摩擦手段によって特徴付けられるもの｝
F16F15/1397	｛過負荷保護，すなわちトルクを制限する手段｝
F16F15/14	機構と共に自由に回転する質量を用いるもの，｛すなわち動力伝達経路トルクの伝達に関与しないもの，例．回転ダイナミック減衰器（慣性力の補正Ｆ１６Ｆ１５／２２；回転体の釣合いおもりＦ１６Ｆ１５／３２）｝
F16F15/1407	｛駆動手段に関して制限された回転｝
F16F15/1414	｛弾性要素によって駆動される質量（Ｆ１６Ｆ１５／１４５，Ｆ１６Ｆ１５／１４６４が優先）｝
F16F15/1421	｛金属ばね，例．コイルまたはらせん形ばね｝
F16F15/1428	｛単一質量をもつもの｝
F16F15/1435	｛エラストマーばね，すなわち合成樹脂またはゴムから作られたもの｝
F16F15/1442	｛単一質量をもつもの｝
F16F15/145	｛限定範囲上を自由に移動可能な駆動手段に関して遊びを持って取付けられた質量｝
F16F15/1457	｛単一質量を有する機構｝
F16F15/1464	｛運動機構または歯車機構によって動力伝達経路に結合された質量（Ｆ１６Ｆ１５／１４５が優先）｝
F16F15/1471	｛運動機構をもつもの，すなわちリンク機構、レバー｝
F16F15/1478	｛遊星歯車機構をもつもの｝
F16F15/1485	｛駆動手段に関して制限のない回転（慣性部材および回転駆動手段間の流体結合をもつものＦ１６Ｆ１５／１６７）｝
F16F15/1492	｛乾燥摩擦結合をもつもの｝
F16F15/16	流体｛またはのり状材料｝を用いるもの（Ｆ１６Ｆ９／５３，Ｆ１６Ｆ１５／１３１５７が優先；入力，出力部分が連結されている装置Ｆ１６Ｄ）
F16F15/161	｛流体減衰装置によって特徴付けられるもの，例．通路，オリフィス（Ｆ１６Ｆ１５／１６２が優先）｝
F16F15/162	｛強制流体循環をもつもの｝
F16F15/163	｛潤滑剤として作用する流体｝
F16F15/164	｛製造によって特徴付けられるもの，例．組立てまたは試験手順｝
F16F15/165	｛密封装置｝
F16F15/167	慣性部材を有するもの，例．環
F16F15/173	閉じたハウジング内に備えたもの｛（Ｆ１６Ｆ１５／３６が優先）｝
F16F15/18	電気的｛磁気または電磁｝方法を用いるもの（｛非回転の磁気または電磁手段を使用する回転機構の振動抑制Ｆ１６Ｆ１５／０３｝；発電装置Ｈ０２Ｋ）
F16F15/20	機構の適当な組み合わせまたは運動部分の相関的配列による回転機構の振動防止｛（Ｆ１６Ｆ１５／２４が優先）｝
F16F15/22	慣性力の補正｛（機構の適当な組み合わせまたは運動部分の相関的配列による回転機構の振動防止Ｆ１６Ｆ１５／２０，釣合い重りＦ１６Ｆ１５／２８；回転体の釣合い用補正おもりＦ１６Ｆ１５／３２）｝
F16F15/223	｛カウンター回転軸に取り付けられた質量の位相角度が変化する，回転非平衡質量を含むシステムの使用（そのようなシステムによる機械的振動発生それ自体Ｂ０６Ｂ１／１６６）｝
F16F15/226	｛星型機関配列におけるもの｝
F16F15/24	クランク軸機構において，クランク，ピストン，または類似のものの特殊な配置によるもの｛（釣合いに関係するクランクシャフトの形状または偏心軸Ｆ１６Ｃ３／２０）｝
F16F15/26	クランク軸機構において，その機構と共に運動する，通常のピストン以外の剛体質量を用いるもの，｛すなわち空圧機構またはギア機構を通じて連結された質量（Ｆ１６Ｆ１５／２２６が優先）｝
F16F15/261	｛質量が直線的に移動する場所｝
F16F15/262	｛ピニオン，カムシャフト，補助装置の駆動軸に取り付けられた質量体，例．オイルポンプのためのもの｝
F16F15/264	｛回転バランサ軸（Ｆ１６Ｆ１５／２６２が優先）｝
F16F15/265	｛２つ以上のバランス軸を有する装置（Ｆ１６Ｆ１５／２６Ｒ４(ＥＣＬＡ)が優先）｝
F16F15/267	｛バランス軸の軸受支持部によって特徴付けられるもの；潤滑装置｝
F16F15/268	｛中空軸｝
F16F15/28	釣合いおもり，｛すなわち系における質量の往復動により生じる慣性力と釣合う追加おもり，例．エンジン用クランクシャフトに取付けられたピストンによるもの（回転バランサ軸Ｆ１６Ｆ１５／２６４；回転体を釣合わせるための修正用おもりＦ１６Ｆ１５／３２）｝；修正用おもりの貼付または取付
F16F15/283	｛エンジン用クランクシャフト用のもの｝
F16F15/286	｛調節可能なおもり｝
F16F15/30	はずみ車（Ｆ１６Ｆ１５／１６，Ｆ１６Ｆ１５／２８が優先；機構とともに動く弾性部材または摩擦減衰部材を用いる回転機構の振動防止，｛すなわち弾性部材または摩擦減衰部材によってハブに連結される分離型フライホイールまたは単一質量｝Ｆ１６Ｆ１５／１２；回転体一般Ｆ１６Ｃ１３／００，Ｆ１６Ｃ１５／００）
F16F15/302	｛冷却または熱断熱用の装置からなる｝
F16F15/305	合成樹脂からなるもの，例．繊維強化合成樹脂（ＦＲＰ），｛すなわちそのような材料からなるその特別な構造に特徴があるもの｝
F16F15/31	慣性モーメントを変える手段に特徴のあるもの
F16F15/315	支持方法に特徴があるもの，例．マウンティング，ケース，質量部材の脱落防止（Ｆ１６Ｆ１５／３１が優先）
F16F15/3153	｛質量部材の脱落防止｝
F16F15/3156	｛軸受の配列｝
F16F15/32	回転体平衡用調節おもりまたは釣合いおもりまたはそれに類するもの，例．車両用車輪｛（自由に回転する質量を用いることによる回転装置における振動の抑制Ｆ１６Ｆ１５／１４；慣性力の補正Ｆ１６Ｆ１５／２２；試験目的のために不釣合いを補正するものＧ０１Ｍ１／３０）｝
F16F15/322	｛軸である回転体（Ｆ１６Ｆ１５／３４，Ｆ１６Ｆ１５／３６が優先）｝
F16F15/324	｛車軸である回転体（Ｆ１６Ｆ１５／３６が優先；タイヤ部品またはＢ６０Ｃ１９／００用に準備されたのではない構造）｝
F16F15/326	｛特にスポーク取付部用に適用されるもの｝
F16F15/328	｛粘着性帯上における複数のおもり｝
F16F15/34	そのために装置を締付けるもの<br><br><u>注</u><br> <br> 携帯用把握工具Ｂ２５Ｂ７／００
F16F15/345	｛車両用車輪への取り付けに特に適したもの｝
F16F15/36	自動的に作動するもの，｛すなわちアンバランス量に関して，バランスが取れるまで質量を移動させる場所（材料を置換し，供給し，取り外して洗浄機の振動を減衰させるもの，例．釣合い用ポケットへの液体注入または取出しＤ０６Ｆ３７／２４５）｝
F16F15/363	｛回転体を使用するもの，例．円周方向に自由に移動可能なボール｝
F16F15/366	｛液体または粉体手段を使用するもの，すなわち非分散型材料｝
F16F2222/00	特殊な物理的効果，例．減衰効果の性質
F16F2222/02	温度関連のもの（Ｆ１６Ｆ２２２８／００２が優先）
F16F2222/025	冷却
F16F2222/04	摩擦
F16F2222/06	磁気的または電磁的なもの
F16F2222/08	慣性力
F16F2222/10	粘着
F16F2222/12	流体減衰
F16F2222/123	流量増加に伴い減少するもの
F16F2222/126	気体を使用するもの
F16F2222/14	超伝導
F16F2224/00	材料；材料特性
F16F2224/005	同一基本的性質であるが，異なる特性の材料を組み合わせたもの
F16F2224/02	固体
F16F2224/0208	合金
F16F2224/0216	二金属性のもの
F16F2224/0225	細胞状のもの，例．微細細胞状泡
F16F2224/0233	動作中に可塑的に変形するもの
F16F2224/0241	繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）
F16F2224/025	エラストマー
F16F2224/0258	形状記憶金属，例．ニッケル−チタン合金
F16F2224/0266	気孔率
F16F2224/0275	セラミック
F16F2224/0283	圧電性のもの；電気歪または磁気歪性のもの
F16F2224/0291	ＰＴＦＥ
F16F2224/04	流体
F16F2224/041	膨張性のもの
F16F2224/043	電気流動性のもの
F16F2224/045	磁気流動性のもの
F16F2224/046	空圧的なもの
F16F2224/048	高粘性，半固体糊状（Ｆ１６Ｆ２２２４／０４１が優先）
F16F2226/00	製造するもの；処置
F16F2226/02	表面処理
F16F2226/023	レーザまたは光線による同様の処置によるもの
F16F2226/026	低摩擦
F16F2226/04	組立て作業または固定方法；部品を形成または変形する方法
F16F2226/041	クリッピング
F16F2226/042	接着
F16F2226/044	係合
F16F2226/045	圧入
F16F2226/047	板金打抜き加工
F16F2226/048	溶接
F16F2228/00	機能特性，例．変異性，周波数依存性
F16F2228/001	数値型式または方程式の形式による特定機能特性
F16F2228/002	温度
F16F2228/004	力または圧力
F16F2228/005	材料特性，例．係数
F16F2228/007	固体に関するもの，例．硬度
F16F2228/008	半固体または流体であるもの，例．粘性
F16F2228/04	周波数効果
F16F2228/06	剛性
F16F2228/063	負の剛性
F16F2228/066	可変剛性
F16F2228/08	予め応力をうけているもの
F16F2228/10	閾値または不感帯を有するもの
F16F2228/12	漸減
F16F2228/14	漸増
F16F2230/00	目的；設計特性
F16F2230/0005	取付部
F16F2230/0011	バランスをとるもの，例．静的バランスを取るために相殺するもの
F16F2230/0017	キャリブレーション
F16F2230/0023	保護
F16F2230/0029	位置
F16F2230/0035	把持
F16F2230/0041	ロックするもの；所定の位置に固定するもの
F16F2230/0047	測定，表示
F16F2230/0052	物理的に誘導または影響を及ぼすもの
F16F2230/0058	挿入物または外部要素を使用するもの，例．剛性に影響するもの
F16F2230/0064	カムを使用するもの
F16F2230/007	エンドストップまたは緩衝器をもつもの，またはエンドストップまたは緩衝器として使用されるもの；過度の軸方向の分離を制限するもの
F16F2230/0076	回転
F16F2230/0082	寸法公差，例．機械要素間の遊び
F16F2230/0088	タイミング
F16F2230/0094	物理効果の最大化
F16F2230/02	表面特徴，例．切欠部または突起したもの
F16F2230/04	潤滑
F16F2230/06	流体充填または流体放出
F16F2230/08	センサー配置
F16F2230/10	密閉要素，例．保護用
F16F2230/105	可とう性のもの，例．蛇腹または膨らんだもの
F16F2230/12	ガス生成，例．化学物質の混合によるもの
F16F2230/14	ボール継手；球面支承要素
F16F2230/16	基本的に固いもので，支柱に使用されるもの
F16F2230/18	制御装置
F16F2230/183	流体作動のもの
F16F2230/186	手動調節を有するもの
F16F2230/20	平衡室の位置
F16F2230/22	ポンプ
F16F2230/24	故障を検出または防止するもの，例．フェイルセーフ機構
F16F2230/26	空隙
F16F2230/28	吊下げ要素の傾き
F16F2230/30	密封装置
F16F2230/32	モジュール設計
F16F2230/34	たわみ蝶番
F16F2230/36	穴，スロットまたは類似のもの
F16F2230/38	中心を外れた位置決め
F16F2230/40	多層
F16F2230/42	多数のピストン
F16F2230/46	メンテナンス
F16F2230/48	熱絶縁
F16F2232/00	運動の性質
F16F2232/02	回転するもの
F16F2232/04	回転から変形への転換
F16F2232/06	変形から回転への転換
F16F2232/08	直線であるもの
F16F2234/00	形状
F16F2234/02	円筒状のもの
F16F2234/04	円錐状のもの
F16F2234/06	平面または平坦であるもの
F16F2234/08	球形のもの
F16F2236/00	基本的なばね，またはそのような要素を取り入れたダンパー要素またはダンパー装置の応力のモード
F16F2236/02	応力がばねを屈曲させるもの
F16F2236/022	膜型ばねであるもの
F16F2236/025	環状型ばねの放射状の屈曲
F16F2236/027	細板または脚型ばねであるもの
F16F2236/04	圧縮
F16F2236/045	ばね材料が一般に囲まれているもの
F16F2236/06	張力
F16F2236/08	ねじれ
F16F2236/085	ばねが輪状であるもの
F16F2236/10	剪断
F16F2236/103	直線であるもの
F16F2236/106	回転するもの
F16F2236/12	組合わせ応力で負荷されたもの
F16F2236/123	圧縮および剪断により負荷されたもの
F16F2236/126	ナイトハルトゴムばね;金属性の内外殻間に複数の円柱形のゴムを圧入したもの
F16F2238/00	ばねまたは減衰装置の型
F16F2238/02	ばね
F16F2238/022	板状のもの，例．薄いもの，平板状金属
F16F2238/024	ねじれのあるもの
F16F2238/026	巻かれたものまたはコイル状のもの
F16F2238/028	その巻き方向
F16F2238/04	減衰装置
F16F2238/045	先導する剪断減衰装置
