G03H1/00	ホログラムを得るためまたはそれらから像を得るために光，赤外または紫外波を用いたホログラフィー的方法または装置；それに特有な細部
G03H1/0005	｛特定の応用へのホログラフィーの適合（ホログラフ的な光学素子Ｇ０２Ｂ５／３２；ホログラフ的スキャナーＧ０２Ｂ２６／１０６；ホログラフ的マスクを使用した認識Ｇ０６Ｋ９／７６；ホログラフ的記憶装置Ｇ１１Ｂ７／００６５，Ｇ１１Ｃ１３／０４２）｝
G03H1/0011	｛安全保障または認証のため（情報含有カードのホログラムＢ４２Ｄ１５／１０Ｄ；ホログラムを用いた紙の試験Ｇ０７Ｄ７／００１３）｝
G03H2001/0016	｛隠蔽されたホログラムまたはＨｏｌｏｂｊｅｃｔで認知するために追加的な知識を必要とするもの，例．ＩＲイルミネーションの下でのみ再構築されるＨｏｌｏｂｊｅｃｔ（マイクロホログラムＧ０３Ｈ２２３０／１０）｝
G03H2001/0022	｛数字的または光学的なキーを用いて行われる解読，例．記録時に光学的スクランブラーを用いたもの（物体波における光学的素子Ｇ０３Ｈ１／０４１）｝
G03H2001/0027	｛詐欺的複製に対する複製防止措置の施されたもの，例．レーザー線を通さないフィルターを成層化することによる｝
G03H2001/0033	｛測定または分析のためのホログラム分析法｝
G03H2001/0038	｛アナログまたはデジタルＨｏｌｏｂｊｅｃｔ（ホログラフ的な干渉法Ｇ０１Ｂ９／０２１；粒子調査Ｇ０１Ｎ１５／０２２７）｝
G03H2001/0044	｛ホログラフ的な縞の変形；ホログラフ的な感知器（車両におけるホログラフ的な雨感知器Ｂ６０Ｓ１／０８４）｝
G03H2001/005	｛顕微鏡による検査における，例．デジタルホログラフ的顕微鏡[ＤＨＭ]（顕微鏡Ｇ０２Ｂ２１／００；デジタルホログラフィーＧ０３Ｈ１／０８６６）｝
G03H2001/0055	｛広告または装飾美術において｝
G03H2001/0061	｛観察者がＨｏｌｏｂｊｅｃｔと相互作用するときの触覚アプリケーションにおいて｝
G03H2001/0066	｛予め定められた波面を総合波に転換するようにホログラムが手配されている波面マッチングのためのもの，例．連想記憶装置（ホログラフ的マスクを使用した認知Ｇ０６Ｋ９／７６）｝
G03H2001/0072	｛ホログラムが予め定められた物質と共役する波面を生成する波面共役のためのもの，例．帰零試験，配置，比較ホログラフィー｝
G03H2001/0077	｛光マニピュレーションのためのもの，例．ホログラフィック光学ピンセット[ＨＯＴ]｝
G03H2001/0083	｛歪められた物質を元の状態に修復するためのもの，例．スキャッタリングメディアを通した物資の修復｝
G03H2001/0088	｛ビデオホログラフィーのためのもの，すなわち，ホログラムの取得，送信および表示｝
G03H2001/0094	｛Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔを配光入力として使用して柄出しまたは機械加工をするためのもの（マイクロリトグラフィーＧ０３Ｆ７/７０２８３）｝
G03H1/02	細部｛ホログラフ的過程に関与する特徴の；干渉記録のないホログラムの複製｝
G03H2001/0204	｛物体の特徴（対応する細部，Ｇ０３Ｈ２２１０／００の諸サブグループを参照すること）｝
G03H2001/0208	｛ホログラム以外の個別の構成要素｝
G03H2001/0212	｛光源または光線の特質Ｇ０３Ｈ１/０６，Ｇ０３Ｈ１/２４が優先；対応する細部はＧ０３Ｈ２２２２/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/0216	｛光学的構成要素（Ｇ０３Ｈ２００１/０２２４，Ｇ０３Ｈ１/０２５６が優先；対応する細部はＧ０３Ｈ２２２３/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/022	｛作用光波以外の筆記手段（対応する細部はＧ０３Ｈ２２２４/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/0224	｛アクティブアドレッサブル光変調器，すなわち，空間光変調器[ＳＬＭ]（対応する細部はＧ０３Ｈ２２２５/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/0228	｛デジタルホログラフィーに関連する電気工学または電子構成要素（Ｇ０３Ｈ２００１/０２２４が優先；対応する細部はＧ０３Ｈ２２２６/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/0232	｛他に分類されない機械的構成要素または機械的観点（対応する細部はＧ０３Ｈ２２２７/００のサブグループを参照）｝
G03H1/0236	｛基板に登録されてないときのホログラムの外観または形状，例．ホログラムを英数字の形に刈り込む（ホログラムを付けた基板Ｇ０３Ｈ１/０２７２）｝
G03H1/024	｛ホログラムの性質または特性｝
G03H1/0244	｛表面レリーフホログラム（干渉記録のない複製ホログラムＧ０３Ｈ１/０２７６）｝
G03H1/0248	｛ボリュームホログラム｝
G03H1/0252	｛ホログラム層からなる薄板｝
G03H1/0256	｛特定の機能的層｝
G03H2001/026	｛記録するための物質または記録するための方法（Ｇ０３Ｈ２２２６/１１が優先；対応する細部はＧ０３Ｈ２２６０/００のサブグループを参照）｝
G03H2001/0264	｛記録するための有機物質｝
G03H2001/0268	｛記録するための無機物質，例．光屈折結晶[ＰＲＣ]｝
G03H1/0272	｛ホログラムの付いた基板｝
G03H1/0276	｛干渉記録なしにホログラムのマスターを複製（表面レリーフホログラムＧ０３Ｈ１/０２４４）｝
G03H1/028	｛浮き彫りによる｝
G03H2001/0284	｛鋳型による｝
G03H2001/0288	｛電鋳による｝
G03H2001/0292	｛マスキングによる｝
G03H2001/0296	｛ホログラムのマスターの成形｝
G03H1/04	ホログラムを作るための方法または装置（Ｇ０３Ｈ１／２６が優先）
G03H1/0402	｛幾何学的形状または配置を記録（Ｇ０３Ｈ１/０４４３，Ｇ０３Ｈ１/０４７６，Ｇ０３Ｈ１/１６が優先）｝
G03H1/0404	｛インライン記録の装置｝
G03H1/0406	｛像平面または焦点画像ホログラム，すなわち，物体の画像またはＨｏｌｏｂｊｅｃｔが記録パネルの上，中または全面に渡り形成される｝
G03H1/0408	｛全内反射[ＴＩＲ]ホログラム，例．エッジリットまたは基板モードホログラム｝
G03H1/041	｛物体空間の中にある光学的素子で物体波に影響し，他に包含されないもの｝
G03H2001/0413	｛透過ホログラムを記録するため｝
G03H2001/0415	｛反射ホログラムを記録するため｝
G03H2001/0417	｛記録材を通過する参照ビームにより物体が照らされる単一ビームリップマンホログラム｝
G03H2001/0419	｛透過および反射ホログラムの結合体を記録するためのもの｝
G03H2001/0421	｛視差の観点｝
G03H2001/0423	｛制限された視差，例．水平視差のみのホログラム[ＨＰＯ]｝
G03H2001/0426	｛拡張された視差，パノラミックまたは３６０度ホログラム｝
G03H2001/0428	｛画像ホログラフィー，すなわち，物体またはＨｏｌｏｂｊｅｃｔの画像が記録される（Ｇ０３Ｈ１／０４０６が優先；ホログラフィック顕微鏡Ｇ０３Ｈ２００１／００５）｝
G03H2001/043	｛記録する表面が平面でないもの，例．曲面｝
G03H2001/0432	｛露出中に記録手段が再構築時に予想されるものと実質的に異なる拘束を受ける拘束記録｝
G03H2001/0434	｛ホログラムが再構築に使用される装置の中で記録される時の原位置記録｝
G03H2001/0436	｛ホログラフィックカメラ（携帯用装置Ｇ０３Ｈ２２２７／０２）｝
G03H2001/0439	｛ホログラフィック光学素子[ＨＯＥ]を記録するためのもの（ＨＯＥそれ自体Ｇ０２Ｂ５／３２）｝
G03H2001/0441	｛妨害パターンの形成で他に分類されないもの｝
G03H1/0443	｛デジタルホログラフィー，すなわち，デジタル記録手段を用いてホログラムを記録（Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔ計算Ｇ０３Ｈ１／０８６６）｝
G03H2001/0445	｛軸ずれの記録装置（Ｇ０３Ｈ２００１／０４５６が優先）｝
G03H2001/0447	｛インラインの記録の装置｝
G03H2001/045	｛フーリエまたはレンズなしのフーリエ装置｝
G03H2001/0452	｛物体の画像を記録するために準備されたもの（ホログラフィック顕微鏡Ｇ０３Ｈ２００１／００５）｝
G03H2001/0454	｛複素振幅ホログラムを回復するための準備｝
G03H2001/0456	｛空間ヘテロダイン，すなわち，軸ずれの記録のフーリエ変換の濾過｝
G03H2001/0458	｛一時的または空間的な位相変移，例．パラレル位相変移方法｝
G03H2001/046	｛合成開口｝
G03H2001/0463	｛周波数ヘテロダイン，すなわち，１つのビームが周波数上で変移｝
G03H1/0465	｛特定の記録光；ビームの形状または幾何学的形状（Ｇ０３Ｈ１／０６が優先）｝
G03H2001/0467	｛パルス光光源または低コヒーレンス光光源，例．飛行中の光，最初に到達した光，を使用したゲート記録｝
G03H2001/0469	｛物体により反射された物体光｝
G03H2001/0471	｛物体を貫通して伝達される物体光，例．生存細胞を通した照明｝
G03H2001/0473	｛物体または参照光およびホログラムの間の特定の照射角｝
G03H1/0476	｛ホログラフィックプリンター（Ｇ０３Ｈ１／２６８が優先）｝
G03H2001/0478	｛連続プリンター，すなわち，ポイント適応処理｝
G03H2001/048	｛パラレルプリンター，例．縞図の再生産｝
G03H2001/0482	｛干渉に基づくプリンター｝
G03H2001/0484	｛３次元縞図を生産する装置｝
G03H1/0486	｛記録の質を改善または監視，例．ゆがみ，収差を補償することによる｝
G03H2001/0489	｛位相安定ビームの使用による｝
G03H2001/0491	｛ホログラム形成の監視による，例．フィードバックループを経由して｝
G03H1/0493	｛空間的ホログラムで他に分類されないもの，例．コノスコープ的非参照ホログラフィー｝
G03H2001/0495	｛最初の物体の波面の振幅，位相および分極化の状態が記録されている場合の分極化が保存されるホログラフィー｝
G03H2001/0497	｛ドットマトリクスホログラム｝
G03H1/06	インコヒーレント光を用いるもの
G03H1/08	ホログラムの合成，｛すなわち，物体から合成したホログラムまたはホログラムから合成した物体｝（電気的デジタル計算機を用いるものＧ０６Ｆ；Ｇ０６Ｔ）
G03H1/0808	｛数的合成の方法，例．コヒーレントレイトレーシング[ＣＲＴ]，回折特定｝
G03H2001/0816	｛相互作用のアルゴリズム｝
G03H2001/0825	｛ホログラム空間における数的処理，例．ＣＧＨ[コンピューター生成ホログラム]と数的光学素子の組合せ｝
G03H2001/0833	｛探索表｝
G03H1/0841	｛変調器パラメターを代表する価値の制限されたセットにより合成フィールドをマッピングする符号化方法，例．回り道位相コーディング｝
G03H2001/085	｛キノフォーム，すなわち，計算されたフィールドが位相差の配分に組み込まれる位相のみのコーディング｝
G03H2001/0858	｛計算された各値が変調器の少なくとも２つのピクセルにより代表される細胞エンコーディング｝
G03H1/0866	｛デジタルホログラフィック画像処理，すなわち，ホログラムからＨｏｌｏｂｊｅｃｔを合成｝
G03H2001/0875	｛位相のあいまい性を解決，例．位相アンラッピング｝
G03H2001/0883	｛再構築の観点，例．数に焦点を合わせる｝
G03H1/0891	｛デジタルホログラフィックデータをホログラムに変換するために適合された方法または装置（Ｇ０３Ｈ１/２２９４が優先）｝
G03H1/10	変調した参照ビームを用いるもの
G03H1/12	空間変調，例．ゴーストイメージング
G03H1/14	時間変調，例．場の深さの伸張または物体の移動に対する位相補償
G03H1/16	フーリエ変換を用いるもの（｛Ｇ０３Ｈ１／１０｝，Ｇ０３Ｈ１／１２，Ｇ０３Ｈ１／１４が優先；アナログ計算機Ｇ０６Ｇ，例．Ｇ０６Ｇ７／１９）
G03H1/18	ホログラム記録担体の特殊処理，例．ブレーズドホログラムを得るためのもの｛（写真処理一般Ｇ０３Ｃ，Ｇ０３Ｄ）｝
G03H1/181	｛前露光処理，例．過敏化｝
G03H1/182	｛後露光処理，例．潜像補力｝
G03H2001/183	｛ホログラフィック情報の消去｝
G03H2001/184	｛部分消去｝
G03H2001/185	｛硬化工程の適用｝
G03H2001/186	｛ホログラフィック記録の膨張もしくは縮小またはその補償，例．再構築された波長を制御するためのもの（Ｇ０３Ｈ２００１／００３３，Ｇ０３Ｈ２２５０／４４が優先）｝
G03H2001/187	｛トリミング方法，すなわち，ホログラムを巨視的に柄出し（ホログラムの形状Ｇ０３Ｈ１／０２３６）｝
G03H2001/188	｛脱金属化，すなわち，増強金属層を除去（増強層Ｇ０３Ｈ２２５０／３６）｝
G03H1/20	ホログラフィー的｛，すなわち，光学的｝手段によるホログラムの複写
G03H1/202	｛マスターＨ１のための再構築ビームが複写Ｈ２のための参照ビームとしても働くときに複写に接触｝
G03H2001/205	｛複写の小分け，例．走査移送｝
G03H2001/207	｛ホログラムの性質を変更，例．ボリュームから表面レリーフへまたは反射から透過へ｝
G03H1/22	ホログラムから光学像を得るための方法または装置（Ｇ０３Ｈ１／２６〜Ｇ０３Ｈ１／３４が優先）
G03H1/2202	｛ジオメトリまたは配置の再構築｝
G03H1/2205	｛ダウンストリーム光学構成要素の使用｝
G03H2001/2207	｛空間フィルター，例．高次の回折順序を抑制するためのもの｝
G03H2001/221	｛光学的パワーをもつ素子，例．フィールドレンズ｝
G03H2001/2213	｛真実のＨｏｌｏｂｊｅｃｔを明らかにする拡散スクリーン，例．３ＤＨｏｌｏｂｊｅｃｔを明らかにするためにゲルを満たした容器｝
G03H2001/2215	｛平面スクリーン｝
G03H2001/2218	｛光軸と垂直であるもの｝
G03H2001/2221	｛スクリーンが複雑な表面をもつもの，例．構造物｝
G03H2001/2223	｛光源，ホログラムおよび観察者の間の特定の関係｝
G03H2001/2226	｛エッジリットホログラム（ＴＩＲ記録Ｇ０３Ｈ１／０４０８）｝
G03H2001/2228	｛反射および透過再構築のために適合したもの｝
G03H2001/2231	｛反射再構築｝
G03H2001/2234	｛透過再構築｝
G03H2001/2236	｛視界窓の詳細｝
G03H2001/2239	｛視界窓の拡大｝
G03H2001/2242	｛複数の視界窓｝
G03H2001/2244	｛Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔを検出または記録するための手段｝
G03H2001/2247	｛ホログラムまたはＨｏｌｏｂｊｅｃｔを試験するためのもの｝
G03H1/2249	｛Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔの性質｝
G03H2001/2252	｛Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔの位置｝
G03H2001/2255	｛フーリエまたはホログラム平面の外にあるＨｏｌｏｂｊｅｃｔ｝
G03H2001/2257	｛ホログラムをまたぐ｝
G03H2001/226	｛虚像または実像｝
G03H2001/2263	｛多色Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔ｝
G03H2001/2265	｛無色Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔ｝
G03H2001/2268	｛虹色Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔ｝
G03H2001/2271	｛ＲＧＢＨｏｌｏｂｊｅｃｔ｝
G03H2001/2273	｛擬似ダイナミックＨｏｌｏｂｊｅｃｔ，例．多重角度および見る人の動きによる｝
G03H2001/2276	｛分極に依存したＨｏｌｏｂｊｅｃｔ（Ｇ０３Ｈ２００１／０４９５が優先）｝
G03H2001/2278	｛オーソスコピックのまたはシュードスコピックの｝
G03H2001/2281	｛フィールドの特定の深さ｝
G03H2001/2284	｛Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔを他の視覚情報と重ねる｝
G03H1/2286	｛特定の再構築光（Ｇ０３Ｈ１／２４が優先）；光線の性質｝
G03H2001/2289	｛再構築波長が記録波長と異なるとき｝
G03H2001/2292	｛走査手段の使用｝
G03H1/2294	｛｛ホログラムをアクティブ空間光変調器にはめ込む｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
G03H2001/2297	｛面順次方式の使用，例．スペックル雑音を減少するため｝
G03H1/24	白色光を用いるもの　｛例．　レインボーホログラム｝
G03H1/26	複合｛サブ｝ホログラムの作成のためまたはそれらから像を得るためにとくに適した方法または装置，例．多色技術
G03H2001/2605	｛サブホログラムの配置，例．部分的なオーバーラップ｝
G03H2001/261	｛光学的接触における｝
G03H2001/2615	｛物理的接触における，すなわち，積層されたホログラム｝
G03H2001/262	｛光学的接触がないもの（Ｇ０３Ｈ１／３０が優先）｝
G03H2001/2625	｛サブホログラムの性質｝
G03H2001/263	｛異なる記録材料でできたもの｝
G03H2001/2635	｛ボリュームおよび表面レリーフの混合ホログラム｝
G03H2001/264	｛１個のホログラムがＨＯＥであるもの｝
G03H1/2645	｛多重化方法，例．開き口，変移または波面の多重化｝
G03H1/265	｛角度多重化；多重チャンネルホログラム（Ｇ０３Ｈ１／２６８が優先）｝
G03H2001/2655	｛時間多重化，すなわち，記録間の時間がそれ自体は妥当な連続した記録｝
G03H2001/266	｛波長多重化｝
G03H2001/2665	｛コヒーレントなまたはインコヒーレントな照明下で異なるＨｏｌｏｂｊｅｃｔが知覚されるコヒーレンス多重｝
G03H2001/267	｛分極多重｝
G03H2001/2675	｛参照光の空間変調に従ってサブホログラムが多重化する位相コード多重（参照光空間変調Ｇ０３Ｈ１／１２）｝
G03H1/268	｛ホログラフィックステレオグラム｝
G03H2001/2685	｛一段階記録工程｝
G03H2001/269	｛二段階および三以上の段階の記録工程｝
G03H2001/2695	｛専用プリンター（ホログラフィックプリンターＧ０３Ｈ１／０４７６）｝
G03H1/28	重畳したホログラムのみ
G03H1/30	分離したホログラムのみ
G03H2001/303	｛交互配置されたサブホログラム，例．着色されたＨｏｌｏｂｊｅｃｔを再構成するために交互配置された画素をもつ３のＲＧＢサブホログラム｝
G03H2001/306	｛タイル張りされた同一のサブホログラム｝
G03H1/32	スペックルを除去するための方式
G03H1/34	空間―空間的帯域幅積を減少するための方式
G03H3/00	ホログラムを得るために超音波，音波または亜音波を用いたホログラフィー的方法または装置；それらから光学像を得るための方法または装置（Ｇ０３Ｈ１／２２が優先；｛ホログラフィー的方法を用いる音響的非破壊試験Ｇ０１Ｎ２９／０６６３；音響的震動を用いる地震学Ｇ０１Ｖ１／００；音響波の可視化用の非ホログラフィー的方法Ｇ１０Ｋ１５／００｝）
G03H5/00	ホログラムを得るため粒子を用いたまたはＧ０３Ｈ１／００もしくはＧ０３Ｈ３／００の諸グループに包含されるもの以外の波を用いたホログラフィー的方法または装置；それらから光学像を得るための方法または装置（Ｇ０３Ｈ１／２２が優先；電子顕微鏡の構造Ｈ０１Ｊ３７／２６； ｛マイクロ波の使用による調査または分析Ｇ０１Ｎ２２／００，粒子線またはＸ線の使用による場合Ｇ０１Ｎ２３／００，Ｇ２１Ｋ７／００｝）
G03H2210/00	物体の特徴（未使用，サブグループを参照すること）
G03H2210/10	変調の特徴，例．振幅，位相，分極
G03H2210/11	振幅変調物体
G03H2210/12	位相変調物体，例．生細胞
G03H2210/13	色の付いた物体
G03H2210/20	２Ｄ物体
G03H2210/22	物体光がＳＬＭにより変調された光により形成されたものである２ＤＳＬＭ物体（ＳＬＭそれ自体Ｇ０３Ｈ２００１／０２２４）
G03H2210/30	３Ｄ物体
G03H2210/32	３Ｄ＋２Ｄ，すなわち，３Ｄ物体および２Ｄ物体の構成成分，例．平面背景の前にあるシーン
G03H2210/33	３Ｄ／２Ｄ，すなわち，層状の２Ｄ平面により物体が形成される，例．断層データ
G03H2210/36	視差選択性の結果として解決された閉塞的な特徴
G03H2210/40	総合的な表示，すなわち，デジタルまたは光学的な物体の解体
G03H2210/42	実在の物体から，例．３Ｄスキャナーの使用
G03H2210/44	デジタル表示
G03H2210/441	伝搬数値以外の数値処理で物体データに適用されたもの（合成伝搬Ｇ０３Ｈ１／０６０６）
G03H2210/45	解体物体の表示
G03H2210/452	ポイントの中に向かって
G03H2210/454	平面の中に向かって
G03H2210/46	事後的な光学的工程のため（Ｇ０３Ｈ１／２６８が優先）
G03H2210/50	物体の性質
G03H2210/52	英数字の
G03H2210/53	暗号化されて直接理解できない物体，例．暗号化された対象，バーコード
G03H2210/54	製品の個別化のため
G03H2210/55	特定の大きさをもつもの，例．人間の視力で分解不能
G03H2210/56	複数の物体，例．各々が異なる環境にあるもの
G03H2210/562	ホログラフィック物体，すなわち，物体とＨｏｌｏｂｊｅｃｔの結合（Ｇ０３Ｈ１／２０が優先）
G03H2210/62	移動する物体
G03H2210/63	記録に影響する環境，例．水中（Ｇ０３Ｈ２００１／０４３２が優先）
G03H2222/00	光源または光線の性質（不使用，サブグループを参照すること）
G03H2222/10	分光組成
G03H2222/12	単一または狭い帯域幅ソース，例．レーザー，発光ダイオード[ＬＥＤ]
G03H2222/13	不連続波長範囲をもつ多重波長波（Ｇ０３Ｈ２２２２／１８が優先）
G03H2222/14	広帯域ソース，例．太陽光
G03H2222/15	紫外線[ＵＶ]
G03H2222/16	赤外線[ＩＲ]
G03H2222/17	白光（Ｇ０３Ｈ１／２４が優先）
G03H2222/18	ＲＧＢ三色光
G03H2222/20	光源のコヒーレンス
G03H2222/22	空間コヒーレンス
G03H2222/23	一時的コヒーレンス
G03H2222/24	通常は有値記録または再構築を認容しない低コヒーレント光（Ｇ０３Ｈ１／０６が優先）
G03H2222/31	偏光
G03H2222/32	不偏光
G03H2222/33	パルス光ビーム
G03H2222/34	多重光源
G03H2222/35	光線の抗折強度分布
G03H2222/36	走査光線
G03H2222/40	他に分類されない特定の照射線
G03H2222/42	記録段階での参照光
G03H2222/43	記録段階での物体波
G03H2222/44	記録段階で物体を照射するビーム
G03H2222/45	記録段階での干渉光，例．物体と参照光の結合を追続
G03H2222/46	再構築段階における再構築光
G03H2222/47	エバネッセント波
G03H2222/50	照射ビームの幾何学的特質
G03H2222/52	発散ビーム
G03H2222/53	平行ビーム
G03H2222/54	集束ビーム
G03H2222/55	複数の異なる焦平面をもつ非点収差（アナモルフィックな光学素子Ｇ０３Ｈ２２２３／２１）
G03H2222/56	複合ビーム
G03H2223/00	光学的構成要素（未使用，サブグループ参照）
G03H2223/12	振幅マスク，例．レンズ絞り，ルーブルフィルタ
G03H2223/13	位相マスク
G03H2223/14	散布器，例．レンズアレー，ランドム位相マスク
G03H2223/15	カラーフィルター，例．干渉的カラーフィルター
G03H2223/16	光学的導波管，例．光学繊維，棒
G03H2223/17	光強度をもつ素子
G03H2223/18	プリズム
G03H2223/19	マイクロ光学アレイ，例．レンズアレイ
G03H2223/20	複屈折光学的素子，例．波長板
G03H2223/21	アナモルフィック光学的素子，例．円筒形の（非点収差ビームＧ０３Ｈ２２２２／５５）
G03H2223/22	偏光子
G03H2223/23	回折素子
G03H2223/24	反射鏡；鏡
G03H2223/25	インデックスマッチング材料
G03H2223/26	光遅延をもたらす手段，例．経路の長さの合致
G03H2223/50	光学的素子の特定の位置または目的（下流光学的構成要素Ｇ０３Ｈ１／２２０５）
G03H2223/52	物体情報のフィルタリング
G03H2223/53	ホログラム情報のフィルタリング，すなわち，縞図
G03H2223/54	Ｈｏｌｏｂｊｅｃｔ情報のフィルタリング
G03H2223/55	フーリエ平面における配置
G03H2224/00	作用光波以外の記述手段（未使用，サブグループ参照）
G03H2224/02	機械的手段，例．ダイヤモンド工具
G03H2224/04	粒子ビーム，例．Ｅビーム
G03H2224/06	熱的または輻射熱的手段（赤外線源Ｇ０３Ｈ２２２２／１６）
G03H2225/00	アクティブアドレス指定可能光変調器（未使用，サブグループ参照）
G03H2225/10	形状またはジオメトリ
G03H2225/11	１ＤＳＬＭ
G03H2225/12	２ＤＳＬＭ
G03H2225/13	３ＤＳＬＭ
G03H2225/20	性質，例．ｅビームにアドレス指定された
G03H2225/21	音響光学ＳＬＭ[ＡＯーＳＬＭ]
G03H2225/22	電気的にアドレス指定されたＳＬＭ[ＥＡーＳＬＭ]
G03H2225/23	格子に基づいたＳＬＭ
G03H2225/24	移動可能ピクセルをもつもの，例．マイクロ電気機械システム[ＭＥＭＳ]
G03H2225/25	光学的にアドレス指定されたＳＬＭ[ＯＡ−ＳＬＭ]
G03H2225/30	変調
G03H2225/31	振幅のみ
G03H2225/32	位相のみ
G03H2225/33	複素変調
G03H2225/34	振幅および位相カップル変調
G03H2225/35	色変調
G03H2225/36	分極化
G03H2225/52	反射変調器
G03H2225/55	各ピクセルに光学素子を登録したもの
G03H2225/60	多重ＳＬＭ
G03H2225/61	多色工程
G03H2226/00	デジタルホログラフィー関連する電気光学または電子部品（未使用，サブグループ参照）
G03H2226/02	計算手段または加工手段，例．デジタル信号処理装置[ＤＳＰ]
G03H2226/04	伝達手段または通信手段，例．インターネットプロトコル
G03H2226/05	オブザーバーを追跡する手段
G03H2226/11	電気光学的な記録手段，例．ＣＣＤ，焦電性センサー
G03H2226/13	多重記録手段
G03H2227/00	他に分類されない機械的構成要素または機械的観点（未使用，サブグループ参照）
G03H2227/02	手持ち携帯装置，例．ホログラフィックカメラ，携帯ホログラフィックディスプレイ
G03H2227/03	１の構成要素を移動する手段（Ｇ０３Ｈ１／０４７６，Ｇ０３Ｈ２００１／２６９５が優先）
G03H2227/04	大量生産のための生産ライン
G03H2227/05	ホログラフィック記録を保持するための支持
G03H2227/06	光源を含む支持
G03H2230/00	基板に登録されていないときのホログラムの外観または形状（未使用，サブグループ参照）
G03H2230/10	基板に登録されていないマイクロホログラム
G03H2240/00	ホログラムの性質または特性（未使用，サブグループ参照）
G03H2240/10	ホログラムにより変調された物理パラメター（Ｇ０３Ｈ２００１／０２２４が優先）
G03H2240/11	位相のみ変調（Ｇ０３Ｈ１／０２４４が優先）
G03H2240/12	振幅のみ変調
G03H2240/13	振幅および位相の複合変調
G03H2240/15	分極変調
G03H2240/20	ホログラムの中で示された物理変化の詳細
G03H2240/21	光学的密度の変化
G03H2240/22	クロマチック変化，例．調光またはエレクトロクロマチック
G03H2240/23	光学的距離変化，例．漂白されたハロゲン化銀（Ｇ０３Ｈ１/０２４４が優先）
G03H2240/24	インデックス変数のみ
G03H2240/25	磁器変動
G03H2240/26	構造的変数，例．光異性に基づく光アンカリングもしくは構造変数に基づく構造変数
G03H2240/40	変化の力学
G03H2240/41	二元法
G03H2240/42	不連続の程度
G03H2240/43	連続的
G03H2240/50	ホログラフィーに関連するパラメターまたは数値，例．引き剥がし強さ
G03H2240/51	強度，パワーまたは輝度（Ｇ０３Ｈ２２４０/５２が優先）
G03H2240/52	露出パラメター，例．時間，強度
G03H2240/53	回折効率[ＤＥ]
G03H2240/54	屈折率
G03H2240/55	厚さ
G03H2240/56	解像度
G03H2240/61	ＳＬＭ関連パラメター，例．ピクセルサイズ
G03H2240/62	センサーまたはディスプレイに応用したサンプリング観念
G03H2250/00	ホログラム層からなるラミネート（未使用、サブグループ参照）
G03H2250/10	キャリヤ本体の上に移動するよう配置（粘着層Ｇ０３Ｈ２２５０／３５）
G03H2250/12	層の特別な配置
G03H2250/14	その上に表面レリーフホログラムが形成されるように層を形成（Ｇ０３Ｈ２２７０／５２が優先）
G03H2250/32	反射防止層
G03H2250/33	吸収性層
G03H2250/34	着色層
G03H2250/35	粘着層
G03H2250/36	拡張レイヤに準拠
G03H2250/37	感光材料を取り囲む
G03H2250/38	液晶
G03H2250/39	保護層
G03H2250/40	印刷された情報がホログラムと重なる
G03H2250/41	分極活性層
G03H2250/42	反射層（Ｇ０３Ｈ２２５０／３６が優先）
G03H2250/43	１の層が分散粒子をもつ（Ｓ０２Ｈ２６０／３３Ｇ優先）
G03H2250/44	色を調和させる層
G03H2260/00	記録材料または記録方法（不使用，サブグループを参照すること）
G03H2260/10	重クロム酸塩ゼラチンまたは同等物
G03H2260/12	フォトポリマ
G03H2260/14	フォトレジスト
G03H2260/16	ハロゲン化銀乳剤
G03H2260/30	感光性記録材料の詳細で他に分類されないもの
G03H2260/31	材料の老朽化または抵抗（Ｇ０３Ｈ２２５０／３９が優先）
G03H2260/32	異なる記録材料を混合（Ｇ０３Ｈ２００１／２６１５が優先）
G03H2260/33	分散化合物を有するもの
G03H2260/34	厚さの非統一
G03H2260/35	再書込の可能な材料で複数の記録と消去のサイクルが許容されるもの
G03H2260/36	記録されたパターンの存続時間がほぼ瞬間的でＨｏｌｏｂｊｅｃｔが同時に再構築される能動的材料
G03H2260/50	反応度または記録工程（書込手段Ｇ０３Ｈ２００１／０２１２，Ｇ０３Ｈ２００１／０２２）
G03H2260/51	偏光が材料の複屈折性を誘発する光非等方性反応度，例．アゾ染料を塗られたポリマー
G03H2260/52	異なる吸収スペクトルをもつ２の状態の間で光が可逆変態を誘発するフォトクロミック反応度
G03H2260/53	光が静電気に次に厚さ分布に変換される光伝導体可塑性物質反応性
G03H2260/54	光が光発生，再分配および電荷のトラップを誘発し，それから屈折率の変異が生じる光屈折率の反応度，例．光屈折性高分子
G03H2260/61	材料変形を発生
G03H2260/62	直接エッチング
G03H2260/63	間接エッチング，リトグラフィー（フォトレジストＧ０３Ｈ２２６０／１４）
G03H2270/00	ホログラムの施された基板（未使用，サブグループを参照すること）
G03H2270/10	合成成分
G03H2270/11	水晶またはガラス（Ｇ０３Ｈ２２７０／５５が優先）
G03H2270/12	繊維状のもの，例．紙，織物
G03H2270/13	金属の
G03H2270/14	プラスチック
G03H2270/20	形状
G03H2270/21	湾曲した支持面
G03H2270/22	ディスクの形状をしたもの
G03H2270/23	リボンの形状をしたもの，例．ホログラフィックホイル
G03H2270/24	特定の大きさをもつもの，例．微視的
G03H2270/30	性質
G03H2270/31	柔軟性
G03H2270/32	透明
G03H2270/52	統合された表面レリーフホログラムで層を形成しないもの
G03H2270/53	多孔基板に分散された記録物質
G03H2270/54	凹部付基板にとじ込まれた記録物質
G03H2270/55	光学素子であるもの，例．眼鏡
