E02C1/00	閘門｛または乾ドック｝；シャフトロック，すなわちその前面の下部に船を通すための開口部を有する壁体によって形成されている閘門（閘門｛または乾ドック｝ゲートＥ０２Ｂ７／００[Ｎ:乾ドック設備；造船構造の特徴Ｂ６３Ｃ１／００；ドックのフラット化Ｂ６３Ｃ１／０２]）[Ｎ:注．　このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は閘門および乾ドックに関連するＩＤＴ−グループに分類されていた:　−この文献は，管理上，前述のＩＤＴグループからこのグループへ再分類された。]
E02C1/02	補助盤を有するもの
E02C1/04	浮槽を有するもの　｛傾斜面リフト装置用浮槽　｝
E02C1/06	閘門の給排水装置　｛または乾ロック｝（ロックゲートＥ０２Ｂ７／２０）｛浮きドックＢ６３Ｃ１／０６｝
E02C1/08	水のエネルギーを消散させるための装置（ロックゲートにより運ばれるものＥ０２Ｂ８／０６）
E02C1/10	閘門内の船の航行に関連して使用される設備；係船設備（船舶の係船または錨泊Ｂ６３Ｂ２１／００；海岸，港湾または他の固定海洋構造物における船舶用設備Ｅ０２Ｂ３／２０）
E02C3/00	斜面に沿って船を引き上げる機構　｛陸地に平底の荷船またははしけを運搬するシステム，例．鉄道によるもの　｝
E02C5/00	船を垂直にもち上げる機構（沈没した船舶の引き揚げＢ６３Ｃ７／００）
E02C5/02	浮室を有するもの
