A62D1/00	消火剤；消火における化学物質の使用（防火塗料Ｃ０９Ｄ５／１８；防火材料Ｃ０９Ｋ２１／００）
A62D1/0007	｛固形消火物質｝
A62D1/0014	｛粉末；顆粒｝
A62D1/0021	｛マイクロカプセル｝
A62D1/0028	｛液体消火物質（Ａ６２Ｄ１／００９２が優先）｝
A62D1/0035	｛水性溶液｝
A62D1/0042	｛湿った水，すなわち界面活性剤を含むもの｝
A62D1/005	｛分散；乳化｝
A62D1/0057	｛ポリハロアルカン（Ａ６２Ｄ１／００５が優先）｝
A62D1/0064	｛ゲル；薄膜形成組成物｝
A62D1/0071	｛泡沫｝
A62D1/0078	｛蛋白質または蛋白質誘導体｝
A62D1/0085	｛ペルフルオロアルキル反応停止界面活性剤を含むもの｝
A62D1/0092	｛気体消火物質，例．液化ガス，ドライアイス（フレオンまたはハロンＡ６２Ｄ１／００５）｝
A62D1/06	ガスが発生する化学活性な成分を含有するもの
A62D3/00	有害な化学薬品に対抗する化学的手段；有害な化学薬品を無害にする｛またはより有害でなくする｝方法｛特記．１．グループＡ６２Ｄ３／００Ｇ(ＥＣＬＡ)からＡ６２Ｄ３／００Ｍ１２Ｋ(ＥＣＬＡ)は２００３年６月１日に導入され，グループＡ６２Ｄ３／００Ｆ(ＥＣＬＡ)は２００５年５月１５日に導入された；これらのグループにおいてはこの日以降は新しい文献の分類に使用されないグループＡ６２Ｄ３／００Ｅ(ＥＣＬＡ)からＡ６２Ｄ３／００Ｅ１(ＥＣＬＡ)１(ＥＣＬＡ)の主題事項を包括している。グループＡ６２Ｄ３／００ＥからＡ６２Ｄ３／００Ｅ１１(ＥＣＬＡ)の未処理文献は体系的にグループＡ６２Ｄ３／００ＦからＡ６２Ｄ３／００Ｍ１２Ｋへ移行している最中である。２．下記のグループは，以下に示す日付をもって本分類表から削除した。これらのグループに属する特許文献は，以下に示す新設グループに移動した。Ａ６２Ｄ３／００Ｃ(ＥＣＬＡ)はＣ１０Ｇ７／００６，Ｃ１０Ｇ２１／００６，Ｃ１０Ｇ２５／００６に移動した（２００４年６月）。Ａ６２Ｄ３／００Ｅ１はＡ６２Ｄ３／００Ｆに移動した（２００５年５月）。｝[Ｎ:注．１．このグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる:―有害な化学物質は特定の化学的性質の化合物またはそのような化合物の族，例．多環式芳香族化合物，を包含する；廃棄物の混合物中の特定の有害な化合物を特定の薬品で処理する場合を除き，都市廃棄物のような大量の廃棄物の混合物は包含しない。―有害は生物に直接有毒なことを意味する。ただし植物のみに有毒な場合を除く。２．このグループは以下を包含する:―有害な化学物質または薬品または有害な化学薬品を含む材料に対抗するプロセス。これらのプロセスは化学的または物理化学的である，例．化学的固定のための特別な化学試薬の使用，および化学組成が変化したことにより，薬品を無害またはより有害でない物質に分解または変質させた結果。これらのプロセスは有害な物質を処理するために水に溶解または分散するステップまたは気体でない有害な物質から気体の生成物を生成するステップを含むことができる。―汚泥中の特定の有害物質の処理，例．工業プロセスによる残留物，ただし（都市の）下水処理による汚泥は除く。３．このグループは以下を包含しない。ｏ煙あるいは煙霧の化学的または生物学的浄化，これはＢ０１Ｄ５３／３４に包含。ｏ固形廃棄物処理，固形廃棄物を破壊したり，固形廃棄物を変性させ利用価値あるもしくは無害なものに変えること，これはＢ０９Ｂに包含。ｏ汚染土壌の化学的再生，これはＢ０９Ｃ１／０８に包含。ｏ廃水，汚水または汚泥処理，これはＣ０２Ｆに包含。ｏ廃棄物または残留物の草またはガラス質材料への混合，これはＣ０３Ｃ１／００に包含。ｏ廃棄物または残留物のセメントまたはセメント質組成物への結合，これはＣ０４Ｂ７／２４に包含。ｏＣ０４Ｂ１８／０４廃棄材料をモルタル，コンクリートまたは類似物の充填材として使用することｏ分解蒸留，これはＣ１０Ｂ５３／００に包含。ｏ残留物または廃物からの金属の取得，これはＣ２２Ｂに包含。ｏ燃焼によって廃棄物を焼き尽くすこと，これはＦ２３Ｇに包含。ｏ放射性汚染廃棄物の処理，これはＧ２１Ｆ９／００に包含。４．グループＡ６２Ｄ３／００ＥからＡ６２Ｄ３／００Ｅ１１においては，相反する指示がない限り最後の適切な場所に分類する。５．グループＡ６２Ｄ３／００ＧからＡ６２Ｄ３／００Ｌ(ＥＣＬＡ)に分類されるものは，ひとつ以上のグループＡ６２Ｄ３／００Ｍ２(ＥＣＬＡ)からＡ６２Ｄ３／００Ｍ１２Ｋにも分類される。６．グループＡ６２Ｄ３／００ＧからＡ６２Ｄ３／００Ｍ１２Ｋにおいては，２００３年１０月１日以降の新規文献は，リフォームされたＥＣＬＡ分類手順に従って分類する。すなわち，重要な情報（例．発明情報）にはＥＣＬＡ分類記号，例．Ａ６２Ｄ３／００Ｇ４(ＥＣＬＡ)，を付与する。付加的（二次）情報には，ＩＣＯ分類記号，例．Ｋ６２Ｄ３／００Ｇ４(ＥＣＬＡ)，を付与する。]
A62D3/02	生物学的処理によるもの、すなわち、酵素又は微生物を用いた方法
A62D3/10	電気又は波動エネルギー又は粒子線又は電離放射線によるもの
A62D3/11	電気化学的プロセス、例．電気透析
A62D3/115	電気分解又は変換
A62D3/13	音波エネルギー
A62D3/15	粒子線、例．電子線
A62D3/17	電磁波、例．レーザーからの放出
A62D3/172	ガンマ線、すなわち、約０．００３から０．０３ｎｍの波長をもつ放射線
A62D3/174	Ｘ線、すなわち、約０．０３から３ｎｍの波長をもつ放射線
A62D3/176	紫外線、すなわち、約３から４００ｎｍの波長をもつ放射線
A62D3/178	マイクロ波、すなわち、約０．３から３０ｃｍの波長をもつ放射線
A62D3/19	プラズマ
A62D3/20	水熱分解又は破壊的な蒸気ガス化によるもの、例．化学変化を起こさせるための水と熱の使用
A62D3/30	化学物質との反応によるもの
A62D3/32	溶融化学剤中での処理によるもの、例．塩、金属
A62D3/33	有害物質の化学的固定によるもの、例．キレート化又は錯体化によるもの
A62D3/34	分解する能力のある反応性化学物質を用いた脱ハロゲン化
A62D3/35	加水分解によるもの
A62D3/36	酸性試薬またはアルカリ性試薬を用いた無害化
A62D3/37	還元によるもの、例．水素化
A62D3/38	酸化によるもの；燃焼によるもの
A62D3/40	化学変化を起こさせるための加熱によるもの、例．熱分解
A62D5/00	有害な化学剤に対して保護被覆または保護おおいを与える物質の組成
A62D7/00	防毒マスク，呼吸保護器，呼吸袋，またはヘルメットの透明部分の材料の組成
A62D7/02	水滴または氷の形成を防止する明視シート（表面へ氷または水の付着を最小限にするための材料Ｃ０９Ｋ３／１８）
A62D9/00	呼吸装置に使用される化学物質の組成（酸素発生化合物の製造一般，化学薬品から酸素を生産するプロセス一般Ｃ０１Ｂ１３／００，Ｃ２５Ｂ１／０２）
A62D2101/00	化学変化を起こさせることにより無害化される又はより有害でなくされる化学物質<br>グループＡ６２Ｄ１０１／０２(ＥＣＬＡ)−１０１／０８の中の物質に関するインデキシングコードを付与する際には、その化学構造に従い、グループＡ６２Ｄ１０１／２０(ＥＣＬＡ)−１０１／４０の中の１以上のインデキシングコードを付与してもよい。
A62D2101/02	化学兵器物質の無害化、（例．コリンエステラーゼ阻害薬）
A62D2101/04	殺虫剤、例．殺昆虫剤、除草剤、殺菌剤、線虫駆除剤
A62D2101/06	爆発物、発射剤、又は花火、例．ロケット燃料、ナパーム
A62D2101/08	有害な燃え殻、例．廃棄焼却物からのフライアッシュに含まれる有毒物質
A62D2101/20	有機物
A62D2101/22	ハロゲンを含有するもの
A62D2101/24	重金属を含有するもの
A62D2101/26	窒素又はリンを含有するもの
A62D2101/28	酸素、硫黄、セレン又はテルルを含有するもの、すなわち、カルコゲン
A62D2101/40	無機物
A62D2101/41	無機繊維、例．アスベスト
A62D2101/43	結合又は遊離の状態で、重金属を含有するもの
A62D2101/45	窒素又はリンを含有するもの
A62D2101/47	酸素、硫黄、セレン又はテルルを含有するもの、すなわち、カルコゲン
A62D2101/49	ハロゲンを含有するもの
A62D2203/00	物質中に化学変化をもたらすことによって，有害な化学薬品を無害にまたはより有害でなくする方法の特徴でグループＡ６２Ｄ３／００に包含されないもの
A62D2203/02	グループＫ６２Ｄ３／００Ｇ(ＥＣＬＡ)からＫ６２Ｄ３／００Ｌ(ＥＣＬＡ)に包含される２以上の別個の段階を含む複合加工方法
A62D2203/04	グループＫ６２Ｄ３／００Ｇ(ＥＣＬＡ)からＫ６２Ｄ３／００Ｌ(ＥＣＬＡ)に包含される２以上のはっきり区別のない段階を含む複合加工方法
A62D2203/10	有害化学剤の処理に特に適合した装置；その細部
