F16P1/00	機械の運転または制御から独立した安全装置（身につけるかまたは手に持つようにした目もしくは耳の保護具Ａ６１Ｆ９／００，Ａ６１Ｆ１１／００）
F16P1/005	｛カレンダー用ロール機または他のロール機におけるロールの保護，例．ニップ保護，指の保護｝
F16P1/02	固着したスクリーンまたはフード
F16P1/04	回転軸で回転するスクリーンまたはフード
F16P1/06	溶接のための特殊なもの
F16P3/00	機械の運転制御に関連して作動する安全装置；同時に身体の二個所以上を用いることを要する制御装置（Ｆ１６Ｐ５／００が優先）
F16P3/001	｛開閉運動をするパンチプレスまたは同様の工作機械の作業者を守るための安全装置｝
F16P3/003	｛特定の制御装置を応用するもの，例．特定の切替えシステムまたは両手による制御｝
F16P3/005	｛切替えシステムに影響を及ぼす移動可能な仕切りまたはセンサー｝
F16P3/006	｛切替えシステムに影響を及ぼすことなく危険から遠ざけるため機械とともに移動または作業者とともに移動する仕切りをもつこと｝
F16P3/008	｛機械に対する危険に際して駆動装置または変速装置を直接停止または中断させる装置，例．クラッチを有する装置｝
F16P3/02	前後に動く部材と同期して動くスクリーンなどの安全部材
F16P3/04	運転中互に接近する部分をもつ機械用，例．スタンププレス用
F16P3/06	機械部分が接近すると危険区域から運転者の身体の一部が引き離されるもの
F16P3/08	機械の動く部分に近づくことを許すドア，カバー，ガードなどの部材のロックと関連するもの
F16P3/10	ドアなどの部材のロックが機械を始動させるもの
F16P3/12	危険区域に身体の一部が位置した場合機械の運転制御に影響する手段をもつもの，例．フィーラ（Ｆ１６Ｐ３／０８が優先）
F16P3/125	｛カレンダー用ロール機または他のロール機におけるロールの保護，例．ニップ保護，指の保護｝
F16P3/14	機械的接触なしで反応する光電管などの装置<br><br><u>注意</u><br><br> F16P3/14のサブグループは再編成を保留中であり完了していないため、F16P3/14も参照すること。
F16P3/141	｛音伝搬，例．超音波，を用いるもの｝
F16P3/142	｛画像取り込み装置を用いるもの｝
F16P3/144	｛光グリッドを用いるもの｝
F16P3/145	｛磁性技術を用いるもの｝
F16P3/147	｛電磁技術を用いるもの，例．タグまたはレーダー｝
F16P3/148	｛電気容量技術を用いるもの｝
F16P3/16	機械によって動く触子をもつもの
F16P3/18	両手を用いる必要のある制御装置
F16P3/20	電気制御系用
F16P3/22	液圧，気圧制御系用
F16P3/24	機械的制御用
F16P5/00	作動部の運動が不意に妨害された場合カップリングが往復運動を伝えないようにするための緊急手段
F16P5/005	｛エネルギー吸収部品による過負荷保護，例．ブレーカーブロック，せん断部分｝
F16P7/00	機械または装置に対する損傷を防止するための緊急装置（Ｆ１６Ｐ１／００，Ｆ１６Ｐ３／００，Ｆ１６Ｐ５／００が優先；指示手段は関連クラスを参照）
F16P7/02	機械の危険状態の発生で機械を停止させることによるもの（異常状態によって影響される軸受中の装置Ｆ１６Ｃ）
